曲靖市生态环境局关于云南省陆良和平科技

有限公司年产3.6万吨饲料级植物单宁

项目环境影响报告表的批复
曲环审〔2026〕5-14号

云南省陆良和平科技有限公司：

    你公司申请审批的《云南省陆良和平科技有限公司年产3.6万吨饲料级植物单宁项目环境影响报告表（报批稿）》（以下简称《报告表》）及相关附件材料收悉。经研究，批复如下：

一、该项目位于陆良县中枢街道云南省陆良和平科技有限公司，中心地理坐标：东经103°36′45.711″，北纬25°00′20.746″，项目备案证号：2405-530322-04-01-841042。建设内容及规模：项目预计用地20000m2，建设规模3.6万t/a植物单宁系列产品，建设主设备浸提罐、蒸发器、干燥器，配套建设18t/h 1.6Mpa生物质锅炉两台（主要用于资源综合利用，浸取的下脚料制作成生物质颗粒燃料）；配套厂房建设（包含原材料仓库、成品仓库、生产车间、锅炉车间）。项目总投资28000万，环保投资226.2万元，占总投资的0.81%。

根据《报告表》评价结论，项目不涉及依法设立的自然保护区、风景名胜区、集中式饮用水水源保护区、生态保护红线等环境敏感区域，符合国家产业政策及生态环境管控要求。在全面落实《报告表》提出的各项生态保护和污染防治措施，项目建设对环境的不利影响可以降低或得到有效控制，我局原则同意你公司按《报告表》中所列建设项目的地点、性质、规模、生产工艺和拟采取的环境保护措施建设。

二、项目建设和运营过程中应全面落实《报告表》提出的各项污染防治和生态保护措施，并重点做好以下工作。

（一）加强施工现场管理。施工现场采取物料覆盖、设置围挡、洒水降尘、运输车辆篷布遮盖等措施防治扬尘；施工废水回用于施工或厂区洒水降尘，严禁外排；采取合理安排施工时间、选用低噪声设备、加强施工管理等措施减小施工噪声影响；妥善处置建筑垃圾、施工生活垃圾等，严禁乱堆乱放及随意倾倒。

（二）落实大气污染防治措施。项目运营期两台生物质锅炉废气合并后经低氮燃烧+SNCR脱硝+布袋除尘+石灰石石膏法脱硫处理后通过1根45m高排气筒排放，并安装在线监测设备，有组织排放颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、烟气黑度（林格曼黑度，级）满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13217-2014）表2中新建锅炉大气污染物排放浓度限值，有组织排放氨参照《火电厂烟气脱硝工程技术规范 选择性非催化还原法》（HJ 563-2010）及火电厂氮氧化物防治技术政策，氨逃逸浓度不得高于8mg/m3；备料、上料、生物质燃料制粒、干燥废气经布袋除尘系统处理后分别通过4根25m高的排气筒排放，有组织排放颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1998）表2中新污染源大气污染物排放限值要求；厂界无组织废气颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB19297-1996）表2中颗粒物无组织排放监控浓度限值，厂界无组织废气氨、臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》GB 14554-93厂界浓度限值要求。

（三）强化水环境保护措施。项目实施雨污分流，生活污水、软水制备浓水依托云南和平科技有限公司厂区污水处理站处理后回用于生产和绿化不外排；锅炉排水排入脱硫系统循环池回用于脱硫系统制备石灰浆液不外排；事故废水依托云南和平科技有限公司现有事故池；严禁生产废水、生活污水外排。
（四）落实噪声污染防治措施。加强产噪设备管理，采取定期检修等措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类区标准限值要求。

（五）妥善处置固体废物。备料筛分、撕碎工序产生的木屑回用于生产生物质燃料，泥土收集后用于厂区绿化覆土，铁屑外售综合利用；锅炉炉渣及锅炉、备料、上料、生物质制粒布袋除尘器收尘外售生产有机肥；浸提渣用于生产生物质颗粒；喷雾干燥收尘做为产品回收；脱硫石膏外售周边建材厂综合利用；废包装材料外售废品回收站；废超滤膜、废反渗透膜由生产厂家定期回收，一般工业固体废物的贮存及处置执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。废矿物油应交由有资质单位处置，其收集、暂存及转运过程中的管理严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物转移管理办法》等规定执行，并做好台账记录。

（六）加强应急处置。严格落实风险防范措施，编制并不断完善环境风险管理制度，事故应急预案，加强管理，避免环境风险事故的发生。

三、经《报告表》分析及核算结果，项目主要污染物排放总量初步核定为氮氧化物：29.03t/a，由市生态环境局陆良分局纳入主要污染物排放总量控制管理。
四、项目建成后，你公司应按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号）相关要求完成竣工环境保护自主验收，并按《排污许可管理条例》《排污许可管理办法》要求，在项目建成投产前办理排污许可相关手续。

五、如项目的性质、规模、地点、生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施等发生重大变动，应向有审批权限的生态环境部门报告并按要求办理相关手续。项目环境影响评价文件自批准之日起超过5年，方决定开工建设的，其环境影响评价文件应报我局重新审核。

六、严格落实《报告表》确定的监测计划，并按国家发布的排污单位自行监测技术指南中确定的监测点位、监测项目及监测频次开展企业自行监测工作。
七、请市生态环境局陆良分局负责该项目的环境执法监察和监督管理，请市生态环境保护综合行政执法支队加强监督检查。

曲靖市生态环境局

2026年9月15日

（此件公开发布）

