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	矿山名称
	曲靖市麒麟区翠峰街道尹家屯地热

	方案编写单位
	曲靖市华晨商贸有限公司
	方案提交时间
	2026年8月

	2026年8月21日，受曲靖市自然资源和规划局委托，云南省有色地质局三一七队组织
评审专家，依据《矿产资源开采方案临时编制指南(非油气矿产)》等相关要求，对曲靖市   华晨商贸有限公司编制的《曲靖市麒麟区翠峰街道尹家屯地热开采方案》(以下简称《方案》) 进行技术评审。会上经质询、答疑、讨论、专家组合议，编制单位根据专家组的意见和建议  进行修改后重新提交《方案》。经专家复核，专家组合议后，形成评审意见如下：
一、方案编制目的及依据
1.方案编制目的
为了新立采矿权，为办理采矿许可证登记手续提供依据，按规定编制矿产资源开采方案。
2.方案编制单位
方案由曲靖市华晨商贸有限公司编制，符合有关要求。
3.方案编制依据
本次方案编制主要依据：①不动产权证书(采矿权),证号：DC5303002026071160000009;  ②《曲靖市九龙国际文化中心建设项目取用地下热水水资源论证报告书》,云南绿发环保科   技有限公司，2018年8月；③《云南省麒麟区尹家屯地热资源可行性勘查评价报告》,云南省  有色地质局三一七队，2025年7月；④《云南省麒麟区尹家屯地热资源可行性勘查评价报告》 评审意见书(曲矿评储字〔2025〕06号);⑤联勘联审、三区三线查询结果表；⑥检测分析
报告等资料，满足相关要求，可作为本次矿产资源开采方案编制依据。
二、矿山基本情况及开采范围
本次申请新立采矿权，矿山名称：曲靖市麒麟区翠峰街道尹家屯地热，采矿权人：曲靖
市华晨商贸有限公司，开采主矿种为地热，无共生矿种，开采方式为地下开采，生产规模为 10万m³/a,拟设矿区范围由4个拐点坐标连线圈定，面积0.0147km²,开采标高1873.45m~-   814.55m。
三、矿区地质与矿产资源情况
1.矿区地质与矿体(热储)特征
《 方 案 》依据《云南省麒麟区尹家屯地热资源可行性勘查评价报告》评审意见书(曲矿 评储字〔2025〕06号),勘查程度达到勘探，地热流体可开采量查明程度(资源量类别)达
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	到“探明的”,可作为本次矿产资源开采方案编制依据。
矿区地处扬子准地台滇东台褶带曲靖台褶束牛头山隆起东侧，受地壳演化过程中多期次 构造运动的影响，地层普遍发生了不同程度的褶皱和断裂变形，尤其是断裂比较发育。勘查 区内的主要断层堡子上断层较深，易接受地下由于地壳岩浆作用时所散发的热量并与深部热 源沟通，为该区提供了大量地下热源。根据《云南省地热地质区划图》,矿区所处水热活动 带位于滇东中低温水热活动区(Ⅱ),昭通-开远亚区(Ⅱ4),师宗-弥勒低温热水带(Ⅱ4-C)。
矿区地热位于曲靖盆地东部边缘的堡子上断层西侧，地热水主要沿断裂破碎带呈层状分 布，为沿断裂带展布的裂隙型层状热储层。热储层为震旦亚界上统灯影组Zz₂dn的白云岩，为 浅海相硅质、镁质碳酸盐岩沉积，构造节理、裂隙发育具硬、脆、碎的特点，可构成良好的 储水空间。同时Zz₂dn组地层时代比较古老，在强烈褶皱、断裂的地质历史时期中，容易沟通 通地壳深部热源，钻孔揭露热储层(白云岩)厚度为782m。
2. 开采技术条件
矿区热储层为震旦亚界上统灯影组Zz₂dn的白云岩，为浅海相硅质、镁质碳酸盐岩沉积， 矿区水文地质条件简单、工程地质条件中等、环境地质条件中等，无单一突出控制要素。
3. 矿产资源储量情况
根据《云南省麒麟区尹家屯地热资源可行性勘查评价报告》评审意见书(曲矿评储字 〔2025〕06号〕,地热流体可开采量为17.52万m³/a(480m³/d,20m³/h,5.56L/s);              地热开 采井允许开采量10.4万m³/a(285m³/d,     11.87m³/h,3.29L/s);         地热储量(热储中储存的热 量 )Q=9.78×10¹ ⁶ J;  地热流体储存量(热储中储存的热水量)Q=1. 49×10°m³;  地热田热功率 W=900 KW ( 合0.9MW)。按可开采量开采1年可利用的热量为2.84×10MJ,  则开采100年累计可 利用的热量为2.84×10⁹MJ。无共生矿种。
四、矿产资源开采与综合利用
(一)矿区资源开采
1.开采矿种
本次方案设计开采对象为申请采矿权范围内的地热，无共生矿种。
2.开采方式
矿山设计开采方式为地下开采，采用深井地热泵抽取承压地热水，然后通过埋入地下的 裹以保温材料无缝钢管将热水输送至热水箱内，再经热水输送系统将地热水分别送至项目客 房、足疗室及洗浴中心泡池、游泳池等用水单元。
3.拟建生产规模10万m³/a(275m³/d),         设计服务年限10年，今后可根据企业运作及市
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	场的变化再作相应调整。
(二)资源综合利用
地热流体回灌率为90%,满足岩溶裂隙型地热矿山地热流体回灌率不低于90%的最低指标 要求。
[bookmark: _GoBack]地热能利用率为83.97%,满足供暖型地热矿山地热能利用率不低于80%的一般指标要求。
五、说明与建议
1.加强对地热水井的监测，以更加准确的掌握稳定流量、水位变化、水温变化、水质变 化等。可安装自动地下水动态监测系统，对水质、水温、水位、水量等进行长期观测，为可 持续、环保、经济的科学开采本区地热水资源提供数据支撑。
2.建议地热水开采活动中，加强区内及周边地质环境巡查和监测工作，发现隐患及时处 理。建议采矿权到期时根据开采和监测情况重新做一次储量核实评价，如果水质、水量、水 位和水温多项明显恶化且不可控制时，应考虑封井处理，以符合可持续发展的需求。
3.为地热水开发可持续利用，禁止超采。
六、评审结果
专家组审查认为，《方案》编制内容符合《矿产资源开采方案临时编制指南(非油气矿 产)》等相关要求，同意通过评审。

	专家组  组长签名
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	日期
	2026年9月8日
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曲靖市麒麟区翠峰街道尹家屯地热开采方案评审专家组名单

	专家组
	姓名
	单位
	职称
	专业
	签名

	组长
	王俊
	曲靖市煤炭设计研究院
	高级工程师
	采矿
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组员
	李永
	云南省一四三煤田地质勘探队
	高级工程师
	水工环
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	蔡培全
	云南省地质矿产勘查开发局第一地质大队
	高级工程师
	地质
	1m
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