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[bookmark: _Toc18312][bookmark: _Toc29079][bookmark: _Toc31271]概  述
[bookmark: _Toc17898][bookmark: _Toc15995][bookmark: _Toc12263]一、建设项目的特点

云南曲煤焦化实业发展有限公司（以下简称“曲煤焦化”）成立于2016年11月30日，经营范围包括煤炭产品、矿产品、建筑材料、化工原料及产品（危险化学品凭许可证经营）生产、销售；货物及技术进出口业务；仓储、装卸搬运服务；化肥、塑料编织包装袋购销；机械、机电、五金交电、金属材料的批发、零售、代购代销等。
[bookmark: OLE_LINK33][bookmark: OLE_LINK32]2017年云南云维集团有限公司将云维集团专用铁路所有资产出售给曲煤焦化。此后曲煤焦化将该专用铁路更名为曲煤焦化专用铁路。
[bookmark: OLE_LINK34]本项目利用曲煤焦化专用铁路开展集装箱堆场的提质改造，以此开通集装箱装卸业务。本项目建设地块为云南云维集团有限公司原云南沾益化肥厂空地，曲煤焦化已与云维集团达成土地购买意向协议（见附件10），目前正在办理土地购买手续；项目占地约148亩，设计运量为250万吨/年（转运密闭集装箱，箱内只装煤焦），投资估算为8418万元。新修建H1道及H2道尽头式货物线采用整体道床，将曲煤焦化专用铁路现有到发4条货运线的使用性质变更为集装箱到发兼货物线（现有到发4条货运线不涉及改造建设，只改变其用途性质）。项目新建2处采用平过道沟通且双面配筋的集装箱堆场，同时在集装箱货场配置电动正面吊2台、1台重型叉车进行装卸作业及配套附属设施等。本项目的建设可以实现利用既有曲煤焦化专用铁路开展集装箱装卸的业务，可极大地提高物流效率、降低企业物流成本，能给企业带来较好的经济效益。
由于本项目新修建H1道及H2道尽头式货物线连接了曲煤焦化专用铁路线现有到发4条货运线，故曲煤焦化按铁路改建进行了备案，项目已于2025年2月10日取得曲靖市沾益区发展和改革局“云南省固定资产投资备案证”（2502-530303-04-02-395253）；于2025年1月17日取得中国铁路昆明局集团有限公司货运部关于专用铁路技术改造项目现场踏勘意见，支持曲煤焦化新建集装箱货场，配套货物装卸线、堆场和装卸机械设备（见附件12）。项目施工图已于2025年9月30日通过中铁第六勘察设计院集团有限公司的审查（附件18），水土保持方案报告目前处于编制完成，待审批阶段。
本项目已于2026年01月动工，目前已完成大部分建设内容，预计剩余内容将于2026年09月竣工，建设期剩余1个月。剩余建设内容主要是箱检平台、车位、防渗工程的建设以及建筑、电力、通信等配套工程的建设等。由于本项目属于初次违法且项目建设对周围环境没有造成严重危害，符合《中华人民共和国行政处罚法》、《云南省生态环境行政执法包容审慎监管“减免责任清单”的通知》（云环通[2022]158号），2026年8月14日，经曲靖市生态环境局沾益分局研究，对该公司违法行为免于行政处罚。
[bookmark: _Toc4187][bookmark: _Toc597][bookmark: _Toc12183]二、环境影响评价的工作过程
根据《中华人民共和国环境保护法》（2015.1.1）、国务院令第682号《建设项目环境保护管理条例》（2017.10.1）、《中华人民共和国环境影响评价法》（2018.12.29修订）、《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》（生态环境部令第16号），本项目涉及“五十三、装卸搬运和仓储业59”及“五十二、交通运输业、管道运输业—132.新建、增建铁路—涉及环境敏感区的”，项目占地涉及环境敏感区（金沙江—珠江分水岭省级水土流失重点预防区），应编制生态环境影响报告书。
2026年2月，云南曲煤焦化实业发展有限公司委托昆明阳光恒业环境工程有限公司承担“云南曲煤焦化实业发展有限公司集装箱堆场提质改造项目”的环境影响评价工作。接受委托后，我公司迅速组成项目工作小组，按照《环境影响评价技术导则》所规定的原则、方法、内容的和要求开展工作。在调研、收集和核实有关资料的基础上进行实地踏勘、现场监测、公众参与调查以及报告编制等工作。具体环境影响评价工作过程如下：
1、2026年2月10日，组织现场踏勘，考察了项目周围地区的环境状况，收集了项目相关资料。
2、2026年2月13日，在曲靖信息网网站进行第一次公众参与网络公示，对本项目基本情况，建设单位和生态环境影响报告书编制单位名称、联系方式及公众意见表的网络链接，提交公众意见表的方式和途径进行公示。
3、2026年4月，环评小组人员在现场踏勘、资料收集、环境监测、公众参与调查的基础上，根据国家建设项目环境管理的相关法律法规、部门规章、管理办法及相关技术导则等有关要求，编制完成了《云南曲煤焦化实业发展有限公司集装箱堆场提质改造项目环境影响报告书（征求意见稿）》。
4、2026年4月3日-2026年4月17日，在此基础上，按《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令第4号）要求，建设单位以3种形式进行了信息公示。分别为：一、在曲靖信息网网站上进行网络公示；二、报纸公示：在云南信息报上2次登报公示，公示时间分别为2026年4月3日、4月10日；三、现场粘贴公示，在距离项目最近的兴源社区张贴告示的方式进行了第二次环评信息公示，公示期间未收到公众反馈意见。
5、后由于项目缺少环境空气现状监测数据，且地下水需进行三级评价，需补充地下水现状监测数据，鉴于场地内无地下水出露点，建设单位自打监测井。于2026年6月4日至6月10日委托云南加莱希安全检测有限公司进行了环境空气和噪声的补充监测，于2026年7月1日委托国瑞检测科技（云南）有限公司进行了地下水的补充监测。
6、2026年8月，在以上基础上，我公司编制完成《云南曲煤焦化实业发展有限公司集装箱堆场提质改造项目环境影响报告书（送审稿）》，供建设单位上报审批，作为企业环境管理的依据。
7、2026年8月13日，曲靖市环境工程评估中心组织了该项目生态环境影响报告书的技术审查工作，评价单位根据生态环境影响报告书专家组意见进行了认真修改完善，形成了《云南曲煤焦化实业发展有限公司集装箱堆场提质改造项目生态环境影响报告书》（报批稿），供建设单位上报审批。
[bookmark: _Toc6201][bookmark: _Toc8527][bookmark: _Toc30838]三、分析判定相关情况

[bookmark: _Toc13922]（一）项目与产业政策符合性分析

根据中华人民共和国国家发展和改革委员会令第7号《产业结构调整指导目录（2024年本）》（自2024年2月1日起施行）中的相关内容，项目属于产业政策中的鼓励类—二十三、铁路：1．铁路建设和改造：铁路新线、铁路专用线。
根据可研，项目新修建H1道及H2道尽头式货物线采用整体道床，新建双面配筋的集装箱堆场2处，在集装箱货场配置电动正面吊2台及1台重型叉车进行装卸作业，在货场道路设置3台汽车衡（2用1备）及检箱平台一座，增设1台100t动态轨道衡（带超偏载功能），曲煤焦化专用铁路既有自营机车2台，1台为DF5D、一台为DF10D。均不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中落后产品—（二）铁路：1．G60型、G17型罐车，P62型棚车，K13型矿石车，U60型水泥车，N16型、N17型平车，L17型粮食车，C62A型、C62B型敞车，轨道平车（载重40吨及以下）。
综上，项目的建设符合国家现行产业政策。
[bookmark: _Toc28629]（二）与相关规划、规划环评符合性分析

本项目为云南曲煤焦化实业发展有限公司集装箱堆场提质改造项目，位于曲靖高新技术产业开发区—花山片区。相关规划符合性分析对照花山片区进行分析。
1、本项目与《曲靖高新技术产业开发区总体规划（2023—2035年）》符合性分析
（1）园区概况
曲靖高新技术产业开发区定位以化工、新材料、先进制造为主导的高端化、智能化、绿色化、融合化省级高新技术产业开发区。
花山片区：以化工为主，重点发展新型煤化工、精细化工、硅基新材料、新能源电池材料、绿色建材及节能环保等产业。
白水片区：以金属新材料为主，发展有色金属冶炼及精深加工、汽车摩托及机械制造、煤化工配套及资源循环利用、能源生产供应及装备配套等产业。
城西片区：以先进制造为主，重点发展新能源电池及硅产品组装、光伏配套、生物医药、食品轻工及现代服务等产业。
（2）规划范围
规划目标年（2035年）规划用地面积为20.51平方公里。其中： 
花山片区规划范围面积13.88平方公里； 
城西片区规划范围面积1.71平方公里； 
白水片区规划范围面积4.92平方公里。
（3）产业布局规划
曲靖高新技术产业开发区形成“一核多点、两轴两廊，一园三片”的空间结构。
一核多点：“一核”即沾益中心城区综合服务核心，是整个园区的管理与服
务核心；“多点”即花山集镇服务中心、白水集镇服务中心、城西高新现代服务中心、松林科技创新孵化基地，是高新区各片区服务中心，为园区提供公共服务与科技创新孵化。
两轴两廊：“两轴”分别为南北产业发展轴（依托宣天一级公路）、东西产业发展轴，依托沪昆高速、寻沾高速，是未来园区对外联系与空间布局的主要轴线；“两廊”分别为南盘江－北盘江生态绿廊、西河－海峰湿地－牛栏江生态绿廊，是沾益区县域及园区周边区域重要的生态保护廊道。
一园：曲靖高新技术产业开发区。
三片：包括花山片区、白水片区、城西片区。
其中花山片区：主要分为硅基新材料产业区、先进制造区、化工及冶金配套区、建材及节能环保产业区、生产性综合服务区5个功能区。硅基新材料产业区：位于片区东北部，壮大硅基新材料产业集群；以有机硅新材料产业为主，重点发展硅油、硅烷、硅胶、硅树脂等有机硅新材料应用产业；延伸晶硅新材料下游产业。先进制造区：位于片区北部，在保留现状化工产业基础上，壮大先进制造业集群，重点发展电子信息配套非金属制品制造、非化工硅基新材料、新能源电池产业，延伸发展氢能及储能、碳基材料、新型电子元器件制造等产业。化工及冶金配套区：位于片区中部，壮大新型煤化工及精细化工产业集群；以化工为主，重点发展新型煤化工、精细化工、新能源电池产业，延伸铝用碳素及铝材等冶金相关配套产业。建材及节能环保产业区：位于片区南部，培育新型绿色建材产业集群，发展特种玻璃、高端陶瓷及其他新型建材产业；配套节能环保产业集群，发展废旧光伏组件回收处理与再利用、新能源电池回收利用、消费领域再生资源加工利用、固体废物资源化回收处理等产业。生产性综合服务区：由北部珠江源物流园区、花山集镇片区和中部松林科技孵化园三个部分组成；完善园区生产性综合服务保障体系，配套发展现代物流、科技研发、商贸服务、商务会务、职住服务、轻工配套等功能。
本项目位于花山片区，对照花山片区产业布局规划图，功能为先进制造区（见附图6），用地性质为三类工业用地（见附图7）。本项目为装卸搬运仓储业和铁路专用线建设项目，目前已取得入园证明（附件8），与《曲靖高新技术产业开发区总体规划（2023—2035年）》规划不冲突。
2、本项目与《曲靖高新技术产业开发区总体规划（2023—2035年）环境影响报告书》及其审查意见的符合性分析
本项目与《曲靖高新技术产业开发区总体规划（2023—2035年）环境影响报告书》的符合性分析详见表1-1，其审查意见的符合性分析详见表1。 
表1 本项目与《曲靖高新技术产业开发区总体规划（2023—2035年）环境影响报告书》的符合性分析
	序号
	“报告书”要求
	本项目情况
	符合情况

	1
	生态保护红线管控建议如下：
（1） 严格控制开发边界。建设用地严禁占用基本农田和生态公益林，园区在今后的开发过程中，应当严格控制开发边界，避免与生态保护红线相冲突。
（2） 合理规划产业布局。园区在引进对环境影响较大的项目时，应当尽可能布局在远离生态红线的开发用地上，确保生态保护红线内的敏感区域环境质量不下降。
（3）规范排水去向。加快园区污水管网等基础设施建设，尽快实现园区污水统一收集处理，严格控制新建入园企业单独设置排污口，防止废水排入生态保护红线管控区。
	根据2025年7月30日曲靖市沾益区自然资源局出具的《曲煤焦化集装箱堆场提质改造项目拟用地与“三区三线”划定成果关系查询结果告知单》：本项目用地位于城镇开发边界范围内，不涉及占用“三区三线”划定的永久基本农田，不涉及占用“三区三线”划定生态保护红线。项目主要污染物为粉尘，经洒水降尘后排放，不会降低区域环境质量。本项目初期雨水经收集处理后回用于项目绿化、洒水降尘，回用不完的由曲煤焦化内部清运至铁路卸煤区洒水降尘。生活废水排入化粪池处理后委托环卫部门清运处置，本项目废水不外排。
	符合

	2
	对于达不到进区企业要求的建设项目不支持进入。主要体现为：
（1）不符合产业政策及园区产业定位的行业；
（2）工艺废气中含有难处理的、有毒有害物质不能达标排放的项目；
（3）采用落后的生产工艺或生产设备，不符合国家相关产业政策、达不到规模经济的项目。
（4）以有机废气、烟尘、粉尘为特征污染物且排放量大、治理难度较大、对周边居民区或花山水库、一类保护区等敏感目标造成显著影响的产业；
这类项目包括：
①国际上和国家各部门禁止或准备禁止生产的项目、明令淘汰项目；
②生产方式落后、高能耗、严重浪费资源和污染资源的项目；
③污染严重、破坏自然生态和损害人体健康又无治理技术或难以治理的项目；
④严禁引进不符合《产业结构调整指导目录（2024年本）》《云南省工业产业结构调整指导目录》（2006年本）等国家法律、法规的项目。
	项目已取得入园证明（附件8），本项目粉尘经洒水降尘后排放，不会对周边居民区或花山水库产生显著影响；根据本项目与产业政策符合性分析结论：本项目符合相关产业政策。
	符合

	3
	生态环境准入清单执行要求如下： 
1、对鼓励类符合规划产业非禁即入：对园区鼓励类主导产业项目，在符合安全、环保等“三同时”条件下，优化项目布局，加强产业项目审批、验收等关键环节协调服务，推进产业加快实施；对关联产业配套项目，要简化办事流程，提高办事效率，推动产业集聚发展。 
2、对禁止新建类产业严格审批：对园区禁止新建类产业严把审批关口，实行环保“一票否决”，任何部门不得给禁止新建类项目办理审批手续，坚决不得准予禁止新建类产业项目入园发展，推进园区按规划产业定位发展。 
3、对限制类产业严格管理：
对园区限制类产业原则上不予新批新建，或可根据全区传统产业改造提升的具体要求，进行连片循环化、新产品、新工艺、新装备建设发展，对既有存量限制类产业，必须完全符合环保、安全、能耗等要求后，允许在原有生产规模的基础上进行技术改造提升，原则上不允许低水平重复性扩规模改造。按投入强度和单位产出水平，实施差别化资源配置，提升产业竞争力。 
4、对存量产业逐步消化出清：对符合产业定位的非禁止类、非限制类其他既有新建扩能项目，实施正向激励和反向倒逼机制，引导和支持企业发展壮大；对长期停产的问题企业实施兼并重组、倒逼转型升级，逼其退出园区，推进闲置土地等要素资源有效再利用，实现园区绿色发展。
	项目已取得入园证明（附件8）；根据曲靖高新区产业准入负面清单，本项目不属于园区限制类、禁止类建设项目。
	符合

	曲靖高新区环境准入要求

	4
	空间布局约束：
1、执行云南省“三线一单”各类空间管控要求及曲靖市管控总体要求。
2、严格执行《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022 年版）》等产业准入有关要求。
3、严格实施化解过剩产能和淘汰落后产能，制定产能过剩行业淘汰计划，确保国家、省下达的淘汰落后产能目标任务全面完成。
4、将资源承载能力、生态环境容量作为承接产业转移的基础和前提，具备条件的工业园区实现集中供热。
5、严格控制在生态脆弱或环境敏感地区建设《环境保护综合名录》中“高污染、高环境风险”行业项目。
6、园区从空间布局约束、污染物排放管控、环境风险防控、资源利用效率四个维度严格执行现行有效的园区规划、规划环评及其审查意见。
7、园区现有企业在符合行业发展规划、产业布局和产业政策等要求的前提下开展节能降耗、治污减排、提升生产工艺技术装备水平等方面的技术改造，进一步降低污染物排放。
8、花山片区、白水片区现有煤化工、钢铁、建材、有色金属冶炼等“两高”产业严格执行国家有关产能削减或替代方案，其中属于落后低端、低效产能的应依法依规有序退出。
9、白水片区在没有新的管理文件明确许可的前提下，不建议引入新的化工企业。现有化工企业技术的升级改造、污染物超低排放改造，改扩建应满足国家及地方其他法律法规关于化工企业改扩建管理要求。
10、花山片区控制用地规模，不可以向北推进；在靠近水库和珠江源自然保护区一侧应规划必要的防护林带，留出相应防护距离。
	根据本项目与曲靖市“三线一单”和《曲靖市生态环境分区管控动态更新方案（2023年）》的符合性分析，本项目符合要求。本项目符合《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》等产业准入有关要求。本项目为装卸搬运仓储和新建铁路专用线项目，不属于“两高”行业项目。本项目严格执行现行有效的园区规划、规划环评及其审查意见，符合性分析均不冲突。本项目位于花山片区，不属于现有两高企业。本项目已取得节能登记表。本项目边界距离珠江源风景名胜区3000m、距离珠江源省级自然保护区2000m、距离花山水库饮用水水源保护区2140m。
	符合

	5
	污染物排放管控：
1、执行云南省“三线一单”各类空间管控要求及曲靖市管控总体准入要求。
2、推进以能源、化工、冶金、建材、农副食品加工等行业为重点的清洁生产审核工作，具体行业包括但不限于火力发电、甲醇、焦化、氮肥、磷肥、氯碱、电石、制药、农药生产、建筑陶瓷、平板玻璃，新能源电池（正负极材料），多晶硅、单晶硅、有机硅，工业涂装和包装印刷等行业。
3、落实云南省碳达峰碳中和相关要求，处理好发展和减排、整体和局部、长远目标和短期目标、政府和市场的关系，加快推动减污降碳协同创新试点，坚定不移走生态优先、绿色低碳的高质量发展道路。
4、加大重点流域水污染防治，确保水质如期达标。
5、园区白水片区废水严禁排放，花山片区、城西片区污水集中处理设施污染物排放标准严格执行《地表水环境质量标准》Ⅳ类标准 （其中总氮<10mg儿，粪大肠菌群<1000个/L）。
6、严把新建、改扩建涉重金属重点行业建设项目审批关，切实降低区域重金属排放总量。园区新、改、扩建涉重金属重点行业建设项目重点重金属污染物排放遵循“等量替代”原则。
7、杜绝各企业生产废水、生活污水及废油、废酸、固体废弃物任意乱排放进入岩溶(洼地、落水洞）环境或农田、水体中保护地下水环境免受污染。
8、花山片区、白水片区应慎重引入新化工企业，新的化工企业及其他可能对地下水造成污染的企业入驻园区时应对区域地下水作详细勘察，现有化工企业改扩建时必须进行地下水详细勘察，充分论证，在岩溶强发育、存在较多落水洞和岩溶漏斗的区域内，不得新建、改建、扩建可能造成地下水污染的建设项目。
9、花山片区现有重污染企业要开展技术升级改造和环保设施提标改造。
10、白水片区不新设废水排污口，生产废水、生活污水、初期雨水经收集处理后全部回用
11、积极申报省级绿色低碳示范产业园区试点建设。
12、采用先进的生产工艺路线、装备、清洁能源与原料，从源头上控制污染物排放，重点做好外排废气中颗粒物削减、脱硫脱硝和挥发性有机物、异味等特征污染物的减排工作，制定大气污染物总量管控要求，合理确定产业规模、布局、建设时序。
13、实行入河污染物总量控制，严格控制入河污染负荷，加强环保基础设施入河排污口论证确保区域影响范围内控制断面水质稳定达到水环境质量要求。
14、园区至规划末期建议新增主要大气污染物总量如下：SO2623.14t/a、NOx1081.64t/a、TVOC87.61t/a。
	根据本项目与曲靖市“三线一单”和《曲靖市生态环境分区管控动态更新方案（2023年）》的符合性分析，本项目符合要求。本项目为铁路建设项目，不属于能源、化工、冶金、建材、农副食品加工等行业，也不涉及重金属重点行业建设。本项目初期雨水经收集处理后回用于项目绿化、洒水降尘，回用不完的由曲煤焦化内部清运至铁路卸煤区洒水降尘。
生活废水排入化粪池处理后委托环卫部门清运处置。不随意排外环境。本项目粉尘通过洒水降尘后呈无组织排放。
	符合

	6
	环境风险防控：
1、执行云南省“三线一单”各类空间管控要求及曲靖市总体准入要求。
2、以南盘江流域为重点，按规范开展流域工业企业、工业集聚区环境风险评估，落实防控措施。
3、强化大气污染分区分时分类差异化精细化协同管控，加强监测预警应急能力建设，及时采取差异化管控措施。
4、有色金属冶炼、化工、农药、焦化、危险废物处置等行业企业拆除生产设施设备、构筑物和污染治理设施，要事先制定残留污染物清理和安全处置方案。
5、加强环境风险防控和应急管理，制定和完善突发环境事件应急预案，加强风险防控和突发环境事件应急处理处置能力。
6、涉重金属、持久性有机物等有毒有害污染物工业企业退出用地，须经评估符合建设用地、农用地土壤环境质量相关要求后，方可用于居住或农业用地。
7、完善园区综合环境应急预案，加强区域应急物资调配管理，组织园区范围内的环境安全隐患排查、应急培训和演练构建区域环境风险联控机制。
8、加强企业内部环境风险三级防护措施，对涉风险的生产和储存设施设置围堰防护，企业应配套事故应急池，并规范处置事故废水。
9、重点化工、冶金类项目入驻园区应充分考虑对岩溶地下水的影响，优化布局，严格水文地质、工程地质勘察，合理避让地下暗河及落水洞发育区，做好地下水污染防治及监控，按照相关规范要求采取针对性防渗措施。
	根据本项目与曲靖市“三线一单”和《曲靖市生态环境分区管控动态更新方案（2023年）》的符合性分析，本项目符合要求。本项目为装卸搬运仓储业和铁路专用线建设项目，不属于有色金属冶炼、化工、农药、焦化、危险废物处置等行业，不涉及重金属、持久性有机物等有毒有害污染物。不涉风险的生产和储存设施。
	符合

	7
	资源开发效率要求：
1、执行云南省“三线一单”各类空间管控要求及曲靖市总体准入要求。
2、坚持以水而定、量水而行，统筹生活、生产和生态用水，科学合理配置水资源。
3、建立水资源刚性约束制度，实行水资源消耗总量和强度双控，严格实施取水许可和水资源有偿使用制度，强化用水全过程管理，深入抓好工业用水量控制，严格规范取水许可审批管理。
4、企业需对自行用地范围内产生的初期雨水进行收集，并进行处理鼓励园区企业提高工业废水重复利用率，使用中水。
5、构建“园区－中水系统－中水用户”水资源综合利用体系，逐步提高园区中水回用率。
6、引进项目的生产工艺、设备、污染物排放和资源利用等，应达到清洁生产国内先进水平。推进技术研发型、创新型产业发展，提升产业的技术水平和园区的绿色循环化水平。
	根据本项目与曲靖市“三线一单”和《曲靖市生态环境分区管控动态更新方案（2023年）》的符合性分析，本项目符合要求。本项目初期雨水经收集处理后回用于项目绿化、洒水降尘，回用不完的由曲煤焦化内部清运至铁路卸煤区洒水降尘。
	符合

	曲靖高新区产业准入负面清单

	8
	总体要求：
A、选址布局要求
1.按园区规划要求布局相应产业；
2.生态红线范围内禁止开发建设活动；
3.化工、冶金、有毒有害物质仓储区要避让地质灾害多发地段。
B、禁止/限制引进的产业或项目
1.禁止建设国家现行产业政策明令限制、禁止或淘汰的项目、产能严重过剩行业项目、落后生产工艺或设备、落后生产能力项目；
2.禁止建设不符合园区规划产业定位或与产业链条无关联的项目；
3.禁止生产、使用及排放含氰化合物、多氯联苯、多溴联苯、二噁英等致癌、致畸、致突变的高毒物质；
4.禁止建设废水经预处理达不到污水处理厂接管标准的项目；
5.禁止建设不符合国家相关行业准入条件的项目；
6.限制引进使用高VOCs含量的溶剂型涂料、胶粘剂的项目。
7.禁止生产《重点管控新污染物清单（2023）年版）》已淘汰的第十四类产品。
	根据2025年7月30日曲靖市沾益区自然资源局出具的《曲煤焦化集装箱堆场提质改造项目拟用地与“三区三线”划定成果关系查询结果告知单》：本项目用地位于城镇开发边界范围内，不涉及占用“三区三线”划定的永久基本农田，不涉及占用“三区三线”划定生态保护红线。根据中华人民共和国国家发展和改革委员会令第7号《产业结构调整指导目录（2024年本）》（自2024年2月1日起施行）中的相关内容，项目属于产业政策中的鼓励类—二十三、铁路：1．铁路建设和改造：铁路新线、铁路专用线。
	符合


表2 本项目与审查意见（曲环函〔2025〕1号）的符合性分析
	序号
	“意见”要求
	本项目情况
	符合情况

	1
	（一）坚持生态优先、绿色发展贯彻绿色低碳高质量发展理念，加强与区域国土空间规划、生态环境分区管控要求的衔接，进一步优化功能布局、产业结构和实施时序，提升煤、硅、组产业链绿色低碳发展水平，发挥曲靖高新技术产业开发区对化工园区产业发展的支撑和服务功能，推进煤硅产业固体废物和园区废水在曲靖高新技术产业开发区内实施综合利用，提高固体废物、废水综合利用率产业开发应符合国家产业政策和相关规划，按照《中共中央国务院关于加快经济社会发展全面绿色转型的意见》《云南省推动重点产业园区高质量发展若干政策措施云南省“十四五”制造业高质量发展规划》等文件要求推进《规划》实施，引导园区低碳化、绿色化、循环化发展。
	根据本项目与“曲靖市生态环境分区管控”符合性分析，本项目符合《曲靖市生态环境分区管控动态更新方案（2023年）》有关要求（见表1-3）；本项目已取得入园证明，用地性质为三类工业用地，与《曲靖高新技术产业开发区总体规划（2023—2035年）》空间规划不冲突。本项目初期雨水经收集处理后，回用于项目绿化、洒水降尘，回用不完的由曲煤焦化内部清运至铁路卸煤区洒水降尘。
	符合

	2
	（二）优化空间布局，加强空间管控进一步优化高新区空间布局，加大对环境敏感区的保护力度，严禁不符合管控要求的各类开发和建设活动，协调好生产、生活、生态等“三生”空间关系。高新区涉及化工、冶炼等各个产业，周边居民较多，应优化工业用地布局，严格控制区域用地规模 大气环境高排放重点管控区内应优化产业布局，严格论证煤化工、有色金属冶炼等高污染项目建设的环境可行性，落实产能置换要求花山片区靠近花山水库和珠江源自然保护区，工业用地与人口密集区间应设置绿化隔离带，留出必要防护距离；落实《规划》提出搬迁方案，防范和化解布局性环境风险新建化工项目应符合《长江经济带发展负面清单（试行，2022年版）》《云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则（试行，2022年版）》等相关规定和产业布局规划，按规定需要进入化工园区发展的化工项目应在已认定的化工园区内布局现有高耗能项目应按照《高耗能行业重点领域节能降碳改造升级实施指南（2022年版）》确定的工作方向和目标，有序推进节能降碳改造升级，推进焦化行业及燃煤锅炉超低排放改造；按《云南省人民政府办公厅关于推动落后和低端低效产能退出的实施意见》（云政办发〔2022〕17号）相关要求，依法依规做好能耗、环保、质量、安全不达标和生产不合格产品等落后产能的关停退出工作。
	根据本项目与“曲靖市生态环境分区管控”符合性分析，本项目符合《曲靖市生态环境分区管控动态更新方案（2023年）》有关要求（见表1-3），本项目为铁路建设项目，位于曲靖市高新技术产业开发区花山片区，距离花山水库饮用水水源保护区2140m、珠江源风景名胜区3000m、珠江源省级自然保护区2000m，本项目在北侧及南侧设置绿化，不属于化工项目。根据本项目与《云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则（试行，2022年版）》符合性分析，本项目符合其要求。本项目不在花山化工园区。
	符合

	3
	（三）严守环境质量底线，强化生态环境分区管控根据生态环境分区管控、国家和云南省有关大气污染防治的相关要求，严格执行重金属污染防控要求和高新区大气污染物排放总量控制目标，合理确定产业规模、布局、建设时序入驻企业应采用先进的生产工艺路线、装备、清洁能源与原料，“两高”行业能效指标达到标杆水平，物耗、水耗及大气污染物排放水平等应达到国内先进水平，严格主要污染物区域削减替代，从源头控制污染物
的产生采用先进高效的污染防治措施，重点做好外排废气中颗粒物削减、脱硫脱硝、酸性废气、异味等特征污染物减排和新污染物管控工作焦化企业应达到超低排放要求。
高度重视高新区废水收集、处理、回用、排放的环境管理全面建设初期雨水收集处理系统，实施“雨污分流”，“两高”项目后期雨水排放应满足《地表水环境质量标准》（ GB3838）Ⅲ类水标准要求加快污水处理、中水回用等基础设施建设，制定高新区中水回用方案并加快实施。水资源重复利用率达到91%以上，做好入驻企业废水纳管管理严格污水处理设施入河水质管控，确保南盘江水质稳定达标白水片区不新设废水排污口，生产废水、生活污水、初期雨水经收集处理后全部回用不外排 严格水文地质、工程地质勘察，调查明确高新区内岩溶发育情况，按照《地下水管理条例》规定完善高新区地下水分区管控，做好地下水污染防治和监控，按相关规范要求采取针对性防渗措施，确保区域地下水安全。
将土壤污染防治工作纳入高新区规划及相关环境保护规划，采取有效预防措施防止、减少土壤污染，重视污染物通过大气一土壤一地下水等环境介质跨向输送、迁移和累积过程及影响，确保满足土壤环境管控要求。
危险废物须按规定严格管控，积极推进工业固体废物综合利用，确实需要暂存或安全填埋处置的，暂存（处置）场的选址、建设必须按照相关要求严格落实污染防治措施。
按照国家关于做好碳达峰碳中和工作的政策要求，编制高新区碳排放与污排放融合清单，积极开展高新区减污降碳协同管控，建立健全高新区碳排放总量与碳排放强度双控机制，推广高新区能源梯级利用等节能低碳技术做好产业布局、结构调整、节能审查与能耗双控的衔接，推动高新区绿色低碳发展，待碳达峰规划、行业达峰规划发布后，高新区碳排放管理相关要求从其规定执行。
	根据本项目与曲靖市“三线一单”和《曲靖市生态环境分区管控动态更新方案（2023年）》的符合性分析，本项目符合要求（见表1-3）。项目所在区域为达标区，本项目颗粒物通过洒水降尘后，呈无组织排放，不会突破环境质量底线；本项目不排放重金属污染物，只排放颗粒物，不设总量控制，本项目符合要求。本项目不属于“两高”项目，后期雨水排放不执行《地表水环境质量标准》（GB3838）Ⅲ类水标准，本项目初期雨水经收集处理后，回用于项目绿化、洒水降尘，回用不完的由曲煤焦化内部清运至铁路卸煤区洒水降尘，设置雨水切换阀，后期雨水排入园区雨水管网，最后进入东干渠。对项目场地进行分区防渗，对危废暂存间、正面吊维修区进行重点防渗，预防地下水土壤污染。本项目已取得节能登记表，本项目大气污染物主要为颗粒物经洒水降尘后排放，尾气较少经自然稀释扩散，不会对高新区碳排放控制产生影响。
	符合

	4
	（四）严格环境准入，加强污染源头防控落实蓝天、碧水、净土保卫战有关管控要求，系统开展高新区环境综合治理，妥善解决高新区突出环境问题加强“两高”行业生态环境源头防控，引进项目的生产工艺、设备、污染物排放和资源利用等，应达到清洁生产国内先进水平推进技术研发型、创新型产业发展，提升产业的技术水平和高新区的绿色低碳化水平项目招引应严格执行环境管控分区和环境准入要求，要以高新区的资源环境承载能力为基础，充分论证、有序发展，严禁引进工艺装备落后，不符合污染物排放总量控制要求的企业。
	本项目为铁路建设项目，不属于“两高”行业，不采用落后淘汰工艺设备。本项目大气污染物主要为颗粒物，经洒水降尘后排放，本项目初期雨水经收集处理后回用于项目绿化、洒水降尘，回用不完的由曲煤焦化内部清运至铁路卸煤区洒水降尘。本项目建设符合“曲靖高新区产业准入负面清单”相关要求，本项目主要排放颗粒物，不涉及总量控制，本项目符合要求。
	符合

	5
	（五）严控环境风险，保障环境安全 建立健全区域环境风险防范和生态安全保障体系加强高新区内易导致环境风险的有毒有害和易燃易爆物质的生产、使用、贮运等管理，统筹考虑区内污染防治、生态恢复与建设、环境风险防范、环境管理等事宜强化高新区危险化学品储运的环境风险管理，健全高新区事故废水三级防控措施，强化环境监测与预警能力建设、环境风险应急与防范措施，建立应急响应联动机制和风险防控体系并编制应急预案，防范环境风险，避免事故废水排入高新区外水体，保障区域环境安全。
	本项目为装卸搬运仓储业和铁路专用线建设项目，不涉及有毒有害和易燃易爆物质的生产、使用、贮运等管理，环评已要求企业编制应急预案，加强防范措施。
	符合

	6
	（六）完善监测网络，强化环境质量管控。根据高新区功能分区、产业布局、重点企业分布、特征污染物的排放种类和状况、环境敏感目标分布等情况，统筹安排环境监测监控网络建设，按规定设置环境空气自动监测站，做好区内大气、地表水、地下水、土壤等环境的长期跟踪监测与管理，督促排污企业落实自行监测责任。根据监测结果、实际环境影响、不良环境影响减缓措施的有效性等提出完善环境管理方案并适时优化调整《规划》。
	本项目根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）要求对废气、噪声等制定了监测计划。
	符合

	7
	（七）健全环保基础设施，强化污染集中治理。推进高新区环保基础设施建设，统筹花山片区与花山化工园区环保基础设施共建共享，促进区域环境质量持续改善。加快建设配套的污水处理厂和再生水水厂，并同步建设污水管网、雨水管网及中水回用管网 做好“雨污分流”、“清污分流”，做好废水及污染雨水收集处理、强化中水回用。督促高新区企业加强废气、废水、噪声固废等环保设施建设和运行管理。
	本项目废气经洒水降尘后排放，采用雨污分流系统，本项目初期雨水经收集处理后回用于项目绿化、洒水降尘，回用不完的由曲煤焦化内部清运至铁路卸煤区洒水降尘，设置雨水切换阀，后期雨水排入园区雨水管网。生活废水排入化粪池处理后委托环卫部门清运处置。固废处置100%。
	符合

	8
	（八）依法披露环境信息，畅通公众参与平台。依法披露高新区、企业环境信息，加强与周边公众的沟通，主动接受社会监督，妥善处理好高新区建设与居民搬迁安置工作，及时解决公众关心的环境问题，满足公众合理的环境诉求。
	本项目按相关规定依法建设，妥善处理与周边居民关系。
	符合

	9
	拟入高新区建设项目，应结合《报告书》提出的指导意见做好环境影响评价工作，落实《报告书》提出的要求，加强与规划环评的联动，重点开展大气污染物、水污染物允许排放量测算和周边大气环境影响、环境风险可接受论证、污废水不外排或纳管可行可靠性论证、环保措施可行性论证等内容，关注废气排放对花山水库及珠江源自然保护区影响、白水片区水环境风险防控，强化环境监测和环境保护相关措施的落实。对符合规划环评环境管控要求和生态环境准入清单的具体建设项目，其环评文件中选址、环境现状调查与评价结果仍具有时效性时，建设项目相应环境影响评价内容可结合实际情况予以简化。
	本项目正在办理环境影响手续，本项目符合规划环评环境管控要求和生态环境准入清单，见相关符合性分析。
	符合


根据表1和表2分析，本项目符合《曲靖高新技术产业开发区总体规划（2023—2035年）环境影响报告书》及其审查意见有关要求。
[bookmark: _Toc11619]（三）与生态环境分区管控的符合性分析
1、本项目与“三线一单”和《曲靖市生态环境分区管控动态更新方案（2023年）》的符合性分析
根据2024年7月16日曲靖市生态环境局关于印发《曲靖市生态环境分区管控动态更新方案（2023年）》的通知（曲环通〔2024〕36号），全市共划定91个环境管控单元，其中，优先保护单元27个，重点管控单元55个，一般管控单元9个。本项目位于曲靖市高新技术产业开发区花山片区，属于曲靖市高新区重点管控单元。本项目与《曲靖市生态环境分区管控动态更新方案（2023年）》的符合性分析详见下表3。
表3 本项目与“三线一单”和《曲靖市生态环境分区管控动态更新方案（2023年）》的符合性分析情况一览表
	“三线一单和”“方案”要求
	本项目情况
	符合情况

	三线一单要求
	生态保护红线和一般生态空间
	执行云南省人民政府发布的生态保护红线，生态保护红线评估调整成果获批后，按照批准成果执行。将未划入生态保护红线的自然保护地、饮用水水源保护区、重要湿地、基本草原、生态公益林、天然林等生态功能重要、生态环境敏感区域划为一般生态空间。
	本项目位于曲靖市高新技术产业开发区花山片区，根据2025年7月30日曲靖市沾益区自然资源局出具的《曲煤焦化集装箱堆场提质改造项目拟用地与“三区三线”划定成果关系查询结果告知单》：本项目用地位于城镇开发边界范围内，不涉及占用“三区三线”划定的永久基本农田，不涉及占用“三区三线”划定生态保护红线。满足生态保护红线要求。根据云政发〔2020〕29号文件和昆政发〔2021〕21号，项目不在云南省生态保护红线内，不涉及云南省生态保护红线及一般生态空间。
	符合

	
	环境质量底线
	一、水环境质量底线
到2025年，全市水环境质量总体优良，集中式饮用水水源地水质保持稳定，纳入国家和省级考核的地表水监测断面水质优良率稳步提升，重点区域、流域水环境质量进一步改善，基本消除劣v类水体，水生态系统功能初步恢复。到2035年，全市地表水体水质优良率全面提升，各监测断面水质达到水环境功能要求，消除劣ⅴ类水体，集中式饮用水水源地水质稳定达标。
二、大气环境质量底线
到2025年，环境空气质量稳中向好，中心城市和各县（市、区）环境空气质量稳定达到国家二级标准，优良率保持稳定，达到省级下达的考核目标要求。到2035年，环境空气质量全面改善，中心城市和各县（市、区）环境空气质量稳定达到国家二级标准。
三、土壤环境风险防控底线
到2025年，全市土壤环境风险防范体系进一步完善，农用地和建设用地土壤环境安全基本得到有效保障，受污染耕地安全利用率和污染地块安全利用率进一步提高。到2035年，全市土壤环境质量稳中向好，农用地和建设用地土壤环境安全得到有效保障，土壤环境风险得到全面管控。
	1、 水环境质量底线
距离项目较近的下游沾益天生坝电站断面属于省控断面，上游花山水库出口属于国控断面，根据曲靖市人民政府网站公布数据，花山水库出口国控断面2024年水质均能达到水功能区划Ⅱ类的标准要求，南盘江天生坝省控断面2024年水质均能达到水功能区划Ⅲ类的标准要求。本项目所在区域的最近地表水体为西北面约90m处的东干渠，汇入南盘江，水质能满足水环境功能区划要求，且项目运营期排水系统采用雨污分流制。前15分钟雨水经雨水沟收集后，排入项目区初期雨水收集池处理，回用于项目绿化、洒水降尘，回用不完的由曲煤焦化内部清运至铁路卸煤区洒水降尘，后期雨水排入园区雨水管网；生活污水委托环卫部门清运处置。
二、大气环境质量底线
根据2025年曲靖市沾益区环境质量数据的统计，曲靖市沾益区2025年SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3各污染物平均浓度均优于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值，本项目粉尘经洒水降尘后排放，对大气环境质量影响较小，不会突破当地大气环境质量底线。
2、 土壤环境风险防控底线
本项目按“分区防渗”原则进行防渗。
危废暂存间划分为重点防渗区，危废暂存间根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）防渗技术要求进行防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10 -7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料；正面吊维修区根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）重点防渗技术要求进行防渗，防渗层的防渗性能应等效于黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s；化粪池、初期雨水收集池划分为一般防渗区，根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）一般防渗技术要求进行防渗，防渗层的防渗性能应等效于黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s；除绿化外的其他区域划分为简单防渗区，进行一般地面硬化。
综上所述，项目分区防渗，且生活垃圾交环卫部门进行合理处置、危险废物交由有资质单位进行处置，对厂区及周边土壤环境影响较小，土壤环境风险低，不会对土壤环境产生不良影响。
	符合

	
	资源利用上线
	强化节约集约利用，持续提升资源能源利用效率，水资源、土地资源、能源消耗完成省级下达的控制目标。
	本项目对土地资源占用不大，用水、用电量不会超出区域的供水、供电负荷，项目与资源利用上线的要求相符。
	符合

	
	生态环境准入清单
	严格落实《云南省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（云政发〔2020〕29号）管控要求。强化污染防治和自然生态系统保护修复，改善区域生态环境质量，提出曲靖市生态环境管控总体要求和80个管控单元的生态环境准入清单，构建全市生态环境分区管控体系。
	根据2025年7月30日曲靖市沾益区自然资源局出具的《曲煤焦化集装箱堆场提质改造项目拟用地与“三区三线”划定成果关系查询结果告知单》：本项目用地位于城镇开发边界范围内，不涉及占用“三区三线”划定的永久基本农田，不涉及占用“三区三线”划定生态保护红线。
	符合

	曲靖市生态环境分区管控总体要求
	空间布局约束
	严格执行《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》《云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则（试行）》等产业准入有关要求。
	本项目为装卸搬运仓储业和铁路专用线建设项目，位于曲靖市高新技术产业开发区花山片区，根据项目与《云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则（试行，2022年版）》符合性分析，本项目符合相关要求。
	符合

	
	
	严格实施化解过剩产能和淘汰落后产能，制定产能过剩行业淘汰计划，确保国家、省下达的淘汰落后产能目标任务全面完成。
	根据中华人民共和国国家发展和改革委员会令第7号《产业结构调整指导目录（2024年本）》（自2024年2月1日起施行）中的相关内容，项目属于产业政策中的鼓励类—二十三、铁路：1．铁路建设和改造：铁路新线、铁路专用线。
	符合

	
	
	将资源承载能力、生态环境容量作为承接产业转移的基础和前提，合理确定承接产业转移重点，禁止引进环境污染大、资源消耗高、技术落后的生产能力。
	本项目实施过程中严格落实各项污染防治措施，确保大气环境质量、水环境质量、土壤环境质量等达到环境功能区要求，采用先进工艺技术和设备，能耗、物耗及水耗等能达到国内清洁生产先进水平。
	符合

	
	
	严格控制在生态脆弱或环境敏感地区建设《环境保护综合名录》中“高污染、高环境风险”行业项目。
	本项目不属于“两高”行业项目。
	符合

	
	
	禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色行业中的高污染项目。
	本项目属于装卸搬运仓储业和铁路专用线建设项目，不属于新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色行业中的高污染项目，位于曲靖市高新技术产业开发区花山片区。
	符合

	
	
	集中式饮用水水源地严格执行《中华人民共和国水污染防治法》《地下水管理条例》《饮用水水源保护区污染防治管理规定》《曲靖市集中式饮用水水源地保护条例》《云南省曲靖独木水库保护条例》，水源地内城镇开发边界范围已开发区域强化环境基础设施建设与运行维护。
	本项目位于曲靖市高新技术产业开发区花山片区，不涉及集中式饮用水水源地。
	符合

	
	
	各县（市、区）产业园区重点管控单元、曲靖经济开发区重点管控单元、曲靖高新技术产业开发区重点管控单元、宣威市经济技术开发区重点管控单元空间布局约束、污染物排放管控、环境风险防控、资源利用效率四个维度严格执行现行有效的园区规划、规划环评及其审查意见。
	本项目位于曲靖市高新技术产业开发区花山片区，执行现行有效的园区规划、规划环评及其审查意见，其符合性分析详见前文表1和表2。
	符合

	
	污染物排放管控
	推进以能源、化工、冶金、建材、造纸、农副食品加工、工业涂装和包装印刷等行业为重点的清洁生产审核工作，具体行业包括但不限于煤矿、火力发电，甲醇、焦化、氮肥、磷肥、氯碱、电石、制药、农药、黄磷、铬盐生产，钢铁、铁合金铅锌铝冶炼及再生，水泥、石灰、建筑陶瓷、平板玻璃、沥青防水材料，纸浆造纸，酿造、味精、柠檬酸、酶制剂、酵母，新能源电池(正负极材料），多晶硅、单晶硅、有机硅，工业涂装和包装印刷等行业。
	本项目属于装卸搬运仓储业和铁路专用线建设项目，不属于重点的清洁生产审核工作行业。
	符合

	
	环境风险防控
	加强环境风险防控和应急管理，制定和完善突发环境事件和集中式饮用水水源地突发环境事件应急预案，加强风险防控和突发环境事件应急处理处置能力。
	本项目实施过程中按要求制定突发环境应急预案并备案，配备相应应急物资、开展应急培训与演练；风险源、危险废物等按环评及应急预案要求加强管理，以降低项目环境风险。
	符合

	
	资源利用效率
	建立水资源刚性约束制度，实行水资源消耗总量和强度双控，严格实施取水许可和水资源有偿使用制度，强化用水全过程管理，深入抓好工业、城镇、农业等方面用水量控制，严格规范取水许可审批管理。
	本项目用水纳入园区供水系统，水资源消耗量相对区域资源利用量较小。
	符合

	
	
	在禁燃区内，禁止销售、燃用高污染燃料；禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施，已建成的，应当在规定的期限内改用天然气、液化石油气、电或者其他清洁能源。
	本项目为装卸搬运仓储业和铁路专用线建设项目，不属于禁止销售的高污染燃料和新建燃用高污染燃料的设施。
	符合

	曲靖市高新区重点管控单元
	空间布局约束
	园区现有企业在符合行业发展规划、产业布局和产业政策等要求的前提下开展节能降耗、治污减排、提升生产工艺技术装备水平等方面的技术改造，进一步降低污染物排放。
	本项目为装卸搬运仓储业和铁路专用线建设项目，位于曲靖市高新技术产业开发区花山片区，符合《产业结构调整指导目录（2024年本）》中的相关内容要求，项目建设与园区产业布局规划不冲突，符合国家现行产业政策，项目采用先进的生产工艺、设备和污染控制措施，污染物排放能达到相关标准要求；项目已取得入园证明（附件8）。
	不冲突

	
	
	花山片区、白水片区现有煤化工、钢铁、建材、有色金属冶炼等“两高”产业严格执行国家有关产能削减或替代方案，其中属于落后低端、低效产能的应依法依规有序退出。
	本项目为装卸搬运仓储业和铁路专用线建设项目，位于曲靖市高新技术产业开发区花山片区，属于新建铁路项目，不属于“两高”行业项目。
	符合

	
	
	花山片区控制用地规模，不可以向北推进；在靠近水库和珠江源自然保护区一侧应规划必要的防护林带，留出相应防护距离。
	本项目位于曲靖市高新技术产业开发区花山片区，本项目边界距离珠江源风景名胜区3000m、距离珠江源省级自然保护区2000m、距离花山水库饮用水水源保护区2140m，项目在北侧、南侧设置绿化，项目已取得入园证明（附件8）。
	符合

	
	污染物排放管控
	杜绝各企业生产废水、生活污水及废油、废酸、固体废弃物任意乱排放进入岩溶（洼地、落水洞）环境或农田、水体中，保护地下水环境免受污染。
	本项目排水系统采用雨污分流制。前15分钟雨水经雨水沟收集后，排入项目区初期雨水收集池处理，回用于项目绿化、洒水降尘，回用不完的由曲煤焦化内部清运至铁路卸煤区洒水降尘，后期雨水排入园区雨水管网；生活废水排入化粪池处理后委托环卫部门清运处置。生活垃圾收集后交由环卫部门处理，含油抹布、手套并入生活垃圾处理；设备维护、修理过程中产生的含油废物定期交由有资质单位进行处理，并建立健全危险废物产生、处理、转移台账记录。按“分区防渗”原则进行防渗，①危废暂存间、正面吊维修区划分为重点防渗区，危废暂存间根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）防渗技术要求进行防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料；正面吊维修区根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）重点防渗技术要求进行防渗，防渗层的防渗性能应等效于黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s；②化粪池、初期雨水收集池划分为一般防渗区，根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）一般防渗技术要求进行防渗，防渗层的防渗性能应等效于黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s；③除绿化外的其他区域划分为简单防渗区，进行一般地面硬化；综上本项目能有效避免地下水受到污染。
	符合

	
	
	花山片区、白水片区应慎重引入新化工企业，新的化工企业及其他可能对地下水造成污染的企业入驻园区时应对区域地下水作详细勘察，现有化工企业改扩建时必须进行地下水详细勘察，充分论证，在岩溶强发育、存在较多落水洞和岩溶漏斗的区域内，不得新建、改建、扩建可能造成地下水污染的建设项目。
	根据《云南曲煤焦化实业发展有限公司集装箱堆场提质改造项目场地岩土工程勘察阶段性报告》，项目区不属于岩溶强发育、存在较多落水洞和岩溶漏斗的区域，本项目属于铁路建设项目，不属于化工类。
	符合

	
	
	花山片区现有重污染企业要开展技术升级改造和环保设施提标改造。
	本项目为装卸搬运仓储业和铁路专用线建设项目，位于曲靖市高新技术产业开发区花山片区，不属于现有重污染企业。
	符合

	
	环境风险防控
	加强企业内部环境风险三级防护措施，对涉风险的生产和储存设施设置围堰防护，企业应配套事故应急池，并规范处置事故废水。
	本项目不涉及风险的生产和储存设施。
	符合

	
	
	重点化工、冶金类项目入驻园区应充分考虑对岩溶地下水的影响，优化布局，严格水文地质、工程地质勘查，合理避让地下暗河及落水洞发育区，做好地下水污染防治及监控，按照相关规范要求采取针对性防渗措施。
	本项目为装卸搬运仓储业和铁路专用线建设项目，不属于重点化工、冶金类项目。
	符合

	
	资源开发效率
	企业需对自行用地范围内产生的初期雨水进行收集，并进行处理。
	本项目排水系统采用雨污分流制。前15分钟雨水经雨水沟收集后，排入项目区初期雨水收集池处理，回用于项目绿化、洒水降尘，回用不完的由曲煤焦化内部清运至铁路卸煤区洒水降尘，后期雨水排入园区雨水管网；生活废水排入化粪池处理后委托环卫部门清运处置。
	符合


根据表3，本项目的建设符合曲靖市人民政府关于实施“三线一单”和《曲靖市生态环境分区管控动态更新方案（2023年）》的有关要求。
[bookmark: _Toc1524]（四）与相关法律法规、规划的符合性分析
1、与《云南省主体功能区规划》符合性分析
根据云南省不同区域的资源环境承载力、现有开发密度和未来发展潜力，2014年1月，云南省人民政府以《云南省人民政府关于印发云南省主体功能区规划的通知》（云政发〔2014〕1号）发布了《云南省主体功能区规划》。将云南省国土空间按照开发方式分为重点开发区域、限制开发区域和禁止开发区域3类主体功能区。
沾益区属于《云南省主体功能区规划》中规定的国家重点开发区，具体详见附图8，不在重点生态功能区，项目已取得备案证，并已取得入园证明。
根据《云南省主体功能区规划》，云南省禁止开发区包括自然保护区、风景名胜区、世界遗产、森林公园、地质公园、饮用水源保护区等，共359个禁止开发区域。根据2025年7月30日曲靖市沾益区自然资源局出具的《曲煤焦化集装箱堆场提质改造项目拟用地与“三区三线”划定成果关系查询结果告知单》：本项目用地位于城镇开发边界范围内，不涉及占用“三区三线”划定的永久基本农田，不涉及占用“三区三线”划定生态保护红线。
2、与生态功能区划符合性分析
根据《云南省生态功能区划》中生态功能划分，云南生态功能区共分一级区（生态区）5个，二级区（生态亚区）19个，三级区（生态功能区）65个。项目所在地属于Ⅲ高原亚热带北部常绿阔叶林生态区—Ⅲ4滇东北高中山暖性针叶林、亚高山草甸生态亚区—Ⅲ4-4牛栏江、南盘江上游岩溶山原水源涵养生态功能区，具体详见附图9。该区主要的特点是：地貌以石灰岩山原为主，大部分地区的年降雨量在 1000～1200毫米，主要植被类型为云南松林，生长较差。主要土壤类型为黄棕壤和红壤。主要的生态问题是：土地垦殖过度、森林退化严重。保护措施和发展方向是：严格退耕还林，加大封山育林的力度，调整产业结构，提高森林的数量和质量。
项目建设将会一定程度破坏当地的生态环境，通过实施环评提出的相关措施：场地硬化，雨污分流，植物绿化等措施减少水土流失，确保项目运营期内生态环境不恶化。
3、与《中共中央 国务院关于深入打好污染防治攻坚战的意见》的符合性分析
《中共中央、国务院关于深入打好污染防治攻坚战的意见》于 2021 年 11 月2 日印发，着力于进一步加强生态环境保护，深入打好污染防治攻坚战。主要内容如下：
到2025年，生态环境持续改善，主要污染物排放总量持续下降，单位国内生产总值二氧化碳排放比 2020 年下降18%，地级及以上城市细颗粒物（PM2.5）浓度下降10%，空气质量优良天数比率达到87.5%，地表水Ⅰ-Ⅲ类水体比例达到85% ，近岸海域水质优良（一、二类）比例达到79%左右，重污染天气、城市黑臭水体基本消除，土壤污染风险得到有效管控，固体废物和新污染物治理能力明显增强，生态系统质量和稳定性持续提升，生态环境治理体系更加完善，生态文明建设实现新进步。
项目大气污染物主要是内燃机废气、运输车辆尾气以及运输装卸粉尘等。产生量较少，经过采取洒水降尘、绿化吸收、大气稀释扩散等措施后对周边大气环境影响较小；本项目初期雨水经收集处理后回用于项目绿化、洒水降尘，回用不完的由曲煤焦化内部清运至铁路卸煤区洒水降尘生活垃圾收集后交由环卫部门处理，含油抹布、手套并入生活垃圾处理；设备维护、修理过程中产生的含油废物定期交由有资质单位进行处理，并建立健全危险废物产生、处理、转移台账记录。项目产生的固废处置率为100%。项目严格按照清洁生产的要求，实行清洁生产，节能降耗。
综上，本项目建设符合《中共中央、国务院关于深入打好污染防治攻坚战的意见》。
4、与国务院关于印发《空气质量持续改善行动计划》的通知（国发〔2023〕24号）的符合性分析
2023 年 11 月 30 日，国务院发布了《空气质量持续改善行动计划》的通知，目标指标：到 2025 年，全国地级及以上城市 PM2.5 浓度比 2020 年下降 10% ，重度及以上污染天数比率控制在 1%以内；氮氧化物和 VOCs 排放总量比 2020 年分别下降 10%以上。京津冀及周边地区、汾渭平原PM2.5浓度分别下降 20%、15%，长三角地区PM2.5浓度总体达标，北京市控制在32微克/立方米以内。
二、优化产业结构，促进产业产品绿色升级
（四）坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目上马。新改扩建项目严格落实国家产业规划、产业政策、生态环境分区管控方案、规划环评、项目环评、节能审查、产能置换、重点污染物总量控制、污染物排放区域削减、碳排放达峰目标等相关要求，原则上采用清洁运输方式。涉及产能置换的项目，被置换产能及其配套设施关停后，新建项目方可投产。
严禁新增钢铁产能。推行钢铁、焦化、烧结一体化布局，大幅减少独立焦化、烧结、球团和热轧企业及工序，淘汰落后煤炭洗选产能；有序引导高炉—转炉长流程炼钢转型为电炉短流程炼钢。到 2025 年，短流程炼钢产量占比达 15% 。京津冀及周边地区继续实施“ 以钢定焦”，炼焦产能与长流程炼钢产能比控制在0.4 左右。
（五）加快退出重点行业落后产能。修订《产业结构调整指导目录》，研究将污染物或温室气体排放明显高出行业平均水平、能效和清洁生产水平低的工艺和装备纳入淘汰类和限制类名单。重点区域进一步提高落后产能能耗、环保、质量、安全、技术等要求，逐步退出限制类涉气行业工艺和装备；逐步淘汰步进式烧结机和球团竖炉以及半封闭式硅锰合金、镍铁、高碳铬铁、高碳锰铁电炉。引导重点区域钢铁、焦化、电解铝等产业有序调整优化。
（六）全面开展传统产业集群升级改造。中小型传统制造企业集中的城市要
制定涉气产业集群发展规划，严格项目审批，严防污染下乡。针对现有产业集群制定专项整治方案，依法淘汰关停一批、搬迁入园一批、就地改造一批、做优做强一批。各地要结合产业集群特点，因地制宜建设集中供热中心、集中喷涂中心、有机溶剂集中回收处置中心、活性炭集中再生中心。
（七）推动绿色环保产业健康发展。加大政策支持力度，在低（无）VOCs含量原辅材料生产和使用、VOCs污染治理、超低排放、环境和大气成分监测等领域支持培育一批龙头企业。多措并举治理环保领域低价低质中标乱象，营造公平竞争环境，推动产业健康有序发展。
三、优化能源结构，加速能源清洁低碳高效发展
（八）大力发展新能源和清洁能源。到2025年，非化石能源消费比重达20%左右，电能占终端能源消费比重达30%左右。持续增加天然气生产供应，新增天然气优先保障居民生活和清洁取暖需求。
符合性分析：本项目位于曲靖市高新技术产业开发区花山片区，根据2025年曲靖市沾益区环境质量数据的统计，曲靖市沾益区2025年SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3各污染物平均浓度均优于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值。本项目主要环境影响是铁路专用线建设，属于国家鼓励类项目，不属于上述提到的高耗能、高排放、低水平项目、钢铁行业、重点行业落后产能等。项目运营过程中产生的废气主要是内燃机废气、运输车辆尾气以及运输装卸粉尘等，产生量较少，且经过采取洒水降尘、绿化吸收、大气稀释扩散等措施后均能达标排放，对周边大气环境影响较小。
5、与《长江经济带生态环境保护规划》符合性分析
根据《长江经济带生态环境保护规划》实行负面清单管理。长江沿线一切经济活动都要以不破坏生态环境为前提，抓紧制定产业准入负面清单，明确空间准入和环境准入的清单式管理要求。提出长江沿线限制开发和禁止开发的岸线、河段、区域、产业以及相关管理措施。不符合要求占用岸线、河段、土地和布局的产业，必须无条件退出。除在建项目外，严禁在干流及主要支流岸线 1 公里范围内布局新建重化工园区，严控在中上游沿岸地区新建石油化工和煤化工项目。严控下游高污染、高排放企业向上游转移。
符合性分析：本项目主要环境影响是铁路专用线的建设运行，属于国家发展和改革委员会发布的《产业结构调整指导目录（2024年本）》中的鼓励类：“二十三、铁路1.铁路建设和改造”中的铁路专用线，项目的建设符合国家现行产业政策，不属于《长江经济带生态环境保护规划》中实行负面清单管理的项目，项目选址位于曲靖高新技术产业开发区花山片区，不涉及新增占用岸线、河段、土地等内容。项目建设符合《长江经济带生态环境保护规划》。
6、本项目与《云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则（试行，2022年版）》的符合性分析
本项目所在区域的最近地表水体为西北面约90m处的东干渠，汇入南盘江，属于西江水系珠江流域。
根据2022年8月19日云南省推动长江经济带发展领导小组办公室发布的关于印发《云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则（试行，2022年版）》的通知（云发改基础〔2022〕894号），本项目与其符合性分析如表4所示。
表4 本项目与《云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则（试行，2022年版）》的符合性分析一览表
	序号
	文件要求
	本项目情况
	符合
情况

	1
	禁止新建、改建和扩建不符合《全国内河航道与港口布局规划》等全国港口规划和《昭通市港口码头岸线规划（金沙江段2019年——2035年）》《景洪港总体规划（2019——2035年）》等州（市）级以上港口布局规划以及港口总体规划的码头项目。
	本项目不涉及港口规划和码头。
	不涉及

	2
	禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止建设与自然保护区保护方向不一致的旅游项目。禁止在自然保护区内进行开矿、采石、挖沙等活动。禁止在自然保护区的核心区和缓冲区内建设任何生产设施﹐禁止在自然保护区的实验区内建设污染环境、破坏资源或者景观的生产设施。
	本项目位于曲靖市高新技术产业开发区花山片区，本项目不涉及自然保护区。本项目边界距离珠江源省级自然保护区2000m。
	不涉及

	3
	禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。禁止在风景名胜区内进行开山、采石、开矿、开荒、修坟立碑等破坏景观、植被和地形地貌的活动以及修建储存爆炸性、易燃性、放射性、毒害性、腐蚀性物品的设施；禁止在风景名胜区内设立开发区和在核心景区内建设宾馆、会所、培训中心、疗养院以及与风景名胜资源保护无关的投资建设项目。
	本项目位于曲靖市高新技术产业开发区花山片区，本项目不涉及风景名胜区。本项目边界距离珠江源风景名胜区3000m。
	不涉及

	4
	禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的投资建设项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。
	本项目位于曲靖市高新技术产业开发区花山片区，本项目位于花山水库饮用水水源保护区下游，不在其汇水区域内。本项目边界距离花山水库饮用水水源保护区2140m。
	不涉及

	5
	禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田、围湖造地或围填海等投资建设项目。禁止擅自征收、占用国家湿地公园的土地；禁止在国家湿地公园内挖沙、采矿，以及建设度假村、高尔夫球场等任何不符合主体功能定位的投资建设项目。
	本项目位于曲靖市高新技术产业开发区花山片区，本项目不涉及水产种质资源保护区和国家湿地公园。
	不涉及

	6
	禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在金沙江岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。禁止在金沙江干流、九大高原湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。
	本项目位于曲靖市高新技术产业开发区花山片区，本项目不涉及长江流域河湖岸线、金沙江岸线保护区和保留区。
	不涉及

	7
	禁止在金沙江干流、长江一级支流建设除党中央、国务院、国家投资主管部门、省级有关部门批复同意以外的过江基础设施项目；禁止未经许可在金沙江干流、长江一级支流、九大高原湖泊流域新设、改设或扩大排污口。
	本项目不涉及金沙江干流、长江一级支流、九大高原湖泊流域。
	不涉及

	8
	禁止在金沙江干流、长江一级支流、水生生物保护区和长江流域禁捕水域开展天然渔业资源生产性捕捞。
	本项目不涉及金沙江干流、长江一级支流、水生生物保护区和长江流域，不涉及天然渔业资源捕捞。
	不涉及

	9
	禁止在金沙江干流，长江一级支流和九大高原湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在金沙江干流岸线三公里范围内和长江一级支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库﹐以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。
	本项目不涉及在金沙江干流，长江一级支流和九大高原湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。不涉及在金沙江干流岸线三公里范围内和长江一级支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库。
	不涉及

	10
	禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸行业中的高污染项目。
	本项目属于铁路建设项目，位于曲靖市高新技术产业开发区花山片区。
	不涉及

	11
	禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。禁止列入《云南省城镇人口密集区危险化学品生产企业搬迁改造名单》的搬迁改造企业在原址新建、扩建危险化学品生产项目。
	本项目属于铁路建设项目，不涉及国家石化、现代煤化工等项目，位于曲靖市高新技术产业开发区花山片区，符合《产业结构调整指导目录（2024年本）》中的相关内容，项目的建设与园区产业布局规划不冲突，且符合国家现行产业政策，项目已取得入园证明（附件8）。
	不涉及

	12
	禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目﹐依法依规关停退出能耗、环保、质量、安全不达标产能和技术落后产能。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能、高排放项目﹐推动退出重点高耗能行业“限制类”产能。禁止建设高毒高残留以及对环境影响大的农药原药生产装置，严控尿素、磷铵、电石、焦炭、黄磷、烧碱、纯碱、聚氯乙烯等行业新增产能。
	本项目属于铁路建设项目，位于曲靖市高新技术产业开发区花山片区，符合《产业结构调整指导目录（2024年本）》中的相关内容，项目的建设与园区产业布局规划不冲突，且符合国家现行产业政策，本项目不属于落后产能、技术落后、过剩产能、高耗能、高排放、限制类、高毒、高残留项目。
	不涉及


根据表4，本项目的建设不涉及《云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则（试行，2022年版）》的有关要求。
7、与《中共云南省委 云南省人民政府关于深入打好污染防治攻坚战的实施意见》符合性分析
2022 年 7 月 27  日，中共云南省委 云南省人民政府为贯彻落实《中共中央国务院关于深入打好污染防治攻坚战的意见》精神，进一步加强生态环境保护，深入打好污染防治攻坚战，结合云南实际，提出如下实施意见。
（二）主要目标：到2025年，生态环境持续改善，完成主要污染物排放总量控制和单位地区生产总值二氧化碳排放指标任务，地级城市细颗粒物（PM2.5）平均浓度控制在20.5微克/立方米以内，地级城市空气质量优良天数比率达到98.8% ，全省地表水国控断面Ⅰ—Ⅲ类水体比例达到92.1%，劣Ⅴ类水体和城市黑臭水体基本消除，不再出现重度及以上污染天气，土壤污染风险得到有效管控，固体废物和新污染物治理能力明显增强，生态系统质量和稳定性持续提升，生物多样性保护水平进一步提高，生态环境治理体系更加完善，推进生态文明建设排头兵取得新进展。
本项目不属于高耗能高排放项目，仅内燃机车使用柴油，其余均使用清洁能源电能，推进清洁生产和能源资源节约高效利用，项目铁路专用线运输过程中产生的废气主要是内燃机废气、运输车辆尾气以及运输装卸粉尘等。产生量较少，经过采取洒水降尘、绿化吸收、大气稀释扩散等措施后对周边大气环境影响较小；本项目初期雨水经收集处理后回用于项目绿化、洒水降尘，回用不完的由曲煤焦化内部清运至铁路卸煤区洒水降尘生活垃圾收集后交由环卫部门处理，含油抹布、手套并入生活垃圾处理；设备维护、修理过程中产生的含油废物定期交由有资质单位进行处理，并建立健全危险废物产生、处理、转移台账记录。项目产生的固废处置率为 100% 。项目严格按照清洁生产的要求，实行清洁生产，节能降耗。
本项目与《中共云南省委 云南省人民政府关于深入打好污染防治攻坚战的实施意见》不冲突。
8、与关于印发《云南省噪声污染防治三年行动实施方案》的通知的符合性分析
2023 年 10 月 30 日，云南省生态环境厅发布了关于印发《云南省噪声污染防治三年行动实施方案》的通知（云环通〔2023〕120号）。
工作目标：基本掌握重点噪声源污染状况，不断完善噪声污染防治管理体系，有效落实治污责任，稳步提高治理水平，加快解决一批噪声影响突出问题，持续改善声环境质量，逐步形成宁静和谐的文明意识和社会氛围。到2025年，全省声环境功能区夜间达标率达到85%。
三、严格噪声源头管理，控制污染新增
（五）加强规划引导
6.细化交通基础设施选线选址要求。统筹推进穿越中心城区的既有铁路改造和货运铁路外迁，新建铁路项目应尽量绕避噪声敏感建筑物集中区域。
（六）统筹噪声源管控
8.严格落实噪声污染防治要求。制定修改相关规划、建设对环境有影响的项目时，应依法开展环评，积极采取噪声污染防治对策措施。建设项目的噪声污染防治设施应当与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。督促建设单位依法开展竣工环境保护验收，加大事中事后监管力度，确保各项措施落地见效。
10.推广先进技术、工艺、设备。鼓励低噪声设备、工艺研发和推广使用，采用先进技术，改进工艺、设施结构、操作方法，推动相关行业绿色高质量发展。
六、加大交通运输噪声污染防治，推动各领域分步治理
（十二）推动轨道交通噪声污染防治
19.规范城市轨道交通噪声污染防治。城市轨道交通车辆等装备选型和轨道线路、路基结构等建设应符合相关要求。城市轨道交通运营单位加强对城市轨道交通线路和车辆的维护保养，依据规定开展噪声监测和故障诊断，保存原始监测记录，保持减振降噪设施正常运行。
20.细化铁路噪声污染防治要求。明确铁路监督管理机构噪声污染防治责任部门，细化铁路噪声污染治理措施，与铁路运输企业以及相关部门建立工作联系机制，加强行业监管。铁路运输企业会同地方有关部门推动铁路列车鸣笛噪声污染综合整治，推动市区铁路道口平面改立交；加强对铁路线路和铁路机车车辆的维护保养，确保减振降噪设施正常运行，按照国家规定开展噪声监测，保存原始监测记录。鼓励通过中心城区的铁路两侧设置封闭防护栅栏。
符合性分析：（1）项目已加强选址选线规划控制，已避开噪声敏感建筑物集中区域，距离项目最近的敏感点为东南侧430m的兴源社区；（2）项目采取的噪声污染防治措施：项目加强铁路管理、提高铁路装备技术含量；加强机车鸣笛噪声控制；运营单位加强管理和保养铁路，定期进行轨道打磨和旋轮等，使线路在较佳的线路条件下运行，降低噪声。加强铁路两侧绿化；合理规划运输时间，货物运输尽量安排在白天进行等。（3）根据后文噪声预测结果可知，项目列车运行时，厂界噪声可满足《声环境质量标准》（GB3092-2008）中的3类标准。本项目铁路运营噪声、机车鸣笛噪声、交通运输等噪声经过采取相关措施后对声环境保护目标的影响较小。
9、与《云南省空气质量持续改善行动实施方案》的符合性分析
根据2024年4月23日，由云南省人民政府发布的《云南省空气质量持续改善行动实施方案》（云政发〔2024〕14号），本项目与意见的符合性分析如下：
表5   项目与《云南省空气质量持续改善行动实施方案》的符合性分析
	相关内容
	本项目情况
	符合性

	（一）坚决遏制“两高一低”项目盲目上马。新改扩建项目严格落实国家和省产业规划、产业政策、生态环境分区管控方案、规划环评、项目环评、节能审查、产能置换、重点污染物总量控制、污染物排放区域削减、碳排放达峰目标等相关要求，原则上采用清洁运输方式。加快推进钢铁产业转型升级，鼓励钢铁、焦化、烧结一体化布局，减少独立焦化、烧结、球团和热轧企业及工序。到2025年，短流程炼钢产量占比达15%。
	项目为装卸搬运仓储业和铁路专用线建设项目，不属于“两高一低”项目，且项目符合国家相关产业政策。项目不涉及产能置换 ，不属于钢铁项目、不属于高污染、高能耗产业。
	符合

	（二）推动落后产能退出。推动能耗、环保、质量、安全、技术达不到标准和生产不合格产品或淘汰类产能依法依规关停退出。不予审批限制类新建项目，按照国家要求对属于限制类的现有生产能力进行升级改造。
	项目为装卸搬运仓储业和铁路专用线建设项目，不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中的限制类和淘汰类，为鼓励类，项目不属于落后产能、过剩产能。不违背该条管控要求。
	符合


综上所述，本项目符合《云南省空气质量持续改善行动实施方案》的相关要求。
10、与《云南省地下水管理办法》的符合性分析
本项目与《云南省地下水管理办法》相关要求的符合性见下表：
表6与《云南省地下水管理办法》相关要求的符合性分析
	相关内容
	本项目情况
	符合性

	第三十条禁止下列污染或者可能污染地下水的行为：
（一）利用渗井、渗坑、裂隙、溶洞以及私设暗管等逃避监管的方式排放水污染物：
（二）利用岩层孔隙、裂隙、溶洞、废弃矿坑等贮存石化原料及产品、农药、危险废物、城镇污水处理设施产生的污泥和处理后的污泥或者其他有
毒有害物质；
（三）利用无防渗漏措施的沟渠、坑塘等输送或者贮存含有毒污染物的废水、含病原体的污水和其他废弃物：
（四）法律、法规禁止的其他污染或者可能污染地下水的行为。
	1、本项目初期雨水经收集处理后回用于项目绿化、洒水降尘，回用不完的由曲煤焦化内部清运至铁路卸煤区洒水降尘。生活废水排入化粪池处理后委托环卫部门清运处置，本项目废水不外排。
2、项目产生的废机油由危废暂存间进行暂存后委托有资质的单位清运处置
3、本项目采取分区防渗措施，采取了地下水污染防控措施。企业实施过程中不存在法律法规禁止的污染地下水行为。
	符合

	第三十一条企业事业单位和其他生产经营者应当采取下列措施，防止地下水污染：
（二）化学品生产企业以及工业集聚区、矿山开采区、尾矿库、危险废物处置场、垃圾填埋场等的运营、管理单位，应当采取防渗漏等措施，建设地下水水质监测井，按照有关标准和技术规范进行监测：
（四）存放可溶性剧毒废渣的场所，应当采取防水、防渗漏、防流失的措施;
（五）法律、法规规定应当采取的其他防止地下水污染的措施。
	1、本项目不涉及地下工程和设
施，不涉及地下勘探、采矿等活动。
2、本项目对地下水污染的防治按照“源头控制，分区防治、污染监控、应急响应”的原则，对项目区域采取分区防渗等措施：同时在厂区设置了1口地下水跟踪监测井，对地下水水质情况进行跟踪监测。
	符合


[bookmark: _Toc7105]（五）与铁路相关政策符合性分析
1、与《铁路安全管理条例》的符合性分析
《铁路安全管理条例》（中华人民共和国国务院令第639号，自2014年1月1日起施行），项目与相关条例的符合性分析详见下表6。
表 7 项目与《铁路安全管理条例》的符合性分析
	编号
	相关内容
	本项目情况
	符合性

	1
	第五条 从事铁路建设、运输、设备制造维修的单位应当加强安全管理，建立健全安全生产管理制度，落实企业安全生产主体责任，设置安全管理机构或者配备安全管理人员，执行保障生产安全和产品质量安全的国家标准、行业标准，加强对从业人员的安全教育培训，保证安全生产所必需的资金投入。
	曲煤焦化设置专门的安全管理人员，建立健全安全生产管理制度，同时对人员进行培训安全教育。
	符合

	2
	第二十七条 铁路线路两侧应当设立铁路线路安全保护区。铁路线路安全保护区的范围，从铁路线路路堤坡脚、路堑坡顶或者铁路桥梁（含铁路、道路两用桥）外侧起向外的距离分别为：（一）城市市区高速铁路为10米，其他铁路为8米；（二）城市郊区居民居住区高速铁路为12米，其他铁路为10米；
（三）村镇居民居住区高速铁路为15米，其他铁路为12米；（四）其他地区高速铁路为20米，其他铁路为15米。
	项目铁路专用线位于工业园区，由企业自用，铁路线路安全保护区为线路路堤坡脚外侧起向外15米。
	符合

	3
	第二十九条 禁止在铁路线路安全保护区内烧荒、放养牲畜、种植影响铁路线路安全和行车瞭望的树木等植物。禁止向铁路线路安全保护区排污、倾倒垃圾以及其他危害铁路安全的物质。
	项目运营期加强管理，禁止上述行为。
	符合

	4
	第三十条规定 在铁路线路安全保护区内建造建筑物、构筑物等设施，取土、挖砂、挖沟、采空作业或者堆放、悬挂物品，应当征得铁路运输企业同意并签订安全协议，遵守保证铁路安全的国家标准、行业标准和施工安全规范，采取措施防止影响铁路运输安全。铁路运输企业应当派员对施工现场实行安全监督。
	项目铁路专用线建设不在沪昆线安全保护区内，且项目不涉及挖砂、挖沟、采空等作业。
	符合

	5
	第四十五条 架设、铺设铁路信号和通信线路、杆塔应当符合国家标准、行业标准和铁路安全防护要求。铁路运输企业、为铁路运输提供服务的电信企业应当加强对铁路信号和通信线路、杆塔的维护和管理。
	项目不涉及架设、铺设铁路信号和通信线路、杆塔等。
	符合

	6
	第四十七条 铁路与道路交叉的无人看守道口应当按照国家标准设置警示标志；有人看守道口应当设置移动栏杆、列车接近报警装置、警示灯、警示标志、铁路道口路段标线等安全防护设施。
道口移动栏杆、列车接近报警装置、警示灯等安全防护设施由铁路运输企业设置、维护；警示标志、铁路道口路段标线由铁路道口所在地的道路管理部门设置、维护。
	项目铁路专用线建成后，将按照相关要求设置警示标志并进行维护。
	符合


综上，项目符合《铁路安全管理条例》中的相关要求。
[bookmark: _Toc16974][bookmark: _Toc13279][bookmark: _Toc8444]四、关注的主要环境问题及环境影响

本项目环境影响主要是铁路专用线的建设和运行，根据本项目特点和项目所经地区的自然环境特征，本项目环境影响需要重点关注的主要环境问题包括：
（1）项目施工期重点关注施工机械噪声、施工扬尘、施工废水、固体废物、生态破坏及水土流失对周边居民环境、生态环境的影响；
（2）项目营运期重点关注列车行驶产生的噪声、振动对声环境保护目标的等振动环境产生的影响；
（3）本项目涉及水土流失重点防治区，应重点关注工程建设对水土流失重点防治环境敏感区的影响分析和减缓措施。

[bookmark: _Toc17220][bookmark: _Toc20892][bookmark: _Toc892]五、环境影响评价的主要结论

项目为集装箱堆场建设，涉及铁路专用线的建设，符合国家的产业政策。项目位于曲靖市高新技术产业开发区花山片区，符合相关规划要求，已取得入园证明。
项目施工和运营期主要带来噪声、振动、地表水、生态、环境空气等环境影响，建设单位在设计、施工及运营阶段必须严格落实本次环评提出的各项生态环境保护与污染防治措施。在全面落实本次环评提出的环保措施情况下，废水、噪声、振动、废气可达标排放，固废处置率100%。项目对周边环境的影响被控制在可接受的水平。
综上所述，本评价认为在严格落实本环评报告中各项污控措施和对策，严格执行环保“三同时”制度规定，严格进行环境管理，保证项目内的污染治理设施建设到位并正常运行，污染物达标排放的前提条件下，项目建设符合我国社会、经济、环境保护协调发展方针，符合环境影响评价原则，从环境保护角度看，项目建设是可行的。
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1.1.1.环境保护法律

(1) 《中华人民共和国生态环境法典》（2026年8月15日）；
(2) 《中华人民共和国城乡规划法》（2019 年 4 月 23  日）；
(3) 《中华人民共和国水土保持法》（2011年 3 月 1 日）；
(4) 《中华人民共和国节约能源法》（2018 年 10 月 26  日）；
(5) 《中华人民共和国循环经济促进法》（2018 年 10 月 26  日）；
(6) 《中华人民共和国土地管理法》（2004 年 8 月 28  日）；
(7) 《中华人民共和国水法》（2016 年 7 月 2  日）；
(8) 《中华人民共和国环境保护税法》（2018 年 1 月 1 日起施行）；
(9) 《中华人民共和国野生动物保护法》（1989 年 3 月 1 日实施；2022年 12 月 30 日修订）；
1.1.2.环境保护法规、规章
1.1.2.1.. 国家环境保护法律法规
(1) 《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第 682 号，2017 年 10 月1日）；
(2) 《产业结构调整指导目录（2024 年本）》；
(3) 《国家危险废物名录》（2025 年版）；
(4) 《中华人民共和国野生植物保护条例》（1997 年 1 月 1 日实施；2017年 10 月 7 日修订）；
(5) 《中华人民共和国陆生野生动物保护实施条例》（1992 年 3 月 1 日实施；2016 年 2 月 6 日修订）；
(6) 《中华人民共和国水生野生动物保护实施条例》（1993 年 10 月 5 日发布；2013 年 12 月 7 日修订）；
(7) 《中华人民共和国森林法实施条例》（2000 年 1 月 29 日实施；2018年 3 月 19 日修改）；
1.1.2.2.部门规章、政策性文件
(1) 《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部，2019 年 1 月 1 日起施行）；
(2) 关于进一步加强危险废物规范化环境管理有关工作的通知（环办固体〔2023〕17号）； 
(3) 《关于进一步加强生态环境保护工作的意见》（国家环境保护总局，环发〔2007〕37 号，2007 年 3 月 15 日）； 
(4) 《建设项目危险废物环境影响评价指南》（环境保护部公告 2017 年第 43 号）； 
(5) 《建设项目环境环境影响评价分类管理目录》（2021 年版），中华人民共和国生态环境部令第 16 号，2021 年 1 月 1 日； 
(6) 《西部地区鼓励类产业目录（2025 年本）》（自 2025 年 1 月 1 日起施行）； 
(7) 《关于进一步优化环境影响评价工作的意见》（环环评〔2023〕52 号）；
(8) 《建设项目环境影响报告书（表）编制监督管理办法》（生态环境部 令第 9 号公布，自 2019 年 11 月 1 日起施行）； 
(9) 《企业、事业单位环境信息公开办法》（环境保护部第 31 号令（2015 年 1 月 1 日））； 
(10) 《关于强化建设项目环境影响评价事中事后监管的实施意见》（环环 评〔2018〕11 号）； 
(11) 国务院关于印发《空气质量持续改善行动计划》的通知（国发〔2023〕 24 号）；
(12) 《中共中央、国务院关于深入打好污染防治攻坚战的意见》（2021 年11 月 2 日实施）； 
(13) 《地下水管理条例》，国务院令第 748 号，2021年12月1日起施行；
(14) 《云南省地下水管理条例》，省政府令第226号，2024年2月1日起施行；
(15) 国务院关于印发《固体废物综合治理行动计划》的通知（国发〔2025〕14 号）；
(16) 《企业环境信息依法披露管理办法》（生态环境部令 第 24 号，自2022 年 2 月 8 日起施行）；
(17) 《关于加强资源环境生态红线管控的指导意见的通知》（发改环资〔2016〕1162 号）；
(18) 《自然资源部 生态环境部 国家林业和草原局关于加强生态保护红线管理的通知（试行）》，自然资发〔2022〕142 号，2022 年 8 月 16 日； 
(19) 关于印发《生态保护红线生态环境监督办法（试行）》的通知（国环规生态〔2022〕2 号）；
(20) 《铁路安全管理条例》（中华人民共和国国务院令第 639 号）。 
(21) 国家环保总局《关于公路、铁路（含轻轨）等建设项目环境影响评价 中环境噪声有关问题的通知》（环发〔2003〕94 号）； 
1.1.3. 地方法律、法规及政策 
(1) 《云南省固体废物污染环境防治条例》2023 年 3 月 1 日起施行； 
(2) 《云南省土壤污染防治条例》，自 2022 年 5 月 1 日起施行； 
(3) 《云南省生态环境保护条例》，自 2024 年 11 月 1 日起施行； 
(4) 《云南省水功能区划（2014 年修订）》； 
(5) 《云南省地方标准用水定额》（DB53/T 168-2026）
(6) 《云南省生态功能区划》（2009 年 9 月）； 
(7) 《云南省陆生野生动物保护条例》（1997年1月1日实施，2014年 7月27日修正）；
(8) 《云南省极小种群野生植物保护名录（2022 年版）》； 
(9) 《云南省重点保护野生植物名录》（云南省林业和草原局 云南省农业 农村厅 公告 2023 年第 11 号）；
(10) 《云南省重点保护陆生野生动物名录》（2023 年 12 月）； 
(11) 《云南省珍稀动物保护目录》（1989 年）； 
(12) 《云南省珍贵树种名录》（2008 年）； 
(13) 《云南省生物多样性保护条例》（2018年）；
(14) 《云南省生物多样性保护战略与行动计划（2024～2030年）》
(15) 《云南省人民政府关于发布云南省生态保护红线的通知》（云政发〔2018〕32 号）（2018 年 6 月 29 日）； 
(16) （《云南省生态环境分区管控动态更新方案（2023 年）》（2024 年 11 月 19 日）； 
(17) 《云南省环境保护厅建设项目环境影响评价政府信息公开工作规程 （试行）的通知》（云环发〔2014〕62 号）； 
(18) 《云南省人民政府关于印发〈云南省空气质量持续改善行动实施方案〉的通知》（2024 年 4 月 23 日）； 
(19) 《中共云南省委 云南省人民政府关于深入打好污染防治攻坚战的实施意见》，（2022 年 7 月 27 日，中共云南省委 云南省人民政府印发）； 
(20) 《云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则（试行，2022 年版）》；
(21) 《曲靖市生态环境分区管控动态更新方案（2023年）》；
(22) 《云南省国土空间总体规划（2021-2035年）》；
(23) 《曲靖市国土空间总体规划（2021-2035年）》；
2.1.3.环境保护技术规范

(1) 《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ 2.1-2016）； 
(2) 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）； 
(3) 《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ 2.3-2018）； 
(4) 《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）； 
(5) 《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ 2.4-2021）； 
(6) 《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ 19-2022）； 
(7) 《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018）； 
(8) 《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）； 
(9) 《环境监测技术规范》（原国家环境保护总局，1996 年）； 
(10) 《大气污染物无组织排放监测技术导则》（HJ/T55-2000）； 
(11) 《声环境质量标准》（GB3096-2008）； 
(12) 《铁路边界噪声限值及其测量方法》（GB12525-90）及其修改方案；
(13) 《铁路环境测量 环境噪声测量》（TBT3050-2022）；
(14) 《声学 环境噪声的描述、测量与评价 第 1 部分：基本参量与 评价方法》（GB/T 3222.1-2022）；
(15) 《铁路工程环境保护设计规范》（TB10501-2016）； 
(16) 《排污单位环境管理台账及排污许可证执行报告执行技术规范 总则》 （HJ944-2018）； 
(17) 《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ 942-2018）； 
(18) 《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）； 
(19) 《铁路建设项目环境影响评价文件审批原则（试行）》（环办环评〔2016〕114号（4））。
2.1.4.项目相关文件

(1) 环评委托书；
(2) 云南曲煤焦化实业发展有限公司集装箱堆场提质改造项目可行性研究报告；
(3) 《云南曲煤焦化实业发展有限公司集装箱堆场提质改造项目地下水补充监测》（报告编号：GR20260630009）；
(4) 《云南曲煤焦化实业发展有限公司集装箱堆场提质改造项目环境空气、声环境质量现状监测》（报告编号：JLXJC2026-XJ15）；
(5) 《云南曲煤焦化实业发展有限公司集装箱堆场提质改造项目场地岩士工程详细勘察报告》（云南岩土工程勘察设计研究院有限公司，工程勘察专业类（岩土工程（勘察））甲级）及勘察文件审查意见；
(6) 云南曲煤焦化实业发展有限公司提供的其他技术资料。
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1.2.1.评价目的
（1）通过对项目所在地区的环境现状调查、监测等手段，掌握评价区环境质量和生态环境现状，分析工程建设与环境功能区划的相容性。
（2）预测及评价项目建设期、运营期对周围环境可能造成的影响程度和范围。从环境保护角度论证本项目建设的合理性、可行性。根据工程环境影响情况，提出切实可行的环保措施和建议，使项目建设对环境造成的不利影响降至最低，达到建设与环境保护持续、协调发展的目的。
（3）从环保的角度，明确项目建设是否可行，同时为项目的环境管理提供科学依据。
1.2.2.评价原则
本着以人为本、保护环境的主导思想，在调查建设工程涉及区域环境质量现状、保护目标分布、环境功能要求的基础上，根据工程分析，就工程潜在的环境影响，以声环境、振动环境为重点，就声环境、振动环境、水环境、环境空气、固体废物等不同环境要素，按施工期和运营期预测评价工程对沿线区域环境的影响范围和影响程度；同时根据国家和云南省、曲靖市的有关环境保护法律、法规及标准，结合产业园区总体规划和环保要求，对工程设计中拟采取的环保措施进行分析，对未能满足环保要求的工程活动提出切实可行的减缓措施或替代方案，并进行技术经济论证；将评价结论和有关建议及时反馈建设单位、设计部门和规划部门，从环境保护的角度指导工程设计、施工。
[bookmark: bookmark10][bookmark: _Toc6034]1.3 评价时段及重点
1.3.1 评价时段
本次评价以施工期与运营期为主。
1.3.2 评价重点
通过对本项目的环境影响进行识别、分析，确定本环评报告书的重点内容为：
（1）工程概况及工程分析；
（2）对施工期周边生态、地表水、大气、声环境、振动环境的影响分析以及提出减缓措施；
（3）对运营期噪声、振动进行预测评价，提出治理的对策、措施；
（4）对运营期废水、废气、固废产生及影响进行分析，污染防治的对策、措施；
（5）对运营期生态环境进行分析，提出减缓、避让等措施；
（6）分析项目存在的环境风险，提出可靠的环境风险防范措施；
[bookmark: bookmark11][bookmark: _Toc12534]1.4 环境影响因素识别和评价因子筛选
1.4.1 环境影响因素识别
项目评价时段为施工期和运营期，项目施工期主要涉及轨道工程、集装箱装卸场地建设、材料运输等工程行为，运营期主要涉及列车运行、装卸作业、员工生活、车辆运输等环节，主要影响因素为生态、噪声、振动、水、空气、固体废物等。根据铁路工程建设特点结合现场调查结果，设置环境问题识别矩阵表1.4-1。




表1.4-1 本项目环境问题识别矩阵
	环境因素类别
	工程行为
	废气排放
	废水排放
	噪声
	振动
	固废处理
	生态
	环境
风险

	
	
	施工期
	运营期
	施工期
	运营期
	施工期
	运营期
	施工期
	运营期
	施工期
	运营期
	施工期
	运营期

	自然条件
	地质、地貌
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	气候
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	空气质量
	○
	○
	○
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	○

	
	地表水文
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	地表水质
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	地下水文
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	地下水质
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	植被
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	土壤
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	水土流失
	○
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	○
	/
	○
	/

	
	声环境
	○
	/
	/
	/
	/
	○
	◎
	○
	◎
	/
	/
	/
	/

	自然资源
	水资源
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	森林资源
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	土地资源
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	○
	/

	备注：●重大影响；◎中度影响；○轻微影响；/影响很小或无影响；＋正面影响；－负面影响。


项目对环境影响性质分析见下表1.4-2。
表1.4-2 环境影响性质分析
	环境因素
影响性质
	短期
影响
	长期
影响
	可逆
影响
	不可逆
影响
	直接影响
	间接影响
	局部
影响
	大范围影响

	大气环境
	√
	√
	√
	—
	√
	—
	√
	—

	地表水环境
	—
	—
	—
	—
	—
	√
	√
	—

	声环境
	√
	√
	√
	—
	√
	—
	√
	—

	振动环境
	√
	√
	√
	—
	√
	—
	√
	—

	生态环境
	—
	—
	—
	—
	—
	√
	√
	—

	地下水环境
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—

	土壤环境
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—


总体上讲，项目对环境产生的环境污染影响表现为以能量损耗型（噪声、振动）为主，以物质消耗型（污水、废气、固体废物）为辅；对生态环境影响表现为以自然生态环境影响（土地利用、水土流失、动植物影响等）为主。
1.4.2 评价因子筛选

通过对项目环境影响识别，结合周围区域环境质量现状和沿线环境敏感性，以及建设项目污染物排放规律以及排放量，确定的本次评价因子见表1.4-3。

表1.4-3 环境影响评价因子表
	环境要素
	生态破坏/污染源
	环境现状评价因子
	预测评价因子、影响分析

	生态环境
	工程占地、集装箱装卸场施工土石方工程。
	物种：分布范围、种群数量。
生物群落：物种组成、群落结构
生态系统：植被覆盖度
	土地利用现状、植被现状、野生动植物现状。

	环境空气
	施工扬尘、施工机械和运输车辆废气、焊接烟尘；内燃机废气、装卸扬尘、运输车辆尾气、道路扬尘
	SO2、NO2、PM10、CO、O3、PM2.5、TSP。
	施工扬尘、施工机械和运输车辆废气、焊接烟尘；内燃机废气、装卸扬尘、运输车辆尾气、道路扬尘

	地表水
	施工废水、生活污水。
	pH、水温、悬浮物、溶解氧、COD、BOD5、氨氮、TP、TN、铜、锌、氟化物、硒、砷、汞、镉、六价铬、铅、氰化物、挥发酚、石油类、阴离子表面活性剂、硫化物、粪大肠菌群/
	/

	地下水
	初期雨水、生活污水
	K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-、pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、六价铬、总硬度、铅、氟、镉、铁、锰、溶解性总固体、高锰酸盐指数、硫酸盐、氯化物、总大肠菌群、细菌总数、苯、甲苯、二甲苯
	氨氮

	声环境
	施工设备及施工作业噪声；列车运行噪声、交通噪声。
	等效连续A声级（昼间、夜间）。
	等效连续A声级（昼间）。

	振动环境
	施工机械振动、列车运行振动。
	/
	最大铅垂向Z振级（昼间）

	环境风险
	危废暂存间、柴油箱。
	/
	柴油泄漏风险导致火灾产生次生/伴生污染物风险。

	固体废物
	建筑垃圾、生活垃圾、危险废物。
	/
	一般固体废物、生活垃圾、危险废物。


[bookmark: bookmark12][bookmark: _Toc8334]1.5 评价等级
1.5.1 大气评价等级
根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中“5.3.3.3 对等级公路、铁路项目，分别按项目沿线主要集中式排放源（如服务区、车站大气污染源）排放的污染物计算其评价等级”。
项目铁路专用线不涉及建设服务区、车站，项目装卸场地主要堆放集装箱，且运输的货物为煤焦，产生的装卸扬尘可忽略不计，无集中式排放源。项目大气污染源主要是内燃机废气、道路扬尘、汽车尾气等，均为移动源，扩散速度快，对环境影响较小。项目不存在集中式大气污染源和固定污染源，因此大气评价等级评定为三级。
根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），三级评价项目不需要设置大气环境影响评价范围。
1.5.2 地表水评价等级
根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018），水污染影响型建设项目地表水评价等级按照排放方式、排放量确定，划分依据见表1.5-1。
表1.5-1   地表水评价工作等级划分表
	评价等级
	判定依据

	
	排放方式
	废水排放量 Q/（m3/d）；水污染当量数 W/（无量纲）

	一级
	直接排放
	Q≥20000 或 W≥600000

	二级
	直接排放
	其他

	三级 A
	直接排放
	Q＜200 且 W＜6000

	三级 B
	间接排放
	——

	注10：建设项目生产工艺中有废水产生，但作为回水利用，不排放到外环境，按三级B评价。


本项目初期雨水经收集处理后回用于项目绿化、洒水降尘，回用不完的由云南曲煤焦化实业发展有限公司内部清运至铁路卸煤区洒水降尘。生活废水经化粪池处理后委托环卫部门清运处置。根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018），判断本项目水环境影响评价工作等级为三级B。
1.5.3 地下水评价等级
本项目位于曲靖高新技术产业开发区花山片区，属于装卸搬运仓储业和铁路专用线建设项目，根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）附录A，本项目行业类别为“U城镇基础设施及房地产 154、仓储（不含油库、气库、煤炭储存）其他Ⅲ类以及 Q 铁路”里的“124 、新建铁路”，报告书机务段Ⅲ类、其余Ⅳ类；本项目不新增机务设施，利用珠江源站既有设施，属于Ⅳ类项目。本项目运输物品全部为装有煤焦的密闭集装箱，煤焦是由配合煤送入焦炉炭化室内，经过高温干馏炼后得到的多孔炭质固体，俗称焦炭，不属于煤炭。
项目环境影响评价类别为报告书，判定为Ⅲ类项目。建设项目的地下水环境敏感程度可分为敏感、较敏感、不敏感三级，分级原则见表1.5.3-1。
表1.5-2 地下水环境敏感程度分级表
	敏感程度
	地下水环境敏感特征
	本项目情况

	敏感
	集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源准保护区）；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其他保护区，如热水、矿泉水、温水等特殊地下水资源保护区。
	本项目位于曲靖高新技术产业开发区花山片区范围内，实地走访调查发现项目区周边居民区多年前已实现集中供水，不存在集中或分散式饮用水源分布，不存在特殊地下水资源保护区分布，属于不敏感地区。

	较敏感
	集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区；未规划准保护区的集中式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（如矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区a。
	

	不敏感
	上述地区之外的其他地区
	

	注：a“环境敏感区”是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的涉及地下水的环境敏感区。


建设项目地下水环境影响评价工作等级划分见表1.5-3。
表1.5-3 项目地下水评价工作等级判定表
	环境敏感程度项目类别
	Ⅰ类项目
	Ⅱ类项目
	Ⅲ类项目

	敏感
	一
	一
	二

	较敏感
	一
	二
	三

	不敏感
	二
	三
	三


本项目周边不存在集中或分散式饮用水源，故地下水敏感程度为不敏感；综合判定本项目地下水评价等级为三级。
1.5.4.声环境评价等级
项目位于曲靖高新技术产业开发区花山片区，项目所在区域适用《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类地区，项目声环境评价范围200m内无声环境保护目标，且无人口受到影响。根据《环境影响评价技术导则·声环境》（HJ2.4-2021）要求，最终确定本项目的声环境影响评价等级为三级。声环境影响评价工作等级判定见表1.5-4。






表1.5-4 项目声环境评价工作等级划分判据
	分级
	分级规定
	本项目情况

	一级
	评价范围内有适用于GB3096规定的0类声环境功能区域，或建设项目建设前后评价范围内声环境保护目标噪声级增量达5dB（A）以上（不含5dB（A）），或受影响人口数量显著增加时，按一级评价。
	根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）中有关判据：项目位于曲靖高新技术产业开发区花山片区，项目所在区域适用《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类地区，项目声环境评价范围200m内无声环境保护目标，且无人口受到影响。
确定本次噪声评价工作等级为三级。

	二级
	建设项目所处的声环境功能区为GB3096规定的1类、2类地区，或建设项目建设前后评价范围内声环境保护目标噪声级增量达3dB（A）～5dB（A），或受噪声影响人口数量增加较多时，按二级评价。
	

	三级
	建设项目所处的声环境功能区为 GB 3096 规定的 3 类、4 类地区，或建设项目建设前后评价范围内声环境保护目标噪声级增量在3dB（A）以下（不含3dB（A）），且受影响人口数量变化不大时，按三级评价。
	

	说明
	在确定评价工作等级时，如建设项目符合两个以上级别的划分原则，按较高级别的评价等级评价。


1.5.5 生态评价等级
根据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022），生态影响评价工作等级根据建设项目影响区域的生态敏感性和影响程度划分，生态环境影响评价工作等级划分原则见下表。
表1.5-5 生态影响评价工作等级划分
	生态影响评价工作等级划分原则
	评价等级
	本项目情况

	1.涉及国家公园、自然保护区、世界自然遗产、重要生
境时。
	一级
	不属于

	2.涉及自然公园时。
	二级
	不属于

	3.涉及生态保护红线时。
	不低于二级
	不属于

	4.根据 HJ 2.3 判断属于水文要素影响型且地表水评价
等级不低于二级的建设项目。
	不低于二级
	不属于

	5.根据 HJ 610 、HJ 964 判断地下水水位或土壤影响范围内分布有天然林、公益林、湿地等生态保护目标。
	不低于二级
	不属于

	6.当工程占地规模大于 20 km2 时（包括永久和临时占
用陆域和水域）；改扩建项目的占地范围以新增占地
（包括陆域和水域）确定。
	不低于二级
	占地规模小于20km2

	除 1 、2 、3 、4 、5 、6 以外的情况
	三级
	属于

	当评价等级判定同时符合上述多种情况时，应采用其中最高的评价等级。


项目不涉及上表1~6的情况。本次生态影响评价按三级评价开展工作。
1.5.6 土壤评价等级
依据《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ964－2018）附录 A 土壤环境影响评价项目类别，项目装卸搬运仓储业和新改建铁路属于交通运输仓储邮政业，铁路项目中除维修场所为Ⅲ类外，其余均为Ⅳ类。
项目不涉及机车检修等工作，运营期仅负责线路、道岔保养，更换轨道伤损部件、线路和道岔钢轨打磨、翻修道口等，本工程属于Ⅳ类建设项目，无需开展土壤环境影响评价，只进行简单分析。
1.5.7 风险评价等级
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）从环境敏感程度（E）和危险物质及工艺系统危险性（P）两方面确定环境风险潜势，从而确定风险评价等级，划分依据见下表：
表1.5-6 建设项目环境风险评价工作等级划分表
	环境风险潜势
	Ⅳ 、Ⅳ+
	Ⅲ
	Ⅱ
	Ⅰ

	评价工作等级
	一
	二
	三
	简单分析 a

	a 是对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。见附录 A。


项目涉及的柴油、废矿物油属于《建设项 目环境风险评价技术导则》 （HJ169-2018）附录 中突发环境事件风险物质。
表1.5-7 环境风险物质数量与其临界量比值（Q）

	序号
	物质名称
	是否为附录 B 风险物质
	最大贮存量（t）
	临界量（t）
	qn/Qn

	1
	2500
	是
	8.82
	2500
	0.003528

	2
	2500
	是
	0.01
	2500
	0.000004

	合计
	0.0003532


根据上表可知，本项目涉及的风险物质最大储量与临界量比值的和为0.0003532，Q<1，可直接判定项目环境风险潜势为Ⅰ，地下水环境风险不设评价等级，只进行简单分析。
[bookmark: bookmark13][bookmark: _Toc23273]1.6 评价范围
本次各环境要素的评价范围见表1.6-1。
表 1.6-1    各环境要素评价范围
	编号
	项目
	评价等级
	评价范围

	1
	大气环境
	三级
	根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），三级评价项目不需要设置大气环境影响评价范围。

	2
	地表水环境
	三级 B
	项目地表水评价等级为三级B，根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018），可不设地表水评价范围。

	3
	地下水环境
	三级
	以项目所在花山片区北部花山富水块段次级水文地质单元为基础，采用自定义法圈定本项目水文地质调查评价范围。评价区总面积约4.564km²，北侧以豹子山—胡叶山地表—地下分水岭为界，南侧以东干渠边界为界，西侧以二叠系下统梁山组（P₁l）为界，东侧以栖霞茅口组（P₁q+m）、第三系小屯组（E3x）与第四系（Q）岩性分界线为界，形成一个水文地质关系相对独立的评价单元。

	4
	声环境
	三级
	项目厂界外两侧边界外200m以内区域。

	5
	生态环境
	三级
	项目厂界外延300m+铁路线性工程（改建4条+本项目2条整体）外延300m为评价范围。评价范围面积总计88.359hm2

	6
	土壤环境
	简单分析
	/

	7
	风险
	简单分析
	场地直接影响区域。


[bookmark: bookmark14][bookmark: _Toc6945]1.7.评价标准
[bookmark: _Toc11410]1.7.1 环境质量标准
（1）环境空气质量标准
项目位于曲靖高新技术产业开发区花山片区，项目所在区域环境空气SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3、TSP、NOx执行《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中二级标准：自今日起至2030年12月31日止，环境空气污染物基本项目实施过渡阶段浓度限值；自2031年1月1日起，在全国范围内实施基本项目浓度限值。
具体标准值详见表1.7-1。
表1.7-1 环境空气质量标准（GB3095-2026）
	序号
	污染物
	平均时间
	过渡阶段浓度限值
	浓度限值
	执行标准名称

	1
	SO2
	年平均
	60
	20
	GB3095-2026《环境空气质量标准》

	
	
	日平均
	150
	50
	

	
	
	1小时平均
	500
	150
	

	2
	NO2
	年平均
	40
	30
	

	
	
	日平均
	80
	50
	

	
	
	1小时平均
	200
	200
	

	3
	CO
	日平均
	4000
	4000
	

	
	
	1小时平均
	10000
	10000
	

	4
	O3
	日最大8小时平均
	160
	160
	

	
	
	1小时平均
	200
	200
	

	5
	PM10
	年平均
	60
	50
	

	
	
	日平均
	120
	100
	

	6
	PM2.5
	年平均
	30
	25
	

	
	
	日平均
	60
	50
	

	7
	TSP
	年平均
	-
	200
	

	
	
	日平均
	-
	300
	

	8
	NOX
	年平均
	50
	40
	

	
	
	日平均
	100
	70
	

	
	
	1小时平均
	250
	250
	


（2）地表水环境质量标准
根据项目区周边地表水系分布情况，距离本项目最近的地表水为西北面约90m处的东干渠，最终汇入南盘江。汇入点属于南盘江沾益－宜良开发利用区中南盘江沾益农业、工业、渔业用水区（南盘江陈方桥至沾益天生坝电站），规划水平年水质目标为Ⅲ类，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。标准值详见表1.7-2。
表1.7-2 《地表水环境质量标准》Ⅲ类标准  单位：mg/L
	序号
	参数
	Ⅲ类标准

	1
	pH（无量纲）
	6～9

	2
	DO
	≥5

	3
	化学需氧量（COD）
	≤20

	4
	五日生化需氧量（BOD5）
	≤4

	5
	总磷（以P 计）
	≤0.2

	6
	氨氮（NH3-N）
	≤1.0

	7
	高锰酸盐指数
	≤6

	8
	石油类
	≤0.05

	9
	粪大肠菌群（个/L）
	≤10000

	10
	氟化物（以F-计）
	≤1.0

	11
	六价铬
	≤0.05

	12
	铅
	≤0.05

	13
	锌
	≤1.0

	14
	镉
	≤0.005

	15
	汞
	≤0.0001

	16
	砷
	≤0.05

	17
	铜
	≤1.0

	18
	氰化物
	≤0.2

	19
	硫化物
	≤0.2

	20
	电导率
	/

	21
	挥发酚
	≤0.005

	22
	总氮（湖、库，以 N 计）
	≤1.0

	23
	硒
	≤0.01

	24
	阴离子表面活性剂
	≤0.2

	25
	浊度
	/


（3）地下水质量标准
区域地下水质量执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准，详见表1.7-3。
表1.7-3 地下水质量标准限值
	执行标准
	项目
	标准值

	《地下水质量标准》（GB/T14848－2017）Ⅲ
类标准
	pH（无量纲）
	6.5~8.5

	
	总硬度（mg/L）
	≤450

	
	硫酸盐（mg/L）
	≤250

	
	氯化物（mg/L）
	≤250

	
	溶解性总固体（mg/L）
	≤1000

	
	铁（mg/L）
	≤0.3

	
	锰（mg/L）
	≤0. 1

	
	耗氧量（mg/L）
	≤3.0

	
	挥发性酚类（以苯酚计）（mg/L）
	≤0.002

	
	氰化物（mg/L）
	≤0.05

	
	总大肠菌群（MPN/100mL）
	≤3.0

	
	菌落总数（CFU/mL）
	≤100

	
	氨氮（mg/L）
	≤0.5

	
	亚硝酸盐（mg/L）
	≤1.0

	
	硝酸盐（mg/L）
	≤20.0

	
	氟化物（mg/L）
	≤1.0

	
	铬（六价）（mg/L）
	≤0.05

	
	铅（mg/L）
	≤0.01

	
	镉（mg/L）
	≤0.005

	
	汞（mg/L）
	≤0.001

	
	砷（mg/L）
	≤0.01

	
	钠
	≤200


（4）声环境质量标准
本项目位于曲靖市高新技术产业开发区花山片区，根据《曲靖高新技术产业开发区总体规划（2023—2035年）环境影响报告书》，声环境功能区划为3类区，属于3类区。项目区执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。
表1.7-4 声环境质量标准限值    单位：dB（A）
	标准号
	标准名称
	标准值与等级
	适用范围

	GB3096-2008
	《声环境质量标准》
	3类区标准值：昼间65dB（A）、夜间55dB（A）
	工业生产、仓储物流区域；


（5）振动环境
振动环境现状评价按《城市区域环境振动标准》（GB10070-88）中标准执行，详见下表1.7-5。
表1.7-5 振动环境标准
	适用范围
	昼间dB（A）
	夜间dB（A）
	标准选取说明

	工业集中区
	75
	72
	规划明确确定的工业区


[bookmark: _Toc25119]1.7.2 污染物排放标准
1、大气污染物排放标准
（1）施工期：
项目施工期粉尘排放均执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297- 1996）表2中无组织排放监控浓度限值标准，即周界外无组织排放监控浓度限值≤1.0mg/m³。
（2）运营期：
项目运营期废气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297- 1996）表2 中的无组织排放监控浓度限值，大气污染物排放标准值详见表1.7-6。
表1.7-6 运营期大气污染物排放限值
	污染物名称
	无组织排放监控浓度限值

	
	监控点
	浓度mg/m3

	颗粒物
	周界外浓度最高点
	1.0


2 、水污染物排放标准
（1）施工期
本项目施工期施工废水和施工人员生活废水产生量较少，经临时沉淀池处理后全部回用于施工场地洒水降尘，不外排，施工期地表径流经临时雨水沉淀池处理后全部回用于施工场地洒水降尘，不外排。
（2）运营期
运营期本项目排水系统采用雨污分流制。①前15分钟雨水经雨水沟收集，排入项目区初期雨水收集池沉淀处理后，回用于本项目绿化、洒水降尘，回用不完的由曲煤焦化内部通过抽吸罐车清运至铁路卸煤区洒水降尘，执行《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）城市绿化、道路清扫、消防、建筑施工标准。②生活废水经化粪池处理后委托环卫部门清运处置。
表1.7-7 城市污水再生利用 城市杂用水水质标准   单位：mg/L
	序号
	指标
	城市绿化、道路清扫、消防、建筑施工

	1
	pH
	6.0~9.0

	2
	色（度）                        ≤
	30

	3
	嗅
	无不快感

	4
	浊度（NTU）                     ≤
	10

	5
	溶解性总固体（mg/L）              ≤
	1000

	6
	五日生化需氧量（BOD5）（mg/L）      ≤
	10

	7
	氨氮(mg/L）                      ≤
	8

	8
	阴离子表面活性剂（mg/L）         ≤
	0.5

	9
	铁（mg/L）                       ≤
	-

	10
	锰（mg/L）                       ≤
	-

	11
	溶解氧（mg/L）                    ≥
	2.0

	12
	总氯（mg/L）                     ≥
	1.0（出厂），0.2（管网末端）

	13
	大肠埃希氏菌/(MPN/100 mL或CFU/100 mL)
	无


3 、噪声排放标准
（1）施工期：
施工期噪声执行《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）中相关要求，标准限值详见表1.7-8。
表1.7-8 建筑施工场界噪声排放限值    单位：dB（A）
	噪声限值

	昼间
	夜间

	70
	55


（2）运营期：
运营期厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类，标准值见表1.7-9。
表1.7-9 工业企业厂界环境噪声排放限值 （单位：Leq[dB（A）]）
	执行区域
	类 别
	环境噪声标准限值

	
	
	昼间
	夜间

	项目区及周边
	3类标准
	65
	55


既有铁路距外轨中心线30m处执行《铁路边界噪声限值及其测量方法》（GB12525-90）修改方案中表1限值，新建铁路距外轨中心线30m处执行《铁路边界噪声限值及其测量方法》（GB12525-90）修改方案中表2限值，具体见表1.7-10。
表1.7-10 铁路边界噪声排放标准      单位：dB（A）
	类别
	昼间
	夜间

	既有铁路（现有到发4条货运线）外轨中心线30m处
	70
	70

	新建铁路（H1、H2新建货运线）外轨中心线30m处
	70
	60



5 、固体废物排放标准
一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准 》（GB18599-2020）；危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597—2023）。
6 、水土流失控制标准
根据《全国水土保持区划（试行）》规定，本项目所在地沾益区花山镇水土保持区划一级区属于西南岩溶区（云贵高原区），根据《土壤侵蚀分类分级标准》（SL190-2007）分析，项目区属以水力侵蚀为主的西南土石山区，容许土壤流失量为500t/km2·a。水土流失评价标准执行《土壤侵蚀分类分级标准》（SL190-2007）中的水力侵蚀强度分级标准中的微度标准，标准限值如下表：
表1.7-11 水力侵蚀强度分级指标
	级  别
	平均侵蚀模数〔t/（km² ·a）〕
	平均流失厚度（mm/a）

	微  度
	<500
	<0.37

	轻  度
	500~2500
	0.37~ 1.9

	中  度
	2500~5000
	1.9-3.7

	强  度
	5000~8000
	3.7-0.74

	极强度
	8000~ 15000
	5.9- 11. 1

	剧  烈
	>15000
	>11.1


[bookmark: bookmark15][bookmark: _Toc9029]1.8  环境功能区划
（1）地表水环境功能区划
本项目所在区域的最近地表水体为西北面约90m处的东干渠，汇入南盘江。根据《云南省水功能区划（2014年修订）》，南盘江沾益－宜良开发利用区中工南盘江沾益农业、工业、渔业用水区（南盘江陈方桥至沾益天生坝电站），规划水平年水质目标为Ⅲ类，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。
（2）大气环境功能区划
项目位于曲靖市高新技术产业开发区花山片区，环境空气功能区划属二类区。
（3）声环境功能区划
根据《曲靖高新技术产业开发区总体规划（2023—2035年）环境影响报告书》，规划区涉及的主干道两侧30±5m范围内执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准，工业用地区域执行3类标准，其余区域（包括规划的商业区、居住区、行政区域以及保留的村庄）执行2类标准。
本项目位于曲靖高新技术产业开发区花山片区，属于工业用地区域，项目区执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。
（4）地下水环境
区域地下水质量执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。
[bookmark: bookmark16][bookmark: _Toc7197]1.9 环境保护目标
[bookmark: _Toc6057]1.9.1、污染控制目标
本项目污染控制目标见表1.9-1。
表1.9-1污染控制目标表
	序号
	环境类别
	保护对象
	标准

	1
	空气
	工程占地范围
	《环境空气质量标准》（GB3095-2026）

	2
	地表水
	东干渠汇入南盘江
	《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类。

	3
	噪声
	评价范围内无声环境敏感点
	《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类。

	4
	振动
	评价范围内无振动环境敏感点
	《城市区域环境振动标准》（GB10070-88）

	5
	环境风险
	不设评价等级和范围
	环境风险可接受。


[bookmark: _Toc25087]1.9.2 、主要环境保护目标
本项目生态环境评价范围内无国家级、省级重点保护野生植物分布，也未发现古树名木和当地特有物种，未发现国家级和云南省级重点保护野生动物分布，以及《中国生物多样性红色名录脊椎动物卷》中保护物种。
[bookmark: bookmark17]本项目不设置大气环境影响评价范围，但为了解本项目周边环境情况，本项目将厂界外500m范围内大气环境敏感点作为保护目标进行保护；声环境评价范围为厂界外200m范围内；生态环境评价范围为厂界外300m范围内。经调查，项目厂界外200m范围内无声环境保护目标，本项目不涉及声环境保护目标，故本项目环境保护目标主要为大气、地表水及生态环境。项目主要环境保护目标见表1.9-2，周边环境保护目标见附图2。
表1.9-2 环境保护目标一览表
	环境要素
	名称
	方位距离
	坐标
	主要情况
	主要保护对象
	环境功能

	大气环境
	兴源社区
	东南侧430m
	103°52′57.330″,25°44′50.976″
	约2500人
	居民
	GB3095-2026《环境空气质量标准》二类功能区，二级标准

	地表水
	东干渠
	西北侧90m
	103°52′39.331″,25°45′16.571″
	汇入南盘江
	灌溉、排泄
	《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水标准

	
	南盘江
	西北侧430m
	103°51'01.05"
25°45'18.47"
	汇入珠江
	工业、农业、景观、排污、过渡
	

	地下水
	曲靖大为焦化制气地下水监测井DX01
	西南，0.07km
	103°52'41.97"
25°44'45.68"
	不作为饮用水使用
	跟踪监测
	《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类水标准

	
	曲靖大为焦化制气地下水监测井DX02
	西南，0.64km
	103°52'23.77"
25°44'36.34"
	不作为饮用水使用
	跟踪监测
	

	
	曲靖大为焦化制气地下水监测井DX03
	西南，0.89km
	103°52'32.07"
25°44'20.45"
	不作为饮用水使用
	跟踪监测
	

	
	迤堵村2#水井
	西南，1.14km
	103°51′53.91″
25°45′0.78″
	不作为饮用水使用
	灌溉
	

	
	胡家小村水井
	西南，1.35km
	103°51′54.90″
25°44′37.83″
	不作为饮用水使用
	灌溉
	

	
	晏家塘村水井
	西南，2.05km
	103°51′35.22″
25°44′23.32″
	不作为饮用水使用
	灌溉
	

	
	项目评价范围内岩溶含水层
	


[bookmark: _Toc15999]1.10.评价工作程序
通过现场调查和系统收集资料，采取点面结合、机理分析等方法进行环境影响评价。评价工作程序见图1.10-1。
[image: ]
图 1.10-1 环境影响评价工作程序图
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[bookmark: _Toc27406][bookmark: _Toc20887][bookmark: _Toc24361]2.建设项目工程分析

[bookmark: _Toc24737][bookmark: _Toc4870][bookmark: _Toc32033]2.1.现有工程概况

[bookmark: _Toc24583]2.1.1基本情况
（1）企业简介
云南曲煤焦化实业发展有限公司坐落于曲靖市沾益区花山街道花山工业园区，在职员工2900余人，以煤焦化生产及其后续产品的深加工为主线，拥有305万吨/年焦炭、30万吨/年甲醇、10万吨/年炭黑、20万吨/年焦油加工、5万吨/年顺酐、12万吨/年粗苯精制等生产规模能力，主要产品有焦炭、甲醇、炭黑、沥青、顺酐等多个品种，拥有企业自用专用铁路。
（2）曲煤焦化专用铁路示意图及现状
2017年云南云维集团有限公司将云维集团专用铁路所有资产出售给云南曲煤焦化实业发展有限公司，并将云维集团专用铁路更名为曲煤焦化专用铁路，本项目现有到发4条货运线属于曲煤焦化专用铁路。
曲煤焦化专用铁路，现有股道23条，其中18条位于曲煤焦化公司和制氨厂区，5条位于能投硅材料公司厂区。线路总长17公里，装卸线总长4.9公里。有自备铁路机车2台，自备铁路甲醇罐车35辆，铁路危化品充装栈桥2座，最大容车数165车左右，可以发运煤、焦炭、化肥、甲醇、液氨，接卸煤、焦炭、化肥等产品，年运输能力350万吨左右，详下列图表：
本次项目只发送煤焦，不涉及发送以上危险化学品。
[image: 图片]
图2.1-1曲煤专用铁路示意图

（3）曲煤焦化专用铁路股道表 
专用铁路既有线路股道表2.1-1
表2.1-1 专用铁路既有线路股道表
[image: ]
[bookmark: _Toc3032]2.1.2环保手续情况
云南曲煤焦化实业有限公司专用铁路原名“云南云维集团有限公司专用铁路”，建设了从珠江源站接轨到曲煤焦化的18条货运线路，包括本次项目改变性质的4条到发货运线。2007年建成投运，隶属云南云维集团有限公司，由于历史原因该专用铁路未办理过环保手续。2016年云南曲煤焦化实业发展有限公司以竞买方式取得该专用铁路产权，2017年9月26日昆明铁路局总工程师室同意该专用铁路名称变更为“云南曲煤焦化实业发展有限公司专用铁路”。
2012年，因业务需要，云南云维集团有限公司启动“云南云维珠江源专用铁路改扩建工程”项目，2012年7月，云南省发展和改革委员会以云发改办基础〔2012〕449号文同意项目开展前期工作。2014年该工程未经环境影响评价行政许可擅自开工建设（建设了仓库1座），被生态环境主管部门查处，随后，云南云维集团有限公司开展改扩建工程环境影响评价工作，2015年取得《云南省环境保护厅关于云南云维珠江源专用铁路改扩建工程环境影响报告书的批复》（云环审〔2015〕11号），批复中建设内容为：工厂站改建工程、新建货物线和接轨站改扩建工程；由于2016年云南云维集团有限公司和云南云维股份有限公司进行了司法重整和机构调整，该项目建设被搁置。只有在2016年云南曲煤焦化实业发展有限公司以竞买方式取得该专用铁路产权，取得的产权仅为专用铁路及其相关安全附属设施，但是不包含土地、仓库及堆场。至此，原“云南云维珠江源专用铁路改扩建工程”项目无单位接手建设，项目无法继续实施。
综上所述，云南云维珠江源专用铁路改扩建工程取得环境影响评价批复意见后未开工建设，不满足开展竣工环境保护验收工作的条件。
根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年）》铁路运输不用办理排污许可申请。
[bookmark: _Toc10761]2.1.3现有工程污染物情况
与本项目有关的曲煤焦化专用铁路现有到发4条货运线主要污染物情况如下：
（1）废气
现有到发4条货运线营运产生的废气主要是内燃机牵引，牵引机车排放的尾气，属无组织排放的非连续流动源，主要污染物为烟尘、NOx、SO2。建设单位加强对设备及车辆的维护，使之一直处于良好运行状态，行驶期间污染物排放量较少。行驶路线短且两侧区域开阔，空气扩散条件好，有利于污染物扩散，对周围大气环境影响较小。
（2）废水
现有到发4条货运线营运无废水产生。
（3）噪声
噪声来源主要是列车运行过程中机车牵引噪声，机车、车辆与轨道相互作用产生的轮轨噪声；机车鸣笛噪声等。
根据云南加莱希安全检测有限公司2023年09月5日出具的《云南曲煤焦化实业发展有限公司集装箱堆场提质改造项目环境空气、声环境质量现状监测环境质量现状监测报告》（项目编号：项目编号：JLXJC2026-XJ15），监测期间处于现有到发4条货运线正常运行期间以及项目施工期，结果表明厂界噪声能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准（昼间65dB(A)）
（4）固废
现有到发4条货运线营运维修产生的废物由委托的第三方带走处置不在本项目暂存，日常维护检修，内燃机车有固定维修场所，不设置在项目区内。产生的废机油暂存至曲煤焦化危废暂存间，危废委托有资质单位处置。
[bookmark: _Toc19323]2.1.4与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题
现场勘查，项目不存在原有环境污染问题和生态破坏问题，项目周边主要为工厂企业。经走访询问，受人为活动影响大，周边植被为人工种植植被，分布有少量鼠类及麻雀等常见鸟类，无珍稀及需要保护的陆生动物分布。项目区生态环境一般。根据建设单位核实，曲煤焦化专用铁路未受到环保督察及处罚，无要求整改项。
[bookmark: _Toc4165]2.1.5以新带老措施
本项目地块为原云南云维集团沾化分公司厂区，现已全部拆除，拆除后变为空地，其雨污分流系统不复存在。本次项目在项目场地设置1个初期雨水收集池，1个后期雨水排放口和雨水切换的闸门，前期雨水经初期雨水收集池收集后回用于项目区绿化、洒水降尘，剩余部分由曲煤焦化内部通过抽吸罐车清运至铁路卸煤区洒水降尘。后期雨水排入园区雨水管网，最终进入东干渠。
[bookmark: _Toc12024][bookmark: _Toc25972][bookmark: _Toc2853]2.2.建设项目概况

[bookmark: _Toc4698]2.2.1项目概况
（1）项目名称：云南曲煤焦化实业发展有限公司集装箱堆场提质改造项目； 
（2）建设单位：云南曲煤焦化实业发展有限公司；
（3）建设性质：改建；
（4）建设地点：曲靖市高新技术产业开发区花山片区；
（5）运输量：250万吨/年；
（6）运输物品：密闭集装箱（箱内装煤焦）；
[bookmark: _Toc21941]2.2.2工程建设内容 
本项目集装箱货场仅满足曲煤焦化内部集装箱运输。本项目主要用于转运装有煤焦的集装箱，集装箱为密闭式。
新建工程：本项目占地面积98666.67m2（148亩），其中铁路用地面积为6074m2，三类工业用地为92592.67m2。本项目设计运量为250万吨/年，投资估算为8418万元。新建2条尽头式货物线，配套货物线集装箱堆场2处、占地面积50600m2，增加电动正面吊2台、重型叉车1台、100t动态轨道衡（带超偏载功能）1台、2台汽车衡及检箱平台。将原有的4号到发线改建为集装箱货物线（贯通式）。另设有充电大棚、视频监控、计量、照明、排水等设施。
依托工程：将原有曲煤焦化专用铁路线现有到发4条货运线改为集装箱到发兼货物线（只改用途性质，不施工），本项目新修建H1道及H2道连接曲煤焦化专用铁路线现有到发4条货运线，使用曲煤焦化专用铁路既有自备机车2台，1台为DF5D、一台为DF10D。自主运营。
项目建设由主体工程、辅助工程、依托工程、公用工程、环保工程及临时工程五个部分组成，具体见表2.2-1。
表2.2-1 项目工程组成一览表
	工程分类
	建设内容
	基本情况
	备注

	主体工程
	H1道、H2道
	新修建H1道及H2道尽头式货物线，采用整体道床。有效长310m，货位长度分别为255m及310m。为集装箱装卸作业线。
	已建完

	
	集装箱堆场
	新建双面配筋的集装箱堆场2处，占地面积50600m2，采用平过道沟通集装箱堆场。集装箱堆场一可容纳箱位561个；集装箱堆场二可容纳箱位753个。集装箱作业方式为正面吊。共计可容纳箱位1317个。
	已建完

	依托工程
	集装箱到发兼货物线
	将原有曲煤焦化专用铁路线现有到发4条货运线改为集装箱到发兼货物线（只改用途性质，不施工）。本项目新修建H1道及H2道连接曲煤焦化专用铁路线现有到发4条货运线。自备机车2台，1台为DF5D、一台为DF10D。自主运营。
	依托+已建完

	辅助工程
	货运综合楼
	占地面积1367.26m2，共三层，设置办公生活区，位于项目区南侧。
	已建完

	
	正面吊充电维修区
	占地面积650m2，共一层，位于中部，设挡雨棚。
配置3台双枪充电桩，主要对电芯一致性检测、模组检修，固件升级，更换电子元器件等，以及液压系统维修、换油、滤芯更换等。
	已建完

	
	门卫
	占地面积20.51m2，位于南侧。
	待建

	
	箱检平台
	占地面积31.78m2，位于南侧。
	待建

	
	车位
	49个车位，位于货运综合楼正前方及左右两侧。
	待建

	公用工程
	供电工程
	由园区供电电网供给。
	依托

	
	供水工程
	由园区供水管网供给。
	依托

	
	排水工程
	本项目排水系统采用雨污分流制。①前15分钟雨水经雨水沟收集，排入项目区初期雨水收集池处理后，回用于项目绿化、洒水降尘，回用不完的由曲煤焦化内部清运至铁路卸煤区洒水降尘，设置雨水切换阀，后期雨水通过1个雨水排口排入园区雨水管网，最终进入东干渠；
场地周边设排水沟，曲煤焦化3～4道间设砟顶式纵向排水槽，整体道床H1道及H2道间采用混凝土硬化。道路外边及货场纵横向设公路排水槽。设初期雨水收集池1座（约1500m3，26.5m×15m×4m），将初期雨水集中排入初期雨水收集池。
②生活废水排入化粪池处理后委托环卫部门清运处置。
	已建完

	
	道路
	主通道宽14m，场地周围设7.0m宽环形道路。
	已建完

	环保工程
	废气
	本项目粉尘经洒水降尘后呈无组织排放，设置洒水车1台。
	待建

	
	废水
	生活废水排入化粪池处理后委托环卫部门清运处置，化粪池位于货运综合楼旁，1个，容积不小于10m3。
	已建完

	
	
	初期雨水经初期雨水收集池处理后，回用于项目绿化、洒水降尘，回用不完的由云南曲煤焦化实业发展有限公司内部清运至铁路卸煤区洒水降尘，初期雨水收集池紧邻集装箱堆场一，容积约1500m3（26.5m×15m×4m）。
	已建完

	
	噪声
	选用低噪声设备，安装隔声、减振等措施。
	待建

	
	振动
	加强轮轨的维护、保养，定期旋轮和打磨钢轨，对小半径曲线段涂油防护。
	待建

	
	固废
	生活垃圾
	设置生活垃圾桶若干，生活垃圾收集后交由环卫部门清运处置。
	待建

	
	
	危险废物
	废机油及含油抹布、手套按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求，在货运综合楼旁新建1间建筑面积不小于2m2的危废暂存间，用于储存废矿物油等危险废物，暂存一定量后交由有相关危废处置资质的单位处置，危废桶设置防漏托盘，防止废矿物油泄漏到外环境。
	待建

	
	
	污泥
	委托环卫部门统一清掏。
	待建

	
	土壤和地下水防范措施
（分区防渗）
	重点防渗区
	正面吊维修区
	已采用强度等级C30抗渗等级P6的商品混凝土浇筑，厚度40cm-50cm，地面使用防渗、防腐砂浆抹面。
	已建完

	
	
	
	
	地面还需采用防渗涂料刷漆。
	整改措施

	
	
	
	危废暂存间：根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）防渗技术要求进行防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10 -7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料，
	待建

	
	
	一般防渗区：化粪池、初期雨水收集池。采取粘土铺底，再在上层铺10~15cm的水泥进行硬化
防渗达到“黏土防渗层Mb≥1.5m,K≤10-7cm/s”的技术
	已建完
满足防渗要求

	
	
	简单防渗区：除绿化外的其他区域，采用铺10~15cm的水泥进行硬化
防渗达到“一般地面硬化”的技术
	已建完满足防渗要求

	
	
	设置2口地下水跟踪监测井，1口由本项目J2项目区污染监测井改造（整改井台、井盖、井牌等地下水标志牌内容）、1口沿用J3下游污染扩散监测井（曲靖大为焦化制气地下水监测井DX01）
	待建+沿用

	绿化
	绿化面积6537.27m2，主要种植当地常见绿化植被。
	待建


[bookmark: _Toc32591]2.2.3项目运输量及运输物品
本集装箱货场仅满足曲煤焦化所属集团内部的集装箱运输，本项目运量如下：
表2.2-2 货物流向表（单位：万吨）
	品类
	运量

	
	到达
	发送

	煤焦
	120（新疆、贵州、广西）
	130（玉溪、两广、贵州）

	合计
	250


本项目运量按照货物到达量120万吨（曲煤焦化50万吨、大为制氨35万吨、云铝索通35万吨）；发出量130万吨（全部为曲煤焦化)。
本项目建成后运输装卸量为：250万吨/年，运输物品为：全部为装有煤焦的密闭集装箱。本项目仅对集装箱进行装、卸、运输及暂时堆放，不对集装箱内货物进行装卸。
煤焦：是由配合煤送入焦炉炭化室内，经过高温干馏炼后得到的多孔炭质固体，俗称焦炭。本项目主要运输冶金焦，供给钢铁企业进行高炉炼铁。根据建设单位提供的焦炭检验报告（附件16、附件17），焦炭主要成分见下表。
表2.2-3 焦炭主要成分表
	项目名称
	检验结果
	项目名称
	检验结果

	灰分
	13.36%
	全水分
	1.0%

	挥发分
	0.68%
	焦炭反应性
	26.7%

	固定碳
	86.05%
	焦炭反应后强度
	66.5%

	全硫
	0.77%
	/
	/


[bookmark: _Toc13037]2.2.4主要设备
根据建设单位提供的可研资料，本项目主要设备见表2.2-4。
表2.2-4 本项目主要设备
	序号
	设施名称
	规格
	单位
	数量

	1
	汽车衡
	120t（台面长8m，宽3m）
	台
	3（2用1备）

	2
	轨道衡（带超偏载功能）
	100t
	台
	1

	3
	叉车
	10t
	台
	1

	4
	集装箱正面吊
	45t
	台
	2

	5
	内燃机车DF5D
	牵引重量3000t
	台
	1

	6
	内燃机车DF10D
	牵引重量5000t
	台
	1


表2.2-5 项目主要能耗情况表
	序号
	名称
	消耗量
	备注

	1
	水
	219t/a
	由园区供水管网供给。

	2
	电
	20万kwh/a
	由园区供电电网供给。

	3
	柴油
	42.511t/a
	由曲煤焦化所属集团油站供给


[bookmark: _Toc9344]2.2.5站场布局
2.2.5.1 总平面布置
本项目在曲煤专用铁路4道插入一组9号（319#）道岔，在（319#）道岔后新铺一组9号道岔，设置H1、H2货物装卸线，货物装卸线设置为反向曲线，反向曲线半径为300，两货物装卸线直线段间距为5.0m，H1、H2道采用整体道床，在整体道床间采用500mm厚25混凝土封闭。H1、H2道两侧设集装箱堆场及装卸作业区，采用正面吊作业，主通道从“宣天一级”接入集装箱堆场及装卸作业区，主通道宽14m，接入后在场地周围设7.0m宽环形道路，与铁路交叉处采用混凝土板平过道。根据生产需要，本项目设正面吊充电及维修间、综合办公楼、汽车衡、轨道衡、检箱平台、视频监控、照明、排水等设施。
本项目正面吊充电及维修间、综合办公楼、集装箱堆场周边均设有环形通道，道宽7m，转弯半径15m，能满足消防需求。
为保障专用线运输的安全，集装箱堆场集装箱装卸作业场与现有场地外侧采用金属围网进行封闭，在进装卸作业区设大门，大门采用电动遥控设计。
[bookmark: _Toc11720]2.2.5.2 整体道床
（1）整体道床结构层厚450mm，采用C40钢筋混凝土；垫层厚100mm，宽3200mm，采用C20混凝土；基础层厚350mm，宽3200mm，采用水泥稳定土基层。整体道床每6.25m分段。整体道床及有砟过渡段区域工后沉降≤15mm，不同线下基础交界处的工后沉降差异≤5mm，不均匀沉降造成的折角≤1/1000，轨道衡整体道床区及过渡段基底采用换填级配碎石掺5%水泥处理。
（2）整体道床轨枕采用混凝土短枕支撑（1520对/km），弹条I型扣件。
示意图如图2.2-1所示：
[image: ]
图2.2-1 整体道床接轨剖面图
[bookmark: _Toc29419]2.2.5.3 站内平过道
站内平过道采用整体道床式平过道，共设1处，跨越2股道。曲靖端既有橡胶式道口改造为整体道床式道口，跨3股道。整体道床式道口采用工厂预制现场吊装方式铺设。
[bookmark: _Toc18130]2.2.5.4 集装箱场坪
本项目新建双面配筋的集装箱堆场2处，采用平过道沟通集装箱堆场，集装箱堆场一可容纳箱位561个；集装箱堆场二可容纳箱位753个，共计可容纳箱位1317个。
（1）路面结构类型：钢筋水泥混凝土铺面
（2）集装箱堆放形式为多列箱
（3）堆场及道路铺面等级为二级
（4）堆场及道路设计年限20年
（5）荷载等级为P2级
2.2.5.5轨道
本项目新建轨道衡1座，轨道衡两端引轨区设置整体道床。H1道、H2道设置平过道整体道床和普通整体道床。
（1）钢轨及配件
专用线采用P50轨，25m标准长度有螺栓孔钢轨。钢轨接头螺栓采用10.9级高强度接头螺栓，螺母采用10级高强度螺母，垫圈采用高强度平垫圈。
（2）轨枕及扣件
轨枕采用新Ⅱ型混凝土枕。站线内按1520对/km铺设，弹条Ⅰ型扣件。
（3）碎石道床
碎石道床采用一级道碴。道床顶宽2.9m，道床边坡坡度值采用1：1.5，道床铺设厚度为单层0.30m。
（4）道岔
道岔采用混凝土岔枕道岔。1/9道岔采用CZ2209。按人工扳道考虑，需增设扳道器。
（5）车档
H1、H2道车档采用站台顶端车档，装设车钩，不装设斜枕木或挡车器以节省装卸有效长，车挡装设车档表示器，表示器用太阳能车档表示器。
[bookmark: _Toc19781][bookmark: _Toc6826]2.2.5.6路基
（1）站场路基
站场路基工程范围内无高边坡，集装箱场靠管架边设有3m高片石混凝土挡土墙，挡土墙上部设置围墙，主要设计原则如下：
1）路基面形状：路基面采用2%双斜面坡。
2）路基基床：到发线及货物线路基基床为1.2m，其中表层厚0.3m，底层厚0.9m。
（2）集装箱场坪基础
曲煤焦化集装箱场坪为原云南云维集团沾化分公司厂区，现已全部拆除，建筑固体废弃物松铺全场，大部分场坪标高较轨顶高程高1.2～2.5m，部分场地低于场坪标高约2～4.0m，采用破除储煤池上部的钢筋混凝土，并外购碎石土（碎石含量大于65%）分层夯实填筑。
（3）站场路基排水
场地周边设排水沟，曲煤焦化3～4道间设砟顶式纵向排水槽，兼做调车人员走行通道，整体道床H1道及H2道间采用混凝土硬化。道路外边及货场纵横向设公路排水槽，地面排水设备的纵坡不宜小于2‰，排水槽按《贰站(01)8012》图设计。设初期雨水收集池1座，将雨水集中排至雨水收集池，可作为场地除尘用水。
[bookmark: _Toc4463]2.2.6运输组织方案
（1）接轨点
既有专用铁路线接轨站为珠江源站，珠江源站为沪昆线中间站，位于云南省曲靖市沾益区盘江镇境内，车站中心里程为K2449+020，隶属昆明局集团公司曲靖车务段管辖，珠江源站昆明方向临站为松林站，站间距为10.948km，上行进站信号机里程为K2450+027，上海方向临站为炎方站，站间距为27.794km，下行进站信号机里程为K2447+945。设置到发线（含正线）11股道，货物线3股，办理客货运作业。
（2）车站概况
珠江源站设到发线11条（含正线）；货物线3条，办理客货运作业；车站昆明端既有曲煤焦化专用铁路接轨，曲煤焦化专用铁路上接轨液化专用线（2条货物线）；车站上海端设牵出线25道（733m），昆明端借用专用铁路作为牵出线，实际操作中不能越过2#平交道口（913m）；车站还设有保证运输的安全线、机待线、段管线等。
（3）接轨能力
1）到发线
珠江源站不办理旅客列车停靠业务，距离上海方向区段站宣威站68.8km，距离昆明方向区段站曲靖32.0km。主要担负列车会让、部分中转车辆甩挂、作业车取送及专用铁道取送车任务。珠江源站到发线含正线4 股可满足沪昆线行车及待避的需要。经计算，日接发12对小运转列车需2~3条，考虑到珠江源站不办理旅客列车停靠；距离前后区段站较近，产生待避的可能性较少；只有珠江源集装箱场及曲煤焦化2个货区。珠江源站合并设置7条到发线，可满足本站小运转车列12对，按照4500t的牵引定数计算，珠江源站到发线可日处理564辆重车。
2）调车线（存车线）
一般来说，货运站的调车线数量根据装卸地点数、作业车数和调车作业方式等因素确定，并应符合：①每一货区可设1条；②日装卸车在50辆以上的货区或装卸地点应设1条；③日装卸车在50辆以下，可与其他装卸地点合并设置1条。
货运站调车线的总有效长度可根据日均作业车辆数确定，并应考虑到发不平衡系数，其值不小于4.68m/辆。调车线的有效长度还应满足车列取送时最大长度的需要，最短不宜小于200m。珠江源站具有曲煤焦化及集装箱场2个货区，分配珠江源站11道、13道、15道、17道共4股道为到发线兼调车线（存车线），有效长分别为899m、855m、855m、981m，有效长大于3590m，有效长总和为调车线（存车线）最大日均作业车辆数为767辆。
3）牵出线
中间站一般设置牵出线1条，运量较小的中间站按照一次牵出1组10 辆车设置，牵出线有效长200m；运量较大的中间站按照一次牵出半列设置，珠江源站运量较大，上海端25道牵出线有效长733m，昆明端利用曲煤焦化专用铁路调车（化牵），现利用长度670m。
4）研究结论
珠江源站2023年作业车总数为63797车，日均175车。珠江源站分配7股道为到发线，其中I道、II道、3道、4道承担列车通过、越行功能；5道、7道、9道承担列车始发、终到功能，可满足日12对，564辆作业车的要求。分配11道、13道、15道、17道共4股道为到发线兼调车线（存车线），可满足767辆作业车的需求。珠江源站咽喉两端具有25道及化牵2条牵出线。
珠江源站到发线、调车线、牵出线数量满足要求，不需改造。
[image: 平面图]
图2.2-2  本项目与既有铁路关系图
（4）运营管理方式
曲煤焦化专用铁路既有自备机车2台，1台为DF5D、一台为DF10D，自主运营。
（5）运输组织方案
本项目采用调车方式，采用车辆交接，交接点在珠江源站。
本专用铁路流向集中，专用铁路至接轨站间采用调车作业取送车，接轨站列车编组一般采用重点摘挂列车、小运转及直通列车结合的方式。
[bookmark: _Toc4311]2.2.7劳动定员及工作制度
（1）施工期
本项目已于2026年01月动工，目前已完成大部分建设内容，预计剩余内容将于2026年09月竣工，建设期剩余1个月，剩余建设期施工工地的施工人员约5人/d，工作实行一班制，每天工作8小时，不设置施工营地，施工人员不在工地食宿。
（2）运营期
本项目运营期劳动定员30人，工作实行一班制，每天工作8小时，年工作330天，所有人员均不在项目区内食宿。
[bookmark: _Toc6217][bookmark: _Toc9584][bookmark: _Toc24177]2.3.施工组织

[bookmark: _Toc30433]2.3.1施工工艺
主要工程量：新铺50kg/m钢轨0.66km，新铺9道岔2组，新建集装箱装卸作业场及堆场，新建轨道衡1座、汽车衡2座，新建检箱平台1处（按双进路设计），新建14.0m宽进场道路及7.0m宽环场道路，新建视频监控、照明、排水等设施。
场地不设置施工场地，施工人员为周边建筑工人，施工人员不在项目区食宿。施工工艺主要包括施工前准备、施工场地清理及平整、地面建筑结构施工、建筑物及设备安装等。施工时采用机械结合人工的施工方法，主要污染物包括扬尘、废水、噪声和固体废弃物等，项目施工期工艺流程及产污节点图详见图2.3-1。


图2.3-1 施工期工艺流程及产污节点图
施工流程简述：
（1）施工前准备：准备必要的机械设备、混凝土、钢材等施工设备、建筑材料；
（2）施工场地清理、平整：清理、平整场地，硬化工程，使项目区整体地形更为平坦。场地清理平整，采用机械为主辅以人工的方法。
（3）地面建筑工程：根据施工图纸采用机械结合人工的施工方法进行，使用钢材、石料、混凝土等建筑材料对主体建筑及配套建、构筑物进行建设施工。
（4）建筑物及设备安装：采用人工辅以机械的方法，安装门窗、设备、管道、轨道等设施设备。
（5）绿化：绿化安排在工程基本完工后实施，绿化工作主要分为覆土、种植、养护，绿化基本采用人力施工。
本项目施工行为将产生一定的环境问题，包括施工行为产生的扬尘，施工机械及车辆排放的燃油废气；施工产生的施工废水及施工人员的生活污水；施工机械及运输车辆产生的噪声；施工人员生活垃圾及施工建筑垃圾等固体废物，在施工期产生环境影响是可逆的，待施工期结束后将一并消失。
（6）“三场”情况
取土场：施工场地充分利用地势就地挖填，阶梯式建设各功能分区，场地不需大挖大填，不设取土场。
渣土场：施工过程中需用于回填的土石方在施工现场临时堆存于施工围栏内，并采取遮盖措施防尘、防雨淋，不独立设置表土堆场，废弃土石方委托具有承运资格的单位及时清运至当地合法处置场；建筑垃圾外委承运单位及时清运至当地合法弃渣场，不自设建筑垃圾消纳场。
石料场：不设石料场，砂石骨料在当地购买。
（7）施工建设条件
项目所在地为工业园区，施工场地具备“三通”条件，运输道路由毗邻Y084道路进入施工场地，用水、用电依托片区既有公共设施。建筑物资从当地购买，通过公路运输至施工场地。施工过程使用商品砼，施工场地内不设混凝土搅拌站，钢材、水泥、木材、砂石料等建筑材料，根据施工过程实际需要，少量、多次购买运入。本项目施工均在地块内，不新增临时占地。
[bookmark: _Toc15310]2.3.2施工计划
根据本线重点工程分布和控制工期工程情况，结合沿线地形地质条件及铺轨方案，参照中国铁路总公司铁总建设【2018】94号文发布的《铁路工程施工组织设计规范》以及在建类似项目施工组织设计进度指标，综合安排本线施工总工期。本阶段按施工总工期按9个月工期考虑。施工进度计划如下表所示：
表2.3-1 施工进度计划
	编号
	工作名称
	开始时间
	结束时间
	备注

	1
	施工准备
	2026/1/4
	2026/5/28
	已完成

	2
	项目地块围挡
	
	
	

	3
	临水临电
	
	
	

	4
	工程测量(标高控制、定位放线)
	
	
	

	5
	土方工程
	2026/1/9
	2026/3/15
	已完成

	5.1
	地下构建物清挖、破除
	
	
	

	5.2
	土方外运、处置
	
	
	

	6
	铁路、站场基础工程
	2026/3/20
	2026/4/30
	已完成

	6.1
	CFG桩地基加固
	
	
	

	6.2
	CFG桩扩大桩头施工
	
	
	

	6.3
	翻挖回填（含片石换填）
	
	
	

	6.4
	级配褥垫层
	
	
	

	6.5
	水稳层施工
	
	
	

	6.6
	封水层
	
	
	

	6.7
	排水（沟、管、井）系统
	
	
	

	6.8
	边坡支护（植草）
	
	
	

	7
	土建工程
	2026/3/15
	2026/4/30
	已完成

	7.1
	雨水集水池
	
	
	

	7.2
	门卫
	原计划2026/8/2
	暂停
	环评批复后再开始施工

	7.3
	箱检平台
	
	暂停
	环评批复后再开始施工

	7.4
	车位
	
	暂停
	环评批复后再开始施工

	8
	铁路工程
	2026/4/1
	2026/5/25
	已完成

	8.1
	路基、路床
	
	
	

	8.2
	铺轨
	
	
	

	8.3
	电气安装
	
	
	

	9
	轨道衡
	2026/3/20
	2026/5/18
	已完成

	9.1
	地基加固处理
	
	
	

	9.2
	轨道衡基础
	
	
	

	9.3
	轨道衡安装
	
	
	

	10
	集装箱堆场铺面工程
	2026/4/2
	2026/5/9
	已完成

	10.1
	钢筋网片
	
	
	

	10.2
	C45混凝土面层
	
	
	

	11
	道路工程铺面
	2026/5/10
	2026/6/30
	已完成

	11.1
	C45混凝土面层
	
	
	

	11.2
	C25混凝土路面
	
	
	

	11.3
	汽车衡基础
	
	
	

	11.4
	汽车衡安装
	
	
	

	12
	绿化工程
	2026/6/30
	2026/8/1
	已完成

	12.1
	绿化带整形、红土回填
	
	
	

	12.2
	植被栽种
	
	
	

	13
	安装工程（含管线预埋周期）
	原计划2026/8/2
	暂停
	环评批复后再开始安装

	13.1
	电力安装
	
	暂停
	环评批复后再开始安装

	13.2
	信息、智能化系统
	
	暂停
	环评批复后再开始安装

	13.3
	灯塔
	
	暂停
	环评批复后再开始安装

	14
	工程验收
	原计划2026/9/30
	暂停
	环评批复后再开始验收

	14.1
	自查自检，分部报验
	
	暂停
	环评批复后再开始验收

	14.2
	预验收
	
	暂停
	环评批复后再开始验收

	14.3
	工程验收
	
	暂停
	环评批复后再开始验收


[bookmark: _Toc19584]2.4 污染影响因素分析及污染源源强核算
[bookmark: _Toc7531]2.4.1 施工期污染物产生及排放情况
2.4.1.1已施工部分—回顾性分析
根据现场踏勘，目前项目H1道及H2道尽头式货物线、集装箱堆场地块、货运综合楼、正面吊充电维修区以及初期雨水收集池等主体、临时环保工程已建设。建设过程中产生的少量废气、废水、噪声及固废均已得到妥善处置。其中，废气主要为场地清理、车辆运输中产生的地表扬尘，已通过采取在项目区厂界四周设置施工围挡，易起尘物料篷布覆盖，施工场地定时洒水降尘；项目施工主要为施工人员生活污水、施工废水，经施工场地设置的沉淀池沉淀后回用于施工或洒水降尘，不外排；施工噪声通过将高噪声设备布置施工场地中部，厂界四周设置施工围挡设施，运输车辆进入场地时限速、禁鸣，合理安排施工时间和施工时段后对周边环境影响较小。建筑垃圾经分类收集后，能回收利用的进行回收利用，不可回收利用的运至城市建设管理部门指定的堆放点处置；施工人员生活垃圾统一收集后运至附近的垃圾收集点处置。项目建设施工过程产生扬尘、废水、噪声及固废对周围环境影响小。本项目施工人员为项目区周边建筑工人，施工人员不在项目区食宿。经过询问及走访调查，在目前施工过程中未发生投诉等污染环境事件。
2.4.1.2待施工阶段
根据现场踏勘，项目剩余施工内容为门卫、箱检平台、车位、环保设施危废暂存间的建设和防渗工程的建设。
1、废气
本项目后续施工过程中的大气污染主要为施工扬尘、运输扬尘、施工机械、运输车辆废气等。
（1）施工期扬尘
项目剩余施工工程场地平整、土方运输、施工材料装卸和运输等会产生少量的扬尘，施工场地道路与砂石堆场遇风亦会产生扬尘，项目建设过程中使用商品混凝土，不设置混凝土搅拌场所。项目施工对周围大气环境产生影响，主要污染因子为TSP。运输过程产生的扬尘和天气、温度、空气相对湿度、风向、风速、道路路面情况等有关，无法精确计算。每天运输原料的车辆采取帆布遮盖，车辆减速慢行，必要时进行道路垫草、进场道路及时洒水等措施。
（2）运输扬尘
运输扬尘是车辆经过带起的粉尘，项目施工期主要运输物质为建筑材料，建筑材料运输量不大，采用密闭运输；施工期土石方可基本平衡，土石方的运输量较小，项目产生的运输扬尘较少，为无组织排放。施工过程中对运输道路进行洒水降尘，以减少运输扬尘的产生及排放量。
（3）施工机械和运输车辆废气
机械尾气主要来自施工燃油机械和交通运输车辆，排放的主要污染物为NOx、 CO和烯烃类污染物。机械尾气因具体施工情况不同而差异较大，其产生量与施工机械组织、所使用的机械种类、设备工况以及不同施工时段有关，由于项目区域较开阔，施工机械尾气容易扩散，不会对周围环境产生明显影响，本次评价不做定量分析，只提出防治措施。
2、废水
本项目后续施工过程中的废水主要为施工废水、施工人员生活污水和施工场地降雨冲刷水等。
（1）施工废水
本项目施工废水主要包括工具清洗废水，其产生量较小。机械设备、工具清洗等产生的废水与大多数建筑工程一样，不含有毒成份，主要是泥沙悬浮物。根据国内外同类工程施工废水监测资料：清洗废水悬浮物浓度500mg/L～800mg/L，pH值9～10，该项目施工废水所含悬浮物浓度属上述浓度变化范围的中下水平。
经类比同类工程施工期污染物产生情况，本项目施工废水产生量约为0.5m3/d，项目施工过程中已设置1个2m3的临时沉淀池，产生的生活污水和施工废水全部引至临时沉淀池内处理后可回用于道路、场地洒水抑尘，不外排。
（2）施工人员生活污水
本项目施工人员均不在项目内部食宿，依托周边已有生活设施，因此施工人员在施工现场产生的污水量很少，项目区内主要是清洗废水，本项目剩余施工人员约5人/d，污水产生量按10L/人.d计，则施工人员生活污水产生量约0.05m3/d，1.5m3/a。产生的生活污水和施工废水全部引至临时沉淀池内处理后可回用于道路、场地洒水抑尘，不外排。
（3）施工场地降雨冲刷水
施工期遇到下雨天气时，施工场地不可避免地会遭遇雨水的冲刷，使得施工场地成为面源污染源。降雨冲刷地面浮土、建筑砂石等，降雨冲刷后形成的地表径流会携带泥沙，主要污染物为悬浮物。
项目施工场内拟沿场地周边设置临时排水沟，将施工场地内悬浮物浓度较高的初期地表径流雨水截留，导入临时沉砂池（1个，容积2m3），经临时沉淀池沉淀后回用于施工或洒水降尘。总之，本项目施工期废水均能得到妥善处理，施工期产生的废水对地表水体的影响属短期影响，施工结束后即可终止。
3、噪声
本项目剩余施工噪声主要来自构建筑施工、施工车辆运输、装修等施工过程。施工期间使用的主要施工机械有振捣机、电焊机、自卸汽车等。根据《环境噪声与振动控制工程技术导则》（HJ2034-2013），施工期主要噪声源强见表2.4-1。
表2.4-1 施工期主要噪声源强表
	施工工段
	机械分类及名称
	距声源 5m
	距声源 10m
	备注

	结构阶段
	混凝土输送泵
	88~95
	84~90
	间歇使用

	
	振捣机
	80~88
	75~84
	间歇使用

	
	空压机
	88~92
	83~88
	间歇使用

	装饰、装修阶段
	电钻
	88~92
	83~87
	间歇使用

	
	振动夯锤
	88~92
	83~87
	间歇使用

	
	角向磨光机
	90~96
	84~90
	间歇使用

	运输阶段
	大型载重车
	82~90
	78~86
	间歇使用

	
	混凝土罐车
	85~90
	82~84
	间歇使用

	
	轻型载重车
	82~90
	78~86
	间歇使用


4、固体废物
本项目施工期产生的固体废物主要为废弃土石方、建筑垃圾和施工人员生活垃圾等。
（1）废弃土石方
根据建设单位提供的水土保持方案资料，项目绿化覆土面积总计6537.27m²，覆土平均厚度50cm，则覆土量3268.64m³。场地平整地回填过程中需回填厚度约1.2m，则回填量为11.84万m³。回填量总计12.167万m³。
综上，根据水土保持方案，本项目共开挖土石方11.9万m3，回填总量为12.167万m3，工程建设产生的土石方得到全面综合利用，不产生永久弃方，外购土石方来源于园区其他工地。
（2）建筑垃圾
项目施工期的建筑垃圾主要包括施工中的废钢筋、砖瓦、混凝土块、废旧塑料、泡沫等，这些废弃物基本上不溶解、不腐烂变质，如处理不当，会影响景观和周围环境的质量。
对于这些废物，应集中处理，分类收集并尽可能的回收再利用，不能回收利用的则应及时清理出施工现场。施工场地及时清理，由于建筑需要，可将建筑废砖头用于人工景观、内部道路等施工中，不外运，对环境影响较小；建筑垃圾委托专业建筑垃圾运输单位及时运送至政府指定的建筑垃圾收纳场处置。
（3）生活垃圾
本项目施工人员平均约5人/d，施工人员主要聘用项目周边的建筑工人，不在项目区食宿，在工地只设置1到2个现场看守人员，不在现场做饭，施工期生活垃圾多为果皮、纸屑和塑料袋等，施工期生活垃圾产生量按每人每天0.02kg计，每天垃圾产生量约0.1kg，施工期约30天，生活垃圾总产生量约3kg。生活垃圾清运至环卫部门指定地点处理。
[bookmark: _Toc32081]2.4.2  运营期污染影响因素分析及污染源源强核算
2.4.2.1  运营期工艺流程
本项目运营期主要进行密闭集装箱（煤焦）装卸，设计运量为250万吨/年，主要污染物包括粉尘、噪声和固体废弃物等，项目运营期工艺流程及产污节点图详见图2.4-1，图2.4-2。
1 、货物到达工艺流程
项目到达货物主要为煤焦，且采用集装箱运输，列车到达曲煤焦化专用铁路现有到发4条货运线后，将车辆推送至本项目（集装箱装卸作业场）位置，采用正面吊将集装箱从列车车辆取下，装入集装箱运输汽车，经检查后，外运。
到达货物的装卸利用叉车以及集装箱正面吊，因此，货物装卸过程产生的扬尘可忽略不计。列车运输过程中产生噪声和内燃机车废气，货车运输产生汽车尾气和道路扬尘等，内燃机车废气主要为颗粒物、SO2和NOx。项目煤焦到达工艺流程及产污节点见下图 2.4- 1。
[image: ]G:废气，N：噪声

图 2.4-1  项目到达货物工艺流程图
2 、货物发送工艺流程
项目发送货物主要为煤焦。通过集装箱运输汽车将集装箱运输至本项目（集装箱装卸作业场）位置，采用正面吊将集装箱从汽车上取下，堆在本项目堆场，列车车辆到达本项目装卸作业线，采用正面吊将在堆场中的集装箱装入列车车辆，装卸完成后牵引至沪昆铁路珠江源站，在珠江源站采用货物交接，集装箱进入铁路运输组织。
发送货物的装卸利用叉车以及集装箱正面吊，装卸过程有噪声产生，列车外运过程有噪声和内燃机车废气产生，主要为颗粒物、SO2和NOx。发送货物运营期工艺流程见下图 2.4-2。
[image: ]G:废气，N：噪声

图2.4-2 运营期工艺流程及产污节点示意图
项目工艺影响因素汇总情况详见下表所示：
表2.4-2 运营期工艺影响因素汇总表
	污染物种类
	污染源代码
	污染源
	污染物产生环节
	污染因子
	备注

	废气
	G1、G6
	铁路专用线
	内燃调机工作
	颗粒物、SO2、NOx
	/

	
	G2 、G3 、G4 、G5
	运输道路、项目区
	货车运输
	颗粒物、总烃、CO、NOx
	/


2.4.2.2 运营期噪声
项目运营期铁路噪声主要是列车运行过程中机车牵引噪声，机车、车辆与轨道相互作用产生的轮轨噪声；机车鸣笛噪声；货车交通运输噪声；装卸区噪声等。
项目为货运列车，列车牵引采用内燃机，机车为东风5D和东风10D系列机车，东风5D最高设计时速为80km/h，项目牵引质量为3000t，轴重21t；东风10D最高设计时速为100km/h，项目牵引质量为5000t，轴重21t，均属于普通货物列车，根据行车要求，项目区内时速不得超过25km/h。参考原铁道部《铁路建设项目环境影响评价噪声振动源强取值和治理原则指导意见（2010年修订稿）》（铁计函〔2010〕44号文），根据下表最小速度，本铁路专用线振动源强取值75.0dB（A）。项目噪声源强见表2.4-3、2.4-4，2.4-5。
表2.4-3 普通货物列车噪声源强表
	速度，km/h
	30
	40
	50
	60
	70
	80

	源强，dB（A）
	75.0
	76.7
	78.2
	79.5
	80.8
	81.9


表2.4-4 运营期交通噪声源强度表
	噪声源
	类型
	数量
	产生源强dB（A）
	降噪措施
	排放源强dB（A）

	运输车辆
	交通噪声
	/
	75
	减速慢行、禁止鸣笛；绿化吸收；降噪量按10dB（A）计
	65


表2.4-5 运营期装卸噪声源强度表
	序号
	声源
名称
	数量（台）
	声源源强
	声源控制措施
	运行时段

	
	
	
	声功率级/dB（A）
	
	

	1
	电动正面吊1
	1
	75
	绿化带、建筑物隔声
	昼间

	2
	电动正面吊2
	1
	75
	
	

	3
	电动叉车
	1
	65
	
	


2.4.2.3 运营期振动
铁路振动主要是在列车运行过程中轮轨相互作用、激励产生的机械振动，经过空气及大地介质传播，通过空气传播的振动即成为列车噪声中的轮轨部分；通过道床、路基传播到大地中的部分以振动形式表现出来。
振动源强主要与轨道结构、列车运行速度、轴重、地质条件等因素有关；而列车振动扩散衰减规律则受地质、地形、地貌等条件的影响，并随着距离的增加振动逐渐降低。参考原铁道部《铁路建设项目环境影响评价噪声振动源强取值和治理原则指导意见（2010年修订稿）》（铁计函〔2010〕44号文），普通货物列车振动源强确定参数如下表2.4-6：
表2.4-6 普通货物列车振动源强表
	速度，km/h
	50
	60
	70
	80

	源强，dB
	78.5
	79.0
	79.5
	80.0


项目采用有缝线路，设计时速为25km/h，根据上表最小速度，本铁路专用线振动源强取值78.5dB。
2.4.2.4 运营期废气
本项目营运期产生的废气主要是内燃机废气、装卸扬尘、运输车辆尾气以及道路扬尘等。项目不设食堂无食堂油烟。
一、内燃机废气
列车由2台内燃机牵引，大气污染源主要为牵引机车排放的尾气，属无组织排放的非连续流动源，其主要污染物为烟尘、NOx、SO2。根据设计列车流量和机车牵引定数，按机车污染物排放系数计算流动源污染物排放量。
根据《交通运输类环境影响评价（下）》（2012年10月出版）中提供内燃机污染物排放量计算：
Qi=Ki×W
式中：Qi——第i种污染物排放量，t/a；
W——内燃调机车燃料消耗量，t/a；
Ki——内燃机车第i种污染物排放系数；
表2.4-7 内燃机车污染物排放系数表
	项目
	烟尘（颗粒物）
	SO2
	NOx

	内燃机车
	15.2‰
	23.2‰
	19‰


机车的耗油量按下列计算公式：
W=G×E×L×N×10-3
G——内燃机车牵引定数（t），工程牵引定数8000t（2辆内燃机车）；
L——机车走行距离（km），装卸线有效长0.565km；
E——单列内燃机车单位能耗（kg/104t·km），DF5D、DF10D内燃机车单位能耗15kg/104t·km；
N——内燃机车列数（列/日），为19列/日，年运行330天。
则根据计算，项目燃料的消耗量W：0.129t/d、42.511t/a；
内燃机运行时间按8h/d计，则本项目内燃机车污染物排放量详见下表2.4-8。
表2.4-8 项目内燃机车大气污染物排放量  单位：t/a
	项目
	烟尘（颗粒物）
	SO2
	NOx

	排放量（t/d）
	0.0020 
	0.0030 
	0.0024 

	排放量（t/a）
	0.6462 
	0.9862 
	0.8077 

	排放速率（kg/h）
	0.2448 
	0.3736 
	0.3059 


项目内燃机车排放废气颗粒物：0.6462t/a；SO2：0.9862t/a；NOx：0.8077t/a。
二、装卸扬尘
货物集装箱到达项目区后暂存至集装箱堆场，不会产生扬尘。转为路运时货车直接拉运集装箱，不会产生装卸货扬尘，本次环评不做定量分析。
三、运输车辆尾气
货车运送货物在项目内会产生一定的汽车尾气。车辆在项目内行驶时，刹车、怠速及启动时废气污染物排放量大，对区域环境空气有一定的影响。汽车废气中主要污染因子为总烃、CO、NOX等。汽车废气的排放量与车型、车况和车辆数等有关，呈无组织排放。
项目货物运量为250万吨，其中到达量120万吨，发送运量为130万吨。
根据可研，本项目货车平均载重63.3t/辆。则运输次数为39494次/年；车辆在项目内来回行驶的距离按平均1km/（辆·次）计，则项目汽车尾气排放情况见表2.4-9。
表2.4-9 项目区汽车尾气排放估算
	项目
	总烃
	CO
	NOx

	单车排放（g/km）
	1.34
	8.15
	13.4

	运输车次/年
	39494

	平均行驶距离（km/车次）
	1

	总排放量（t/a）
	0.053 
	0.322 
	0.529 


四、道路扬尘
项目货物运输将会对项目场内运输道路及内部周围环境产生一定的影响。货物运输尤其是在旱季，会产生间断的粉尘。货物运输过程中产生的粉尘量主要由运输量以及运输距离确定，可以按下式计算：
QP =0.123×（V/5）×（M/6.8）0.85×（P/0.5）0.72
QP1 =QP ×L×Q/M
式中：QP——道路扬尘量（kg/km·辆）；
QP1——总扬尘量（kg/a）；
V——车辆速度（km/h）；
M——车辆载重（t/辆）；
P——道路灰尘覆盖量（kg/m2）；
L——运输距离（km）；
Q——运输量（t/a）。
项目货车运输量Q为250万t/a；该条道路来回运输距离L约为1km，采用货车平均载重M为63.3t/辆，运输车辆时速V约为10km/h，路面主要为混凝土，则道路灰尘覆盖量P取0.2kg/m2。因此，项目运输期间道路起尘量QP为0.847kg/km·辆，道路运输车辆扬尘总量为33.459kg/d，11.041t/a（按330天计）。
运输道路晴天早、晚各洒水降尘1次，并由专人定期清扫道路。根据《扬尘源颗粒物排放清单编制技术指南（试行）》，对于铺装道路，洒水2次/天可抑制66%左右的粉尘，则项目运输粉尘排放量为11.376kg/d，3.754t/a（按330天计）。
六、项目废气正常排放情况


本项目运营期废气正常排放情况详见下表2.4-10。
表2.4-10 本项目废气排放情况一览表
	废气排放源
	污染物
	产生情况
	治理措施
	处理效率
	排放情况
	排放标准

	
	
	产生量（t/a）
	速率（kg/h）
	浓度
（mg/m3）
	
	
	排放量（t/a）
	速率（kg/h）
	浓度
（mg/m3）
	速率（kg/h）
	浓度
（mg/m3）

	无组织
	内燃机废气
	颗粒物
	0.6462 
	0.2448 
	/
	自然排放、大气稀释扩散、绿化吸收等。
	0%
	0.6462 
	0.2448 
	/
	/
	1.0

	
	
	SO2
	0.9862 
	0.3736 
	/
	
	
	0.9862 
	0.3736 
	/
	/
	0.4

	
	
	NOx
	0.8077 
	0.3059 
	/
	
	
	0.8077 
	0.3059 
	/
	/
	0.12

	
	装卸扬尘
	扬尘
	少量
	自然通风、大气稀释扩散。
	/
	少量
	/
	/

	
	汽车尾气
	总烃
	0.0529
	/
	/
	减速慢行、绿化吸收、大气扩散等。
	/
	0.0529
	/
	/
	/
	/

	
	
	CO
	0.3219
	/
	/
	
	
	0.3219
	/
	/
	/
	/

	
	
	NOx
	0.5292
	/
	/
	
	
	0.5292
	/
	/
	/
	/

	
	道路扬尘
	TSP
	11.0410
	1.3941
	/
	早、晚各洒水降尘1次、定期清扫道路、减速慢行等。
	66%
	3.7540
	0.4740
	/
	/
	1.0



2.4.2.5 运营期废水
一、废水产生情况
本项目运营期用水主要为办公生活用水、洒水降尘用水和绿化用水，产生废水主要为办公生活废水。
（1）办公生活用水
本项目员工约30人，均不在项目区内食宿，用水主要为洗手、冲厕等，参考《云南省地方标准用水定额》（DB53/T168-2026），按照员工2次公厕及洗手计算，员工办公生活用水量按20L/（人·d）计，则员工办公生活用水量约0.6m3/d，219m3/a，废水量按用水量的90％计，则员工办公生活废水量约0.54m3/d，197.1m3/a，废水中主要污染物为COD、BOD5、SS、NH3-N等，排入化粪池处理后委托环卫部门清运处置。
（2）洒水降尘用水
为了最大程度控制运输产生的扬尘，项目在晴天时需对运输道路进行洒水降尘，雨天不需要洒水抑尘，洒水降尘总面积为4500m2，根据《云南省地方标准用水定额》（DB53/T 168-2026）中场地浇洒用水量按2L/（m2▪次）计，每天洒1次，通过查阅沾益区多年气象参数，沾益区年均晴天约210天，则晴天洒水降尘用水量约9m3/d，1890m3/a，洒水降尘用水全部蒸发或下渗，无废水产生。
（3）绿化用水
本项目绿化面积6537.27m2，晴天每天浇一次水，根据《云南省地方标准用水定额》（DB53/T 168-2026）标准，晴天绿化用水量以2.6L/（m2·次）计，根据查阅沾益区多年气象参数，沾益区年均雨天约155天，晴天约210天，则本项目晴天绿化用水量约16.70m³/d，3507m³/a，绿化用水全部消耗，无废水产生。
（4）初期雨水
本项目运营期项目区在雨季雨水的冲刷下会有一定量的地表径流产生，雨水中还有较多泥沙和污染物，在雨水冲刷作用下，随雨水直接进入地表水体，将一定程度对水体造成污染。所以在项目区周围设置雨水沟、初期雨水收集池，初期雨水经雨水沟收集排初期雨水收集池处理。
雨天项目区降水产生量与项目区面积和当地的降雨强度有关，根据查阅沾益区多年气象参数，沾益区年均雨天约155天，项目汇水面积约9.9hm2。
根据设计要求，初期雨水收集池按初期雨水量进行设计，考虑前期15min的降雨量。查阅GB50014-2021《室外排水设计规范》，项目地面为混凝土路面径流系数取0.9。
暴雨强度公式参照沾益暴雨强度公式进行计算： 
q=2355(1+0.654lgP)/(t+9.4P0.157)0.806
式中：P—设计降雨重现期（年），采用2年；
t—降雨历时（以15min计）；
q—暴雨强度，L/s•hm2；
雨水流量按下式计算：
        [image: ]
式中：Qs——雨水设计流量(L/s）；
q——设计暴雨强度[L/(s•hm2)]；
Ψ——径流系数；（取0.9）
F——汇水面积（hm2）。（取9.9）
根据《化工建设项目环境保护工程设计标准》（GBT 50483-2019），初期雨水宜取一次降雨初期15min⁓30min雨量，或降雨初期20mm⁓30mm厚度的雨量，本项目采取15min雨量。
经计算，暴雨初期15min内，项目区最大降水汇水流量约103.44L/s，则雨天前15min收集的初期雨水量约93.1m3/d，14430.5m3/a，故本项目雨天须收集约93.1m3初期雨水，初期雨水收集池容积是在实际水量基础上再乘以1.2～1.5的系数（以1.5计），则初期雨水收集有效容积不应小于140m3。根据建设方提供的可研，本项目建设初期雨水收集池1500m3，可满足至少16天暂存需求，满足环评要求。
综上，本项目自来水用量约0.6m3/d，219m3/a。其中生活废水经化粪池处理后，委托环卫部门清运处置，生活废水产生量为197.1m3/a。初期雨水经初期雨水收集池沉淀处理后回用于绿化、洒水降尘，雨水收集量为14430.5m3/a。本项目绿化、洒水降尘合计用水量为5397m3/a，收集的雨水不能完全回用，剩余9033.5m3/a由曲煤焦化内部通过抽吸罐车清运至铁路卸煤区洒水降尘。
项目排水系统采用雨污分流制。①前15分钟雨水经雨水沟收集后，排项目区雨水收集处理，回用于项目绿化、洒水降尘，回用不完的由曲煤焦化内部清运至铁路卸煤区洒水降尘，后期雨水排园区雨水管网，进入东干渠；②生活废水经化粪池处理后委托环卫部门清运处置。本项目用水量和废水产生量详见表2.4-11，水平衡图详见图2.4-1和图2.4.2-2。
表2.4-11 本项目用水量和废水产生量一览表
	用水类别
	用水量
	产污系数
	废水产生量
	废水排放量

	办公生活
	自来水
	0.6m3/d
	219m3/a
	90%
	0.54m3/d
	197.1m3/a
	0
	0

	洒水降尘
	中水
	9m3/d
	1890m3/a
	/
	0
	0
	0
	0

	绿化
	中水
	16.70m3/d
	3507m3/a
	/
	0
	0
	0
	0

	初期雨水收集池
	初期
雨水
	0
	0
	/
	93.1m3/d
	14430.5m3/a
	0
	0

	合计
	晴天
	0.6m3/d
（自来水）
	219m3/（自来水）a
	/
	生活污水经处理后委托环卫部门清运处置；初期雨水经初期雨水收集池沉淀处理后，回用于项目绿化、洒水降尘，回用不完的由曲煤焦化内部清运至铁路卸煤区洒水降尘。

	
	雨天
	0.6m3/d
（自来水）
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图2.4-1 项目区雨天水平衡图（单位：m3/d）
[image: ]
图2.4-2项目区晴天水平衡图（单位：m3/d）
二、废水排放情况
1、废水产排情况
根据前文水平衡，本项目自来水用量约0.6m3/d，219m3/a。其中生活废水经化粪池处理后委托环卫部门清运处置，生活废水产生量为197.1m3/a。初期雨水经雨水收集池处理后回用于绿化、洒水降尘，雨水收集量为14430.5m3/a。绿化、洒水降尘合计用水量为6008.1m3/a，收集的雨水不能完全回用完，剩余9033.5m3/a由曲煤焦化内部清运至铁路卸煤区洒水降尘（本项目不涉及铁路卸煤区、不装卸煤），根据下文分析剩余雨水能全部用于洒水降尘。
项目排水系统采用雨污分流制。①前15分钟雨水经雨水沟收集，排项目区雨水收集沉淀处理后，回用于绿化、洒水降尘，回用不完的由曲煤焦化内部清运至铁路卸煤区洒水降尘；②生活废水经化粪池处理后委托环卫部门清运处置。
2、废水间接排放口基本情况
项目采取雨污分流制排水。本项目后期雨水排入园区雨水管网；排放口基本情况见表2.4-12。
表2.4-12 排放口基本情况表
	序 号
	排放口编号
	排放
口名
称
	排放口地理坐标
	排放去向
	排放规律
	受纳信息

	
	
	
	经度
	纬度
	
	
	名称
	污染物排放标准

	1
	YS001
	雨水总排口
	103°52′36.705″
	25°45′10.262″
	园区雨水管网
	间断排放
	周边地表水体（东干渠）


3、本项目废水处理可行性分析
①本项目办公生活废水处理可行性分析
根据工程分析，本项目运营期办公生活废水产生量约0.54m³/d，项目区设置一个容积10m³的化粪池，生活废水经化粪池处理后暂存，化粪池能满足半个月生活废水暂存，需半个月委托环卫部门清运处置一次。
综上，本项目生活废水处理措施可行。
②本项目雨水处理措施可行性分析
根据前文水平衡计算，本项目雨天需收集约93.1m3初期雨水，初期雨水收集池容积是在实际水量基础上再乘以1.2～1.5的系数（以1.5计），则初期雨水收集有效容积不应小于140m3，根据建设方提供的可研，本项目建设初期雨水收集池1500m3，可满足16天暂存需求，初期雨水经初期雨水收集池沉淀处理后晴天回用于项目区绿化及洒水降尘，回用不完的雨水由曲煤焦化内部清运至铁路卸煤区洒水降尘。
曲煤焦化铁路卸煤区洒水降尘面积36000平方米，采用新鲜水降尘，经计算降尘需水量为：108m3/d，22680m3/a。本项目剩余9033.5m3/a初期雨水，能完全回用完。
综上所述，本项目初期雨水能够妥善处理，对周围水环境影响较小。
4、本项目废水非正常排放分析
当项目生活区化粪池、初期雨水收集池非正常使用时，如管道破裂、泵设备损坏、人为操作失误等原因故障时，导致废水污染物未经处理直接排放，会对地表水造成一定的影响，本环评提出如下措施：
①化粪池、初期雨水收集池发生渗漏、损坏时，立即停用，及时进行修复正常运行后，方可使用；
②化粪池或初期雨水收集池不正常运作时，将污水暂存于化粪池或初期雨水收集池（不超过5天），然后委托有资质单位清运处置。
综上所述，建设单位在运营过程中，加强管理，定期检查化粪池、初期雨水收集池，以保证废水处理效果，杜绝事故性排放，建立健全突发环境事件应急预案体系、环保管理机制和各项环保规章制度，落实岗位环保责任制，加强环境风险防控工作，防止事故排放导致环境问题，项目废水对周围水环境影响较小。
2.4.2.6 运营期固体废物
本项目正面电动吊维修棚主要为日常维护检修，产生污染物为废机油，大型维修委托第三方专业团队，大型维修产生的废物由委托的第三方带走处置不在本项目暂存，本项目日常维护检修不产生维修废水。正面电动吊液压系统维修、换油、滤芯更换过程中会产生废矿物油和含油抹布、手套。
根据可研设计，项目不设置站修所，仅对车辆实施简单的技术检查；不涉及机务检修，内燃机车有固定维修场所，不设置在项目区内。项目运行过程中仅对轨道线路、道岔进行保养，更换轨道伤损部件、线路和道岔钢轨打磨、翻修道口等。在轨道保养过程中会产生废矿物油和含油抹布、手套。
因此项目产生的固体废物主要是工作人员的生活垃圾、含油抹布、手套、废矿物油及废矿物油桶。
1、生活垃圾
根据《城市环境卫生设施规划标准》（2018年11月），生活垃圾人均日产生量为0.8kg/人·天～1.4kg/人·天（项目取值1.1kg/人·天），员工共计30人，则项目生活垃圾产生量为33kg/d，10.89t/a。
本项目运营期员工生活垃圾主要为废纸、废塑料和绿化清理产生的植物枝叶等，属于《固体废物分类与代码名录》（自2024年1月19日起施行）中SW62可回收物废物，废物代码废纸900-001-S62、废塑料900-002-S62，以及SW64其他垃圾废物，废物代码园林垃圾900-001-S64所规定的生活垃圾。项目区拟设置生活垃圾桶，生活垃圾集中收集后委托当地环卫部门进行处置。
2、污泥
本项目运营期化粪池在对生活废水处理及初期雨水收集池对雨水沉淀过程中将产生污泥，属于《固体废物分类与代码名录》（自2024年1月19日起施行）中SW64其他垃圾，废物代码清扫垃圾900-002-S64所规定的生活垃圾，本项目废水产生量为14671m3/a，以1m3废水产生0.8%千克污泥计，处理合计污泥量为1.17t/a。委托当地环卫部门定期清运处置。
3、危险废物
（1）含油抹布、手套
正面电动吊液压系统维修和轨道保养过程中产生的含油抹布、手套等产生约为0.05t/a。根据《国家危险废物名录》（2025版），含有油污的手套和抹布属于HW49其他废物类危险废物，危废代码为900-041-49。
（2）废矿物油
本项目运营期在正面电动吊液压系统维修和轨道保养过程中产生的含油废物属于《国家危险废物名录》（2025年版）中HW08废矿物油与含矿物油废物，废物代码非特定行业900-214-08所规定的危险废物，废矿物油产生量约0.01t/a。
含油抹布、手套和废矿物油收集暂存至危废暂存间，按照危废进行管理，收集暂存于危废间，委托有资质的单位处置。







表2.4-13 本项目固废污染源源强核算结果汇总表
	工序
	装置
	固体废物名称
	固废属性
	固废种类
	固废代码
	产生量/（t/a）
	处置措施
	最终
去向

	
	
	
	
	
	
	
	工艺
	处置量/（t/a）
	

	员工办公生活
	办公楼
	生活垃圾
	生活垃圾
	SW62 
可回收物 
	废纸 900-001-S62、废塑料900-002-S62、园林垃圾900-001-S64
	10.89
	收集至垃圾桶内，存储一定量后交由环卫部门统一清运处置。
	10.89
	环卫
部门

	生活废水处理工序
	化粪池
	化粪池
污泥
	生活垃圾
	SW64
其他垃圾
	清扫垃圾900-002-S64
	1.17
	委托环卫部门统一清掏处置
	1.17
	环卫
部门

	初期雨水处理工序
	初期雨水收集池
	初期雨水收集池污泥
	生活垃圾
	SW64
其他垃圾
	清扫垃圾900-002-S64 
	
	委托环卫部门统一清掏处置
	
	环卫
部门

	机械设备维修、保养
	电动正面吊、轨道
	废矿物油
	危险废物
	HW08废矿物油及含矿物油废物
	非特定行业900-214-08
	0.01
	收集暂存至危废暂存间，暂存一定量后委托有相关危废处置资质的单位进行处理，并建立危险废物管理台账。
	0.01
	有相关危废处置资质的单位

	
	
	含油抹布、手套
	/
	/
	/
	0.05
	
	0.05
	




2.4.2.7 污染物产生排放统计汇总
本项目污染物排放情况详见下表2.4-14。
表2.4-14 本项目污染物排放量情况   单位：t/a
	分类
	污染源
	污染物
	产生情况
	治理措施
	排放情况
	排放的参数
	标准值排放速率/排放浓度
	达标情况

	
	
	
	产生量（t/a）
	速率/浓度
	
	排放量（t/a）
	速率（kg/h）
	浓度（mg/m3）
	
	
	

	噪声
	列车运行
	列车噪声
	频发，噪声值：75.0dB（A）
	选用低噪声环保车辆，控制机车鸣笛，合理安排调度时间，加强线路维护、加强铁路两侧绿化。
	75.0dB（A）
	/
	/
	/

	
	装卸场运输车辆
	交通噪声
	频发，噪声值：75.0dB（A）
	禁鸣、限速、距离衰减。
	65dB（A）
	/
	/
	/

	振动
	列车运行
	列车振动
	频发，振动值：78.5dB
	加强轮轨的维护、保养，定期旋轮和打磨钢轨，以保证其良好的运行状态，减少附加振动。
	78.5dB
	/
	/
	/

	废气
	内燃机废气
	颗粒物
	0.6462 
	0.2448kg/h 
	自然排放、大气稀释扩散、绿化吸收等。
	0.6462
	0.2448kg/h 
	/
	/
	1.0mg/m3
	/

	
	
	SO2
	0.9862 
	0.3736kg/h 
	
	0.9862
	0.3736kg/h 
	/
	
	0.4mg/m3
	/

	
	
	NOx
	0.8077 
	0.3059kg/h 
	
	0.8077
	0.3059kg/h 
	/
	
	0.12mg/m3
	/

	
	装卸扬尘
	扬尘
	少量
	自然通风、大气稀释扩散
	少量
	/
	/
	/

	
	运输汽车尾气
	总烃
	0.053
	/
	减速慢行、绿化吸收等。
	0.053
	/
	/
	


/
	/
	/

	
	
	CO
	0.322
	/
	
	0.322
	/
	/
	
	/
	/

	
	
	NO2
	0.529
	/
	
	0.529
	/
	/
	
	/
	/

	
	道路扬尘
	TSP
	11.041
	1.394kg/h
	早、晚各洒水降尘1次、定期清扫道路。
	3.754
	0.474
	/
	
/
	1.0mg/m3
	/

	废水
	生活污水
	废水量
	197.1
	化粪池
	197.1
	/
	/
	/
	/
	/

	固废
	职工人员办公、生活
	生活垃圾
	10.89
	/
	由垃圾桶收集后定期清运至指定垃圾收集点，委托环卫部门统一清运处置
	0
	/
	/
	/
	/
	/

	
	化粪池及初期雨水收集池
	污泥
	1.17
	/
	委托环卫部门定期清掏处置
	0
	/
	/
	/
	/
	/

	
	含油抹布、手套
	0.05
	/
	收集后暂存于危险废物暂存间，委托有资质的单位清运处置
	
	
	
	
	
	

	
	危险废物
	废矿物油
	0.01
	/
	
	0
	/
	/
	/
	/
	/
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[bookmark: _Toc12492]3.1.1.地理位置

曲靖市沾益区位于云南省东部，曲靖市中部，地处东经103°29′～104°14′、北纬25°31′～26°06′之间。东与富源县相伴，南与麒麟区、马龙县接壤，西与寻甸、会泽两县毗邻，北与宣威市交界，沾益区东西最大横距73km，南北最大纵距64km，辖区国土面积2814.89km2。最东为播乐乡奴革大箐村，最南为白水镇岗路甘塘村，最西为大坡乡河尾鲁子背村，最北为德泽乡小柳树大田口子村。全区拥有各类公路通车总里程3186.5km，其中高速公路37km，宣天一级公路45.6km，老320国道40km，省道56.7km，县道281km，乡道 952km，村道1727.2km，专用道47km。
花山街道位于沾益区中部，驻地距沾益县城24km，属半山半坝区，平均海拨2135m，最高海拨为2350m，最低海拨在松林村委会九龙山村，为1920m。国土总面积158.28km2，耕地面积2.5251万亩，农村人口30419、人均占有耕地0.83亩。辖松林、施家屯、大树屯、迤堵、遵花铺、十里铺、湖滨、兴源、新排9个社区居民委员会，52个村（居）民小组。
花山片区周边路网发达，沪昆高铁、贵昆高铁、盘西铁路、320 国道、 326 国道穿境而过，沪昆高速（曲胜高速公路）、宣天一级公路、杭瑞高速（曲宜高速公路）、沾益至会泽高速公路、曲靖绕城高速公路已建成通车，交通十分便利。
项目位于曲靖市高新技术产业开发区花山片区，中心地理坐标为东经103°52′41.803″，北纬：25°45′9.067″，
本项目地理位置见附图1。
[bookmark: _Toc11579]3.1.2.地形地貌地质

曲靖市沾益区地处珠江水系和金沙江水系分水岭，位于扬子准地台褶带曲靖台褶束牛首山隆起之东缘滇东高原中偏北部。境内最高点在西北角与会泽交界的牛角山，主峰海拔2527m；最低点在德泽乡热水村，海拔1650m。地势呈北高南低，东西高、中部低。低中山、丘陵、南北向盆地（坝子）、北东向河谷低地（河谷槽子）相间分布，组成波浪起伏的高原地貌。根据成因与形态相结合的原则，沾益区地貌可分为构造侵蚀地貌、构造侵蚀溶蚀地貌、侵蚀剥蚀地貌、岩溶地貌、构造溶蚀地貌和湖泊堆积地貌6种成因类型；盆地、山地、岩溶3种形态类型。
项目厂址位于曲靖高新技术产业开发区沾益工业园花山片区北部区域。场地属岩溶地貌，建设场地地形整体相对平坦，本项目用地呈西东向近似长方形，其中东西向平均长约680m、南北向宽约350m，场地整体上西低东高，西侧最低处海拔高度为1959m、东侧最高处海拔高度为1997m。
[bookmark: _Toc32298][bookmark: _Hlk203126076]工程区区域构造上处于川滇南北向构造带以东，区域构造体系主要有经向、新华夏系、纬向及山字型构造体系等。而工程区处于沾益山字型构造的东翼，根据《云南活动断裂分布图》可知，场地外围相对近的活动断裂有：F44磨戛—堡子上断裂，距场地直线距离约1km，南北向展布，属于早～中更新世活动断裂；F122花山断裂，距场地直线距离约2km，西北~东南向展布，属于早～中更新世活动断裂；场地西距寻甸全新世活动断裂小江断裂约60KM，小江强发震断裂经会泽、东川、寻甸、通海一带由北向南贯穿云南省中部。该场地10km范围内无全新世活动断裂及发震断裂分布。详见图3.1-1云南活动断裂分布图。
[image: 未命名]
图3.1-1 云南活动断裂分布图
据钻孔揭露地层资料，场地勘探深度范围内岩土结构由杂填土（Q4ml）、红黏土（Q4el）、石炭系中上统灰岩（C2-3）组成。根据土的物理力学特征及其分布形态，将场地地基土详细划分为5个主层，现从上至下分别描述如下：依据《岩土工程勘察规范》（GB50021－2001）（2009年版）第3.3条分类原则，根据将场地地基土划分为6个主层1个亚层，现从上至下分别描述如下：
第①层：杂填土（Q4ml）
杂色、褐红、灰褐色，稍湿，松散，主要成分为建筑垃圾、黏土，含少量碎石、角砾，局部含生活垃圾。堆填时间＞5年，结构松散，场区连续分布，层顶埋深0.00，揭露层厚0.60～8.50m，平均厚度2.23m。
第②层：红黏土（Q4el）
褐红、褐黄色，可塑状，稍湿，切面稍光滑，韧性中等，干强度高，红黏土裂隙发育特征为较多裂隙（1~2条），土体结构为巨块状的，干易开裂，遇水易软化，自由膨胀率为19%~75%，具弱~中膨胀潜势，全区连续分布层顶埋深 0.60～8.50m，揭露层厚1.50～14.10m，平均厚度7.89m。
第③层：红黏土（C2-3）
褐红、褐黄色，软塑状，稍湿，切面光滑，韧性中等，干强度中等，红黏土裂隙发育特征为较多裂隙（1~2 条），土体结构为巨块状的，干易开裂，遇水易软化，自由膨胀率为21%~33%，属非膨胀土，场地大部分区域分布，层顶埋深4.00～15.00m，揭露层厚0.90～6.70m，平均厚度 2.68m。
第④层：强风化灰岩（C2-3）
灰色，浅灰色，取芯成碎石土、碎块状，中密状，节理裂隙强烈发育，岩石组织结构已部分破坏，风化差异明显，岩体极破碎，节理裂隙中有黏性土等充填，场地部分区域分布，层顶埋深4.80～20.00m，揭露层厚0.30～4.10m，平均厚度1.83m。
第⑤层：中风化灰岩（C2-3）
灰色、深灰色，取芯多呈柱状、短柱状，局部碎块状，岩芯表面见偶溶蚀痕迹，裂隙一般发育，裂隙处多由泥质充填，岩石质量指标（RQD）值约为 60%，岩石饱和单轴抗压强度平均值为57.98MPa，岩石属较硬岩，完整程度为较完整，岩体基本质量等级划分为Ⅲ类。。本层为场地基底，岩面起伏大，全区连续分布，层顶埋深 6.20～22.10m，揭露层厚 0.90～8.30m，平均厚度5.89m。
	[image: 901156d244dec84f68e1d8f85df2e6f]
	[image: b112d4923c0146819d9bd2dc4f56669]

	代表性岩芯照片（ZK19）
	代表性岩芯照片（ZK53）


[bookmark: _Toc25895]3.1.3.气候与气象

沾益区地处滇东高原中偏北部，属北亚热带季风气候区。境内地形复杂，立体气候明显，年温差小，日温差大。雨热同季，干湿季节分明。春季温暖风大，降雨稀少，空气干燥；夏季无酷暑，降水充沛，气候潮湿；秋季凉爽湿润，“一场秋雨、一场寒”；冬季无严寒，降雨稀少，气候干冷。
沾益区多年年平均气温为15.7℃，最冷月月平均气温7.6℃，出现在1月；最热月月平均气温19.8℃，出现在7月；历年极端最高气温33.5℃，出现在5月，极端最低气温-6.4℃，出现在1月。
沾益区多年年平均降雨量为959.4mm。由于处于季风气候，形成了明显的干湿两季。每年11月至次年4月为干季，降雨量仅占全年的15%；5月至10月为雨季，降雨充足，降雨量801.4mm，占全年降雨量的85%，特别是6至8月为主汛期，降雨量占全年的53%；月最大降雨量350.2mm，出现在6月、7月。
沾益区地处滇东高原中偏北部，光照充足，多年年平均日照时数1976h，占可照时数的45%；日照时数的年内变化特点是干季和雨季差异大。干季（11月至次年4月），晴天多，日何总充足，约占全年日照时数的58%；雨季（5月至10月），云雨天气多，日照时数减少，约占全年日照时数的42%。
沾益区多年年平均相对湿度71%，最小相对湿度0%。多年年平均蒸发量（大型蒸发量）1259.7mm。年平均无霜期257天。年雷暴日数63天。多年年平均风速1.8m/s，冬春风速大，夏秋风速小，多年盛行南风、西南风。
[bookmark: _Toc11565]3.1.4.地震

根据《建筑抗震设计规范》（GB 50011-2010）附录A“我国主要城镇抗震设防烈度、设计基本地震加速度和设计地震分组”，本地区地震基本设防烈度为7度，设计基本地震加速度值为0.15g，抗震设防分组为第三组。建设场地区域断裂较发育，地震活动频繁，主要表为中小地震的发生，且地震与活动断裂关系密切。场地区域外围曾发生多次地震，属中强地震带。
[bookmark: _Toc24427]3.1.5.地表水
沾益区地处珠江源头南、北盘江分水岭的多山地带，境内东北部及中南部为珠江流域西江水系，西部及西北部为长江流域金沙江水系。主要河流有：属珠江流域的南盘江、北盘江（革香河）、属长江流域的牛栏江。南盘江干流源出马雄山北麓高山箐（大冲），穿大锅洞流经刘麦地及松韶关村，至倒石岩入花山水库，经盘江（松林）坝子和九龙山峡谷，由西平镇黑桥村进入沾曲坝子，向南至金龙长桥流入麒麟区。流域面积872.4km2，干流河长78.78km，其中：源头（水洞）至花山水库主坝间河长31.78km。主要支流有：白浪河、清水河、西河、肖家河、毛洞河、宋家河等，流域内干、支流河道长351.6km，流域面积872.4km2。全区水资源年径流量10.4亿m3，地下水资源总量为5.79亿m3。
东干渠：花山水库配套人工灌排明渠，属于珠江流域西江水系南盘江上游，起点为花山水库放水闸，终点汇入南盘江花山段。渠道兼具农业灌溉与片区雨水排泄功能，不作为集中式饮用水源。
南盘江：为珠江正源，发源于曲靖炎方乡马雄山东南麓，向南流约27km进入花山水库，从花山水库流出后，向西流经南盘坝子，如九龙山峡谷，流长23.5km。出谷后向南至天生坝水电站，流长7km，流域面积580km2。然后一直向南，流入沾益坝子，依次流过麒麟区的珠街、沿江、三宝、越州直至响水坝水库。流长63.6km。沾益区境内长约30km，多年平均流量4.81m3/s，流速约0.2m/s。丰水期月均流量为7.45m3/s、枯水期月均流量为1.57m3/s。
花山水库：地处珠江源头，珠江源至水库大坝主河长31.8km，水库集水面积225km2，多年平均降雨量1007.9mm，多年平均蒸发量894.8mm。水库始建于1958年，1991年进行加固扩建，现状死水水位1975.0m，死库容226.0万m3；汛期防洪限制水位1992.0m，相应库容5586.6万m3，正常蓄水水位1995.0m，相应库容7285.0万m3，供给周边厂矿、花山工业园区和生活用水，以及周边农业灌溉。本项目位于花山水库饮用水水源保护区下游，不在其汇水区域内。本项目边界距离花山水库饮用水水源保护区2140m。
根据项目区周边地表水系分布情况，距离本项目最近的地表水为西北面约90m处的东干渠，汇入南盘江。
[bookmark: _Toc23729]3.1.6.土壤、植被及动物

沾益区共有7个土类，23个土属，56个土种，2个变种，土壤覆盖面积2632km2，占总面积的92.32%。主要土壤类型为红壤，占土地总面积的74.8%，紫色土和水稻土分别占9.9%和5%，黄棕壤占1.7%，石灰岩土占0.1%，冲积土占0.8%，沼泽占0.08%。沾益区森林面积9.42万hm2，森林覆盖率33.6%。境内有木本植物近40科200余种。优势树种有云南松、华山松、云南油杉、圆柏、桤木、栎类等；经济林木有花椒、板栗、核桃、梨、苹果、葡萄、蚕桑等；珍稀树种有银杏、香樟、黄杉、西南桦、黄连木、短粤海桐等。野生药用植物400余种，其中普遍分布的120余种。主要药材有天麻、茯苓、紫草、半夏、白岌、黄连等。项目区植被主要分为森林植被、草地植被、园地和农田植被。其中，森林植被包括针叶林，针、阔叶混交林、绿阔叶林、灌木林等；草地植被主要是以林木破坏后的此生草地为主，生长有以禾木本、莎草科和蕨类植物为主的草本；栽培植被有经济林，其他有竹类等；农田植被主要为旱地，有部分水田，主要种植玉米、小麦、马铃薯、烟草、油菜等。
沾益区内尚存的大型野生哺乳动物极少，但是小型动物较多，有啮齿目松鼠科的灰松鼠，鼠科的小家鼠、褐家鼠，仓鼠科的田鼠，翼手目的蝙蝠，以及肉食目的狐、野猫、獾等。另外，境内也有大量鸟类，有斑鸠、猫头鹰、麻雀、大杜鹃、鹧鸪、喜鹊等。根据现场踏勘，项目区内动物多样性贫乏，除小型鸟类、小型哺乳类及两栖爬行类等常见动物以外，已无大型野生动物、濒危保护物种及当地特有物种。
[bookmark: _Toc20495]3.1.7矿产资源
沾益区境内矿产资源丰富，矿种多，主要有煤、磷、白云岩、铜、铁、石灰岩、黏土、建筑用沙等18种矿种，年产值在2亿元以上，开发利用前景巨大。煤，大多属于烟煤，主要分布罗木和炎方。截至2012年，两地煤储量1.2亿吨。磷矿主要分布在德泽乡老官营至热水塘一带，详查探明总储量2.97亿吨。白云岩主要分布西平镇望城坡、大龙潭一带，为特大优质白云岩矿，总储量9653万吨。耐火黏土主要分布炎方余家河一带，总储量263.85万吨。石灰岩，区境内分布较广，层位多，厚度大，总储藏量9126.75万吨。铅锌矿、钒、钼、铜、铁等矿在境内有一定储量。
[bookmark: _Toc32469][bookmark: _Toc26245][bookmark: _Toc24372]3.2.环境质量现状调查与评价

[bookmark: _Toc14481]3.2.1.生态现状调查

一、生态环境现状
1、陆生生态现状
（1）土地利用类型
项目占地面积9.87hm2，本次生态影响评价按三级评价开展工作，生态评价范围为项目厂界外延300m+铁路线性工程（改建4条+本项目2条整体）外延300m为评价范围，评价范围面积总计88.359hm2，根据现状调查，并结合沾益花山土地使用现状图，项目区土地利用类型为区域公共设施用地、铁路用地及工业用地，其中区域公共设施用地（云维污水处理厂部分）面积为2.63hm2，铁路用地面积为2.642hm2，工业用地面积为83.087hm2。
（2）植被类型
①植被分类
根据实地调查，评价区内无自然植被及人工植被，以工业用地为主。
评价区工业用地面积为83.087hm2，占评价区94.03%；公共设施用地面积为2.63hm2，占评价区2.98%；铁路用地面积为2.642hm2，占评价区2.99%。
根据实地调查并结合现有资料的查阅，本次生态评价范围内未发现《国家重点保护野生植物名录》（国家林业和草原局农业农村部公告2021年第15号）记载的保护植物分布；也未发现《云南省重点保护野生植物名录》（云南省林业和草原局 云南省农业农村厅公告（2023年第11号））记载的云南省保护植物，未发现古树名木，评价区内无生态保护物种分布。
（3）动物现状
经调查访问和沿途观察，评价区域野生动物种类及数量均较少，仅有鼠类、蛇类、麻雀等动物分布，无大型野生动物出没，未发现国家和省级重点保护的珍稀濒危动物，也无国家和省级重点保护的野生动物，评价区域内无生态保护物种分布。

[bookmark: _Toc22306]3.2.2.环境空气质量现状监测与评价
项目所在地属于环境空气二类区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB 3095-2026）二级标准。自该标准实施之日起至2030年12月31日止，环境空气污染物基本项目（表1）实施过渡阶段浓度限值；自2031年1月1日起，在全国范围内实施基本项目（表1）浓度限值。
3.2.2.1 项目所在区域达标判断
根据《曲靖市环境质量年报（2025年）》，曲靖市2025年环境空气中SO2、NO2、PM10、PM2.5年均浓度、CO24小时平均第95百分位数浓度及O3日最大8小时平均第90百分位数浓度均小于《环境空气质量标准》（GB3095-2026）二级标准，项目所在区域为环境空气质量达标区。
根据2025年曲靖市沾益区环境质量数据的统计，曲靖市沾益区2025年SO2、NO2、PM10、PM2.5年均浓度分别为11μg/m3、13μg/m3、36μg/m3、23μg/m3；CO24小时平均第95百分位数为1.1mg/m3，O3日最大8小时平均第90百分位数为127μg/m3，各污染物平均浓度均优于《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中二级标准限值，由此判定曲靖市沾益区为达标区。
3.2.2.1 其它污染物环境空气质量现状评价
（1）现状评价因子
根据建设项目的工程概况、工艺特点和污染特征，经前文识别和筛选，项目大气污染源主要是内燃机废气、道路扬尘、汽车尾气等，均为移动源，扩散速度快，对环境影响较小，项目影响最大的是颗粒物。
确定环境空气质量现状评价因子为：TSP。
（2）环境质量现状数据来源
本项目区域环境空气质量中的TSP引用云南联风气体科技有限公司所做的《云南联风气体科技有限公司特气项目检测》中监测点（A2十里铺村103°53′2.539″，25°43′42.627″）监测数据，监测点位于本项目东南面2470m。其中监测时间：2024年4月21日—2024年4月28日，连续监测7天。
根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）6.2.2.2节中“评价范围内没有环境空气质量监测网数据或公开发布的环境空气质量现状数据的，可收集评价范围内近3年与项目排放的其他污染物有关的历史监测资料。”项目引用的环境质量现状监测数据监测点位于项目评价范围内，其时效性及空间范围均符合要求。
项目环境质量现状监测点位图详见附图13。
（3）补充监测数据的基本信息
本次评价对项目厂址下风向的TSP环境质量现状数据进行补充监测，检测报告详见附件13。
本项目环境空气质量现状补充及引用监测数据的基本情况详见下表。
表3.2-1   TSP现状监测结果及评价一览表  单位：μg/m3
	监测点
名称
	监测点坐标
	监测
因子
	监测时段
	与项目位置关系
	监测时间
	数据来源

	A1项目厂址下风向
	103°52'53.53"
25°45'04.96"
	TSP
	连续7天采样，取24小时平均值
	项目区厂址下风向
	2026年6月4日~10日
	补充监测

	A2十里铺村
	103°53′2.539″25°43′42.627″
	TSP
	连续7天采样，取24小时平均值
	本项目东南面2350m，评价范围内
	2024年4月21日~28日
	引用“云南联风气体科技有限公司特气项目检测”


（4）评价方法
现状评价采用单项质量指数法进行评价，其计算公式如下：


其中：i—为某一种污染物；

—为i种污染物的最大浓度占标率（%）；

—i种污染物的实测最大浓度值（mg/m3）；

—i种污染物的环境空气质量标准值（mg/m3），一般选用GB3095中1h平均质量浓度的二级浓度限值。对仅有8h平均质量浓度限值、日平均质量浓度限值或年平均质量浓度限值的，可分别按2倍、3倍、6倍折算为1h平均质量浓度限值。
其中Pi<100%时，表示该污染物不超标，满足其评价标准要求；而Pi≥100% 时，则表明该污染物超标。
（5）执行标准
TSP执行《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中二级标准要求。
（6）监测及评价结果
根据评价方法，对现状监测数据进行了达标统计，监测及评价结果见下表。
表3.2-2 环境空气质量现状监测及评价结果一览表
	监测点位
	污染物
	平均时间
	评价标准（μg/m3）
	监测浓度范围（μg/m3）
	最大浓度占标率（%）
	超标率（%）
	达标
判定

	A1项目厂址下风向
	TSP
	24小时平均
	300
	85~94
	31.33
	0
	达标

	A2十里铺村
	TSP
	24小时平均
	300
	39~52
	17.33
	0
	达标


根据监测及评价结果表可知：监测点位的TSP监测数据满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中二级标准限值要求。各监测数据最大浓度占标率均小于100%，区域环境空气质量现状良好。
[bookmark: _Toc32340]3.2.3.地表水现状调查与评价
3.2.3.1达标区判定
根据项目区周边地表水系分布情况，距离本项目最近的地表水为西北面约90m处的东干渠，汇入南盘江。南盘江沾益－宜良开发利用区中南盘江沾益农业、工业、渔业用水区（南盘江陈方桥至沾益天生坝电站），规划水平年水质目标为Ⅲ类，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。
根据曲靖市人民政府网站公布数据，距离项目较近的下游沾益天生坝电站断面属于省控断面，上游花山水库出口属于国控断面，两断面2024年（2025年网站公布数据不完善）水质情况如下：
表3.2-3 南盘江 2024 年花山水库出口和天生坝断面水质情况一览表
	断面
	类别
	水质现状（2024年1~12月份）
	达标情况

	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	

	花山水库出口
	Ⅱ类
	Ⅰ
	Ⅰ
	Ⅰ
	Ⅰ
	Ⅱ
	Ⅱ
	Ⅰ
	Ⅰ
	Ⅱ
	Ⅱ
	Ⅱ
	Ⅰ
	达标

	天生坝
	Ⅲ类
	Ⅱ
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅱ
	Ⅱ
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅱ
	达标


根据上表可以看出，项目所在区域上游花山水库出口国控断面2024年水质均能达到水功能区划Ⅱ类的标准要求，下游南盘江天生坝省控断面2024年水质均能达到水功能区划Ⅲ类的标准要求，项目所在区域地表水环境为达标区。
3.3.2.2引用的监测数据
根据前文分析，本项目地表水评价等级为三级B。本项目所在地表水体主要为东干渠和南盘江，为掌握项目区域地表水环境质量现状，本报告引用“引用了2024年7月9日～7月11日云南长源检测技术有限公司对W1南盘江东干渠汇入口上游100m，W2南盘江东干渠汇入口下游500m，W3南盘江东干渠汇入口下游1500m处进行了现状监测（检测报告编号：2024070501）。
（1）监测因子：pH、DO、SS、CODcr、BOD5、NH3-N、TN、TP、硝酸盐氮、
氟化物、铜、氯化物、二氯甲烷、石油类等进行了监测。
（2）监测点位：共设3个监测点位，W1南盘江东干渠汇入口上游100m，W2南盘江东干渠汇入口下游500m，W3南盘江东干渠汇入口下游1500m处。
表3.2-4 项目地表水引用监测点位与项目的位置关系
	监测点位
	与项目位置关系
	与项目距离

	W1南盘江东干渠汇入口上游100m处
	项目下游
	西南侧9000m处

	W2南盘江东干渠汇入口下游500m处
	项目下游
	西南侧9279m处

	W3南盘江东干渠汇入口下游1500m处
	项目下游
	西南侧10230m处


（3）监测频率：2024 年 7 月 9 日～7 月 11 日，连续采样 3 天，每天采样 1 次。
（4）评价方法
水质现状评价方法采用单因子标准指数法，当水质因子的标准指数≤1时，表明该水质因子在评价水体中的浓度符合水域功能及水环境质量标准的要求为达标。其计算公式如下：
1）一般性水质因子的指数计算公式

 

式中：——标准指数；

——评价因子i在j点的实测统计代表值，mg/L；

——评价因子i的评价标准限值，mg/L。
2）溶解氧（DO）的标准指数计算公式
[image: ]
式中：[image: ]——溶解氧的标准指数，大于1表明该水质因子超标；
[image: ]——溶解氧在j点的实测统计代表值，mg/L；
[image: ]——溶解氧的水质评价标准限值，mg/L；
               [image: ]——饱和溶解氧浓度，mgL，对于河流，[image: ]=468/（31.6+T），对于盐度比较高的湖泊、水库及入海河口、近岸海域，[image: ]=（491-2.65S）/（33.5+T）；
S——实用盐度符号，量纲一；
T——水温，℃。
根据水温及溶解氧的监测数据，计算得出项目属于[image: ]的情况。
3）pH的指数计算公式
pH值——两端有限值，水质影响不同

当pHj≤7.0时    

当pHj﹥7.0时    
式中，SpHj——pH的标准指数；
pHj——pH实测统计代表值；

 ——评价标准中的pH的下限值；

 ——评价标准中的pH的上限值。
（3）评价标准
本次项目所在区域地表水评价执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。
（4）评价结果

项目地表水评价结果详见下表。

表3.2-5 水质评价结果表
	采样地点
	监测日期
	pH
	SS
	CODer
	BOD₅
	DO
	TP
	NH₃-N
	TN
	石油类
	氯化物
	硝酸盐氮
	氟化物
	铜
	二氯甲烷

	W1南盘江东干渠汇入口上游100m处
	2024.7.9
	7.4
	12
	12
	2.4
	7.3
	0.08
	0.093
	4.65
	0.01
	45
	2.03
	0.32
	0.001L
	0.0005L

	
	2024.7.10
	7.2
	10
	12
	2.4
	7.2
	0.07
	0.112
	4.99
	0.02
	42
	1.99
	0.33
	0.001L
	0.0005L

	
	2024.7.11
	7.4
	14
	13
	2.2
	7.3
	0.08
	0.106
	4.79
	0.02
	44
	2.06
	0.35
	0.001L
	0.0005L

	最大值
	7.4
	14
	13
	2.4
	7.2（最小值）
	0.08
	0.112
	4.99
	0.02
	45
	2.06
	0.35
	0.001L
	0.0005L

	标准
	6~9
	--
	20
	4
	5
	0.2
	1.0
	--
	0.05
	250
	10
	1.0
	1
	0.02

	最大标准指数
	0.2
	--
	0.65
	0.6
	0.69
	0.4
	0.112
	--
	0.4
	0.18
	0.21
	0.35
	--
	--

	达标情况
	达标
	--
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	--
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标

	W2南盘江东干渠汇入口下游500m处
	2024.7.9
	7.0
	19
	11
	2.0
	7.1
	0.09
	0.074
	5.66
	0.01
	51
	2.32
	0.42
	0.001L
	0.0005L

	
	2024.7.10
	7.2
	18
	10
	2.1
	7.0
	0.08
	0.080
	5.76
	0.03
	56
	2.27
	0.44
	0.001L
	0.0005L

	
	2024.7.11
	7.2
	17
	11
	2.0
	7.2
	0.09
	0.071
	5.70
	0.02
	53
	2.25
	0.41
	0.001L
	0.0005L

	最大值
	7.2
	19
	11
	2.1
	7.0（最小值）
	0.09
	0.080
	5.76
	0.03
	56
	2.27
	0.44
	0.001L
	0.0005L

	标准
	6~9
	--
	20
	4
	5
	0.2
	1.0
	--
	0.05
	250
	10
	1.0
	1
	0.02

	最大标准指数
	0.1
	--
	0.55
	0.53
	0.71
	0.45
	0.080
	--
	0.6
	0.22
	0.23
	0.44
	--
	--

	达标情况
	达标
	--
	达标
	达标
	达标
	达标
	不达标
	--
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标

	W3南盘江东干渠汇入口下游1500m
	2024.7.9
	7.1
	14
	8
	1.6
	7.4
	0.08
	0.086
	6.13
	0.01
	45
	3.22
	0.44
	0.001L
	0.0005L

	
	2024.7.10
	7.2
	16
	8
	1.4
	7.3
	0.07
	0.077
	5.84
	0.02
	48
	3.25
	0.46
	0.001L
	0.0005L

	
	2024.7.11
	7.0
	14
	7
	1.6
	7.3
	0.07
	0.092
	5.91
	0.01
	47
	3.20
	0.42
	0.001L
	0.0005L

	最大值
	7.2
	16
	8
	1.6
	7.3（最小值）
	0.08
	0.092
	6.13
	0.02
	48
	3.25
	0.46
	0.001L
	0.0005L

	标准
	6~9
	--
	20
	4
	5
	0.2
	1.0
	--
	0.05
	250
	10
	1.0
	1
	0.02

	最大标准指数
	0.1
	--
	0.4
	0.4
	0.68
	0.4
	0.092
	--
	0.4
	0.19
	0.33
	0.46
	--
	--

	达标情况
	达标
	--
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	--
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标



从上表可以看出，项目所在地W1南盘江东干渠汇入口上游100m，W2南盘江东干渠汇入口下游500m，W3南盘江东干渠汇入口下游1500m除TN外所有监测因子均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准。
但根据《地表水环境质量评价办法（试行）》中“地表水水质评价指标为：《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1中除水温、总氮、粪大肠菌群以外的21项指标。水温、总氮、粪大肠菌群作为参考指标单独评价（河流总氮除外）”。故TN不作为W1南盘江东干渠汇入口上游100m，W2南盘江东干渠汇入口下游500m，W3南盘江东干渠汇入口下游1500m处水质是否达标的考核指标，故W1南盘江东干渠汇入口上游100m，W2南盘江东干渠汇入口下游 500m，W3南盘江东干渠汇入口下游1500m处能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准。
[bookmark: _Toc3456]3.2.4.地下水现状调查与评价
3.2.4.1 水位监测数据
本次工作通过现状调查与资料收集的形式，针对评价区地下水水位开展了监测工作，监测频次为1期（丰），丰水期监测时间为：2026年8月。监测点位分布于评价范围内上游、中部、侧缘和下游区域：共计8个水位监测点位。
表3.2-6 评价区水位监测一览表
	编号
	类型
	坐标
	含水层岩性及地层代号
	孔口
标高
（m）
	井深
（m）
	水位埋深（m）
	水位
（m）

	
	
	E
	N
	
	
	
	
	

	J1
	评价区上游监测井
	103°52'52.17"
	25°45'04.44"
	灰岩(P₁q+m)
	1973
	29.5
	4.8
	1968.2

	J2
	评价区污染监测井
	103°52'45.98"
	25°44'52.92"
	灰岩(P₁q+m)
	1975
	32.4
	7.6
	1967.4

	J3曲靖大为焦化制气地下水监测井DX01
	评价区下游污染扩散监测井
	103°52'41.97"
	25°44'45.68"
	灰岩(P₁q+m)
	1973
	30.4
	6.25
	1966.7

	曲靖大为焦化制气地下水监测井DX02
	评价区下游扩散点
	103°52'23.77"
	25°44'36.34"
	灰岩(P₁q+m)
	1966
	30.5
	6.5
	1959.5

	曲靖大为焦化制气地下水监测井DX03
	评价区内侧向及下游扩散点
	103°52'32.07"
	25°44'20.45"
	灰岩(P₁q+m)
	1967
	31.8
	6.0
	1961.0

	迤堵村2#水井
	评价区侧下游扩散点
	103°51′53.91″
	
25°45′0.78″
	粘土(Q₄ᵃˡ)
	1959
	12
	2.52
	1956.48

	胡家小村水井
	评价区侧下游扩散点
	103°51′54.90″
	25°44′37.83″
	粘土(Q₄ᵃˡ)
	1956
	11
	2.14
	1953.86

	晏家塘村水井
	评价区侧下游扩散点
	103°51′35.22
	25°44′23.32″
	粘土(Q₄ᵃˡ)
	1956
	13
	3.08
	1952.92


3.2.4.2水质检测
[bookmark: _Toc9110][bookmark: _Toc4644][bookmark: _Toc19931]本项目所在地水文地质单元地下水执行《地下水环境质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准，本项目周边不存在集中或分散式饮用水源，故地下水敏感程度为不敏感；综合判定本项目地下水评价等级为三级。本项目所在地水文地质单元地下水执行《地下水环境质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。
为了解项目区域地下水现状，本次评价委托国瑞检测科技(云南)有限公司于2026年7月1日～2026年7月2日对评价区进行了地下水环境质量现状检测，根据国瑞检测科技(云南)有限公司2026年7月15日出具的《云南曲煤焦化实业发展有限公司集装箱堆场提质改造项目地下水补充监测（项目编号：GR20260630009》，详见附件14。
检测项目：基本水质因子K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-、pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、六价铬、总硬度、铅、氟、镉、铁、锰、溶解性总固体、高锰酸盐指数、硫酸盐、氯化物、总大肠菌群、细菌总数、苯、甲苯、二甲苯；共32项。
监测点位：共设置3个监测点，项目区新建背景监测点（上游）J1、项目区新建项目区污染监测井J2、下游污染扩散监测井（曲靖大为焦化制气地下水监测井DX01）（下游）J3，共3个点位。
（3）监测频率：连续监测2天，每天检测1次。
（4）分析方法及评价标准：地下水采样、分析方法严格按照国家环境保护局颁布的《环境监测分析方法》有关规定进行，地下水基本水质因子和化学特征因子执行《地下水环境质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准限值。
[bookmark: _Toc31667][bookmark: _Toc23652]（5）执行标准与评价方法
执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准。地下水水质现状评价方法采用单项水质参数标准指数法进行评价，计算公式如下：
1）一般污染物的标准指数

 
式中：Pi——第i个水质因子的标准指数，无量纲；
Ci——第i个水质因子的监测浓度值，mg/L；
Csi——第i个水质因子的标准浓度值，mg/L。
2）pH特殊水质因子

    pH≤7时

    pH>7时
式中，PpH—pH的标准指数，无量纲；
pH—pH的监测值；
pHsu—标准中pH的上限值；
pHsd—标准中pH的下限值。
水质参数的标准指数大于1，表示该水质参数超过了规定的水质标准，已经 不能满足使用要求。
[bookmark: _Toc26701]（6）监测结果
根据《生活饮用水标准检验方法 水质分析质量控制》（GB/T 57503-2006），采用以下公式对“八大阴阳离子”平衡进行校验：
[image: 29e2d6a5-0d38-40e3-89ae-b18a210c390a]
式中：E为相对误差，mc和ma分别是阴阳离子的毫克当量浓度（meqL）。K+、Na+为实测值，E应小于正负5%，如果K+、Na+为计算值，E应为零或接近零。
本次补充监测的地下水监测点项目区新建背景监测点（上游）J1、项目区新建污染监测点J2、大为焦制气有限公司监测井（下游）J3，的八大阴阳离子平衡校验结果见下表。
表3.2-7 地下水八大阴阳离子平衡校验结果一览表
	基础信息
	编号
	项目区新建背景监测点（上游）J1
	项目区新建项目区污染监测井J2
	下游污染扩散监测井（曲靖大为焦化制气地下水监测井DX01）（下游）J3

	
	日期
	2026.7.1
	2026.7.2
	2026.7.1
	2026.7.2
	2026.7.1
	2026.7.2

	主要离子浓度（mg/L）
	K⁺
	1.65
	1.95
	0.38
	0.40
	1.30
	1.33

	
	Na⁺
	48.20
	44.70
	18.50
	18.70
	21.30
	21.10

	
	Ca²⁺
	168.00
	162.00
	166.00
	165.00
	101.00
	102.00

	
	Mg²⁺
	0.70
	0.70
	1.72
	1.70
	25.20
	35.20

	
	CO₃²⁻
	5.00
	5.00
	5.00
	5.00
	5.00
	5.00

	
	HCO₃⁻
	412.00
	415.00
	325.00
	320.00
	440.00
	452.00

	
	Cl⁻
	27.80
	22.70
	29.00
	30.20
	2.72
	3.39

	
	SO₄²⁻
	103.00
	105.00
	115.00
	116.00
	31.60
	33.10

	平衡与总量计算
	阳离子总和(meq/L)
	10.5796
	10.1356
	9.2394
	9.1970
	8.0729
	8.9376

	
	阴离子总和(meq/L)
	9.8472
	9.7942
	8.7052
	8.6779
	8.1120
	8.3588

	
	绝对误差(meq/L)
	0.7324
	0.3415
	0.5342
	0.5191
	0.0392
	0.5787

	
	平衡误差(%)
	3.59
	1.71
	2.98
	2.90
	0.24
	3.35

	
	判定结果
	合格
	合格
	合格
	合格
	合格
	合格


根据上表校验结果可知，本次地下水检测数据准确。

地下水具体监测结果详见表3.2-8。
表3.2-8 [bookmark: OLE_LINK7] J1、J2以及J3水质监测结果表 单位：mg/L
	检测项目
	J1上游背景井
	J2项目区污染监测井
	J3下游污染扩散监测井（曲靖大为焦化制气地下水监测井DX01）

	检测时间
	2026.07.01
	2026.07.02
	2026.07.01
	2026.07.02
	2026.07.01
	2026.07.02

	检测项目
	Ⅲ类标准限值
	检测结果
	标准指数
	达标情况
	检测结果
	标准指数
	达标情况
	检测结果
	标准指数
	达标情况
	检测结果
	标准指数
	达标情况
	检测结果
	标准指数
	达标情况
	检测结果
	标准指数
	达标情况

	pH（无量纲）
	6.5~8.5
	7.8
	0.533
	达标
	7.7
	0.467
	达标
	7.9
	0.6
	达标
	7.8
	0.533
	达标
	8
	0.667
	达标
	7.9
	0.6
	达标

	氨氮
	≤0.50
	0.351
	0.702
	达标
	0.356
	0.712
	达标
	0.395
	0.79
	达标
	0.387
	0.774
	达标
	0.29
	0.58
	达标
	0.296
	0.592
	达标

	硝酸盐（以N计）
	≤20.0
	6.64
	0.332
	达标
	6.69
	0.335
	达标
	6.87
	0.344
	达标
	6.9
	0.345
	达标
	3.28
	0.164
	达标
	3.29
	0.165
	达标

	亚硝酸盐（以N计）
	≤1.00
	0.177
	0.177
	达标
	0.179
	0.179
	达标
	0.172
	0.172
	达标
	0.173
	0.173
	达标
	0.148
	0.148
	达标
	0.149
	0.149
	达标

	挥发酚
	≤0.002
	0.0003L
	/
	达标
	0.0003L
	/
	达标
	0.0003L
	/
	达标
	0.0003L
	/
	达标
	0.0003L
	/
	达标
	0.0003L
	/
	达标

	氰化物
	≤0.05
	0.004L
	/
	达标
	0.004L
	/
	达标
	0.004L
	/
	达标
	0.004L
	/
	达标
	0.004L
	/
	达标
	0.004L
	/
	达标

	汞
	≤0.001
	4.00×10⁻⁵L
	/
	达标
	4.00×10⁻⁵L
	/
	达标
	4.00×10⁻⁵L
	/
	达标
	4.00×10⁻⁵L
	/
	达标
	4.00×10⁻⁵L
	/
	达标
	4.00×10⁻⁵L
	/
	达标

	砷
	≤0.01
	3.00×10⁻⁴L
	/
	达标
	3.00×10⁻⁴L
	/
	达标
	3.00×10⁻⁴L
	/
	达标
	3.00×10⁻⁴L
	/
	达标
	3.00×10⁻⁴L
	/
	达标
	3.00×10⁻⁴L
	/
	达标

	六价铬
	≤0.05
	0.004L
	/
	达标
	0.004L
	/
	达标
	0.004L
	/
	达标
	0.004L
	/
	达标
	0.004L
	/
	达标
	0.004L
	/
	达标

	总硬度
	≤450
	425
	0.944
	达标
	411
	0.913
	达标
	423
	0.94
	达标
	422
	0.938
	达标
	360
	0.8
	达标
	398
	0.884
	达标

	铅
	≤0.01
	1.00×10⁻³L
	/
	达标
	1.00×10⁻³L
	/
	达标
	1.00×10⁻³L
	/
	达标
	1.00×10⁻³L
	/
	达标
	1.00×10⁻³L
	/
	达标
	1.00×10⁻³L
	/
	达标

	镉
	≤0.005
	1.00×10⁻⁴L
	/
	达标
	1.00×10⁻⁴L
	/
	达标
	1.00×10⁻⁴L
	/
	达标
	1.00×10⁻⁴L
	/
	达标
	1.00×10⁻⁴L
	/
	达标
	1.00×10⁻⁴L
	/
	达标

	铁
	≤0.3
	0.08
	0.267
	达标
	0.05
	0.167
	达标
	0.05
	0.167
	达标
	0.04
	0.133
	达标
	0.2
	0.667
	达标
	0.19
	0.633
	达标

	锰
	≤0.10
	0.01L
	/
	达标
	0.01L
	/
	达标
	0.06
	0.6
	达标
	0.07
	0.7
	达标
	0.01L
	/
	达标
	0.01L
	/
	达标

	氟化物
	≤1.0 mg/L
	0.47
	0.47
	达标
	0.46
	0.46
	达标
	0.28
	0.28
	达标
	0.27
	0.27
	达标
	0.61
	0.61
	达标
	0.59
	0.59
	达标

	溶解性总固体
	≤1000
	899
	0.899
	达标
	888
	0.888
	达标
	829
	0.829
	达标
	865
	0.865
	达标
	867
	0.867
	达标
	880
	0.88
	达标

	高锰酸盐指数（耗氧量）
	≤3.0
	0.6
	0.2
	达标
	0.6
	0.2
	达标
	0.8
	0.267
	达标
	0.9
	0.3
	达标
	1.9
	0.633
	达标
	1.8
	0.6
	达标

	总大肠菌群（MPN/100mL）
	≤3.0 
	2L
	/
	达标
	2L
	/
	达标
	2L
	/
	达标
	2L
	/
	达标
	2L
	/
	达标
	2L
	/
	达标

	细菌总数（ CFU/mL）
	≤100
	65
	0.65
	达标
	60
	0.6
	达标
	60
	0.6
	达标
	50
	0.5
	达标
	70
	0.7
	达标
	80
	0.8
	达标

	苯
	≤0.01
	0.0004L
	/
	达标
	0.0004L
	/
	达标
	0.0004L
	/
	达标
	0.0004L
	/
	达标
	0.0004L
	/
	达标
	0.0004L
	/
	达标

	甲苯
	≤0.7
	0.0003L
	/
	达标
	0.0003L
	/
	达标
	0.0003L
	/
	达标
	0.0003L
	/
	达标
	0.0003L
	/
	达标
	0.0003L
	/
	达标

	间，对-二甲苯
	≤0.5
	0.0005L
	/
	达标
	0.0005L
	/
	达标
	0.0005L
	/
	达标
	0.0005L
	/
	达标
	0.0005L
	/
	达标
	0.0005L
	/
	达标

	邻—二甲苯
	≤0.5
	0.0002L
	/
	达标
	0.0002L
	/
	达标
	0.0002L
	/
	达标
	0.0002L
	/
	达标
	0.0002L
	/
	达标
	0.0002L
	/
	达标


根据3.2-7的监测结果，项目区新建背景监测点（上游）J1、项目区项目区污染监测井J2、下游污染扩散监测井（曲靖大为焦化制气地下水监测井DX01）（下游）J3，3个点位的各项监测因子均能满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ш类标准要求。
[bookmark: _Toc26981]3.2.5声环境质量现状评价
一、监测方案
（1）监测点位
此次噪声监测在建设项目场地四界外及周边共设置6个监测点位；在既有铁路（现有到发4条货运线）外轨中心线30m边界设置2个监测点。采样布点见表3.2-9，表3.2-10。
（2）监测项目
等效连续A声级（Leq（A））,。
（3）监测频次
连续监测2天，每天昼、夜各1次。
（4）采样和分析方法
环境噪声测量按照《铁路边界噪声限值及其测量方法》（GB12525－90）及其修改方案、《声环境质量标准》（GB3096-2008）、《铁路环境测量 环境噪声测量》（TB/T3050-2022）的有关规定进行。
（5）监测仪器
采用性能优良、满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）要求的声级计AWA-5688、声级计WA-5688+ 、声校准器AWA6022A。
表3.2-9 环境噪声监测点位布置一览表
	序号
	监测点位
	监测因子
	监测要求

	N1
	项目厂界东1#
	等效A声级Leq
	连续监测2天，每天昼夜2个时段。

	N2
	项目厂界南2#
	
	

	N3
	项目厂界西3#
	
	

	N4
	项目厂界西北4#
	
	

	N5
	项目厂界北5#
	
	


表3.2-10 环境噪声监测点位布置一览表
	序号
	监测点位
	监测要求
	监测因子

	N7
	既有铁路（现有到发4条货运线）外轨中心线30m
	监测1天
	昼间11:00-13:00（背景值—无列车通过时）
昼间6:00-10:00，13:00-22:00（铁路噪声值—有列车通过时）
（测量其中时段1h的等效声级）
	等效A声级Leq

	N8
	既有铁路（现有到发4条货运线）外轨中心线东30m与新建铁路（H1、H2新建货运线）外轨中心线西30m交叉点
	
	昼间11:00-13:00（背景值—无列车通过时）
昼间6:00-10:00，13:00-22:00（铁路噪声值—有列车通过时）
（测量其中时段1h的等效声级）
	


二、监测结果及评价
1、场界噪声检测结果
项目噪声监测结果见表3.2-11 。
表3.2-11 场界噪声监测结果一览表  单位：dB（A）
	采样日期
	检测点位
	昼间
	夜间
	采样期间

	
	
	时间
	Leq
	标准值
	达标情况
	时间
	Leq
	标准值
	达标情况
	

	2026.06.05
	项目厂界东1#
	09:52～10:02
	58.6 
	65
	达标
	22:04～22:14
	44.1 
	55
	达标
	施工期间

	
	项目厂界南2#
	10:13～10:23
	57.0 
	65
	达标
	22:28～22:38
	46.6 
	55
	达标
	

	
	项目厂界西3#
	10:33～10:43
	59.3 
	65
	达标
	22:47～22:57
	46.8 
	55
	达标
	

	
	项目厂界西北4#
	10:50～11:00
	53.5 
	65
	达标
	23:04～23:14
	41.7 
	55
	达标
	

	
	项目厂界北5#
	11:08～11:18
	54.6 
	65
	达标
	23:22～23:32
	44.3
	55
	达标
	

	2026.06.06
	项目厂界东1#
	13:01～13:11
	52.2 
	65
	达标
	22:12～22:22
	43.6 
	55
	达标
	

	
	项目厂界南2#
	13:20～13:30
	55.4 
	65
	达标
	22:29～22:39
	40.6 
	55
	达标
	

	
	项目厂界西3#
	13:41～13:51
	58.3 
	65
	达标
	22:52～23:02
	45.0 
	55
	达标
	

	
	项目厂界西北4#
	14:02～14:12
	51.1 
	65
	达标
	23:14～23:24
	41.0 
	55
	达标
	

	
	项目厂界北5#
	14:21～14:31
	50.2 
	65
	达标
	23:32～23:42
	42.1
	55
	达标
	


从上表监测结果可以看出，项目区各监测点昼、夜均能达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。
2、铁路边界噪声检测结果
项目铁路边界噪声监测结果见表3.2-12。
表3.2-12 铁路边界噪声监测结果一览表  单位：dB（A）
	检测地点
	等级连续A声级

	
	背景值（无列车通过）
	结果值（有列车通过）

	
	测量日期
	测量时间
	测量结果
	测量日期
	测量时间
	测量结果

	既有铁路（现有到发4条货运线）外轨中心线30m
	2026.08.21
	13:36～14:36
	56.5
	2026.08.21
	15:03～16:03
	62.1

	既有铁路（现有到发4条货运线）外轨中心线东30m与新建铁路（H1、H2新建货运线）外轨中心线西30m交叉点
	
	13:58～14:58
	50.4
	
	15:01～16:01
	63.2


从上表监测结果可以看出，既有铁路（现有到发4条货运线）外轨中心线30m各监测点昼间均能达到《铁路边界噪声限值及其测量方法》（GB12525－90）及其修改方案昼间70dB（A）要求（铁路夜间不运行）。
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[bookmark: _Toc28250][bookmark: _Toc12904][bookmark: _Toc4771]4.环境影响预测与评价
[bookmark: _Toc5749]4.1.施工期环境影响预测与评价
[bookmark: _Toc28029]4.1.1 已施工部分回顾性分析
根据现场踏勘，目前项目H1道及H2道尽头式货物线、集装箱堆场地块、货运综合楼、正面吊充电维修区以及初期雨水收集池等主体、临时环保工程已建设。
其中，废气主要为土石方开挖和出渣装卸，路基、装卸场地建设原材料运输、堆放等作业过程中产生的施工扬尘，已通过采取厂界四周设置施工围挡设施，易起尘物料篷布覆盖，施工场地定时洒水降尘。施工机械和汽车运输时所排放的尾气经自然扩散、稀释后排放至大气环境。项目轨道摊铺过程使用焊轨机组产生少量的烟尘通过大气进行了扩散。根据云南加莱希安全检测有限公司2026年8月4日出具的《云南曲煤焦化实业发展有限公司集装箱堆场提质改造项目环境空气、声环境质量现状监测环境质量现状监测报告》（项目编号：项目编号：JLXJC2026-XJ15），监测期间处于施工期，项目区下风向颗粒物浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准限值要求。
项目施工主要为施工人员生活污水、施工废水，经沉淀池沉淀后回用于施工或洒水降尘，不外排。
施工噪声通过将高噪声设备布置施工场地中部，厂界四周设置施工围挡设施，运输车辆进入场地时限速、禁鸣，合理安排施工时间和施工时段减小施工噪声，根据云南加莱希安全检测有限公司2026年07月10日出具的《云南曲煤焦化实业发展有限公司集装箱堆场提质改造项目环境空气、声环境质量现状监测环境质量现状监测报告》（项目编号：项目编号：JLXJC2026-XJ15），监测期间处于施工期，厂界噪声能够达到《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）标准（昼间70dB(A)，夜间不施工）。
施工产生的建筑垃圾经分类收集后，能回收利用的进行回收利用，不可回收利用的运至城市建设管理部门指定的堆放点处置；施工人员生活垃圾统一收集后运至附近的垃圾收集点处置。项目建设施工过程产生扬尘、废水、噪声及固废对周围环境影响小。本项目施工人员不在项目区食宿。经过询问及走访调查，在目前施工过程中未发生投诉等污染环境事件。
[bookmark: _Toc23942]4.1.2待建工程施工期环境影响预测与评价
本项目待建工程施工期主要是门卫、箱检平台、车位、环保设施危废暂存间的建设、防渗工程的建设以及建筑、电力、通信等配套工程的建设等。施工量较小，施工期较短，大概在1个月。
施工期产生的主要水污染物为建筑施工废水、施工人员生活污水；废气主要为施工扬尘、施工机械和运输车辆燃油排放的尾气以及施工焊接烟尘；固废主要为建筑垃圾、施工人员生活垃圾等，产生的污染物量较少。
4.1.2.1 生态环境影响评价
项目建设对生态环境影响主要发生在施工期，施工期对生态环境影响和破坏的途径主要是主体工程占用和分割土地，改变土地利用性质，破坏了地表植被和地形、地貌，在一定时段和一定区域将造成水土流失，还会对评价区的动植物生长、分布、栖息和活动产生一定不利的影响。
1、植被及植物影响分析
根据现状调查，由于项目所在地为工业开发区域，评价区域已无自然植被，仅为人工植被，人工植被主要为人工树木、景观植被等。项目评价区内目前未发现国家重点保护野生植物，也未发现云南省省级重点保护野生植物分布，未发现地方特有种分布，未发现名木古树分布，未发现古茶树分布。
施工期项目永久及临时占地、施工粉尘等会评价区植被及植物造成一定的影响。
（1）植被影响分析
在施工过程中，工程占地通过对地表植被的清除，以及材料、弃土等的堆积导致地表植被破坏或死亡。根据前文现状调查内容，项目占地范围外延200m范围内均为人工植被；区内非植被覆盖区域，主要表现为商业服务业用地、交通运输用地等。结合项目工程占地情况，本项目工程永久占地及临时占地范围内区域均为非植被覆盖区，仅有少量杂草，因此，项目工程建设不会导致评价区内植被构成格局的明显变化、植被类型的减少，对植被的影响较小。
（2）植物影响分析
根据项目工程建设情况，项目施工过程中会对占地内的植物全部清除，项目永久占地及临时占地会对植物造成一定影响。根据现场实际调查，由于项目评价区域无自然植被，均为人工植被。因此项目评价区内目前未发现国家重点保护野生植物，也未发现云南省省级重点保护野生植物、云南省级重点保护植物，且项目评价区内目前未发现名木古树及地方特有种分布。
另外，项目在施工及材料运输过程中产生的粉尘会对附近的植物产生一定影响。粉尘降落在植物叶面上，吸收水分成为深灰色的一层薄壳，降低叶面的光合作用；堵塞叶面气孔，阻碍叶面气孔的呼吸作用及水分蒸发，减弱调湿和机体代谢功能，造成叶尖失水、干枯、落叶和减产。粉尘的碱性物质能破坏叶面表层的蜡质和表皮茸毛，使植物生长减退，对其产生不利影响，由于项目在施工过程中采取了洒水降尘等相应的防尘措施，在正常的生产情况下，本工程粉尘排放不会对周围植物产生明显影响。
2、动物影响分析
经调查访问和沿途观察，评价区域野生动物种类及数量均较少，仅有鼠类、蛇类、麻雀等动物分布，无大型野生动物出没，未发现国家和省级重点保护的珍稀濒危动物，也无国家和省级重点保护的野生动物，评价区域内无生态保护物种分布。
施工期间对鸟类的影响主要体现在施工区域人为活动的增加、工程开挖以及施工机械噪声产生的惊吓、干扰，会对鸟类栖息地声环境造成破坏并且对鸟类形成驱赶，特别是对处于繁殖期的鸟类，受此影响将会更加明显；但鸟类活动能力较强，一旦有惊扰能够迅速逃离不利环境，通过迁徙和飞翔来避免施工对其栖息和觅食的影响。由于施工的干扰，可能会导致这些鸟类向邻近地区迁移，远离施工区范围，因此项目施工期间工程区附近的鸟类的种类和数量会有所减少，但不会导致任一物种的消失，项目施工对鸟类的影响不大。
工程建设对哺乳动物的影响主要是栖息生境占用和生境干扰，主要表现在哺乳动物受到施工噪声及人类活动惊吓而逃离原有的生境，施工人员还可能捕杀哺乳动物，导致评价范围内哺乳动物的种类和数量在一定时期内减少。如果没有人为捕捉，它们会及时逃离干扰区。因此，只要在项目施工中加强管理，做好环保宣传，加上动物比较警觉，能主动趋避影响区，本项目建设对兽类的影响将较小。
此外，项目的建设导致人员密集，由于食物丰富，可能会造成项目评价区内啮齿类动物，尤其是啮齿类动物数量增加，并可能向周边扩散，应做好鼠患防治工作。
综上，项目施工对陆栖脊椎动物有一定的影响，但大多数陆生脊椎动物具有趋避的本能，只要项目区以外的环境不遭受破坏，且施工人员不对它们直接捕杀，对野生动物种群的影响不大，它们会选择适宜的生境继续生存和生活。总体来看，工程建设和运行对动物造成的不利影响有限，不会导致这些动物在当地的灭绝和密度明显下降。
4.1.2.2 环境空气影响分析
施工期产生的废气主要为施工扬尘、施工机械和运输车辆燃油排放的尾气以及施工焊接烟尘等。
1、施工扬尘影响分析
本项目待建工程施工期主要是门卫、箱检平台、车位、环保设施危废暂存间的建设、防渗工程的建设以及建筑、电力、通信等配套工程的建设等。
建设门卫、箱检平台、危废暂存间的过程，堆存的砂石料在气候干燥又有风的情况下，会产生扬尘。尘粒的沉降速度随粒径的增大迅速增大，主要影响范围在扬尘点下风向近距离范围内，而真正对外环境产生影响的是一些微小尘粒。
风力起尘量与粒径和含水率有关，减少露天堆放、场内洒水抑尘以及减少裸露地面，是减少风力起尘的有效手段。
为了减小风力扬尘对环境的不利影响，拟采取如下环保措施：
①施工场界设置临时围挡。
②施工材料设专门的堆放处，设置临时覆盖，避免易产生扬尘的材料露天堆放。
③施工场地每天定时洒水，风大时，加大洒水频次。
④尽量避免在干燥大风天气下进行作业。
⑤由专人负责施工场地的清洁打扫，保证施工场地和道路的清洁。
同样路面清洁程度，车速越快，扬尘量越大，而在同样车速情况下，路面越脏，扬尘量越大。因此，车辆限速行驶及保持路面清洁是减少道路扬尘的有效办法。
为了减小运输车辆起尘对环境的不利影响，拟采取如下环保措施：
[bookmark: _Toc35003491][bookmark: _Toc24636708][bookmark: _Toc34910818][bookmark: _Toc24637204]①指定专人负责施工场地和车辆的清洁打扫，保证施工场地和运输车辆的清洁。
[bookmark: _Toc24637205][bookmark: _Toc34910819][bookmark: _Toc24636709][bookmark: _Toc35003492]②要求运输车辆文明运输，在项目内减速行驶。
[bookmark: _Toc24637206][bookmark: _Toc35003493][bookmark: _Toc34910820][bookmark: _Toc24636710]③运输车辆的车厢应当确保牢固、严密、设置篷布，严禁在装运过程中沿途抛、洒、滴漏，建设单位应监督运输车辆文明运输。
[bookmark: _Toc24637208][bookmark: _Toc35003495][bookmark: _Toc34910822][bookmark: _Toc24636712]本项目距离环境保护目标较远，门卫、箱检平台、危废暂存间施工期间产生的扬尘不可避免的将对周围环境造成不利影响，但是，项目施工工程量较小，施工期间产生的扬尘通过采取以上的环境保护措施和污染防治措施后，可以减小对周围环境的不利影响，做到环境影响可接受，施工扬尘对环境的不利影响也将随着施工期的结束而消失。
2、施工机械和运输车辆燃油尾气影响分析
门卫、箱检平台、危废暂存间施工期间，机械设备和施工材料，均使用汽车运送进场，运输车辆使用油类燃料（柴油和汽油），排放燃油废气。
燃油废气中主要为CO、NOx和总碳氢化合物（THC），CO是燃油产物，THC是油类燃料不完全燃烧的产物，NOx是油类爆裂时进入空气中氮与氧化而成的产物。
项目施工工程量较小，燃油废气产生量小但难于定量，施工场地周围空旷，有利于废气扩散，污染物在空气中经自然扩散和稀释后，对区域环境空气质量影响小。
4.1.2.3 地表水环境影响分析
项目施工人员均为周边的居民，不在项目区食宿。施工期产生的主要水污染物为建筑施工废水和施工人员生活污水。
1、建筑施工废水影响分析
建设门卫、箱检平台、危废暂存间期间，施工废水主要为少量的工具清洗废水，废水中不含有毒物质，主要为泥沙悬浮物含量较大，经2m3临时沉淀池沉淀后，回用于场内洒水抑尘，不外排，对环境影响小。
2、施工人员生活污水影响分析
施工人员如厕等到曲煤焦化已有公共卫生间，本项目生活污水主要是施工人员清洗废水等。产生的清洗污水全部引至临时沉淀池内处理后可回用于道路、场地洒水抑尘，不外排。
项目施工期施工人员生活污水对地表水体影响较小。
4.1.2.4 声环境影响分析
1、施工期噪声源分析
本项目剩余施工噪声主要来自构建筑施工、施工车辆运输、装修等施工过程。施工期间使用的主要施工机械有振捣机、电焊机、自卸汽车等。根据《环境噪声与振动控制工程技术导则》（HJ2034-2013），常见施工设备噪声源强见表4.1-1。
表 4.1-1  常用施工设备噪声源强表    单位：dB（A）。
	施工工段
	机械分类及名称
	距声源5m
	距声源 10m
	备注

	结构阶段
	混凝土输送泵
	88~95
	84~90
	间歇使用

	
	振捣机
	80~88
	75~84
	间歇使用

	
	空压机
	88~92
	83~88
	间歇使用

	装饰、装修阶段
	电钻
	88~92
	83~87
	间歇使用

	
	振动夯锤
	88~92
	83~87
	间歇使用

	
	角向磨光机
	90~96
	84~90
	间歇使用

	运输阶段
	大型载重车
	82~90
	78~86
	间歇使用

	
	混凝土罐车
	85~90
	82~84
	间歇使用

	
	轻型载重车
	82~90
	78~86
	间歇使用


2、施工机械噪声衰减预测
把项目区作为一个整体预测，进行多点源叠加。采用点源衰减模式，预测只计算声源至受声点的几何发散衰减，考虑声屏障、空气吸收等衰减。预测公式如下：
Lr=Lr0-20lg（r/r0）-△L
△L式中：Lr—距声源 r 处的 A 声压级，dB(A）；
Lr0—距声源 r0 处的 A 声压级，dB(A）；
r—预测点与声源的距离，m；
r0—监测设备噪声时的距离，m；
△L—其他衰减因素。影响△L取值的因素很多，主要考虑屏障隔声、反射及空气稀释等影响，本报告计算时取△L=8dB（A）。
对两个以上多个声源同时存在时，其预测点总声压级采用下面公式：
[image: ]
式中：L=预测点的总等效声级，dB（A）；
Li=第 i 个声源对预测点的声级影响，dB（A）；
预测单台施工机械不同距离处的贡献值以及多声源叠加的总等效声级，预测结果详见下表 4.1-2。
表 4.1-2   各主要施工机械在不同距离处的贡献值  单位：dB（A）
	序号
	机械名称
	10m处的源强
	不同距离处的噪声预测 dB(A)

	
	
	
	20m
	30m
	40m
	50m
	60m
	70m
	80
	90m
	100m
	200m

	1
	混凝土输送泵
	84
	78.0
	74.5
	72.0
	70.0
	68.4
	67.1
	65.9
	64.9
	64.0
	58.0

	2
	振捣机
	75
	69.0
	65.5
	63.0
	61.0
	59.4
	58.1
	56.9
	55.9
	55.0
	49.0

	3
	空压机
	83
	77.0
	73.5
	71.0
	69.0
	67.4
	66.1
	64.9
	63.9
	63.0
	57.0

	4
	电钻
	83
	77.0
	73.5
	71.0
	69.0
	67.4
	66.1
	64.9
	63.9
	63.0
	57.0

	5
	振动夯锤
	83
	77.0
	73.5
	71.0
	69.0
	67.4
	66.1
	64.9
	63.9
	63.0
	57.0

	6
	角向磨光机
	84
	78.0
	74.5
	72.0
	70.0
	68.4
	67.1
	65.9
	64.9
	64.0
	58.0

	7
	大型载重车
	78
	72.0
	68.5
	66.0
	64.0
	62.4
	61.1
	59.9
	58.9
	58.0
	52.0

	8
	混凝土罐车
	82
	76.0
	72.5
	70.0
	68.0
	66.4
	65.1
	63.9
	62.9
	62.0
	56.0

	9
	轻型载重车
	78
	72.0
	68.5
	66.0
	64.0
	62.4
	61.1
	59.9
	58.9
	58.0
	52.0

	多声源叠加值
	91.5
	81.6
	78.1
	75.6
	73.6
	72.0
	70.4
	69.5
	68.5
	67.6
	61.6


根据表4.1-2，各主要施工机械在不同距离处的预测值表明，单台施工机械在距离主体建筑物建设区＞60m处时可满 足《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）中标准要求；同时开启9台施工设备，多声源叠加后在距离主体建筑物建设区＞80m处，即可满足《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）中标准值，即昼间≤70dB（A）限值要求，项目夜间不施工。
根据项目各主要施工机械特征，除移动声源（车辆）外，其余施工机械主要布设在新建H1、H2货运线附近，多声源距离厂界位置及噪声值见下表.
表 4.1-3  各主要施工机械在厂界的距离和贡献值  单位：dB（A）
	（现状厂界监测背景点）
	多声源距离（m）
	对应距离贡献值
	达标值
	达标
情况

	
	
	
	昼间
	

	项目厂界东1#
	120
	49.9
	70
	达标

	项目厂界南2#
	389
	39.7
	70
	达标

	项目厂界西3#
	166
	47.1
	70
	达标

	项目厂界西北4#
	80
	53.4
	70
	达标

	项目厂界北5#
	202
	45.4
	70
	达标


根据上表可知，项目施工期多声源同时施工，在厂界处均可满足《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）中标准值，即昼间≤70dB（A）限值要求，
3、施工噪声对周边环境影响分析
项目周边200m范围内无声环境保护目标。若项目施工过程中同时开启全部的设备，对周边声环境敏感点造成影响较小。
施工单位在施工时应加强施工管理，要求施工队文明施工、加强有效管理，施工区域设置施工围挡；在施工作业时尽量避免多机械设备同时启用，对机械设备采取减振措施；其次，减少施工期间的敲击、人为喊叫等施工活动声源，同时运输车辆经过这些路段应减速慢行，禁止鸣笛；经过采取上述措施后项目施工期产生的噪声对周围居民点的影响是有限，施工期的影响随着施工的结束而终止，影响是可以接受的。
4.1.2.5 固体废物影响分析
项目施工过程中产生的固体废弃物主要为施工人员生活垃圾、建筑垃圾、土石方。
1、生活垃圾影响分析
项目施工期间产生的生活垃圾经垃圾桶收集后，及时运往园区站环卫部门指定地点，交由环卫部门统一处置。
综上，项目只要采取以上措施，严格管理，本项目施工期间产生的生活垃圾均能得到妥善处置，对外环境影响较小。
2、建筑垃圾影响分析
门卫、箱检平台、危废暂存间施工期间产生的建筑垃圾主要为一些废弃钢结构材料、废混凝土、和砖块等，项目对建筑垃圾进行分类，集中堆存，分拣出有利用价值的部分后外卖至当地废品站，不可回收利用部分集中收集后，委托专业建筑垃圾运输单位及时运送至政府指定的建筑垃圾收纳场处置。
3、土石方影响分析
项目土石方调配平衡，不会产生弃方，且及时将土石方进行回填，对沿线水土流失影响较小。
4、施工固废对周边环境影响分析
项目施工期产生的施工人员生活垃圾、建筑垃圾可100%处置，施工期不产生土石方，土石方调配平衡，施工期固废对文物保护单位及周边环境的影响较小。
4.1.2.6 小结
综上所述，项目在施工阶段产生的施工扬尘、施工噪声、固体废物对环境影响较小，在采取有效防治措施。一般情况下，上述施工期环境影响是暂时性的，待施工结束后，受影响的环境因素大多可以恢复到现状水平。总之，施工期环境影响是暂时的，随着施工期结束而结束。
[bookmark: bookmark28][bookmark: _Toc29180]4.2.  运营期大气环境影响分析
4.2.1  运营期废气污染源统计
根据上文分析，项目运营期排放的大气污染物主要是内燃机废气、汽车尾气、装卸扬尘和道路扬尘。
表 4.2-1  大气污染物无组织排放量核算表
	序号
	产污环节
	污染物
	主要污染防治措施
	国家或地方污染物排放标准
	核算年排放量/（t/a）

	
	
	
	
	标准名称
	浓度限值 /（mg/m3）
	

	1
	列车运输行驶
	颗粒物
	自然排放、大气稀释
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 中无组织排放标准限值。
	1.0
	0.6462

	
	
	SO2
	扩散、绿化吸收等。
	
	0.4
	0.9862

	
	
	NOx
	
	
	0.12
	0.8077

	2
	货物运输车辆行驶
	总烃
	减速慢行、绿化吸收、大气扩散等。
	/
	/
	0.053

	
	
	CO
	
	
	/
	0.322

	
	
	NOx
	
	
	/
	0.529

	3
	道路扬尘
	TSP
	道路早、晚各洒水降尘1次、定期清扫。
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 中无组织排放标准限值。
	1.0
	3.754

	无组织排放总计

	无组织排放总计
	颗粒物
	4.4002

	
	SO2
	0.9862

	
	NOx
	1.3367

	
	总烃
	0.053

	
	CO
	0.322


4.2.2  废气影响分析
4.2.2.1 内燃机废气影响分析
项目列车由内燃机牵引，牵引机车排放的尾气，属无组织排放的非连续流动源，主要污染物为烟尘、NOx、SO2。加强对设备及车辆的维护，使之处于良好运行状态，则行驶期间污染物排放量较少。行驶路线短且两侧区域开阔，空气扩散条件好，有利于污染物扩散，对周围大气环境影响较小。
4.2.2.2 装卸扬尘影响分析
项目到达的货物均由集装箱封闭，采用正面吊装卸作业。货物集装箱到达项目区后暂存至集装箱堆场，不会产生扬尘。转为路运时货车直接拉运集装箱，不会产生装卸货扬尘；产生的扬尘可忽略不计，本次环评不做定量分析。
4.2.2.3 运输车辆尾气影响分析
货车运送货物在项目内会产生一定的汽车尾气，主要污染因子为总烃、CO、NOX等。汽车尾气的排放量与车型、车况和车辆数等有关，呈无组织排放。根据上文分析，项目汽车尾气排放废气总烃为0.053t/a，CO为0.322t/a，NOX为0.529t/a。项目货车采用经审核合格的燃油运输车辆，尾气污染物可达标排放；且项目区范围较大，运输车辆尾气产生量不大，经自然扩散、稀释后，对周围环境较小。
4.2.2.4 道路扬尘影响分析
货物运输尤其是在旱季，会产生间断的粉尘。根据上文分析，道路运输车辆扬尘总量为11.041t/a。
经过采取运输道路晴天早、晚各洒水降尘1次，并由专人定期清扫道路等措施后，项目运输粉尘排放量为3.754t/a。项目运输的货物为集装箱封闭，产生的扬尘量较少，再采取车辆减速慢行、道路洒水降尘等措施后对周边环境影响较小。
4.2.3 环境空气影响评价结论
本项目运营期产生的内燃机废气、汽车尾气、装卸扬尘和道路扬尘等废气经过洒水降尘、自然扩散、绿化吸收、车辆减速慢行等措施后排放量较少，对外环境影响较小，项目环境影响可以接受。
[bookmark: bookmark29][bookmark: _Toc31516]4.3.运营期地表水环境影响分析
本项目地表水环境影响评价等级根据《环境影响评价技术导则地表水环境》（HJ2.3-2018）确定为三级B，按照导则要求，水污染影响型三级B评价可不进行水环境影响预测，本次评价主要对项目运营期废水处置方式的可行性和可靠性进行论述。
4.3.1水资源影响分析
项目生活水源为园区供水管网供给，供水量满足本项目需要，供水水质满足生活饮用水水质标准。故评价认为项目取水符合有关管理规定并能获得较为可靠的保障。
4.3.2 废水产生及排放情况
根据前文水平衡，本项目自来水用量约0.6m3/d，219m3/a。其中生活废水经化粪池处理后委托环卫部门清运处置，生活废水产生量为197.1m3/a。初期雨水经雨水收集池处理后回用于绿化、洒水降尘，雨水收集量为14430.5m3/a。绿化、洒水降尘合计用水量为5397m3/a，收集的雨水不能完全回用完，剩余9033.5m3/a由曲煤焦化内部通过抽吸罐车清运至铁路卸煤区洒水降尘（本项目不涉及铁路卸煤区、不装卸煤），根据下文分析剩余雨水能全部用于洒水降尘。
项目排水系统采用雨污分流制。①前15分钟雨水经雨水沟收集，排入项目区雨水收集沉淀处理后，回用于绿化、洒水降尘，回用不完的由曲煤焦化内部清运至铁路卸煤区洒水降尘；②生活废水经化粪池处理后委托环卫部门清运处置。
4.3.3 废水影响分析
4.3.3.1本项目办公生活废水处理可行性分析
根据工程分析，本项目运营期办公生活废水产生量约0.54m³/d，项目区设置一个容积10m³的化粪池，生活废水经化粪池处理后暂存，化粪池能满足半个月生活废水暂存，需半个月委托环卫部门清运处置一次。
综上，本项目生活废水处理措施可行。
4.3.3.2本项目雨水处理措施可行性分析
根据前文水平衡计算，本项目雨天需收集约93.1m3初期雨水，初期雨水收集池容积是在实际水量基础上再乘以1.2～1.5的系数（以1.5计），则初期雨水收集有效容积不应小于140m3，根据建设方提供的可研，本项目拟建初期雨水收集池1500m3，可满足16天暂存需求，初期雨水经初期雨水收集池沉淀处理后晴天回用于项目区绿化及洒水降尘，回用不完的雨水由曲煤焦化内部清运至铁路卸煤区洒水降尘。
根据建设单位提供资料，铁路卸煤区洒水降尘面积36000平方米，采用新鲜水降尘，经计算降尘需水量为：108m3/d，22680m3/a。本项目剩余9033.5m3/a初期雨水，能完全回用完。
综上所述，本项目初期雨水能够妥善处理，对周围水环境影响较小。
4.3.3.3本项目废水非正常排放分析
当项目生活区化粪池、初期雨水收集池非正常使用时，如管道破裂、泵设备损坏、人为操作失误等原因故障时，导致废水污染物未经处理直接排放，会对地表水造成一定的影响，本环评提出如下措施：
①化粪池、初期雨水收集池发生渗漏、损坏时，立即停用，及时进行修复正常运行后，方可使用；
②化粪池或初期雨水收集池不正常运作时，将污水暂存于化粪池或初期雨水收集池（不超过五天），然后委托有资质单位清运处置。
综上所述，建设单位在运营过程中，加强管理，定期检查化粪池、初期雨水收集池，以保证废水处理效果，杜绝事故性排放，建立健全突发环境事件应急预案体系、环保管理机制和各项环保规章制度，落实岗位环保责任制，加强环境风险防控工作，防止事故排放导致环境问题，项目废水对周围水环境影响较小。
4.3.4 地表水环境影响评价结论
项目运营期污水不排入周边地表水体，项目运营对所在区域地表水环境产生的影响较小。
[bookmark: bookmark30][bookmark: _Toc28582]4.4 运营期声环境影响分析
4.4.1  执行标准
[bookmark: _GoBack]本项目位于曲靖高新技术产业开发区花山片区，项目集装箱堆场厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）3类标准。
既有铁路（现有到发4条货运线）距外轨中心线30m处执行《铁路边界噪声限值及其测量方法》（GB12525-90）修改方案中表1限值；新建铁路距外轨中心线30m处执行《铁路边界噪声限值及其测量方法》（GB12525-90）修改方案中表2限值。
4.4.2  评价范围
项目所在区域适用《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021），项目声环境评价工作等级确定为三级。
根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）第5.2节：满足一级评价的要求，一般以建设项目边界向外200m为评价范围；二级、三级评价范围可根据建设项目所在区域和相邻区域的声环境功能区类别及声环境保护目标等实际情况适当缩小；如依据建设项目声源计算得到的贡献值到200m处，仍不能满足相应功能区标准值时，应将评价范围扩大到满足标准值的距离。
综合考虑，本次评价范围为以建设项目边界向外200m为评价范围。
4.4.3  设备噪声源情况
项目运营期铁路噪声主要是列车运行过程中机车牵引噪声，机车、车辆与轨道相互作用产生的轮轨噪声，机车鸣笛噪声，货车交通运输噪声等。
本工程建成运营后，铁路噪声主要为列车运行产生，根据本工程的具体情况及声环境现状，工程实施后主要受噪声影响的是列车线路两侧评价范围内的声环境保护目标。本项目新建铁路专用线2条铁路和改变性质的项目区内现有到发4条货运线沿线无声环境保护目标。
项目为货运列车，牵引采用内燃机，机车为DF5D、DF10D系列机车，最高设计时速为80km/h、100km/h，机车在本项目区域内牵引速度为25km/h。项目牵引总质量为8000t，轴重21t，属于普通货物列车。根据原铁道部《铁路建设项目环境影响评价噪声振动源强取值和治理原则指导意见（2010年修订稿）》（铁计函〔2010〕44号文），根据下表给出的最小速度对应源强数据，本铁路专用线振动源强参考取值75.0dB（A），若预测30km/h作设计速度达标，则项目实际的25kmh也可达标。项目噪声源强见表4.4-1、4.4-2，4.4-3。
表4.4-1   普通货物列车噪声源强表
	速度，km/h
	30
	40
	50
	60
	70
	80

	源强，dB（A）
	75.0
	76.7
	78.2
	79.5
	80.8
	81.9


表4.4-2 运营期交通噪声源强度表
	噪声源
	类型
	数量
	产生源强dB（A）
	降噪措施
	排放源强dB（A）

	运输车辆
	交通噪声
	/
	75
	减速慢行、禁止鸣笛；绿化吸收；降噪量按 10dB（A）计
	65


4.4.4.声环境预测与评价
4.4.4.1预测因子
1）噪声源强
本项目运营期间产生的噪声主要来源于装卸及轨道运输产生噪声，其中装卸噪声源类型为固定噪声源，轨道运输噪声为移动噪声源，项目主要设备噪声强度见表4.4-1、4.4-2，列车进轨道进行装卸集装箱速度较慢，不超过25km/h，25km/h速度下列车噪声值取值75.0分贝。
表4.4-3 工业企业噪声源强调查清单一览表（室外声源）
	序号
	声源
名称
	型号
	空间相对位置/m
	声源源强
	声源控制措施
	运行时段

	
	
	
	X
	Y
	Z
	声功率级/dB（A）
	
	

	1
	电动正面吊1
	/
	111.88
	142.29
	4.6
	75
	绿化带、建筑物隔声
	白昼

	2
	电动正面吊2
	/
	81.68
	153.60
	4.6
	75
	
	

	3
	电动叉车
	/
	90.5
	154.07
	2.0
	65
	
	


表4.4-4 铁路/城市轨道交通噪声源强调查清单
	车型
	本段车速
	铁路形式
（桥梁/路堤/路堑）
	无砟/有砟轨道
	有縫/无縫
	防撞墙/挡板结构高出轨面高度
	噪声源强值

	DF5D
	25km/h
	路堤
	无
	有
	0.2m
	75.0

	DF10D
	25km/h
	路堤
	无
	有
	0.2m
	75.0


表4.4-5 运营期交通噪声源强度表
	噪声源
	类型
	数量
	产生源强dB（A）
	降噪措施
	排放源强dB（A）

	运输车辆
	交通噪声
	/
	75
	减速慢行、禁止鸣笛；绿化吸收；降噪量按10dB（A）计
	65


4.4.4.2预测模式
（一）装卸噪声源类型为固定噪声源（室外）
①本项目只考虑几何发散衰减，参照《环境影响评价技术导则 声环境》附录A户外声传播的衰减—A.3.1.1 点声源的几何发散衰减基本公式：
Lp(r)=Lp(r0)-20Lg(r/r0)
式中：Lp(r) ——预测点处声压级，dB；
Lp(r0) ——参考位置r0处的声压级，dB；
r ——预测点距声源的距离；
r0——参考位置距声源的距离。
②点声源的几何发散衰减公式：
Adiv=20lg(r/r0)
式中：Adiv—几何发散引起的衰减，dB；
r—预测点距声源的距离；
r0—参考位置距声源的距离。
参照《环境影响评价技术 声环境》（HJ2.4-2021）附录B（规范性附录）典型行业噪声预测模型，本项目噪声预测计算公式如下：
③工业企业噪声计算公式：


式中：Leqg—建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB；
T—用于计算等效声级的时间，s；
N—室外声源个数；
ti—在T时间内i声源工作时间，s；
M—等效室外声源个数；
tj—在T时间内j声源工作时间，s。
（二）铁路线交通噪声预测与评价
1、预测因子
预测因子为昼间等效连续A声级。
2、预测方法
结合项目性质为改建、列车运行速度、列车长度、列车对数等，项目运营期列车运行噪声采用《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4-2021）附录B（典型行业噪声预测模型）中“B.3铁路、城市轨道交通噪声预测模型 ”中的模型预测法，模型预测法主要依据声学理论计算方法和经验公式预测噪声。
①预测模式
采用导则中时速低于200km/h的铁路噪声预测模型，基本计算式为：

（4-1）
式中：LAeqp ——列车运行噪声等效A声级，dB；
T——规定的评价时间，s；
tni ——T时间内通过的第i类列车列数；
teqi ——第i类列车通过的等效时间，s；
Lp0ti——规定的第i类列车参考点位置噪声辐射源强，可为A计权声压级或频带声压级，dB；
Cti——第i类列车的噪声修正项，可为A计权声压级或频带声压级修正项，dB；
tfi——固定声源的作用时间，s；
Lp0fi——固定声源的噪声辐射源强，可为A计权声压级或频带声压级，dB；
Cfi ——固定声源的噪声修正项，可为A计权声压级或频带声压级修正项，dB。
②模型参数的确定
（1）列车噪声源强的测定
项目列车噪声源强详见上表4.4-4，源强取值75.0dB（A）。
（2）等效时间teq,i 的计算
列车运行噪声的作用时间采用列车通过的等效时间teq,i，其近似值按式（4-2）计算。

    （4-2）
式中：
teqi——第i类列车通过的等效时间，s；
l——列车长度，m；
v——列车运行速度，m/s；
d——预测点到线路中心线的水平距离，m。
③列车运行噪声的修正项 Ct,i 计算
Ct,i=Ct,v,i+Ct, θ+Ct,t—At,div—Aatm—Agr—Abar—Ahous+Chous+Cw        （4-3）
式中：Ct,i——列车运行噪声的修正项，dB；
Ct,v,i——列车运行噪声速度修正，dB；计算方法可参照（4-4）计算； Ct, θ——列车运行噪声垂向指向性修正，dB；
Ct,t——线路和轨道结构对噪声影响的修正，可按类比试验数据、标准方法或相关资料确定，部分条件下修正方法参照表 4.4.4.2- 1 ，dB；
At,div——列车运行噪声几何发散损失，dB；
Aatm——列车运行噪声的大气吸收，dB；
Agr——地面效应引起的列车运行噪声衰减，dB；
Abar——声屏障对列车运行噪声的插入损失，dB；
Ahous——建筑群引起的列车运行噪声衰减，dB；
Chous——两侧建筑物引起的反射修正，dB；
Cw——频率计权修正，dB。
④速度修正（Ct,v）
铁路（时速<35km/h），线路类型为地面线时，按下式（4-4）计算。
ct[image: ]i  =10 lg[image: ]            （4-4）
式中：Ct,v——速度修正，dB；
v——列车通过预测点的运行速度，km/h；本项目预测计算速度按设计最高速度90%计算，即22.5km/h。
v0——噪声源强的参考速度，25km/h。
⑤列车运行噪声垂向指向性修正（Ct,θ)
地面线无挡板结构时(θ是以高于轨面以上 0.5m，即声源位置，为水平基准），按下式计算：
当θ>50° 时，Ct,θ=-2.5                         （4-5）
当 21.5º≤θ≤50º 时，Ct,θ=-0.0165  (θ-21.5°) 1.5            （4-6）
当-10º≤θ≤21.5º 时，Ct,θ=-0.02（21.5°-θ) 1.5                  （4-7）
当θ<-10º 时，Ct,θ=-3.5                            （4-8）
式中：Ct,θ—列车运行噪声垂向指向性修正，dB；
θ—预测点与声源水平方向的夹角，单位是度。
⑥线路和轨道结构修正（Ct,t）
铁路（时速低于200km/h）噪声修正应按照类比试验数据、标准方法或相关资料计算，部分条件下修正可参照下表4.4-5：
表4.4-6 不同铁路和轨道条件噪声修正值
	线路类型
	噪声修正值/dB（A）

	线路平面
圆曲线半径（R）
	R＜300m
	+8

	
	300m≤R≤500m
	+3

	
	R＞500m
	+0

	有缝线路
	+3

	道岔和交叉线路
	+4

	坡道（上坡，坡度＞6‰）
	+2

	有砟轨道
	-3


有缝线路与无缝线路条件下的轮轨噪声修正如下：有缝线路的轮轨噪声比无缝线路高 3dB 。项目为有缝线路，因此噪声源强+3dB。
（7）列车运行噪声几何发散衰减（At,div）
铁路（时速低于200km/h）列车运行噪声几何发散衰减按照（4-9）公式进行计算：
[image: ]


                                                                                                  （4-9）
式中：At,div—列车运行噪声几何发散衰减，dB；
d0—源强点至声源的直线距离（m）；
d—预测点到声源的直线距离（m）；
l—列车长度（m）。
⑧声屏障插入损失（Abar）
项目不设置声屏障，本评价不考虑声屏障插入损失。
⑨大气吸收引起的衰减（Aatm）
大气吸收引起的衰减Aatm 参考《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）附录 A 中 A.3.2 公式计算。
Aatm=α（r-r0）/1000                        （4- 10）
式中：Aatm —大气吸收引起的衰减，dB；
“——与温度、湿度和声波频率有关的大气吸收衰减系数，预测计算中一般根据建设项目所处区域常年平均气温和湿度选择相应的大气吸收衰减系数；沾益区年平均气温15.7℃，年平均湿度71%，“取值如下：
r0——参考位置距声源的距离，m；
r——预测点距声源的距离，m。
表4.4-7 倍频带噪声的大气吸收衰减系数
	温度/℃
	相对湿度/%
	大气吸收衰减系数“/（dB/km）

	
	
	倍频带中心频率/Hz

	
	
	63
	125
	250
	500
	1000
	2000
	4000
	8000

	15.7
	80
	0.1
	0.3
	1.1
	2.4
	4. 1
	8.3
	23.7
	82.8


⑩地面效应引起的衰减（Agr）
参考《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）附录 A 中 A.3.3 ，当声波越过疏松地面或大部分为疏松地面的混合地面时，在预测点仅计算 A 声级前提下，地面效应引起的倍频带衰减可用下式计算。列车运行噪声和铁路固定声源的地面效应声衰减计算方法相同。
Agr=4.8-（2hm/r）×（17+300/r）          （4- 11）
式中：Agr——地面效应引起的衰减，dB；
hm——传播路径的平均离地高度，m；
r——预测点距声源的距离，m。
平均离地高度 hm 按图 4.4.4.2- 1 所示方法计算。hm=F/r，F：面积，m2，若计算出负值，则不考虑地面效应衰减。
[image: ]
图4.4-1  估计平均高度 hm  的方法
3、线声源预测参数
①机车类型
内燃机牵引，机车类型为 DF5D、DF10D，牵引质量合计为8000t。
②列车长度
45节编组，一节的长度为14m，所以45辆编组为630m，加上内燃调机单节最大22m，本评价预测列车长度按652m计。
③列车运行速度
项目主要是运行普通货运列车，本次评价列车运行速度以25km/h计算。
④轨道、道床条件
本工程采取有缝线路、无砟轨道。有缝线路采用50kg/m，每根25m标准长度钢轨。全线铺设无砟轨道。
⑤设计年限列车对数
本项目铁路专用线列车对数19对/日（共19列。预测模式输入为列车列数）。
4、预测时段
预测时间昼间为8小时。
4.4.4.3预测结果
1、场内噪声源在场界噪声现状监测点位预测结果
采用《环安噪声环境影响评价系统》进行预测，场内噪声源在场界噪声现状监测点位预测结果如下：
表4.4-8 噪声预测结果达标分析表
	离散点（现状厂界监测背景点）
	L（dB(A)）[分贝值Db（A）]
	标准限值
分贝值dB（A）
	达标
情况

	
	叠加结果
	
	

	
	昼间
	夜间（不运营）
	昼间
	

	项目厂界东1#
	55.79
	/
	65
	达标

	项目厂界南2#
	56.26
	/
	65
	达标

	项目厂界西3#
	59.57
	/
	65
	达标

	项目厂界西北4#
	54.81
	/
	65
	达标

	项目厂界北5#
	53.79
	/
	65
	达标


从噪声预测结果达标分析表看出：在项目声源叠加后，项目厂区北、西、东边界噪声值均能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类（昼间65dB（A））标准要求，夜间不运行，厂界外200米范围内无声环境保护目标，本项目噪声对周围环境影响较小。
2、 既有铁路噪声和H1道、H2道货物线铁路边界噪声预测结果
①铁路边界接受点预测结果分析
铁路边界接受点环境噪声预测结果详见下表4.7-8。昼间等值线图详见下图4.4-2。

表4.4-9 
表4.4-10 铁路边界接受点预测与结果与达标分析（单位：dB（A））
	序号
	测点位置
	线路类型
	相对距离/m
	测点编号
	源强
	列车速度
/km/h
	线路、轨道条件
	运营时期
	背景值
	贡献值
	预测值
	标准值
	超标量
	增量

	
	
	
	水平
	垂直
	
	
	
	
	
	昼间
	昼间
	昼间
	昼间
	昼间
	昼间

	1
	既有铁路西（现有到发4条货运线）中心线30m
	路基
	30
	1
	N7
	75.0
	25
	有缝线路、无砟轨道
	昼间
	62.1
	46.84
	62.23
	70
	0
	0.13

	2
	既有铁路（现有到发4条货运线）外轨中心线东30m与新建铁路（H1、H2新建货运线）外轨中心线西30m交叉点
	路基
	30
	1
	N8
	75.0
	25
	有缝线路、无砟轨道
	昼间
	63.2
	53.06
	63.60
	70
	0
	0.4

	3
	新建铁路（H1、H2新建货运线）外轨中心线东30m
	路基
	30
	1
	N9
	75.0
	25
	有缝线路、无砟轨道
	昼间
	/
	48.09
	48.09
	70
	0
	0


根据上表预测结果可知：
既有铁路（现有到发4条货运线）外轨中心线西30m可达《铁路边界噪声限值及其测量方法》（GB12525-90）修改方案中表1限值；既有铁路（现有到发4条货运线）外轨中心线东30m与新建铁路（H1、H2新建货运线）外轨中心线西30m交叉点、新建铁路（H1、H2新建货运线）外轨中心线东30m的3个预测点均可达《铁路边界噪声限值及其测量方法》（GB12525-90）修改方案中表2中限值，即昼间70dB（A）。
[image: 预测图片]图4.4-2昼间等值线图
4.4.5 机车鸣笛噪声环境影响分析
机车鸣笛的作用主要有2个：（1）联络信号，主要为机车运行时司机与车站值班员、扳道工、运转车长等联络；（2）警告信号，主要是警告机车运行前方的行人、车辆及线路作业人员等。从环境保护角度而言，机车鸣笛的噪声水平愈高，对环境噪声质量的影响愈大。
根据对北京市等5个城市有关列车通过时机车鸣笛与不鸣笛时的铁路环境噪声的监测结果，表明在距铁路外轨30m处时，鸣笛时的铁路环境噪声比不鸣笛时的噪声级高 6～10dB（A），在200m距离当有建筑物时，声级差约2～3dB（A）；无建筑群时，声级之差约为7～8dB（A）。显然，机车鸣笛具有声级高、传播距离远的特点。可见，机车鸣笛是造成声环境质量下降的一个重要因素。
鸣笛是突发噪声，对人影响更大；因此建议采取以下措施：
（1）采用安装强指向性风笛装置。
（2）严格控制鸣笛时长，尽量采用短鸣笛。
4.4.6 交通运输的噪声影响分析
本项目货物汽车运输产生的噪声对运输道路沿线的居民点有一定的影响，车辆噪声声级水平取决于多种因素，载重车辆交通噪声的声级值一般在70～85dB（A）之间，噪声排放方式为间断排放，为避免和减轻噪声对运输沿线居民点的影响，采取以下措施：
（1）合理规划运输时间，货物运输尽量安排在白天进行；
（2）加强管理，严格限制进出项目区运输车辆的车速，严禁野蛮驾驶；
采取以上措施后，汽车运输对沿线居民点的影响可以接受。
4.4.7 装卸区噪声影响分析
本项目配备有装卸设备，主要为2台正面吊装卸。在装卸货物时会产生装卸噪声，主要产生在装卸厂区内，装卸噪声在经距离衰减后，厂界噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类标准，对周围环境的影响较小。
4.4.8 对声环境保护目标的影响分析
根据现场踏勘调查，本项目200m范围内均无声环境保护目标。
本项目铁路运营噪声、机车鸣笛噪声、交通运输、装卸区等噪声经过采取相关措施后对声环境保护目标的影响较小。
4.4.10 声环境影响评价结论
从噪声预测结果达标分析表看出：项目厂区边界噪声值均能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类（昼间65dB（A））标准要求，夜间不运行，位于既有铁路（现有到发4条货运线）外轨中心线西30m、既有铁路（现有到发4条货运线）外轨中心线东30m与新建铁路（H1、H2新建货运线）外轨中心线西30m交叉点、新建铁路（H1、H2新建货运线）外轨中心线东30m的3个预测点，均可达《铁路边界噪声限值及其测量方法》（GB12525-90）修改方案中表1、表2中限值（昼间70dB（A））。
项目厂界外200米范围内无声环境保护目标，本项目噪声对周围环境影响较小。
[bookmark: bookmark31][bookmark: _Toc30714]4.5 运营期振动影响分析
4.5.1 评价方法
列车运行振动源强主要采用《铁路建设项目环境影响评价噪声振动源强取值和治理原则指导意见（2010 年修订稿）》（铁计函〔2010〕44 号文）确定，并根据工程实际情况进行修正，采用模式法对振动保护目标处振动影响进行预测。
4.5.2 评价范围
轮轨振动为铁路的主要振动源，其产生机理为轮轨激励产生振动经轨枕、道床传递至桥梁及其基础，再由基础传递至地面，从而引发地面和建筑物的振动。参考铁道部发布的《铁路工程建设项目环境影响评价技术标准》（TB10502-93），铁路振动评价范围与振动源强、路基结构、地质状况有关，振动在沿地表的传递过程中衰减很快，一般评价范围为距离铁路外轨中心线60m处足够。因此，本项目振动评价范围确定为铁路外轨中心线至距其60m范围内。
项目铁路外轨中心线60m范围内无敏感点，距离本项目最近的居民点为本项目铁路外轨中心线东南侧约495m的兴源社区。本次预测仅针对达标控制距离进行预测。
4.5.3 预测模式
铁路振动源强、传播规律受到较多因素的影响，一般地形、地貌、地质条件以及某些人工构筑物均会对振动的产生、传播产生特殊的影响，因此振动的产生、传播随着各处具体情况的差异表现出各自的特点。
本次评价铁路线机车运行振动值类比同类项目振动源强，预测模式根据铁计函〔2010〕44 号文《铁路建设项目环境影响评价噪声振动源强取值和治理原则指导意见》进行预测，各项参数的修正及取值均根据工程实际情况进行确定。
（1）预测公式
本次环境振动影响预测采用铁计函〔2010〕44号文中推荐的模式预测法。铁路环境振动VLz的基本预测计算公式如下：
[image: ]
式中：VLZ0，i—振动源强，列车通过时段的最大 Z计权振动级，单位为dB；
Ci—第i类列车的振动修正项，单位为dB；
n—列车通过的列数。
振动修正项C式计算：
Ci=CV+CW+CL+CR+CG+CD+CB
式中：CV—速度修正，单位为 dB；
CW—轴重修正，单位为 dB；
CL—线路类型修正，单位为dB；
CR—轨道类型修正，单位为 dB；
CG—地质修正，单位为 dB；
CD—距离修正，单位为 dB；
CB—建筑物类型修正，单位为 dB。
（2）公式参数的确定
1）振动源强参数VLZ0i
本项目为货运列车，列车牵引采用内燃机，机车为DF5D、DF10D机车，项目采用有缝线路，列车参考速度在预测断面设计速度的75％〜125％范围内。
由于列车在项目区设计速度最高为25km/h，下表中最低速度只到50km/h，故本项目振动预测采用振动源强设计速度采用50km/h作为计算，若预测50km/h作为设计速度达标，则项目实际的25km/h也可达标。则参考速度取值120％，为60km/h。本铁路专用线振动源强取值78.5dB。
表 4.5- 1      普通货物列车通过振动源强表
	速度，km/h
	50
	60
	70
	80

	源强，dB
	78.5
	79.0
	79.5
	80.0


2）速度修正Cv
预测时的列车运行计算速度，应尽量接近预测点对应区段正式运营时的列车通过速度，不应按最高设计列车运行速度计算。列车速度的确定应考虑不同列车类型、起动加速、制动减速、区间通过、限速运行等因素的影响。预测计算速度可按设计最高速度确定，即25km/h。
根据国内外铁路振动实际测量结果，速度修正CV关系式见下式：
[image: ]
其中：CV——速度引起的振动修正量，dB；
n——速度修正参数，n＝2；
V——列车运行速度，50km/h；
V0——参考速度，60km/h。
计算得本项目速度修正CV为-3.17dB。
3）轴重修正CW
当列车轴重与源强确定时给定的轴重不同时，其修正Cw可按下式计算：
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式中：W—预测车辆的轴重，t；
W0—参考轴重，t。
项目机车为DF5D、DF10D机车，轴重21t，参考轴重21t，因此无需进行轴重修正。
4）线路类型修正CL
距线路中心线30～60m范围内，对于冲积层地质，普速铁路路堑振动相对于路堤线路CL=2.5dB。
5）轨道类型修正 CR
高速铁路无砟轨道相对于有砟轨道，CR=-3dB；
本工程均为无砟轨道，CR=-3dB。
6）地质修正 CG
根据对振动的影响，地质条件可分为3类，即软土地质、冲击层、洪积层。相对于冲积层地质，洪积层地质修正：CG=-4dB；
相对于冲积层地质，软土地质修正：CG=+4dB。
本工程地质以冲洪积层为主，故修正CG=-4dB。
7）距离衰减修正CD
距离衰减修正CD按下式计算：
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式中：d0—参考距离，30m；
d—预测点到线路中心线的距离；
kR—距离修正系数，与线路结构有关，对于路基线路，当 d≤30m 时， kR= 1 ；当 30m＜d≤60m 时，kR=2 ；对于桥梁线路，当 d≤60m 时，kR=2。
8）建筑物类型修正 CB
预测建筑物室外0.5m振动时，应根据建筑物类型进行修正。不同建筑物室外0.5m 对振动响应不同，一般将各类建筑物划分为三种类型进行修正：
Ⅰ类建筑为良好基础、框架结构的高层建筑：
CB=-10dB
Ⅱ类建筑为较好基础、砖墙结构的中层建筑：
CB=-5dB
Ⅲ类建筑为一般基础的平房建筑：
CB=0dB
本项目振动敏感点为一般基础的平房或者低层建筑，属Ⅲ类建筑，故建筑类型修正 CB=0dB。
4.5.4 预测技术条件
（1）牵引种类
内燃机牵引，机车类型为 DF5D、DF10D，牵引质量合计为8000t ，轴重 21t。
（2）列车长度
45节编组，一节的长度为14m，所以45辆编组为630m，加上内燃调机单节最大22m，本评价预测列车长度按652m计。
（3）列车运行速度
项目主要是运行普通货运列车，本次评价列车运行速度以25km/h计算。
（4）轨道、道床条件
本工程采取有缝线路、无砟轨道。有缝线路采用50kg/m，每根25m标准长度钢轨。全线铺设无砟轨道。
（5）设计年限列车对数
本项目铁路专用线列车对数19对/日（共19列。预测模式输入为列车列数）。
（6）预测时段
预测时间昼间为8小时。
4.5.5 执行标准
振动环境执行《城市区域环境振动标准》（GB10070-88）中“工业集中区”标准，即昼间75dB。
4.5.6 振动预测结果
（1）建设铁路线营运期振动预测值
项目声环境和振动环境评价范围内无声环境保护目标，故不进行评价。
（2）建设铁路线营运期达标控制距离预测
根据本次评价的环境振动标准和工程特点，本次评价按表 4.5- 1最低速度（列车运行50km/h），预测列车不同距离处振动预测值，并给出相应路段的振动达标距离，具体详见表4.5-5。
表 4.5-5   铁路振动达标距离表
	车速
	线路形式
	预测值（dB）
	达标距离（m）

	
	
	12
	13
	13.92
	14
	20
	25
	昼间

	50km/h
	路基
	76.29
	75.47
	75.00
	74.05
	72.31
	68.33
	19.0

	注：执行《城市区域环境振动标准》（GB10070-88）中“工业集中区”标准，即昼间75dB，夜间72dB。


由上表可知，铁路路基距外轨中心线13.92m外即可满足《城市区域环境振动标准》（GB10070-88）中“工业集中区”标准，即昼间75dB。
4.5.7 振动环境影响评价结论
项目铁路外轨中心线60m范围内无敏感点，根据上文预测结果可知，铁路路堤距外轨中心线13.92m外即可满足《城市区域环境振动标准》（GB10070-88）中“工业集中区”标准，即昼间75dB。
由于列车在项目区设计速度最高为25km/h，项目采用50km/h作为源强进行预测，预测结果表明50km/h作为设计速度，列车在铁路路堤距外轨中心线13.92m外即可满足《城市区域环境振动标准》（GB10070-88）中“工业集中区”标准，则项目实际的运行速度25km/h也可在13.92m外满足《城市区域环境振动标准》（GB10070-88）中“工业集中区”标准要求。
[bookmark: bookmark32][bookmark: _Toc11286]4.6.运营期固体废物影响分析
4.6.1 固体废物产生量的种类及数量
由上文固体废物章节分析，项目运营期产生的固体废物主要是工作人员的生活垃圾、污泥、废矿物，固体废物产生及处置方式详见下表 4.6.1- 1。
表 4.6-1  固体废物产生及处置情况
	工序
	装置
	产生量/（t/a）
	处置措施
	最终
去向

	
	
	
	工艺
	处置量/（t/a）
	

	员工办公生活
	办公楼
	4.752
	收集至垃圾桶内，存储一定量后交由环卫部门统一清运处置。
	4.752
	环卫
部门

	生活废水处理工序
	化粪池
	1.17
	委托环卫部门统一清掏处置
	1.17
	环卫
部门

	初期雨水处理工序
	初期雨水收集池
	
	委托环卫部门统一清掏处置
	
	环卫
部门

	机械设备维修、保养
	电动正面吊、轨道
	0.01
	收集暂存至危废暂存间，暂存一定量后委托有相关危废处置资质的单位进行处理，并建立危险废物管理台账。
	废矿物油0.01
	有相关危废处置资质的单位

	
	
	0.05
	
	含油手套和抹布0.05
	


4.6.2 固体废物影响分析
项目运营期员工生活垃圾由垃圾桶收集后由专人定期清运至园区指定垃圾收集点，委托环卫部门统一清运处置，不在项目区乱堆乱放。
项目运营期固体废物均能妥善处置，对周边环境影响较小。
4.6.3. 固废影响评价结论
项目运行期各类固体废物去向明确，且均得到有效的处理、处置，固废处置率达到100%，总体来看，实现了固体废物的减量化、资源化，不会对当地环境造成不良影响。
[bookmark: _Toc27563]4.7环境风险评价
[bookmark: _Toc3998]4.7.1评价目的与重点
4.7.1.1环境风险评价原则
环境风险评价应以突发性事故导致的危险物质环境应急损害防控为目标，对建设项目的环境风险进行分析、预测和评估，提出环境风险预防、控制、减缓措施，明确环境风险监控应急建议要求，为建设项目环境风险防控提供科学依据。
4.7.1.2 环境风险评价内容
环境风险评价基本内容包括风险调查、环境风险潜势初判、风险识别、风险事故情形分析、风险预测与评价及环境管理等。
4.7.1.3 环境风险评价重点
环境风险评价应把事故引起厂（场）界外人群伤害、环境质量的恶化及对生态系统影响的预测和防护作为评价工作重点。环境风险评价的关注点是事故对厂（场）界外环境的影响。因此本评价把有毒有害物质的泄漏对厂界外的环境影响作为本评价的重点。
[bookmark: bookmark39][bookmark: _Toc22631]4.7.2 环境风险调查
4.7.2.1 建设项目风险源调查
项目不涉及危险化学品和原油的运输，运输的产品主要为煤焦，使用内燃机进行牵引；项目运营期产生的废气主要是内燃机废气（烟尘、NOx、SO2）、运输车辆尾气、道路扬尘（TSP）、装卸扬尘等；废水主要为生活污水；固体废物主要是生活垃圾、污泥等。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B重点关注的危险物质及临界量，本项目环境风险物质主要为牵引内燃机车所用的柴油和轨道保养过程中产生的废矿物油。风险物质的理化特性及危险特征如下：
1、柴油
表 4.7-1    柴油理化性质、危险特性一览表
	中文名称
	柴油
	英文名称
	Diesel oil;Diesel fuel

	分子式
	—
	外观与性状
	稍有黏性的棕色液体

	危险标记
	7（易燃液体）
	分子量
	—

	熔点
	- 18℃
	沸点
	282—338℃

	溶解性
	不溶于水，溶于多数有机
溶剂
	闪点
	
62—90℃

	爆炸极限
	……
	稳定性
	稳定

	相对密度
	（水=1）0.87—0.9
	燃烧热
	—

	燃烧分解产物
	一氧化碳、二氧化碳
	蒸汽压 kPa
	—

	主要用途
	主要用作柴油机的燃料

	侵入途径
	吸入、食入、经皮吸
收
	UN 编号
	
31001
	
CASNO
	
8006-61-9

	急性毒性
	小鼠经口 LD50:7500mg/kg（） ；兔经皮 LC50： ﹤5ml/kg

	危险特性
	遇明火、高热或氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。

	健康危害
	皮肤接触柴油可引起接触性皮炎、油性痤疮，吸入可引起吸入性肺炎，能经胎盘进入胎儿血中。柴油废气可引起眼、鼻刺激症状，头晕及头痛。



2 、废矿物油
表4.7-2  废矿物油理化性质及危险特性表
	标识
	中文名：矿物油

	
	英文名：paraffin

	
	危险性类别：可燃液体

	理化性质
	外观与性状：无色透明油状黏性液体，室温下无嗅无味或略带异味，对酸、热、光都很稳定。

	
	熔点 (℃) ：-
	沸点 (℃) ：-

	
	临界温度 (℃) ：-
	临界压力（MPa）：-

	
	饱和蒸气压（KPa）：-
	燃烧热 （KJ/mol）：-

	
	密度：0.85 g/mL at 20 C

	
	溶解性：不溶于水、甘油、冷乙醇。溶于热乙醇、二硫化碳、乙醚、酯、氯仿、
苯、石油醚。除蓖麻油外，与许多油脂和蜡都能混合。

	燃烧爆
炸危险
性
	燃烧性：本品可燃，具有窒息性。

	
	引燃温度 (℃) ：300
	闪点 (℃) ：220

	
	爆炸下限（%）：-
	爆炸上限（%）：-

	
	最小点火能（mj）：-
	最大爆炸压力（MPa）：-

	
	危险特性
	遇明火、高热可燃

	
	禁配物
	/

	
	消防措施
	消防人员须佩戴防毒面具、身穿全身消防服，在上风险灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。灭火剂：雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。

	毒性
	急性毒性
	LD50  ：无资料。LC50  ：无资料

	
	毒性
	无资料

	
	健康危害
	侵入途径：吸入、食入；急性吸入，可出现乏力、头晕、头痛、恶心，严重者可引起油脂性肺炎。慢接触者，暴露部位可发生油性痤疮和接触性皮炎。可引起神经衰弱综合征，呼吸道和眼刺激症状及慢性油脂性肺炎。有资料报告，接触石油润滑油类的工人，有致癌的病例报告。

	
	防护
	工程控制：密闭操作，注意通风；
呼吸系统防护：空气中浓度超标时，建议佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）。紧急事态抢救或撤离时，应该佩戴空气呼吸器。
眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。
身体防护：穿防毒物渗透工作服；
手防护：戴橡胶耐油手套；
其他：工作现场禁止吸烟。避免长期反复接触。

	
	急救措施
	皮肤接触：立即脱去被污染的衣着，用大量清水冲洗；
眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水冲洗，就医；吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道通畅，如呼吸困难，给输氧；如呼吸停止，立即进行人工呼吸，就医；
食入：饮足量温水，催吐，就医。

	贮运条件
	储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。应与氧化剂分开存放，切忌混储。配备相应品种和数量的消防器材。出去应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。
运输前应先检查包装容器是否完整、密封，运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与氧化剂、食用化学品等混装混运。运输车船必须彻底清洗、消毒，否则不得装运其他物品。

	
	位置应远离卧室、厨房，并与电源、火源等部位隔离。公路运输时要按规定路线行驶。

	泄漏应急处理
	迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。
小量泄漏：用砂土或其他不燃材料吸附或吸收。
大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。
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4.7.3.1 物质危险性识别
物质危险性识别，主要包括原辅材料、燃料、中间产品、副产品、最终产品、污染物、火灾和爆炸等伴生/次生污染物等。本项目主要使用的原辅料、中间产物、副产品、产品等种类和理化、毒理特性见上表 .7.2-1~4.7.2-2。因此，本次评价对上述涉及的危险化学品根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录 B，并查阅项目所涉及物质中的急性毒性数据，判定其是否属于风险物质。风险物质识别情况具体详见表4.7-3。
表 4.7-3    本项目风险物质辨识情况一览表
	序号
	物质名称
	物料形态
	CAS 号

	1
	柴油
	液体
	/

	2
	废机油
	液体
	/


4.7.3.2 生产系统危险性识别
生产系统性危险性识别，包括主要生产装置、储运设施、公用工程和辅助生产设施，以及环境保护设施等。生产过程潜在危险性识别的目的是根据建设项目的生产特征，结合物质危险性识别，根据项目生产工艺过程对项目功能系统划分危险单元。
本项目生产过程中涉及的危险单元及风险源见表4.7-4。
表4.7-4  本项目危险单元一览表
	危险单元
	风险源
	危险物质
	危险物质最大存量t
	危险性
	存在条件
	转化为事故的触发因素
	是否为重大风险源

	储存单元
	机车自带柴油箱
	柴油
	8.82
	易燃物质
	设备
	泄漏、火灾、爆炸
	是

	
	危废暂存间
	废矿物油
	0.01
	易燃物质
	贮存
	泄漏、火灾
	是


4.7.3.3 环境风险类型
本项目涉及的物质风险识别如下：
①项目机车自带柴油桶由于操作不严谨、管理制度不完善或车辆操作不善、维护保养不及时等原因发生漏油事故，若处理不及时，可能引起火灾爆炸事故以及对附近局部地表水体、土壤、地下水环境产生不利影响。
②危险废物若未按要求规定处置，泄漏至露天外环境中，被雨水冲刷浸泡后，有毒有害物质进入附近水体，对水体造成污染；其次，危险废物丢弃、遗弃到外环境中，对丢弃、遗弃点的土壤环境造成污染影响；以及发生火灾事故次生污染物不完全燃烧产生CO，对环境空气造成污染以及 CO 扩散造成人员中毒。
通过以上分析，本项目风险识别结果见下表4.7-5。
表4.7-5  本项目风险识别结果
	危险单元
	风险源
	主要危险物质
	环境风险类型
	环境影响途径

	储存单元
	机车自带柴油箱
	柴油
	泄漏、火灾爆炸引起的伴生/次生污染物排放。
	大气、地表水、土壤、
地下水。

	
	危废暂存间
	废机油
	
	大气、地表水、土壤、
地下水。
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4.7.4.1 环境风险潜势初判
1、环境风险潜势划分
建设项目环境风险潜势划分为Ⅰ 、Ⅱ 、Ⅲ 、Ⅳ/Ⅳ+级。根据建设项目涉及的物质和工艺系统的危险性及所在地的环境敏感程度，结合事故情形下环境影响途径，对建设项目潜在环境危害程度进行概化分析，按照表4.7-6确定环境风险潜势。
表4.7-6  建设项目环境风险潜势划分
	环境敏感程度（E）
	危险物质及工艺系统危险性（P）

	
	极高危害（P1）
	高度危害（P2）
	中度危害（P3）
	轻度危害（P4）

	环境高度敏感区
（E1）
	Ⅳ+
	Ⅳ
	Ⅲ
	Ⅲ

	环境中度敏感区
（E2）
	Ⅳ
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅱ

	环境低度敏感区
（E3）
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅱ
	Ⅰ


2、P 的分级确定
分析建设项目生产、使用、储存过程中涉及的有毒有害物质，参见导则中附录 B 确定危险物质的临界量。定量分析危险物质数量与临界量的比值（Q）和所属行业及生产工艺特点（M），按附录 C 对危险物质及工艺系统危险性（P）进行判断。
（1）危险物质数量与临界量比值（Q）
计算所涉及的每种环境风险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录 B 中对应的临界量的比值 Q（在不同厂区的同一种物质，按其厂界内最大存在总量计算）：
①当企业只涉及一种环境风险物质时，计算该物质的总数量与其临界量比值，即为 Q；
②当企业存在多种环境风险物质时，则按下式计算物质数量与其临界量比值（Q）。
Q=q1/Q1+q2/Q2+ ……qn/Qn
式中：q1 ，q2              qn−−每种环境风险物质的最大存在量，单位为 t；
Q1 ，Q2              −−每种环境风险物质的临界量，单位为 t。
当 Q<1 时，该项目环境风险潜势为Ⅰ 。当 Q≥1 时，将 Q 值划分为：1≤Q<10； 10≤Q<100；Q≥100。
根据化学品储存的具体情况，本项目涉及的部分化学品列入了突发环境事件风险物质名单之内，具体如表4.7- 7。

表 4.7-7    环境风险物质数量与其临界量比值（Q）

	序号
	物质名称
	是否为附录 B 风险物质
	最大贮存量（t）
	临界量（t）
	qn/Qn

	1
	柴油
	是
	8.82
	2500
	0.003528

	2
	废机油
	是
	0.01
	2500
	0.000004

	合计
	0.0003532


根据上表可知 ，本项 目涉及的风险物质最大储量与临界量比值的和为0.0003532，Q<1，可直接判定项目环境风险潜势为Ⅰ，据《建设项目环境风险评价技术导则》（H169-2018）评价工作等级划分要求，确定本项目环境风险评价等级为简单分析。环境风险简单分析应定性分析说明环境影响后果。因此，本次评价仅定性分析，不做预测分析。
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4.7.5.1 大气环境风险影响分析
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中要求，大气环境风险简单分析应定性分析说明大气环境影响后果。因此，本次评价仅定性分析，不做预测分析。项目大气环境风险主要考虑到柴油、废矿物油等泄漏时引发火灾造成的次生污染对周边环境的影响。
柴油、废矿物油属于易燃、易爆物质，柴油、废矿物油泄漏到环境中遇明火、高热易燃烧爆炸。火灾事故时会产生CO、CO2，将对大气环境造成影响，项目区内燃机车自带邮箱储存量为10500L，仅作为内燃机工作时使用，泄漏柴油可控在项目区内，同时运营过程中应严格遵守运输的规章制度，加强车辆管理，及时维修保养，内燃调机油箱泄漏的概率较小；项目危废暂存间设专人管理，一旦发生泄漏能及时发现并处理。企业应设置禁止吸烟、禁止明火等标志，加强员工安全防火意识，按照消防要求设置灭火器等相应防火应急措施后，发生风险概率很小。
建设单位同时建立突发事故报告与应急响应制度与规程，一旦发生意外，在采取应急处理的同时，迅速报告公安、交通运输部门和环保等有关部门，必要时在 3 分钟内疏散群众，防止事态进一步扩大和恶化。企业应在厂区设置明显的风向标，应在厂区不同方向分设 2 个以上人流、物流大门，并结合厂区主要风险单位分布、应急救护场所位置、厂区道路及与厂外交通道路情况，安排企业事故应急疏散线路，在厂区明显位置设图示意，保证事故状态下人员可根据当时风向、自动选择安全、合理的应急疏散撤离线路，保证应急疏散的快捷、有序、高效。
综上所述，项目在采取措施后，大气环境风险影响是可接受的。
4.7.5.2 地表水环境风险影响分析
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中要求，本次地表水环境风险评价仅定性分析，不做预测分析。项目地表水环境风险主要考虑项目柴油、废矿物油泄漏对周边地表水环境的影响。根据现场调查，项目区最近地表水体为项目西北侧约90m处的东干渠。
项目不设置备用柴油发电机室，仅内燃机工作时使用柴油，经与建设单位核实，项目区不设置油罐，内燃机车加柴油时到曲煤焦化内部柴油区加。若内燃机油箱泄漏、储存不当或车辆使用不当导致油品一旦发生泄漏进入水体，将会对水质造成一定的影响，浓度较高时会导致水体中动植物死亡，造成地表水体污染。
项目区存放的柴油为油箱，储存量为10500L，仅作为内燃机工作时使用，泄漏柴油可控制在项目区内，泄漏废机油可控制在危废暂存间。环境风险可控，不会径流至地表水中，因此，项目地表水环境风险是可控的。
综上所述，项目在采取措施后，地表水环境风险影响是可接受的。
4.7.5.3 地下水环境风险影响分析
项目为铁路专用线项目，项目的主体运输设施和装置基本置于地面上，属于污废水渗漏或泄漏相对易于发现和易处理的区域，且项目维修区、危废暂存间、化粪池、初期雨水收集池等区域按照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中的防渗要求进行防渗设计，厂区采取防渗措施的情况下，项目正常运行过程中产生的废水发生渗漏的可能性较小，同时在运行期加强维护和管理情况下，废水发生渗漏造成地下水污染的可能性较小，项目建设运营对地下水环境的影响是可控的。
4.7.5.4 土壤环境风险影响分析
项目建设用地属于铁路用地及仓储物流用地，项目针对各类污染物均采取了对应的污染治理措施，可确保污染物的达标排放，可从源头上控制项目对区域土壤环境的污染源强，确保项目对区域土壤环境的影响处于可接受水平。其次，项目维修区、危废暂存间、化粪池、初期雨水收集池等等区域按照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）的防渗要求进行建设，加之落实污染防治措施和环境风险应急预案防止泄漏发生，可以有效防止跑、冒、滴、漏对厂区土壤环境造成的不利影响。
4.7.5.5 铁路交通事故风险分析
货物野蛮装卸造成包装损坏，导致货物泄漏，运营设备的损坏，货物包装不按照规定等，导致货物泄漏，同样诱发环境风险。根据对既有铁路运营行车事故的调查，因技术设备不良或故障而诱发的重大行车事故占 43.7% ，由于工作人员人为过失造成重大行车事故占 49.0%，而由于自然和其他不可预见因素造成重大行车事故仅占 7.3% ，可见加强管理，尽可能消除人为不安定因素，加强运营设备检修及维护工作，减少不良设备的隐患，可大大减少货物运输中对环境造成污染的潜在风险。
[bookmark: bookmark43][bookmark: _Toc133]4.7.6 环境风险防范及管理措施
尽管环境风险的客观存在无法改变，但通过科学的设计、施工、操作和管理，可将风险事故发生的可能性和危害性降低到最低程度，真正做到防患于未然，达到预防事故发生的目的。风险管理的重点在于减缓、防范措施。
4.7.6.1 大气环境风险防范措施
（1）项目柴油、废机油根据生产需求量少量存储，不在项目内大量存放。废机油储油设施的材料符合要求，对其进行防腐保护，防止因腐蚀产生跑、冒、滴、漏等现象发生。
（2）在柴油使用过程中，应该严格参照《危险化学品安全管理条例》（国务院令第344号）要求，要做好柴油的贮存、使用，防止火灾风险事故的发生。
（3）柴油、废机油储存区域配备应急桶、铲子、沙子等应急物资，当发现油品泄漏时，先进行溢流围堵，用沙子吸收泄漏的液体，然后用铲子铲装含油沙至应急桶，妥善处置；尽快找出泄漏源并进行封堵处理。
（4）加强车辆管理，制定严格的运输规章制度，及时对内燃调机进行保养，防止油箱泄漏。
（5）在项目总平面布置方面，严格执行国家的相关规范要求，所有建、构筑物之前或与其他场所之间留有足够的防火间距，防止在火灾或爆炸时相互影响。
（6）在厂区配套建设应急救援设施、救援通道、应急疏散路线、应急疏散避难所等防护设施，按《安全标志》规定在装置区设置有关的安全标志。
（7）发生突发环境风险事故时，应远离事故区，向当天风向的上风向疏散，优先沿厂区外道路向西疏散。
4.7.6.2 地表水风险防范措施
（1）项目区设置1间独立的、建筑面积为2m2的危废暂存间，设立明显标牌标识，地面硬化并采取防渗措施，危险废物经分类收集后统一暂存于危废暂存间，严禁随意堆放、处置。
（2）定期对柴油箱及机油桶进行巡查，定期进行设备维护和保养，若有容器破损，及时更换，杜绝油品渗漏事故，防止对地表水、地下水、土壤环境造成影响。
（3）危险废物及时交由有资质的单位进行处置，同时设置相关台账，严格记录危险废物的产生及处置情况。禁止在项目内大量堆存。
（4）按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597—2023）中相关要求危废暂存间采取防渗、防腐、防雨和防流失措施。
4.7.6.3 铁路安全风险防范措施
（1）加强沿线路基、轨道构筑物等设施、信号设备以及机车、车辆的检查、维护工作，以保证其经常处于安全、完好状态。
（2）加强员工管理和培训，避免野蛮装卸货物，员工操作不当造成列车脱轨、翻车事故的发生，以免货物落入水体造成污染。
4.7.6.4 其他风险防范措施
（1）厂区内的环境风险应急物资有专人管理，设置在明显和便于取用的地点，周围不准存放其他物品。
（2）消防通道始终保持畅通无阻。厂内的消防栓定期检修，防止堵塞，保持其处于正常的可使用的状态。
（3）加强环境风险应急救援、消防灭火知识的教育，使每位职工都会正确使用应急救援物资、消防器材等。
[bookmark: bookmark44][bookmark: _Toc10275]4.7.7 风险发生后的措施
发生泄漏时可参照下述应急措施。
（1）发现泄漏事故者应立即向生产调度室，说明事故发生地点及部位，并积极采取一切有效措施减少泄漏或想办法切断泄漏源；启动应急预案。
（2）生产调度室在接到报警后，应根据事故大小迅速通知指挥部成员及各救援专业队伍前往事故现场。应迅速查明泄漏部位，立即向救援指挥部报告，并做好抢险抢修及紧急停车的准备工作。
（3）指挥部成员到达现场后，根据事故状况及危害程度、下达相应的应急救援命令。如大量泄漏，一时难以控制，迅速通过广播或其他方式有序地疏散处于危险区的员工及群众，或指导其采取简易有效的保护措施。如扩散危及厂外人员安全时，应迅速组织有关人员协助地方政府，疏散污染范围内的居民及其他人员。并按专业分工向主管部门报告，如持续时间长，应随时将事故变化及处理情况简要报告上级部门，必要时应请求支援。
（4）环保人员到达事故现场后，查明泄漏浓度和扩散情况，必要时报告地方生态环境部门。
（5）当事故得到控制后，应迅速开展如下工作：成立由总经理或公司分管领导任组长，安全、环保、保卫生产技术部门和发生事故的车间组成的事故调查小组，查明事故原因，总结经验教训，落实防范措施，尽快恢复生产。成立由公司分管领导任组长，由设备部、技术部门组成的抢修小组，研究抢修方案，尽快组织抢险抢修，防止事故扩大，减少损失，总结抢险抢修经验。按事故报告程序，逐级向上级主管部门报告，协助上级部门开展事故调查，并做好善后工作。
[bookmark: bookmark45][bookmark: _Toc30969]4.7.8 应急预案
为预防和减少事故发生，规范灾难应急管理和应急响应程序，建立统一指挥、分级负责、反应快捷的应急工作机制，及时有效地开展应急救援工作，最大限度减少人员伤亡和财产损失，项目应根据《突发环境事件应急预案管理办法》、《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》及《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）中相关要求，并根据实际情况，编制本项目《突发环境事件应急预案》，报当地行政主管部门进行备案。
[bookmark: bookmark46][bookmark: _Toc7126]4.7.9 环境风险评价结论
本项目环境风险潜势为Ⅰ，本评价认为在科学管理和完善的预防应急措施处置机制保障下，本项目发生风险事故的可能性是比较低的。企业严格按照有关规范标准、规范及条例的要求，认真落实环境风险防范措施，编制完善的应急预案，并在相关部门备案的前提下，项目环境风险是可控的，事故的影响是短暂的，在事故妥善处理后，周围环境质量可以恢复原状水平。
项目风险简单分析见表4.7-8。




表4.7-8  建设项目环境风险简单分析内容表
	建设项目名称
	云南曲煤焦化实业发展有限公司集装箱堆场提质改造项目

	建设地点
	云南省曲靖市沾益区曲靖高新技术产业开发区花山片区

	地理坐标
	103度52分41.803秒，25度45分9.067秒

	主要危险物质及分布
	本项目涉及的危险物质为柴油和废矿物油，废矿物油最大存在总量为0.01t，暂存于危废暂存间内。柴油最大存在总量为8.82t，存于内燃机车柴油箱内

	环境影响途径及危险后果
	柴油和废矿物油泄漏后，将会下渗污染所处区域的潜水含水层。若遇到降雨天气，将会随着雨水进入附近地表水造成污染。

	风险防范措施要求
	规范设置危废暂存间，地面进行防渗，废矿物油收集送至暂存间由专职人员负责，废矿物油产生及处置须记录有台账，定时进行危废暂存间的检查巡视，危废收集桶设置托盘防止废机油泄漏到外环境。须配备有应急桶、铲子、沙子等应急物资。发现废矿物油泄漏应先进行溢流围堵，用沙子吸收溢出的液体，然后用铲子铲装含油沙至应急桶，妥善处置。尽快找出泄漏源并进行封堵处理，避免持续泄漏。

	填表说明（列出项目相关信息及评价说明）：
本项目拟采取的环境风险防范措施有效可行。项目环境风险可防控，总体环境风险小，根据项目Q值计算，判定环境风险潜势为I，项目环境风险为简单分析。


[bookmark: bookmark33][bookmark: _Toc28115]4.8.运营期地下水影响分析
[bookmark: _Toc6162]4.8.1场地地质概况及区域水文地质条件
4.8.1.1场地地质概况
场地内地层出露较少，主要为第四系、石炭系和二叠系，出露的地层由老至新分述见表4.8-1。
表4.8-1 区域内地层简表
	界
	系
	统
	组
	代号
	厚度(m)
	主要岩性

	新生界
	第四系
	/
	/
	Q4
	0-8
	杂色冲洪积、残坡积粉质粘土、砂及卵砾石

	上古生界
	二叠系
	下统
	栖霞茅口
组
	P1q+m
	237-645
	灰一深灰色粉晶骨屑灰岩，虎斑状白云质灰岩夹白云岩

	古生界
	石炭系
	中上统灰
	/
	C
	8-20
	石炭系未分层：褐红、褐黄色灰岩，灰色，浅灰色灰岩夹白云质条纹灰岩


据钻孔揭露地层资料，场地勘探深度范围内岩土结构由杂填土（Q4ml）、红黏土（Q4el）、石炭系中上统灰岩（C2-3）组成。根据土的物理力学特征及其分布形态，将场地地基土详细划分为5个主层，现从上至下分别描述如下：依据《岩土工程勘察规范》（GB50021－2001）（2009年版）第3.3条分类原则，根据将场地地基土划分为6个主层1个亚层，现从上至下分别描述如下：
第①层：杂填土（Q4ml）
杂色、褐红、灰褐色，稍湿，松散，主要成分为建筑垃圾、黏土，含少量碎石、角砾，局部含生活垃圾。堆填时间＞5年，结构松散，场区连续分布，层顶埋深0.00，揭露层厚0.60～8.50m，平均厚度2.23m。
第②层：红黏土（Q4el）
褐红、褐黄色，可塑状，稍湿，切面稍光滑，韧性中等，干强度高，红黏土裂隙发育特征为较多裂隙（1~2条），土体结构为巨块状的，干易开裂，遇水易软化，自由膨胀率为19%~75%，具弱~中膨胀潜势，全区连续分布层顶埋深 0.60～8.50m，揭露层厚1.50～14.10m，平均厚度7.89m。
第③层：红黏土（C2-3）
褐红、褐黄色，软塑状，稍湿，切面光滑，韧性中等，干强度中等，红黏土裂隙发育特征为较多裂隙（1~2条），土体结构为巨块状的，干易开裂，遇水易软化，自由膨胀率为21%~33%，属非膨胀土，场地大部分区域分布，层顶埋深4.00～15.00m，揭露层厚0.90～6.70m，平均厚度 2.68m。
第④层：强风化灰岩（C2-3）
灰色，浅灰色，取芯成碎石土、碎块状，中密状，节理裂隙强烈发育，岩石组织结构已部分破坏，风化差异明显，岩体极破碎，节理裂隙中有黏性土等充填，场地部分区域分布，层顶埋深4.80～20.00m，揭露层厚0.30～4.10m，平均厚度1.83m。
第⑤层：中风化灰岩（C2-3）
灰色、深灰色，取芯多呈柱状、短柱状，局部碎块状，岩芯表面见偶溶蚀痕迹，裂隙一般发育，裂隙处多由泥质充填，岩石质量指标（RQD）值约为60%，岩石饱和单轴抗压强度平均值为57.98MPa，岩石属较硬岩，完整程度为较完整，岩体基本质量等级划分为Ⅲ类。本层为场地基底，岩面起伏大，全区连续分布，层顶埋深6.20～22.10m，揭露层厚0.90～8.30m，平均厚度5.89m。
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场区基岩为碳酸盐岩系，溶蚀裂隙发育，属溶蚀地貌，岩芯偶见溶蚀痕迹，共施工钻孔53个，场地共揭露溶洞7个，溶隙洞穴中多数半充填碎石土及可-软塑状红黏土，局部全充填碎石土，场地见洞隙率13.2%，溶洞竖向发育最深为4.2m，线岩溶率为8.46%，按《建筑地基基础设计规范》第6.6.2条，场地见洞隙率小于30%，大于10%；线岩溶率小于20%，大于5%，评价场地为岩溶中等发育。
4.8.1.2区域地质构造
（1）构造单元
评价区属于构造侵蚀、溶蚀低中山地貌，区内华夏系构造分布较广，在它的伸展地带，对地表水地下水的控制作用主要表现为:含水层的展布与地下水的运动方向，大体上也与构造线的方向一致，含水层具有层状广布之特点；在牛头山复背斜西北翼，主要含水地层为下古生代碳酸盐类含水层，在其东南翼，即大北山断裂以东，主要含水层为上古生代碳酸盐类地层，亦具有层状广布之特点；该构造控制了越州、陆良、路南断坳盆地，星北东南西向展布，盆地两侧被抬升为山区，地下水向盆地方向运动，在河流切割地段和盆地边缘，除有泉群涌露构成了较多的富水块段外，同时也是盆地深部可溶岩的补给水源，水位由浅变深，由潜流变成承压流。
（2）区域主要活动断裂
断坳盆地是由地壳挠曲，其一侧沿断裂下陷所形成。它们的特点:面积比较宽大，断层一侧边界平直与外围山地高差大；并常有断层陡崖或三角面，另一侧与山地高差小，地形起伏较缓；新生代沉降幅度新层一侧增大，另一侧减小。在沉积薄的地方，特别是基底为碳酸盐岩地区，可开采基岩地下水；靠近断层一侧基岩埋藏很深，而新生界又为湖相沉积，富水性差，利用盆地的地下水十分困难。盆地边缘常是山地地下水排泄带，泉水较多。
地块所在区域因地块第四系松散堆积层厚度较大，所有钻探及采样工作都在第四系地层中进行，未涉及深层地下水的开发及利用。地质构造对地块区松散孔隙潜水影响不大。
区域构造见下图
[image: 图片]
图4.8-1 区域构造图
4.8.1.3项目区水文地质条件
评价区范围内出露了第四系松散堆积层（Q）、石炭系中上统灰岩（C2-3）和二叠系下统栖霞茅口组（P1q+m）。
（1）第四系松散堆积层（Q）
广泛分布于评价区地表，岩性以杂填土、粉质黏土和红黏土为主。其中杂填土层成分以粉质黏土、红黏土、泥质板岩、白云质灰岩及粉晶白云岩碎块和岩屑为主，厚度0~15m不等，结构疏松至密实，含上层滞水，受季节性影响明显，含水量及地下水位动态变化较大。残坡积黏土层以褐红-褐黄色粉质黏土和红黏土为主，厚度0~8m，岩土结构致密，透水性较差，具备一定防污防渗性能。根据钻探揭露成果，地块实际钻探过程中孔位揭露至杂填土层、黏土层时存在岩芯稍湿现象，其主要由大气降水、地表冲洗水渗透形成，无初见及稳定水位。
（2）石炭系中上统灰岩（C2-3）
广泛分布于评价区浅层，岩性以强风化灰岩及中风化灰岩为主。岩性为灰白色，厚层鲕状灰岩、生物碎屑灰岩夹白云岩，表层风化强烈，局部全风化，风化不均匀，岩溶裂隙较发育，局部岩体较破碎，地表出露于厂区内及西侧。厚度0~20m。本项目岩土工程勘察在整个场区勘察钻孔55个，勘察钻孔深度范围内未能测到初见水位和稳定水位。
（3）二叠系下统栖霞茅口组（P1q+m）
广泛分布于评价区深层，岩性以中风化灰岩为主，灰白色、褐灰色，砂质结构，层理构造，节理裂隙较发育，岩芯破碎，主要为机械破碎，岩芯呈碎块状，锤击声哑，无回弹，单轴饱和抗压强度标准值frk=39.30MPa，属较硬岩类，岩石完整程度较破碎，岩体基本质量等级划分为Ⅳ类。场地内该地层分布较连续，厚度大，较稳定。场地内53个钻孔均未揭露到该层。只在项目地下水打井过程中揭露，2个钻孔全部揭露，J1在24.7m深度揭露，J2在25.8m深度揭露）。该层为厂区场地主要下伏地层，监测井均揭露该地层碳酸盐岩岩组岩溶水。
4.8.1.4项目场区水文地质条件调查与分析
（1）项目区及周边饮用水情况调查
根据现场调查和询问，位于项目区东南，距项目厂区约430m的花山街道兴源社区及其周边村庄的居民饮用水为自来水，自来水水源为项目区东北2140m的花山水库：位于项目区南侧，距项目厂区约2.35km的十里铺社区及其周边村庄的居民饮用水为自来水，自来水水源为花山水库：位于项目区西南，距项目厂区约6.28km的松林社区及其周边村庄的居民饮用水为自来水，自来水水源为花山水库。在项目区周边调查发现了6个村民水井，根据曲靖市沾益区花山街道办事处出具证明“曲靖市沾益区松林社区、十里铺社区及周边村庄、散户等已铺设供水管网，居民饮用水水源为花山水库，未使用地下水作为居民饮用水源。”
根据花山街道兴源社区居民委员会出具证明“曲靖市沾益区花山街道兴源社区辖区内，居民饮用水水源为花山水库，未使用地下水作为居民饮用水源。”
曲靖高新技术产业开发区花山片区地处花山水库地下水径流区下游位置，项目的建设和运营不会对花山水库地下水环境造成直接影响；故项目建设对居民用水影响较小。
表4.8-2项目区及其周边村民水井和泉点调查情况信息表
	水井和泉点名称
	经纬度
	地面高程(m)
	井深(m)
	地下水位(m)
	地下水类型
	含水层岩性及地层代号
	与厂区的方位及距边界距离
	使用情况

	曲靖大为焦化制气地下水监测井DX01
	103°52'41.97"
25°44'45.68"
	1973
	30.4
	1966.7
	岩溶水
	灰岩(P₁q+m)
	西南，0.07km
	不作为饮用水使用

	曲靖大为焦化制气地下水监测井DX02
	103°52'23.77"
25°44'36.34"
	1966
	30.5
	1959.5
	岩溶水
	灰岩(P₁q+m)
	西南，0.64km
	不作为饮用水使用

	曲靖大为焦化制气地下水监测井DX03
	103°52'32.07"
25°44'20.45"
	1967
	31.8
	1961.5
	岩溶水
	灰岩(P₁q+m)
	西南，0.89km
	不作为饮用水使用

	迤堵村2#水井
	103°51′53.91″
25°45′0.78″
	1959
	12
	1956.48
	孔隙水
	粘土(Q₄ᵃˡ)
	西南，1.14km
	不作为饮用水使用

	胡家小村水井
	103°51′54.90″
25°44′37.83″
	1956
	11
	1953.86
	孔隙水
	粘土(Q₄ᵃˡ)
	西南，1.35km
	不作为饮用水使用

	晏家塘村水井
	103°51′35.22″
25°44′23.32″
	1956
	13
	1952.92
	孔隙水
	粘土(Q₄ᵃˡ)
	西南，2.05km
	不作为饮用水使用
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图4.8-1  项目区周边水井和泉点分布图
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	迤堵村1#水井
	1622号泉点
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	下游污染扩散监测井（曲靖大为焦化制气地下水监测井DX01）
	曲靖大为焦化制气地下水监测井DX02
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	（c）迤堵村2#水井
	（d）胡家小村水井
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	（e）晏家塘村水井
	（f）十里铺水井
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	曲靖大为焦化制气地下水监测井DX03
	上游背景监测井J1
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	项目区污染监测井J2


（2）地下水含水层类型及特性
岩溶水含水层：二叠系下统栖霞茅口组（P1q+m）灰岩，岩性为灰、灰白色白云质灰岩，地下水径流模数17.25-22.65L/s·km2，富水性强。项目55个钻孔未揭穿该层，只在项目地下水打井过程中揭露，2个钻孔全部揭露。
[bookmark: _Toc2274]4.8.2地下水监测点代表性分析
本次评价依据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）对地下水三级评价的技术要求，结合本项目所在区域水文地质条件及现状，鉴于场地内无地下水天然出露点，建设单位自打监测井开展地下水环境现状监测。本次评价共布设地下水监测井3座，分别位于项目区上游、项目区和下游位置，开展本项目地下水环境影响评价工作。
其中，上游背景监测井J1位于场地东北侧2m，处于评价区地下水径流区上游位置，地下水水质不易受到本项目的影响，满足作为上游背景值监测点的选用要求；项目区污染监测井J2位于项目区中部，为建设单位自打监测井，主要用于监测项目区场地内地下水水质变化情况；下游污染扩散监测井（曲靖大为焦化制气地下水监测井DX01）J3位于项目场地西南面，采用曲靖大为焦化制供气有限公司内的云南省土壤污染重点监管单位周边土壤环境监测调查地下水监测井，距离建设区域约93m，处于项目区地下水径流区下游位置，水质变化规律能够体现项目区地下水环境的变化情况，满足作为下游污染监测井的选用要求。各监测井基本参数见表4.8-3。
表4.8-3 评价区地下水监测井基本参数一览表
	编号
	名称
	位置
	距厂界距离(m)
	井深(m)
	水位标高（m）
	含水层类型
	监测功能

	J1
	上游背景监测井
	场地东北侧
	2
	29.5
	1968.2
	碳酸盐岩岩溶水
	上游背景值监测

	J2
	项目区污染监测井
	项目区中部
	0
	32.4
	1967.4
	碳酸盐岩岩溶水
	厂区水质变化监测

	J3
	下游污染扩散监测井（曲靖大为焦化制气地下水监测井DX01）
	项目区西南侧厂界
	93
	30.4
	1966.7
	碳酸盐岩岩溶水
	下游污染跟踪监测


[bookmark: _Toc14138]4.8.3项目区地下水补给、径流、排泄条件
1）地下水补给来源
评价区地处北回归线以北，属北亚热带季风气候区。该区降水与气温的关系密切，冬季气温低，空气干燥，降水少，夏季气温高，空气湿度大，降水多。平均5月23日进入雨季，9月底10月初雨季结束。年平均降水量1008.9mm，5~10月为雨季，占全年降雨量的85%左右，8月至次年4月为旱季，时有春旱出现，雨热同季，干冷同时。年均相对湿度71%。年平均风速2.7m/s。全年无霜期255天左右。多年平均温度14.5℃，最热月（7月）均温19.9℃，最冷月（1月）均温7.1℃。
2）地下水径流和排泄方向
（1）补给特征：碳酸盐岩岩溶水大气降雨为岩溶含水层主要地下水补给来源，受岩溶发育程度的影响，不同地区大气降雨的补给形式，补给途径有所不同，可划分为面状入渗补给和集中注入补给两种形式。面状入渗补给：即大气降雨通过裸露地表的碳酸盐岩溶蚀裂隙、溶孔等垂直入渗补给岩溶含水层。
（2）径流排泄特征：岩溶区地下水的径流主要受岩溶发育特征控制，有溶隙流形式。岩溶弱发育段以溶隙流为主，空间分布稍均匀、径流缓慢，岩溶发育强发育段管流、溶隙均有，径流较快、空间分布多不均匀。评价区岩溶水总体呈由北东-南西往南盘江汇流，根据评价区岩溶发育特征分析，评价区内虽未发现溶洞、洼地等较大岩溶形态，但溶孔溶隙较为发育，岩溶发育较强，溶隙流与溶洞管流并存。地下水主体径流方向为以花山富水块段为中心汇流，在南盘江河谷沿线以散流或泉的形式溢出补给下游地表水系。
[bookmark: _Toc31625]4.8.4地下水环境影响分析
污染物对地下水的影响主要是由于降雨或废水排放等通过垂直渗透进入包气带，进入包气带的污染物在物理、化学和生物作用下经吸附、转化、迁移和解后输入地下水。因此，包气带是联接地面污染物与地下含水层的主要通道和过渡带，既是污染物媒介体，又是污染物的净化场所和防护层。地下水能否被污染以及污染物的种类和性质。一般说来，土壤粒细而紧密，渗透性差，则污染慢；反之，颗粒大松散，渗透性能良好则污染重。
1、污染途径
污染物从污染源进入地下水所经过路径称为地下水污染途径，地下水污染途径是多种多样的。根据工程所处区域的地质情况，项目可能对下水造成污染的途径主要有：化粪池、初期雨水收集池等污水下渗，危废暂存间废机油卸油、柴油箱破损泄露柴油对地下水造成的污染。
2、正常工况下地下水污染影响
根据工程分析，本项目进行分区防渗，将危废暂存间、正面吊维修区涉及暂存和产生废矿物油的区域划分为重点防渗区。
正面吊维修区已采用强度等级C30抗渗等级P6的商品混凝土浇筑，厚度40cm-50cm，地面使用防渗、防腐砂浆抹面，后期施工地面还需采用防渗涂料刷漆，使其渗透系数不大于10 -7cm/s。危废暂存间根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）防渗技术要求进行防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。
将化粪池、初期雨水收集池因涉及生活废水和初期雨水产生，考虑污染影响较小，划分为一般防渗区，已采取粘土铺底，再在上层铺10~15cm的水泥进行硬化，满足防渗达到“黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤10-7cm/s”的技术要求。
简单防渗区：除绿化外的其他区域，已采用铺10~15cm的水泥进行硬化，满足防渗达到“一般地面硬化”的技术要求。
按照以上技术要求对项目区实施分区防渗后能够满足地下水防渗要求，具有较好的防渗效果，产生的泄露的概率较小。运行期通过加强维护和管理运行期通过加强维护和管理，污废水发生渗漏的可能性极小，建设项目运营对地下水环境的影响是可控的。
3、主要评价因子
根据工程分析可知，项目运行期产生的生活废水和初期雨水分别进入化粪池和初期雨水收集池，其污染物浓度相对较高，是场地地下水的主要污染源。
本项目为集装箱堆场提质改造项目，主要进行煤焦集装箱装卸和转运作业。初期雨水中的主要污染因子为悬浮物（SS）和化学需氧量（COD），生活污水中的主要污染因子为COD、氨氮、总氮和总磷。
项目集装箱由于是密闭式，不会发生物料泄露等情况，故初期雨水只是沾染地面的灰尘，悬浮物（SS）和化学需氧量（COD）浓度较小。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册‑生活源产排污核算系数手册》，云南地区COD产生浓度为325mg/L，氨氮产生浓度为37.7mg/L，总氮产生浓度为49.8mg/L，总磷产生浓度为4.28mg/L
生活污水中氨氮浓度为37.7mg/L，超过《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）Ⅲ类标准74.4倍；COD浓度约为325mg/L，未超过地下水Ⅲ类标准450mg/L。本着风险最大原则，本次以氨氮浓度作为源强进行预测分析，预测源强浓度取37.7mg/L。
4、非正常情况下地下水环境影响分析
其建设运营对地下水环境的影响主要采用解析法进行预测分析，计算时不考虑水流的源汇项目，且对污染物在含水层中的吸附、挥发、生物化学反应等不作考虑，当作保守性污染物考虑，从而可简化地下水水流及水质模型。
根据项目区污染源分布情况和污染物性质，主要考虑化粪池的防渗层出现破损或破裂等非正常情况时生活废水发生泄漏对地下水环境可能造成的影响。
将污染源视为连续稳定施放的点源，对非正常情况下的污染物进行正向推算，分别计算7天、10天、20天、50天、100天、365天和1000天后地下水环境受污染物影响的最大距离。
本项目所在区域水文地质条件简单，因此地下水环境影响预测采用解析法对下渗后地下水中污染物的运移情况进行计算，采用《环境影响评价技术导则—地下水环境》HJ610-2016公式D.2表示污染物的运移规律，即一维半无限长多孔介质柱体，一端为定浓度边界。
其一维连续污染物运移预测方程为：


式中：x为预测点距污染源强的距离（m）；t为预测时间(d)；C为t时刻x处的污染物浓度(mg/L)；C0为地下水污染源强浓度(mg/L)；u为水流速度(m/d)；DL为纵向弥散系数(m2/d)；erfc( )为余误差函数；K为渗透系数(m/d)；I为水力坡度；aL为纵向弥散度(m)。
（1）水文地质参数设置
根据区域水文地质资料和地质勘探资料，项目区岩溶水含水层的岩性为古生界二叠系栖霞茅口组（P1q+m）灰岩，富水性强。根据项目地勘报告，灰岩的渗透系数为0.12-1.68m/d，计算时按最大化考虑，取为1.68m/d。
根据区域水文地质图可知，项目场区分布的地下水总体上由北东向南西流，I=（1968.2-1967.4）/409=0.002（J1与J2），则计算时地下水水力坡度取为0.002。
采用下列公式计算场地地下水水流速度。
U=k×I/ne
式中：U—地下水水流速度（m/d）；
K—渗透系数（m/d），取1.68m/d；
I—水力坡度，取0.002；
ne—有效孔隙度，项目区地下水类型主要为岩溶水，含水层岩性主要为二叠系栖霞和茅口组（P1q+m）灰岩，灰岩的有效孔隙度经验值约为0.001-0.05，计算时取为0.05。
得出项目区的地下水流速U约为0.0672m/d。
成建梅（2002年）收集了大量国内外在不同试验尺度下和实验条件下分别运用解析方法和数值方法所得的纵向弥散度资料，Zech等（2015年）系统研究分析了最近50年全世界各地不同试验含水层和场地试验中弥散度和尺度、相关长度及非均质特征之间的关系并重新评估了弥散度与尺度的关系。可以看出弥散度在千米尺度范围内渐近于10m。项目区地下水类型为岩溶水，含水层岩性主要为二叠系栖霞茅口组（P1q+m）灰岩，污染物在含水层中的迁移扩散速度较快，因此计算时纵向弥散度al取值10m。
根据《地下水污染—数学模型和数值方法》一书介绍，纵向弥散系数DL=al*U（式中al为纵向弥散度），则地下水纵向弥散系数为0.672m2/d。
计算时渗透系数、水力坡度、水流速度、纵向弥散度、纵向弥散系数及污染源强统计见表4.8-4。
表4.8-4计算参数一览表
	渗透系数K(m/d)
	水力坡度I
	纵向弥散度aL(m)
	水流速度u(m/d)
	纵向弥散系数DL(m2/d)
	污染源强C0(mg/L)

	
	
	
	
	
	氨氮

	1.68
	0.002
	10
	0.0672
	0.672
	37.7


（2）污染物预测结果分析
（1）非正常情况影响范围预测
在化粪池的防渗层出现破损或破裂，污废水发生泄漏的非正常状况下，污废水持续发生泄漏7天、50天、100天、365天、730天和1000天后，根据项目区地下水流向，项目区地下水向西南面排泄，废水先进入东干渠。按照地下水流向，化粪池距东干渠最近距离为410m，本次预测距离取410m。地下水环境受氨氮影响的最大距离估算结果见表4.8-5，地下水中氨氮的浓度变化曲线见图4.8-2。
表4.8-5  地下水中氨氮浓度变化预测结果表（单位:mg/L）
	时间/距离(m)
	7天
	50天
	100天
	365天
	730天
	1000天

	0
	3.77E+01
	3.77E+01
	3.77E+01
	3.77E+01
	3.77E+01
	3.77E+01

	10
	6.85E-02
	1.32E+01
	2.23E+01
	3.41E+01
	3.67E+01
	3.73E+01

	20
	7.14E-09
	1.41E+00
	7.70E+00
	2.81E+01
	3.49E+01
	3.64E+01

	30
	
	3.96E-02
	1.42E+00
	2.04E+01
	3.19E+01
	3.49E+01

	40
	
	2.74E-04
	1.35E-01
	1.28E+01
	2.77E+01
	3.26E+01

	50
	
	4.53E-07
	6.35E-03
	6.86E+00
	2.28E+01
	2.95E+01

	60
	
	1.81E-10
	1.47E-04
	3.09E+00
	1.75E+01
	2.57E+01

	70
	
	8.37E-15
	1.67E-06
	1.16E+00
	1.25E+01
	2.15E+01

	80
	
	
	9.41E-09
	3.64E-01
	8.22E+00
	1.70E+01

	90
	
	
	3.08E-11
	9.44E-02
	4.98E+00
	1.28E+01

	100
	
	
	1.67E-14
	2.02E-02
	2.77E+00
	9.11E+00

	110
	
	
	
	3.56E-03
	1.41E+00
	6.10E+00

	120
	
	
	
	5.16E-04
	6.51E-01
	3.83E+00

	130
	
	
	
	6.15E-05
	2.75E-01
	2.26E+00

	140
	
	
	
	6.19E-06
	1.06E-01
	1.25E+00

	150
	
	
	
	4.97E-07
	3.68E-02
	6.44E-01

	160
	
	
	
	3.67E-08
	1.17E-02
	3.11E-01

	170
	
	
	
	9.66E-10
	3.36E-03
	1.40E-01

	180
	
	
	
	4.22E-11
	8.99E-04
	5.88E-02

	190
	
	
	
	1.62E-12
	2.12E-04
	2.30E-02

	200
	
	
	
	4.60E-14
	4.55E-05
	8.60E-03

	210
	
	
	
	2.09E-15
	8.00E-06
	2.92E-03

	220
	
	
	
	
	9.12E-07
	9.25E-04

	230
	
	
	
	
	1.44E-07
	2.71E-04

	240
	
	
	
	
	2.06E-08
	1.01E-04

	250
	
	
	
	
	2.66E-09
	1.16E-05

	260
	
	
	
	
	3.12E-10
	2.73E-06

	270
	
	
	
	
	3.30E-11
	5.99E-07

	280
	
	
	
	
	3.39E-12
	1.22E-07

	290
	
	
	
	
	2.93E-13
	2.31E-08

	300
	
	
	
	
	2.30E-14
	4.07E-09

	310
	
	
	
	
	2.09E-15
	6.67E-10

	320
	
	
	
	
	
	1.02E-10

	330
	
	
	
	
	
	1.55E-11

	340
	
	
	
	
	
	2.03E-12

	350
	
	
	
	
	
	2.47E-13

	360
	
	
	
	
	
	2.72E-14

	370
	
	
	
	
	
	2.09E-15

	380
	
	
	
	
	
	0

	备注
	氨氮采用地下水质量标准中的Ⅲ类标准值，其值为0.5mg/L


[image: 氨氮浓度随距离变化折线图]
图4.8-2  项目区下游地下水中氨氮浓度变化曲线图
根据表4.8-5及图4.8-2可以看出，污染物NH3-N沿地下水流向下游迁移，而且随着泄漏时间的增长，污染物影响的范围逐渐变大；同时，因此本次选用地下水质量标准中的Ⅲ类标准值0.5mg/L作为背景值叠加，由预测可知，本项目污水下渗，7天时，预测超标距离为8m；影响距离为10m；50天时，预测超标距离为23m；影响距离为31m；100天时，预测超标距离为34m；影响距离为45m；365天时，预测超标距离为77m；影响距离为98m；730天时，预测超标距离为123m；影响距离为153m；1000天时，预测超标距离为153m；影响距离为189m。
由此可知，项目化粪池防渗损坏后，在持续泄漏的情况下最远的超标距离是370m，未污染到东干渠处。
（2）污染物迁移出厂界时间预测
本项目主要地下水环境风险源化粪池与厂界的最短距离为5m，根据预测模型计算，非正常情况下本项目化粪池发生意外持续泄露，下渗进入评价区含水层，污染因子氨氮到达厂界附近氨氮的浓度随时间分布情况如4.8-6和图4.8-3所示。
表4.8-6 化粪池废水渗漏到达厂界氨氮浓度变化表
	T（d）
C（x，t）
	氨氮浓度（mg/l）
	备注

	0
	0.00E+00
	

	1
	7.79E-04
	

	2
	1.11E-01
	最早检出时间

	3
	6.16E-01
	最早超标时间

	5
	2.59E+00
	

	7
	4.95E+00
	

	8
	6.11E+00
	

	100
	3.08E+01
	

	200
	3.44E+01
	

	300
	3.57E+01
	

	400
	3.64E+01
	

	500
	3.69E+01
	

	600
	3.71E+01
	

	700
	3.73E+01
	

	800
	3.74E+01
	

	900
	3.75E+01
	

	1000
	3.75E+01
	

	1100
	3.76E+01
	

	1200
	3.76E+01
	

	1300
	3.76E+01
	

	1400
	3.76E+01
	

	1470
	3.77E+01
	最早达峰时间

	1500
	3.77E+01
	

	1600
	3.77E+01
	

	1700
	3.77E+01
	

	1800
	3.77E+01
	

	1900
	3.77E+01
	

	2000
	3.77E+01
	


[image: 氨氮浓度变化曲线]
图4.8-3  项目区污染物迁移出厂界时间
从上述图表可以看出，假设非正常情况下本项目化粪池发生意外渗漏进入含水层，并以氨氮浓度37.7mg/L作为源强进行预测分析发现，假设泄露持续发生的前提下，不考虑氨氮在区域地下水环境中的吸附损失，氨氮将沿地下水径流方向逐渐向南西迁移到达厂界，最早将于泄露发生2天后在检测出特征污染因子氨氮量浓度异常，3天后厂界氨氮浓度开始超过《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准值0.5mg/L，1470天后厂界氨氮浓度达到峰值37.7mg/L。假设在本项目运营期内化粪池生活废水长时间持续泄露，将会对厂界所在区域的地下水环境造成的影响一定程度影响，但是如果加入氨氮在扩散过程中的降解消耗，以及评价区实际渗透系数较低等客观条件，则污染物浓度都将明显缩小。
（3）污染监测井预报时间预测
本项目主要地下水环境风险源化粪池与污染监测井的最短距离为86m，根据预测模型计算，非正常情况下本项目化粪池发生意外持续泄露，下渗进入评价区含水层，污染因子氨氮到达厂界附近氨氮的浓度随时间分布情况如4.8-7和图4.8-4所示。
表4.8-7 化粪池废水渗漏到达污染监测井氨氮浓度变化表
	T（d）
C（x，t）
	氨氮浓度（mg/l）
	备注

	0
	0.00E+00
	

	100
	2.88E-10
	

	200
	3.17E-04
	

	291
	2.44E-02
	

	292
	2.52E-02
	最早检出时间

	300
	3.24E-02
	

	400
	3.19E-01
	

	428
	4.96E-01
	

	429
	5.03E-01
	最早超标时间

	500
	1.22E+00
	

	600
	2.92E+00
	

	800
	8.21E+00
	

	1000
	1.45E+01
	

	1200
	2.03E+01
	

	1400
	2.50E+01
	

	1600
	2.87E+01
	

	1800
	3.13E+01
	

	2000
	3.33E+01
	

	2200
	3.46E+01
	

	2400
	3.56E+01
	

	2600
	3.62E+01
	

	2800
	3.67E+01
	

	3000
	3.70E+01
	

	3200
	3.72E+01
	

	3400
	3.74E+01
	

	3600
	3.75E+01
	

	3800
	3.75E+01
	

	4000
	3.76E+01
	

	4200
	3.76E+01
	

	4400
	3.77E+01
	

	4600
	3.77E+01
	最早达峰时间

	4800
	3.77E+01
	

	5000
	3.77E+01
	


[image: 氨氮浓度变化曲线（5000天）]
图4.8-4  项目区污染物迁移到污染监测井时间
结合表4.8.7和图4.8-4综合分析可知，假设本项目化粪池生活废水发生意外泄露下渗进入含水层后，最快在泄漏事故发生292天后就能够从污染监测井中检测到特征污染因子氨氮浓度异常，在泄漏事故发生429天后污染监测井中氨氮浓度将超过《地下水量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。由此可见，假设本项目化粪池防渗工程失效的模拟情景中，在不考虑非饱和带阻滞作用的情况下污染监测井可及时预报本项目特征污染因子氨氮浓度超标，预报信息反馈及时，能够满足地下水环境污染监测的要求。
因此，运营期应定期检查防渗层及管道的破损或破裂情况，若发生有破损或破裂部位须及时进行修补，项目运行期间，需加强管理和监督检查，杜绝非正常情况的发生，避免污染物进入土壤及地下水含水层中。
[bookmark: _Toc2953]4.8.5地下水污染防治措施
1、源头控制措施
（1）采用先进的防渗材料、技术和实施手段，最大限度地强化防渗防污能力；加强对设备设施检查、维护，制定严格的检修标准、检修周期和考核标准，落实责任人，检查、维修人员要按照相关标准认真执行，定检后要验收，并做好记录；
（2）做好重点污染防渗区的基础稳定性及防渗工作，严防初期雨水收集池及化粪池等一般防渗区底部发生不均匀沉降造成防渗膜破损造成地下水污染；
（3）本项目区所在区域主要含水层地下水位埋深相对较深，人工杂填土夯填层厚度分布不均，项目建设过程中除做好分区防渗工作外，开挖边坡和基坑应及时回填，如基岩裸露无法避免应对裸露部分实施工程防渗。
2、分区防控措施
根据前述分析，本项目施工中要严格按照以下防渗要求分区进行防渗。特别是项目区防渗施工过程中，企业应确保危废暂存间、正面吊维修区等重点污染防渗区的防渗工程措施到位和环保监理及记录，录像相关影像资料存档备查。
根据工程分析，本项目进行分区防渗，将危废暂存间、正面吊维修区涉及暂存和产生废矿物油的区域划分为重点防渗区。
正面吊维修区已采用强度等级C30抗渗等级P6的商品混凝土浇筑，厚度40cm-50cm，地面使用防渗、防腐砂浆抹面，后期施工地面还需采用防渗涂料刷漆，使其渗透系数不大于10 -7cm/s。危废暂存间根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）防渗技术要求进行防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。
将化粪池、初期雨水收集池因涉及生活废水和初期雨水产生，考虑污染影响较小，划分为一般防渗区，已采取粘土铺底，再在上层铺10~15cm的水泥进行硬化，满足防渗达到“黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤10-7cm/s”的技术要求。
简单防渗区：除绿化外的其他区域，已采用铺10~15cm的水泥进行硬化，满足防渗达到“一般地面硬化”的技术要求。
3、地下水污染监控
为了及时了解项目区对周围地下水污染控制情况，需建立项目区地下水长期跟踪监控体系。
（1）地下水跟踪监测井布设原则
根据《地下水环境监测技术规范》（HJ/T164-2020）和《工业企业土壤和地下水自行监测技术指南》（HJ1209-2021）的要求，结合本项目所在区域地下水的径流方向、流量及水化学特征制定总体布设原则如下：
①重点污染区加密监测原则；
②重点监测潜水含水层，兼顾监测深部含水层为原则；
③重点污染区上下游同步对比原则监测。
（2）地下水跟踪监测方案
结合场地周边主要含水层分布特征及地下水径流规律，综合考虑项目区地下水环境风险源分布情况，在满足本项目长期污染跟踪监测需求，提高监测数据可靠性的前提下，本次评价提出将项目项目区污染监测井J2改造，主要改造井台、井盖、井牌等地下水标志牌内容。以及将J3下游污染扩散监测井（曲靖大为焦化制气地下水监测井DX01）也作为本项目地下水跟踪监测井使用。跟踪监测井设计参数见表4.8-8。
表4.8-8新建地下水跟踪监测井设计参数一览表
	编号
	经纬度
	设计井深（m）
	监测层位

	J2
	项目区污染监测井
	103°52'45.98"
	25°44'52.92"
	32.4
	P₁q+m

	J3
	下游污染扩散监测井(曲靖大为焦化制气地下水监测井DX01)
	103°52'41.97"
	25°44'45.68"
	30.4
	P₁q+m


除完成本项目后续跟踪监测需求外，兼具厘清项目与下游其他项目间地下水环境水力联系的功能，对本项目后续运营有着积极意义。地下水跟踪监测井须按照《地下水环境监测技术规范》（HJ/T164-2020）相关技术进行建设改造，并开展长期跟踪监测和数据分析，以便及时有效地获取项目区地下水环境变化情况，为周边地下水环境保护提供数据支撑。
（3）地下水监测计划
监测对象为：碳酸盐岩岩溶水。监测孔应配置地下水水位监测装置和抽水装置，项目实施后委托有资质的环保监测部门实施监测。
根据本项目潜在污染特征，地下水污染监测项目主要应该包括：水位、pH、总磷、耗氧量、氨氮、动植物油、SS和BOD。
监测频次：每年一次。
（4）事故后处置措施
1）企业应在后续加强厂内改建地下水监测井的跟踪监测工作，一旦发现井内地下水质出现异常现象时，须加大取样频率，并根据实际情况增加监测项目，查出原因以便进行补救；同时及时上报当地生态环境部门及其他相关部门，采取应急措施，查出原因以便进行补救。
2）一旦发生地下水污染事故，应及时查明地下水污染原因，如是项目区渗漏造成，应及时采取补救防渗措施。
3）一旦跟踪监测井监测到耗氧量污染异常，应及时在项目区北侧厂界边缘地带采取地下水污染修复补救措施，如通过建设排渗群井或通过渗透性反应墙等污染修复技术进行地下水污染修复。
[bookmark: _Toc9199]4.8.6地下水环境影响评价结论
根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）要求，在对项目进行水文地质调查、水文地质勘查、地下水环境现状监测和预测的基础上得出以下结论：
（1） 根据水文地质调查成果，调查范围内主要含水层为碳酸盐岩岩溶水含水层，其中主要含水层富水层位埋深较浅，风化层厚度变化较大，具备一定防污防渗性，能够有效阻滞各污染因子下渗污染周边地下水环境。总体判定，评价区范围内地下水环境不敏感。本项目须按照国家现行法律法规和技术导则的要求建设相应环保设施，实施项目区分区防渗，按照“三同时”相关要求设计、建设和使用防渗工程，同时在项目运营过程中严格执行本项目监测计划对评价区内松散堆积层孔隙潜水含水层开展连续跟踪监测，本项目对周边地下水环境影响的风险总体可控。
（2）根据补充监测地下水质量现状检测结果，本次评价选用的3个地下水监测点水质现状各项指标均能达到《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准要求，建设区域内地下水环境质量现状良好。
（3）本项目运营期内，正常工况下对周边地下水环境影响较小；在事故工况下，生活废水发生意外泄漏时会将会首先受到风化层的阻隔，短时间内难以下渗进入周边地下水环境，对地下水影响程度较低，影响范围也较小，但伴随渗漏时间周期的叠加，废水进入下伏主要含水层的风险也将逐步升高。因此，本项目建设过程中须做好各项防渗措施，严防重点防渗区域因设备故障及防渗工程破损导致的意外渗漏事故。
（4）结合现场调查，本项目区所在区域主要含水层为碳酸盐岩岩溶水含水层，覆盖层厚度变化较大，岩土结构密实，进行夯填改造后将具备一定防污防渗性能，项目建设过程中应利用好该层岩土特性，同时按照相关规范严格做好分区防渗工作，定期开展防渗工程有效性排查和重点防渗区域地基沉降观测，保证防渗工程安全有效运行。认真执行本项目地下水监测计划，降低本项目建设和运营对项目区周边地下水环境的影响。
（6）本项目区所在区域主要含水层岩性为碳酸盐岩岩溶水，浅表不存在岩溶、地面沉降和地裂缝等不良地质作用发育，也不存在开采地下水使用的情形，地下水监测井的设置符合《地下水管理条例》（国务院令第748号）的管理规定，项目建设地点的选址符合《地下水管理条例》的选址要求。
（8）总体来说，只要本项目充分落实分区防渗措施，严格按照防渗等级设计、建设和使用防渗工程，严格按照地下水监测计划对项目区周边地下水开展长期持续的跟踪监测，发现监测数据异常立即查明原因并迅速处置，本项目的建设和运营对地下水环境影响可以接受。
[bookmark: bookmark34][bookmark: _Toc9210]4.9.运营期土壤环境影响分析
根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ964－2018）附录 A 土壤环境影响评价项目类别，项目新建铁路属于交通运输仓储邮政业，铁路项目中除维修场所为Ⅲ类外，其余均为Ⅳ类。项目不涉及机车检修等工作，本工程属于Ⅳ类建设项目，无需开展土壤环境影响评价。
本项目选址位于曲靖高新技术产业开发区花山片区，建设用地属于铁路用地及仓储物流用地，项目针对各类污染物均采取了对应的污染治理措施，可确保污染物的达标排放，可从源头上控制项目对区域土壤环境的污染源强，确保项目对区域土壤环境的影响处于可接受水平。其次，项目维修区、危废暂存间、化粪池、初期雨水收集池等区域按照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）的防渗要求进行建设，加之落实污染防治措施和环境风险应急预案防止泄漏发生，可以有效防止跑、冒、滴、漏对厂区土壤环境造成的不利影响，本项目运行对土壤环境影响较小。
[bookmark: bookmark35][bookmark: _Toc8398]4.10.运营期生态环境影响分析
本项目位于产业园区内，因人类活动干扰及经济发展的需求，开发程度较大，评价区域已无自然植被，主要为人工植被，不合适大中型野生动物生存，且受人为干扰较大，导致评价区内野生动物的种类和数量均较少。
本项目为铁路专线建设项目，营运期不会对植被及植物造成影响，主要影响集中于对评价区域野生动物的影响。主要影响表现为铁路的建设使动物迁移受阻，铁路运行产生的振动及噪声对沿线动物产生的影响以及水土流失的影响。
[bookmark: _Toc26980]4.10.1 对于陆生动物的影响
项目铁路运行对于善于飞行的鸟类而言所产生的阻隔效应不明显。但是对于两栖类、爬行类和哺乳类动物等运动能力较弱的种类，铁路的建设对其将造成一定的障碍。但由于为城市开发区域，现已有四通八达的交通网，阻隔早已存在，加之动物适应能力较强，因此，本项目运营期对于陆生动物的隔离效应较建设前增加不显著。
此外，铁路本身及施工中临时设施、临时房屋占用一定的土地；开挖路堑、去土填筑路堤对地表的扰动，施工噪声、振动影响，对动物生境也有一定的破坏作用。
由于项目区域动物资源以常见种为主，未见列入国家重点保护野生动物名录的物种存在，也不涉及固定的动物迁徙路线，综上所述，本工程的建设对上述野生动物影响不大。
总之，该项目的建设实施主要在人类已经开发的土地区域，在这里栖息的均为小型动物，它们对人类的干扰已相对适应。所以噪声和尾气对当地野生动物的不良影响将是不显著，不会造成动物种类的灭绝，也不会使动物在这一区域绝迹。不利的影响也可以通过采取有针对性的措施而加以减缓、消除。因此，项目建设对当地动植物影响很小。
[bookmark: _Toc28830]4.10.2 对于植被的影响
项目所在区域均为人工植被，铁路运行过程中产生的振动及噪声对于周边栖息的鸟类有一定的影响，会造成动物远离铁路，导致可利用的生境面积下降等。考虑到动物具有主动回避干扰的习性，对铁路列车经过一段时间的适应后会进一步习惯化。因此，本项目运营期交通噪声对陆生动物的影响不大。
[bookmark: bookmark36][bookmark: _Toc7535]4.10.3水土保持影响分析
[bookmark: _Toc8666][bookmark: _Toc25483]根据建设单位提供《云南曲煤焦化实业发展有限公司集装箱堆场提质改造项目水土保持方案报告书》，该报告书处于编制待审批阶段，方案已最终批复内容为准。本项目水土保持方案符合国家及地方相关水土保持法律法规要求，通过实施各项水土保持措施，可有效控制项目建设过程中的水土流失，达到水土流失防治目标，从水土保持角度分析，项目建设是可行的。
4.10.3.1水土保持评价
1、项目选址水土保持评价
本项目选址位于曲靖市高新技术产业开发区花山片区，用地为原云南沾益化肥厂空地，不存在水土保持制约因素：
1、项目区周边无生态脆弱区、泥石流易发区等易引起严重水土流失和生态恶化的区域；
2、项目所在地沾益区属于“滇黔桂岩溶石漠化国家级水土流失重点治理区”，水土流失防治执行建设类项目一级标准；
3、项目用地为工业建设用地，不占用基本农田、生态保护红线等敏感区域；
4、选址符合国家产业政策及区域总体规划，与《中华人民共和国水土保持法》相关规定相符。
2、建设方案水土保持评价
1、项目总布置紧凑，充分利用原有场地条件，减少了土石方开挖量和地表扰动范围；
2、施工场地、材料堆放区均布置在项目用地范围内，不新增临时占地，减少对周边地表的扰动；
3、施工营地依托厂区现有生活设施，避免新增临时建设和占地；
4、项目建成后大部分区域为硬化地面，可有效减少水土流失。
4.10.3.2水土流失防治目标
根据《生产建设项目水土流失防治标准》（GB/T50434-2018），本项目执行西南岩溶区建设类一级防治标准，结合项目特点确定防治目标如下：
1、水土流失治理度≥97%
2、土壤流失控制比≥1.0
3、渣土防护率≥95%
4、本项目为工业堆场改造项目，场地全部硬化，不涉及表土保护及林草植被建设，表土保护率、林草植被恢复率、林草覆盖率不做要求。
4.10.3.3水土保持措施布设
1、主体工程已有水土保持功能措施
主体工程设计中已考虑的具有水土保持功能的措施包括：
①堆场及道路硬化：总面积约5.2万m²，可有效防止地表径流冲刷，减少土壤流失；
②永久排水沟：沿堆场及道路周边设置，总长约1200m，采用钢筋混凝土矩形断面，尺寸0.6m×0.6m，可有效收集和排放场地雨水。
③硬化区域抗冲刷及裂缝防护设计：针对集装箱堆场重载作业、重型车辆高频通行特点，堆场及道路硬化采用”40cm厚C45混凝土面层+1cm沥青封层+50cm水稳层 +20cm厚级配碎石基层”结构，混凝土原浆收官，接缝处设置胀缝板及施工缝提高抗冲刷能力；日常运营中每季度排查1次硬化面裂缝情况，宽度小于2mm用沥青油膏灌缝处理，防止雨水渗入造成基层冲刷破坏。
2、方案新增水土保持措施
①工程措施补充：针对项目临近东干渠的区位特点，在现有永久排水沟末端增设两级串联沉砂池，每级沉砂池尺寸为6m×3m×1.8m，前端设置孔径5cm的拦污栅，末端设置溢流式出水堰，沉砂池内泥沙淤积厚度达到30cm时及时清掏，确保雨水经沉淀处理后再排入下游水体，避免泥沙进入东干渠。
②裸露地表覆盖：施工期对堆场、道路等区域的裸露地表采用无纺布覆盖，覆盖面积约6.5hm²，防止雨季雨水冲刷造成水土流失。
③临时排水沟：施工期沿施工区域周边设置临时排水沟，总长约1200m，采用梯形断面，底宽0.3m，深0.4m，边坡1:0.5，开挖土方约240m³，雨水经临时排水沟汇入沉砂池处理后排放。
④临时沉砂池：在临时排水沟末端设置临时沉砂池3口，每口尺寸为5m×2m×1.5m，采用粘土砖砌筑，总土方开挖量45m³，砖砌体21m³，抹面39m²，对雨水携带的泥沙进行沉淀处理，防止泥沙进入周边管网和水体。
⑤车辆清洁池：在项目出入口设置车辆清洁池1座，尺寸为6m×4m，采用C20混凝土浇筑，配置高压冲洗设备1套，对出场车辆进行清洗，防止车辆带泥上路，污染周边道路。
⑥临时措施施工时序要求：施工准备期优先完成临时排水沟、沉砂池及车辆清洁池建设，再开展场地平整、基础开挖等作业；主体工程硬化施工完成后，逐步拆除临时防护措施，拆除过程中产生的建筑垃圾及时清运，严禁随意堆放。
⑦雨季施工专项防护预案：雨季施工前提前储备无纺布、沙袋等应急防护物资，对已开挖的基坑、沟槽采用沙袋围挡边坡，裸露地表提前覆盖无纺布；降雨过程中安排专人24小时巡查临时排水系统通畅情况，及时清理排水沟内堵塞的杂物，发现积水、溃堤风险立即采取疏浚、加固措施；雨后及时排查边坡稳定情况，对被冲刷破坏的临时防护设施第一时间修复，对淤积的沉砂池及时清掏。
4.10.3.4水土保持管理
1、组织管理
建设单位需建立水土保持管理体系，配备专职人员负责水土保持方案的实施，落实“三同时”制度，确保水土保持措施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。
2、监理与施工管理
委托具有相应资质的监理单位开展水土保持工程监理，监督施工单位严格按照水土保持措施设计要求施工，加强施工期水土保持管理，减少施工过程中的水土流失。
3、设施验收
项目建成后，建设单位需按规定组织水土保持设施自主验收，验收合格后报水行政主管部门备案，水土保持设施未经验收或验收不合格的，主体工程不得投入使用。
4、运营期水土保持管理
运营期水土保持日常巡检维护由建设单位运维部门负责，明确1名专职管理人员作为责任主体：日常巡检每季度开展1次，雨季每月增加1次专项巡检，重点检查硬化面完整性、排水系统通畅性、沉砂池淤积情况等；发现硬化面裂缝、排水沟堵塞、沉砂池淤积超标的，需在7个工作日内完成整改，确保各项水土保持设施持续发挥效用。





[bookmark: _Toc24364]5.环境保护措施及其可行性论证

[bookmark: _Toc21079]5.1 施工期污染防治措施
[bookmark: _Toc23776]5.1.1 大气防治措施及可行性论证
项目施工期废气主要来源于施工扬尘、施工机械和运输车辆燃油排放的尾气以及施工焊接烟尘。
5.1.1.1已采取措施回顾
（1）施工单位已根据《建设工程施工现场管理规定》的规定在施工场地出入口设置现场平面布置图、工程概况牌、安全生产牌、文明施工牌、环境保护牌、管理人员名单及监督电话牌等；
（2）土方开挖、运输和填筑等施工过程，已辅以洒水降尘，进出工地的运输车辆应已采用密闭车斗；当车辆无密闭车斗时，装载高度无超过车辆槽帮上沿的情况，已用篷布遮盖；运输车辆已严格按照规定的行车路线和时间进行物料的输送；
（3）施工过程中使用水泥、砂石、涂料、铺装材料等易产生扬尘的建筑材料，已采取下列措施：①密闭存储；②厂界四周设置堆砌围墙；③主体工程采用防尘布覆盖；
（4）进出工地的物料、渣土、垃圾运输车辆，采用密闭车斗，并保证物料不遗撒外漏，设置车辆清洗池，保证了车辆不带泥土驶出工地；
5.1.1.2后期施工拟采取的措施及可行性分析
根据《云南省空气质量持续改善行动实施方案》（云政发〔2024〕14 号）以及《云南省建筑施工和城市道路扬尘污染治理攻坚三年行动计划（2023—2025年）的通知》（云建执〔2023〕22 号）等，后期施工除延续采取前期施工措施外，还拟增加如下扬尘污染防治措施：
（1）当施工过程中遇到干燥、易起尘的工程作业时，应洒水抑尘，尽量缩短起尘操作时间，遇到风力较大天气时应停止作业。
（2）后期施工期间的工地内及出口处铺设钢板、水泥混凝土、细石等，并配以洒水、道路清扫等措施保证路面清洁，减少车辆行驶过程的道路扬尘。
（3）施工物料运输车辆必须按照交通部门核准的运输路线和时间运行，本项目建设单位有责任对运输车辆的线路进行监督，不得图便利自行选择其他线路。
施工期废气污染防治措施简单易行，且为常见污染防治措施，工程建设过程简单，措施可行。
施工单位严格按照以上各项措施完成施工，对关心点大气环境的影响不大，且将随施工期的结束而结束。施工机械和运输车辆燃油排放的尾气废气排放量不大，排放源较为分散，污染物在环境空气中自然扩散、稀释后，对评价区域的环境空气影响不大。
[bookmark: _Toc10643]5.1.2 废水污染防治措施
施工期废水主要是建筑施工废水及施工人员生活污水。
5.1.2.1已采取措施回顾
（1）已在装卸区地势低洼处设置了1个2m3的临时沉淀池，建筑施工废水和员工清洗生活废水经临时沉淀池沉淀处理后，回用于施工过程、车辆冲洗及场地洒水降尘等，未产生外排情况。
5.1.2.2后期施工拟采取的措施及可行性分析
由于后期施工期施工时间较短，施工量较小，后期施工将延续采取前期施工措施，不再新增废水污染防治措施。
本项目施工期产生的废水，产生量很小，水质简单，污染物浓度较低，经临时沉淀池处理后全部回用于施工场地洒水降尘，少量废水随地表蒸发，不外排，同时在施工管理上避开雨天施工，设置临时排水沟，可以减少雨水产生的地表径流对下游地表水的影响，且投资小，易实施，因此以上措施是可行的。
[bookmark: _Toc30017]5.1.3 噪声污染防治措施
本项目施工噪声主要来自构建筑施工、施工车辆运输、装修等施工过程。施工期间使用的主要施工机械有振捣机、电焊机、自卸汽车等。
5.1.3.1已采取措施回顾
（1）已合理布局施工现场，不在同一地点安排大量动力机械设备，已将高噪声级机械置于地块较中间的位置；
（2）已合理安排施工时间，制定施工计划时，已避免高噪声设备同时施工；未在夜间进行过施工；
（3）施工机械选型时已选用低噪声的设备，已对动力机械设备进行定期维修、养护，在设备用完后或不用时已采取立即关闭的措施；
5.1.3.2后期施工拟采取的措施及可行性分析
后期施工除延续采取前期施工措施外，还拟增加如下噪声污染防治措施：
（1） 要加强施工机械的维护保养，避免由于设备性能差而使机械噪声增大的现象发生。
（2） 运输车辆进入现场应减速、减少鸣笛等。
本项目施工期产生的噪声主要通过选用低噪声的设备、合理布局施工现场、合理安排施工时间、加强施工机械的维护保养及控制车辆减速和减少鸣笛等措施进行噪声防治，多为管理措施，措施简单，投资很少。因此施工期噪声污染防治措施在技术上和经济上是可行的。
[bookmark: _Toc22741]5.1.4 振动污染防治措施
5.1.4.1已采取措施回顾
（1）已在保证施工进度的前提下，合理安排了施工作业时间。已对施工人员的环境保护意识进行了教育。
（2）施工单位已对打桩机类的强振动施工机械的使用加强了控制和管理，同时施工中各种振动性作业到做到了在昼间进行。在建筑结构较差的房屋附近施工时，已使用低振动设备。已对强振动施工机械要加强控制和管理。
5.1.4.2后期施工拟采取的措施及可行性分析
由于后期施工期施工时间较短，施工量较小，后期施工将延续采取前期施工措施，不再新增振动污染防治措施。
本项目施工期产生的噪声主要通过合理布局施工现场、合理安排施工时间、加强施工机械的维护保养及控制车辆减速和减少鸣笛等措施进行噪声防治，多为管理措施，措施简单，投资很少。因此施工期振动污染防治措施在技术上和经济上是可行的。
[bookmark: _Toc1648]5.1.5 固体废物处置措施
施工期产生的固体废弃物主要是施工人员生活垃圾、建筑垃圾。
5.1.5.1已采取措施回顾
（1）已在施工营地设置了4个垃圾桶，施工期间产生的生活垃圾经垃圾桶收集后，运往了园区环卫部门指定地点，交由了环卫部门统一处置；
（2）建筑垃圾分类收集后已外售给废品回收站，不可利用的部分已清运至园区指定地点处置。
（3）施工开挖产生的土石方已全部回填，无弃方产生。
5.1.5.2后期施工拟采取的措施及可行性分析
由于后期施工期施工时间较短，施工量较小，后期施工将延续采取前期施工措施，不再新增固废污染防治措施。
本项目采取的措施，有效地利用了施工期间产生的固体废物，减少了废弃物对周围环境的影响，措施经济可行。
[bookmark: _Toc12297]5.1.6 生态环境保护措施
5.1.6.1已采取措施回顾
1、已采取的陆生生态环境的保护措施
（1）植被植物保护措施
1）已加强施工管理和环境宣传教育，已对施工人员进行环境教育及有关法律法规的宣传教育及培训。
2）已严格施工区烟火管理，相关部门和管理单位要建立防火、火警警报管理制度，已做好施工人员用火管理。
（2）动物保护措施
1）已加强施工人员管理。
2）已合理安排施工工序、施工机械，严格按照了施工规范进行操作。
2 、水生生态环境的保护措施
项目区域主要地表水体为东干渠，施工期不涉及涉水工程，施工废水经沉淀处理后全部回用，不外排；雨水经沉淀后回用于施工和洒水抑尘等。施工期废水不会对东干渠水质造成明显不利的影响。
3、已采取水土流失保护措施
[bookmark: bookmark49]①堆场及道路硬化了约6.2万m²水泥地面；
②沿堆场及道路周边设置了总长约1200m的排水沟，采用了钢筋混凝土矩形断面，尺寸0.6m×0.6m，有效收集和排放了场地雨水。
③针对项目临近东干渠的区位特点，在排水沟末端增设了两级串联沉砂池，每级沉砂池尺寸为6m×3m×1.8m，前端设置孔径5cm的拦污栅，末端设置溢流式出水堰，沉砂池内泥沙淤积厚度达到30cm时及时清掏，确保雨水经沉淀处理后再排入下游水体，避免了泥沙进入东干渠。
⑤在项目出入口设置了车辆清洁池1座，尺寸为6m×4m，采用C20混凝土浇筑，配置高压冲洗设备1套，对出场车辆进行清洗，防止了车辆带泥上路，污染周边道路。
5.1.6.2后期施工拟采取的措施及可行性分析
由于后期施工期施工时间较短，施工量较小，后期施工将延续采取前期施工措施，不再新增生态破坏污染防治措施。
经采取以上措施后，施工期生态环境影响小，且措施简单易行，措施可行。
[bookmark: _Toc10679]5.2 运营期污染防治措施
5.2.1 大气污染防治措施
（1）内燃机废气
铁路内燃机车系流动污染源，主要污染物为烟尘（TSP）、NOx、SO2，由于本项目铁路专用线营运期车流量较小，项目为19对/日。其排放属于间隙式排放，因此，内燃机废气产生量较少。加强对设备及车辆的维护，使之处于良好运行状态；做好作业区绿化工作，消除裸露空地。
（2）装卸扬尘
项目货物均由集装箱封闭，产生的扬尘可忽略不计。
（3）运输车辆尾气
货车运送货物在项目内会产生一定的汽车尾气，主要污染因子为CO、总烃、 NOX等，产生量较少，项目货车采用经审核合格的燃油运输车辆，尾气污染物可达标排放，项目装卸场地较为宽阔，经过自然通风、大气稀释扩散，绿化吸收等。
（4）道路扬尘
货物运输会产生间断的粉尘，主要污染因子为TSP ，呈无组织排放，项目运输道路晴天早、晚各洒水降尘1次，洒水2次/天可抑制66%左右的粉尘，并由专人定期清扫道路。
5.2.2 废水污染防治措施
1）①前15分钟雨水经雨水沟收集，排入项目区初期雨水收集池沉淀处理后回用于项目区绿化、洒水降尘，回用不完的由曲煤内部清运至铁路卸煤区洒水降尘；②生活废水排入化粪池处理后委托环卫部门清运处置。
5.2.2.3 污水处理可行性论证
根据前文分析项目区设置一个容积10m³的化粪池，能够暂存生活废水半个月，生活废水定期委托环卫部门清运处置。初期雨水收集池1500m3，可满足初期雨水至少16天暂存需求，晴天回用于绿化及洒水降尘。
5.2.3 噪声污染防治措施
5.2.3.1 噪声污染治理原则
根据《地面交通噪声污染防治技术政策》（环发〔2010〕7 号），地面交通噪声污染防治应遵循如下原则：
1 、坚持预防为主原则，合理规划地面交通设施与邻近建筑物布局；
2 、噪声源、传声途径、敏感建筑物三者的分层次控制与各负其责；
3 、在技术经济可行条件下，优先考虑对噪声源和传声途径采取工程技术措施，实施噪声主动控制；
4 、坚持以人为本原则，重点对噪声敏感建筑物进行保护。
5.2.3.2 控制目标要求
因地面交通设施的建设或运行造成环境噪声污染，建设单位、运营单位应当采取间隔必要的距离、噪声源控制、传声途径噪声削减等有效措施，以使室外声环境质量达标；如通过技术经济论证，认为不宜对交通噪声实施主动控制的，建设单位、运营单位应对噪声敏感建筑物采取有效的噪声防护措施，保证室内合理的声环境质量。
5.2.3.3 噪声治理措施
1、敏感目标噪声治理措施
本项目200m范围内无声环境保护目标。因此，本次评价不设置声屏障及隔声窗等。
5.2.3.4 噪声污染防治建议
一、铁路噪声污染防治建议
1、加强铁路管理
为进一步降低铁路噪声的影响，评价建议采取以下几方面措施进一步降低铁路噪声对环境的影响。
（1）加强机车鸣笛噪声控制
铁路噪声源中，机车鸣笛是重要的干扰源，建议采取以下措施：
①采用安装强指向性风笛装置。
②严格控制鸣笛时长，尽量采用短鸣笛。
（2）管理上控制噪声
建议运营单位加强日常管理和保养，定期进行轨道打磨和旋轮等，使线路在较佳的线路条件下运行，降低噪声。运营期管理单位应加强对沿线敏感点的噪声监测，根据监测结果及时增补、完善措施。
2、建立铁路线路安全保护区
《铁路安全管理条例》（国务院令第 639 号）第二十七条规定：铁路线路两侧应当设立铁路线路安全保护区。铁路线路安全保护区的范围，从铁路线路路堤坡脚、路堑坡顶或者铁路桥梁（含铁路、道路两用桥）外侧起向外的距离分别为：
（一）城市市区高速铁路为 10 米，其他铁路为 8 米；
（二）城市郊区居民居住区高速铁路为 12 米，其他铁路为 10 米；
（三）村镇居民居住区高速铁路为 15 米，其他铁路为 12 米；
（四）其他地区高速铁路为 20 米，其他铁路为 15 米。
本工程专用线位于其他地区，为普通货物列车，铁路线路安全保护区为线路路堤坡脚外侧起向外15米。
二、货物运输车辆噪声污染防治建议
（1）合理规划运输时间，货物运输尽量安排在白天进行；
（2）加强管理，严格限制进出项目区运输车辆的车速，严禁野蛮驾驶；
（3）经过居民点时禁止鸣笛，注意观察路况；
5.2.4 振动污染防治措施
5.2.4.1 振动治理措施
项目铁路外轨中心线 60m 范围内无敏感点，项目列车运行时振动对周边环境的影响不大。
5.2.4.2 振动防治建议
为进一步控制铁路振动影响，评价从以下几方面提出振动防护建议。
1、源强控制措施
铁路专用线振动控制是系统工程，需道床结构、减振扣件、线路状态、车辆性能协同发力：道床与扣件提供基础隔振，线路维护减少激振源，车辆维护降低轮轨冲击，多环节协同治理可有效控制振动水平，满足沿线建（构）筑物与环境振动要求。
线路维护保养减振措施：定期检测调整轨距、水平、高低、方向，消除轨面不平顺，曲线、道岔等重点区段加密检查；定期对钢轨进行打磨、焊补、修磨，消除波浪磨耗、接头错台等缺陷；及时清筛、捣固、夯拍道床，保持弹性与密实度，更换失效轨枕，保证轨下支承均匀，避免局部刚度突变；保证道岔密贴、滑床板平顺，道口铺面平整牢固，减少车辆通过时的冲击与颠簸振动。
车辆维护保养减振措施：严格控制车轮踏面磨耗、擦伤、不圆度等，定期镟修车轮恢复圆顺度，从源头减少振动激振源；定期检查、更换一系、二系弹簧、减振器及橡胶元件，保证悬挂弹性良好、阻尼匹配，衰减车体与转向架间的振动传递；保证制动平稳，避免制动冲击、抱死滑行损伤车轮。定期检查轴箱、轴承等部件，消除松动、偏磨等问题；专用线内严格按限速行驶，避免超速、急启、急停；货物装载均匀，防止偏载、偏重导致轮轨作用力不均。
5.2.5 固废污染防治措施
（1）项目运营期产生的生活垃圾由垃圾桶收集后专人定期清运至园区指定垃圾收集点，委托环卫部门统一清运处置。
（2）污泥委托环卫部门定期清掏处置。
（4）项目废机油、废抹布、手套收集后暂存于危险废物暂存间，委托有资质的单位清运处置。项目危险废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置过程满足危险废物相关法律法规、标准规范的规定，危险废物转移过程执行《危险废物转移管理办法》。项目一般固体废物、危险废物的管理均符合 HJ860.3-2018 中固废管理要求，处置方式符合HJ1285-2023 中的相关要求。
因此，项目采取的固体废物污染防治措施可行。
5.2.6 地下水、土壤污染防治措施
针对项目可能发生的地下水污染情况，地下水防控措施按照“源头控制、分区防控、污染监控、应急响应”相结合的原则，从污染物的产生、入渗、扩散、应急响应全阶段进行控制。本工程以主动防渗措施为主，被动防渗措施为辅；人工防渗措施和自然防渗条件保护相结合，防止地下水受到污染。
1、源头控制措施
（1）采用先进的防渗材料、技术和实施手段，最大限度地强化防渗防污能力；加强对设备设施检查、维护，制定严格的检修标准、检修周期和考核标准，落实责任人，检查、维修人员要按照相关标准认真执行，定检后要验收，并做好记录；
（2）做好重点污染防渗区的基础稳定性及防渗工作，严防初期雨水收集池及化粪池等一般防渗区底部发生不均匀沉降造成防渗膜破损造成地下水污染；
（3）本项目区所在区域主要含水层地下水位埋深相对较深，人工杂填土夯填层厚度分布不均，项目建设过程中除做好分区防渗工作外，开挖边坡和基坑应及时回填，如基岩裸露无法避免应对裸露部分实施工程防渗。
2、分区防控措施
根据前述分析，本项目施工中要严格按照以下防渗要求分区进行防渗。特别是项目区防渗施工过程中，企业应确保危废暂存间、正面吊维修区等重点污染防渗区的防渗工程措施到位和环保监理及记录，录像相关影像资料存档备查。
根据工程分析，本项目进行分区防渗，将危废暂存间、正面吊维修区涉及暂存和产生废矿物油的区域划分为重点防渗区。
正面吊维修区已采用强度等级C30抗渗等级P6的商品混凝土浇筑，厚度40cm-50cm，地面使用防渗、防腐砂浆抹面，后期施工地面还需采用防渗涂料刷漆，使其渗透系数不大于10 -7cm/s。危废暂存间根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）防渗技术要求进行防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。
将化粪池、初期雨水收集池因涉及生活废水和初期雨水产生，考虑污染影响较小，划分为一般防渗区，已采取粘土铺底，再在上层铺10~15cm的水泥进行硬化，满足防渗达到“黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤10-7cm/s”的技术要求。
简单防渗区：除绿化外的其他区域，已采用铺10~15cm的水泥进行硬化，满足防渗达到“一般地面硬化”的技术要求。
3、地下水污染监控
为了及时了解项目区对周围地下水污染控制情况，需建立项目区地下水长期跟踪监控体系。
（1）地下水跟踪监测井布设原则
根据《地下水环境监测技术规范》（HJ/T164-2020）和《工业企业土壤和地下水自行监测技术指南》（HJ1209-2021）的要求，结合本项目所在区域地下水的径流方向、流量及水化学特征制定总体布设原则如下：
①重点污染区加密监测原则；
②重点监测潜水含水层，兼顾监测深部含水层为原则；
③重点污染区上下游同步对比原则监测。
（2）地下水跟踪监测方案
结合场地周边主要含水层分布特征及地下水径流规律，综合考虑项目区地下水环境风险源分布情况，在满足本项目长期污染跟踪监测需求，提高监测数据可靠性的前提下，本次评价提出将项目项目区污染监测井J2改造，主要改造井台、井盖、井牌等地下水标志牌内容。以及将J3下游污染扩散监测井（曲靖大为焦化制气地下水监测井DX01）也作为本项目地下水跟踪监测井使用。跟踪监测井设计参数见表5.2-1。
表5.2-1新建地下水跟踪监测井设计参数一览表
	编号
	经纬度
	设计井深（m）
	监测层位

	J2
	项目区污染监测井
	103°52'45.98"
	25°44'52.92"
	32.4
	P₁q+m

	J3
	下游污染扩散监测井(曲靖大为焦化制气地下水监测井DX01)
	103°52'41.97"
	25°44'45.68"
	30.4
	P₁q+m


除完成本项目后续跟踪监测需求外，兼具厘清项目与下游其他项目间地下水环境水力联系的功能，对本项目后续运营有着积极意义。地下水跟踪监测井须按照《地下水环境监测技术规范》（HJ/T164-2020）相关技术进行建设改造，并开展长期跟踪监测和数据分析，以便及时有效地获取项目区地下水环境变化情况，为周边地下水环境保护提供数据支撑。
（3）地下水监测计划
监测对象为：碳酸盐岩岩溶水。监测孔应配置地下水水位监测装置和抽水装置，项目实施后委托有资质的环保监测部门实施监测。
根据本项目潜在污染特征，地下水污染监测项目主要应该包括：水位、pH、总磷、耗氧量、氨氮、动植物油、SS和BOD。
监测频次：每年一期。
（4）事故后处置措施
1）企业应在后续加强厂内地下水监测井的跟踪监测工作，一旦发现井内地下水质出现异常现象时，须加大取样频率，并根据实际情况增加监测项目，查出原因以便进行补救；同时及时上报当地生态环境部门及其他相关部门，采取应急措施，查出原因以便进行补救。
2）一旦发生地下水污染事故，应及时查明地下水污染原因，如是项目区渗漏造成，应及时采取补救防渗措施。
3）一旦跟踪监测井监测到耗氧量污染异常，应及时在项目区北侧厂界边缘地带采取地下水污染修复补救措施，如通过建设排渗群井或通过渗透性反应墙等污染修复技术进行地下水污染修复。
5.2.7 生态环境保护措施
1）在工程建设完成后，对场地周边采用优选种植乡土树种、草种的植物防护措施进行绿化，采取这些措施对当地植被的繁衍、提高植被覆盖度、改善局部小气候起到很大作用，还可以改善植被覆盖地段地上、地下的生态环境条件，有利于多种生物的活动和繁衍，增加有机质含量，从而促进土壤形成。人工植被通过演替能够形成适应当地环境的相对稳定的生态系统，环境向良性发展，可大大降低了工程对植物资源影响的负面效应，所在区域造成的植被生物量损失将得到补偿，对植被生态环境影响是可以承受的。
2）竣工后应及时对临时占地生态恢复工作进行检查，真正使临时占地达到恢复原有的土地利用类型的目的。
3）装卸场应加强绿化工程，采用带状绿化，乔灌木结合的方式，降低装卸场车辆运输扬尘影响，改善生态环境。


5.2.9 环保措施汇总
本次评价提出的环境保护对策措施见下表。
表5.2.-2    环保措施一览表
	阶段
	污染源
	对策措施

	施工期
	废水
	在装卸区地势低洼处设置了1个2m3的临时沉淀池，建筑施工废水和员工清洗生活废水经临时沉淀池沉淀处理后，回用于施工过程、车辆冲洗及场地洒水降尘等。

	
	废气
	（1）施工单位已根据《建设工程施工现场管理规定》的规定在施工场地出入口设置现场平面布置图、工程概况牌、安全生产牌、文明施工牌、环境保护牌、管理人员名单及监督电话牌等；
（2）土方开挖、运输和填筑等施工过程，已辅以洒水降尘，进出工地的运输车辆应已采用密闭车斗；当车辆无密闭车斗时，装载高度无超过车辆槽帮上沿的情况，已用篷布遮盖；运输车辆已严格按照规定的行车路线和时间进行物料的输送；
（3）施工过程中使用水泥、砂石、涂料、铺装材料等易产生扬尘的建筑材料，已采取下列措施：①密闭存储；②厂界四周设置堆砌围墙；③主体工程采用防尘布覆盖；
（4）进出工地的物料、渣土、垃圾运输车辆，采用密闭车斗，并保证物料不遗撒外漏，设置车辆清洗池，保证了车辆不带泥土驶出工地；
（5）当施工过程中遇到干燥、易起尘的工程作业时，应洒水抑尘，尽量缩短起尘操作时间，遇到风力较大天气时应停止作业。
（6）后期施工期间的工地内及出口处铺设钢板、水泥混凝土、细石等，并配以洒水、道路清扫等措施保证路面清洁，减少车辆行驶过程的道路扬尘。
（7）施工物料运输车辆必须按照交通部门核准的运输路线和时间运行，本项目建设单位有责任对运输车辆的线路进行监督，不得图便利自行选择其他线路。

	
	噪声
	（1）已合理布局施工现场，不在同一地点安排大量动力机械设备，已将高噪声级机械置于地块较中间的位置；
（2）已合理安排施工时间，制定施工计划时，已避免高噪声设备同时施工；未在夜间进行过施工；
（3）施工机械选型时已选用低噪声的设备，已对动力机械设备进行定期维修、养护，在设备用完后或不用时已采取立即关闭的措施；
要加强施工机械的维护保养，避免由于设备性能差而使机械噪声增大的现象发生。
运输车辆进入现场应减速、减少鸣笛等。

	
	振动
	（1）已在保证施工进度的前提下，合理安排了施工作业时间。已对施工人员的环境保护意识进行了教育。
（2）施工单位已对打桩机类的强振动施工机械的使用加强了控制和管理，同时施工中各种振动性作业到做到了在昼间进行。在建筑结构较差的房屋附近施工时，已使用低振动设备。已对强振动施工机械要加强控制和管理。

	
	固废
	（1）已在施工营地设置了4个垃圾桶，施工期间产生的生活垃圾经垃圾桶收集后，运往了园区环卫部门指定地点，交由了环卫部门统一处置；
（2）建筑垃圾分类收集后已外售给废品回收站，不可利用的部分已清运至园区指定地点处置。
（3）施工开挖产生的土石方已全部回填，无弃方产生。

	
	生态
	1、陆生生态环境的保护措施
（（1）植被植物保护措施
1）已加强施工管理和环境宣传教育，已对施工人员进行环境教育及有关法律法规的宣传教育及培训。
2）已严格施工区烟火管理，相关部门和管理单位要建立防火、火警警报管理制度，已做好施工人员用火管理。
（2）动物保护措施
1）已加强施工人员管理。
2）已合理安排施工工序、施工机械，严格按照了施工规范进行操作。
2、水土流失保护措施
①堆场及道路硬化了约6.2万m²水泥地面；
②沿堆场及道路周边设置了总长约1200m的排水沟，采用了钢筋混凝土矩形断面，尺寸0.6m×0.6m，有效收集和排放了场地雨水。
③针对项目临近东干渠的区位特点，在排水沟末端增设了两级串联沉砂池，每级沉砂池尺寸为6m×3m×1.8m，前端设置孔径5cm的拦污栅，末端设置溢流式出水堰，沉砂池内泥沙淤积厚度达到30cm时及时清掏，确保雨水经沉淀处理后再排入下游水体，避免了泥沙进入东干渠。
⑤在项目出入口设置了车辆清洁池1座，尺寸为6m×4m，采用C20混凝土浇筑，配置高压冲洗设备1套，对出场车辆进行清洗，防止了车辆带泥上路，污染周边道路。

	运营期
	废水
	①前15分钟雨水经雨水沟收集，排入项目区初期雨水收集池沉淀处理后回用于项目区绿化、洒水降尘，回用不完的由曲煤内部清运至铁路卸煤区洒水降尘；②生活废水排入化粪池处理后委托环卫部门清运处置。

	
	废气
	（1）加强对设备及内燃机车车辆的维护，使之处于良好运行状态；
（2）货车采用经审核合格的燃油运输车辆，尾气污染物可达标排放，且项目装卸场地较为宽阔，经过自然通风、大气稀释扩散，绿化吸收后对周边环境影响较小；
（3）运输道路晴天早、晚各洒水降尘 1 次，并由专人定期清扫道路。

	
	噪声
	一、铁路噪声污染防治建议
①采用安装强指向性风笛装置。
②严格控制鸣笛时长，尽量采用短鸣笛。
（1）管理上控制噪声
建议运营单位加强日常管理和保养，定期进行轨道打磨和旋轮等，使线路在较佳的线路条件下运行，降低噪声。运营期管理单位应加强对沿线敏感点的噪声监测，根据监测结果及时增补、完善措施。
本工程专用线位于其他地区，为普通货物列车，铁路线路安全保护区为线路路堤坡脚外侧起向外15米。
二、货物运输车辆噪声污染防治建议
（1）合理规划运输时间，货物运输尽量安排在白天进行；
（2）加强管理，严格限制进出项目区运输车辆的车速，严禁野蛮驾驶；

	
	振动
	2 、源强控制
线路维护保养减振措施：定期检测调整轨距、水平、高低、方向，消除轨面不平顺，曲线、道岔等重点区段加密检查；定期对钢轨进行打磨、焊补、修磨，消除波浪磨耗、接头错台等缺陷；及时清筛、捣固、夯拍道床，保持弹性与密实度，更换失效轨枕，保证轨下支承均匀，避免局部刚度突变；保证道岔密贴、滑床板平顺，道口铺面平整牢固，减少车辆通过时的冲击与颠簸振动。
车辆维护保养减振措施：严格控制车轮踏面磨耗、擦伤、不圆度等，定期镟修车轮恢复圆顺度，从源头减少振动激振源；定期检查、更换一系、二系弹簧、减振器及橡胶元件，保证悬挂弹性良好、阻尼匹配，衰减车体与转向架间的振动传递；保证制动平稳，避免制动冲击、抱死滑行损伤车轮。定期检查轴箱、轴承等部件，消除松动、偏磨等问题；专用线内严格按限速行驶，避免超速、急启、急停；货物装载均匀，防止偏载、偏重导致轮轨作用力不均。

	
	地下水
	1、源头控制措施
（1）采用先进的防渗材料、技术和实施手段，最大限度地强化防渗防污能力；加强对设备设施检查、维护，制定严格的检修标准、检修周期和考核标准，落实责任人，检查、维修人员要按照相关标准认真执行，定检后要验收，并做好记录；
（2）做好重点污染防渗区的基础稳定性及防渗工作，严防初期雨水收集池及化粪池等一般防渗区底部发生不均匀沉降造成防渗膜破损造成地下水污染；
（3）本项目区所在区域主要含水层地下水位埋深相对较深，人工杂填土夯填层厚度分布不均，项目建设过程中除做好分区防渗工作外，开挖边坡和基坑应及时回填，如基岩裸露无法避免应对裸露部分实施工程防渗。
2、分区防控措施
根据前述分析，本项目施工中要严格按照以下防渗要求分区进行防渗。特别是项目区防渗施工过程中，企业应确保危废暂存间、正面吊维修区等重点污染防渗区的防渗工程措施到位和环保监理及记录，录像相关影像资料存档备查。
根据工程分析，本项目进行分区防渗，将危废暂存间、正面吊维修区涉及暂存和产生废矿物油的区域划分为重点防渗区。
正面吊维修区已采用强度等级C30抗渗等级P6的商品混凝土浇筑，厚度40cm-50cm，地面使用防渗、防腐砂浆抹面，后期施工地面还需采用防渗涂料刷漆，使其渗透系数不大于10 -7cm/s。危废暂存间根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）防渗技术要求进行防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。
将化粪池、初期雨水收集池因涉及生活废水和初期雨水产生，考虑污染影响较小，划分为一般防渗区，已采取粘土铺底，再在上层铺10~15cm的水泥进行硬化，满足防渗达到“黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤10-7cm/s”的技术要求。
简单防渗区：除绿化外的其他区域，已采用铺10~15cm的水泥进行硬化，满足防渗达到“一般地面硬化”的技术要求。
3、地下水污染监控
为了及时了解项目区对周围地下水污染控制情况，需建立项目区地下水长期跟踪监控体系。
（1）地下水跟踪监测井布设原则
根据《地下水环境监测技术规范》（HJ/T164-2020）和《工业企业土壤和地下水自行监测技术指南》（HJ1209-2021）的要求，结合本项目所在区域地下水的径流方向、流量及水化学特征制定总体布设原则如下：
①重点污染区加密监测原则；
②重点监测潜水含水层，兼顾监测深部含水层为原则；
③重点污染区上下游同步对比原则监测。
（2）地下水跟踪监测方案
结合场地周边主要含水层分布特征及地下水径流规律，综合考虑项目区地下水环境风险源分布情况，在满足本项目长期污染跟踪监测需求，提高监测数据可靠性的前提下，本次评价提出将项目J2厂区内污染监测井改造，主要改造井台、井盖、井牌等地下水标志牌内容。以及将J3下游污染扩散监测井（曲靖大为焦化制气地下水监测井DX01）也作为本项目地下水跟踪监测井使用。
（3）地下水监测计划
监测对象为：碳酸盐岩岩溶水。监测孔应配置地下水水位监测装置和抽水装置，项目实施后委托有资质的环保监测部门实施监测。
根据本项目潜在污染特征，地下水污染监测项目主要应该包括：pH、总磷、耗氧量、氨氮、动植物油、SS和BOD。
监测频次：每年一期。
（4）事故后处置措施
1）企业应在后续加强厂内改建地下水监测井的跟踪监测工作，一旦发现井内地下水质出现异常现象时，须加大取样频率，并根据实际情况增加监测项目，查出原因以便进行补救；同时及时上报当地生态环境部门及其他相关部门，采取应急措施，查出原因以便进行补救。
2）一旦发生地下水污染事故，应及时查明地下水污染原因，如是项目区渗漏造成，应及时采取补救防渗措施。
3）一旦跟踪监测井监测到耗氧量污染异常，应及时在项目区北侧厂界边缘地带采取地下水污染修复补救措施，如通过建设排渗群井或通过渗透性反应墙等污染修复技术进行地下水污染修复。

	
	固废
	（1）项目运营期产生的生活垃圾由垃圾桶收集后专人定期清运至园区指定垃圾收集点，委托环卫部门统一清运处置。
（2）化粪池污泥委托环卫部门定期清掏处置。
（3）项目废机油、废抹布、手套收集后暂存于危险废物暂存间，委托有资质的单位清运处置。项目危险废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置过程满足危险废物相关法律法规、标准规范的规定，危险废物转移过程执行《危险废物转移管理办法》。

	
	生态环境
	（1）在工程建设完成后，对路基两侧采用优选种植乡土树种、草种的植物防护措施进行绿化，采取这些措施对当地植被的繁衍、提高植被覆盖度、改善局部小气候起到很大作用，还可以改善植被覆盖地段地上、地下的生态环境条件，有利于多种生物的活动和繁衍，增加有机质含量，从而促进土壤形成。人工植被通过演替能够形成适应当地环境的相对稳定的生态系统，环境向良性发展，可大大降低了工程对植物资源影响的负面效应，所在区域造成的植被生物量损失将得到补偿，对植被生态环境影响是可以承受的。
（2）竣工后应及时对临时占地生态恢复工作进行检查，真正使临时占地达到恢复原有的土地利用类型的目的。
（3）装卸场应加强绿化工程，采用带状绿化，乔灌木结合的方式，降低装卸场车辆运输扬尘影响，改善生态环境。

	
	环境风险
	1 、大气环境风险防范措施
项目柴油、机油根据生产需求量少量存储，不在项目内大量存放。柴油桶及机油储油设施的材料符合要求，对其进行防腐保护，防止因腐蚀产生跑、冒、滴、漏等现象发生。
在柴油使用过程中，应该严格参照《危险化学品安全管理条例》（国务院令第 344 号）要求，要做好柴油的贮存、使用，防止火灾风险事故的发生。
柴油、机油储存区域配备应急桶、铲子、沙子等应急物资，当发现油品泄漏时，先进行溢流围堵，用沙子吸收泄漏的液体，然后用铲子铲装含油沙至应急桶，妥善处置；尽快找出泄漏源并进行封堵处理。
（4）加强车辆管理，制定严格的运输规章制度，及时对内燃调机进行保养，防止油箱泄漏。
（5）严禁在油品堆放区域内吸烟和用火，严禁把其他容易引起燃烧、爆炸的物品带入库区内，加强员工安全防火意识。
（6）在项目总平面布置方面，严格执行国家的相关规范要求，所有建、构筑物之前或与其他场所之间留有足够的防火间距，防止在火灾或爆炸时相互影响。
（7）在厂区配套建设应急救援设施、救援通道、应急疏散路线、应急疏散避难所等防护设施，按《安全标志》规定在装置区设置有关的安全标志。
（8）发生突发环境风险事故时，应远离事故区，向当天风向的上风向疏散，优先沿厂区外道路向西疏散。
2 、地表水风险防范措施
（1）项目区设置 1 间独立的、建筑面积为2.0m2 的危废暂存间，设立明显标牌标识，地面硬化并采取防渗措施，危险废物经分类收集后统一暂存于危废暂存间，严禁随意堆放、处置。
（2）定期对柴油桶及机油桶进行巡查，定期进行设备维护和保养，若有容器破损，及时更换，杜绝油品渗漏事故，防止对地表水、地下水、土壤环境造成影响。
（3）危险废物及时交由有资质的单位进行处置，同时设置相关台账，严格记录危险废物的产生及处置情况。禁止在项目内大量堆存。
（4）按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597—2023）中相关要求采取防渗、防腐、防雨和防流失措施。
3 、铁路安全风险防范措施
（1）加强沿线路基、轨道构筑物等设施、信号设备以及机车、车辆的检查、维护工作，以保证其经常处于安全、完好状态。
（2）加强员工管理和培训，避免野蛮装卸货物，员工操作不当造成列车脱轨、翻车事故的发生，以免货物落入水体造成污染。
4 、其他风险防范措施
（1）厂区内的环境风险应急物资有专人管理，设置在明显和便于取用的地点，周围不准存放其他物品。
（2）消防通道始终保持畅通无阻。厂内的消防栓定期检修，防止堵塞，保持其处于正常的可使用的状态。
（3）加强环境风险应急救援、消防灭火知识的教育，使每位职工都会正确使用应急救援物资、消防器材等。
5 、风险发生后的措施
（1）发现泄漏事故者应立即向生产调度室，说明事故发生地点及部位，并积极采取一切有效措施减少泄漏或想办法切断泄漏源；启动应急预案。
（2）生产调度室在接到报警后，应根据事故大小迅速通知指挥部成员及各救援专业队伍前往事故现场。应迅速查明泄漏部位，立即向救援指挥部报告，并做好抢险抢修及紧急停车的准备工作。
（3）指挥部成员到达现场后，根据事故状况及危害程度、下达相应的应急救援命令。如大量泄漏，一时难以控制，迅速通过广播或其他方式有序地疏散处于危险区的员工及群众，或指导其采取简易有效的保护措施。如扩散危及厂外人员安全时，应迅速组织有关人员协助地方政府，疏散污染范围内的居民及其他人员。并按专业分工向主管部门报告，如持续时间长，应随时将事故变化及处理情况简要报告上级部门，必要时应请求支援。
（4）环保人员到达事故现场后，查明泄漏浓度和扩散情况，必要时报告地方生态环境部门。
（5）当事故得到控制后，应迅速开展如下工作：成立由总经理或公司分管领导任组长，安全、环保、保卫生产技术部门和发生事故的车间组成的事故调查小组，查明事故原因，总结经验教训，落实防范措施，尽快恢复生产。成立由公司分管领导任组长，由设备部、技术部门组成的抢修小组，研究抢修方案，尽快组织抢险抢修，防止事故扩大，减少损失，总结抢险抢修经验。按事故报告程序，逐级向上级主管部门报告，协助上级部门开展事故调查，并做好善后工作。
6 、按照要求编制应急预案，并报当地行政主管部门进行备案。




[bookmark: _Toc28721][bookmark: _Toc24308][bookmark: _Toc7432]6.环境影响经济损益分析

[bookmark: _Toc32098]6.1  目的与意义
环境经济损益分析是要对项目的经济效益、社会效益和环境效益进行分析，揭示三效益的依存关系，分析本工程既可发展经济又能实现环境保护的双重目的，使三效益协调统一，走可持续发展道路，即在发展经济的同时保护好环境，从而促进社会的稳定。
[bookmark: bookmark52][bookmark: _Toc605]6.2 环保投资估算
以工程设计估算编制的有关规定为基础，估算本工程为减免、降低不利环境影响所采取的环境保护工程和管理等措施等进行的环保投资，它既包括治理污染保护环境的设施费用，又包括既为生产所需，又为治理污染服务，但主要目的是为改善环境的设施费用，计算公式为：
[image: ]
项目环保投资主要用于噪声防治、绿化投资以及危废暂存间建设等。本项目总投资8418万元，其中环保投资117.2万，占总投资的1.39%。具体环保投资分项估算详见表6.2-1。
表6.2-1    项目环境保护投资估算
	[bookmark: bookmark53]阶段
	防治
对象
	项目
	环保设施
	估算投资（万元）

	施
工
期
	扬尘
	洒水降尘设施
	洒水降尘水管1000m
	10

	
	
	物料覆盖等防尘措施
	高度2m的临时施工围挡、防尘布、防尘网等800m2。
	20

	
	废水
	施工废水处理措施
	临时沉淀池，1个容积2m3。
	5

	
	噪声
	施工设备减噪措施
	选用低噪声设备，合理布局，合理安排施工时间，高噪声施工设备采取减振、消声、隔声措施，设置高度2m的临时施工围挡。
	10

	
	固体废物
	垃圾收集清运设施
	使用高度2m施工围挡，设置建筑垃圾临时堆放场地。
	2

	
	
	
	设置4个垃圾桶
	0.2

	
	振动
	减振
	设置监管人员、采用低振动机械施工。
	5

	
	小计
	52.2

	运
营
期
	废气
	粉尘
	设置洒水车1台。
	4

	
	废水
	雨水
	设初期雨水收集池1座（1500m3），将初期雨水集中排入初期雨水收集池处理，设截排水沟。
	15

	
	
	生活废水
	生活废水排入货运综合楼旁1个容积10m3的化粪池。
	5

	
	噪声
	噪声控制
	选用低噪声设备，安装隔声、减振等措施。
	5

	
	振动
	振动控制
	选用低振动设备，加强轮轨的维护、保养，定期旋轮和打磨钢轨，对小半径曲线段涂油防护。
	5

	
	固废
	生活垃圾
	设置生活垃圾桶若干，生活垃圾收集后交由环卫部门清运处置。
	0.2

	
	
	危险废物
	按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求，新建1间建筑面积不小于2m2的危废暂存间，用于储存废矿物油等危险废物，暂存一定量后交由有相关危废处置资质的单位处置。
危废暂存间建设要求如下：A.危废暂存间采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不应露天堆放危险废物。B.危废暂存间内的地面、墙面裙角、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝。C.危废暂存间地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。D.贮存设施应采取技术和管理措施防止无关人员进入，应对项目危废严格管理，在危废暂存间设置明显标识。
	5

	
	土壤和地下水
	地下水跟踪监测井
	设置2口地下水跟踪监测井，1口由本项目新建项目区污染监测井J2改造（整改井台、井盖、井牌等地下水标志牌内容）、1口沿用J3下游污染扩散监测井（曲靖大为焦化制气地下水监测井DX01）
	5

	
	
	分区防渗
	正面吊维修区已采用强度等级C30抗渗等级P6的商品混凝土浇筑，厚度40cm-50cm，地面使用防渗、防腐砂浆抹面，后期施工地面还需采用防渗涂料刷漆，使其渗透系数不大于10 -7cm/s。危废暂存间根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）防渗技术要求进行防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。
将化粪池、初期雨水收集池因涉及生活废水和初期雨水产生，考虑污染影响较小，划分为一般防渗区，已采取粘土铺底，再在上层铺10~15cm的水泥进行硬化。
简单防渗区：除绿化外的其他区域，已采用铺10~15cm的水泥进行硬化。
	25

	
	小计
	65

	合计
	117.2



[bookmark: _Toc17014]6.3 社会效益分析
本项目的建设并运营，产生的社会效益主要表现为以下几个方面：
（1）本项目的实施，可直接增加多个就业岗位，促进社会安定。同时每使用一名工人，间接被拉动的相关行业，可创造多个就业机会，有效地缓解当地的社会就业压力。
（2）本工程是发展低碳运输、落实国家“公转铁”环保政策、减少货物运输对环境与道路交通的影响的需要。本项目货物运量为250万吨，如果依靠公路运输，不仅公路建设需要大量投入，而且需要购置大量车辆，加之汽车对环境的污染远比列车严重，从而对地区环境产生不利影响。铁路具有占地少、能耗低、污染小、运量大，全天候等多种优势，是节能环保型的运输工具。
[bookmark: bookmark54][bookmark: _Toc22276]6.4  环境经济效益分析
6.4.1 直接环境经济效益分析
本专用线的建设对沿线的生态环境、声环境、振动环境、大气环境、水环境将带来一定的不利影响。本评价要求企业合理的开发利用自然资源，保护区域环境，在建设中对生态环境、声环境、振动环境、水环境、大气环境等采取了一系列有效的保护措施，环保投资117.2万，占总投资的1.39%。
本项目采取措施后每年所挽回的经济损失，亦即环保投资的直接效益是显而易见的，但目前很难用具体货币形式来衡量。只能对若不采取措施时，因工程建设而导致的生态环境、水环境、声环境、振动环境和环境空气质量的变化所引起的对沿线人体健康、生活质量等方面的经济损失做粗略计算或定性分析用以反馈环保投资的直接经济效益。
6.4.2 间接环境经济效益分析
本项目在实施有效的环保措施后，会产生以下的间接效益：本项目的建设带动了企业的快速发展，企业发展的同时会为社会提供更多的劳动就业机会，为社会创造更大的税收和价值，使运输环境得到改善，促进沿线区域经济发展。所有这些间接效益在目前很难用货币形式来度量，但可以肯定的是，它是环保投资所获取的社会效益的主要组成部分。
环保投资的环境效益分析见下表6.4-1。
表6.4-1环保投资的环境、经济效益定性分析表
	环保投资
	环境效益
	社会经济效益
	综合效益

	施工期环保措施。
	1. 防止施工噪声扰民；
2. 防止水环境污染；
3. 防止空气污染
4. 保护表土资源、动植物资源、防治水土流失。
	1.保护人民生活、生产环境；
2.保护生态资源等；
3.保护国家财产安全、公众人身安全。
	1.使施工期对环境的不利影响降到最低；
2.提高部分土地的利用价值。

	运营期沿线绿化扬尘治理措施。
	1.美化景观；
2.水土保持；
3.恢复或赔偿植被。
	1.改善整体环境；
2.防止土壤侵蚀进一步扩大；
3.保证路基稳定性；
4.保护土地资源和动态平衡；
5.提高沿线土地使用价值。
	1.改善区域的生态环境；
2.保障运输安全；
3.改善区域的大气环境。

	噪声防治工程。
	防止交通噪声、振动对沿线地区声环境的污染。
	保护沿线居民的生活环境。
	保护人们生产、生活环境质量，以及人们的身体健康。

	环境监测管理。
	1.掌握项目沿线地区环境质量状况及变化趋势；
	1.长期维护沿线环境质量；
2.保护人类及生物生存环境。
	经济与环境可持续发展。


[bookmark: bookmark55][bookmark: _Toc5375].6.5 小结
项目的建设有显著的经济效益和社会效益，环境效益损失不大。项目在建设和实际运行过程中，应时刻将环境保护和周围环境安全作为重要工作内容，杜绝污染物非正常排放，将污染防治工作当作企业生存和发展的根本，只有这样才能实现经济、社会、环境的协调发展。
总体看来，正常情况下，项目建设对环境的正面影响大于负面影响。项目在建设和运行的过程中，应严格按照国家环境保护相关管理的规定，时刻将周围环境安全放在头等重要位置，做好风险防范工作，确保实现经济、社会、环境的协调发展。

[bookmark: bookmark127][bookmark: _Toc27780][bookmark: _Toc27223]
[bookmark: _Toc14732]7.环境管理与监测计划

[bookmark: _Toc31767]7.1  目的和意义
环境管理，是使工程建设各时期环保措施得以落实的重要保证手段。通过环境管理，可以使工程建设和环境保护得以同时实施，使项目的建设符合国家经济建设和社会建设的“三同时”方针，使地方生态环境部门具有可监督的依据，通过实施环境管理计划，将本专用线的建设和营运对生态环境、大气环境、环境噪声、振动以及水环境质量的负面影响减缓到相应法规和标准限值要求之内，使工程建设的经济效益和环境效益得以协调、持续和稳定发展。
[bookmark: bookmark61][bookmark: _Toc206]7.2 环境管理
[bookmark: _Toc14032]7.2.1施工期环境管理
施工期环境管理组成包括施工单位、监理单位和建设单位在内的三级管理体制。项目施工期要制定和健全工程环境监理制度，对所有工程项目进行环境工程监理，保证项目环境工程质量，避免环境隐患的存在。
7.2.1.1环境监理已采取的措施回顾
（1）建设单位已在施工时配备了1名环境保护专职人员，负责施工期的环保措施的落实情况及各方面的环境管理工作。对施工单位提出了要求，明确了责任，督促了施工单位按项目设计要求进行施工。
（2）已检查施工单位是否按要求洒水抑尘的工程设施建设及实施情况，减少扬尘、建筑粉尘对空气环境的污染。
（3）已明确施工中废水排放、处理的工程措施及要求，按照每月2次的频率组织检查了废水回用情况。
（4）按照每月2次的频率检查，督促施工单位按要求分类处理项目产生的固体废物，定期运往环卫部门指定地点统一处置。
（5）对隐蔽工程的隐蔽过程、下道工序施工完成后难以检查的重点部位等进行了旁站监理并出具相关痕迹资料（包括照片、视频等相关影像资料）；
（6）隐蔽工程完成后，已先由承包单位自检、专职检，初验合格后填报隐蔽工程报验单。监理、建设单位、承包单位现场联合检验，确认合格后才进行隐蔽。
7.2.1.2后期施工拟采取的环境监理措施
后期施工环境监理除延续采取前期措施外，还拟增加如下环境监理措施：
（1）要求施工单位采用符合国家标准的低噪声施工设备、施工机械，并按规范施工，采取有效措施减少施工噪声对周围环境的影响，并严格控制午休、夜间施工时间。
（2）项目施工完毕后，应全面检查施工现场的环境恢复状况。督促施工单位及时撤除占用场地，拆除临时设施，恢复因施工破坏的植被及设施。
[bookmark: _Toc3271]7.2.2运营期环境管理
1 、验收阶段
（1）项目建成投产前，应由专家、建设单位共同参与对建设项目验收，核查项目环评及批复提出的环保要求落实情况，环保设施是否达到“三同时”要求。
（2）项目建成投产前，调查和监测项目污染物处理和排放情况，分析评估项目环境影响，考核项目运营是否满足环保要求。
（3）组织项目竣工环保验收，并针对所存在的环境问题提出整改意见。
2 、运营阶段
（1）运营单位加强铁路日常管理和保养，定期进行轨道打磨和旋轮等，使线路在较佳的线路条件下运行，降低噪声。
（2）运用经济、教育、行政、法律及其他手段，加强职工的环保意识，加强环境保护的自觉性，不断提高环境管理水平。
（3）运营过程中，防止噪声、振动对环境造成影响。
（4）定期向生态环境部门汇报建设项目的环保工作情况。
（5）组织技术培训，提高管理人员及操作人员的业务能力。
[bookmark: _Toc5532]7.2.3环境监理
为保证报告书的有关环保对策措施得到实施，并能满足环境管理部门对项目环境保护的要求，落实建设项目的“三同时”，按《云南省建设项目环境保护管理规定》的规定，建设单位在施工阶段聘请有资质的第三方作为工程监理单位的同时，应将工程的有关环境保护纳入工程的监理内容，即项目的环境保护监理应与工程监理同时进行。
项目建设期及营运期各级实施机构、负责机构和监督机构应各负其责地进行有效的工作。建设项目施工期和运营期环境管理计划列于表 7.2- 1。
表7.2-1    环境管理计划表
	工程阶段
	潜在的不利影响
	减缓措施
	实施机构
	监督单位

	施工阶段
	植被破坏、水土流失等
	减小临时占地面积；按水保及环评要求采取相应的水土保持措施；施工结束后及时进行植被恢复。
	施工单位、建设单位、监理单位。
	曲靖市生态环境局沾益分局。

	
	噪声、振动污染
	使用低噪声设备，合理布局施工现场、尽量远离居民敏感点，合理安排施工时间，避免在夜间进行高噪声作业。
	
	

	
	扬尘污染
	施工场地及道路定期洒水、运输车辆加盖篷布等。
	
	

	
	施工废水
	设置1个2m3的临时沉淀池沉淀处理建筑施工废水后回用；
	
	

	
	施工期固体废物
	生活垃圾集中收集后委托环卫部门统一处置；建筑垃圾可利用的回收利用或外售给废品回收站，不可利用部分清运至管理部门指定地点处置。
	
	

	运营阶段
	列车运行时噪声
	控制机车鸣笛，合理安排调度时间，加强线路维护、加强铁路两侧绿化。货物运输车辆禁止鸣笛等。
	建设单位
	曲靖市生态环境局沾益分局

	
	列车运行时振动
	加强轮轨的维护、保养，定期旋轮和打磨钢轨，以保证其良好的运行状态，减少附加振动。
	
	

	
	列车及车辆运行废气
	加强对内燃机的维护保养，保证其正常工作；货物运输车辆减速慢行；运输道路晴天早晚各洒水一次等。
	
	

	
	生活污水
	员工生活污水按照环评进行处理。
	
	

	
	植被破坏及水土流失
	加强项目绿化区的保养和维护工作。
	
	

	
	环境风险
	加强对危险废物的管理，危废暂存间做重点防渗，项目区配备相应的应急物资等。
	
	


[bookmark: bookmark62][bookmark: _Toc17120]7.3 污染物排放管理要求
[bookmark: _Toc27641]7.3.1 污染物排放清单
为了全面贯彻落实国家以及地方环境保护政策、法律、法规，保护本工程周围环境，保证企业各环保设施正常运行，达到企业污染物达标排放，企业必须按照《排污许可证暂行管理规定》做好污染物排放管理工作。
1、废气污染物排放清单
本工程根据污染源的特点对无组织废气进行相应的处理，保证 TSP 的排放达到较低的水平。废气污染物排放清单见下表。
2 、信息公开企业应做到以下要求：
（1）须按照《关于发布＜建设项目环境影响评价政府信息公开指南（试行）>的公告》（环办〔2013〕103 号）、《环境信息公开办法（试行）》等做好信息公开工作。
（2）建议委托有资质的环境监测单位按监测方案的内容定期监测，对监测数据及其它环保信息及时向外公布。同时，本报告要求企业按照原环境保护部 2011年 6 月 24 日发布的《企业环境报告书编制导则》（HJ617-2011）编制年度企业环境报告书，并向社会公布。
表 7.3-1    项目污染物排放清单
	污染源
	污染物名称
	排放量（t/a）
	治理措施
	排放方式
	排放标准（mg/m3）
	排污口设置
	执行标准

	废水
	生活污水
	废水量
	197.1
	化粪池
	清运处置，不排放
	/
	/
	/

	废气
	内燃机废气
	颗粒物
	0.6462 
	自然排放、大气稀释扩散、绿
化吸收等。
	无组织
	1.0
	/
	《大气污染物综合
排放标准》（GB16297- 1996）表2 中的无组织排放监控浓度限值。

	
	
	SO2
	0.9862 
	
	
	0.4
	
	

	
	
	NOx
	0.8077 
	
	
	0. 12
	
	

	
	装卸扬尘
	扬尘
	少量
	自然通风、大气稀释扩散。
	无组织
	少量
	/
	/

	
	汽车尾气
	总烃
	0.053
	减速慢行、绿化吸收等。
	无组织
	/
	/
	/

	
	
	CO
	0.322
	
	
	/
	
	

	
	
	NO2
	0.529
	
	
	/
	
	

	
	道路扬尘
	TSP
	3.754
	早、晚各洒水降尘1次、定期清扫道路。
	无组织
	1.0
	/
	/

	噪声
	列车运行
	列车噪声
	频发，噪声值：74.2dB（A）
	提高铁路装备技术含量，控制
机车鸣笛，合理安排调度时间，加强线路维护、加强铁路两侧
绿化等。
	频发
	场界昼间≤65dB
铁路边界昼间≤70B
	/
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准
《铁路边界噪声限值及其测量方法》（GB12525－90）及其修改方案。

	
	装卸场运输车辆
	交通噪声
	频发，噪声值：75dB（A）
	禁鸣、限速、加强管理等。
	频发
	
	
	

	振动
	列车运行
	列车振动
	频发，振动值：78.5dB
	应定期对钢轨进行打磨，保持钢轨顶面平顺、光滑；对车轮定期进行铣、镟，减少车轮与钢轨撞击出现扁疤等。
	频发
	昼间≤75dB
	/
	《城市区域环境振
动标准》
（GB10070-88）。

	固废
	生活垃圾
	10.89
	由垃圾桶收集后定期清运至指定垃圾收集点，委托环卫部门统一清运处置
	/
	/
	/
	/

	
	污泥
	1.17
	化粪池污泥委托环卫部门定期
清掏处置。
	/
	/
	/
	/

	
	含油抹布、手套
	0.05
	收集后暂存于危险废物暂存间，委托有资质的单位清运处置
	/
	/
	/
	/

	
	废矿物油
	0.01
	
	/
	/
	/
	




7.3.2 污染物总量控制
根据生态环境部有关总量意见，废气污染物控制指标为氮氧化物、挥发性有机物；主要水污染物控制指标为COD和氨氮。
废气：项目建成后废气均呈无组织排放。
废水：不外排
[bookmark: bookmark63][bookmark: _Toc1396]7.4 环境监测计划
制定环境监测计划的目的是为了监测工程各项环保措施的落实情况及工程对周围环境的污染情况，根据监测结果适时调整环境保护行动计划，为环保措施实施方案提供依据。针对本工程建设、生产和排污的特征，制定出既合理又具有可操作性的环境管理计划与方案，使其与生产管理融为一体，贯穿于生产全过程。
7.4. 1环境监测计划
根据项目工程特点以及参考《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ 819-2017），项目监测计划详见下表7.4-1所示。


表 7.4-1  项目监测计划一览表
	阶段
	监测类型
	监测对象
	监测项目
	监测位置
	监测频率
	执行标准

	运营期
	污染源监测
	无组织废气
	TSP
	上风向厂界外10m处设置1个照点，下风向厂界外10m处，设三个监控点，其中下风向轴线上设一点，在轴线两侧15°夹角处设置两点。
	1次/年
	《大气污染物综合排放标准》
（GB16297- 1996）表 2 中的无组织排放监控浓度限值。

	
	
	噪声
	昼间等效
连续A声级
	项目场界四周。
	1次/季
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB12348—2008）3类标准。

	
	
	
	昼间等效
连续A声级
	①既有铁路（现有到发4条货运线）外轨中心线西30m
②既有铁路（现有到发4条货运线）外轨中心线东30m与新建铁路（H1、H2新建货运线）外轨中心线西30m交叉点
	1次/季
	《铁路边界噪声限值及其测量方法》（GB12525-90）修改方案中表1及表2限值

	
	地下水跟踪监测井
	地下水
	水位、pH、总磷、耗氧量、氨氮、动植物油、SS和BOD
	J2项目区污染监测井
J3下游污染扩散监测井（曲靖大为焦化制气地下水监测井DX01）
	1次/年
	《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ш类标准





7.4.2 监测结果的反馈
根据以上监测项目，点位及频率进行监测，每次监测完毕后，及时整理监测数据，以报表的形式写出监测分析报告，经安环部上报公司，同时报送县、市生态环境部门，以便公司内各管理部门和地方生态环境部门及时了解全公司排污及环保治理措施的运行状况，及时发现问题，及时解决。
[bookmark: bookmark64][bookmark: _Toc17503]7.5 环保竣工验收

根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《关于发布〈建设项目竣工环境保护验收暂行办法〉的公告》（国环规环评〔2017〕4号）以及其他有关规定，本项目建成投入初步运营后，建设单位需进行自主验收，自主环保竣工验收参照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号）进行。项目环保竣工验收一览表见表7.5- 1。
表7.5-1    项目环境保护竣工验收一览表
	验收对象
	污染源
	主要污染因子
	治理措施及效果
	验收要求
	验收点

	废气
	无组织
	运输道路
	TSP
	早、晚各洒水降尘1次、定期清扫道路。
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297- 1996）表 2 中的无组织排放监控浓度限值。
	项目厂界。

	噪声
	列车运行噪声、交通运输噪声。
	昼间等效连续A声级
	控制机车鸣笛，合理安排调度时间，加强线路维护、加强铁路两侧绿化等。装卸场货车禁鸣、限速、加强管理等。
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类；
	场界

	
	
	
	
	《铁路边界噪声限值及其测量方法》（GB12525-90）修改方案中表1及表2限值
	①既有铁路（现有到发4条货运线）外轨中心线西30m
②既有铁路（现有到发4条货运线）外轨中心线东30m与新建铁路（H1、H2新建货运线）外轨中心线西30m交叉点

	固废
	生活垃圾
	收集后由专人定期清运至厂区指定垃圾收集点，委托环卫部门统一清运处置
	100%处置
	/

	
	污泥
	委托环卫部门定期清掏处置。
	
	/

	
	含油抹布、手套
	暂存至危废暂存间（1个，2m2），委托有资质的单位清运处置。
	
	/

	
	废矿物油
	
	
	/

	环境风险
	应急装置
	储备应急设施，设备与器材等，如消防器材和灭火器。
	满足应急要求
	/

	
	应急预案
	配套相关风险防范措施，制定突发环境事件应急预案并报环保管理部门备案，并保证通信、运输等保障。
	满足应急要求
	/

	地下水
	pH、总磷、耗氧量、氨氮、动植物油、SS和BOD
	跟踪监测井
①J2项目区污染监测井
J3下游污染扩散监测井（曲靖大为焦化制气地下水监测井DX01）
	《地下水环境监测技术规范》（HJ164-2020）
	/

	绿化
	绿化面积6537.27m2，主要种植当地常见绿化植被。
	/
	/

	环境监测
	购置常规监测仪器、设备等
	/
	/

	环境管理
	编制设备维护保养检修项目与备品备件计划；加强环保设施管理，确保污染防治设备完好率达 100% ，处理效果达到设计和排放标准
要求；制定环境管理计划，及时对环保设备进行维护、修理、改造；建立并运行环境管理体系，环境管理手册、程序文件及作业文
件齐备。




[bookmark: _Toc18553][bookmark: _Toc4264][bookmark: _Toc27888]8.环境影响评价结论

[bookmark: _Toc4297]8.1 项目概况
项目利用曲煤焦化专用铁路开展集装箱堆场的提质改造，以此开通集装箱装卸业务。本项目建设地块为云南云维集团有限公司原云南沾益化肥厂空地，曲煤焦化已与云维集团达成土地购买意向协议（见附件12），目前正在办理土地购买手续；项目占地约148亩，设计运量为250万吨/年（转运密闭集装箱，箱内装煤焦），投资估算为8418万元。新修建H1道及H2道尽头式货物线采用整体道床，将曲煤焦化专用铁路现有到发4条货运线的使用性质变更为集装箱到发兼货物线（现有到发4条货运线不涉及改造建设，只改变其用途性质）。项目新建2处采用平过道沟通且双面配筋的集装箱堆场，同时在集装箱货场配置电动正面吊2台、1台重型叉车进行装卸作业及配套附属设施等。本项目的建设可以实现利用既有曲煤焦化专用铁路开展集装箱装卸的业务，可极大地提高物流效率、降低企业物流成本，能给企业带来较好的经济效益。
[bookmark: bookmark67][bookmark: _Toc13430]8.2 环境质量现状
8.2.1 大气
（1）环境空气达标区判断
项目所在地属于环境空气二类区，项目区执行《环境空气质量标准》（GB3095-2026）二级标准，环境空气质量现状描述如下。
根据《曲靖市环境质量年报（2025年）》，曲靖市2024年环境空气中SO2、NO2、PM10、PM2.5年均浓度、CO24小时平均第95百分位数浓度及O3日最大8小时平均第90百分位数浓度均小于《环境空气质量标准》（GB3095-2026）二级标准，项目所在区域为环境空气质量达标区。
根据2025年曲靖市沾益区环境质量数据的统计，曲靖市沾益区2025年SO2、NO2、PM10、PM2.5年均浓度分别为11μg/m3、13μg/m3、36μg/m3、23μg/m3；CO24小时平均第95百分位数为1.1mg/m3，O3日最大8小时平均第90百分位数为127μg/m3，各污染物平均浓度均优于《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中二级标准限值，由此判定曲靖市沾益区为达标区。
（2）其他污染物环境质量现状
项目补充监测的和引用的总悬浮颗粒物现状质量能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中二级标准值要求。
8.2.2 地表水
根据项目区周边地表水系分布情况，距离本项目最近的地表水为西北面约90m处的东干渠，汇入南盘江。南盘江沾益－宜良开发利用区中南盘江沾益农业、工业、渔业用水区（南盘江陈方桥至沾益天生坝电站），规划水平年水质目标为Ⅲ类，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。
项目所在区域上游花山水库出口国控断面2024年水质均能达到水功能区划类的标准要求，下游南盘江天生坝省控断面2024年水质均能达到水功能区划Ⅲ类的标准要求，项目所在区域地表水环境为达标区。
引用的W1南盘江东干渠汇入口上游100m，W2南盘江东干渠汇入口下游500m，W3南盘江东干渠汇入口下游1500m除TN外所有监测因子均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准。
8.2.3 噪声
项目区各监测点昼、夜均能达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。
从上表监测结果可以看出，既有铁路（现有到发4条货运线）外轨中心线30m各监测点昼间均能达到《铁路边界噪声限值及其测量方法》（GB12525－90）及其修改方案昼间70dB（A）要求（铁路夜间不运行）。
8.2.4 地下水
项目区新建背景监测点（上游）J1、项目区污染监测井J2、下游污染扩散监测井（曲靖大为焦化制气地下水监测井DX01（下游）J3），3个点位的各项监测因子均能满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ш类标准要求。
8.2.5生态
经调查访问和沿途观察，评价区域野生动物种类及数量均较少，仅有鼠类、蛇类、麻雀等动物分布，无大型野生动物出没，未发现国家和省级重点保护的珍稀濒危动物，也无国家和省级重点保护的野生动物，评价区域内无生态保护物种分布。
[bookmark: bookmark68][bookmark: _Toc9289]8.3 环境影响分析与评价结论
8.3.1 大气
本项目运营期产生的内燃机废气、汽车尾气、装卸扬尘和道路扬尘等废气经过洒水降尘、自然扩散、绿化吸收、车辆减速慢行等措施后排放量较少，对外环境影响较小，项目环境影响可以接受。
8.3.2 地表水
项目运营期污水不排入周边地表水体，项目运营对所在区域地表水环境产生的影响较小。
8.3.3 噪声
从噪声预测结果达标分析表看出：项目厂区边界噪声值均能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类（昼间65dB（A））标准要求，夜间不运行。
从噪声预测结果达标分析表看出：位于既有铁路（现有到发4条货运线）外轨中心线西30m、既有铁路（现有到发4条货运线）外轨中心线东30m与新建铁路（H1、H2新建货运线）外轨中心线西30m交叉点、新建铁路（H1、H2新建货运线）外轨中心线东30m的3个预测点，均可达《铁路边界噪声限值及其测量方法》（GB12525-90）修改方案中表1、表2中限值（昼间70dB（A））。
厂界外200米范围内无声环境保护目标，本项目噪声对周围环境影响较小。
8.3.4 振动
项目铁路外轨中心线60m范围内无敏感点，项目列车运行时振动对周边环境的影响不大。
项目铁路外轨中心线60m范围内无敏感点，根据上文预测结果可知，铁路路堤距外轨中心线13.92m外可满足《城市区域环境振动标准》（GB10070-88）中“工业集中区”标准，即昼间75dB。
8.3.5 固废
项目运行期各类固体废物去向明确，且均得到有效的处理、处置，固废处置率达到 100% ，总体来看，实现了固体废物的减量化、资源化，不会对当地环境造成不良影响。
8.3.6 地下水
本项目充分落实分区防渗措施，严格按照防渗等级设计、建设和使用防渗工程，严格按照地下水监测计划对项目区周边地下水开展长期持续的跟踪监测，发现监测数据异常立即查明原因并迅速处置，本项目的建设和运营对地下水环境影响可以接受。
8.3.7环境风险
本项目环境风险潜势为Ⅰ，本评价认为在科学管理和完善的预防应急措施处置机制保障下，本项目发生风险事故的可能性是比较低的。企业严格按照有关规范标准、规范及条例的要求，认真落实环境风险防范措施，编制完善的应急预案，并在相关部门备案的前提下，项目环境风险是可控的，事故的影响是短暂的，在事故妥善处理后，周围环境质量可以恢复原状水平。
8.3.8环境经济效益
项目的建设有显著的经济效益和社会效益，环境效益损失不大。项目在建设和实际运行过程中，应时刻将环境保护和周围环境安全作为重要工作内容，杜绝污染物非正常排放，将污染防治工作当作企业生存和发展的根本，只有这样才能实现经济、社会、环境的协调发展。
总体看来，正常情况下，项目建设对环境的正面影响大于负面影响。项目在建设和运行的过程中，应严格按照国家环境保护相关管理的规定，时刻将周围环境安全放在头等重要位置，做好风险防范工作，确保实现经济、社会、环境的协调发展。
[bookmark: bookmark69][bookmark: _Toc4655]8.9公众参与意见调查结论
本项目进行两次公众参与公示，公示期间无群众提出反对意见。
本项目具体公众参与调查公示及调查结果详见《云南曲煤焦化实业发展有限公司集装箱堆场提质改造项目——公众参与附册》。
[bookmark: bookmark70][bookmark: _Toc26254]8.5 产业政策及规划符合性
（一）产业政策
本项目为新建铁路专用线项目，根据《国民经济行业分类》（GB/T 4754- 2017）（2019 年修改），本项目铁路专用线属于“G5320 铁路货物运输”。
根据国家发展和改革委员会发布的《产业结构调整指导目录（2024 年本）》中的鼓励类：“二十三、铁路 1.铁路建设和改造”中的铁路专用线。
因此，本项目符合国家产业政策。
[bookmark: bookmark71][bookmark: _Toc19630]8.6 总结论
项目为集装箱堆场建设，涉及铁路专用线的建设，符合国家的产业政策。项目位于曲靖市高新技术产业开发区花山片区，符合相关规划要求，已取得入园证明。
项目施工和运营期主要带来噪声、振动、地表水、生态、环境空气等环境影响，建设单位在设计、施工及运营阶段必须严格落实本次环评提出的各项生态环境保护与污染防治措施。在全面落实本次环评提出的环保措施情况下，废水、噪声、振动、废气可达标排放，固废处置率100%。项目对周边环境的影响被控制在可接受的水平。
[bookmark: bookmark72]综上所述，本评价认为在严格落实本环评报告中各项污控措施和对策，严格执行环保“三同时”制度规定，严格进行环境管理，保证项目内的污染治理设施建设到位并正常运行，污染物达标排放的前提条件下，项目建设符合我国社会、经济、环境保护协调发展方针，符合环境影响评价原则，从环境保护角度看，项目建设是可行的。
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