曲靖市生态环境局关于罗平阿岗镇青瓦制作技艺改造项目（非物质文化遗产）
环境影响报告表的批复
 

曲环审〔2026〕43号

罗平县慧联青瓦厂：
你公司申请审批的《罗平阿岗镇青瓦制作技艺改造项目（非物质文化遗产）环境影响报告表（报批稿）》（以下简称《报告表》）及相关附件材料收悉。经研究，批复如下：
一、该项目位于曲靖市罗平县阿岗镇岗德村委会小岗德村，为在现有占地范围内进行青瓦制造改扩建，不新增占地，项目代码：2408-530324-04-01-818897。主要建设内容及规模：扩建1座4门古建青瓦烧制窑（仿古窑）及配套烟气收集设施；对现有5座圆窑进行修葺；改扩建完成后规模达到年产3000万片古建青瓦，燃料为生物质。项目总投资37.2万元，其中环保投资17.2万元，占总投资的46.2%。
项目涉及“未批先建”环境违法行为，市生态环境局于2025年12月18日出具了《责令改正违法行为决定书》（曲环责改字〔2025〕8-7号）。
根据《报告表》评价结论、技术评估意见，项目不涉及占用依法设立的自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区、生态保护红线等环境敏感区，为青瓦制造项目，属于《曲靖市人民政府关于公布第六批市级非物质文化遗产代表性项目名录的通知》（2021-374）和《罗平县人民政府关于公布第四批非物质文化遗产代表性传承人的批复》（罗政复〔2021〕62号）中的非物质文化遗产项目，符合国家产业政策、生态环境分区管控及非物质文化遗产项目管理要求。在全面落实《报告表》提出的各项生态保护和污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响可以降低或得到有效控制，我局同意市生态环境局罗平分局的审查意见，并原则同意你公司按《报告表》中所列建设项目的性质、规模、地点、生产工艺和拟采取的环境保护措施建设。
二、项目建设和运营过程中应全面落实《报告表》提出的各项污染防治和生态保护措施，并重点做好以下工作。
（一）加强施工期环境管理。严格执行各项防尘措施，定期洒水降尘，减小扬尘对周围环境的影响。施工废水经收集沉淀后全部回用，不外排；施工人员生活污水依托厂区现有收集处理设施处理。选用低噪声施工设备，采取合理布局施工场地、合理安排施工时间等措施，确保施工噪声排放满足《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）；禁止夜间施工，确需夜间施工的，须办理相关手续。建筑垃圾可利用部分回收利用，不可利用部分及时清运至指定地点堆放，不得随意倾倒；生活垃圾按当地环卫部门要求处置。
（二）严格落实各项大气污染防治措施。根据工艺废气污染物的性质分别采用过滤、吸收等处理方式，处理设施的处理能力、效率应满足需要，确保大气污染物排放满足国家有关要求。
原料制备工段破碎、筛分各设置1个集气罩（收集效率不低于60%），粉磨废气设置管道收集，以上废气经收集进入1套脉冲袋式除尘器处理后，通过1根15m高的排气筒（DA002）排放；青瓦烧制使用生物质燃料，产生的炉窑废气通过烟气收集管道收集进入1套“高温脉冲袋式除尘+脱硫塔（石灰石石膏法）”处理后，通过1根15m高的排气筒（DA001）排放；排放的颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、氟化物应满足《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）要求。
加强对废气无组织排放的管理，减少无组织废气排放量。厂界无组织颗粒物、二氧化硫、氟化物应满足《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）要求；减轻对大气环境的影响。
（三）严格落实各项水污染防治措施。规范设置厂区“雨污分流”系统，严格落实对废水的收集、处理和综合利用措施。初期雨水经收集池收集沉淀后全部回用于项目洒水降尘用水及原料搅拌用水；脱硫塔产生的脱硫废水进入循环池中和絮凝沉淀后全部回用于原料搅拌用水，不外排；生活污水经化粪池处理后定期清掏用作农肥。项目不设置入河排污口。
（四）落实地下水和土壤污染防治措施。按照源头控制、分区防治、污染监控、应急响应原则进行地下水污染防治。严格按照《环境影响评价技术导则 地下水环境》要求，采取分区防渗措施。加强防渗设施的日常维护，对出现损坏的防渗设施应及时修复和加固，确保防渗设施牢固安全。加强隐蔽工程泄漏检测，一旦发现泄漏，应立即采取补救措施，防止污染地下水和土壤。
[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: _GoBack]（五）严格落实固体废物污染防治措施。一般固体废物应分类收集、贮存、利用和处置，临时堆存场所应符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求；危险废物收集、暂存及转运过程中的管理应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）《危险废物转移管理办法》(生态环境部 公安部 交通运输部令 第23号）等规定执行，并做好台账记录。生活垃圾按当地环卫部门要求处置。
（六）严格落实声环境保护措施。优化厂区平面布置，优先选用低噪声设备和工艺，采取隔声、减振、消声等降噪措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求，周边声环境敏感点满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。
（七）严格落实“以新带老”各项措施。根据《报告表》识别的现有工程环境问题采取有效防治措施，及时完成问题整改，各项“以新带老”措施未完成前，项目不得投入生产。
（八）你公司应对环保设施开展安全风险辨识管理，健全内部管理制度，严格依据标准规范建设。
（九）加强应急处置。严格落实环境风险管理制度，修编突发环境事件应急预案，并报市生态环境局罗平分局备案。落实各项环境风险防范对策措施，定期开展事故应急演练，确保环境风险在可控范围内。
三、按照《报告表》分析及核算结果，项目主要污染物排放总量初步核定为氮氧化物：14.14t/a，由市生态环境局罗平分局纳入主要污染物排放总量控制管理。
四、严格按照《报告表》确定的监测点位、监测项目及监测频次开展监测工作。
五、项目建成后，你公司应按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号）相关要求完成竣工环境保护自主验收，并按《排污许可管理条例》《排污许可管理办法》要求，在投产前办理排污许可相关手续。
六、如项目的性质、规模、地点、生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施等发生重大变动，应向有审批权限的生态环境部门报告并按要求办理相关手续。
七、请市生态环境局罗平分局负责该项目的环境执法监察和监督管理，请市生态环境保护综合行政执法支队加强监督检查。            


曲靖市生态环境局
                              2026年9月21日
（此件公开发布）
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