曲靖市生态环境局关于曲靖联合实业发展有限公司锅炉技改建设项目环境影响报告表的批复

曲环审〔2026〕4-9号

曲靖联合实业发展有限公司：

你公司申请审批的《曲靖联合实业发展有限公司锅炉技改建设项目环境影响报告表（报批稿）》（以下简称《报告表》）及相关附件材料收悉。经研究，批复如下：

一、该项目位于云南马龙产业园区鸡头村片区，建设性质为改建，建设单位于2026年6月8日取得马龙区发展和改革局项目投资备案，项目代码为：2606-530321-04-02-205431。项目总投资60万元，其中环保投资16.00万元，占总投资的26.67%。项目淘汰现有锅炉房内1台2t/h燃煤锅炉，更换为4t/h生物质锅炉。

根据《报告表》评价结论，项目不涉及依法设立的自然保护区、风景名胜区、集中式饮用水水源保护区、生态保护红线等环境敏感区域，符合国家产业政策及生态环境分区管控要求。在全面落实《报告表》提出的各项生态保护和污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响可以降低或得到有效控制，我局原则同意你公司按《报告表》中所列建设项目的性质、规模、地点、生产工艺和拟采取的环境保护措施建设。

二、项目建设和运营过程中应全面落实《报告表》提出的各项污染防治和生态保护措施，并重点做好以下工作。

（一）加强施工现场管理。认真落实《报告表》中提出的施工期废水、噪声、废气、固体废物污染防治对策措施。

（二）严格落实水环境保护措施。雨水经厂区现有的雨水沟收集后排入园区雨水管网；制软水产生的浓水及锅炉排污水经3m3沉淀池沉淀处理后，泵入5m3水箱暂存，之后回用于厂区硬化路面洒水降尘，不外排。

（三）加强大气环境污染防治。项目生物质锅炉燃烧废气经新设的1套多管旋风除尘器+1套布袋除尘器处理后通过1根35m高排气筒（DA001）排放，生物质锅炉燃烧废气颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、烟气黑度有组织排放执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）表2燃煤锅炉排放浓度限值。

（四）落实固体废物的贮存、处理和处置措施。项目产生的固废主要为一般工业固废，具体为废离子交换树脂、炉灰、除尘灰，其中：产生的废离子交换树脂更换时由厂家直接回收，产生的炉灰及除尘灰由炉灰暂存间收集暂存后委托周边农户定期清运用于农林施肥。确保产生的固体废物妥善处置，处置率达100%。

（五）落实噪声污染防治措施。通过选用低噪声设备，墙体隔声、设备安装减震垫等措施，并加强产噪设备管理，采取定期检修等措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类区标准限值要求。

（六）健全内部管理制度，落实环保管理人员。严格按照《报告表》要求落实各项环境风险防范措施，制定完善突发环境事故应急预案，并报生态环境部门备案，对项目污染治理设施开展安全风险辨识管理，强化环境管理，有效防范环境风险。

（七）加强环境保护的宣传教育，设置固定的环保宣传栏或永久性标语；对污染防治设施设备相应设置规范的标识标牌。

三、按照《报告表》分析及核算结果，项目主要污染物排放总量初步核定为氮氧化物：1.1312t/a，由市生态环境局马龙分局纳入主要污染物排放总量控制管理。

四、严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环保“三同时”制度。

五、项目建成后，你公司应按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号）相关要求完成竣工环境保护自主验收，并按《排污许可管理条例》《排污许可管理办法》要求，在项目建成投产前办理排污许可相关手续。

六、如项目的性质、规模、地点、生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施等发生重大变动，应向有审批权限的生态环境部门报告并按要求办理相关手续。项目环境影响评价文件自批准之日起超过5年，方决定开工建设的，其环境影响评价文件应报我局重新审核。

七、请市生态环境局马龙分局负责该项目的环境执法监察和监督管理，请市生态环境保护综合行政执法支队加强监督检查。

曲靖市生态环境局
2026年9月18日
（此件公开发布）
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