曲靖市生态环境局关于云南驰宏锌锗股份有限公司麒麟厂矿山地质环境保护与土地复垦

项目生态环境影响报告表的批复
曲环审〔2026〕9-7号

云南驰宏锌锗股份有限公司会泽矿业分公司：

你公司报批的《云南驰宏锌锗股份有限公司麒麟厂矿山地质环境保护与土地复垦项目生态环境影响报告表（报批稿）》（以下简称《报告表》）收悉。经研究，现批复如下：

一、该项目位于会泽县矿山镇，经会泽县发展和改革局备案，备案号为2608-530326-04-05-643082。主要建设内容有拆除麒麟厂老充填站、生活区及工业场地、坑口工业场地、地表斜坡道、1610m坑口弃渣堆的建筑物和硬化地面，封堵4号坑（麒麟坑）、12号坑、14号坑、1610m坑、1650m坑坑口，对本项目范围内的施工场地和预测塌陷区中已塌陷的区域进行回填绿化；本次项目复垦责任范围面积为349.5448hm2，压占面积为4.0489hm2，塌陷面积为345.4959hm2，保留占用面积0.1394hm2，土地复垦面积为349.4054hm2，土地复垦率99.96%。项目总投资803.55万元，环保投资351.9万元。占总投资的43.79%。

二、根据《报告表》评价结论，项目不涉及自然保护区、风景名胜区、集中式饮用水水源保护区、生态保护红线等法定环境敏感区域，符合国家产业政策及生态环境分区管控要求。在全面落实《报告表》提出的各项生态保护、污染防治和风险防范措施的前提下，项目建设对环境的不利影响可得到有效控制。原则同意你公司按照《报告表》所述的项目性质、规模、地点及环境保护措施进行建设。

二、项目建设和运营过程中应全面落实《报告表》提出的各项污染防治和生态保护措施，并重点做好以下工作。
（一）加强施工期环境管理。采取运输土石方遮盖篷布、禁止超载并限高；施工场地洒水降尘；使用低能耗、低污染排放的施工机械、车辆；加强施工机械、车辆的管理和维修保养；尽量避免在大风天气进行作业等措施，确保施工扬尘满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放限值要求。施工废水经沉砂池处理后回用于施工过程；设置临时截排水沟收集雨水，汇流至沉砂池沉淀后回用于场地洒水降尘，不外排。合理安排施工时间，夜间禁止施工和运输；车辆禁止鸣笛、减速慢行；加强设备的维护与保养，避免设备机械带病作业；选用低噪声设备，合理布置施工噪声源，确保施工场界噪声满足《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）限值要求，减少对周边敏感点的影响。生活垃圾运至就近收集点由当地环卫部门统一清运处置；建筑垃圾分类收集、回收利用，不能利用的用于矿山道路的修补，剩余的外售至建筑垃圾回收企业处置。执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。严格按照土地复垦方案的要求，进行复垦，不得擅自变更复垦内容。

（二）加强固体废物管理。运营期产生的固体废物主要为少量农药和肥料包装废物。农药包装废物经充分清洗后，与肥料包装废物一起收集清运至附近乡镇农业废物回收处理点处置。执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求。
（三）强化环境风险防控与生态保护。严格落实《报告表》和土地复垦方案提出的各项环境风险防范措施。建立3年以上跟踪监测与常态化管护制度，做好水土保持和地质灾害防范工作。按规定编制突发环境事件应急预案并报市生态环境局会泽分局备案，定期开展应急演练，提升环境风险应对能力。

三、严格按照《报告表》确定的监测点位、监测项目及监测频次开展监测工作。

四、项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度。施工招标文件和施工合同应明确环保条款和责任。项目建成后，你公司应按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号）相关要求完成竣工环境保护自主验收。

五、如项目的性质、规模、地点、生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施等发生重大变动，应向有审批权限的生态环境部门报告并按要求办理相关手续。项目环境影响评价文件自批准之日起超过5年，方决定开工建设的，其环境影响评价文件应报我局重新审核。

六、请市生态环境局会泽分局负责该项目的环境执法监察和监督管理，请市生态环境保护综合行政执法支队加强监督检查。

曲靖市生态环境局

2026年9月30日

（此件公开发布）
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