	[bookmark: _GoBack] 项目名称
	云南曲煤焦化实业发展有限公司集装箱堆场提质改造项目
	建设地点
	曲靖市沾益区
	建设单位
	云南曲煤焦化实业发展有限公司

	环评文件类型
	报告书
	环境影响评价机构
	昆明阳光恒业环境工程有限公司

	项目概况

	新建工程：本项目设计运量为250万吨/年，投资估算为8418万元。新建2条尽头式货物线，配套货物线集装箱堆场2处、占地面积50600m2，增加电动正面吊2台、重型叉车1台、100t动态轨道衡（带超偏载功能）1台、2台汽车衡及检箱平台。将原有的4号到发线改建为集装箱货物线（贯通式）。另设有充电大棚、视频监控、计量、照明、排水等设施。
依托工程：将原有曲煤焦化专用铁路线现有到发4条货运线改为集装箱到发兼货物线（只改用途性质，不施工），本项目新修建H1道及H2道连接曲煤焦化专用铁路线现有到发4条货运线，使用曲煤焦化专用铁路既有自备机车2台，1台为DF5D、一台为DF10D。

	项目主要环境影响

	一、施工期：
（一）生态影响：施工期对生态环境影响和破坏的途径主要是主体工程占用和分割土地，改变土地利用性质，破坏了地表植被和地形、地貌，在一定时段和一定区域将造成水土流失，还会对评价区的动植物生长、分布、栖息和活动产生一定不利的影响；
（二）废气：主要为施工扬尘、施工机械和运输车辆燃油排放的尾气以及施工焊接烟尘等；
（三）废水：主要为建筑施工废水和施工人员生活污水；
（四）噪声：主要来自构建筑施工、施工车辆运输、装修等施工过程；
（五）固废：主要为施工人员生活垃圾、建筑垃圾、土石方。
二、运营期：
（一）废气：主要是内燃机废气、装卸扬尘、运输车辆尾气以及道路扬尘等；
（二）废水：主要为办公生活废水；
（三）噪声：主要是列车运行过程中机车牵引噪声，机车、车辆与轨道相互作用产生的轮轨噪声；机车鸣笛噪声；货车交通运输噪声；装卸区噪声等；
（四）固废：主要是生活垃圾、含油抹布、手套、废矿物油及废矿物油桶。

	项目预防及减轻不良环境影响的对策和措施

	一、施工期：
（一）废气：
1.土方开挖、运输和填筑等施工过程，辅以洒水降尘，进出工地的运输车辆应采用密闭车斗或用篷布遮盖，运输车辆已严格按照规定的行车路线和时间进行物料的输送；
2.施工过程中使用水泥、砂石、涂料、铺装材料等易产生扬尘的建筑材料，采取密闭存储、厂界四周设置堆砌围墙、采用防尘布覆盖；
3.进出工地的物料、渣土、垃圾运输车辆，采用密闭车斗，并保证物料不遗撒外漏，设置车辆清洗池，保证车辆不带泥土驶出工地；
4.当施工过程中遇到干燥、易起尘的工程作业时，洒水抑尘，尽量缩短起尘操作时间，遇到风力较大天气时应停止作业。
（二）废水：
在装卸区地势低洼处设置了1个2m3的临时沉淀池，建筑施工废水和员工清洗生活废水经临时沉淀池沉淀处理后，回用于施工过程、车辆冲洗及场地洒水降尘等。
（三）噪声：
1.合理布局施工现场，不在同一地点安排大量动力机械设备，将高噪声级机械置于地块较中间的位置；
2.合理安排施工时间，制定施工计划时，避免高噪声设备同时施工；禁止夜间进行过施工；
3.施工机械选型时选用低噪声的设备，对动力机械设备进行定期维修、养护，在设备用完后或不用时采取立即关闭的措施；
4.加强施工机械的维护保养，避免由于设备性能差而使机械噪声增大的现象发生。运输车辆进入现场应减速、减少鸣笛等。
（四）固废：
1.在施工营地设置垃圾桶，施工期间产生的生活垃圾经垃圾桶收集后，运往园区环卫部门指定地点，交由了环卫部门统一处置；
2.建筑垃圾分类收集后外售给废品回收站，不可利用的部分清运至园区指定地点处置；
3.施工开挖产生的土石方全部回填。
（五）生态环境：
加强施工管理和环境宣传教育，对施工人员进行环境教育及有关法律法规的宣传教育及培训；加强施工人员管理；合理安排施工工序、施工机械，严格按照了施工规范进行操作。
一、运营期：
（一）废气:
1.加强对设备及内燃机车车辆的维护，使之处于良好运行状态；
2.货车采用经审核合格的燃油运输车辆，尾气污染物可达标排放，且项目装卸场地较为宽阔，经过自然通风、大气稀释扩散，绿化吸收后对周边环境影响较小；
3.运输道路晴天早、晚各洒水降尘 1 次，并由专人定期清扫道路。
（二）废水：
1.初期雨水经雨水沟收集，排入项目区初期雨水收集池沉淀处理后回用于项目区绿化、洒水降尘，回用不完的由曲煤内部清运至铁路卸煤区洒水降尘；
2.生活废水排入化粪池处理后委托环卫部门清运处置。
（三）噪声：
1.采用安装强指向性风笛装置；
2.严格控制鸣笛时长，尽量采用短鸣笛；
3.加强日常管理和保养，定期进行轨道打磨和旋轮等，使线路在较佳的线路条件下运行，降低噪声；
4.运营期管理单位应加强对沿线敏感点的噪声监测，根据监测结果及时增补、完善措施；
5.合理规划运输时间，货物运输尽量安排在白天进行。
（四）固废：
1.项目运营期产生的生活垃圾由垃圾桶收集后专人定期清运至园区指定垃圾收集点，委托环卫部门统一清运处置；
2.化粪池污泥委托环卫部门定期清掏处置；
3.项目废机油、废抹布、手套收集后暂存于危险废物暂存间，委托有资质的单位清运处置。
（五）地下水及土壤：
采取源头控制措施，分区防控措施，建立项目区地下水长期跟踪监控体系，事故后处置措施。
（六）生态环境：
1.在工程建设完成后，对路基两侧采用优选种植乡土树种、草种的植物防护措施进行绿化；
2.竣工后应及时对临时占地生态恢复工作进行检查，真正使临时占地达到恢复原有的土地利用类型的目的；
3.装卸场应加强绿化工程，采用带状绿化，乔灌木结合的方式，降低装卸场车辆运输扬尘影响，改善生态环境。
（七）环境风险：
1.按照要求编制应急预案，并报当地行政主管部门进行备案；
   2.发生环境污染事故后应立即向生产调度室，说明事故发生地点及部位，并积极采取一切有效措施减少泄漏或想办法切断泄漏源，并启动应急预案。

	公众参与情况

	建设单位于2026年2月13日在曲靖市当地公共媒体网站“曲靖信息网”进行了第一次环境影响评价信息公示，2026年4月3日至2026年4月17日，在曲靖信息网进行了环境影响报告书（征求意见稿）的公示，分别于2026年4月3日、4月10日在云南信息报进行了两期报纸公示，2026年4月10日在项目所在地、兴源社区进行了征求意见稿现场张贴公示，2026年8月20日，在自有网站云煤集团云南曲煤焦化实业发展有限公司网站上进行了报批前公示。公示期间未收到公众反馈意见。

	建设单位或地方政府所作出的相关承诺文件
	信息公开说明。

	注:项目概况、项目主要环境影响、项目预防及减轻不良环境影响的对策和措施、公众参与情况、建设单位或地方政府所作出的相关承诺文件部分由建设单位填写。公众反馈意见联系方式部分由行政审批机关填写。



