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（1）项目由来
曲靖常宜联合科技有限公司（建设单位）位于曲靖高新技术产业开发区花山化工园区，占地面积31469m2，公司主要从事新材料技术的研发、应用和化学原料及化学制品制造。2021年投资建设了1.5万t/a五氧化二磷和8000t/a多聚磷酸建设项目。
随着全球半导体、新能源电池及高端显示面板等战略性新兴产业的迅猛发展，工业磷酸作为关键湿电子化学品之一，在中国正迎来前所未有的市场机遇与技术升级窗口期。根据行业监测数据，2025年中国磷酸市场规模已突破25亿元人民币，预计到2027年将达30亿元，并有望在2030年攀升至70亿元左右。这一高速增长主要受益于国产替代加速、下游晶圆制造产能持续扩张以及磷酸铁锂正极材料对磷酸需求的结构性拉动。
基于公司发展需求，同时为了满足磷酸市场需求，公司拟投资建设10万吨热法磷酸生产项目，以黄磷为原料生产工业磷酸，主要新建2条工业磷酸生产装置。
10万吨热法磷酸生产项目用地为建设单位预留工业用地。2026年6月建设单位委托山东中天科技工程有限公司承担项目的设计工作，并编制了《10万吨热法磷酸生产项目可行性研究报告》；2026年6月15日项目取得了曲靖市沾益区发展和改革局的备案文件，项目代码为：2606-530303-04-01-746699。根据投资备案证，建设内容为：新建年产10万吨热法磷酸生产线及其他配套设施，项目总投资：8000万元。
根据《中华人民共和国生态环境法典》《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》（国务院令第682号）等有关法律法规的规定，本项目须开展生态环境影响评价。本项目为工业磷酸生产项目，对照《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），行业类别为“2611 无机酸制造”；对照《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》，本项目属于“二十三、化学原料和化学制品制造业 44.基础化学原料制造 261”，该项目应当编制生态环境影响报告书。
为此，建设单位于2026年7月1日委托云南涔霖环保科技有限公司承担《10万吨热法磷酸生产项目生态环境影响报告书》的编制工作。
（2）项目特点
本项目特点主要为采用热法磷酸工艺生产磷酸，新建年产10万吨热法磷酸生产线，分为两条生产线。
[bookmark: _Toc23967_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc2621][bookmark: _Toc8021_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc29285_WPSOffice_Level1]二、环境影响评价过程
2026年6月26日，云南涔霖环保科技有限公司派工程师前往项目现场进行现场踏勘工作，着重调查了项目区周边的环境现状，并收集相关产业政策文件、技术资料等文件，对项目进行了初步的工程分析。
2026年7月1日建设单位委托云南涔霖环保科技有限公司开展“10万吨热法磷酸生产项目”的生态环境影响评价工作。
2026年7月2日建设单位在曲靖论坛上进行了第一次公示，公示期间未收到任何反馈信息。
2026年7月，委托云南长源检测技术有限公司对项目区的大气环境、地下水环境、声环境和土壤环境进行了现状监测。2026年8月12日出具了《10万吨热法磷酸生产项目环境现状监测检测报告》（2026070307）。2026年9月15日至2026年9月17日对地表水现状进行特征因子补充监测，2026年9月20日出具《10万吨热法磷酸生产项目环境现状补充监测检测报告》（2026090809）。
2026年8月26日，我单位编制完成了《10万吨热法磷酸生产项目生态环境影响报告书（征求意见稿）》。
2026年8月27日—2026年9月9日在曲靖论坛上进行了征求意见稿公示；2026年8月27日—2026年9月9日在项目所在花山街道松林社区进行了现场公示，并于2026年8月28日通过发放问卷进行了问卷调查；2026年8月28日、9月1日两次在云南信息报进行了报纸公示；征求意见稿三种方式公示时间均为10个工作日。
2026年9月建设单位完成了公参调查工作，编制了《10万吨热法磷酸生产项目环境影响评价公众参与说明》。
2026年9月，云南涔霖环保科技有限公司在结合公众参与意见的基础上，编制完成《10万吨热法磷酸生产项目生态环境影响报告书（送审稿）》。
2026年9月10日，由曲靖市环境工程评估中心组织专家召开了《10万吨热法磷酸生产项目生态环境影响报告书》技术评审会，通过技术审查。
2026年9月30日，技术单位按照国家相关环保法律法规及有关技术规范要求及技术评审会专家意见修改完成了《10万吨热法磷酸生产项目生态环境影响报告书（报批稿）》，供建设单位提交生态环境保护部门进行审批。
[bookmark: _Toc9561_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc21263_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc20665_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc24778]三、分析判定相关情况
（1）产业政策相符性分析
本项目主要生产工业磷酸，属于《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）中C2611无机酸制造，对照《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目不在限制类和淘汰类项目名录中，本项目新建的2.5t/h生物质锅炉采用非固定式炉排（往复或链条炉排），不属于“第二类限制类 （十一）机械 57.每小时35蒸吨及以下固定炉排式生物质锅炉”和“淘汰类 二、落后产品 （七）机械 66.每小时2蒸吨及以下生物质锅炉”，项目符合国家产业政策。
根据《市场准入负面清单》（2025年版），项目不属于市场准入负面清单中的禁止准入类，属于许可准入类项目，根据《市场准入负面清单》（2025年版）第21条，未获得许可，不得从事特定化学品的生产经营及项目建设，不得从事金属冶炼项目建设（生产、储存危险化学品建设项目（港口建设项目除外）安全设施设计审查、安全条件审查），项目安全条件审查工作目前正在开展。
项目已经获得了曲靖市沾益区发展和改革局的项目备案证，项目代码为2606-530303-04-01-746699，符合地方相关产业政策。
（2）与规划的符合性分析
①与《曲靖高新技术产业开发区总体规划（2023-2035年）》的符合性分析
2022年云南省开发区工作领导小组办公室印发了《云南省开发区主导产业指引》（云发改地区〔2022〕1395号），将麒麟产业园区、马龙产业园区与曲靖高新区分离，分别确立了各园区不同的主导产业指引。2023年9月，曲靖市发改委发函《曲靖市开发区工作领导小组办公室关于做好纳入国家开发区审核公告目录有关准备工作的提醒函》，要求曲靖高新区、麒麟产业园区、马龙产业园区履行开发区规划建设等职责，务必尽快完成总体规划和环境影响报告书等相关工作，确保三个园区均按期纳入国家开发区审核公告目录。依据《通知》要求，曲靖高新区规划范围及行政管理范围发生变动，园区管委会再次组织编制《曲靖高新技术产业开发区总体规划（2023-2035年）》，《规划》仅包含沾益花山、白水、城西三个片区。
根据《曲靖市开发区工作领导小组办公室关于做好纳入国家开发区审核公告目录有关准备工作的提醒函》（曲发改〔2023〕1252号）精神，按照《曲靖市国土空间总体规划（2020-3035）》（报批稿）相关要求，对曲靖高新技术产业开发区总体规划范围进行优化调整，规划范围包括花山片区、城西片区和白水片区。规划目标年（2035年）规划用地面积为20.51km2。其中：
花山片区规划范围面积13.88km2；城西片区规划范围面积1.71km2；白水片区规划范围面积4.92km2。
曲靖高新技术产业开发区定位以化工、新材料、先进制造为主导的高端化、智能化、绿色化、融合化省级高新技术产业开发区。
花山片区：以化工为主，重点发展新型煤化工、精细化工、硅基新材料、新能源电池材料、绿色建材及节能环保等产业。
白水片区：以金属新材料为主，发展有色金属冶炼及精深加工、汽车摩托及机械制造、煤化工配套及资源循环利用、能源生产供应及装备配套等产业。
城西片区：以先进制造为主，重点发展新能源电池及硅产品组装、光伏配套、生物医药、食品轻工及现代服务等产业。
本项目生产工业磷酸。位于曲靖高新技术产业开发区花山片区，用地为三类工业用地。本项目与《曲靖市高新技术产业开发区总体规划（2023-2035年）》中花山片区土地使用规划图位置关系见附图5，与《曲靖高新技术产业开发区总体规划（2023-2035年）》中花山片区功能分区规划图位置关系见附图6。
根据《曲靖高新技术产业开发区总体规划（2023-2035年）》，花山片区产业布局以化工为主，重点发展新型煤化工、精细化工、硅基新材料、能源电池材料、绿色建材及节能环保等产业。项目所在区域功能分区为化工及冶金配套区，化工及冶金配套区产业布局规划为壮大煤化工及精细化工产业集群。以化工为主，重点发展新型煤化工、精细化工、新能源电池产业，延伸铝用碳素及铝材等冶金相关配套产业。本项目为工业磷酸生产项目，不属于化工及冶金配套区重点发展产业，但本项目不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中的限制类和淘汰类项目，不在《曲靖高新区项目负面清单管理表》中，根据《曲靖高新技术产业开发区关于曲靖常宜联合科技有限公司10万吨热法磷酸生产项目的情况说明》：本项目坐落于花山化工园区规划范围之内，对照《曲靖高新区总体规划》，该项目选址属于化工、冶金配套产业区，项目类型符合园区产业布局要求。
综上所述，项目与《曲靖高新技术产业开发区总体规划（2023-2035年）》相符。
②与《曲靖高新技术产业开发区总体规划（2023-2035年）环境影响报告书》及审查意见符合性分析
《曲靖高新技术产业开发区总体规划（2023-2035年）环境影响报告书》已通过曲靖市生态环境局的审查，2025年2月8日曲靖市生态环境局出具了“曲靖市生态环境局关于《曲靖高新技术产业开发区总体规划（2023-2035年）环境影响报告书》审查意见的函”（曲环函〔2025〕1号）。
项目与《曲靖高新技术产业开发区总体规划（2023-2035年）环境影响报告书》的符合性分析见表1-2。
表1-2  与《曲靖高新技术产业开发区总体规划（2023-2035年）环境影响报告书》相关内容的符合性分析一览表
	序号
	对策措施
	本项目情况
	符合性

	资源节约与碳排放

	1
	固体废物综合利用
	根据园区产业布局规划，对于可循环利用的材料，应该分类收集回用；可利用的工业废物，可由企业回收或由废品收购部门处理；对于部分产品边角料可直接回用到生产线上；对于可多次使用的包装材料在每次使用后应妥善处理以便再次利用。如工业有机废渣可做肥料、饲料、土地填埋、发酵原料等。随着园区的发展，园区将具有内部综合回收、利用园区范围内企业产生的固体废弃物的能力，入园项目产生的固废将得到有效统一管理和处置，有利于园区企业的入驻，推动经济的发展，实现产业循环式组合、园区循环化发展。
	本项目位于曲靖高新技术产业开发区花山片区，生产工业磷酸，产生的固体废物委托有相关处置能力的单位进行处置、利用。
	符合

	2
	土地节约集约利用
	（2）园区新引进、改建、扩建工业项目的固定资产投资强度、容积率、建筑系数必须符合国家、省相关建设用地控制指标标准；未达到控制指标要求的，按控制指标核减项目用地。
	本项目位于曲靖高新技术产业开发区花山片区，项目的固定资产投资强度、容积率、建筑系数均按国家、省相关建设用地控制指标标准进行设计，满足相关控制指标要求。
	符合

	3
	碳减排主要途径和措施建议
	推动低碳产业发展，按照增加碳汇，减少碳源的原则，限制落后的高耗能、高污染产业发展，引入低能耗、低排放的新兴产业，发掘园区产业链共享能源以及污染物治理的潜能，建设良好的产业链，实现经济与能源一体化的目标。
	本项目位于曲靖高新技术产业开发区花山片区，生产工业磷酸，根据《关于印发云南省高耗能高排放项目管控方案贯彻落实责任清单的通知》（云发改资环〔2025〕547号）以及《曲靖市沾益区发展和改革局关于项目不纳入“两高”项目管理的情况说明》，本项目不属于高污染高耗能行业，项目各污染物均能实现达标排放，选用满足能效要求的合格设备，节约能源。
	符合

	4
	
	强化工业企业能效管理。推动重点用能企业制定实施节能计划，建立节能目标责任制，开展能源管理体系认证，设立专职能源管理岗位等。落实能源消费统计和能源利用状况报告制度，定期开展能源审计、节能诊断和能效对标达标，鼓励企业按照自愿原则发布能源利用状况年度报告。组织开展能源计量审查，督促企业完善能源计量体系等。开展企业碳排放核算和管理，按自愿原则发布企业碳排放年度报告。
	本项目投入运营后可每年进行碳排放核算和管理，编制年度排放报告，在节能报告核定的能耗指标内进行生产。
	符合

	5
	
	利用天然气入区、“气化云南、燃气下乡”工程的契机，大力推广天然气使用，发展整体煤气化联合循环（IGCC）技术，推广风电、太阳能发电等可再生电力、天然气等能源替换煤炭柴油等化石能源，降低碳排放。
	项目所在片区，目前天然气、煤气管网还未铺设，项目开车和事故状态下使用生物质锅炉提供蒸汽，正常运行情况下利用副产蒸汽，不涉及煤炭柴油等化石能源。
	符合

	6
	
	深入挖掘绿色铝、煤焦化、化工行业节能降碳潜力，有序推进技术工艺升级，推动能效水平应提尽提，针对主要用能环节和设备，推广一批关键共性节能提效技术装备。鼓励企业加强能量系统优化、余热余压废能利用、可再生能源利用、公辅设施改造，全面加快提升行业能效。推进跨产业跨领域耦合提效协同升级，鼓励煤化电热一体化和多联产发展，推动不同行业间打造互联互通、首尾相连的融合产业链，实现资源、能源在企业内、企业间、园区间的高效利用，实现协同节能提效。
	项目开车和事故状态下使用生物质锅炉提供蒸汽，正常运行情况下利用余热副产蒸汽，不涉及煤炭柴油等化石能源。
	符合

	7
	
	推动煤化工产业、有色金属冶炼及精深加工产业升级，提高系统转换效率。推动发展煤炭—能源—化工一体化产业，围绕“煤焦化—焦炉煤气—甲醇/合成氨/LNG”及“煤焦化—煤焦油—精细化工”产业链，提高系统转换效率。优化终端产品结构，提升煤炭加工转化水平。加大对煤化工生产多环节副产品的加工利用，加大对余热余压废能的回收利用。
	项目开车和事故状态下使用生物质锅炉提供蒸汽，正常运行情况下利用余热副产蒸汽，剩余蒸汽外供园区企业。
	符合

	8
	
	高新区煤化工产业应推动绿色低碳发展，具体措施要求包括①引入项目应全面达到能效标杆水平，主要用能设备能效水平达到能效标准先进值以上，新建项目企业环保应达到绩效分级A级指标要求。②坚决落实以水定产要求，强化水资源论证和项目用水管理，推广应用密闭式循环冷却等节水技术，推动新建项目每吨产品新鲜水耗达到行业领先水平。③加快挥发性有机物综合治理、高盐废水阶梯式循环利用、资源化深度处理，以及灰、渣等固体废弃物资源化利用。④开展现代煤化工行业所涉有毒有害化学物质筛选排查和环境风险评估，对环境风险高的有毒有害化学物质研究推动实施禁止、限制、限排等环境风险管控措施。⑤新建项目应优先依托园区集中供热供汽设施，原则上不再新增自备燃煤机组。
	本项目为工业磷酸生产项目，不属于煤化工产业，不严格进行对照分析。①项目生产过程中利用反应过程中放热副产蒸汽，能效水平达到能效标准先进值以上。②项目蒸汽冷凝水用作循环水补水，项目循环水站除了定期排水外，均循环使用。③项目不涉及挥发性有机物排放，软水、纯水制备浓水和冷却循环系统强排水经处理后排入园区污水管网；产生的生物质锅炉炉灰等固体合理处置。④项目已采取了相应的风险防范措施，风险可控。⑤项目所在片区，园区集中供热供汽设施目前尚未铺设，项目开车和事故状态下使用生物质锅炉提供蒸汽，正常运行情况下利用余热副产蒸汽，不设置燃煤机组。
	符合

	9
	
	（1）建立园区温室气体排放清单，定期开展区域内温室气体排放量核查、监测。
（2）开展园区碳排放达峰研究，推进园区项目进行碳排放影响评价。
（3）监督指导重点碳排放企业开展碳排放管理工作，将碳排放管理纳入生态环境主管部门日常监管工作。
（4）鼓励企业提升电机、变压器、锅炉等用能设备系统能效。推动企业开展设备能效水平和运行维护情况评估，加快电机更新升级，提高高效节能电机占比。鼓励企业开展在网运行变压器全面普查，制定能效提升计划并组织实施。开展重点用能设备系统匹配性节能改造和运行控制优化。鼓励关键能用设备应用新技术提高风机、泵、压缩机等电机系统效率和质量。
（5）以能源审查为主要抓手，按照区域能耗强度及能耗总量指标要求，入驻“两高”项目行业能效指标达到标杆水平，物耗、水耗及大气污染物排放水平等应达到国内先进水平。满足《高耗能行业重点领域能效标杆水平和基准水平（2021年版）》标杆水能能耗限值要求，存量“两高”企业积极推进清洁生产改造工作。
	（1）项目可根据园区设定的温室气体排放清单进行本项目的温室气体排放量核算。
（2）项目已进行了碳排放核算，同时进行了碳排放影响评价。
（3）本项目不属于重点碳排放企业，可根据管理要求，将碳排放纳入日常管理工作中。
（4）项目选用满足能效等级要求的设备。
（5）根据《关于印发云南省高耗能高排放项目管控方案贯彻落实责任清单的通知》（云发改资环〔2025〕547号）以及《曲靖市沾益区发展和改革局关于项目不纳入“两高”项目管理的情况说明》，本项目不属于高污染高耗能行业。
	符合

	生态环境保护与污染防治对策和措施

	1
	地表水污染预防和减缓措施
	工业废水要求企业自行建设污水处理站处理达到《城市污水再生利用工业用水水质》（GB/T19923-2024）标准后优先在企业内部循环利用（逐步提高园区用水循环利用率至91%），回用后剩余污水排入园区污水管网，经收集进入园区污水处理厂处理。
（3）园区内企业单位应预留再生水回用接口。企业内部循环利用+园区调配两级保障措施，按分期发展要求分别建设污水处理回用系统，污水处理回用系统采取分质处理分级回用方式，第一级回用于各类城市杂用水（如绿化、道路广场洒水、车辆冲洗、建筑施工等）和景观用水，第二级回用于工业用水（如建材、仓储、冲厕用水、非人体密切接触的产品生产用水及工艺用水等）。
（4）规划区废水排放严格执行《水污染防治行动计划》要求执行，园区内所有企业的废水均要进行收集处理，所有水池和收集管网均进行防渗防漏处理，园区内统一规划建设中水回用管道，便于中水的回用，逐步提高园区污水中水回用率，减少废水外排量。
（5）园区内应建设严格的“雨、污分流”排水系统，并完善雨、污管网建设，雨、污管网设施应覆盖园区建成区范围。同时，在有条件的情况下建议园区内建设雨水收集利用系统。园区各企业须对初期雨水进行收集处理或排入园区集中污水处理厂处理。
（6）对入园产业进行严格控制，鼓励低耗、低污、高科技、高附加值的产业，严格控制耗水量大，污染高的企业入驻，同时须对现存的企业加大环保改造力度，严格控制废水及含污雨水的外排。
（7）工业园区项目建设要严格执行“三同时”制度、环保竣工验收、排污许可申报和清洁生产审核制度。新建、迁建项目应采用先进的生产工艺和污染防治技术，其清洁生产水平应达到国内先进水平以上。
（8）本着清洁生产、节约用水、一水多用、清污分流、总量控制、达标排放的原则，科学组织企业生产，认真研究各生产环节、用水排水及水质水量情况，积极开展生产废水的综合利用，尽可能有效地利用水资源和降低生产成本，减少废水排放量。
（9）实行严格的清洁生产审计，全过程降低对水的消耗和污染，工业企业应严格控制用水量，加大工业用水的重复利用率，逐步提高工业用水循环利用率，发展节水型工业。
	项目蒸汽冷凝水经收集后用作循环水池外加水；软水制备废水、纯水制备废水、冷却水循环水强排污水经絮凝沉淀处理后排入园区污水管网，黄磷暂存槽水封废水由现有综合废水处理站处理后外排园区污水管网，生活污水经化粪池预处理后外排园区污水管网，外排废水经园区污水管网收集进入花山片区南部污水处理厂处理；设备清洗废水回用于生产；本项目用水循环利用率为94.4%，全厂用水循环利用率为95.2%。
（3）项目蒸汽冷凝水经收集后用作循环水池外加水；软水制备废水、纯水制备废水、冷却水循环水强排污水经絮凝沉淀处理后排入园区污水管网，黄磷暂存槽水封废水由现有综合废水处理站处理后外排园区污水管网，生活污水经化粪池预处理后外排园区污水管网，外排废水经园区污水管网收集进入花山片区南部污水处理厂处理，设备清洗废水回用于生产。
（4）项目建设的水池和收集管网均进行了防渗防漏处理。
（5）项目所在厂区进行雨污分流。
（6）项目蒸汽冷凝水经收集后用作循环水池外加水；软水制备废水、纯水制备废水、冷却水循环水强排污水经絮凝沉淀处理后排入园区污水管网，黄磷暂存槽水封废水由现有综合废水处理站处理后外排园区污水管网，生活污水经化粪池预处理后外排园区污水管网，外排废水经园区污水管网收集进入花山片区南部污水处理厂处理，设备清洗废水回用于生产。
（7）项目执行“三同时”制度、环保竣工验收、排污许可申报和清洁生产审核制度，项目清洁生产水平达到国内先进水平。
（8）（9）项目蒸汽冷凝水经收集后用作循环水池外加水；软水制备废水、纯水制备废水、冷却水循环水强排污水经絮凝沉淀处理后排入园区污水管网，黄磷暂存槽水封废水由现有综合废水处理站处理后外排园区污水管网，生活污水经化粪池预处理后外排园区污水管网，外排废水经园区污水管网收集进入花山片区南部污水处理厂处理，设备清洗废水回用于生产。
	符合

	2
	地下水污染预防和减缓措施
	1.与土壤污染联动防治
根据《工矿用地土壤环境管理办法（试行）》，重点单位新、改、扩建项目，应当在开展建设项目环境影响评价时，按照国家有关技术规范开展工矿用地土壤和地下水环境现状调查，编制调查报告，并按规定上报环境影响评价基础数据库。重点单位通过新、改、扩建项目的土壤和地下水环境现状调查，发现项目用地污染物含量超过国家或者地方有关建设用地土壤污染风险管控标准的建设用地地块，土壤污染状况调查报告应当包括地下水是否受到污染，对列入风险管控和修复名录中的建设用地地块，实施风险管控措施应包括地下水污染防治的内容；实施修复的地块，修复方案应当包括地下水污染修复的内容；制定地下水污染调查、监测、评估、风险防控、修复等标准规范时，做好与土壤污染防治相关标准规范的衔接。
2.与地表水污染联动防治
加快完善规划区污水管网收集系统，减少管网渗漏。
3.地下水污染源防渗措施
对地下水的污染问题，必须立足于预防，要求进入规划区的企业，其固废和原料堆场必须按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》进行建设和管理，涉及危废贮存的应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》中的有关管理要求执行，污水池和污水管网须做好防渗、防腐处理。
地下水保护措施与对策应符合《中华人民共和国水污染防治法》《地下水管理条例》的相关规定，按照“源头控制，分区防治，污染监控，应急响应”、突出饮用水安全的原则确定。在评价工程可行性研究中提出的污染防治对策有效性的基础上，提出需要增加或完善的地下水环境保护措施和对策。
规划区内已有及拟引进项目在开工建设前，按地下水评价相关导则要求进行评价，开展地下水专项评价的项目详细的工程地质和水文地质勘查，查清含水层组、地下水补径排条件、动态变化等特征，充分考虑对岩溶地下水的影响，避让可能的地下暗河及落水洞发育区，做好地下水污染防治及监控，按照相关规范要求采取针对性防渗措施，确保区域地下水安全。项目针对各自场地水文地质特征进行生产装置、堆场、污水处理等场地的调整，并在建设项目的环评阶段对地下水环境影响进行详细、深入的分析论证。
按照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）对建设项目对地下水的环境影响进行预测和分析，并提出预防建设项目对地下水的环境影响措施。规划区入驻的项目用水均不取用地下水。建设项目场地污染防治对策应从以下方面考虑：
①源头控制措施。主要包括提出实施清洁生产及各类废物循环利用的具体方案，减少污染物的排放量；提出工艺、管道、设备、污水储存及处理构筑物应采取的控制措施，防止污染物的跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低限度。
②分区防治措施。结合建设项目各生产设备、管廊或管线、贮存与运输装置、污染物贮存与处理装置、事故应急装置等的布局，根据可能进入地下水环境的各种有毒有害原辅材料、中间物料和产品的泄漏（含跑、冒、滴、漏）量及其他各类污染物的性质、产生量和排放量，划分污染防治区，提出不同区域的地面防渗方案，给出具体的防渗材料及防渗标准要求，建立防渗设施的检漏系统。
③地下水污染监控。建立场地区地下水环境监控体系，包括建立地下水污染监控制度和环境管理体系、制定监测计划，以便及时发现问题，及时采取措施。地下水监测计划应包括监测孔位置、孔深、监测井结构、监测层位、监测项目、监测频率等。
④风险事故应急响应。制定地下水风险事故应急响应预案，明确风险事故状态下应采取的封闭、截流等措施，提出防止受污染的地下水扩散和对受污染的地下水进行治理的具体方案。
⑤防止工业“三废”对地下水污染要切实贯彻执行“预防为主、防治结合”的方针，采用先进技术、改进生产工艺、采取闭路循环、把工业“三废”的污染消化在生产过程中。
工业“三废”达标排放、合理布局，强化水资源的保护和管理，严禁渗坑渗井排放，所有排污沟、渠须全部硬化和密封，严禁下渗污染。对缺乏有效治理措施的，视其情况予以关、停、并、转、迁。
⑥加强循环经济。建立“闭路循环”式的生产和消费系统，可以大大减少企业和城市送进垃圾填埋场、下水道和垃圾站的废物，从而保护地下蓄水层免受渗漏的污染物的危害。
	1.项目按照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）和《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）的相关要求进行地下水和土壤的环境现状调查和监测，根据调查项目所在区域地下水和土壤均满足相应的《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准和《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）第二类用地筛选值及管控值、《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准》（GB15618-2018）筛选值及管控值；
2.项目全区域实行雨污分流，污水均通过污水管网进行收集；
3.项目涉及一般固废和危废，暂存于危废贮存间和一般固废贮存间。一般固废贮存间按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》进行建设和管理；危废贮存间严格按照《危险废物贮存污染控制标准》中的有关管理要求建设和管理，污水池和污水管进行防渗、防腐处理。
项目地下水保护措施，按照“源头控制，分区防治，污染监控，应急响应”、突出饮用水安全的原则确定地下水保护措施；
项目地下水影响评价章节已对区域地下水工程地质和水文资质进行了调查，查清了含水层组、地下水补径排条件、动态变化等特征，考虑了对岩溶地下水的影响，项目所在区域不涉及地下暗河及落水洞发育区；项目生产所涉及的区域均已采取了防渗措施；
项目按照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）对建设项目对地下水的环境影响进行预测和分析，项目生产所涉及的区域均已要求采取防渗措施；项目采用花山水库自来水，不使用地下水。
	符合

	3
	土壤环境保护对策与主要环境减缓措施
	1.倡导新建企业进行土壤及地下水背景值调查
依据生态环境部印发《工矿用地土壤环境管理办法（试行）》，土壤环境污染重点监管单位新、改、扩建项目，应当在开展建设项目环境影响评价时，按照国家有关技术规范开展工矿用地土壤和地下水环境现状调查。
将重点行业企业土壤污染防治相关责任纳入排污许可证实施“一证式”管理。重点监督企业应按照《重点监管单位土壤污染隐患排查指南（试行）》（2021年1月5日发布）要求结合行业特点和生产实际开展排查工作，经排查属于疑似污染地块的，应根据《污染地块土壤环境管理办法》开展土壤环境详细调查，并在此基础上开展风险评估，结合污染地块相关开发利用计划，有针对性地实施风险管控。
2.强化建设项目环评土壤、地下水管理要求
入驻企业需根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）、《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）以及相关行业环评审批原则和具体技术规范要求，在环评阶段按照环境目标的敏感程度、水文地质条件采取分区防渗措施，制定有效的地下水监控方案。
由于土壤污染具有隐蔽性、滞后性、累积性和不可逆性等特点，土壤污染防治措施按照“源头控制、过程防控、跟踪监测”相结合的原则控制。
（1）源头控制措施
规划实施后，企业应从原料和产品储存、装卸、运输、生产过程、污染处理装置等全过程控制各种有毒有害原辅材料、中间材料、产品泄漏（含跑、冒、滴、漏），同时对有害物质可能泄漏到地面的区域采取防渗措施，阻止其进入土壤中，即从源头到末端全方位采取控制措施。保证废气处理、废水处理设施运行良好，可有效降低各污染物对环境的排放，降低大气沉降、地面漫流等对土壤的影响。
可从生产过程入手，在工艺、管道、设备、给排水等方面采取有效的泄漏控制措施，从源头最大限度降低污染物泄漏的可能性和泄漏量，使园区污染物对土壤的影响降至最低，一旦出现泄漏等即可由区域内各企业的各种配套措施进行收集、处置，同时经过硬化处理的地面有效阻止污染物的下渗。
（2）过程控制措施
从大气沉降、地面漫流、垂直入渗三个途径分别进行控制。
①涉及大气沉降的，规划实施后，园区要求入驻企业针对各类废气污染物采取对应的治理措施，确保污染物达标排放；
②涉及地面漫流途径须设置企业三级防控、储罐围堰、地面硬化等措施；园区入驻企业对于项目事故状态的废水，必须保证在未经处理满足要求的前提下不得流出厂界。
须贯彻“围、追、堵、截”的原则，采取多级防护措施，确保事故废水未经处理不得出厂界。
③涉及垂直入渗污染途径的项目按重点污染防治区、一般污染防治区、简单防渗区分别采取不同等级的防渗措施，一般情况下，应以水平防渗为主。
另外，根据分区防控的要求，评价建议需要建设的土壤污染防治设施，应与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用，并纳入环保“三同时”管理。
（3）跟踪监测
将来入园企业根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018）的要求确定土壤评价等级，并根据等级开展现状的监测和跟踪土壤监测。
对园区新、改、扩建涉重金属重点行业项目进行统筹考虑。新、改、扩建涉重金属重点行业建设项目必须遵循重点重金属污染物排放“减量置换”或“等量替换”的原则，应在本省（区、市）行政区域内有明确具体的重金属污染物排放总量来源。
3.加强退役过程中的土壤污染防治工作
根据《工矿用地土壤环境管理办法（试行）》第十四条有关规定，化工等土壤重点单位拆除涉及有毒有害物质的生产设施设备、构筑物和污染治理设施的，应当按照有关规定，事先制定企业拆除活动污染防治方案，并在拆除活动前十五个工作日报所在地县级生态环境、工业和信息化主管部门备案。
企业拆除活动污染防治方案应当包括被拆除生产设施设备、构筑物和污染治理设施的基本情况、拆除活动全过程土壤污染防治的技术要求、针对周边环境的污染防治要求等内容。重点单位拆除活动应当严格按照有关规定实施残留物料和污染物、污染设备和设施的安全处理处置，并做好拆除活动相关记录，防范拆除活动污染土壤和地下水。拆除活动相关记录应当长期保存。
4.其他防治措施
为了更好地保护规划区及其周边的土壤环境，提出以下几点防治措施：
（1）应坚持引进高新产业、限制落后传统产业；提倡使用清洁能源，园区工业生产尽快实现天然气供应；企业如因生产需要建设锅炉，优先采用天然气锅炉进行生产，从源头上控制和减少SO2和NOX等污染因子的排放。
（2）做好道路两旁绿化工作，选择对污染物吸收能力强的树种作为防护绿地树种，减缓汽车尾气扩散，减小公路扬尘的影响范围。
（3）坚决杜绝污水向周围农田和水体直接排放，实行雨污分流；加强对污水收集、输送和处理设施运行的管理，保证各种污水能经处理后达标排放。
（4）园区尾水管网初步设计阶段确定具体走向及布置时，尽量避免占用基本农田。
（5）对临时堆放的垃圾，材料，产品等，应及时处理，防止扬尘、雨水的冲刷和淋洗，造成污水漫流现象；对生活垃圾应及时收集，运输，处理：条件允许的话，最好能对各种垃圾进行分类收集处理，提高垃圾中有用成分的回收利用率，减少垃圾量，减轻垃圾中转和处理区域的负担以及可能涉及土壤环境的影响。
（6）关注产业布局的优化，各入驻建设项目应将环境防护距离优化控制在产业组团边界或用地红线以内，避免对规划区外耕地造成污染，保障农用地安全。
（7）规划区管理部门应加强对企业排污的监督管理以及切实保证各种环保措施的及时顺利运行，坚决限制落后传统企业的进入。
（8）规范管理危险废物和固体废物。对产生一般工业固体废物量大、危害大的，以及垃圾、污水处理等相关行业，要求相关企业细化管理台账、申报登记，如实申报转移的固体废物实际利用处置途径及最终去向，并依据相关法规要求公开产生固体废物的类别、数量、利用和处置情况等信息。
	1.项目按照《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）的相关要求进行土壤的环境现状调查和监测，根据调查项目所在区域土壤均满足相应的《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）第二类用地筛选值及管控值、《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准》（GB15618-2018）筛选值及管控值；项目所在区域的地下水环境质量满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类水水质要求。
2.项目按照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）、《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》要求采取土壤和地下水的污染防治措施，详见土壤影响评价章节、土壤和污染防治措施。
（1）源头控制措施：公司从原料和产品储存、装卸、运输、生产过程、污染处理装置等全过程控制各种有毒有害原辅材料、中间材料、产品泄漏（含跑、冒、滴、漏），同时对有害物质可能泄漏到地面的区域采取防渗措施，阻止其进入土壤中。保证废气处理、废水处理设施运行良好，有效降低各污染物对环境的排放，降低大气沉降、地面漫流等对土壤的影响。
（2）过程控制措施
从大气沉降、地面漫流、垂直入渗三个途径分别进行控制。
①大气沉降：采用文丘里除雾器+复档除雾器+纤维除雾器对项目吸收塔尾气进行处置，污染物达标排放；
②地面漫流：设置三级防控、储罐围堰、地面硬化等措施；项目设置事故池，可以保证项目事故废水不流出厂界。
③垂直入渗：项目按重点污染防治区、一般污染防治区、简单防渗区分别采取不同等级的防渗措施。
（3）跟踪监测
本项目根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018）判定土壤评价等级为一级，已按一级评价要求开展现状监测和提出土壤跟踪监测要求。
本项目为工业磷酸生产项目，不属于重金属重点行业。
3.项目用地为公司预留工业用地，建有1间锅炉房需拆除，不涉及拆除涉及有毒有害物质的生产设施设备、构筑物和污染治理设施。
4.其他防治措施
（1）本项目主要生产工业磷酸，属于《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）中C2611无机酸制造，对照《产业结构调整指导目录（2024年本）》，属于允许类，符合国家产业政策。
项目所在片区，园区集中供热供汽设施目前尚未铺设；项目开车和事故状态下需要使用锅炉蒸汽，正常运行情况下利用副产蒸汽。由于项目片区天然气管道尚未铺设，自建1台2.5t/h生物质锅炉进行生产。
（2）项目区设有绿地1197.88m2，对厂区环境有一定的改善作用。
（3）坚决杜绝污水向周围农田和水体直接排放，实行雨污分流；加强对污水收集、输送和处理设施运行的管理。
（4）本项目不涉及。
（5）本项目生活垃圾委托园区环卫部门清运、处置。
（6）本项目不涉及环境防护距离。
（7）接受规划区管理部门对本项目排污的监督管理，切实保证各种环保措施的及时顺利运行。
（8）本项目建立固体废物台账，如实申报转移的固体废物实际利用处置途径及最终去向，并依据相关法规要求公开产生固体废物的类别、数量、利用和处置情况等信息。
	符合

	4
	大气污染预防和减缓措施
	（1）园区应严格遵守国家、云南省、曲靖市的环保政策和规定，严格执行《产业结构调整指导目录（2024 年本）》《云南省工业产业结构调整指导目录（2006 年本）》、行业准入条件等相关政策。对不符合产业政策、区域发展规划要求，达不到排放标准和总量控制目标的项目，不得批准建设。
（2）园区应提高高污染、高耗能行业准入门槛，进一步强化节能、环保指标约束，严控高污染、高耗能行业新增产能。对新增用能项目，要实施严格的节能评估审查和环境影响评价制度，把二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘和挥发性有机物排放是否符合总量控制要求，作为建设项目环境影响评价审批的主要因素予以审查。
（3）对大气污染物实行严格的总量控制，园区应削减现有企业排污量，近、中、远期应分别达到区域环境总量控制目标。通过对现有企业的排放量进行削减，严格控制新入园企业的排放量，以及区域削减，实现园区排污总量达标，为新建项目腾出总量指标。
（4）调整能源结构，提倡清洁能源
在园区内加大煤气、液化气、天然气及电等清洁能源的普及率，削减大气污染物排放，有利于园区环境质量的提高和改善。
（5）强化污染源治理
园区内的建设项目要严格执行环境影响评价制度和“三同时”制度，保证“三同时”验收合格并稳定达标排放，杜绝工业污染源超标排放。
（6）加强工业企业废气排放末端治理措施
园区企业外排废气成分比较复杂，有些气体污染物对人群健康，对动植物生长具有较大的影响，因此必须加强废气排放末端治理措施。第一，要求入园企业采用清洁工艺，以减少气体污染物外排环境；第二，园区应进一步加大污染源治理力度，确保入驻企业能稳定达标，保证园区周围的环境空气不因工程投产、运营而加大污染程度。
（7）实施总量控制
园区在满足环境容量要求下，确保园区内环境空气质量达标。因此，规划建设中，必须保证园区的大气污染物排放总量不突破环境容量使用值。为便于环境管理，园区的发展应满足总量控制要求，企业必须控制各种污染物排放量符合总量控制规定的排放限值，在此基础上实现区域环境的可持续发展。
（8）强化园区VOC治理
严格按照《云南省重点行业挥发性有机物综合治理实施方案》推行化工行业VOCs综合治理、工业园区和产业集群VOCs综合治理。
（9）控制大气污染型企业的引入，对引入企业时应严格按照行业卫生防护距离要求和实际入驻项目环评所提出的防护距离对村庄及规划的居住、商业等配套服务区进行退让。
（10）拟入驻企业在进行项目环评时应将特征废气污染因子的评价作为重点，关注废气对花山水库饮用水源地、大气环境一类区的影响。
（11）禁止不符合国家和地方产业政策的项目，以及列入《严重污染环境（大气）的淘汰工艺和设备名录》的项目进入园区。
（12）入驻项目环境影响评价文件中应将大气环境影响评价作为重点之一，深入分析项目入驻对区域大气环境的影响，明确环境空气污染防治措施并严格落实，要求作出明确的环境是否可行的结论。
（13）在对有重大影响的项目的跟踪评价中，应对区域环境空气质量进行重点回顾性评价，分析说明环境空气质量变化趋势，并提出必要的补救措施。
（14）严格控制工业炉窑生产工艺过程及相关物料储存、输送等无组织排放，在保障生产安全的前提下，采取密闭、封闭等有效措施，有效提高废气收集率，产尘点及车间不得有可见烟粉尘外逸。
（15）在集中供热管网覆盖情况下，不允许设置分散的燃煤供热锅炉。
（16）园区及环保主管部门应开展焦化等重点行业及燃煤锅炉无组织排放排查，建立管理台账对物料（含废渣）运输、装卸、储存、转移和工艺过程等无组织排放实施深度治理。
（17）现有企业应当加强精细化管理，采取集中收集处理等措施，严格控制粉尘和气态污染物的排放。
（18）园区及环保主管部门应落实入园企业“一厂（场）一策”清单化管理。在黄色及以上重污染天气预警期间，对园区内涉及大宗物料运输的重点用车企业实施应急运输响应。
（19）强化入园企业重点污染源自动监控体系建设。排气口高度超过45米的高架源，以及VOCs排放重点源，应同步安装烟气排放自动监控设施，并纳入重点排污单位名录。
	（1）（11）项目满足《产业结构调整指导目录（2024年本）》《云南省工业产业结构调整指导目录（2006年本）》、行业准入条件等相关政策，不涉及《严重污染环境（大气）的淘汰工艺和设备名录》；
（2）（3）本项目为工业磷酸生产项目，根据《关于印发云南省高耗能高排放项目管控方案贯彻落实责任清单的通知》（云发改资环〔2025〕547号）以及《曲靖市沾益区发展和改革局关于项目不纳入“两高”项目管理的情况说明》，本项目不属于高污染高耗能行业，项目涉及总量的污染物为二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、五氧化二磷、砷、氟化物等，后期在营运过程中严格按照核发的总量进行排污；
（4）（15）（16）项目所在片区，目前天然气、煤气管网还未铺设，项目开车和事故状态下使用生物质锅炉提供蒸汽，正常运行情况下利用余热副产蒸汽；
（5）项目执行环境影响评价制度和“三同时”制度，保证“三同时”验收合格并稳定达标排放；项目清洁生产满足国内先进水平；
（6）（8）（17）（19）项目废气经收集处理后能实现稳定达标排放；
（7）项目在总量范围内进行排污；
（9）本项目位于曲靖高新技术产业开发区花山片区，项目无需设置大气防护距离，周边也不规划居住、商业等配套服务区；
（10）项目评价范围未涉及花山水库饮用水源地、大气环境一类区；
（12）项目已进行了环境影响评价，环境影响评价等级为最高级别一级；
（13）项目后期在进行环境影响评价跟踪评价时应对区域环境空气质量进行重点回顾性评价，分析说明环境空气质量变化趋势，并提出必要的补救措施；
（14）项目不涉及工业炉窑；
（18）在黄色及以上重污染天气预警期间，项目单位应积极响应园区内涉及大宗物料运输的重点用车企业实施应急运输。
	符合

	5
	噪声影响减缓措施
	（1）产业生产噪声污染控制
①入园项目必须确保厂界噪声达标。各种工业噪声源分别采用隔声、吸声和消声等措施，必要时应增设隔声罩、声屏障等措施，降低噪声对周围环境的影响。严格按照功能区规划安排项目。
②园区规划企业项目总平面布置上，应充分考虑高噪设备的安装位置，尽量远离厂界布置，确保厂界噪声达标；同时加强厂区绿化，特别是在高噪设备与厂界间合理设置绿化带，利用树木吸声、消声作用，减小工业噪声对厂界环境的影响。
③生产设备和辅助设备在选型、采购时考虑使用低噪声、低振动的设备，从源头上控制噪声。
④从产业布局着手控制噪声，要按噪声达标距离进行产业布局。各工业企业应尽可能将高噪声设备布置在厂区的中央，以增大噪声的自然衰减的距离，既减少车间噪声对外环境的影响，同时又可减少噪声治理费用。园区内企业应按各噪声源情况，采取合适的噪声污染防治措施，如风机类设备采取消声措施，产生振动的设备采取减振措施，以及车间的隔声、吸声措施。
⑤噪声污染防治设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。
⑥各工厂企业在厂区车间外、厂区道路两侧、厂区围墙内侧均应进行绿化设计，既美化环境，又有降噪、除尘作用。
	（1）项目生产设备设置在减振基座上，厂区道路两侧设置绿化树木，根据预测，噪声通过距离衰减后厂界能满足标准；项目噪声污染防治设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。
	符合

	6
	固体废物污染防治
	（1）建立分类收集系统
分类收集是实现固废处置“减量化、资源化、无害化”的有力保障。分类收集有利于减少固废的运输、处理和处置工作量，提高效率，降低成本。
（2）至规划末期园区工业固体废物综合利用率应不低于80%；对不能综合利用的一般工业固废，应按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求进行合理、妥善的处理或处置，危险废物应按照GB18597-2023《危险废物贮存污染控制标准》要求进行收集暂存，之后运往曲靖市危险废物处置中心处置或转移至其他持有危险废物经营许可证的单位进行综合利用。
（3）园区应适当引进以主导产业及固废产生量较大产业的固体废物为原料的下游产业，以便形成完善的产业链，使园区内产生的工业固体废物得到最大限度的综合利用。
（4）废旧金属、塑料、废纸箱、包装袋等可以直接回收作为再生资源使用。
（5）园区应加强各企业渣场建设及运营的管理，渣场的建设位置应选择富水性较弱的区域进行建设，并严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的相关规定进行设置，充分采取防渗，防雨淋等措施，避免园区工业固废对周围环境产生影响。
（6）一般工业固废临时堆场建设应符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求，应建设渗滤液给排水设施，应按第Ⅰ类一般工业固废和第Ⅱ类一般工业固废进行分区，场区周边应建设雨水导流渠。第Ⅱ类一般工业固废处置区还应采取防渗措施，并对渗滤液进行处理。
（7）严格危险废物管理
1）通过经济和其他政策措施促进企业清洁生产，减少危险废物的产生。把好工业园区的入园门槛，避免生产工艺落后、高污染的排污大户进入园区；企业应积极采用低废、少废、无废工艺，禁止采用《淘汰落后生产能力、工艺和产品的目录》中明令淘汰的技术工艺和设备。对产生的危险废物，必须按照国家有关规定申报登记。
2）企业应建造专用的危险废物贮存设施。危险废物要根据其成分采用符合国家标准的专门容器分类收集。装运危险废物的容器应根据危险废物的不同特性而设计，不易破损、变形、老化，能有效地防止渗漏、扩散。装有危险废物的容器必须贴有标签，在标签上详细标明危险废物的名称、重量、成分、特性以及发生泄漏、扩散污染事故时的应急措施和补救方法。并按照危险废物运输的管理规定进行危险废物运输，减少运输过程中的二次污染和可能造成的环境风险。
3）危险废物的转移应执行《危险废物转移联单管理办法》及其它有关规定的要求，按照国家和地方制定的危险废物转移管理办法对危险废物的流向进行有效控制，禁止在转移过程中将危险废物排放至环境中。
4）生产过程中产生的危险废物，应积极推行生产系统内的回收利用。生产系统内无法回收利用的危险废物，通过系统外的危险废物交换、物质转化、再加工、能量转化等措施实现回收利用。回收利用过程应达到国家和地方有关规定的要求，避免二次污染。
5）对已产生的危险废物，若暂时不能回收利用或进行处理处置的，其产生单位须建设专门的危险废物贮存设施进行贮存，并设立危险废物标志，或委托具有专门危险废物贮存设施的单位进行贮存，贮存期限不得超过国家规定。贮存危险废物的单位须拥有相应的许可证。禁止将危险废物以任何形式转移给无许可证的单位，或转移到非危险废物贮存设施中。危险废物贮存设施应有相应的配套设施并按有关规定进行管理。危险废物的贮存设施应满足相关规范、标准要求。
6）完善危险废物的申报、转移、处置管理机制，掌握园区危险废物源项和流向，按照国家危险废物名录进行分类，严禁将危险废物混入一般工业固体废物进行处置，并严格按国家危险废物转移联单制度将危险废物返回生产厂家综合利用或委托有资质的单位安全处置。
（8）大力推行循环经济和清洁生产
鼓励工业企业采用清洁原料，节能降耗，从源头减少固废产生量。并大力发展循环经济，促进固废的再利用和资源化，提高工业固废的综合利用率。工业固废首先考虑在企业内部消化，或回用于生产工序或加工生产为副产品；企业内部不能回用的，要考虑在企业间实现综合利用，作为其他企业的生产原料或辅料，最大限度提高区域固废综合
利用率，减少固废排放量。
（9）生活垃圾收处措施
1）建立并实施垃圾的分类制度及废旧物资回收网络，积极发展废旧物资回收及综合利用产业，配套垃圾减量化产业与垃圾资源开发利用产业的建设，达到实现生活垃圾处置的减量化、资源化、无害化目标。
2）园区产生的生活垃圾可在园区内建立垃圾生活垃圾中转站，加强园区生活垃圾及粪便收集、清运管理，生活垃圾实现日产日清，箱式收集、密闭清运处置。
	新建一般固废贮存间（20m2），暂存收集的炉渣、收尘、废布袋、废包装材料、纯水/软水制备系统废物、絮凝沉淀渣等，暂存时间不得超过1个月，委托有处置能力的公司处置。
新建危废贮存间（10m2），暂存收集的磷酸滤渣、废矿物油等，暂存时间不得超过1年，委托有资质的公司处置。
	符合

	7
	生态环境保护措施
	（1）规划高新区的生态景观建设应遵循“统一协调、循序渐进、功能多样、经济适用”的原则，将生态环境保护与经济发展有机结合起来。
（2）加强生态管理，建立完善的生态环境保护管理体系，在园区开发建设过程中建设部门与环保部门密切配合，制定切实可行的生态环境保护措施。
（3）绿化树种的选择
在规划区的生态防护带、缓冲带减少，应有控制地引进外来树种，在面积较大的绿地，宜将外来树种和乡土树种分别单独群植，有利于做到外来树种与周围生态环境融为一体。种植设计可以尝试树丛、树群方法，多品种集群式栽植，一方面，仿自然群落做到多品种搭配，立体种植，建立植物演替竞争的基础，增加绿地的植物丰富度；另一方面，以植物的量迅速增加绿量，使新建绿地尽快见效。区域内绿化工程应注重选择抗性较强的品种。
（4）道路绿化应同时满足景观、减轻水土流失及消减路面扬尘污染三个方面的要求。
（5）园区生态景观建设应与沿河景观区相协调，不应出现视觉上的不延续的情景。
（6）入园项目应根据水土保持法，在建设时编制水土保持方案，并在今后的建设过程中严格落实水土保持方案提出的各项水保措施，减轻因建设引起的水土流失。对于园区内地表裸露且时间短无法利用的土地，应采取切实可行的水土保持措施，防治水土流失。
（7）道路规划时两侧设置绿化带，入园项目严禁占用道路两侧规划的绿化。
	在道路两侧设置了一定面积的绿化带。
	符合

	8
	环境风险减缓措施
	企业层面风险防范措施：
参照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018），本次评价对园区的入驻企业提出以下要求。
（1）入驻企业的大气环境风险防范措施应结合风险源状况明确环境风险的防范、减缓措施，提出环境风险监控要求，并结合环境风险预测分析结果、区域交通道路和安置场所位置等，提出事故状态下人员的疏散通道及安置等应急建议。
（2）入驻企业的事故废水环境风险防范应明确“单元—厂区—园区”的环境风险防控体系要求，设置事故废水收集（尽可能以非动力自流方式）和应急储存设施，以满足事故状态下收集泄漏物流、污染消防水和污染雨水的需要，明确并图示防止事故废水进入外环境的控制、封堵系统。建议结合入驻企业环境风险预测分析结果，实施监控和启
动相应的开发区突发环境事件应急预案。
（3）入驻企业对地下水环境风险防范措施，应重点采取源头控制和分区防渗措施，加强地下水环境的监控、预警，提出事故应急减缓措施。
（4）入驻企业应针对主要风险源，设立风险监控系统，实现事故预警和快速应急监测、跟踪，提出应急物资、人员等的管理要求。
（5）考虑事故触发具有不确定性，入驻企业厂内环境风险防控系统应纳入园区环境风险防控体系，明确风险防控设施、管理的衔接要求。极端事故风险防控及应急处置应结合园区风险防控系统统筹考虑，按分级响应要求及时启动园区环境风险防范措施，实现企业与园区环境风险防控设施及管理有效联动，有效防控环境风险。
（6）入驻企业的选址须符合相应的行业准入条件和卫生防护距离要求，企业的厂区布局设计要严格遵守《建筑设计防火规范》等相关规定，充分考虑总图布置在环保方面的合理性。
	（1）项目结合风险物质、风险源提出了相应的风险防范减缓措施，并提出环境风险监控的相关要求，制定了事故状态下人员的疏散通道等。
（2）项目事故废水设置三级防控措施，项目装置区设置有截排水沟、收集池，储罐区设置有围堰，截排水沟和事故池，此作为项目的第一级防控措施；厂区内设有初期雨水收集池和事故池为第二级防控措施；园区建设的事故池和初期雨水收集池、南盘江河道设置的临时拦截坝作为第三级防控措施。
（3）地下水的风险防范措施主要采取源头控制和分区防渗措施，加强对地下水环境的监控、预警，提出相应事故应急减缓措施。
（4）项目在装置区设置有视频监控、火灾预警等监控装置，同时配置相应的应急物资和人员。
（5）项目发生突发环境风险事故，应根据风险事故级别，必要时启动园区环境风险防范措施，实现企业与园区环境风险防控设施及管理有效联动。
（6）本项目不涉及行业准入条件和卫生防护距离要求，根据预测，无需设置大气防护距离，项目周边500m范围内不规划居住、商业等配套服务区。
	符合

	
	
	企业总平面布置安全防范措施
企业项目的厂区布局设计要严格遵守《建筑设计防火规范》等相关规定，根据各建筑物的功能、所处位置确定相应的耐火等级，在平面布置上充分考虑罐区与辅助生产区、防爆区和非防爆区之间的防火间距和安全距离，并按国家标准设置安全出口和疏散距离，设计应急救援设施及救援通道、应急疏散，道路布置满足消防、运输要求，并从项目主导风向、项目场址水文地质条件等角度，充分考虑总图布置在环保方面合理性。
	项目的平面布局考虑了《建筑设计防火规范》等相关规定，项目生产区和罐区满足防火间距和安全距离的要求，同时设置了相应的安全出口和疏散路线，道路布置满足消防、运输要求。
	符合

	
	
	生产技术故障及污染防治处理设施运行事故环境风险防范措施：
（1）制定严格的工艺操作规程，加强安全监督和管理，对设备的运行进行实时监控，严格执行生产管理的规章制度和操作规程，对操作工人要加强技术培训，防止工人误操作。
（2）合理安排生产和检修计划，降低设备故障的出现机率，对生产系统容易出现故障的设备要有一定数量的库存设备和备品备件。
（3）设立设备管理信息系统，注重设备状态监测和故障诊断，使设备管理从事后维修和计划维修向预测预报过渡，降低设备突发故障率，避免重大事故发生。
（4）企业内部要加强污水处理站的管理，确保污水处理设施的正常运行；按照相关国家标准和规范要求设计和建设行之有效的围堰、防火堤、事故应急池、雨污切换阀等环境风险防控设施，具备有效防止泄漏物、消防水、污染雨水等扩散到外部环境时的收集、导流、拦截、降污能力。企业污水处理站应建立事故应急池，当发生污水处理设施事故时，可临时将废水排入应急池中，并立即停止生产，抢修污水处理设施，待污水处理设施恢复正常运行后再恢复生产，杜绝废液直接外排。
（6）加强对园区危化品信息库、风险源数据库及水质污染扩散模型的建设，确保在平时能采取有针对性的风险防控措施，在事故状态下能对事态的发展、影响进行快速准确地判断、评估，从而采取科学合理的应对措施。
	（1）建设单位制定严格的工艺操作规程，加强安全监督和管理，对设备的运行进行实时监控，严格执行生产管理的规章制度和操作规程，对操作工人要加强技术培训，防止工人误操作。
（2）项目对生产中的泵设有备用泵。
（3）定期检查生产设备，对设备进行维护。
（4）项目所在装置区设置截排水沟、罐区设置围堰，公司全厂设有初期雨水收集池和事故池，对事故废水、废液、雨水进行收集；对事故废水、废液、雨水进行收集，以上废水、废液、雨水收集后排至公司已建的综合废水处理站进行处理。
（6）项目事故状态下的废水、废液、雨水可全部收集，对地表水影响较小。
	符合

	
	
	突发环境事故造成的环境敏感目标危害的环境风险防范措施
（1）对可能造成突发环境事故的企业加强环境风险管理、采取环境风险防范措施，是杜绝、避免或降低突发环境事故造成的生态敏感目标危害事故风险的最有效办法。
（2）对可能造成突发环境事故的企业的选址要远离环境敏感目标，保证足够的安全防护距离。
（3）各企业废水在发生事故排放时，应立即停止生产并截流，及时地将废水储存于事故应急池中，并及时检修污水处理措施，防止未处理的废水直接排入园区污水管网增加园区污水处理厂处理负荷。园区应采取有效的防止废水污染地表水的风险防范措施。
（4）对可能造成突发环境事故的企业，其选址要远离生态敏感目标，保证足够的安全防护距离。
	（1）项目采取的风险防范措施详见后文环保措施章节。
（2）（4）项目距离最近的保护目标为东北侧1315m的十里铺，距离较远。
（3）项目已经制定相应的风险防范措施，发生事故时，立即将泄漏物料、消防废水和雨水收集截流进入初期雨水和事故池，再分批进入公司现有的综合废水处理站进行处理。
	符合

	
	
	自然灾害下突发环境事故造成的环境敏感目标危害的环境风险防范措施
（1）园区内各企业应对所属区域内易受自然灾害突发事件影响的危险源、危险区域进行调查、登记、风险评估，对发现的隐患投入资金进行治理。
（2）各企业新建项目从本质安全设计入手，满足合规的设防标准，从预防的角度减少或避免自然灾害和突发事件产生的不利影响。
	（1）项目对项目区内的危险源、危险区域进行分析调查、登记、风险评估，并配置相应的风险防范措施和应急物资。
（2）项目满足《建筑设计防火规范》等相关规定。
	符合

	
	
	危险化学品运输过程环境风险防范措施
（1）运输车辆必须是专用车或经有关部门批准使用符合安全规定的运载工具，并符合相关要求；运输车辆、储罐及管道进行定期的维护和检查，防患于未然，保持槽车和储罐及管道良好的工作状态，保证接地正常。
（2）一旦发现事故，驾驶人员、押运人员应立即向当地有关部门和公司应急处置小组报告事故发生地点、说明事故情况、危险货物品名、危害及应急措施，现场采取一切可能的警示措施，积极配合有关部门进行处置。
（3）发生行车事故后，驾驶员必须保护事故现场，等待公安交通管理部门的处理，立即熄火并关闭电源，拉紧手制动，确定汽车罐（槽）车不能移动。押运员和驾驶员不能同时离开汽车罐（槽）车。
（4）发生储罐破裂，有紧急切断装置的槽车应立即关闭紧急切断阀门止漏。如无法通过上述措施止漏，则及时通知当地公安、交通、消防等部门、公司应急预案领导小组。且公司应立即启动应急预案。
（5）紧急停靠道路交通允许范围内，尽可能选取空旷无人的地区。
	项目运输的车辆采用专门的车辆运输，并定期对车辆进行维护和检查；
对车辆运输人员进行培训，一旦发生事故，驾驶人员、押运人员应立即向当地有关部门和公司应急处置小组报告事故发生地点、说明事故情况、危险货物品名、危害及应急措施，现场采取一切可能的警示措施，积极配合有关部门进行处置；
发生行车事故后，驾驶员必须保护事故现场，等待公安交通管理部门的处理，立即熄火并关闭电源，拉紧手制动，确定汽车罐（槽）车不能移动。押运员和驾驶员不能同时离开汽车罐（槽）车。
（4）发生储罐破裂，有紧急切断装置的槽车应立即关闭紧急切断阀门止漏。如无法通过上述措施止漏，则及时通知当地公安、交通、消防等部门、公司应急预案领导小组。且公司应立即启动应急预案。
（5）紧急停靠道路交通允许范围内，尽可能选取空旷无人的地区。
	符合

	
	
	危险化学品储存及使用过程环境风险防范措施
为避免危险化学品对环境和人体产生危害，本次评价对危险化学品的装卸、储存提出如下环境风险防范措施：
（1）危险化学品的使用要严格按照《危险化学品安全管理条例》《工作场所安全使用化学危险品规定》等法律法规，对所使用的危险化学品的安全使用、储存、运输、装卸等相应规定进行。
（2）有毒有害液体危险品储罐区设置围堰、导流沟及事故应急收集池，围堰、导流沟、收集池需用防渗、防漏材料修筑，并定期检查，收集池的容积须大于灌区内最大罐的容积。事故废水必须经处理达标后才能外排。
（3）对危险化学品安置和危险废弃物处理，规划区域内各企业要严格执行安全生产的要求，杜绝事故性排放事件的发生；合理布局危险化学品的存储堆放场地，设立明显标志，制定《危险化学品管理规定》和安全预案。
（4）危险品库房的储存要求：库房结构完整、干燥、通风良好；仓库应远离居民区和水源；商品避免阳光直射、暴晒，远离热源、电源、火源；库房地面、门窗、货架应经常打扫，保持清洁；对散落的物品和库区的杂草及时清除；用过的工作服、手套等用品必须放在库外安全地点，妥善保管或及时处理。
（5）对有毒有害物质爆炸、火灾引起的破坏，可以通过合理布局事故源，设置一定宽度绿化隔离带等措施减少爆炸或火灾直接带来的损失。
（6）在规划区内设置必要的消防栓和消防管网；在贮罐区设置了泡沫消防设施及喷淋水系统；在易燃易爆车间和生产岗位及库房配备必要的消防器材及消防工具。严格执行各有关建筑物的防火间距，经常检查危险品贮藏情况，及时消除事故隐患。易燃易爆物质和危险化学品运输要按照国家有关规定的要求执行，加强运输车辆的检修和保护，提高驾驶人员的驾驶技术和责任心。
（7）减少贮存量，减少贮存和工艺过程中堆存的危险品；选用危险性原材料贮存大量减少，只生产少量的中间危险性产品的生产工艺；尽量将分批生产改为连续反应系统。
（8）改进工艺和贮存条件。改进工艺，降低生产温度和压力；危险品加工中将易燃溶剂液体改为气体；危险气体贮存中将压缩气态改为冷冻液态；贮存运输用多少次小规模完成等。
（9）针对涉及化学品制备的企业，应以实现达标排放和满足应急处置为原则，建立污染源头、过程处理和最终排放的“全过程防控”机制。
第一级防控措施是设置装置区围堰和罐区防火堤，构筑生产过程中环境安全的第一层防控网，使泄漏物料切换到处理系统，防止污染雨水和轻微事故泄漏造成的环境污染；
第二级防控措施是在产生剧毒或者污染严重污染物的装置或厂区设置事故缓冲池，切断污染物与外部的通道、导入污水处理系统，将污染控制在厂内，防止较大生产事故泄漏物料和污染消防水造成的环境污染；
第三级防控措施是在进入污水处理厂终端建设终端事故缓冲池，作为事故状态下的储存与调控手段，将污染物控制在区内，防止重大事故泄漏物料和污染消防水造成的环境污染。
装置较少或装置较集中的企业，第二级和第三级防控措施可以合并实施。
（10）安装危险品泄漏自动报警等安全监控设施等。
	（1）项目涉及的危险化学品使用过程严格按照《危险化学品安全管理条例》和《工作场所安全使用化学危险品规定》进行。
（2）项目储罐区设置围堰、导流沟及事故槽，围堰、导流沟、事故槽需用防渗、防漏材料修筑，并定期检查，事故槽的容积须大于罐区内最大罐的容积，事故废水由公司现有的综合废水处理站进行处理。
（3）项目罐区、装置区等场所设置明显标志，同时制定《危险化学品管理规定》和安全预案。
（4）项目不涉及危险品库房。
（5）项目所在区域装置区、罐区等均设置有环形道路，道路两侧均设置有绿化带。
（6）项目装置区和罐区均设置了消防和消防管网；在贮罐区要求设置泡沫消防设施及喷淋水系统，配备必要的消防器材及消防工具。
（7）项目原料黄磷临时暂存，生产为连续反应系统。
（8）项目原料黄磷临时暂存，采用水封储存，不涉及危险气体贮存。
（9）项目装置区设置有截排水沟、收集池，储罐区设置有围堰，截排水沟和收集池，此作为项目的第一级防控措施；厂区内设有初期雨水收集池和事故池为第二级防控措施；园区建设的事故池和初期雨水收集池、南盘江河道设置的临时拦截坝作为第三级防控措施。
（10）生产装置区和罐区安装物料泄漏检测自动报警装置。
	符合

	
	
	环境风险应急预案
园区内所有入驻企业应严格按照《云南省企业事业单位突发环境事件应急预案指导目录和编制要点》开展应急预案的编制、评估、发布、备案、演练工作，配备相应的应急设施与物资。
	项目后期按照《云南省企业事业单位突发环境事件应急预案指导目录和编制要点》开展应急预案的修编、评估、发布、备案、演练工作，配备相应的应急设施与物资。
	符合

	9
	其他措施
	1.曲靖高新技术产业开发区开发中应尽量合理调配土地资源，提高土地节约集约利用水平，减少土壤污染；按的分期建设规划时序，使用一片、平整一片，避免全面开花而造成土地的闲置和浪费，同时需保护好表土层，以作为工业集中区绿化和生态恢复用土；园区建设时必须严格按照规划范围建设，不得随意扩宽用地范围，不可占用基本农田；严格控制建设用地总量和建设用地指标，限制建设项目使用林地审批，加强对山水林田湖草等自然生态系统的保护和修复；在园区规划实施过程中，各个入驻项目必须严格按照土地管理相关要求办理土地手续后才可建设，用地未经批准，不得实施。
2.入园“两高”项目均需落实区域削减要求，按照《关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知》要求，依据区域环境质量改善目标，制定配套区域污染物削减方案，采取有效的污染物区域削减措施，腾出足够的环境容量。
3.入园项目环境影响评价过程中应将碳排放影响评价纳入环境影响评价体系，衔接落实有关区域和行业碳达峰行动方案，统筹开展污染物和碳排放的源项识别、源强核算、减污降碳措施可行性论证及方案比选，提出协同控制最优方案。
4.园区内部涉及化工、焦化、危险废物处置、有色金属冶炼及精深加工等行业企业拆除生产设施设备、构筑物和污染治理设施，要事先制定残留污染物清理和安全处置方案。
5.高新区炼焦的建设项目，应当按照产业政策要求完善配套建设干熄焦、装煤、推焦除尘、挥发性有机物（VOCs）治理装置。
6.白水片区若涉及重有色金属冶炼业，以及花山片区若引入涉重金属的化工企业，必须开展强制性清洁生产审核。必须开展颗粒物深度治理，加强除尘工艺废气、生产车间低空逸散烟气收集处理。
7.高新区涉及重金属排放的企业，在环评文件中应强化重金属排放对周边耕地土壤的累积性风险分析，存在风险的，要明确防控措施。
8.对园区内列入“重点管控清单”的高风险地块，在2027年底前，清理地块内残留污染物，阻断污染扩散途径，消除对敏感受体的影响。
9.本次规划获准实施五年后，园区应开展环境影响跟踪评价，对规划实施阶段环境影响进行调查评价，评估规划采取对策和措施的有效性，对规划后续实施内容提出优化调整建议或减轻不良生态环境影响的对策和措施。
	1.本项目位于曲靖高新技术产业开发区花山片区，为工业用地。
2.根据《关于印发云南省高耗能高排放项目管控方案贯彻落实责任清单的通知》（云发改资环〔2025〕547号）以及《曲靖市沾益区发展和改革局关于项目不纳入“两高”项目管理的情况说明》，本项目不属于高污染高耗能行业，无需配套区域消减方案，项目总量由沾益区政府统筹分配。
3.项目已将碳排放影响评价纳入环境影响评价体系，统筹开展污染物和碳排放的源项识别、源强核算、减污降碳措施可行性论证。
4.项目后期服务期满拆除时要事先制定残留污染物清理和安全处置方案。
5.项目不属于炼焦项目。
6.项目不涉及白水片区。
7.项目已加强重金属对周边耕地土壤的累积性风险分析；
8.项目用地不属于“重点管控清单”的高风险地块；
9.项目投产后，按照要求对项目开展环境影响跟踪评价，评估规划采取对策和措施的有效性，对规划后续实施内容提出优化调整建议或减轻不良生态环境影响的对策和措施。
	符合


根据上表分析，本项目与《曲靖高新技术产业开发区总体规划（2023-2035年）环境影响报告书》提出的措施要求相符。
本项目与曲靖市生态环境局关于《曲靖高新技术产业开发区总体规划（2023-2035年）环境影响报告书》审查意见的函（曲环函〔2025〕1号）符合性分析见表1-3。
表1-3 与“曲环函 〔2025〕1号”文相关要求的符合性分析一览表
	曲环函〔2025〕1号文相关要求
	本项目情况
	符合性

	（一）坚持生态优先、绿色发展。贯彻绿色低碳高质量发展理念，加强与区域国土空间规划、生态环境分区管控要求的衔接，进一步优化功能布局、产业结构和实施时序，提升煤、硅、锂产业链绿色低碳发展水平，发挥曲靖高新技术产业开发区对化工园区产业发展的支撑和服务功能，推进煤硅锂产业固体废物和园区废水在曲靖高新技术产业开发区内实施综合利用，提高固体废物、废水综合利用率。产业开发应符合国家产业政策和相关规划，按照《中共中央 国务院关于加快经济社会发展全面绿色转型的意见》《云南省推动重点产业园区高质量发展若干政策措施》《云南省“十四五”制造业高质量发展规划》等文件要求推进《规划》实施，引导园区低碳化、绿色化、循环化发展。
	项目位于曲靖高新技术产业开发区花山片区，符合国家产业政策、符合《曲靖市生态环境分区管控动态更新方案（2023年）》（曲环通〔2024〕36号）要求、符合曲靖高新技术产业开发区总体规划；项目利用规划工业用地新建生产线，生产工业磷酸，产生的固废能得到合理处置和利用。
	符合

	（二）优化空间布局，加强空间管控。进一步优化高新区空间布局，加大对环境敏感区的保护力度，严禁不符合管控要求的各类开发区建设活动，协调好生产、生活、生态等“三生”空间关系。
高新区涉及化工、冶炼等多个产业，周边居民较多，应优化工业用地布局，严格控制区域用地规模。大气环境高排放重点管控区内应优化产业布局，严格论证煤化工、有色金属冶炼等高污染项目建设的环境可行性，落实产能置换要求。花山片区靠近花山水库和珠江源自然保护区，工业用地与人口密集区间应设置绿化隔离带，留出必要防护距离；落实《规划》提出搬迁方案，防范和化解布局性环境风险。新建化工项目应符合《长江经济带发展负面清单（试行，2022年版）》《云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则（试行），2022年版》等相关规定和产业布局规划，按规定需要进入化工园区发展的化工项目应在已认定的化工园区内布局。
现有高耗能项目应按照《高耗能行业重点领域节能降碳改造升级实施指南（2022年版）》确定的工作方向和目标，有序推进节能降碳改造升级，推进焦化行业及燃煤锅炉超低排放改造；按照《云南省人民政府办公厅关于推动落后和低端低效产能退出的实施意见》（云政办发〔2022〕17号）相关要求，依法依规做好能耗、环保、质量、安全不达标和生产不合格产品等落后产能的关停退出工作。
	本项目位于曲靖高新技术产业开发区花山片区，符合《曲靖市生态环境分区管控动态更新方案（2023年）》（曲环通〔2024〕36号）要求、符合《云南省主体功能区规划》，与《长江经济带发展负面清单指南（试行）》不冲突，所在园区为合规园区；本项目位于花山水库西南约9.35km处，属花山水库下游区域，不在花山水库径流范围内。项目位于曲靖高新技术产业开发区花山片区，根据管控单元分析，项目位于曲靖市高新区重点管控单元。
项目开车和事故状态下使用生物质锅炉提供蒸汽，正常运行情况下利用副产蒸汽，不涉及燃煤锅炉。
	符合

	（三）严守环境质量底线，强化生态环境分区管控。根据生态环境分区管控、国家和云南省有关大气污染防治的相关要求，严格执行重金属污染防控要求和高新区大气污染物排放总量控制目标，合理确定产业规模、布局、建设时序。入驻企业应采用先进的生产工艺路线、装备、清洁能源与原料，“两高”行业能效指标达到标杆水平，物耗、水耗及大气污染物排放水平等应达到国内先进水平，严格主要污染物区域削减替代，从源头控制污染物的产生。采用先进高效的污染防治措施，重点做好外排废气中颗粒物削减、脱硫脱硝、酸性废气、异味等特征污染物减排和新污染物管控工作。焦化企业应达到超低排放要求。
高度重视高新区废水收集、处理、回用、排放的环境管理。全面建设初期雨水收集处理系统，实施“雨污分流”“两高”项目后期雨水排放应满足《地表水环境质量标准》（GB3838）Ⅲ类水标准要求。加快污水处理、中水回用等基础设施建设，制定高新区中水回用方案并加快实施。水资源重复利用率达到91%以上，做好入驻企业废水纳管管理，严格污水处理设施入河水质管控，确保南盘江水质稳定达标。白水片区不新设废水排污口，生产废水、生活污水、初期雨水经收集处理后全部回用不外排。严格水文地质、工程地质勘察，调查明确高新区内岩溶发育情况，按照《地下水管理条例》规定完善高新区地下水分区管控，做好地下水污染防治和监控，按相关规范要求采取针对性防渗措施，确保区域地下水安全。
将土壤污染防治工作纳入高新区规划及相关环境保护规划，采取有效预防措施，防止、减少土壤污染。重视污染物通过大气—土壤—地下水等环境介质跨相输送、迁移和累积过程及影响，确保满足土壤环境管控要求。
危险废物须按规定严格管控，积极推进工业固体废物综合利用，确实需要暂存或安全填埋处置的，暂存（处置）场的选址、建设必须按照相关要求严格落实污染防治措施。
按照国家关于做好碳达峰碳中和工作的政策要求，编制高新区碳排放与污染排放融合清单，积极开展高新区减污降碳协同管控，建立健全高新区碳排放总量与碳排放强度双控机制，推广高新区能源梯级利用等节能低碳技术。做好产业布局、结构调整、节能审查与能耗双控的衔接，推动高新区绿色低碳发展。待碳达峰规划、行业达峰规划发布后，高新区碳排放管理相关要求从其规定执行。
	项目位于曲靖高新技术产业开发区花山片区，根据管控单元分析，项目位于曲靖市高新区重点管控单元，项目与曲靖市高新区重点管控单元建设相关要求相符；本项目符合《曲靖高新技术产业开发区总体规划（2023-2035年）》要求；项目严格执行重金属污染防控要求和高新区大气污染物排放总量控制目标；项目清洁生产满足国内清洁生产水平先进水平；项目排放的主要污染物总量由沾益区政府统筹分配。
项目所在厂区实行雨污分流，初期雨水经初期雨水收集池收集后进入公司综合废水处理站处理后排入园区污水管网。根据《关于印发云南省高耗能高排放项目管控方案贯彻落实责任清单的通知》（云发改资环〔2025〕547号）以及《曲靖市沾益区发展和改革局关于项目不纳入“两高”项目管理的情况说明》，本项目不属于“两高”项目，项目场地后期雨水由雨水排口排入园区雨水管网；项目蒸汽冷凝水经收集后用作循环水池外加水；软水制备废水、纯水制备废水、冷却水循环水强排污水经絮凝沉淀处理后排入园区污水管网，黄磷暂存槽水封废水由现有综合废水处理站处理后外排园区污水管网，生活污水经化粪池预处理后外排园区污水管网，外排废水经园区污水管网收集进入花山片区南部污水处理厂处理，设备清洗废水回用于生产。本项目水循环率94.4%。
根据土壤环境影响保护措施，项目采取的土壤污染防治措施，可以有效降低对土壤的污染；项目产生的磷酸过滤渣、废矿物油及其沾染物等危险废物暂存于新建危废贮存间，委托有资质单位进行处置；
项目已进行了碳排放环境影响分析，将碳排放纳入项目的环境管理。
	符合

	3（四）严格环境准入，加强污染源头防控。落实蓝天、碧水、净土保卫战有关管控要求，系统开展高新区环境综合治理，妥善解决高新区突出环境问题。加强“两高”行业生态环境源头防控，引进项目的生产工艺、设备、污染物排放和资源利用等，应达到清洁生产国内先进水平。推进技术研发型、创新型产业发展，提升产业的技术水平和高新区的绿色低碳化水平。项目招引应严格执行环境管控分区和环境准入要求，要以高新区的资源环境承载能力为基础，充分论证、有序发展，严禁引进工艺装备落后，不符合污染物排放总量控制要求的企业。
	项目废气排放采取相应的处置措施，排放总量执行大气污染物总量管控要求；本项目采用先进的生产工艺和设备，能源使用电能、水蒸气，从源头上控制了污染物的产生；根据清洁生产分析，本项目能达到国内清洁生产先进水平。
	符合

	（五）根据“三线一单”、国家和云南省有关大气污染防治的项目要求，严格执行高新区大气污染物总量管控要求，合理确定产业规模、布局、建设时序。入驻企业应采用先进的生产工艺路线、装备、清洁能源与原料，从源头上控制污染物的产生，要采用先进高效的污染防治措施，重点做好外排废气中颗粒物削减、脱硫脱硝，挥发性有机物、异味等特征污染物的减排工作，大气污染物排放水平应达到国内先进水平。钢铁等行业全面达到超低排放要求，“两高”行业建设项目应实现主要污染物区域削减。
	本项目符合《曲靖市生态环境分区管控动态更新方案（2023年）》（曲环通〔2024〕36号）要求、符合国家和云南省有关大气污染防治的项目要求。项目污染物排放采取相应的处置措施，排放总量执行大气污染物总量管控要求；本项目采用先进的生产工艺和设备，能源使用电能、水蒸气，从源头上控制了污染物的产生；主要废气污染物总量由沾益区政府统筹分配；根据清洁生产分析，本项目能达到国内清洁生产先进水平。
	符合

	（六）完善监测网络，强化环境质量管控。根据高新区功能分区、产业布局、重点企业分布、特征污染物的排放种类和状况、环境敏感目标分布等情况，统筹安排环境监测监控网络建设，按规定设置环境空气自动监测站，做好区内大气、地表水、地下水、土壤等环境的长期跟踪监测与管理，督促排污企业落实自行监测责任。根据监测结果、实际环境影响、不良环境影响减缓措施的有效性等提出完善环境管理方案并适时优化调整《规划》。
	本项目已按要求制定了相应的污染源和环境质量监测计划，建设单位严格按照监测计划进行监测。
	符合

	（七）健全环保基础设施，强化污染集中治理。推进高新区环保基础设施建设，统筹花山片区与花山化工园区环保基础设施共建共享，促进区域环境质量持续改善。加快建设配套的污水处理厂和再生水水厂，并同步建设污水管网、雨水管网及中水回用管网。做好“雨污分流”“清污分流”，做好废水及污染雨水收集处理、强化中水回用。督促高新区企业加强废气、废水、噪声、固废等环保设施建设和运行管理。
	项目蒸汽冷凝水经收集后用作循环水池外加水；软水制备废水、纯水制备废水、冷却水循环水强排污水经絮凝沉淀处理后排入园区污水管网，黄磷暂存槽水封废水由现有综合废水处理站处理后外排园区污水管网，生活污水经化粪池预处理后外排园区污水管网，外排废水经园区污水管网收集进入花山片区南部污水处理厂处理，设备清洗废水回用于生产。
	符合

	（八）依法披露环境信息，畅通公众参与平台。依法披露高新区、企业环境信息，加强与周边公众的沟通，主动接受社会监督，妥善处理好高新区建设与居民搬迁安置工作，及时解决公众关心的环境问题，满足公众合理的环境诉求。
	本项目按照要求，设置了信息公开制度，定期对项目的排污情况进行公示，接受社会监督；项目不涉及拆迁。
	符合

	（九）《规划》在实施范围、适用期限、规模、结构和布局等方面进行重大调整或者修订的，应重新编制环境影响报告书。《规划》实施过程中，高新区应按要求适时开展环境影响跟踪评价工作，编制跟踪评价报告，并将评价结论报告相关生态环境主管部门。
	项目后期在实施范围、规模、结构和布局等方面进行重大调整或者修订的，重新编制环境影响评价报告书，项目在投产一定时间后应对项目进行环境影响后评价，并将评价结论报告相关生态环境主管部门。
	符合

	四、拟入高新区建设项目，应结合《报告书》提出的指导意见做好环境影响评价工作，落实《报告书》提出的要求，加强与规划环评的联动，重点开展大气污染物、水污染物允许排放量测算和周边大气环境影响、环境风险可接受论证、污废水不外排或纳管可行可靠性论证、环保措施可行性论证等内容，关注废气排放对花山水库及珠江源自然保护区的影响、白水片区水环境风险防控，强化环境监测和环境保护相关措施的落实。对符合规划环评环境管控要求和生态环境准入清单的具体建设项目，其环评文件中选址、环境现状调查与评价结果仍具有时效性时，建设项目相应环境影响评价内容可结合实际情况予以简化。
	目前，本项目正在开展环境影响评价工作。
	符合


根据上表分析，本项目与云南省生态环境厅关于《曲靖高新技术产业开发区总体规划（2023-2035年）环境影响报告书》审查意见的函（曲环函〔2025〕1号）要求相符。
③与《曲靖高新技术产业开发区花山化工园区总体规划修编（2023-2035年）（调整）》的符合性分析
曲靖高新技术产业开发区的花山片区是曲靖主要的煤化工产业聚集地之一，化工产业门类多，基础雄厚。2020年4月，为进一步优化全省化学工业布局和产业结构，规范化工园区建设，提升发展安全和环保管理水平，促进产业转型升级、提质增效，加快危险化学品生产企业搬迁改造和化工产业规划发展，云南省工业和信息化厅牵头联合多部门印发了《云南省化工园区确认办法（试行）》。《办法》明确云南省化工园区确认要遵循4项基本原则和满足的11个方面条件，对园区规划面积、安全生产、环境保护、园区管理都提出了详细的要求。曲靖高新技术产业开发区积极响应《办法》要求，组织编制了《曲靖高新技术产业开发区花山化工片区专项规划（2020-2035年）》及其他必要的报件资料。2023年1月20日，根据《关于印发云南省第二批化工园区设立（确认）名单的通知》（云工信石化〔2023〕10号），曲靖高新技术产业开发区花山化工园区被正式设立（确认）为云南省第二批化工园区，规划定位为以硅煤为主的综合化工园区。
2024年8月，曲靖高新技术产业开发区管理委员会委托广州市科城规划勘测技术有限公司编制了《曲靖高新技术产业开发区花山化工园区总体规划修编（2023-2035年）（调整）》，该化工园区位于沾益区东北侧，花山街道办事处，规划总用地约7.66km2，包含南、北两个片区，其中：北片区东临中缅油气管道，北至高新区规划边界，南至新发村，西至自然山体，面积1.27km2。南片区北至红太阳项目，东至自然山体和生态屏障，南至盘西铁路，西至宣天一级公路，面积6.39km2。
规划定位：以煤硅锂化工新材料为产业导向，涵盖煤系精深加工及精细化工新材料、硅基新材料、新能源电池材料等产业主链的综合化工产业园区。
产业布局：规划区划分为3个产业组团，包括硅产业区、综合化工区、煤化工及冶金配套片区。
A.硅产业区
加强布局“硅化工”产业链，强链做大做强有机硅单体链主，使其提供足够多的中间产品有利于有机硅下游产业集群打造；根据产业氯循环、硅循环、碳循环，重点布局氯碱、气相白炭黑、副产物资源化利用等项目，原子经济更利于产业长远发展；结合云南省“世界光伏之都”和千亿级锂电池产业链打造，配套光伏密封胶、锂电池用胶粘剂等企业向云南省靠拢；抓住云南省离南亚东南亚最近，交通便利，产业向云南集群发展，打造面向南亚东南亚有机硅产品中转集散地。
有机硅现已形成20万吨/年产能，扩产至40万吨/年后，初步具备产业集群打造基础，其中气相白炭黑是上下游连接最重要的补强材料，因其密度小、体积大、需求大，适合就地制造，就地消耗，宜优先布局气相白炭黑项目。安和5万吨/年三氯氢硅项目已启动，丰富了氯硅烷单体种类，为有机硅向光伏多晶硅延链提供原料基础。在园区北部中期规划40万吨/年有机硅及其下游产业集群，远景规划预留40万吨/年，力争将园区有机硅产业打造成国内最大的有机硅产业集群区。与之匹配规划20万吨/年烧碱为园区有机硅、精细化工、储能材料、电子化学品等提供基本原料保障。
B.综合化工区
精心谋划焦化转型升级高质量发展，加强布局“煤气”“焦油”两大焦化联产物的精深加工。重点规划焦炉煤气制甲醇联产合成氨，实现煤气的高值利用，依托合成氨可进一步推动尿素、纯碱、碳酸二甲酯的产业的耦合，打造新能源上游原料集群。粗苯精制延伸产业链实现甲苯精深加工、苯-氯结合，生产农药、医药中间体，打造特色精细化工产品链。探索煤焦油精深加工，重点围绕焦油中蒽油、酚、萘组分精深加工进行延链。以园区内甲醇、乙醇、液氯等原料保障，培育做强红太阳生命健康产业“世界首创、自主可控、绿色环保、循环经济”的产业链项目。以园区甲醇、液氯及云南黄磷资源优势，可分步引进草甘膦核心原料亚磷酸二甲酯、甘氨酸项目，亚磷酸二甲酯副产氯甲烷供有机硅，实现农药中间体与有机硅的耦合。
加强园区公共管网建设，形成三区基本物流、能源互通共用，提高园区综合效率；强化煤焦化一体高效利用，优选绿色工艺技术项目入园。
C.煤化工、化工及冶金配套片区
南部区域依托现有焦化产业，以焦炉煤气为燃料聚集了索通云铝阳极碳素、德方纳米磷酸铁锂、曲靖融合磷酸铁等项目，能源新材料之锂电池产业链初步形成。承接焦化转型升级，焦炉煤气提质利用建设双氧水、硝酸，打通磷酸铁、磷酸铁锂上游原料保障。煤焦油沥青延链规划针状焦进而生产锂电石墨负极材料。规划引进镍钴锰三元前驱体项目，打造三元正极材料产业链。以黄磷、液氯、磷酸铁、补锂剂等园区原料支撑，规划建设六氟磷酸锂项目，与碳酸二甲酯耦合补齐锂电池电解液短板。引进锂电池回收及组装项目，基本实现园区锂电储能材料产业循环。南部区域合理规划焦炉煤气作为燃料和原料的比例，做好耗能项目的余热综合利用。
南部产业区东侧规划锂电池“正极材料—负极材料—电解液—电解质—动力/储能电池—回收”产业链拓展项目，规划预留“多晶硅—单晶硅—电池片—电池组件—光伏应用”产业链项目用地，预留氯碱及耗氯精细化工产业项目用地。
根据《曲靖高新技术产业开发区花山化工园区总体规划修编（2023-2035年）（调整）》，本项目位于花山化工园区综合化工区，项目与化工园区土地利用规划位置关系见附图7，项目与化工园区产业功能区规划见附图8。
综合化工区产业布局规划为精心谋划焦化转型升级高质量发展，加强布局“煤气”“焦油”两大焦化联产物的精深加工。重点规划焦炉煤气制甲醇联产合成氨，实现煤气的高值利用，依托合成氨可进一步推动尿素、纯碱、碳酸二甲酯的产业的耦合，打造新能源上游原料集群。粗苯精制延伸产业链实现甲苯精深加工、苯-氯结合，生产农药、医药中间体，打造特色精细化工产品链。探索煤焦油精深加工，重点围绕焦油中蒽油、酚、萘组分精深加工进行延链。以园区内甲醇、乙醇、液氯等原料保障，培育做强红太阳生命健康产业“世界首创、自主可控、绿色环保、循环经济”的产业链项目。以园区甲醇、液氯及云南黄磷资源优势，可分步引进草甘膦核心原料亚磷酸二甲酯、甘氨酸项目，亚磷酸二甲酯副产氯甲烷供有机硅，实现农药中间体与有机硅的耦合。加强园区公共管网建设，形成三区基本物流、能源互通共用，提高园区综合效率；强化煤焦化一体高效利用，优选绿色工艺技术项目入园。
本项目为工业磷酸生产项目，不属于综合化工区重点规划产业，但本项目不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中的限制类和淘汰类项目，不在《化工园区产业准入负面清单》中，根据《曲靖高新技术产业开发区关于曲靖常宜联合科技有限公司10万吨热法磷酸生产项目的情况说明》：项目类型符合园区产业布局要求。
项目与《曲靖高新技术产业开发区花山化工园区总体规划修编（2023-2035年）（调整）》相符。
④《曲靖高新技术产业开发区花山化工园区总体规划修编（2023-2035年）（调整）环境影响报告书》及审查意见的符合性分析
曲靖高新技术产业开发区管理委员会已委托云南蓝硕环境信息咨询有限公司编制了《曲靖高新技术产业开发区花山化工园区总体规划修编（2023-2035年）（调整）环境影响报告书》，并于2024年9月9日取得曲靖市生态环境局出具的规划环评审查意见函（曲环函〔2024〕39号）。
2023年1月20日，经省人民政府同意，省工业和信息化厅等9部门联合印发了《云南省第二批化工园区设立（确认）名单》，曲靖高新技术产业开发区花山化工园区被列入云南省第二批化工园区确认（设立）名单。在省工业和信息化厅等部门的精心指导下，市委、市政府的坚强领导下，在省、市各部门的关心帮助下，以沾益区委、区政府为总指挥、曲靖高新区为排头兵、区直各单位为主力军，上下一心攻坚克难，举全区之力、聚全区之财、集全区之智，按照《云南省化工园区建设标准和认定管理实施细则（试行）》要求全力推进化工园区规范化建设，经过不懈的努力，于2025年1月15日取得省工信厅、省发改委、省自然资源厅、省生态环境厅、省住建厅、省交通运输厅、省水利厅、省应急厅、省消防救援局等9部门联合印发的《关于曲靖高新技术产业开发区花山化工园区通过认定的通知》（云工信石化〔2025〕8号）。
本项目与《曲靖高新技术产业开发区花山化工园区总体规划修编（2023-2035年）（调整）环境影响报告书》的符合性分析见表1-4。
表1-4  与《曲靖高新技术产业开发区花山化工园区总体规划修编（2023-2035年）（调整）环境影响报告书》对策措施相关内容的符合性分析
	序号
	对策措施
	本项目情况
	符合性

	1
	大气环境
	园区应严格遵守国家、云南省、曲靖市的环保政策和规定，严格执行《产业结构调整指导目录（2024年本）》《云南省工业产业结构调整指导目录（2006年本）》、行业准入条件等相关政策。对不符合产业政策、区域发展规划要求，达不到排放标准和总量控制目标的项目，不得批准建设。
	本项目主要生产工业磷酸，符合《产业结构调整指导目录（2024年本）》《云南省工业产业结构调整指导目录（2006年本）》等相关政策，无行业准入条件要求。
	符合

	2
	
	园区应提高高污染、高耗能行业准入门槛，进一步强化节能、环保指标约束，严控高污染、高耗能行业新增产能。对新增用能项目，要实施严格的节能评估审查和环境影响评价制度，把二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘和挥发性有机物排放是否符合总量控制要求，作为建设项目环境影响评价审批的主要因素予以审查。
	本项目主要生产工业磷酸，根据《关于印发云南省高耗能高排放项目管控方案贯彻落实责任清单的通知》（云发改资环〔2025〕547号）以及《曲靖市沾益区发展和改革局关于项目不纳入“两高”项目管理的情况说明》，本项目不属于高污染高耗能行业，项目涉及总量的污染物为二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、五氧化二磷、砷、氟化物等，后期在营运过程中严格按照核发的总量进行排污；项目总量由沾益区政府统筹分配。
	符合

	3
	
	对大气污染物实行严格的总量控制，园区应削减现有企业排污量，近、中、远期应分别达到区域环境总量控制目标。通过对现有企业的排放量进行削减，严格控制新入园企业的排放量，以及区域削减，实现园区排污总量达标，为新建项目腾出总量指标。
	本项目不属于高污染高耗能行业，项目涉及总量的污染物为二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、五氧化二磷、砷、氟化物等，后期在营运过程中严格按照核发的总量进行排污；项目总量由沾益区政府统筹分配。
	符合

	4
	
	调整能源结构，提倡清洁能源：在化工园区内加大煤气、液化气、天然气及电等清洁能源的普及率，削减大气污染物排放，有利于化工园区环境质量的提高和改善。
	项目所在片区，目前天然气、煤气管网还未铺设，项目开车和事故状态下使用生物质锅炉提供蒸汽，正常运行情况下利用余热副产蒸汽。
	符合

	5
	
	强化污染源治理：化工园区内的建设项目要严格执行环境影响评价制度和“三同时”制度，保证“三同时”验收合格并稳定达标排放，杜绝工业污染源超标排放。
	项目执行环境影响评价制度和“三同时”制度，保证“三同时”验收合格并稳定达标排放。
	符合

	6
	
	加强工业企业废气排放末端治理措施：化工园区企业外排废气成分比较复杂，有些气体污染物对人群健康，对动植物生长具有较大的影响，因此必须加强废气排放末端治理措施。第一，化工园区要求入区企业采用清洁工艺，以减少气体污染物外排环境；第二，化工园区应进一步加大污染源治理力度，确保入驻企业能稳定达标，保证化工园区周围的环境空气不因工程投产、运营而加大污染程度。
	本项目设置2套“文丘里除雾器+复档除雾器+纤维除雾器”废气处理装置，单套废气处理规模为11000m3/h，收集处理吸收塔尾气，2套废气处理装置处理后的尾气设2根高28m、内径1.1m的排气筒（DA007、DA008）排放。生物质锅炉废气设置1套旋风+布袋除尘系统进行处理，废气处理规模1798m3/h，尾气由1根高30m、内径0.4m排气筒（DA001）排放。
	符合

	7
	
	实施总量控制：园区在满足环境容量要求下，确保园区内环境空气质量达标。因此，规划建设中，必须保证化工园区的大气污染物排放总量不突破环境容量使用值。为便于环境管理，化工园区的发展应满足总量控制要求，企业必须控制各种污染物排放量符合总量控制规定的排放限值，在此基础上实现区域环境的可持续发展。
	项目在总量范围内进行排污。
	符合

	8
	
	强化园区VOC治理：严格按照《云南省重点行业挥发性有机物综合治理实施方案》推行化工行业VOCs综合治理、工业园区和产业集群VOCs综合治理。
	本项目不涉及有机废气排放。
	符合

	9
	
	控制大气污染型企业的引入，对引入企业时应严格按照行业卫生防护距离要求和实际入驻项目环评所提出的防护距离对村庄及规划的居住、商业等配套服务区进行退让。
	本项目位于曲靖高新技术产业开发区花山片区，根据预测，本项目无需设置大气防护距离，项目周边也未规划居住、商业等配套服务区。
	符合

	10
	
	拟入驻企业在进行项目环评时应将特征废气污染因子的评价作为重点，关注废气对花山水库饮用水源地的影响。
	本项目大气预测时对颗粒物、二氧化硫、二氧化氮、氮氧化物、五氧化二磷、砷、氟化物等进行了预测，项目评价范围不涉及花山水库饮用水源地。
	符合

	11
	
	禁止不符合国家和地方产业政策的项目，以及列入《严重污染环境（大气）的淘汰工艺和设备名录》的项目进入园区。
	本项目符合国家和地方产业政策，不涉及《严重污染环境（大气）的淘汰工艺和设备名录》所列的工艺及设备。
	符合

	12
	
	入驻项目环境影响评价文件中应将大气环境影响评价作为重点之一，深入分析项目入驻对区域大气环境的影响，明确环境空气污染防治措施并严格落实，要求作出明确的环境是否可行的结论。
	本次评价将大气环境影响评价作为评价重点，并分析了污染防治措施的可行性及项目建设的环境影响。
	符合

	13
	
	严格控制工业炉窑生产工艺过程及相关物料储存、输送等无组织排放，在保障生产安全的前提下，采取密闭、封闭等有效措施，有效提高废气收集率，产尘点及车间不得有可见烟粉尘外逸。
	本项目不涉及炉窑。
	符合

	14
	
	在集中供热管网覆盖情况下，不允许设置分散的燃煤供热锅炉。
	项目所在区域集中供热管网还未覆盖情况，项目开车和事故状态下使用生物质锅炉提供蒸汽，正常运行情况下利用余热副产蒸汽。不涉及燃煤供热锅炉。
	符合

	15
	
	园区及环保主管部门应开展焦化等重点行业及燃煤锅炉无组织排放排查，建立管理台账对物料（含废渣）运输、装卸、储存、转移和工艺过程等无组织排放实施深度治理。
	项目不属于焦化等重点行业，不涉及燃煤供热锅炉。项目开车和事故状态下使用生物质锅炉提供蒸汽，正常运行情况下利用余热副产蒸汽。
	符合

	16
	
	现有化工企业应当加强精细化管理，采取集中收集处理等措施，严格控制粉尘和气态污染物的排放。
	项目废气经收集处理后能实现稳定达标排放，有效控制项目废气排放。
	符合

	17
	
	园区及环保主管部门应落实入园企业“一厂（场）一策”清单化管理。在黄色及以上重污染天气预警期间，对园区内涉及大宗物料运输的重点用车企业实施应急运输响应。
	在黄色及以上重污染天气预警期间，项目单位应积极响应园区内涉及大宗物料运输的重点用车企业实施应急运输。
	符合

	18
	
	强化入园企业重点污染源自动监控体系建设。排气口高度超过45米的高架源，以及VOCs排放重点源，应同步安装烟气排放自动监控设施，并纳入重点排污单位名录。
	项目不涉及排气口高度超过45米的高架源，以及VOCs排放重点源。
	符合

	19
	地表水环境
	工业废水要求企业自行建设污水处理站处理达到《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2024）标准后优先在企业内部循环利用（逐步提高园区用水循环利用率至91%），回用后剩余污水排入园区污水管网，经收集进入园区污水处理厂处理。
	项目蒸汽冷凝水经收集后用作循环水池外加水；软水制备废水、纯水制备废水、冷却水循环水强排污水经絮凝沉淀处理后排入园区污水管网，黄磷暂存槽水封废水由现有综合废水处理站处理后外排园区污水管网，生活污水经化粪池预处理后外排园区污水管网，外排废水经园区污水管网收集进入花山片区南部污水处理厂处理，设备清洗废水回用于生产。根据项目水平衡计算，项目水资源循环利用率为94.4%，满足要求。
	符合

	20
	
	规划近期（2026年1月1日之前）园区污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后，出水进入再生水处理厂处理达标后由园区统一调配用于园区绿化、道路广场浇洒及进入其他需水企业中水系统，剩余部分排入南盘江。进入规划中远期（2026年1月1日之后），园区污水处理厂处理达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水标准（总氮＜10mg/L，粪大肠菌群＜1000个/L）后，出水进入再生水处理厂处理达标后由园区统一调配用于园区绿化、道路广场浇洒及进入其他需水企业中水系统，剩余部分排入南盘江。排污口设置须满足当地水务管理部门要求。
生活污水直接进入污水管网送至园区污水处理厂处理。
	项目所在厂区实行雨污分流，初期雨水经初期雨水收集池收集后进入公司综合废水处理站处理，处理后排入园区污水管网，项目场地后期雨水通过雨水排放口排入园区雨水管网；项目蒸汽冷凝水经收集后用作循环水池外加水；软水制备废水、纯水制备废水、冷却水循环水强排污水经絮凝沉淀处理后排入园区污水管网，黄磷暂存槽水封废水由现有综合废水处理站处理后外排园区污水管网，生活污水经化粪池预处理后外排园区污水管网，外排废水经园区污水管网收集进入花山片区南部污水处理厂处理，设备清洗废水回用于生产。
	符合

	21
	
	园区内企业单位应预留再生水回用接口。企业内部循环利用+园区调配两级保障措施，按分期发展要求分别建设污水处理回用系统，污水处理回用系统采取分质处理分级回用方式，第一级回用于各类城市杂用水（如绿化、道路广场洒水、车辆冲洗、建筑施工等）和景观用水，第二级回用于工业用水（如建材、仓储、冲厕用水、非人体密切接触的产品生产用水及工艺用水等）。
	项目所在厂区实行雨污分流，初期雨水经初期雨水收集池收集后进入公司综合废水处理站处理，处理后排入园区污水管网，项目场地后期雨水通过雨水排放口排入园区雨水管网；项目蒸汽冷凝水经收集后用作循环水池外加水；软水制备废水、纯水制备废水、冷却水循环水强排污水经絮凝沉淀处理后排入园区污水管网，黄磷暂存槽水封废水由现有综合废水处理站处理后外排园区污水管网，生活污水经化粪池预处理后外排园区污水管网，外排废水经园区污水管网收集进入花山片区南部污水处理厂处理，设备清洗废水回用于生产。
	符合

	22
	
	规划区废水排放严格执行《水污染防治行动计划》要求执行，园区内所有企业的废水均要进行收集处理，所有水池和收集管网均进行防渗防漏处理，园区内统一规划建设中水回用管道，便于中水的回用，逐步提高园区污水中水回用率，减少废水外排量。
	项目所在厂区实行雨污分流，初期雨水经初期雨水收集池收集后进入公司综合废水处理站处理，处理后排入园区污水管网，项目场地后期雨水通过雨水排放口排入园区雨水管网；项目蒸汽冷凝水经收集后用作循环水池外加水；软水制备废水、纯水制备废水、冷却水循环水强排污水经絮凝沉淀处理后排入园区污水管网，黄磷暂存槽水封废水由现有综合废水处理站处理后外排园区污水管网，生活污水经化粪池预处理后外排园区污水管网，外排废水经园区污水管网收集进入花山片区南部污水处理厂处理，设备清洗废水回用于生产。
	符合

	23
	
	园区内应建设严格的“雨、污分流”排水系统，并完善雨、污管网建设，雨、污管网设施应覆盖园区建成区范围。同时，在有条件的情况下建议园区内建设雨水收集利用系统。园区各企业须对初期雨水进行收集处理或排入园区集中污水处理厂处理。
	项目所在厂区实行雨污分流，初期雨水经初期雨水收集池收集后进入公司综合废水处理站处理，处理后排入园区污水管网，项目场地后期雨水通过雨水排放口排入园区雨水管网；项目蒸汽冷凝水经收集后用作循环水池外加水；软水制备废水、纯水制备废水、冷却水循环水强排污水经絮凝沉淀处理后排入园区污水管网，黄磷暂存槽水封废水由现有综合废水处理站处理后外排园区污水管网，生活污水经化粪池预处理后外排园区污水管网，外排废水经园区污水管网收集进入花山片区南部污水处理厂处理，设备清洗废水回用于生产。
	符合

	24
	
	对入园产业进行严格控制，鼓励低耗、低污、高科技、高附加值的产业，严格控制耗水量大，污染高的企业入驻，同时须对现存的企业加大环保改造力度，严格控制废水及含污雨水的外排。
	项目所在厂区实行雨污分流，初期雨水经初期雨水收集池收集后进入公司综合废水处理站处理，处理后排入园区污水管网，项目场地后期雨水通过雨水排放口排入园区雨水管网；项目蒸汽冷凝水经收集后用作循环水池外加水；软水制备废水、纯水制备废水、冷却水循环水强排污水经絮凝沉淀处理后排入园区污水管网，黄磷暂存槽水封废水由现有综合废水处理站处理后外排园区污水管网，生活污水经化粪池预处理后外排园区污水管网，外排废水经园区污水管网收集进入花山片区南部污水处理厂处理，设备清洗废水回用于生产。
	符合

	25
	
	工业园区项目建设要严格执行“三同时”制度、环保竣工验收、排污许可申报和清洁生产审核制度。新建、迁建项目应采用先进的生产工艺和污染防治技术，其清洁生产水平应达到国内先进水平以上。
	项目执行“三同时”制度、环保竣工验收、排污许可申报和清洁生产审核制度，项目清洁生产水平达到国内先进水平。
	符合

	26
	
	本着清洁生产、节约用水、一水多用、清污分流、总量控制、达标排放的原则，科学组织企业生产，认真研究各生产环节、用水排水及水质水量情况，积极开展生产废水的综合利用，尽可能有效的利用水资源和降低生产成本，减少废水排放量。
	项目所在厂区实行雨污分流，初期雨水经初期雨水收集池收集后进入公司综合废水处理站处理，处理后排入园区污水管网，项目场地后期雨水通过雨水排放口排入园区雨水管网；项目蒸汽冷凝水经收集后用作循环水池外加水；软水制备废水、纯水制备废水、冷却水循环水强排污水经絮凝沉淀处理后排入园区污水管网，黄磷暂存槽水封废水由现有综合废水处理站处理后外排园区污水管网，生活污水经化粪池预处理后外排园区污水管网，外排废水经园区污水管网收集进入花山片区南部污水处理厂处理，设备清洗废水回用于生产。根据项目水平衡计算，项目水资源循环利用率为94.4%，满足要求。
	符合

	27
	
	实行严格的清洁生产审计，全过程降低对水的消耗和污染，工业企业应严格控制用水量，加大工业用水的重复利用率，逐步提高工业用水循环利用率，至末期应不低于91%，发展节水型工业。
	
	符合

	28
	
	全面建设初期雨水收集处理系统，实施“雨污分流”，“两高”项目后期雨水排放应满足《地表水环境质量标准》（GB3838）Ⅲ类水标准要求。
	项目不纳入“两高”项目，所在厂区实行雨污分流，初期雨水经初期雨水收集池收集后进入公司综合废水处理站处理后排入园区污水管网。
	符合

	29
	地下水环境
	1.与土壤污染联动防治
根据《工矿用地土壤环境管理办法（试行）》，重点单位新、改、扩建项目，应当在开展建设项目环境影响评价时，按照国家有关技术规范开展工矿用地土壤和地下水环境现状调查，编制调查报告，并按规定上报环境影响评价基础数据库。重点单位通过新、改、扩建项目的土壤和地下水环境现状调查，发现项目用地污染物含量超过国家或者地方有关建设用地土壤污染风险管控标准的建设用地地块，土壤污染状况调查报告应当包括地下水是否受到污染，对列入风险管控和修复名录中的建设用地地块，实施风险管控措施应包括地下水污染防治的内容；实施修复的地块，修复方案应当包括地下水污染修复的内容；制定地下水污染调查、监测、评估、风险防控、修复等标准规范时，做好与土壤污染防治相关标准规范的衔接。
2.与地表水污染联动防治
加快完善规划区污水管网收集系统，减少管网渗漏。
3.地下水污染源防渗措施
对地下水的污染问题，必须立足于预防，要求进入规划区的企业，其固废和原料堆场必须按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》进行建设和管理，涉及危废贮存的应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》中的有关管理要求执行，污水池和污水管网须做好防渗、防腐处理。
地下水保护措施与对策应符合《中华人民共和国水污染防治法》《地下水管理条例》的相关规定，按照“源头控制，分区防治，污染监控，应急响应”、突出饮用水安全的原则确定。在评价工程可行性研究中提出的污染防治对策有效性的基础上，提出需要增加或完善的地下水环境保护措施和对策。
规划区内已有及拟引进项目在开工建设前，按地下水评价相关导则要求进行评价，开展地下水专项评价的项目详细的工程地质和水文地质勘查，查清含水层组、地下水补径排条件、动态变化等特征，充分考虑对岩溶地下水的影响，避让可能的地下暗河及落水洞发育区，做好地下水污染防治及监控，按照相关规范要求采取针对性防渗措施，确保区域地下水安全。项目针对各自场地水文地质特征进行生产装置、堆场、污水处理等场地的调整，并在建设项目的环评阶段针对地下水环境影响进行详细、深入的分析论证。
按照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）对建设项目对地下水的环境影响进行预测和分析，并提出预防建设项目对地下水的环境影响措施。规划区入驻的项目用水均不取用地下水。建设项目场地污染防治对策应从以下方面考虑：
①源头控制措施。主要包括提出实施清洁生产及各类废物循环利用的具体方案，减少污染物的排放量；提出工艺、管道、设备、污水储存及处理构筑物应采取的控制措施，防止污染物的跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低限度。
②分区防治措施。结合建设项目各生产设备、管廊或管线、贮存与运输装置、污染物贮存与处理装置、事故应急装置等的布局，根据可能进入地下水环境的各种有毒有害原辅材料、中间物料和产品的泄漏（含跑、冒、滴、漏）量及其他各类污染物的性质、产生量和排放量，划分污染防治区，提出不同区域的地面防渗方案，给出具体的防渗材料及防渗标准要求，建立防渗设施的检漏系统。
③地下水污染监控。建立场地区地下水环境监控体系，包括建立地下水污染监控制度和环境管理体系、制定监测计划，以便及时发现问题，及时采取措施。地下水监测计划应包括监测孔位置、孔深、监测井结构、监测层位、监测项目、监测频率等。
④风险事故应急响应。制定地下水风险事故应急响应预案，明确风险事故状态下应采取的封闭、截流等措施，提出防止受污染的地下水扩散和对受污染的地下水进行治理的具体方案。
⑤防止工业“三废”对地下水污染要切实贯彻执行“预防为主、防治结合”的方针，采用先进技术、改进生产工艺、采取闭路循环、把工业“三废”的污染消化在生产过程中。
工业“三废”达标排放、合理布局，强化水资源的保护和管理，严禁渗坑渗井排放，所有排污沟、渠须全部硬化和密封，严禁下渗污染。对缺乏有效治理措施的，视其情况予以关、停、并、转、迁。
⑥加强循环经济。建立“闭路循环”式的生产和消费系统，可以大大减少企业和城市送进垃圾填埋场、下水道和垃圾站的废物，从而保护地下蓄水层免受渗漏的污染物的危害。
	1.项目已按照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）和《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）的相关要求进行地下水和土壤的环境现状调查和监测，根据调查项目所在区域地下水和土壤均满足相应的《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）中Ⅲ类标准和《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）第二类用地筛选值及管控值、《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准》（GB15618-2018）筛选值及管控值。
2.项目厂区全区域实行雨污分流，污水均通过污水管网进行收集；
3.项目涉及一般固废和危废，暂存于危废贮存间和一般固废贮存间。一般固废贮存间满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》要求；危废贮存间满足《危险废物贮存污染控制标准》中的有关管理要求，污水池和污水管进行防渗、防腐处理。
项目地下水保护措施，按照“源头控制，分区防治，污染监控，应急响应”、突出饮用水安全的原则确定地下水保护措施；
项目地下水影响评价章节已对区域地下水工程地质和水文资质进行了调查，查清了含水层组、地下水补径排条件、动态变化等特征，考虑了对岩溶地下水的影响，项目所在区域不涉及地下暗河及落水洞发育区；项目生产所涉及的区域均已采取了防渗措施；
项目按照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）对建设项目对地下水的环境影响进行预测和分析，项目生产所涉及的区域均已要求采取防渗措施；项目采用花山水库自来水，不使用地下水。
	符合

	30
	土壤环境
	1.倡导新建企业进行土壤及地下水背景值调查
依据生态环境部印发《工矿用地土壤环境管理办法（试行）》，土壤环境污染重点监管单位新、改、扩建项目，应当在开展建设项目环境影响评价时，按照国家有关技术规范开展工矿用地土壤和地下水环境现状调查。
将重点行业企业土壤污染防治相关责任纳入排污许可证实施“一证式”管理。重点监督企业应按照《重点监管单位土壤污染隐患排查指南（试行）》（2021年1月5日发布）要求结合行业特点和生产实际开展排查工作，经排查属于疑似污染地块的，应根据《污染地块土壤环境管理办法》开展土壤环境详细调查，并在此基础上开展风险评估，结合污染地块相关开发利用计划，有针对性地实施风险管控。
2.强化建设项目环评土壤、地下水管理要求
入驻企业需根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）、《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）以及相关行业环评审批原则和具体技术规范要求，在环评阶段按照环境目标的敏感程度、水文地质条件采取分区防渗措施，制定有效的地下水监控方案。
由于土壤污染具有隐蔽性、滞后性、累积性和不可逆性等特点，土壤污染防治措施按照“源头控制、过程防控、跟踪监测”相结合的原则控制。
（1）源头控制措施
规划实施后，企业应从原料和产品储存、装卸、运输、生产过程、污染处理装置等全过程控制各种有毒有害原辅材料、中间材料、产品泄漏（含跑、冒、滴、漏），同时对有害物质可能泄漏到地面的区域采取防渗措施，阻止其进入土壤中，即从源头到末端全方位采取控制措施。保证废气处理、废水处理设施运行良好，可有效降低各污染物对环境的排放，降低大气沉降、地面漫流等对土壤的影响。
可从生产过程入手，在工艺、管道、设备、给排水等方面采取有效的泄漏控制措施，从源头最大限度降低污染物泄漏的可能性和泄漏量，使园区污染物对土壤的影响降至最低，一旦出现泄漏等即可由区域内各企业的各种配套措施进行收集、处置，同时经过硬化处理的地面有效阻止污染物的下渗。
（2）过程控制措施 
从大气沉降、地面漫流、垂直入渗三个途径分别进行控制。
①涉及大气沉降的，规划实施后，园区要求入驻企业针对各类废气污染物采取对应的治理措施，确保污染物达标排放；
②涉及地面漫流途径须设置企业三级防控、储罐围堰、地面硬化等措施；园区入驻企业对于项目事故状态的废水，必须保证在未经处理满足要求的前提下不得流出厂界。
须贯彻“围、追、堵、截”的原则，采取多级防护措施，确保事故废水未经处理不得出厂界。
③涉及垂直入渗污染途径的项目按重点污染防治区、一般污染防治区、简单防渗区分别采取不同等级的防渗措施，一般情况下，应以水平防渗为主。
另外，根据分区防控的要求，评价建议需要建设的土壤污染防治设施，应与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用，并纳入环保“三同时”管理。
（3）跟踪监测
将来入园企业根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018）的要求确定土壤评价等级，并根据等级开展现状的监测和跟踪土壤监测。
对园区新、改、扩建涉重金属重点行业项目进行统筹考虑。新、改、扩建涉重金属重点行业建设项目必须遵循重点重金属污染物排放“减量置换”或“等量替换”的原则，应在本省（区、市）行政区域内有明确具体的重金属污染物排放总量来源。
3.加强退役过程中的土壤污染防治工作
根据《工矿用地土壤环境管理办法（试行）》第十四条有关规定，化工等土壤重点单位拆除涉及有毒有害物质的生产设施设备、构筑物和污染治理设施的，应当按照有关规定，事先制定企业拆除活动污染防治方案，并在拆除活动前十五个工作日报所在地县级生态环境、工业和信息化主管部门备案。
企业拆除活动污染防治方案应当包括被拆除生产设施设备、构筑物和污染治理设施的基本情况、拆除活动全过程土壤污染防治的技术要求、针对周边环境的污染防治要求等内容。重点单位拆除活动应当严格按照有关规定实施残留物料和污染物、污染设备和设施的安全处理处置，并做好拆除活动相关记录，防范拆除活动污染土壤和地下水。拆除活动相关记录应当长期保存。
5.其他防治措施
为了更好地保护规划区及其周边的土壤环境，提出以下几点防治措施：
（1）应坚持引进高新产业、限制落后传统产业；提倡使用清洁能源，园区工业生产尽快实现天然气供应；企业如因生产需要建设锅炉，优先采用天然气锅炉进行生产，从源头上控制和减少SO2和NOX等污染因子的排放。
（2）做好道路两旁绿化工作，选择对污染物吸收能力强的树种作为防护绿地树种，减缓汽车尾气扩散，减小公路扬尘的影响范围。
（3）坚决杜绝污水向周围农田和水体直接排放，实行雨污分流；加强对污水收集、输送和处理设施运行的管理，保证各种污水能经处理后达标排放。
（4）园区尾水管网初步设计阶段确定具体走向及布置时，尽量避免占用基本农田。
（5）对临时堆放的垃圾，材料，产品等，应及时处理，防止扬尘、雨水的冲刷和淋洗，造成污水漫流现象；对生活垃圾应及时收集，运输，处理：条件允许的话，最好能对各种垃圾进行分类收集处理，提高垃圾中有用成分的回收利用率，减少垃圾量，减轻垃圾中转和处理区域的负担以及可能涉及土壤环境的影响。 
（6）关注产业布局的优化，各入驻建设项目应将环境防护距离优化控制在产业组团边界或用地红线以内，避免对规划区外耕地造成污染，保障农用地安全。
（7）规划区管理部门应加强对企业排污的监督管理以及切实保证各种环保措施的及时顺利运行，坚决限制落后传统企业的进入。
（8）规范管理危险废物和固体废物。对产生一般工业固体废物量大、危害大的，以及垃圾、污水处理等相关行业，要求相关企业细化管理台账、申报登记，如实申报转移的固体废物实际利用处置途径及最终去向，并依据相关法规要求公开产生固体废物的类别、数量、利用和处置情况等信息。
	1.项目按照《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）的相关要求进行土壤环境现状调查和监测，根据调查项目所在区域土壤均满足相应的《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）第二类用地筛选值及管控值、《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准》（GB15618-2018）筛选值及管控值；项目所在区域的地下水环境质量满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类水水质要求。
2.项目按照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）、《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》要求采取土壤和地下水的污染防治措施，详见土壤影响评价章节、土壤和污染防治措施。
（1）源头控制措施：公司从原料和产品储存、装卸、运输、生产过程、污染处理装置等全过程控制各种有毒有害原辅材料、中间材料、产品泄漏（含跑、冒、滴、漏），同时对有害物质可能泄漏到地面的区域采取防渗措施，阻止其进入土壤中。保证废气处理、废水处理设施运行良好，有效降低各污染物对环境的排放，降低大气沉降、地面漫流等对土壤的影响。
（2）过程控制措施
从大气沉降、地面漫流、垂直入渗三个途径分别进行控制。
①大气沉降：采用文丘里除雾器+复档除雾器+纤维除雾器对项目吸收塔尾气进行处置，污染物达标排放；
②地面漫流：设置三级防控、储罐围堰、地面硬化等措施；项目设置事故池，可以保证项目事故废水不流出厂界。
③垂直入渗：项目按重点污染防治区、一般污染防治区、简单防渗区分别采取不同等级的防渗措施。
（3）跟踪监测
本项目根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018）判定土壤评价等级为一级，已按一级评价要求开展现状监测和提出土壤跟踪监测要求。
本项目为工业磷酸生产项目，不属于重金属重点行业。
3.项目用地为公司预留工业用地，建有1间锅炉房需拆除，不涉及拆除涉及有毒有害物质的生产设施设备、构筑物和污染治理设施。
4.其他防治措施
（1）本项目主要生产工业磷酸，属于《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）中C2611无机酸制造，对照《产业结构调整指导目录（2024年本）》，属于允许类，符合国家产业政策。
项目所在片区，园区集中供热供汽设施目前尚未铺设；项目开车和事故状态下需要使用锅炉蒸汽，正常运行情况下利用副产蒸汽。由于项目片区天然气管道尚未铺设，自建1台2.5t/h生物质锅炉进行生产。
（2）项目区设有绿地1198.22m2，对厂区环境有一定的改善作用。
（3）坚决杜绝污水向周围农田和水体直接排放，实行雨污分流；加强对污水收集、输送和处理设施运行的管理。
（4）本项目不涉及。
（5）本项目生活垃圾委托园区环卫部门清运、处置。
（6）本项目不涉及环境防护距离。
（7）接受规划区管理部门对本项目排污的监督管理，切实保证各种环保措施的及时顺利运行。
（8）本项目建立固体废物台账，如实申报转移的固体废物实际利用处置途径及最终去向，并依据相关法规要求公开产生固体废物的类别、数量、利用和处置情况等信息。
	符合

	31
	声环境
	入区项目必须确保厂界噪声达标。对各种工业噪声源分别采用隔声、吸声和消声等措施，必要时应增设隔声罩、声屏障等措施，降低噪声对周围环境的影响。严格按照功能区规划安排项目。
	项目生产设备设置在减振基座上，厂区道路两侧设置绿化树木，根据预测，噪声通过距离衰减后在厂界能满足标准；项目噪声污染防治设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。
	符合

	32
	
	园区规划企业项目总平面布置上，应充分考虑高噪设备的安装位置，尽量远离厂界布置，确保厂界噪声达标；同时加强厂区绿化，特别在高噪设备与厂界间合理设置绿化带，利用树木吸声、消声作用，减小工业噪声对厂界环境的影响。
	
	符合

	33
	
	生产设备和辅助设备在选型、采购时考虑使用低噪声、低振动的设备，从源头上控制噪声。
	
	符合

	34
	
	从产业布局着手控制噪声，要按噪声达标距离进行产业布局。各工业企业应尽可能将高噪声设备布置在厂区的中央，以增大噪声的自然衰减的距离，既减少车间噪声对外环境的影响，同时又可减少噪声治理费用。园区内企业应按各噪声源情况，采取合适的噪声污染防治措施，如风机类设备采取消声措施，产生振动的设备采取减振措施，以及车间的隔声、吸声措施。
	
	符合

	35
	
	噪声污染防治设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。
	
	符合

	36
	
	各工厂企业在厂区车间外、厂区道路两侧、厂区围墙内侧均应进行绿化设计，既美化环境，又有降噪、除尘作用。
	
	符合

	37
	固体废物
	建立分类收集系统：分类收集是实现固废处置“减量化、资源化、无害化”的有力保障。分类收集有利于减少固废的运输、处理和处置工作量，提高效率，降低成本。
	新建一般固废贮存间（20m2），暂存收集的炉渣、收尘、废布袋、废包装材料、纯水/软水制备系统废物、絮凝沉淀渣等，暂存时间不得超过1个月，委托有处置能力的公司处置。
新建危废贮存间（10m2），暂存收集的磷酸滤渣、废矿物油等，暂存时间不得超过1年，委托有资质的公司处置。
	符合

	38
	
	至规划末期园区工业固体废物综合利用率应不低于80%；对不能综合利用的一般工业固废，应按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求进行合理、妥善的处理或处置，危险废物应按照GB18597-2023《危险废物贮存污染控制标准》要求进行收集暂存，之后运往曲靖市危险废物处置中心处置或转移至其他持有危险废物经营许可证的单位进行综合利用。
	项目涉及一般固废和危废，暂存于危废贮存间和一般固废贮存间。一般固废贮存间满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》要求；危废贮存间满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求，委托有资质单位进行处置。
	符合

	39
	
	园区应适当引进以主导产业及固废产生量较大产业的固体废物为原料的下游产业，以便形成完善的产业链，使园区内产生的工业固体废物得到最大限度的综合利用。
	项目固体废物产生量较小，对可资源化利用的进行外委利用。
	符合

	40
	
	废旧金属、塑料、废纸箱、包装袋等可以直接回收作为再生资源使用。
	项目产生的塑料、废纸箱、包装袋等收集后直接回收作为再生资源使用。
	符合

	41
	
	园区应加强各企业渣场建设及运营的管理，渣场的建设位置应选择富水性较弱的区域进行建设，并严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的相关规定进行设置，充分采取防渗，防雨淋等措施，避免园区工业固废对周围环境产生影响。
	项目不涉及渣场。
	符合

	42
	
	一般工业固废临时堆场建设应符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求，应建设渗滤液给排水设施，应按第Ⅰ类一般工业固废和第Ⅱ类一般工业固废进行分区，场区周边应建设雨水导流渠。第Ⅱ类一般工业固废处置区还应采取防渗措施，并对渗滤液进行处理。
	项目涉及一般固废，按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》进行管理。
	符合

	43
	
	严格危险废物管理：
1）通过经济和其他政策措施促进企业清洁生产，减少危险废物的产生。把好工业园区的入园门槛，避免生产工艺落后、高污染的排污大户进入园区；企业应积极采用低废、少废、无废工艺，禁止采用《淘汰落后生产能力、工艺和产品的目录》中明令淘汰的技术工艺和设备。对产生的危险废物，必须按照国家有关规定申报登记。
2）企业应建造专用的危险废物贮存设施。危险废物要根据其成分采用符合国家标准的专门容器分类收集。装运危险废物的容器应根据危险废物的不同特性而设计，不易破损、变形、老化，能有效地防止渗漏、扩散。装有危险废物的容器必须贴有标签，在标签上详细标明危险废物的名称、重量、成分、特性以及发生泄漏、扩散污染事故时的应急措施和补救方法。并按照危险废物运输的管理规定进行危险废物运输，减少运输过程中的二次污染和可能造成的环境风险。
3）危险废物的转移应执行《危险废物转移联单管理办法》及其它有关规定的要求，按照国家和地方制定的危险废物转移管理办法对危险废物的流向进行有效控制，禁止在转移过程中将危险废物排放至环境中。
4）生产过程中产生的危险废物，应积极推行生产系统内的回收利用。生产系统内无法回收利用的危险废物，通过系统外的危险废物交换、物质转化、再加工、能量转化等措施实现回收利用。回收利用过程应达到国家和地方有关规定的要求，避免二次污染。
5）对已产生的危险废物，若暂时不能回收利用或进行处理处置的，其产生单位须建设专门的危险废物贮存设施进行贮存，并设立危险废物标志，或委托具有专门危险废物贮存设施的单位进行贮存，贮存期限不得超过国家规定。贮存危险废物的单位须拥有相应的许可证。禁止将危险废物以任何形式转移给无许可证的单位，或转移到非危险废物贮存设施中。危险废物贮存设施应有相应的配套设施并按有关规定进行管理。危险废物的贮存设施应满足相关规范、标准要求。
6）完善危险废物的申报、转移、处置管理机制，掌握园区危险废物源项和流向，按照国家危险废物名录进行分类，严禁将危险废物混入一般工业固体废物进行处置，并严格按国家危险废物转移联单制度将危险废物返回生产厂家综合利用或委托有资质的单位安全处置。
	项目产生的危险废物暂存于危废贮存间，危废贮存间满足《危险废物贮存污染控制标准》中的有关管理要求，设置有分区标识、托盘、集液池和导流沟，并且委托有资质单位进行处置，同时进行申报登记；危险废物按照《危险废物转移联单管理办法》进行转移。
	符合

	44
	
	大力推行循环经济和清洁生产：鼓励工业企业采用清洁原料，节能降耗，从源头减少固废产生量。并大力发展循环经济，促进固废的再利用和资源化，提高工业固废的综合利用率。工业固废首先考虑在企业内部消化，或回用于生产工序或加工生产为副产品；企业内部不能回用的，要考虑在企业间实现综合利用，作为其他企业的生产原料或辅料，最大限度提高区域固废综合利用率，减少固废排放量。
	项目产生的危险废物暂存于危废贮存间，危废贮存间满足《危险废物贮存污染控制标准》管理，设置有分区标识、托盘、集液池和导流沟，并且委托有资质单位进行处置，同时进行申报登记；危险废物按照《危险废物转移联单管理办法》进行转移。
	符合

	45
	
	生活垃圾收处措施：
1）建立并实施垃圾的分类制度及废旧物资回收网络，积极发展废旧物资回收及综合利用产业，配套垃圾减量化产业与垃圾资源开发利用产业的建设，达到实现生活垃圾处置的减量化、资源化、无害化目标。
2）园区产生的生活垃圾可在园区内建立垃圾生活垃圾中转站，加强园区生活垃圾及粪便收集、清运管理，生活垃圾实现日产日清，箱式收集、密闭清运处置。
	项目员工生活垃圾放置于垃圾桶，委托环卫部门清运处置。
	符合
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	生态环境保护措施
	（1）规划化工园区的生态景观建设应遵循“统一协调、循序渐进、功能多样、经济适用”的原则，将生态环境保护与经济发展有机结合起来。
（2）加强生态管理，建立完善的生态环境保护管理体系，在园区开发建设过程中建设部门与环保部门密切配合，制定切实可行的生态环境保护措施。
（3）绿化树种的选择
在规划区的生态防护带、缓冲带减少，应有控制地引进外来树种，在面积较大的绿地，宜将外来树种和乡土树种分别单独群植，有利于做到外来树种与周围生态环境融为一体。种植设计可以尝试树丛、树群方法，多品种集群式栽植，一方面，仿自然群落做到多品种搭配，立体种植，建立植物演替竞争的基础，增加绿地的植物丰富度；另一方面，以植物的量迅速增加绿量，使新建绿地尽快见效。区域内绿化工程应注重选择抗性较强的品种。
（4）道路绿化应同时满足景观、减轻水土流失及消减路面扬尘污染三个方面的要求。
（5）化工园区生态景观建设应与沿河景观区相协调，不应出现视觉上的不延续的情景。
（6）入园项目应根据水土保持法，在建设时编制水土保持方案，并在今后的建设过程中严格落实水土保持方案提出的各项水保措施，减轻因建设引起的水土流失。对于园区内地表裸露且时间短无法利用的土地，应采取切实可行的水土保持措施，防治水土流失。
（7）道路规划时两侧设置绿化带，入园项目严禁占用道路两侧规划的绿化。
	在道路两侧设置了一定面积的绿化带。
	符合
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	环境风险
	企业层面风险防范措施
参照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018），本次评价对园区的入驻企业提出以下要求。
（1）入驻企业的大气环境风险防范措施应结合风险源状况明确环境风险的防范、减缓措施，提出环境风险监控要求，并结合环境风险预测分析结果、区域交通道路和安置场所位置等，提出事故状态下人员的疏散通道及安置等应急建议。
（2）入驻企业的事故废水环境风险防范应明确“单元—厂区—园区”的环境风险防控体系要求，设置事故废水收集（尽可能以非动力自流方式）和应急储存设施，以满足事故状态下收集泄漏物流、污染消防水和污染雨水的需要，明确并图示防止事故废水进入外环境的控制、封堵系统。建议结合入驻企业环境风险预测分析结果，实时监控和启动相应的开发区突发环境事件应急预案。
（3）入驻企业对地下水环境风险防范措施，应重点采取源头控制和分区防渗措施，加强地下水环境的监控、预警，提出事故应急减缓措施。
（4）入驻企业应针对主要风险源，设立风险监控系统，实现事故预警和快速应急监测、跟踪，提出应急物资、人员等的管理要求。
（5）考虑事故触发具有不确定性，入驻企业厂内环境风险防控系统应纳入园区环境风险防控体系，明确风险防控设施、管理的衔接要求。极端事故风险防控及应急处置应结合园区风险防控系统统筹考虑，按分级响应要求及时启动园区环境风险防范措施，实现企业与园区环境风险防控设施及管理有效联动，有效防控环境风险。
（6）入驻企业的选址须符合相应的行业准入条件和卫生防护距离要求，企业的厂区布局设计要严格遵守《建筑设计防火规范》等相关规定，充分考虑总图布置在环保方面的合理性。
	（1）项目结合风险物质、风险源提出了相应的风险防范减缓措施，并提出环境风险监控的相关要求，制定了事故状态下人员的疏散通道等。
（2）项目事故废水设置三级防控措施，项目装置区设置有截排水沟、收集池，储罐区设置有围堰，截排水沟和事故池，此作为项目的第一级防控措施；厂区内设有初期雨水收集池和事故池为第二级防控措施；园区建设的事故池和初期雨水收集池等作为第三级防控措施。
（3）地下水的风险防范措施主要采取源头控制和分区防渗措施，加强对地下水环境的监控、预警，提出相应事故应急减缓措施。
（4）项目在装置区设置有视频监控、火灾预警等监控装置，同时配置相应的应急物资和人员。
（5）项目发生风险事故，应根据风险事故级别，必要时启动园区环境风险防范措施，实现企业与园区环境风险防控设施及管理有效联动。
（6）本项目不涉及行业准入条件和卫生防护距离要求，根据预测，无需设置大气防护距离，项目周边500m范围内不规划居住、商业等配套服务区。
	符合
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	企业总平面布置安全防范措施
企业项目的厂区布局设计要严格遵守《建筑设计防火规范》等相关规定，根据各建筑物的功能、所处位置确定相应的耐火等级，在平面布置上充分考虑罐区与辅助生产区、防爆区和非防爆区之间的防火间距和安全距离，并按国家标准设置安全出口和疏散距离，设计应急救援设施及救援通道、应急疏散，道路布置满足消防、运输要求，并从项目区主导风向、项目场址水文地质条件等角度，充分考虑总图布置在环保方面合理性。
	项目的平面布局考虑了《建筑设计防火规范》等相关规定，项目生产区和罐区满足防火间距和安全距离的要求，同时设置了相应的安全出口和疏散路线，道路布置满足消防、运输要求。
	符合
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	生产技术故障及污染防治处理设施运行事故环境风险防范措施
（1）制定严格的工艺操作规程，加强安全监督和管理，对设备的运行进行实时监控，严格执行生产管理的规章制度和操作规程，对操作工人要加强技术培训，防止工人误操作。
（2）合理安排生产和检修计划，降低设备故障的出现机率，对生产系统容易出现故障的设备要有一定数量的库存设备和备品备件。
（3）设立设备管理信息系统，注重设备状态监测和故障诊断，使设备管理从事后维修和计划维修向预测预报过渡，降低设备突发故障率，避免重大事故发生。
（4）企业内部要加强污水处理站的管理，确保污水处理设施的正常运行；按照相关国家标准和规范要求设计和建设行之有效的围堰、防火堤、事故应急池、雨污切换阀等环境风险防控设施，具备有效防止泄漏物、消防水、污染雨水等扩散到外部环境时的收集、导流、拦截、降污能力。企业污水处理站应建立事故应急池，当发生污水处理设施事故时，可临时将废水排入应急池中，并立即停止生产，抢修污水处理设施，待污水处理设施恢复正常运行后再恢复生产，杜绝废液直接外排。
（6）加强对园区危化品信息库、风险源数据库及水质污染扩散模型的建设，确保在平时能采取有针对性的风险防控措施，在事故状态下能对事态的发展、影响进行快速准确地判断、评估，从而采取科学合理的应对措施。
	（1）建设单位制定严格的工艺操作规程，加强安全监督和管理，对设备的运行进行实时监控，严格执行生产管理的规章制度和操作规程，对操作工人要加强技术培训，防止工人误操作；
（2）项目对生产中的泵设有备用泵；
（3）定期检查生产设备，对设备进行维护；
（4）项目所在装置区设置截排水沟、罐区设置围堰，公司全厂设有初期雨水收集池和事故池，对事故废水、废液、雨水进行收集；对事故废水、废液、雨水进行收集，以上废水、废液、雨水收集后排至公司已建的综合废水处理站进行处理。
（6）项目事故状态下的废水、废液、雨水可全部收集，对地表水影响较小。
	符合
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	突发环境事故造成的环境敏感目标危害的环境风险防范措施
（1）对可能造成突发环境事故的企业加强环境风险管理、采取环境风险防范措施，是杜绝、避免或降低突发环境事故造成的生态敏感目标危害事故风险的最有效办法。
（2）对可能造成突发环境事故的企业的选址要远离环境敏感目标，保证足够的安全防护距离。
（3）各企业废水在发生事故排放时，应立即停止生产并截流，及时地将废水储存于事故应急池中，并及时检修污水处理措施，防止未处理的废水直接排入园区污水管网增加园区污水处理厂处理负荷。园区应采取有效的防止废水污染地表水的风险防范措施。
（4）对可能造成突发环境事故的企业，其选址要远离生态敏感目标，保证足够的安全防护距离。
	（1）项目采取的风险防范措施详见后文环保措施章节。
（2）（4）项目距离最近的保护目标为东北侧1315m的十里铺，距离较远。
（3）项目已经制定相应的风险防范措施，发生事故时，立即将泄漏物料、消防废水和雨水收集截流进入初期雨水和事故池，再分批进入公司现有的综合废水处理站进行处理。
	符合
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	自然灾害下突发环境事故造成的环境敏感目标危害的环境风险防范措施。
（1）园区内各企业应对所属区域内易受自然灾害突发事件影响的危险源、危险区域进行调查、登记、风险评估，对发现的隐患投入资金进行治理。
（2）各企业新建项目从本质安全设计入手，满足合规的设防标准，从预防的角度建设或避免自然灾害和突发事件产生的不利影响。
	（1）项目对项目区内的危险源、危险区域进行分析调查、登记、风险评估，并配置相应的风险防范措施和应急物资。
（2）项目满足《建筑设计防火规范》等相关规定。
	符合
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	危险化学品运输过程环境风险防范措施：
（1）运输车辆必须是专用车或经有关部门批准使用符合安全规定的运载工具，并符合相关要求；运输车辆、储罐及管道进行定期的维护和检查，防患于未然，保持槽车和储罐及管道良好的工作状态，保证接地正常。
（2）一旦发现事故，驾驶人员、押运人员应立即向当地有关部门和公司应急处置小组报告事故发生地点、说明事故情况、危险货物品名、危害及应急措施，现场采取一切可能的警示措施，积极配合有关部门进行处置。
（3）发生行车事故后，驾驶员必须保护事故现场，等待公安交通管理部门的处理，立即熄火并关闭电源，拉紧手制动，确定汽车罐（槽）车不能移动。押运员和驾驶员不能同时离开汽车罐（槽）车。
（4）发生储罐破裂，有紧急切断装置的槽车应立即关闭紧急切断阀门止漏。如无法通过上述措施止漏，则及时通知当地公安、交通、消防等部门、公司应急预案领导小组。且公司应立即启动应急预案。
（5）紧急停靠道路交通允许范围内，尽可能选取空旷无人的地区。
	项目运输的车辆采用专门的车辆运输，并定期对车辆进行维护和检查；
对车辆运输人员进行培训，一旦发生事故，驾驶人员、押运人员应立即向当地有关部门和公司应急处置小组报告事故发生地点、说明事故情况、危险货物品名、危害及应急措施，现场采取一切可能的警示措施，积极配合有关部门进行处置；
发生行车事故后，驾驶员必须保护事故现场，等待公安交通管理部门的处理，立即熄火并关闭电源，拉紧手制动，确定汽车罐（槽）车不能移动。押运员和驾驶员不能同时离开汽车罐（槽）车。
（4）发生储罐破裂，有紧急切断装置的槽车应立即关闭紧急切断阀门止漏。如无法通过上述措施止漏，则及时通知当地公安、交通、消防等部门、公司应急预案领导小组。且公司应立即启动应急预案。
（5）紧急停靠道路交通允许范围内，尽可能选取空旷无人的地区。
	符合
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	危险化学品储存及使用过程环境风险防范措施
为避免危险化学品对环境和人体产生危害，本次评价对危险化学品的装卸、储存提出如下环境风险防范措施：
（1）危险化学品的使用要严格按照《危险化学品安全管理条例》《工作场所安全使用化学危险品规定》等法律法规，对所使用的危险化学品的安全使用、储存、运输、装卸等相应规定进行。
（2）有毒有害液体危险品储罐区设置围堰、导流沟及事故应急收集池，围堰、导流沟、收集池需用防渗、防漏材料修筑，并定期检查，收集池的容积须大于灌区内最大罐的容积。事故废水必须经处理达标后才能外排。
（3）对危险化学品安置和危险废弃物处理，规划区域内各企业要严格执行安全生产的要求，杜绝事故性排放事件的发生；合理布局危险化学品的存储堆放场地，设立明显标志，制定《危险化学品管理规定》和安全预案。
（4）危险品库房的储存要求：库房结构完整、干燥、通风良好；仓库应远离居民区和水源；商品避免阳光直射、暴晒，远离热源、电源、火源；库房地面、门窗、货架应经常打扫，保持清洁；对散落的物品和库区的杂草及时清除；用过的工作服、手套等用品必须放在库外安全地点，妥善保管或及时处理。
（5）对有毒有害物质爆炸、火灾引起的破坏，可以通过合理布局事故源，设置一定宽度绿化隔离带等措施减少爆炸或火灾直接带来的损失。
（6）在规划区内设置必要的消防栓和消防管网；在贮罐区设置了泡沫消防设施及喷淋水系统；在易燃易爆车间和生产岗位及库房配备必要的消防器材及消防工具。严格执行各有关建筑物的防火间距，经常检查危险品贮藏情况，及时消除事故隐患。易燃易爆物质和危险化学品运输要按照国家有关规定的要求执行，加强运输车辆的检修和保护，提高驾驶人员的驾驶技术和责任心。
（7）减少贮存量，减少贮存和工艺过程中堆存的危险品；选用危险性原材料贮存大量减少，只生产少量的中间危险性产品的生产工艺；尽量将分批生产改为连续反应系统。
（8）改进工艺和贮存条件。改进工艺，降低生产温度和压力；危险品加工中将易燃溶剂液体改为气体；危险气体贮存中将压缩气态改为冷冻液态；贮存运输用多少次小规模完成等。
（9）针对涉及化学品制备的企业，应以实现达标排放和满足应急处置为原则，建立污染源头、过程处理和最终排放的“全过程防控”机制。
第一级防控措施是设置装置区围堰和罐区防火堤，构筑生产过程中环境安全的第一层防控网，使泄漏物料切换到处理系统，防止污染雨水和轻微事故泄漏造成的环境污染；
第二级防控措施是在产生剧毒或者污染严重污染物的装置或厂区设置事故缓冲池，切断污染物与外部的通道、导入污水处理系统，将污染控制在厂内，防止较大生产事故泄漏物料和污染消防水造成的环境污染；
第三级防控措施是在进入污水处理厂终端建设终端事故缓冲池，作为事故状态下的储存与调控手段，将污染物控制在区内，防止重大事故泄漏物料和污染消防水造成的环境污染。
装置较少或装置较集中的企业，第二级和第三级防控措施可以合并实施。
（10）安装危险品泄漏自动报警等安全监控设施等。
	（1）项目涉及的危险化学品使用过程严格按照《危险化学品安全管理条例》和《工作场所安全使用化学危险品规定》进行；
（2）项目储罐区设置围堰、导流沟及事故槽，围堰、导流沟、事故槽需用防渗、防漏材料修筑，并定期检查，事故槽的容积须大于罐区内最大罐的容积，事故废水由公司现有的综合废水处理站进行处理。
（3）项目罐区、装置区和危废贮存库设置明显标志，同时制定《危险化学品管理规定》和安全预案。
（4）项目不涉及危险品库房。
（5）项目所在区域装置区、罐区等均设置有环形道路，道路两侧均设置有绿化带。
（6）项目装置区和罐区均设置了消防和消防管网；在贮罐区要求设置泡沫消防设施及喷淋水系统，配备必要的消防器材及消防工具；
（7）项目原料黄磷临时暂存，生产为连续反应系统。
（8）项目不涉及易燃溶剂液体，不涉及危险气体贮存；
（9）项目装置区设置有截排水沟、收集池，储罐区设置有围堰，截排水沟和收集池，此作为项目的第一级防控措施；厂区内设有初期雨水收集池和事故池为第二级防控措施；园区建设的事故池和初期雨水收集池、南盘江河道设置的临时拦截坝作为第三级防控措施。
（10）生产装置区和罐区安装物料泄漏检测自动报警装置。
	符合

	54
	
	环境风险应急预案
园区内所有入驻企业应严格按照《云南省企业事业单位突发环境事件应急预案指导目录和编制要点》开展应急预案的编制、评估、发布、备案、演练工作，配备相应的应急设施与物资。
	项目后期按照《云南省企业事业单位突发环境事件应急预案指导目录和编制要点》开展应急预案的修编、评估、发布、备案、演练工作，配备相应的应急设施与物资。
	符合

	55
	其它措施
	1.曲靖高新技术产业开发区花山化工园区开发中应尽量合理调配土地资源，提高土地节约集约利用水平，减少土壤污染；按的分期建设规划时序，使用一片、平整一片，避免全面开花而造成土地的闲置和浪费，同时需保护好表土层，以作为工业集中化工园区绿化和生态恢复用土；园区建设时必须严格按照规划范围建设，不得随意扩宽用地范围，不可占用基本农田；严格控制建设用地总量和建设用地指标，限制建设项目使用林地审批，加强对山水林田湖草等自然生态系统的保护和修复；在园区规划实施过程中，各个入驻项目必须严格按照土地管理相关要求办理土地手续后才可建设，用地未经批准，不得实施。
2.入园“两高”项目均需落实区域削减要求，按照《关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知》要求，依据区域环境质量改善目标，制定配套区域污染物削减方案，采取有效的污染物区域削减措施，腾出足够的环境容量。
3.入园项目环境影响评价过程中应将碳排放影响评价纳入环境影响评价体系，衔接落实有关区域和行业碳达峰行动方案，统筹开展污染物和碳排放的源项识别、源强核算、减污降碳措施可行性论证及方案比选，提出协同控制最优方案。
4.园区内部涉及化工、焦化、危险废物处置等行业企业拆除生产设施设备、构筑物和污染治理设施，要事先制定残留污染物清理和安全处置方案。
5.本次规划获准实施五年后，园区应开展环境影响跟踪评价，对规划实施阶段环境影响进行调查评价，评估规划采取对策和措施的有效性，对规划后续实施内容提出优化调整建议或减轻不良生态环境影响的对策和措施。
	1.本项目位于曲靖高新技术产业开发区花山化工园区，为工业用地。
2.根据《关于印发云南省高耗能高排放项目管控方案贯彻落实责任清单的通知》（云发改资环〔2025〕547号）以及《曲靖市沾益区发展和改革局关于项目不纳入“两高”项目管理的情况说明》，本项目不属于高污染高耗能行业，无需配套区域消减方案，项目总量由沾益区政府统筹分配。
3.项目已将碳排放影响评价纳入环境影响评价体系，统筹开展污染物和碳排放的源项识别、源强核算、减污降碳措施可行性论证。
4.项目后期服务期满拆除时要事先制定残留污染物清理和安全处置方案。
5.项目投产后，按照要求对项目开展环境影响跟踪评价，评估规划采取对策和措施的有效性，对规划后续实施内容提出优化调整建议或减轻不良生态环境影响的对策和措施。
	符合


根据上表分析，本项目与《曲靖高新技术产业开发区花山化工园区总体规划修编（2023-2035年）（调整）环境影响报告书》相符。
本项目与曲靖市生态环境局关于《曲靖高新技术产业开发区花山化工园区总体规划修编（2023-2035年）（调整）环境影响报告书》审查意见的函（曲环函〔2024〕39号）符合性分析见表1-5。
表1-5与“曲环函〔2024〕39号”文相关要求的符合性分析一览表
	序号
	曲环函〔2024〕39号文相关要求
	本项目情况
	符合性

	1
	（一）坚持生态优先、绿色发展。贯彻绿色低碳高质量发展理念，加强与区域国土空间规划、生态环境分区管控要求的衔接，进一步优化功能布局、产业结构和实施时序，提升煤、硅、锂产业链绿色低碳发展水平，发挥曲靖高新技术产业开发区对化工园区产业发展的支撑和服务功能，推进煤硅锂产业固体废物和园区废水在曲靖高新技术产业开发区内实施综合利用，提高固体废物、废水综合利用率。产业开发应符合国家产业政策和相关规划，按照《中共中央 国务院关于加快经济社会发展全面绿色转型的意见》《化工园区建设标准和认定管理办法（试行）》《云南省推动重点产业园区高质量发展若干政策措施》《云南省“十四五”制造业高质量发展规划》等要求推进《规划》实施，引导园区低碳化、绿色化、循环化发展。
	项目位于曲靖高新技术产业开发区花山化工园区，满足《曲靖市生态环境分区管控动态更新方案（2023年）》（曲环通〔2024〕36号）曲靖市高新区重点管控单元相关要求；
项目符合《曲靖高新技术产业开发区花山化工园区总体规划修编（2023-2035年）（调整）》；符合产业政策。
	符合

	2
	（二）严格保护生态环境，优化《规划》布局。进一步优化园区空间布局，加强空间管控，加大对环境敏感区的保护力度，严禁不符合管控要求的各类开发和建设活动。
化工项目布局应执行《长江经济带发展负面清单（试行，2022年版）》《云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则（试行，2022年版）》等相关规定和产业布局规划。落实大气环境高排放重点管控区、水环境工业污染重点管控区、建设用地污染风险重点管控区控制要求，现有高耗低能产业应按照《高耗能行业重点领域节能降碳改造升级实施指南（2022年版）》确定的工作方向和目标，有序推进节能降碳改造升级，开展环保设施的提标改造；按照《云南省人民政府办公厅关于推动落后和低端低效产能退出的实施意见》（云政办发〔2022〕17号）相关要求，依法依规做好能耗、环保、质量、安全不达标和生产不合格产品等落后产能的关停退出工作。严格执行园区规划提出的居民搬迁方案，工业用地与周边居民区等敏感区设置绿化隔离带，留出必要的防护距离，缓解敏感区和工业布局距离较近的布局性环境风险问题。
	本项目位于曲靖高新技术产业开发区花山化工园区，满足《曲靖市生态环境分区管控动态更新方案（2023年）》（曲环通〔2024〕36号）中曲靖市高新区重点管控单元相关要求；
项目建设满足《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》《云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则（试行，2022年版）》等相关规定要求；不属于能耗、环保、质量、安全不达标和生产不合格产品等关停的落后产能；项目用地为园区规划范围内工业用地，不存在居民点搬迁等情形。
	符合

	3
	（三）严守环境质量底线，严控污染排放。根据生态环境分区管控、国家和云南省有关大气污染防治的相关要求，严格执行园区大气污染物总量管控要求，合理确定产业规模、布局、建设时序。入驻企业应采用先进的生产工艺路线、装备、清洁能源与原料，“两高”行业能效指标达到标杆水平，物耗、水耗及大气污染物排放水平等应达到国内先进水平，制定并实施主要污染物区域削减方案，严格主要污染物区域削减替代，从源头控制污染物的产生。采用先进高效的污染防治措施，重点做好外排废气中颗粒物削减、脱硫脱硝、酸性废气、异味等特征污染物减排和新污染物管控工作。
高度重视花山化工园区废水收集、处理、回用、排放的环境管理。全面建设初期雨水收集处理系统，实施“雨污分流”“两高”项目后期雨水排放应满足《地表水环境质量标准》（GB3838）Ⅲ类水标准要求。加快污水处理、中水回用等基础设施建设，加大中水回用力度。入驻企业水资源重复利用率达到91%以上，做好入驻企业废水纳管管理，严格污水处理设施入河水质管控，确保南盘江水质稳定达标。严格水文地质、工程地质勘察，调查明确园区内岩溶发育情况，按照《地下水管理条例》规定完善园区地下水分区管控，做好地下水污染防治和监控，按相关规范要求采取针对性防渗措施，确保区域地下水安全。高度重视周边居民饮用水安全，项目布局不得影响居民饮用水安全。
将土壤污染防治工作纳入园区规划及相关环境保护规划，采取有效预防措施，防止、减少土壤污染。重视污染物通过大气-土壤-地下水等环境介质跨相输送、迁移和累积过程及影响，确保满足土壤环境管控要求。
危险废物须按规定严格管控，积极推进工业固体废物综合利用，确实需要暂存或安全填埋处置的，暂存（处置）场的选址建设必须按照相关要求严格落实污染防治措施。
按照国家关于做好碳达峰碳中和工作的政策要求，编制园区碳排放与污染排放融合清单，积极开展园区减污降碳协同管控，推广园区能源梯级利用等节能低碳技术。做好产业布局、结构调整、节能审查与能耗双控的衔接，推动园区绿色低碳发展。待碳达峰规划、行业碳达峰规划发布后，园区碳排放管理相关要求从其规定执行。
	本项目属于曲靖市重点管控单元中的“曲靖市高新区重点管控单元”，符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，符合《曲靖市生态环境分区管控动态更新方案（2023年）》（曲环通〔2024〕36号）要求；项目在核定的总量范围内进行排污；项目符合《曲靖高新技术产业开发区花山化工园区总体规划修编（2023-2035年）（调整）》；项目清洁生产属于国内先进水平，根据《关于印发云南省高耗能高排放项目管控方案贯彻落实责任清单的通知》（云发改资环〔2025〕547号）以及《曲靖市沾益区发展和改革局关于项目不纳入“两高”项目管理的情况说明》，本项目不属于高污染高耗能行业，项目总量由沾益区政府统筹分配。
项目所在厂区实行雨污分流，初期雨水经初期雨水收集池收集后进入公司综合废水处理站处理满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后排入园区污水管网；项目场地后期雨水通过雨水排放口排入园区雨水管网；项目蒸汽冷凝水经收集后用作循环水池外加水；软水制备废水、纯水制备废水、冷却水循环水强排污水经絮凝沉淀处理后排入园区污水管网，黄磷暂存槽水封废水由现有综合废水处理站处理后外排园区污水管网，生活污水经化粪池预处理后外排园区污水管网，外排废水经园区污水管网收集进入花山片区南部污水处理厂处理，设备清洗废水回用于生产。
项目生产装置区和罐区、初期雨水和事故池等均进行了防渗，同时设置了跟踪监测方案，定期跟踪监测，可确保地下水安全。
根据土壤的大气沉降预测，项目产生的废气对土壤影响较小，地面漫流和垂直扩散对土壤影响较小；项目危废暂存于危废贮存库，委托有资质单位进行处置。
项目编制了碳排放环境影响评价章节，对碳排放进行了相应的分析。
	符合

	4
	（四）严格环境准入，加强污染源头防控。落实蓝天、碧水、净土保卫战有关管控要求，系统开展园区环境综合治理，妥善解决园区突出环境问题。加强“两高”行业生态环境源头防控，引进项目的生产工艺、设备、污染物排放和资源利用等，应达到清洁生产国内先进水平。推进技术研发型、创新型产业发展，提升产业的技术水平和园区的绿色低碳化水平。园区招商引资、入园项目环评审批应严格执行生态环境管控分区和环境准入要求，要以园区的资源环境承载能力为基础，充分论证、有序发展，严禁引进工艺装备落后，不符合污染物排放总量控制要求的企业。
	项目废气排放采取相应的处置措施，排放总量执行大气污染物总量管控要求；本项目采用先进的生产工艺和设备，能源使用电能、水蒸气，从源头上控制了污染物的产生；根据清洁生产分析，本项目能达到国内清洁生产先进水平。
	符合

	5
	（五）严控环境风险，保障环境安全。建立健全区域环境风险防范和生态安全保障体系。加强园区内易导致环境风险的有毒有害和易燃易爆物质的生产、使用、贮运等管理，统筹考虑区内污染防治、生态恢复与建设、环境风险防范、环境管理等事宜。
强化园区危险化学品储运的环境风险管理，制定建立园区事故废水三级防控措施，强化环境监测与预警能力建设、环境风险应急与防范措施，建立应急响应联动机制和风险防控体系并编制应急预案，防范环境风险，避免事故废水排入园区外水体，保障区域环境安全。
	要求项目编制突发环境事件应急预案并备案，并严格落实突发环境事件应急预案要求及应急演练，配备应急物资，加强与园区应急预案的衔接，防范环境风险，避免事故排放，保障区域环境安全。
	符合

	6
	（六）完善监测网络，强化环境质量管控。根据园区功能分区、产业布局、重点企业分布、特征污染物的排放种类和状况、环境敏感目标分布等情况，统筹安排环境监测监控网络建设。园区应设置环境空气自动监测站，做好区内大气、地表水、地下水、土壤等环境的长期跟踪监测与管理，督促排污企业落实自行监测责任。根据监测结果、实际环境影响、不良环境影响减缓措施的有效性等提出完善环境管理方案并适时优化调整《规划》。
	根据本项目具体情况，结合相关技术指南、标准政策等，针对项目大气、地下水、土壤环境设置了长期跟踪监测与管理计划。同时对废气、噪声等也设置了污染源监测计划。
	符合

	7
	（七）健全环保基础设施，强化污染集中治理。推进园区环保基础设施建设，促进区域环境质量持续改善。加快建设配套的污水处理厂和再生水水厂，并同步建设污水管网、雨水管网及中水回用管网。做好“雨污分流”“清污分流”，做好废水及污染雨水收集处理、强化中水回用。督促园区企业加强废气、废水、噪声、固废等环保设施建设和运行管理。
	项目所在厂区实行雨污分流，初期雨水经初期雨水收集池收集后进入公司综合废水处理站处理，处理后排入园区污水管网，项目场地后期雨水通过雨水排放口排入园区雨水管网；项目蒸汽冷凝水经收集后用作循环水池外加水；软水制备废水、纯水制备废水、冷却水循环水强排污水经絮凝沉淀处理后排入园区污水管网，黄磷暂存槽水封废水由现有综合废水处理站处理后外排园区污水管网，生活污水经化粪池预处理后外排园区污水管网，外排废水经园区污水管网收集进入花山片区南部污水处理厂处理，设备清洗废水回用于生产。
	符合

	8
	（八）依法披露环境信息，畅通公众参与平台。依法披露园区、企业环境信息，加强与周边公众的沟通，主动接受社会监督，妥善处理好园区建设与居民搬迁安置工作，及时解决公众关心的环境问题，满足公众合理的环境诉求。
	本项目按照要求，设置了信息公开制度，定期对项目的排污情况进行公示，接受社会监督；项目不涉及拆迁。
	符合

	9
	（九）《规划》在实施范围、适用期限、规模、结构和布局等方面进行重大调整或者修订的，应重新编制环境影响报告书。《规划》实施过程中，园区应按要求适时开展环境影响跟踪评价工作，编制跟踪评价报告，并将评价结论报告相关生态环境主管部门
	项目后期在实施范围、规模、结构和布局等方面进行重大调整或者修订的，重新编制环境影响评价报告书，项目在投产一定时间后应对项目进行环境影响后评价，并将评价结论报告相关生态环境主管部门。
	符合

	10
	拟入园区建设项目，应结合《报告书》提出的指导意见做好环境影响评价工作，落实《报告书》提出的要求，加强与规划环评的联动，重点开展大气污染物、水污染物允许排放量测算和周边大气环境影响、环境风险可接受论证、污废水不外排或纳管可行可靠性论证、环保措施可行性论证等内容，强化环境监测和环境保护相关措施的落实。对符合规划环评环境管控要求和生态环境准入清单的具体建设项目，其环评文件中选址、环境现状调查与评价结果仍具有时效性时，建设项目相应环境影响评价内容可结合实际情况予以简化。
	项目目前正在进行环境影响评价，同时对大气环境、地表水环境、地下水环境、土壤环境和环境风险进行预测和评价，环保措施进行可行性论证，提出了相应的环境监测计划。
	符合


根据上表分析，本项目与云南省生态环境厅关于《曲靖高新技术产业开发区花山化工园区总体规划修编（2023-2035年）（调整）环境影响报告书》审查意见的函（曲环函〔2024〕39号）要求相符。
⑤与《曲靖市国土空间总体规划（2021—2035年）》的符合性分析
2024年3月29日，云南省人民政府以云政复〔2024〕14号批复了《曲靖市国土空间总体规划（2021-2035年）》。《曲靖市国土空间总体规划（2021-2035年）》（以下简称《规划》）是曲靖市空间发展的指南、可持续发展的空间蓝图，是各类开发保护建设活动的基本依据，请认真组织实施。曲靖市是我省第二大城市和第二大经济体，是滇中城市群的重要组成部分。《规划》实施要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，认真落实习近平总书记考察云南重要讲话精神，锚定“3815”战略发展目标和发展壮大资源经济、园区经济、口岸经济重点任务，完整、准确、全面贯彻新发展理念，坚持以人民为中心，统筹发展和安全，促进人与自然和谐共生，努力建成先进制造基地、高端食品基地、城乡融合发展示范区和云南省域副中心城市。
《规划》构建“三区一核、一主一副”的市域国土空间开发保护格局。严格保护耕地，夯实粮食安全基础，以乌蒙山区、中部坝区、东南槽区3个农产品主产区为主体，优化高原特色农业产业布局，保障重要农产品供给。筑牢生态安全格局，保育以珠江源为核心的生态系统，实施牛栏江、金沙江、南盘江、北盘江水系流域生态修复，推动石漠化治理，持续推进山水林田湖草一体化治理和历史遗留废弃矿山等生态修复，维护区域生态安全，提升生态服务功能。构建等级合理、协调有序的城镇体系，加快建设云南省域副中心城市，打造滇中城市群重要增长极，推动“麒沾马”一体化城市主中心和宣威副中心协同发展，促进城镇空间集约高效。引导产业和人口集聚发展，优先保障绿色硅光伏、绿色铝精深加工、新能源电池等重点产业空间，支撑经济社会高质量发展。
本项目位于曲靖高新技术产业开发区花山化工园区总体规划修编（2023-2035年）（调整）中的综合化工区，用地属于三类工业用地，项目为工业磷酸生产，符合《曲靖高新技术产业开发区花山化工园区总体规划修编（2023-2035年）（调整）》中产业规划要求。符合《曲靖市国土空间总体规划（2021-2035年）》要求。
⑥与《曲靖市沾益区国土空间总体规划（2021-2035年）》的符合性分析
根据2024年5月27日曲靖市人民政府发布的《关于曲靖市沾益区国土空间总体规划（2021-2035年）的批复》，《曲靖市沾益区国土空间总体规划（2021—2035年）》（以下简称《规划》），《规划》是曲靖市沾益区可持续发展的空间蓝图，是各类开发保护建设活动的基本依据。
《规划》以融入全局协调发展、底线约束绿色发展、创新驱动引领发展、城乡统筹共享发展为原则，以先进制造基地、珠江源生态环境示范区、城乡融合示范区为战略定位，规划2025年发展目标为先进制造基地、城乡融合示范区、珠江源生态环境示范区的建设取得重大进展，生态引领、创新驱动、幸福宜居、安全和谐的珠江源山水名城建设取得突破。2035年先进制造基地、城乡融合示范区、珠江源生态环境示范区的建设基本完成，生态引领、创新驱动、幸福宜居、安全和谐的珠江源山水名城建设完善。
规划提出构建以“5+3”产业为重点的现代化产业体系，坚持任务项目化、项目清单化、清单具体化，围绕“5+3”产业发展目标，统筹调配要素资源向重点产业集聚、集中优势资源保障重点项目建设，其中5个支柱产业集群包括：新型煤化工产业集群、绿色铝精深加工产业集群、有机硅新材料产业集群、新能源电池产业集群、劳动密集型产业集群。
规划形成“一园三片区”发展格局，明确各片区发展定位。以“一园三片区”为核心，即沾益区产业园和花山、白水、城西三个片区，加强园区辐射带动作用，形成产城互动发展的良好局面，通过划定城镇开发边界，保障产业建设项目的用地空间。其中花山片区以化工新材料为主，发展新能源电池材料、绿色硅、化工及冶金相关配套产业。
本项目用地属于规划一园三片中的花山片区，项目为工业磷酸生产，符合曲靖市沾益区国土空间总体规划的“化工新材料”产业规划要求，故本项目与《曲靖市沾益区国土空间总体规划（2021-2035年）》相符。
⑦项目与《云南省主体功能区规划》符合性分析
《云南省主体功能区规划》按不同区域的资源环境承载力、现有开发密度和未来发展潜力划分主体功能区，逐步形成人口、经济、资源环境相协调的空间开发格局，将云南省划分为重点开发区域、限制开发区域和禁止开发区域3类主体功能区。《云南省主体功能区规划》规定的限制开发区主要指关系全省农产品供给安全、生态安全，不应该或不适宜进行大规模、高强度工业化和城镇化开发的农产品主产区和重点生态功能区。限制开发区也可发展符合主体功能定位、当地资源环境可承载的产业。禁止开发区域指依法设立的各级各类自然文化资源保护区域，以及其他禁止进行工业化和城镇化开发、需要特殊保护的重点生态功能区。规划中禁止开发区域包括自然保护区、世界遗产、风景名胜区、森林公园、城市饮用水水源保护区、湿地公园等。
本项目为工业磷酸生产项目，位于曲靖高新技术产业开发区花山片区，根据《云南省主体功能区规划》，详见附图9，沾益区为云南省主体功能区中规定的集中连片重点开发区域，不在限制开发区域和禁止开发区域内。因此，本项目的建设符合《云南省主体功能区规划》要求。
⑧项目与《云南省生态功能区划》的符合性分析
根据《云南省生态功能区划》，项目区生态功能为Ⅲ4-4牛栏江、南盘江上游岩溶山原水源涵养生态功能区，所在区域主要生态特征为地貌以石灰岩山原为主，大部分地区的年降雨量在1000-1200毫米，主要植被类型为云南松林，生长较差。主要土壤类型为黄棕壤和红壤。该区主要生态问题为土地垦殖过度、森林退化严重，生态环境敏感性为石漠化高中度敏感、土壤侵蚀中度敏感。区域保护措施与发展方向严格退耕还林，加大封山育林的力度，调整产业结构，提高森林的数量和质量。
本项目位于曲靖高新技术产业开发区花山片区，根据工业园区规划，项目占地均为三类工业用地，对生态环境的破坏较小，因此项目建设符合区域生态环境功能规划，详见附图10。
⑨与《珠江流域云南规划区水污染防治规划》的符合性分析
根据《珠江流域云南规划区水污染防治规划》提出，南盘江污染防治规划的主要指导思想是以改善流域水环境质量、维护水生生态平衡、协调流域社会经济与环境协调持续发展为目标，突出饮用水源地保护，根据各地社会经济发展的需要和水污染物防治的实际需要，制定水污染物总量控制方案，提出水污染防治措施。
本项目位于曲靖高新技术产业开发区花山片区，属于珠江流域南盘江上游，项目所在厂区实行雨污分流，初期雨水经初期雨水收集池收集后进入公司综合废水处理站处理，处理后排入园区污水管网，项目场地后期雨水通过雨水排放口排入园区雨水管网；项目蒸汽冷凝水经收集后用作循环水池外加水；软水制备废水、纯水制备废水、冷却水循环水强排污水经絮凝沉淀处理后排入园区污水管网，黄磷暂存槽水封废水由现有综合废水处理站处理后外排园区污水管网，生活污水经化粪池预处理后外排园区污水管网，外排废水经园区污水管网收集进入花山片区南部污水处理厂处理，设备清洗废水回用于生产。
项目符合《珠江流域云南规划区水污染防治规划》要求。
（3）与曲靖市生态环境分区管控要求的符合性分析
为深入贯彻落实《中共中央 国务院关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的意见》（中发〔2018〕17号）、《云南省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（云政发〔2020〕29号）文件精神，全面实施生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单（以下简称：“三线一单”），2021年7月30日，曲靖市人民政府出台了《曲靖市人民政府关于印发曲靖市“三线一单”生态环境分区管控实施方案的通知》（曲政发〔2021〕27号）。2024年7月15日，曲靖市生态环境局印发《曲靖市生态环境分区管控动态更新方案（2023年）》（曲环通〔2024〕36号）。
根据《曲靖市生态环境分区管控动态更新方案（2023年）》（曲环通〔2024〕36号），依据生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线等调整情况，结合全市经济社会发展和生态环境保护实际，更新调整优先保护、重点管控、一般管控三类环境管控单元，分区分类实施精细化管控。更新后，全市共划定91个环境管控单元。其中，优先保护单元27个，重点管控单元55个，一般管控单元9个。
项目位于曲靖高新技术产业开发区花山片区，根据云南省生态环境分区管控公共服务查询平台的查询结果，项目占地范围内涉及生态环境分区管控单元为曲靖市高新区重点管控单元（管控单元编码：ZH53030320001），缓冲300m涉及的生态环境分区管控单元为沾益区一般生态空间优先管控单元（管控单元编码：ZH53030310002），沾益区农业农村面源污染重点管控单元（管控单元编码：ZH53030320004），详见图1，项目与《曲靖市生态环境分区管控动态更新方案（2023年）》（曲环通〔2024〕36号）的符合性分析见表1-6。
[image: 管控单元截图20260924]
图1  项目涉及的管控单元图示图
表1-6项目与《曲靖市生态环境分区管控动态更新方案（2023年）》（曲环通〔2024〕36号）的相关内容符合性分析一览表
	相关内容
	本项目情况
	是否符合

	曲靖市高新区重点管控单元（ZH53030320001）
	（一）空间布局约束
	1.园区现有企业在符合行业发展规划、产业布局和产业政策等要求的前提下开展节能降耗、治污减排、提升生产工艺技术装备等方面的技术改造，进一步降低污染物排放。
	本项目主要生产工业磷酸，符合园区行业发展规划、产业布局和产业政策等。
	符合

	
	
	2.花山片区、白水片区现有煤化工、钢铁、建材、有色金属冶炼等“两高”产业严格执行国家有关产能削减或替代方案，其中属于落后低端、低效产能的应依法依规有序退出。
	本项目主要生产工业磷酸，根据《关于印发云南省高耗能高排放项目管控方案贯彻落实责任清单的通知》（云发改资环〔2025〕547号）以及《曲靖市沾益区发展和改革局关于项目不纳入“两高”项目管理的情况说明》，本项目不属于高污染高耗能行业，项目涉及总量的污染物为二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、五氧化二磷、砷、氟化物等，后期在营运过程中严格按照核发的总量进行排污；项目总量由沾益区政府统筹分配。
	符合

	
	
	3.白水片区不新增煤化工企业，现有煤化工企业不得进行改扩建（安全、环保、节能和智能化改造项目除外）。
	本项目位于曲靖高新技术产业开发区花山片区，不属于白水片区，且本项目不属于煤化工产业。
	符合

	
	
	4.白水片区化工园区认证通过之前，不允许再引入新的化工企业。现有化工企业技术的升级改造、污染物超低排放改造，改扩建应满足国家及地方其他法律法规关于化工企业改扩建管理要求。
	本项目位于曲靖高新技术产业开发区花山片区，不属于白水片区，花山片区已于2025年1月15日取得云南省工业和信息化厅、云南省发展和改革委员会、云南省自然资源厅、云南省生态环境厅、云南省住房和城乡建设厅、云南省交通运输厅、云南省水利厅、云南省应急管理厅、云南省消防救援局《关于曲靖高新技术产业开发区花山化工园区通过认定的通知》（云工信石化〔2025〕8号）。
	符合

	
	
	5.花山片区控制用地规模，不可以向北推进；在靠近水库和珠江源自然保护区一侧应规划必要的防护林带，留出相应防护距离。
	项目位于曲靖高新技术产业开发区花山片区，本项目位于花山水库西南约6115m处，保留了一定的防护距离，且厂区位于花山水库库区下游，在其汇水范围外，对其影响相对较小。
	符合

	
	（二）污染物排放管控
	1.杜绝各企业生产废水、生活污水及废油、废酸、固体废弃物任意乱排放进入岩溶（洼地、落水洞）环境或农田、水体中，保护地下水环境免受污染。
	项目所在厂区实行雨污分流，初期雨水经初期雨水收集池收集后进入公司综合废水处理站处理，处理后排入园区污水管网，项目场地后期雨水通过雨水排放口排入园区雨水管网；项目蒸汽冷凝水经收集后用作循环水池外加水；软水制备废水、纯水制备废水、冷却水循环水强排污水经絮凝沉淀处理后排入园区污水管网，黄磷暂存槽水封废水由现有综合废水处理站处理后外排园区污水管网，生活污水经化粪池预处理后外排园区污水管网，外排废水经园区污水管网收集进入花山片区南部污水处理厂处理，设备清洗废水回用于生产。
危险废物暂存于危废贮存间，委托有资质的单位进行处置，加强环境管理，不存在进入岩溶（洼地、落水洞）环境或农田、水体的情形。
	符合

	
	
	2.花山片区、白水片区应慎重引入新化工企业，新的化工企业及其他可能对地下水造成污染的企业入驻园区时应对区域地下水作详细勘察，现有化工企业改扩建时必须进行地下水详细勘察，充分论证，在岩溶发育、存在较多落水洞和岩溶漏斗的区域内，不得新建、改建、扩建可能造成地下水污染的建设项目。
	根据《曲靖常宜联合科技有限公司1.5万吨/年五氧化二磷和8000t/a多聚磷酸新建项目岩土工程详细勘察报告》，依据本次勘察结果及勘察区现场调查资料，勘察区各钻孔进入灰岩层后，均未发现有地下溶洞存在，岩芯表面有少量小溶孔，岩溶微发育，从现状地貌和基岩顶面溶沟、溶槽发育特点来判断，勘察区岩溶的发育以基岩顶面地表水面状溶蚀为主，综合评价岩溶为微发育。
	符合

	
	
	3.花山片区现有重污染企业要开展技术升级改造和环保设备提标改造。
	本项目为新建项目，公司现有项目不属于现有重污染企业。
	符合

	
	
	4.白水片区不新设废水排污口，生产废水、生活污水、初期雨水经收集处理后全部回用。
	本项目位于曲靖高新技术产业开发区花山片区，不属于白水片区。
	符合

	
	
	5.积极申报省级绿色低碳示范产业园区试点建设。
	本项目严格按照排污许可和节能报告核定的污染物和能耗进行排污和生产。
	符合

	
	（三）环境风险防控
	1.制定并完善园区综合环境应急预案，加强区域应急物资调配管理，组织园区范围内的环境安全隐患排查、应急培训和演练，构建区域环境风险联控机制。
	项目实施过程中按要求制定突发环境应急预案并备案，配备相应应急物资、开展应急培训与演练；风险源、危化品等按环评及应急预案要求加强管理，以降低项目环境风险。
	符合

	
	
	2.加强企业内部环境风险三级防护措施，对涉风险的生产和储存设施围堰防护，企业应配套事故应急池，并规范处置事故废水。
	项目装置区设置有截排水沟、收集池，储罐区设置有围堰，截排水沟和收集池，此作为项目的第一级防控措施；厂区内设有初期雨水收集池和事故池为第二级防控措施；园区建设的事故池和初期雨水收集池等作为第三级防控措施。
	符合

	
	
	3.重点化工、冶金类项目入驻园区应充分考虑对岩溶地下水的影响，优化布局，严格水文地质、工程地质勘察，合理避让地下暗河及落水洞发育区，做好地下水污染防治及监控，按照相关规范要求采取针对性防渗措施。
	根据《曲靖常宜联合科技有限公司1.5万吨/年五氧化二磷和8000t/a多聚磷酸新建项目岩土工程详细勘察报告》，依据本次勘察结果及勘察区现场调查资料，勘察区各钻孔进入灰岩层后，均未发现有地下溶洞存在，岩芯表面有少量小溶孔，岩溶微发育，从现状地貌和基岩顶面溶沟、溶槽发育特点来判断，勘察区岩溶的发育以基岩顶面地表水面状溶蚀为主，综合评价岩溶为微发育。本项目对地下水污染的防治按照“源头控制，分区防治、污染监控、应急响应”的原则，防止本项目建设及营运中对地下水环境造成污染。生产过程中加强管理、定期检查，确保废水不发生渗漏；对跑、冒、滴、漏废水、废液妥善收集并处理；及时检查及维护各类事故应急设施，确保事故发生时各类废水、废液能得到有效收集和处置，避免对地下水产生影响。
	符合

	
	（四）资源开发效率要求
	1.企业需对自行用地范围内产生的初期雨水进行收集，并进行处理。
	1.项目依托厂区中部已设置的初期雨水池，收集初期雨水，初期雨水经收集后分批进入废水处理站处理。
	符合

	
	
	2.鼓励园区企业提高工业废水重复利用率，使用中水。
	2.项目产生的废水经收集处理后优先用于厂内回用。
	符合

	
	
	3.构建“园区-中水系统-中水用户”水资源综合利用体系，逐步提高园区中水回用率。
	3.项目产生的废水经收集处理后优先用于厂内回用。
	符合

	沾益区一般生态空间优先保护单元（ZH53030310002）
	（一）空间布局约束
	1.一般生态空间优先保护单元以保护和修复生态环境、提供生态产品为首要任务，参照主体功能区中重点生态功能区的开发和管制原则进行管控，加强资源环境承载力控制，防止过度垦殖、放牧、采伐、取水、渔猎、旅游等对生态功能造成损害，确保自然生态系统稳定。涉及占用一般生态空间的开发活动应符合相关法律法规规定，没有明确规定的，加强论证和管理。
2.暂未纳入生态保护红线的自然保护地按照相关保护地法律法规进行管理；自然保护地优化整合成果获批前，按现行有效法律法规管理。重要湿地依据《湿地保护管理规定》《云南省湿地保护条例》《云南省人民政府关于加强湿地保护工作的意见》等进行管理；生态公益林依据《国家级公益林管理办法》《云南省地方公益林管理办法》进行管理；天然林依据《国家林业局关于严格保护天然林的通知》（林资发〔2015〕181号）、《中共中央办公厅 国务院办公厅关于印发〈天然林保护修复制度方案〉的通知》（厅字〔2019〕39号）等进行管理。
	1.本项目用地为工业用地，不涉及占用一般生态空间优先保护单元。项目周边缓冲300m涉及的沾益区一般生态空间优先管控单元主要有少量的天然林分布，本项目不占用，对其影响较小。
2.本项目用地为工业用地，位于曲靖高新区花山化工园区内，周边300m缓冲区涉及的沾益区一般生态空间优先管控单元主要有少量的天然林分布，项目建设仅限于用地范围内，不会占用周边土地，不会对天然林进行砍伐，对其影响较小。
	符合

	
	（二）污染物排放管控
	—
	—
	—

	
	（三）环境风险防控
	—
	—
	—

	
	（四）资源开发效率要求
	—
	—
	—

	沾益区农业农村面源污染重点管控单元（ZH53030320004）
	（一）空间布局约束
	1.加强对规模化畜禽养殖小区（场）的监管，确保污染治理设施正常运行，养殖污水综合利用。
2.加强农村散养户养殖污染物治理，进行干湿分离，规范配套污水收集池，设置猪粪堆放专用场所，产生的排泄物用于农作物肥料，坚决禁止外排情况发生。
3.开展测土配方施肥技术推广应用、农药化肥减量增效等工作，有效防控农业面源污染。
4.行政村农村人居环境整治实现全覆盖，垃圾污水治理水平稳步提升。
	1.项目不涉及规模化畜禽养殖。
2.项目不涉及农村散养。
3.项目不涉及施肥、农药化肥使用，不涉及农业面源污染。
4.本项目为建设项目，不属于行政村，项目位于花山化工园区内，不涉及行政村人居环境整治。
	符合

	
	（二）污染物排放管控
	—
	—
	—

	
	（三）环境风险防控
	—
	—
	—

	
	（四）资源开发效率要求
	—
	—
	—


由上表分析可知，本项目符合《曲靖市生态环境分区管控动态更新方案（2023年）》（曲环通〔2024〕36号）相关要求。
（4）与相关法律法规、规章等符合性分析
①与《中华人民共和国长江保护法》符合性分析
为了加强长江流域生态环境保护和修复，促进资源合理高效利用，保障生态安全，实现人与自然和谐共生、中华民族永续发展，制定了《中华人民共和国长江保护法》，于2021年3月1日起实施。本项目与“长江保护法”中相关条款的符合性分析见表1-7。
表1-7 与《中华人民共和国长江保护法》相关条款的符合性分析
	文件要求
	本项目情况
	符合性

	禁止在长江干支流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。
	本项目位于曲靖高新技术产业开发区花山片区，项目区域属珠江流域，不在长江干支流岸线1km范围内。且项目所在沾益工业园为规划批准建设的合规园区。
	符合

	禁止在长江流域河湖管理范围内倾倒、填埋、堆放、弃置、处理固体废物。长江流域县级以上地方人民政府应当加强对固体废物非法转移和倾倒的联防联控。
	本项目产生的固废经分类收集储存，委托有处理能力的单位进行收集处置、利用，本项目产生的固废均能得到妥善处置，处置率为100%。
	符合

	禁止在长江流域水上运输剧毒化学品和国家规定禁止通过内河运输的其他危险化学品。
	本项目生产工程中原材料采用陆路运输。
	符合


根据上表分析，本项目建设不违反《中华人民共和国长江保护法》中相关条款要求。
②与《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》符合性分析
推动长江经济带发展领导小组办公室于2022年1月19日印发了《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》的通知（长江办〔2022〕7号），本项目与《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》符合性判定分析见表1-8。
表1-8项目与《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》符合性分析一览表
	序号
	内容
	本项目情况
	是否符合

	1
	禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目，禁止建设不符合《长江干线通过通道布局规划》的过长江通道项目
	项目不涉及
	符合

	2
	禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目
	项目不涉及
	符合

	3
	禁止在饮用水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目
	项目位于工业园区范围内，不涉及饮用水源地的一级和二级保护区
	符合

	4
	禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目
	项目位于工业园区范围内，不涉及水产种质资源保护区和国家湿地公园
	符合

	5
	禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》规划的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。
	项目不涉及长江流域河湖岸线。
	符合

	6
	禁止未经许可在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口
	项目不设置直接排污口。
	符合

	7
	禁止在“一江一口两湖七河”和332个水生生物保护区开展生产性捕捞
	项目不涉及。
	符合

	8
	禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外
	项目不位于长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内。
	符合

	9
	禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、纸浆造纸等高污染项目
	根据2019年11月1日发布的云南省合规园区名单，曲靖市高新技术产业开发区属于合规工业园区。
	符合

	10
	禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目
	项目建设符合《曲靖市高新技术产业开发区总体规划（2023-2035）》。
	符合

	11
	禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目
	本项目不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中的限制类和淘汰类范围内，不属于落后产能项目；本项目不属于国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目；本项目为工业磷酸生产项目，根据《关于印发云南省高耗能高排放项目管控方案贯彻落实责任清单的通知》（云发改资环〔2025〕547号），项目所属行业不属于高污染高耗能行业。
	符合


由上表可知，项目与《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》相关要求相符。
③与《云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则（试行，2022年版）》符合性分析
根据云南省推动长江经济带发展领导小组办公室关于印发《云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则（试行，2022年版）》的通知（云发改基础〔2022〕894号），项目位于曲靖高新技术产业开发区花山片区，项目位于珠江流域，项目区域不属于《云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则（试行，2022版）》中提到的各类保护区（即自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区、水产种质资源保护区、国家湿地公园）。项目与《云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则（试行，2022年版）》中各类功能区、工业布局等符合性分析见表1-9。
表1-9 项目与《云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则（试行）2022年版》
符合性分析一览表
	序号
	内容
	本项目情况
	是否符合

	1
	第一条 禁止新建、改建和扩建不符合《全国内河航道与港口布局规划》等全国港口规划和《昭通市港口码头岸线规划（金沙江段2019年-2035年）》《景洪港总体规划（2019-2035年）》等州（市）级以上港口布局规划以及港口总体规划的码头项目。
	项目不属于码头项目。
	符合

	2
	第二条 禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止建设与自然保护区保护方向不一致的旅游项目。禁止在自然保护区内进行开矿、采石、挖沙等活动。禁止在自然保护区的核心区和缓冲区内建设任何生产设施，禁止在自然保护区的实验区内建设污染环境、破坏资源或者景观的生产设施。
	项目不涉及自然保护区。
	符合

	3
	第三条 禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。禁止在风景名胜区内进行开山、采石、开矿、开荒、修坟立碑等破坏景观、植被和地形地貌的活动以及修建储存爆炸性、易燃性、放射性、毒害性、腐蚀性物品的设施；禁止在风景名胜区内设立开发区和在核心景区内建设宾馆、会所、培训中心、疗养院以及与风景名胜资源保护无关的投资建设项目。
	项目不涉及风景名胜区。
	符合

	4
	第四条 禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的投资建设项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。
	项目不涉及饮用水水源保护区。
	符合

	5
	第五条 禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田、围湖造地或围填海等投资建设项目。禁止擅自征收、占用国家湿地公园的土地；禁止在国家湿地公园内挖沙、采矿，以及建设度假村、高尔夫球场等任何不符合主体功能定位的投资建设项目。
	项目不涉及水产种质资源保护区和国家湿地公园。
	符合

	6
	第六条 禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在金沙江岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。禁止在金沙江干流、九大高原湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。
	项目不涉及。
	符合

	7
	第七条 禁止在金沙江干流、长江一级支流建设除党中央、国务院、国家投资主管部门、省级有关部门批复同意以外的过江基础设施项目；禁止未经许可在金沙江干流、长江一级支流、九大高原湖泊流域新设、改设或扩大排污口。
	项目不在金沙江干流、长江一级支流上，未在金沙江干流、长江一级支流、九大高原湖泊流域新设、改设或扩大排污口。
	符合

	8
	第八条 禁止在金沙江干流、长江一级支流、水生生物保护区和长江流域禁捕水域开展天然渔业资源生产性捕捞。
	项目不涉及。
	符合

	9
	第九条 禁止在金沙江干流，长江一级支流和九大高原湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在金沙江干流岸线三公里范围内和长江一级支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。
	项目不在金沙江干流，长江一级支流和九大高原湖泊岸线一公里范围内，不在金沙江干流岸线三公里范围内和长江一级支流岸线一公里范围。
	符合

	10
	第十条 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸行业中的高污染项目。
	根据2019年11月1日发布的云南省合规园区名单，曲靖市高新技术产业开发区属于合规工业园区。
	符合

	11
	禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目，禁止列入《云南省城镇人口密集区危险化学品生产企业搬迁改造名单》的搬迁改造企业在原址新建、扩建危险化学品生产项目。
	项目位于工业园区内，符合产业规划布局，不属于搬迁改造企业。
	符合

	12
	第十二条 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目，依法依规关停退出能耗、环保、质量、安全不达标产能和技术落后产能。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能、高排放项目，推动退出重点高耗能行业“限制类”产能。禁止建设高毒高残留以及对环境影响大的农药原药生产装置，严控尿素、磷铵、电石、焦炭、黄磷、烧碱、纯碱、聚氯乙烯等行业新增产能。
	本项目不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中的限制类和淘汰类范围内。
	符合


由上表可知，项目与《云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则（试行）》相符。
④项目与《中共中央 国务院关于深入打好污染防治攻坚战的意见》的符合性分析
根据《中共中央 国务院关于深入打好污染防治攻坚战的意见》（2021年11月2日实施）中的相关要求，结合本项目的具体情况，分析内容见表1-10。
表1-10 与《中共中央 国务院关于深入打好污染防治攻坚战的意见》符合性对照表
	相关要求
	本项目情况
	相符性

	二、加快推动绿色低碳发展
	（八）推进清洁生产和能源资源节约高效利用。引导重点行业深入实施清洁生产改造，依法开展自愿性清洁生产评价认证。大力推行绿色制造，构建资源循环利用体系。推动煤炭等化石能源清洁高效利用。加强重点领域节能，提高能源使用效率。实施国家节水行动，强化农业节水增效、工业节水减排、城镇节水降损。推进污水资源化利用和海水淡化规模化利用。
	项目开车和事故状态下使用生物质锅炉提供蒸汽，正常运行情况下利用副产蒸汽，不涉及煤炭柴油等化石能源。
	符合

	
	（九）加强生态环境分区管控。衔接国土空间规划分区和用途管制要求，将生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线的硬约束落实到环境管控单元，建立差别化的生态环境准入清单，加强“三线一单”成果在政策制定、环境准入、园区管理、执法监管等方面的应用。
	项目属于曲靖市高新区重点管控单元，根据前文分析，本项目与《曲靖市生态环境分区管控动态更新方案（2023年）》（曲环通〔2024〕36号）相符
	符合

	三、深入打好蓝天保卫战
	（十四）加强大气面源和噪声污染治理。强化施工、道路、堆场、裸露地面等扬尘管控，加强城市保洁和清扫。加大餐饮油烟污染、恶臭异味治理力度。强化秸秆综合利用和禁烧管控。到2025年，京津冀及周边地区大型规模化养殖场氨排放总量比2020年下降5%。深化消耗臭氧层物质和氢氟碳化物环境管理。实施噪声污染防治行动，加快解决群众关心的突出噪声问题。到2025年，地级及以上城市全面实现功能区声环境质量自动监测，全国声环境功能区夜间达标率达到85%。
	项目主要大气污染物经收集处理后由排气筒排放，能实现稳定达标排放。项目的噪声主要是由设备运行产生，经采取减振等措施后，经预测，项目的噪声能达标排放。
	符合

	四、深入打好碧水保卫战
	（十五）持续打好城市黑臭水体治理攻坚战。统筹好上下游、左右岸、干支流、城市和乡村，系统推进城市黑臭水体治理。加强农业农村和工业企业污染防治，有效控制入河污染物排放。强化溯源整治，杜绝污水直接排入雨水管网。推进城镇污水管网全覆盖，对进水情况出现明显异常的污水处理厂，开展片区管网系统化整治。
	项目生活污水经化粪池预处理后排入园区污水管网。
	符合

	五、深入打好净土保卫战
	（二十四）稳步推进“无废城市”建设。健全“无废城市”建设相关制度、技术、市场、监管体系，推进城市固体废物精细化管理。“十四五”时期，推进100个左右地级及以上城市开展“无废城市”建设，鼓励有条件的省份全域推进“无废城市”建设。
	项目的固废处置率达到100%。
	符合

	六、切实维护生态环境安全
	（三十一）严密防控环境风险。开展涉危险废物涉重金属企业、化工园区等重点领域环境风险调查评估，完成重点河流突发水污染事件“一河一策一图”全覆盖。
	新建危废贮存间（10m2），暂存收集的磷酸滤渣、废矿物油等，暂存时间不得超过1年，委托有资质的公司处置。制定突发环境事件应急预案。
	符合


通过对照分析，项目符合《中共中央 国务院关于深入打好污染防治攻坚战的意见》（2021年11月2日实施）中的相关要求。
⑤项目与《中共云南省委云南省人民政府关于深入打好污染防治攻坚战的实施意见》的符合性分析
根据《中共云南省委云南省人民政府关于深入打好污染防治攻坚战的实施意见》（2022年7月27日）中的相关要求，结合本项目的具体情况，分析内容见表1-11。
表1-11与《中共云南省委云南省人民政府关于深入打好污染防治攻坚战的实施意见》符合性对照表
	相关要求
	本项目情况
	相符性

	二、加快推动绿色低碳发展
	（三）坚决遏制高耗能高排放项目盲目发展。坚决停批停建不符合规定的项目，深入推进产业补链延链强链、绿色低碳转型。严格落实产能置换和产能控制政策，实施粗钢产能清理整顿。
	本项目符合产业政策，符合园区规划，本项目主要产品为工业磷酸，为能源新材料之磷酸铁锂产业链上游产品。
	符合

	
	（五）加强生态环境分区管控。优化生态环境分区管控格局，不断完善“三线-单”生态环境分区管控体系。开展重大经济技术政策的生态环境影响分析和重大生态环境政策的社会经济影响评估。
	项目属于曲靖市高新区重点管控单元，根据前文分析，本项目与《曲靖市生态环境分区管控动态更新方案（2023年）》（曲环通〔2024〕36号）相符。
	符合

	三、深入打好蓝天保卫战
	（二）深入打好建筑施工工地扬尘污染治理攻坚战。全面推行绿色施工，落实施工工地“六个百分之百”工作要求，推动扬尘精细化管控。加强建筑渣土运输管理，严格落实密闭运输措施。强化施工、道路、堆场、裸露地面等扬尘管控。
	项目施工期间采取洒水降尘等措施，控制厂区施工扬尘。
	符合

	
	（三）推进挥发性有机物和氮氧化物协同治理。安全高效推进挥发性有机物综合治理，实施原辅材料和产品源头替代工程。推进氮氧化物排放深度治理，完成钢铁企业超低排放改造，实施煤电、水泥、焦化企业超低排放改造。
	项目主要大气污染物经收集处理后由排气筒排放，能实现稳定达标排放。
	

	四、深入打好碧水保卫战
	（六）持续打好城市黑臭水体治理攻坚战。有效控制入河污染物排放，强化溯源整治，推进城镇污水管网全覆盖。因地制宜开展水体内源污染治理和生态修复。巩固城市黑臭水体整治成效，建立“长治久清”长效机制。
	项目生活污水经化粪池预处理后排入园区污水管网。
	符合

	五、深入打好净土保卫战
	（四）稳步推进“无废城市”建设。稳步推进地级城市开展“无废城市”建设，积极推进无废学校、社区、企业等“无废细胞”建设。
	项目的固废处置率达到100%。
	符合

	六、切实维护生态环境安全
	（五）严密防控环境风险。开展重点领域环境风险调查评估，加强危险化学品运输全链条安全监管。搭建省级环境应急信息化平台，建设环境应急技术库和物资库。
	项目建成后制定突发环境事件应急预案，含风险评估报告，储备应急物资，加强与园区的环境风险应急联动。
	符合


通过对照分析，项目符合《中共云南省委云南省人民政府关于深入打好污染防治攻坚战的实施意见》中的相关要求。
⑥项目与《曲靖市深入打好污染防治攻坚战的实施方案》的符合性分析
根据《曲靖市深入打好污染防治攻坚战的实施方案》中的相关要求，结合本项目的具体情况，分析内容见表1-12。
表1-12  与《曲靖市深入打好污染防治攻坚战的实施方案》符合性对照表
	相关要求
	本项目情况
	相符性

	一、加快推动绿色低碳发展
	3.坚决遏制高耗能高排放项目盲目发展。严把“两高”建设项目准入关，严格落实区域削减要求，坚决遏制“两高”项目盲目发展，对不符合规定的项目坚决停批停建。依法依规淘汰落后产能和化解过剩产能，深入推进产业补链延链强链、绿色低碳转型等，努力提高产品附加值。
	本项目为工业磷酸生产，根据《关于印发云南省高耗能高排放项目管控方案贯彻落实责任清单的通知》（云发改资环〔2025〕547号），项目所属行业不属于高污染高耗能行业，项目总量由沾益区政府统筹分配，削减来源为沾益区现有的总量。本项目符合产业政策，符合园区规划，本项目主要产品为工业磷酸，为能源新材料之磷酸铁锂产业链上游产品。
	符合

	
	5.加强生态环境分区管控。细化落实曲靖市“三线-单”生态环境分区管控要求，加强“三线一单”成果应用。严格规划环评审查和项目环评准入。
	项目属于曲靖市高新区重点管控单元，根据前文分析，本项目与《曲靖市生态环境分区管控动态更新方案（2023年）》（曲环通〔2024〕36号）相符，根据与园区规划环评中的准入清单对照，项目符合准入条件。
	符合

	二、深入打好蓝天保卫战
	2.深入打好建筑工地扬尘污染治理攻坚战。全面推行绿色施工，严格执行施工地“六个百分之百”工作要求，开展建筑工地施工扬尘专项治理。加强建筑渣土运输管理，严格落实密闭运输。强化施工、道路、堆场、裸露地面等扬尘管控，推广低尘机械化湿式清扫作业，加大城市出入口、城乡结合部等重要路段冲洗保洁力度。
	项目施工期间采取洒水降尘等措施，控制厂区施工扬尘。
	符合

	
	3.推进挥发性有机物和氮氧化物协同治理。以化工、工业涂装医药、包装印刷、油品储运销、汽车维修等行业领域为重点，安全高效推进挥发性有机物综合治理，实施含挥发性有机物原辅材料和产品源头替代工程。推进氮氧化物排放深度治理，完成钢铁、煤电企业超低排放改造，实施焦化、水泥企业超低排放改造。
	项目主要大气污染物经收集处理后由排气筒排放，能实现稳定达标排放。
	符合

	三、深入打好碧水保卫战
	4.持续打好城市黑臭水体治理攻坚战。分发挥河（湖）长制作用，巩固城市黑臭水体整治成效，建立“长治久清”长效机制，推进县级城市建成区黑臭水体排查、整治与综合治理，统-公布黑臭水体清单及达标期限。有效控制入河污染物排放，推进城镇污水管网全覆盖。因地制宜开展水体内源污染治理和生态修复。
	项目生活污水经化粪池预处理后排入园区污水管网。
	符合

	四、深入打好净土保卫战
	3.有效管控建设用地土壤污染风险。严格建设用地土壤污染风险管控和修复名录内地块准入管理，未依法完成土壤污染状况调查和风险评估的地块，不得实施任何与风险管控或修复无关的项目，从严管控农药、化工等行业中的重度污染地块规划用途，加强对重点地区危险化学品生产企业搬迁改造后腾退地块的污染风险管控和治理修复。
	项目用地不属于土壤污染风险管控和修复名录内地块，根据土壤现状监测，场地土壤环境质量良好。
	符合

	五、切实维护生态环境安全
	5.严密防控环境风险。开展重点领域环境风险调查评估和风险管控，加强危险化学品运输全链条安全监管。完善环境应急管理体系，提升市县两级应急响应能力，推进应急物资库建设。
	项目建成后制定突发环境事件应急预案，含风险评估报告，储备应急物资，加强与园区的环境风险应急联动。
	符合


通过对照分析，项目符合《曲靖市深入打好污染防治攻坚战的实施方案》中的相关要求。
⑦与《空气质量持续改善行动计划》的符合性分析
国务院于2023年11月30日下发“国务院关于印发《空气质量持续改善行动计划》的通知”，国发〔2023〕24号，本项目与《空气质量持续改善行动计划》的符合性分析见表1-13。
表1-13  项目与《空气质量持续改善行动计划》相符性分析一览表
	序号
	内容
	本项目情况
	是否符合

	1
	（四）坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目上马。新改扩建项目严格落实国家产业规划、产业政策、生态环境分区管控方案、规划环评、项目环评、节能审查、产能置换、重点污染物总量控制、污染物排放区域削减、碳排放达峰目标等相关要求，原则上采用清洁运输方式。涉及产能置换的项目，被置换产能及其配套设施关停后，新建项目方可投产。
	项目位于合规园区，符合国家产业，符合园区规划和规划环评。本项目为工业磷酸生产，根据《关于印发云南省高耗能高排放项目管控方案贯彻落实责任清单的通知》云发改资环〔2025〕547号，项目所属行业不属于高污染高耗能行业，项目总量由沾益区政府统筹分配，削减来源为沾益区现有的总量。
	符合

	2
	（五）加快退出重点行业落后产能。修订《产业结构调整指导目录》，研究将污染物或温室气体排放明显高出行业平均水平、能效和清洁生产水平低的工艺和装备纳入淘汰类和限制类名单。重点区域进一步提高落后产能能耗、环保、质量、安全、技术等要求，逐步退出限制类涉气行业工艺和装备；逐步淘汰步进式烧结机和球团竖炉以及半封闭式硅锰合金、镍铁、高碳铬铁、高碳锰铁电炉。引导重点区域钢铁、焦化、电解铝等产业有序调整优化。
	本项目主要生产工业磷酸，根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目不在限制类和淘汰类项目名录中，符合国家产业政策。
	符合


⑧与《云南省空气质量持续改善行动实施方案》的符合性分析
本项目与《云南省空气质量持续改善行动实施方案》的符合性分析见表1-14。
表1-14  与《云南省空气质量持续改善行动实施方案》相关要求的符合性分析
	关于《云南省空气质量持续改善行动实施方案》的相关要求
	本项目情况
	符合性

	二、优化产业结构
	（一）坚决遏制“两高一低”项目盲目上马。新改扩建项目严格落实国家和省产业规划、产业政策、生态环境分区管控方案、规划环评、项目环评、节能审查、产能置换、重点污染物总量控制、污染物排放区域削减、碳排放达峰目标等相关要求，原则上采用清洁运输方式。加快推进钢铁产业转型升级，鼓励钢铁、焦化、烧结一体化布局，减少独立焦化、烧结、球团和热轧企业及工序。
	本项目位于曲靖高新技术产业开发区花山片区，在已规划的园区范围内建设本项目，项目生产工业磷酸，符合国家产业规划、产业政策，符合生态环境分区管控要求；符合园区规划环评及其审查意见相关要求；项目节能审查报告目前正在报批中；项目不需要进行产能置换。
	符合

	
	（二）推动落后产能退出。推动能耗、环保、质量、安全、技术达不到标准和生产不合格产品或淘汰类产能依法依规关停退出。不予审批限制类新建项目，按照国家要求对属于限制类的现有生产能力进行升级改造。
	本项目属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》允许类项目。
	符合

	三、优化能源结构
	（六）大力发展新能源和清洁能源。到2025年，非化石能源消费比重较2020年提高4个百分点以上，电能占终端能源消费比重达30%以上。持续增加天然气生产供应，新增天然气优先保障居民生活和清洁取暖需求。
	项目开车和事故状态下使用生物质锅炉提供蒸汽，正常运行情况下利用副产蒸汽，不设置燃煤机组。
	符合

	
	（八）开展燃煤锅炉关停整合。县级及以上城市建成区原则上不再新建35蒸吨/小时及以下燃煤锅炉。依托电厂、大型工业企业开展远距离供热示范，淘汰管网覆盖范围内的燃煤锅炉和散煤。到2025年，PM2.5未达标城市基本淘汰10蒸吨/小时及以下燃煤锅炉。
	
	符合

	
	推动工业炉窑清洁能源替代。有序推进以电代煤，积极稳妥推进以气代煤。对以煤、石油焦、渣油、重油等为燃料的工业炉窑，加快使用工业余热、电能、天然气等清洁能源进行替代。
	
	符合

	五、提升面源污染治理精细化水平
	（十四）持续推动扬尘污染治理管控。严格落实建筑施工工地“六个百分之百”要求，对城市公共裸地进行排查建档并采取防尘措施。到2025年，城镇装配式建筑和采用装配式技术体系建筑占新开工建筑面积比重达30%；昆明市主城区道路机械化清扫率达90%左右，其他地级城市建成区达85%左右，县城达70%左右。
	项目施工期粉尘产生量较少，对外环境影响较小。
	符合

	六、强化多污染物减排
	（十七）加强VOCs全过程综合治理。污水处理场所高浓度有机废气要单独收集处理；含VOCs有机废水储罐、装置区集水井（池）有机废气要密闭收集处理。研究建立全省统一的泄漏检测与修复信息管理平台。及时收集处理企业开停工、检维修期间退料、清洗、吹扫等作业产生的VOCs废气。
	本项目不涉及有机废气排放。
	符合


综上，项目与《云南省空气质量持续改善行动实施方案》相关内容相符。
⑨与《曲靖市环境空气质量整体提升工作方案》符合性分析
2023年9月30日，曲靖市人民政府办公室印发《曲靖市环境空气质量整体提升工作方案》（曲政办发〔2023〕59号），本项目与《曲靖市环境空气质量整体提升工作方案》的符合性分析见表1-15。
表1-15 与《曲靖市环境空气质量整体提升工作方案》符合性分析
	工作方案相关要求
	本项目情况
	符合性

	1.持续开展挥发性有机物（VOCs）治理。以化工、工业涂装、制药、包装印刷等为重点行业，持续开展问题排查，完善污染源管控清单，加强挥发性有机物源头、过程、末端全流程治理。推动低挥发性有机物含量原辅料替代，开展简易低效挥发性有机物治理设施清理整治，强化挥发性有机物无组织排放整治，加强非正常工况废气排放管控。落实挥发性有机物年产量大于10吨的重点监管企业“一企一策”综合治理，确保企业稳定达标排放。完成焦化企业挥发性有机物综合治理。
	本项目不涉及有机废气排放。
	符合

	2.推进重点行业污染减排。开展钢铁、建材（含独立粉磨站）、有色、火电、焦化、黄磷等重点行业有组织、无组织排放治理情况排查，依法依规处理无证排污、超标排放、旁路偷排、自动监控数据弄虚作假等行为。水泥熟料生产企业综合脱硝率不得低于60%；其他行业在满足排放标准的基础上，鼓励充分挖掘治理设施减排潜力，尽量削减污染物排放。到2025年，氮氧化物、挥发性有机物重点工程减排量分别完成8010吨和1250吨。
	本项目不属于钢铁、建材（含独立粉磨站）、有色、火电、焦化、黄磷等重点行业。
	符合

	3.推进涉气工业企业深度治理。积极推进涉颗粒物、VOCs、NOx等废气排放企业深度治理，特别是城市周边企业，实施源头替代、低效设施改造提升、行业集群集中整治等专项整治，进一步减少污染物排放。深入推进产业结构调整，有序推进重污染企业转型升级、低小散企业淘汰关停。积极促进清洁能源推广使用，推进节能减排，实施清洁生产，加大新技术的开发和应用，有效控制大气污染。到2025年，完成云南曲靖钢铁集团呈钢钢铁有限公司、云南曲靖钢铁集团凤凰钢铁有限公司等钢铁企业超低排放改造工作。
	项目废气经收集处理后能实现稳定达标排放；项目使用清洁的能源，可以减少大气污染物的排放。
	符合


根据上表分析，本项目建设符合《曲靖市环境空气质量整体提升工作方案》（曲政办发〔2023〕59号）相关要求。
⑩与《云南省大气污染防治条例》的符合性分析
为了防治大气污染，保持大气环境质量优良，保障公众健康，推进生态文明建设，促进经济社会可持续发展，云南省于2019年1月1日起实施《云南省大气污染防治条例》。本项目与《云南省大气污染防治条例》相关要求符合性见表1-16。
表1-16 与《云南省大气污染防治条例》相关要求的符合性分析
	序号
	污染防治条例要求
	项目情况
	符合性

	1
	第九条 按照国家有关规定依法实行排污许可管理的单位，应当取得排污许可证，并按照排污许可证的规定排放大气污染物，禁止无排污许可证或者不按照排污许可证的规定排放大气污染物。
	目前项目属于前期手续办理阶段，建设单位后续将按照排污许可管理申报排污许可证，并严格按照排污许可证的规定排放大气污染物。
	符合

	2
	第十条本省实行重点大气污染物排放总量控制制度，逐步削减重点大气污染物排放总量。
	项目总量由沾益区政府统筹分配，削减来源为沾益区现有的总量。
	符合

	3
	第十四条 向大气排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者应当按照有关规定设置大气污染物排放口。根据国家规定开展自行监测的排污单位应当对监测数据的真实性、准确性负责，自行监测的原始记录保存期限不得少于3年。
	项目排放口严格按照相关规定及要求进行设置；本环评要求建设单位应严格按照国家规定开展自行监测，并对数据的真实性、准确性负责，同时自行监测的原始记录保存期限不得少于3年。
	符合

	4
	第二十条 城市人民政府可以划定并公布高污染燃料禁燃区，并根据大气环境质量改善要求，逐步扩大高污染燃料禁燃区范围。在禁燃区内，禁止销售、燃用高污染燃料；禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施，已建成的，应当在城市人民政府规定的期限内改用天然气、液化石油气、电或者其他清洁能源。
	项目位于曲靖市沾益区花山街道，所在位置不属于高污染燃料禁燃区；项目开车和事故状态下使用生物质锅炉提供蒸汽，正常运行情况下利用副产蒸汽。
	符合

	5
	第二十一条 钢铁、有色金属、建材、石油、炼焦、化工、铁合金、火电等工业企业以及燃煤锅炉使用单位应当按照规定配套建设、使用和维护除尘、脱硫、脱硝等装置。
	本项目不设置燃煤锅炉。
	符合

	6
	第二十二条 产生含挥发性有机物废气的生产和服务活动，应当在密闭空间或者设备中进行，并按照规定安装、使用污染防治设施；无法密闭的，应当采取措施减少废气排放。
	项目不涉及有机废气。
	符合

	7
	第三十六条向大气排放持久性有机污染物的企业事业单位和其他生产经营者以及废弃物焚烧设施的运营单位，应当按照国家有关规定采取有利于减少持久性有机污染物排放的技术方法和工艺，配备有效的净化装置，确保达标排放。
	项目不涉及有机废气。
	符合


根据上表的分析可以看出，项目的建设符合《云南省大气污染防治条例》中的相关要求。
⑪与《云南省土壤污染防治条例》符合性分析
项目与《云南省土壤污染防治条例》的符合性分析见表1-17。
表1-17  项目与《云南省土壤污染防治条例》相符性分析
	序号
	相关要求
	本项目情况
	符合情况

	二、预防和保护
	鼓励工业企业集聚发展，提高土地节约集约利用水平，减少土壤污染。
	项目位于曲靖高新技术产业开发区花山化工园区，项目用地属于工业用地，本环评已提出相应的土壤污染防治措施，土壤污染可接受。
	符合

	
	禁止在居民区和学校、医院、疗养院、养老院等单位周边新建、改建、扩建可能造成土壤污染的建设项目
	项目位于划定的曲靖高新技术产业开发区花山化工园区，项目周边1km范围内不涉及学校、医院、疗养院、养老院等单位。
	符合

	
	各类涉及土地利用的规划和可能造成土壤污染的建设项目，应当依法进行环境影响评价。环境影响评价文件应当包括对土壤可能造成的不良影响及应当采取的相应预防措施等内容
	项目环评针对土壤污染防治采取了相应的措施，具体见后文。
	符合

	
	建设项目配套建设的土壤污染防治设施，应当与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用
	项目土壤污染防治措施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。
	符合

	
	有色金属矿和黑色金属矿采选、有色金属和黑色金属冶炼、石油加工、化学原料和化学制品制造、焦化、医药制造、制革、电镀、铅蓄电池制造、印染、危险废物利用及处置等行业中纳入排污许可重点管理的企业事业单位，应当列入土壤污染重点监管单位名录
	项目为无机酸制造，属于排污许可重点管理的企业事业单位，为土壤污染重点监管单位，定期对周边土壤进行跟踪监测，详见监测计划一览表。
	符合

	
	严格控制有毒有害物质排放，按年度向所在地生态环境主管部门报告排放情况
	项目严格按照排污许可的相关规定，进行月和季度、年度的污染物排放监测、报告。
	符合

	
	建立土壤污染隐患排查制度，发现污染隐患的，应当采取相应处置措施，保证持续有效防止有毒有害物质渗漏、流失、扬散
	项目采取了“源头控制、过程防控、污染监控、应急响应”相结合的原则，从污染物的产生、入侵、扩散、应急响应全阶段进行控制。
	符合

	
	依照法律法规和监测规范，制定、实施自行监测方案，对监测数据的真实性和准确性负责，不得篡改、伪造监测数据，并将监测数据报所在地生态环境主管部门
	项目按照土壤监测计划对区域土壤进行监测，对监测的真实性、准确性负责，并将监测情况报所在地生态环境主管部门。
	符合

	
	土壤污染重点监管单位拆除设施、设备或者建筑物、构筑物的，应当制定包括应急措施在内的土壤污染防治工作方案，在拆除活动前15个工作日内报所在地生态环境、工业和信息化主管部门备案并实施；土壤污染重点监管单位拆除活动应当严格按照有关规定实施残留物料和污染物、污染设备和设施的安全处理处置，防止拆除活动污染土壤环境
	项目后期需拆除设施、设备或者建筑物、构筑物的，制定包括应急措施在内的污染防治方案，报生态环境、工业和信息化主管部门备案并实施，残留的物料和污染物、污染设备和设施需进行安全处理装置。
	符合

	
	从事有色金属矿采选、有色金属冶炼、铅蓄电池制造、制革、化学原料和化学制品制造、电镀等行业的企业事业单位和其他生产经营者，应当执行重金属污染物排放标准要求和总量控制制度，依法实施强制性清洁生产审核，采用先进适用的生产工艺和技术，减少重金属污染物排放
	项目生产过程中排放少量砷，排放量为0.00054/a，项目总量由沾益区政府统筹分配。
	符合


⑫与《云南省固体废物污染环境防治条例》符合性分析
项目与《云南省固体废物污染环境防治条例》的符合性分析见表1-18。
表1-18 项目与《云南省固体废物污染环境防治条例》相符性分析
	章节
	相关要求
	本项目情况
	符合情况

	第三章 工业固体废物
	第二十四条 产生工业固体废物的单位应当建立健全工业固体废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置全过程的污染环境防治责任制度，按照国家有关规定建立工业固体废物管理台账，如实记录产生工业固体废物的种类、时间、数量、流向、贮存、利用、处置等信息，并采取防治工业固体废物污染环境的措施。工业固体废物管理台账应当保存5年以上。
鼓励产生工业固体废物的单位在固体废物产生场所、贮存场所及计量设备等关键点位设置视频监控，提高台账记录信息的准确性。
禁止向生活垃圾收集设施中投放工业固体废物。
	本项目针对产生一般固体废物通过建立产生、收集、贮存、运输、利用、处置全过程的污染环境防治责任制度，建立固废管理台账，如实记录产生工业固体废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息。并尽可能在固体废物产生场所、贮存场所及计量设备等关键点位设置视频监控。项目区生活垃圾单独收集贮存，不与工业固体废物共存。
	符合

	
	第二十五条 产生工业固体废物的单位委托他人运输、利用、处置工业固体废物的，应当对受托方的主体资格和技术能力进行核实，依法签订书面合同，在合同中约定污染防治要求。
	项目根据固体废物特性，委托不同的有处理能力的单位处置，待项目建成后签订相应的合同，明确双方责任。
	符合

	
	第二十七条 产生工业固体废物的单位应当依法取得排污许可证，向所在地生态环境主管部门提供工业固体废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等有关资料，以及减少工业固体废物产生、促进综合利用的具体措施，并执行排污许可管理制度的相关规定。
	本项目在建成运营前依法申请排污许可证。
	符合

	第七章 危险废物
	第五十二条 产生危险废物的单位，应当按照国家有关规定制定危险废物管理计划；建立危险废物管理台账，如实记录有关信息，并通过省固体废物信息管理平台向所在地生态环境主管部门申报危险废物的种类、产生量、流向、贮存、处置等有关资料。
	本项目产生的危险废物主要为废矿物油、磷酸过滤渣等，设置危废贮存间暂存，并制定危险废物管理计划，建立管理台账。投入运营后通过省固体废物信息管理平台向所在地生态环境主管部门申报危险废物的种类、产生量、流向、贮存、处置等有关资料。
	符合


⑬与《地下水管理条例》符合性分析
项目与《地下水管理条例》的符合性分析见表1-19。
表1-19 项目与地下水管理条例相符性分析
	序号
	相关要求
	本项目情况
	符合情况

	五、污染防治
	禁止下列污染或者可能污染地下水的行为：
（一）利用渗井、渗坑、裂隙、溶洞以及私设暗管等逃避监管的方式排放水污染物；
（二）利用岩层孔隙、裂隙、溶洞、废弃矿坑等贮存石化原料及产品、农药、危险废物、城镇污水处理设施产生的污泥和处理后的污泥或者其他有毒有害物质；
（三）利用无防渗漏措施的沟渠、坑塘等输送或者贮存含有毒污染物的废水、含病原体的污水和其他废弃物；
（四）法律法规禁止的其他污染或者可能污染地下水的行为。
	（一）项目废水经处理后排入园区污水管网，不利用渗井、渗坑、裂隙、溶洞以及私设暗管排放废水。
（二）项目原材料储存于项目车间内，危险废物暂存于危废贮存间，未利用岩层孔隙、裂隙、溶洞、废弃矿坑等贮存石化原料及产品。
（三）项目废水经处理后排入园区污水管网。
（四）项目厂区采取分区防渗，从源头、污染过程等方面开展地下水污染防治。
	符合

	
	第四十一条 企业事业单位和其他生产经营者应当采取下列措施，防止地下水污染：
（一）兴建地下工程设施或者进行地下勘探、采矿等活动，依法编制的环境影响评价文件中，应当包括地下水污染防治的内容，并采取防护性措施；
（二）化学品生产企业以及工业集聚区、矿山开采区、尾矿库、危险废物处置场、垃圾填埋场等的运营、管理单位，应当采取防渗漏等措施，并建设地下水水质监测井进行监测；
（三）加油站等的地下油罐应当使用双层罐或者采取建造防渗池等其他有效措施，并进行防渗漏监测；
（四）存放可溶性剧毒废渣的场所，应当采取防水、防渗漏、防流失的措施；
（五）法律法规规定应当采取的其他防止地下水污染的措施。
	（一）项目此次建设未涉及地下工程和设施，项目此次环评针对地下水污染防治已提出相应的污染防治措施；
（二）项目环评已按照地下水导则的相关要求提出分区防治措施和地下水跟踪监测方案；
（三）项目不涉及地下储油罐；
（四）项目不涉及可溶性剧毒废渣的暂存或者堆放等。
（五）本次环评按相关法律法规要求提出设置源头防控、分区防渗、跟踪监测等。
	符合

	
	第四十二条 在泉域保护范围以及岩溶强发育、存在较多落水洞和岩溶漏斗的区域内，不得新建、改建、扩建可能造成地下水污染的建设项目。
	根据《曲靖常宜联合科技有限公司1.5万吨/年五氧化二磷和8000t/a多聚磷酸新建项目岩土工程详细勘察报告》，依据本次勘察结果及勘察区现场调查资料，勘察区各钻孔进入灰岩层后，均未发现有地下溶洞存在，岩芯表面有少量小溶孔，岩溶微发育，从现状地貌和基岩顶面溶沟、溶槽发育特点来判断，勘察区岩溶的发育以基岩顶面地表水面状溶蚀为主，综合评价岩溶为微发育。
	符合


⑭与《云南省地下水管理办法》符合性分析
项目与《云南省地下水管理办法》的符合性分析见表1-20。
表1-20 项目与云南省地下水管理办法相符性分析
	章节
	相关要求
	本项目情况
	符合情况

	第四章 污染防治
	第三十条 禁止下列污染或者可能污染地下水的行为：
（一）利用渗井、渗坑、裂隙、溶洞以及私设暗管等逃避监管的方式排放水污染物；
（二）利用岩层孔隙、裂隙、溶洞、废弃矿坑等贮存石化原料及产品、农药、危险废物、城镇污水处理设施产生的污泥和处理后的污泥或者其他有毒有害物质；
（三）利用无防渗漏措施的沟渠、坑塘等输送或者贮存含有毒污染物的废水、含病原体的污水和其他废弃物；
（四）法律法规禁止的其他污染或者可能污染地下水的行为
	（一）项目废水经处理后排入园区污水管网，不利用渗井、渗坑、裂隙、溶洞以及私设暗管排放废水。
（二）项目原材料储存于项目车间内，危险废物暂存于危废贮存间，未利用岩层孔隙、裂隙、溶洞、废弃矿坑等贮存石化原料及产品。
（三）项目废水经处理后部分回用，部分排入园区污水管网。
（四）项目厂区采取分区防渗，从源头、污染过程等方面开展地下水污染防治。
	符合

	
	第三十一条 企业事业单位和其他生产经营者应当采取下列措施，防止地下水污染：
（一）兴建地下工程设施或者进行地下勘探、采矿等活动，依法编制的环境影响评价文件中，应当包括地下水污染防治的内容，并采取防护性措施；
（二）化学品生产企业以及工业集聚区、矿山开采区、尾矿库、危险废物处置场、垃圾填埋场等的运营、管理单位，应当采取防渗漏等措施，并建设地下水水质监测井进行监测；
（三）加油站等的地下油罐应当使用双层罐或者采取建造防渗池等其他有效措施，并进行防渗漏监测；
（四）存放可溶性剧毒废渣的场所，应当采取防水、防渗漏、防流失的措施；
（五）法律法规规定应当采取的其他防止地下水污染的措施。
	（一）项目此次建设未涉及地下工程和设施，项目此次环评针对地下水污染防治已提出相应的污染防治措施；
（二）项目环评已按照地下水导则的相关要求提出分区防渗措施和地下水跟踪监测方案；
（三）项目不涉及地下储油罐；
（四）项目不涉及可溶性剧毒废渣的暂存或者堆放等。
（五）本次环评按相关法律法规要求提出设置源头防控、分区防渗、跟踪监测等。
	符合


（5）与《关于加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见》（环环评〔2021〕45号）符合性分析
项目与《关于加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见》（环环评〔2021〕45号）符合性分析见表1-21。
表1-21 项目与《关于加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见》
（环环评〔2021〕45号）符合性分析
	序号
	《关于加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见》相关要求
	项目情况
	符合情况

	1
	深入实施“三线一单”。各级生态环境部门应加快推进“三线一单”成果在“两高”行业产业布局和结构调整、重大项目选址中的应用。地方生态环境部门组织“三线一单”地市落地细化及后续更新调整时，应在生态环境准入清单中深化“两高”项目环境准入及管控要求；承接钢铁、电解铝等产业转移地区应严格落实生态环境分区管控要求，将环境质量底线作为硬约束。
	项目建设符合《曲靖市生态环境分区管控动态更新方案（2023年）》的相关要求；本项目为工业磷酸生产，根据《关于印发云南省高耗能高排放项目管控方案贯彻落实责任清单的通知》（云发改资环〔2025〕547号），项目所属行业不属于高污染高耗能行业，项目排放的主要污染物总量由沾益区政府统筹分配，削减来源为沾益区现有的总量，满足总量控制有关要求。
	符合

	2
	严把建设项目环境准入关。新建、改建、扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、生态环境准入清单、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批原则要求。石化、现代煤化工项目应纳入国家产业规划。新建、扩建石化、化工、焦化、有色金属冶炼、平板玻璃项目应布设在依法合规设立并经规划环评的产业园区。各级生态环境部门和行政审批部门要严格把关，对于不符合相关法律法规的，依法不予审批。
	本项目为工业磷酸生产，根据《关于印发云南省高耗能高排放项目管控方案贯彻落实责任清单的通知》（云发改资环〔2025〕547号），项目所属行业不属于高污染高耗能行业，项目建设满足相关生态环境保护法律和法规的规定，项目排放的主要污染物总量由沾益区政府统筹分配，削减来源为沾益区现有的总量，满足总量控制要求；项目符合《曲靖高新技术产业开发区花山化工园区总体规划修编（2023-2035年）环境影响报告书》中的生态环境准入要求。项目属于化工行业，位于花山化工园，2024年9月9日取得曲靖市生态环境局出具的规划环评审查意见函（曲环函〔2024〕39号）。
	符合

	3
	落实区域削减要求。新建“两高”项目应按照《关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知》要求，依据区域环境质量改善目标，制定配套区域污染物削减方案，采取有效的污染物区域削减措施，腾出足够的环境容量。国家大气污染防治重点区域（以下简称重点区域）内新建耗煤项目还应严格按规定采取煤炭消费减量替代措施，不得使用高污染燃料作为煤炭减量替代措施。
	本项目为工业磷酸生产，根据《关于印发云南省高耗能高排放项目管控方案贯彻落实责任清单的通知》（云发改资环〔2025〕547号），项目所属行业不属于高污染高耗能行业，项目排放的主要污染物总量由沾益区政府统筹分配，削减来源为沾益区现有的总量。
	符合

	4
	提升清洁生产和污染防治水平。新建、扩建“两高”项目应采用先进适用的工艺技术和装备，单位产品物耗、能耗、水耗等达到清洁生产先进水平，依法制定并严格落实防治土壤与地下水污染的措施。国家或地方已出台超低排放要求的“两高”行业建设项目应满足超低排放要求。鼓励使用清洁燃料，重点区域建设项目原则上不新建燃煤自备锅炉。鼓励重点区域高炉-转炉长流程钢铁企业转型为电炉短流程企业。大宗物料优先采用铁路、管道或水路运输，短途接驳优先使用新能源车辆运输。
	项目采用先进适用的工艺技术和装备，达到同规模、同行业企业先进水平，项目环评已提出严格的土壤与地下水污染防治措施；本项目暂无国家或地方已出台超低排放要求；项目开车和事故状态下使用生物质锅炉提供蒸汽，正常运行情况下利用余热副产蒸汽。项目物料采用道路运输。
	符合

	5
	加强排污许可证管理。地方生态环境部门和行政审批部门在“两高”企业排污许可证核发审查过程中，应全面核实环评及批复文件中各项生态环境保护措施及区域削减措施落实情况，对实行排污许可重点管理的“两高”企业加强现场核查，对不符合条件的依法不予许可。加强“两高”企业排污许可证质量和执行报告提交情况检查，督促企业做好台账记录、执行报告、自行监测、环境信息公开等工作。对于持有排污限期整改通知书或排污许可证中存在整改事项的“两高”企业，密切跟踪整改落实情况，发现未按期完成整改、存在无证排污行为的，依法从严查处。
	项目后期按照要求进行排污许可的申报。
	符合


综上所述，项目建设符合《关于加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见》（环环评〔2021〕45号）相关要求。
（6）与《减污降碳协同增效实施方案》的符合性分析
项目与《减污降碳协同增效实施方案》符合性分析见表1-22。
表1-22  项目与《减污降碳协同增效实施方案》符合性分析
	序号
	《减污降碳协同增效实施方案》相关要求
	项目情况
	符合情况

	1
	（五）加强生态环境准入管理。坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目发展，高耗能、高排放项目审批要严格落实国家产业规划、产业政策、“三线一单”、环评审批、取水许可审批、节能审查以及污染物区域削减替代等要求，采取先进适用的工艺技术和装备，提升高耗能项目能耗准入标准，能耗、物耗、水耗要达到清洁生产先进水平。持续加强产业集群环境治理，明确产业布局和发展方向，高起点设定项目准入类别，引导产业向“专精特新”转型。在产业结构调整指导目录中考虑减污降碳协同增效要求，优化鼓励类、限制类、淘汰类相关项目类别。优化生态环境影响相关评价方法和准入要求，推动在沙漠、戈壁、荒漠地区加快规划建设大型风电光伏基地项目。大气污染防治重点区域严禁新增钢铁、焦化、炼油、电解铝、水泥、平板玻璃（不含光伏玻璃）等产能。
	项目符合国家产业政策，符合《曲靖市生态环境分区管控动态更新方案（2023年）》的相关要求；本项目为工业磷酸生产，根据《关于印发云南省高耗能高排放项目管控方案贯彻落实责任清单的通知》（云发改资环〔2025〕547号），项目所属行业不属于高污染高耗能行业，项目排放的主要污染物总量由沾益区政府统筹分配，削减来源为沾益区现有的总量，满足总量控制有关要求；项目采用先进适用的工艺技术和装备，能耗达到同规模、同行业企业先进水平。
	符合


（7）与《工业领域碳达峰实施方案》的符合性分析
为深入贯彻落实党中央、国务院关于碳达峰碳中和决策部署，加快推进工业绿色低碳转型，切实做好工业领域碳达峰工作，根据《中共中央 国务院关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》和《2030年前碳达峰行动方案》，结合相关规划，工业和信息化部、发展改革委、生态环境部于2022年7月7日联合制定并印发《工业领域碳达峰实施方案》（工信部联节〔2022〕88号）。
本项目与《工业领域碳达峰实施方案》相关内容的符合性分析见表1-23。
表1-23 与《工业领域碳达峰实施方案》相关内容的符合性分析
	相关要求
	本项目情况
	符合性

	（四）深度调整产业结构
	2.坚决遏制高耗能高排放低水平项目盲目发展。采取强有力措施，对高耗能高排放低水平项目实行清单管理、分类处置、动态监控。严把高耗能高排放低水平项目准入关，加强固定资产投资项目节能审查、环境影响评价，对项目用能和碳排放情况进行综合评价，严格项目审批、备案和核准。全面排查在建项目，对不符合要求的高耗能高排放低水平项目按有关规定停工整改。科学评估拟建项目，对产能已饱和的行业要按照“减量替代”原则压减产能，对产能尚未饱和的行业要按照国家布局和审批备案等要求对标国内领先、国际先进水平提高准入标准。
	项目为生产工业硫酸，是《产业结构调整指导目录（2024年本）》中的允许类，符合现行产业政策。本项目为工业磷酸生产，根据《关于印发云南省高耗能高排放项目管控方案贯彻落实责任清单的通知》（云发改资环〔2025〕547号），项目所属行业不属于高污染高耗能行业，项目已取得投资备案证，同时正在编制节能审查报告，目前正在编制环境影响评价，环境影响评价对项目碳排放情况进行综合评价；项目不属于产能过剩项目；项目采用先进工艺技术和设备，使用电能和水蒸气，清洁生产水平在国内同行业中处于比较先进的行列。
	符合

	（五）深入推进节能降碳。
	1.调整优化用能结构。重点控制化石能源消费，有序推进钢铁、建材、石化化工、有色金属等行业煤炭减量替代，稳妥有序发展现代煤化工，促进煤炭分质分级高效清洁利用。有序引导天然气消费，合理引导工业用气和化工原料用气增长。推进氢能制储输运销用全链条发展。鼓励企业、园区就近利用清洁能源，支持具备条件的企业开展“光伏+储能”等自备电厂、自备电源建设。
	项目开车和事故状态下使用生物质锅炉提供蒸汽，正常运行情况下利用余热副产蒸汽，无煤炭等化石能源消耗。
	符合

	
	2.推动工业用能电气化。综合考虑电力供需形势，拓宽电能替代领域，在铸造、玻璃、陶瓷等重点行业推广电锅炉、电窑炉、电加热等技术，开展高温热泵、大功率电热储能锅炉等电能替代，扩大电气化终端用能设备使用比例。重点对工业生产过程1000℃以下中低温热源进行电气化改造。加强电力需求侧管理，开展工业领域电力需求侧管理示范企业和园区创建，示范推广应用相关技术产品，提升消纳绿色电力比例，优化电力资源配置。
	项目开车和事故状态下使用生物质锅炉提供蒸汽，正常运行情况下利用余热副产蒸汽。
	符合

	（六）积极推行绿色制造。
	5.全面提升清洁生产水平。深入开展清洁生产审核和评价认证，推动钢铁、建材、石化化工、有色金属、印染、造纸、化学原料药、电镀、农副食品加工、工业涂装、包装印刷等行业企业实施节能、节水、节材、减污、降碳等系统性清洁生产改造。清洁生产审核和评价认证结果作为差异化政策制定和实施的重要依据。
	项目采用先进工艺技术和设备，使用清洁能源电能。项目开车和事故状态下使用生物质锅炉提供蒸汽，正常运行情况下利用余热副产蒸汽。清洁生产水平在国内同行业中处于比较先进的行列。
后期建设单位应按照相关要求，及时实施强制性清洁生产审核，减少污染物排放。
	符合


综上所述，本项目建设符合《工业领域碳达峰实施方案》中的相关要求。
（8）与《关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知》（环办环评〔2020〕36号）的符合性分析
根据《关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知》（环办环评〔2020〕36号），建设项目应满足区域、流域控制单元环境质量改善目标管理要求。所在区域、流域控制单元环境质量未达到国家或者地方环境质量标准的，建设项目应提出有效的区域削减方案，主要污染物实行区域倍量削减，确保项目投产后区域环境质量有改善。所在区域、流域控制单元环境质量达到国家或者地方环境质量标准的，原则上建设项目主要污染物实行区域等量削减，确保项目投产后区域环境质量不恶化。同时根据生态环境部环境影响评价与排放管理司有关负责人就《关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知》答记者问，主要污染物区域削减措施要求适用于单个项目污染排放量大、环境影响突出的重大建设项目。综合考虑环评分类管理名录、审批层级、污染防治攻坚战关注的重点行业，并对重点行业污染物排放量初步测算，为稳步推进工作，目前《通知》适用部省两级审批的编制环境影响报告书的石化、煤化工、燃煤发电（含热电）、钢铁、有色金属冶炼、制浆造纸等6个行业建设项目。此外，市级生态环境主管部门在审批这些行业的环境影响报告书项目时，也可以参照执行。
本项目为工业磷酸生产，根据《关于印发云南省高耗能高排放项目管控方案贯彻落实责任清单的通知》（云发改资环〔2025〕547号），项目所属行业不属于高污染高耗能行业，项目位于环境空气质量达标区，项目排放主要污染物总量由沾益区政府统筹分配，削减来源为沾益区现有的总量。
（9）与《关于进一步加强重金属污染防控的意见》符合性分析
生态环境部于2022年3月3日发布了《关于进一步加强重金属污染防控的意见》（环固体〔2022〕17号），本项目与其符合性分析详见表1-24。
表1-24 与《关于进一步加强重金属污染防控的意见》的符合性分析
	《关于加强涉重金属行业污染防控的意见》要求
	本项目基本情况
	符合性

	严格准入，优化涉重金属产业结构和布局
	严格重点行业企业准入管理。新、改、扩建重点行业建设项目应符合“三线一单”、产业政策、区域环评、规划环评和行业环境准入管控要求。重点区域的新、改、扩建重点行业建设项目应遵循重点重金属污染物排放“减量替代”原则，减量替代比例不低于1.2:1；其他区域遵循“等量替代”原则。建设单位在提交环境影响评价文件时应明确重点重金属污染物排放总量及来源。无明确具体总量来源的，各级生态环境部门不得批准相关环境影响评价文件。总量来源原则上应是同一重点行业内企业削减的重点重金属污染物排放量，当同一重点行业内企业削减量无法满足时可从其他重点行业调剂。严格重点行业建设项目环境影响评价审批，审慎下放审批权限，不得以改革试点为名降低审批要求。
	本项目符合《曲靖市生态环境分区管控动态更新方案（2023年）》（曲环通〔2024〕36号）要求。本项目主要生产工业磷酸，属于《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）中C2611无机酸制造，对照《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目不在限制类和淘汰类项目名录中，符合国家产业政策。本项目符合《曲靖高新技术产业开发区总体规划（2023-2035年）》、规划环评及其审查意见的要求，符合《曲靖高新技术产业开发区花山化工园区总体规划修编（2023-2035年）（调整）》、规划环评及其审查意见的要求。沾益区不属于重点区域。重点行业包括重有色金属矿采选业（铜、铅锌、镍钴、锡、锑和汞矿采选），重有色金属冶炼业（铜、铅锌、镍钴、锡、锑和汞冶炼），铅蓄电池制造业，电镀行业，化学原料及化学制品制造业（电石法（聚）氯乙烯制造、铬盐制造、以工业固体废物为原料的锌无机化合物工业），皮革鞣制加工业等6个行业。本项目不在重点区域，不属于重点行业，无需总量消减来源，项目排放的砷总量由沾益区政府统筹分配。
	符合

	
	依法推动落后产能退出。根据《产业结构调整指导目录》《限期淘汰产生严重污染环境的工业固体废物的落后生产工艺设备名录》等要求，推动依法淘汰涉重金属落后产能和化解过剩产能。严格执行生态环境保护等相关法规标准，推动经整改仍达不到要求的产能依法依规关闭退出。
	本项目主要生产工业磷酸，属于《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）中C2611无机酸制造，对照《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目不在限制类和淘汰类项目名录中，符合国家产业政策。
	符合

	
	优化重点行业企业布局。推动涉重金属产业集中优化发展，禁止低端落后产能向长江、黄河中上游地区转移。禁止新建用汞的电石法（聚）氯乙烯生产工艺。新建、扩建的重有色金属冶炼、电镀、制革企业优先选择布设在依法合规设立并经规划环评的产业园区。广东、江苏、辽宁、山东、河北等省份加快推进专业电镀企业入园，力争到2025年底专业电镀企业入园率达到75%。
	重点行业包括重有色金属矿采选业（铜、铅锌、镍钴、锡、锑和汞矿采选），重有色金属冶炼业（铜、铅锌、镍钴、锡、锑和汞冶炼），铅蓄电池制造业，电镀行业，化学原料及化学制品制造业（电石法（聚）氯乙烯制造、铬盐制造、以工业固体废物为原料的锌无机化合物工业），皮革鞣制加工业等6个行业，本项目主要生产工业磷酸，属于《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）中C2611无机酸制造，不属于重点行业。
	符合

	突出重点，深化重点行业重金属污染治理
	加强重点行业企业清洁生产改造。加强重点行业清洁生产工艺的开发和应用。重点行业企业“十四五”期间依法至少开展一轮强制性清洁生产审核。到2025年底，重点行业企业基本达到国内清洁生产先进水平。加强重金属污染源头防控，减少使用高镉、高砷或高铊的矿石原料。加大重点有色金属冶炼行业企业生产工艺设备清洁生产改造力度，积极推动竖罐炼锌设备替代改造和铜冶炼转炉吹炼工艺提升改造。电石法（聚）氯乙烯生产企业生产每吨聚氯乙烯用汞量不得超过49.14克，并确保持续稳中有降。
	重点行业包括重有色金属矿采选业（铜、铅锌、镍钴、锡、锑和汞矿采选），重有色金属冶炼业（铜、铅锌、镍钴、锡、锑和汞冶炼），铅蓄电池制造业，电镀行业，化学原料及化学制品制造业（电石法（聚）氯乙烯制造、铬盐制造、以工业固体废物为原料的锌无机化合物工业），皮革鞣制加工业等6个行业，本项目主要生产工业磷酸，属于《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）中C2611无机酸制造，不属于重点行业。
	符合

	
	推动重金属污染深度治理。自2023年起，重点区域铅锌冶炼和铜冶炼行业企业，执行颗粒物和重点重金属污染物特别排放限值。根据排放标准相关规定和重金属污染防控需求，省级人民政府可增加执行特别排放限值的地域范围。上述执行特别排放限值的地域范围，由省级人民政府通过公告或印发相关文件等适当方式予以公布。重有色金属冶炼企业应加强生产车间低空逸散烟气收集处理，有效减少无组织排放。
	本项目主要生产工业磷酸，属于《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）中C2611无机酸制造，不属于铅锌冶炼和铜冶炼行业企业。
	符合

	
	开展涉镉涉铊企业排查整治行动。开展农用地土壤镉等重金属污染源头防治行动，持续推进耕地周边涉镉等重金属行业企业排查整治。全面排查涉铊企业，指导督促涉铊企业建立铊污染风险问题台账并制定问题整改方案。开展重有色金属冶炼、钢铁等典型涉铊企业废水治理设施除铊升级改造，严格执行车间或生产设施废水排放口达标要求
	本项目主要生产工业磷酸，不涉及镉、铊。
	符合

	
	加强涉重金属固体废物环境管理。加强重点行业企业废渣场环境管理，完善防渗漏、防流失、防扬散等措施。推动锌湿法冶炼工艺按有关规定配套建设浸出渣无害化处理系统及硫渣处理设施。严格废铅蓄电池、冶炼灰渣、钢厂烟灰等含重金属固体废物收集、贮存、转移、利用处置过程的环境管理，防止二次污染。
	本项目新建危废贮存间，按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求设置；项目运营后会制定危险废物管理计划，严格按照危险废物管理计划实施，并依法依规报所在地生态环境主管部门备案；项目建立危险废物管理台账，并及时通过国家危险废物信息管理系统申报。
	符合

	加强重金属污染监管执法
	强化重金属污染监控预警。加快推进废水、废气重金属在线监测技术，设备的研发与应用。建立健全重金属污染监控预警体系，提升信息化监管水平。各地生态环境部门在涉轮涉悌行业企业分布密集区域下游，依托水质自动监测站加装铊、锑等特征重金属污染物自动监测系统。排放镉等重金属的企业，应依法对周边大气镉等重金属沉降及耕地土壤重金属进行定期监测，评估大气重金属沉降造成耕地土壤中镉等重金属累积的风险，并采取防控措施。鼓励重点行业企业在重点部位和关键节点应用重金属污染物自动监测，视频监控和用电（能）监控等智能监控手段。
	本次评价已提出运营期监测计划，建设单位在运营期严格执行，并接受上级生态环境主管部门的监管监察。
	符合

	
	强化涉重金属执法监督力度。将重点行业企业及相关堆场、尾矿库等设施纳入“双随机、一公开”抽查检查对象范围，进行重点监管。加大排污许可证后监管力度，对重金属污染物实际排放量超出许可排放量的企业依法依规处理。将对涉重金属行业专项执法检查纳入污染防治攻坚战监督检查考核工作，依法严厉打击超标排放、不正常运行污染治理设施、非法排放、倾倒、收集、贮存、转移、利用、处置含重金属危险废物等违法违规行为，涉嫌犯罪的，依法移送公安机关依法追究刑事责任。
	项目运行过程中，将严格执行总量控制制度，依法依规生产，接受上级生态环境主管部门的监管监察；项目产生的危险废物委托有资质单位进行处置，不得随意处置。
	符合

	
	强化涉重金属污染应急管理。重点行业企业应依法依规完善环境风险防范和环境安全隐患排查治理措施，制定环境应急预案，储备相关应急物资，定期开展应急演练。各地生态环境部门结合“一河一策一图”将涉重金属污染应急处置预案纳入本地突发环境应急预案，加强应急物资储备，定期开展应急演练，
	本次评价要求项目建成后按照环境保护部文件（环发〔2010〕113号）《突发环境事件应急预案管理暂行办法》以及环境保护部令（部令第34号）《突发环境事件应急管理办法》的要求编制企业应急预案，并报曲靖市生态环境局沾益分局备案。
	符合


（10）与花山水库水源地保护规划的符合性
花山水库位于沾益区花山街道境内，建于南盘江上游，距离沾益区27km，是珠江源头的第一座中型水库，径流面积225km2，总库容8823万m3、兴利库容4170万m3，地处东经103°53′59.64″，北纬25°45′43.19″，正常蓄水位1995.0m，校核洪水位1996.5m。
①一级保护区范围
水域：取水口300m以内的全部水域，面积为0.1069km2。
陆域：一级保护区水域外200米范围内的陆域（但不超过流域分水岭范围），面积为0.0918km2。
②二级保护区范围
水域：正常蓄水位1995米以下的全部水域面积（一级保护区水域外区域），面积为6.0522km2。
陆域：水库周边山脊线以内（一级保护区外）及入库河流上溯不小于3000米的汇水区，面积为10.7975km2。
③准保护区范围
水库上游整个流域（一、二级保护区陆域外区域），面积为142.7519km2。
本项目位于花山水库西南约6115m处，属花山水库下游区域，不在花山水库径流范围内，对花山水库影响较小。项目与水库的关系位置见附图11。
（11）与云南省珠江源自然保护区的符合性
珠江源自然保护区属自然生态系统类别森林生态系统类型的自然保护区，经云南省人民政府2000年11月批准设立。以珠江源区水源涵养林及其生态系统、珠江源区发育于喀斯特地貌的湿地生态系统为主要保护对象，为了使保护区得到更好地保护和管理，同时为有利于当地群众的生产和生活，促进地方经济的发展，经云南省人民政府（云政发〔2004〕124号文）《关于珠江源自然保护区范围进行调整的批复》同意，2005年6月，编制完成了《云南省珠江源省级自然保护区总体规划》和《云南省珠江源省级自然保护区范围调整方案》，珠江源自然保护区调整后的总体规划报告已经云南省人民政府云政复〔2006〕19号文批准。
2019年再次进行了范围调整。调整后的珠江源自然保护区总面积117937hm2，保护区分为核心区、缓冲区、实验区，面积分别为7396.6hm2、9508.2hm2和101032.2hm2。珠江源自然保护区调整已经云南省人民政府批复原则同意（云政复〔2020〕4号文）。
曲靖高新技术产业开发区花山片区边界与珠江源自然保护区之间有山体绿地相隔，本项目位于花山片区规划范围内，项目距离珠江源自然保护区边界距离约5875m，不在保护区范围内。本项目与自然保护区的关系位置见附图12。
（12）与云南珠江源国家森林公园的协调性分析
云南珠江源国家级森林公园由原国家林业局于1993年5月在《关于建立木兰围场四十五处国家森林公园的批复》的文件中正式批准建立，其位于云南省曲靖市沾益区北部，由马雄山、躲兵洞、花山湖和彩云洞四个片区组成，地理坐标位于东经103°53′11″~103°58′36″，北纬25°45′38″~25°56′20″之间，总面积4376hm2。珠江源森林公园以突出自然和人文景观为主题，以马雄山半湿润常绿阔叶林、山顶杜鹃灌丛和花山湖喀斯特湿地景观资源为骨架，以珠江源文化为特色的国家森林公园。
本项目位于曲靖高新技术产业开发区花山片区，厂界距离珠江源国家森林公园最近的直线距离约为5875m，不在珠江源国家森林公园范围内。本项目与珠江源国家森林公园位置关系见附图12。
（13）与珠江源风景名胜区的协调性分析
珠江源风景区位于云南省曲靖市沾益区境内的马雄山麓。珠江源风景名胜区于1998年开始规划开发，整个景区由马雄山珠江源、花山湖和城区部分景点组成，界定面积12.5km2。珠江源风景区是森林公园、省级风景名胜区、国家AAAA级旅游区。
本项目位于曲靖高新技术产业开发区花山片区，厂界距离珠江源国家森林公园最近的直线距离约为5875m，不在其规划区范围内。因此，本项目不占用珠江源风景名胜区。本项目与珠江源风景名胜区位置关系见附图12。
（14）选址合理性分析
①2023年1月20日，经省人民政府同意，省工业和信息化厅等9部门联合印发了《云南省第二批化工园区设立（确认）名单》，曲靖高新技术产业开发区花山化工园区被列入云南省第二批化工园区确认（设立）名单。在省工业和信息化厅等部门的精心指导下，市委、市政府的坚强领导下，在省、市各部门的关心帮助下，以沾益区委、区政府为总指挥、曲靖高新区为排头兵、区直各单位为主力军，上下一心攻坚克难，举全区之力、聚全区之财、集全区之智，按照《云南省化工园区建设标准和认定管理实施细则（试行）》要求全力推进化工园区规范化建设，经过不懈的努力，于2025年1月15日取得省工信厅、省发改委、省自然资源厅、省生态环境厅、省住建厅、省交通运输厅、省水利厅、省应急厅、省消防救援局等9部门联合印发的《关于曲靖高新技术产业开发区花山化工园区通过认定的通知》（云工信石化〔2025〕8号），本项目选址于曲靖市高新技术产业开发区花山化工园区综合化工区，符合该片区功能布局和产业规划。
②根据现场踏勘和资料查阅，项目属于改建项目，场地选址不涉及自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区、森林公园、世界自然遗产、文物保护单位、基本农田、生态保护红线等环境敏感区，项目选址无重大制约环境因素。
③项目所在区域环境空气质量满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中二级浓度限值要求，为达标区；声环境满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类区标准，建设场地土壤环境质量满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地标准，本项目污染物能实现稳定达标排放，对周边企业影响较小，本项目与周围环境相容。
综上所述，本项目选址不涉及自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区等环境敏感对象，外环境相对较简单，不存在明显的环境制约因素。因此，从环境保护角度分析，项目选址可行。
（14）平面布置合理性分析
本项目建设内容包括：热法磷酸车间、黄磷暂存槽、水封槽、仓库（丙类）、仓库（丁类）、磷酸中间槽、磷酸成品罐区、空压纯水机房、配电室等。
项目总平面布置根据“分区合理、工艺流畅、运输短捷、突出环保”的原则，结合场地的用地条件及生产工艺，综合考虑环保、消防、绿化、劳动卫生等要求，对厂区进行了统筹安排，项目区总平面布置是合理的。
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本项目为新建项目，针对本项目的建设内容和项目周围环境特点，关注的主要环境问题为：
（1）项目与各项规划的符合性；
（2）分析项目工艺流程、主要污染源和产污环节，分析各污染源排放的污染物种类、数量、排放方式、排放去向和处理、处置措施；
（3）预测和评价项目运营期对大气环境、地表水环境、地下水、声环境、土壤的影响，提出有效的减缓措施；
（4）关注项目可能产生的环境风险，提出风险管理及风险减缓措施。
[bookmark: _Toc4700][bookmark: _Toc393270317][bookmark: _Toc395198641][bookmark: _Toc13511_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc442357848][bookmark: _Toc393013469][bookmark: _Toc432063973][bookmark: _Toc31582][bookmark: _Toc11962][bookmark: _Toc18456][bookmark: _Toc20179_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc27237_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc4945]五、环境影响报告书的主要结论
本项目符合国家相关环保政策、区域规划、产业政策的要求；项目采用工艺技术可靠；场地布局合理，工程建设中加强生态环境保护、污染治理后，对生态环境影响小，污染物排放对环境影响有限，能为环境所接受，区域环境功能不会发生改变。评价认为，在落实各项环保措施前提下，从环境保护角度来看项目建设可行。
10万吨热法磷酸生产项目                                          生态环境影响报告书
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[bookmark: _Toc390185342][bookmark: _Toc390184699][bookmark: _Toc43265477][bookmark: _Toc122613208][bookmark: _Toc215841423][bookmark: _Toc27799103][bookmark: _Toc17412_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc19262][bookmark: _Toc8462][bookmark: _Toc20813][bookmark: _Toc5085][bookmark: _Toc18699][bookmark: _Toc22895_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc24589][bookmark: _Toc9959][bookmark: _Toc26028][bookmark: _Toc11521_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc1137][bookmark: _Toc27799104][bookmark: _Toc390184700][bookmark: _Toc215841424][bookmark: _Toc122613209][bookmark: _Toc390185343][bookmark: _Toc43265478][bookmark: _Toc19459]1.1评价目的及原则
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根据“10万吨热法磷酸生产项目”相关资料、项目所在地区的环境特点，以及国家有关法律法规要求，编制本报告书的主要目的在于：
（1）通过对国家和省市的产业政策、城市及环境规划的调查和分析，论证本项目建设及其选址的可行性和合理性；
（2）通过实地调查、现场监测和资料收集，了解评价区域的空气、地表水、声环境、地下水、土壤等环境质量现状和环境保护目标，查清项目所在区域的环境特征和环境现状、主要污染源、主要污染物种类以及区域内的主要环境问题。
（3）通过工程分析，分析和评价本项目施工期、运营期所产生的各类污染源及主要污染物排放量，以及对环境造成的影响进行预测和评价。
（4）分析预测项目建设实施后对评价区域环境的影响，根据对环境影响的程度和范围，提出有针对性、可行性的污染减缓措施和控制防治措施。
（5）对本项目拟采取的环境保护措施进行评价，提出相应的措施和建议。
（6）分析核算本项目运营期污染物的排放浓度、排放量并提出总量控制建议指标；对本项目的环境效益进行分析。
（7）为加强本项目环境监督管理，确保项目区域的环境质量达到国家有关标准，提出运营期自行监测要求。
（8）通过环境影响预测分析和污染防治措施的可行性论证，对项目环境可行性作出结论。
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突出环境影响评价的源头预防作用，坚持保护和改善环境质量。
[bookmark: _Toc16498_WPSOffice_Level3]（1）依法评价
贯彻执行我国环境保护相关法律法规、标准、政策和规划等，优化项目建设，服务环境管理。
[bookmark: _Toc16854_WPSOffice_Level3]（2）科学评价
规范环境影响评价方法，科学分析项目建设对环境质量的影响。
[bookmark: _Toc3893_WPSOffice_Level3]（3）突出重点
根据建设项目的工程内容及其特点，明确与环境要素间的作用效应关系，根据规划环境影响评价结论和审查意见，充分利用符合时效的数据资料及成果，对建设项目主要环境影响予以重点分析和评价。
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[bookmark: _Toc199815575][bookmark: _Toc195265066][bookmark: _Toc235434309][bookmark: _Toc232738846]（1）《中华人民共和国生态环境法典》（2026年8月15日起施行）；
[bookmark: _Toc516230961]（2）《中华人民共和国环境保护税法》，2018年1月1日起实施；
（3）《中华人民共和国水法》（2016年7月2日修订）；
[bookmark: _Toc516230963]（4）《中华人民共和国土地管理法》（2019年8月26日修订）；
（5）《中华人民共和国节约能源法》（2018年10月26日修订）；
[bookmark: _Toc516230964]（6）《中华人民共和国循环经济促进法》（2018年10月26日修订）；
（7）《中华人民共和国长江保护法》（2020年12月26日公布，自2021年3月1日起施行）。
[bookmark: _Toc23804][bookmark: _Toc5667][bookmark: _Toc22793][bookmark: _Toc3643]1.2.2行政法规及规范性文件
（1）《建设项目环境保护管理条例》（中华人民共和国国务院令第682号，2017年10月1日起实施）；
（2）《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》（中华人民共和国生态环境部 部令 第16号）；
（3）《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令 第4号，2019.1.1施行）；
（4）《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环境保护部，环发〔2012〕77号文，2012.7.3施行）；
（5）《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理通知》（环境保护部，环发18〔2012〕98号，2012.8.8施行）；
（6）《突发环境事件应急管理办法》（环境保护部令第34号），2015.4.16；
（7）《产业结构调整指导目录（2024年本）》，2024年2月1日起实施；
（8）关于发布《建设项目危险废物环境影响评价指南》的公告，2017年第43号，环境保护部；
（9）《关于做好环境影响评价制度与排污许可制衔接相关工作的通知》（环办环评〔2017〕84号）；
（10）《关于加强规划环境影响评价与建设项目环境影响评价联动工作的意见》（环发〔2015〕178号）；
（11）《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》，环环评〔2016〕150号，2016年10月26日；
（12）《关于强化建设项目环评事中事后监管的实施意见》，环环评〔2018〕11号，2018年1月25日；
（13）《关于进一步优化环境影响评价工作的意见》，环环评〔2023〕52号，2023年9月20日；
（14）《地下水管理条例》（2021年12月1日起实施）；
（15）国务院关于印发《空气质量持续改善行动计划》的通知，国发〔2023〕24号；
（16）《关于加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见》（环环评〔2021〕45号）；
（17）《国家危险废物名录》（2025年版），2025年1月1日起施行；
（18）《关于进一步加强危险废物规范化环境管理有关工作的通知》，环办固体〔2023〕17号，2023年11月7日；
（19）《关于开展工业噪声排污许可管理工作的通知》，环办环评〔2023〕14号，2023年9月29日；
（20）《危险化学品安全管理条例》，2013年12月7日修正施行；
（21）《工业和信息化部 国家发展改革委 生态环境部关于印发工业领域碳达峰实施方案的通知》，工信部联节〔2022〕88号，2022年，7月7日；
（22）《工业和信息化部发展改革委科技部生态环境部应急部能源局关于“十四五”推动石化化工行业高质量发展的指导意见》，工信部联原〔2022〕34号，2022年3月28日；
（23）《中共中央 国务院关于深入打好污染防治攻坚战的意见》（2021年11月2日实施）；
（24）《排污许可证管理办法》（生态环境部2023年第4次部务会议审议通过，2024年7月1日起施行；
（25）生态环境部关于印发《全面实行排污许可制实施方案》的通知（环环评〔2024〕79号），2024年10月3日；
（26）国家发展改革委等部门关于发布《工业重点领域能效标杆水平和基准水平（2023年版）》的通知（发改产业〔2023〕723号），2023年6月6日；
（27）生态环境部关于发布《固体废物分类与代码目录》的公告（公告2024年第4号），2024年1月22日；
（28）《国家污染防治技术指导目录（2025年）》；
（29）生态环境部《关于加强重点行业涉新污染物建设项目环境影响评价工作的意见》（环环评〔2025〕28号），2025年4月10日；
（30）《关于进一步加强重金属污染防控的意见》（环固体〔2022〕17号）。
[bookmark: _Toc18910][bookmark: _Toc276561823][bookmark: _Toc322421283][bookmark: _Toc10354][bookmark: _Toc21320][bookmark: _Toc311648440][bookmark: _Toc12251][bookmark: _Toc6777]1.2.3地方环境保护法规和规范性文件
（1）云南省生态环境厅关于发布《云南省生态环境厅审批环境影响评价文件的建设项目目录（2024年本）》的通知；
（2）《云南省土壤污染防治条例》，2022年1月23日；
（3）《云南省大气污染防治条例》（2019年1月1日）；
（4）《云南省固体废物污染环境防治条例》（2023年3月1日起施行）；
（5）《云南省地下水管理办法》（2024年2月1日起施行）；
（6）
（7）《云南省人民政府关于加强环境保护重点工作的意见》（云政发〔2012〕86号）；
（8）《云南省水功能区划》（2014年，云南省水利厅）；
（9）《云南省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（云政发〔2020〕29号）；
（10）《云南省地方标准 用水定额》（DB53/T168-2026）；
（11）《云南省生态功能区划》，云南省环境保护厅，2009年9月7日；
（12）《云南省主体功能区规划》，云南省人民政府，2014年1月6日；
（13）《云南省排污权有偿使用和交易管理办法（试行）》，2026年6月30日起施行；
（14）《云南省生态环境保护条例》，2024年11月1日起正式施行；
（15）云南省“三区三线”划定结果；
（16）《云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则（试行，2022年版）》；
（17）《中共云南省委云南省人民政府关于深入打好污染防治攻坚战的实施意见》（2022年7月27日）；
（18）云南省人民政府关于印发《云南省空气质量持续改善行动实施方案》的通知，（云政发〔2024〕14号）（2024年4月23日发布）；
（19）曲靖市生态环境分区管控动态更新方案（2023年）；
（20）《曲靖市深入打好污染防治攻坚战的实施方案》；
（21）曲靖市人民政府办公室关于印发《曲靖市新污染物治理工作方案的通知》（曲政办发〔2023〕43号）；
（22）曲靖市生态环境局关于进一步加强建设项目主要污染物排放总量指标管理的通知（曲环通〔2022〕65号）；
（23）曲靖市人民政府办公室关于印发《曲靖市环境空气质量整体提升工作方案》的通知，2023年9月20日发布。
[bookmark: _Toc16700][bookmark: _Toc14242][bookmark: _Toc311648441][bookmark: _Toc3353][bookmark: _Toc19220][bookmark: _Toc276561824][bookmark: _Toc322421284]1.2.4相关导则及技术规范
（1）《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）；
（2）《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）；
（3）《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）；
（4）《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）；
（5）《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）；
（6）《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）；
（7）《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022）；
（8）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）；
（9）《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）；
（10）《排污单位环境管理台账及排污许可证执行报告技术规范 总则（试行）》（HJ944-2018）；
（11）《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）；
（12）《排污许可证申请与核发技术规范 无机化学工业》（HJ1035-2019）；
（13）《排污许可证申请与核发技术规范 工业固体废物（试行）》（HJ1200-2021）；
（14）《排污许可证申请与核发技术规范 工业噪声》（HJ1301-2023）；
（15）《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）；
（16）《排污单位自行监测技术指南 无机化学工业》（HJ1138-2020）；
（17）《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）；
（18）《一般固体废物分类与代码》（GB/T39198-2020）；
（19）《固体废物分类与代码目录》；
（20）《企业温室气体排放报告核查指南（试行）》；
（21）《中国化工生产企业温室气体排放核算方法与报告指南（试行）》；
（22）《温室气体排放核算与报告要求第10部分：化工生产企业》（GB/T32151.5-2015）。
[bookmark: _Toc22120][bookmark: _Toc23409][bookmark: _Toc1037][bookmark: _Toc6561][bookmark: _Toc5086][bookmark: _Toc2534_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc2240][bookmark: _Toc22278][bookmark: _Toc3834]1.2.5技术文件及相关资料
（1）环评委托书；
（2）投资项目备案证；
（3）《曲靖常宜联合科技有限公司10万吨热法磷酸生产项目可行性研究报告》；
（4）《曲靖高新技术产业开发区总体规划（2023-2035年）》；
（5）云南蓝硕环境信息咨询有限公司2025年1月编制的《曲靖高新技术产业开发区总体规划（2023-2035年）环境影响报告书（审查稿）》；
（6）曲靖市生态环境局关于《曲靖高新技术产业开发区总体规划（2023-2035年）环境影响报告书》审查意见的函（曲环函〔2025〕1号）；
（7）云南蓝硕环境信息咨询有限公司于2024年9月编制的《曲靖高新技术产业开发区花山化工园区总体规划修编（2023-2025年）（调整）环境影响报告书》；
（8）曲靖市生态环境局关于《曲靖高新技术产业开发区花山化工园区总体规划修编（2023-2025年）（调整）环境影响报告书》审查意见的函（曲环函〔2024〕39号）；
（9）沾益自然资源局出具的“三区三线”查询结果告知单；
（10）《曲靖常宜联合科技有限公司1.5万t/a五氧化二磷和8000t/a多聚磷酸建设项目环境影响报告书》和批复，以及验收和验收意见；
（11）《曲靖常宜联合科技有限公司1.5万t/a五氧化二磷和8000t/a多聚磷酸建设项目场地岩土工程勘察报告》；
（12）建设单位提供的其他资料。
[bookmark: _Toc30779][bookmark: _Toc15258_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc240441884][bookmark: _Toc32240][bookmark: _Toc3598][bookmark: _Toc240441693][bookmark: _Toc31169_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc16851_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc22528][bookmark: _Toc1585][bookmark: _Toc216506269][bookmark: _Toc248747491][bookmark: _Toc374963094][bookmark: _Toc265068837][bookmark: _Toc8165][bookmark: _Toc5471][bookmark: _Toc6082][bookmark: _Toc390184703][bookmark: _Toc390185351][bookmark: _Toc290810984][bookmark: _Toc210037925][bookmark: _Toc9072][bookmark: _Toc150565808]1.3环境影响因素与评价因子
[bookmark: _Toc390185352][bookmark: _Toc30365][bookmark: _Toc30164_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc29236][bookmark: _Toc4471][bookmark: _Toc25040][bookmark: _Toc16914][bookmark: _Toc25009][bookmark: _Toc32676][bookmark: _Toc11592][bookmark: _Toc326258048][bookmark: _Toc27886]1.3.1环境影响因素识别
为了更准确地对环境影响要素进行识别，本次评价在工程分析的基础上，采用矩阵法按环境要素和影响因素对受影响的主要环境因子进行全面系统的识别和筛选，详见表1.3-1。
表1.3-1  环境影响因子识别表
	环境因素
	施工期
	运营期

	
	
	废气
	废水
	固体废物
	噪声

	自然环境
	地质、地貌
	—
	—
	—
	—
	—

	
	空气质量
	〇
	〇
	—
	—
	—

	
	地表水质
	—
	—
	—
	—
	—

	
	地下水质
	—
	—
	—
	〇
	—

	
	植被
	〇
	—
	—
	—
	—

	
	土壤
	—
	—
	—
	—
	—

	
	水土流失
	〇
	—
	—
	—
	—

	
	声环境
	〇
	—
	—
	—
	〇

	自然资源
	水资源
	—
	—
	〇
	—
	—

	
	森林资源
	—
	—
	—
	—
	—

	
	土地资源
	—
	—
	—
	—
	—

	注：●重大影响   ◎中度影响   ○轻微影响  —影响很少或无影响   +有利影响


本项目的建设对环境的影响是多方面的，既存在短期、局部及可恢复的负影响，也存在长期负的影响。施工期主要表现在对环境空气、声环境等要素产生一定程度的负面影响，但施工期影响是局部的、短期的，且影响轻微；营运期对环境的不利影响主要表现在大气污染物、噪声排放等方面。
[bookmark: _Toc326258049][bookmark: _Toc11780][bookmark: _Toc27985_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc24293][bookmark: _Toc9440][bookmark: _Toc33][bookmark: _Toc29745][bookmark: _Toc554][bookmark: _Toc30010][bookmark: _Toc2134][bookmark: _Toc24586][bookmark: _Toc390185353]1.3.2评价因子筛选
通过对表1.3-1项目影响的环境要素进行分类、识别、归纳，经初步识别和筛选，确定本项目评价因子，详见表1.3-2。
表1.3-2  项目环境影响评价因子一览表
	环境
	主要影响评价因子

	大气环境
	现状评价因子
	SO2、NO2、PM10、PM2.5、O3、CO、TSP、氮氧化物、五氧化二磷、砷、氟化物

	
	预测评价因子
	SO2、NO2、氮氧化物、TSP、PM10、PM2.5、五氧化二磷、砷、氟化物

	地表水环境
	现状评价因子
	pH、DO、SS、CODcr、BOD5、NH3-N、TN、TP、硝酸盐氮、氟化物、铜、氯化物、二氯甲烷、石油类、砷等

	
	预测评价因子
	/

	地下水环境
	现状评价因子
	色度、嗅和味、浑浊度、肉眼可见物、pH值、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、铬（六价）、总硬度、铅、氟化物、镉、铁、锰、溶解性总固体、耗氧量、硫酸盐、氯化物、硫化物、总大肠菌群、菌落总数、阴离子表面活性剂、总磷以及K+，Ca2+，Na+，Mg2+，CO32-，HCO3-，Cl-，SO42-

	
	预测评价因子
	TP、砷、氟化物

	土壤
	现状评价因子
	砷、镉、铬和铬（六价）、铜、铅、汞、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1，1-二氯乙烷、1，2-二氯乙烷、1，1-二氯乙烯、顺-1，2-二氯乙烯、反-1，2-二氯乙烯、二氯甲烷、1，2-二氯丙烷、1，1，1，2-四氯乙烷、1，1，2，2-四氯乙烷、四氯乙烯、1，1，1-三氯乙烷，1，1，2-三氯乙烷，三氯乙烯，1，2，3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1，2-二氯苯、1，4-二氯苯乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a，h]蒽、茚并[1，2，3-cd]芘、萘、pH、氟化物等

	
	预测评价因子
	砷、氟化物

	声环境
	现状评价因子
	Ln/Ld

	
	预测评价因子
	Ln/Ld

	固体废物
	炉渣、收尘、废布袋、废包装材料、纯水/软水制备系统废物、絮凝沉淀渣、危险废物（磷酸滤渣、废矿物油及其沾染物）、生活垃圾等

	环境风险
	黄磷、五氧化二磷、磷酸（85%）、废矿物油、SO2、NO2等


[bookmark: _Toc19594][bookmark: _Toc6093_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc29065][bookmark: _Toc27757][bookmark: _Toc7574][bookmark: _Toc3562][bookmark: _Toc14648][bookmark: _Toc390184702][bookmark: _Toc4684][bookmark: _Toc27116_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc5681][bookmark: _Toc390185348][bookmark: _Toc6736][bookmark: _Toc6320_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc390185349][bookmark: _Toc390185354][bookmark: _Toc367043701][bookmark: _Toc374963095][bookmark: _Toc390184704]1.4评价标准
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（1）环境空气质量标准
项目位于曲靖高新技术产业开发区花山化工园区，属于《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中的二类区，至2030年12月31日止，环境空气污染物基本项目（表1）实施过渡阶段浓度限值：自2031年1月1日起，实施基本项目（表1）浓度限值，标准限值见表1.4-1；总颗粒物和氮氧化物执行《环境空气质量标准》（GB3095-2026）表2中二类区限值要求，标准限值见表1.4-1；氟化物、砷《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中表A.1浓度限值；P2O5执行《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D表D.1其他污染物空气质量浓度参考限值，具体标准详见表1.4-1；具体标准详见表1.4-1。
表1.4-1 环境空气质量标准限值
	序号
	污染物项目
	平均时间
	过渡阶段浓度限值
	浓度限值
	单位

	
	
	
	二级
	二级
	

	《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中环境空气污染物基本项目浓度限值

	1
	二氧化硫（SO₂）
	年平均
	60
	20
	μg/m³

	
	
	日平均
	150
	50
	

	
	
	1小时平均
	500
	150
	

	2
	二氧化氮（NO₂）
	年平均
	40
	30
	

	
	
	日平均
	80
	50
	

	
	
	1小时平均
	200
	200
	

	3
	一氧化碳（CO）
	日平均
	4
	4
	mg/m³

	
	
	1小时平均
	10
	10
	

	4
	臭氧（O₃）
	日最大8小时平均
	160
	160
	μg/m³

	
	
	1小时平均
	200
	200
	

	5
	颗粒物（粒径小于等于10μm，PM₁₀）
	年平均
	60
	50
	

	
	
	日平均
	120
	100
	

	6
	颗粒物（粒径小于等于2.5μm，PM₂.5）
	年平均
	30
	25
	

	
	
	日平均
	60
	50
	

	《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中环境空气污染物其他项目浓度限值

	7
	总悬浮颗粒物（TSP）
	年平均
	/
	200
	μg/m³

	
	
	日平均
	/
	300
	

	8
	氮氧化物（NOx）（以NO₂计）
	年平均
	50
	40
	

	
	
	日平均
	100
	70
	

	
	
	1小时平均
	/
	250
	

	9
	砷
	年均值
	/
	0.006
	

	10
	氟化物
	日平均
	/
	7
	

	
	
	1小时平均
	/
	20
	

	《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D其他污染物空气质量浓度参考限值

	11
	P2O5
	1小时平均
	/
	150
	μg/m³

	
	
	日平均
	/
	50
	


（2）地表水环境质量标准
项目周边地表水为项目区附近主要地表水体为南盘江，根据云南省水利厅于2014年5月编制的《云南省水功能区划（2014年修订）》，项目所在河段为“南盘江沾益农业、工业、渔业用水区（南盘江陈方桥-天生坝电站）”，水质类别为Ⅲ类，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，具体标准限值见表1.4-2。
表1.4-2 《地表水环境质量标准》摘要  单位：除pH值均为mg/L
	项目
	pH
	溶解氧
	CODcr
	BOD5
	NH3-N
	TP
	阴离子表面活性剂

	标准值
	6～9
	≥5
	≤20
	≤4
	≤1.0
	≤0.2
	≤0.2

	项目
	石油类
	动植物油
	硫化物
	氟化物
	挥发酚
	高锰酸盐指数
	粪大肠菌群（个/L）

	标准值
	≤0.05
	≤0.05
	≤0.2
	≤1.0
	≤0.005
	≤6
	≤10000


（3）地下水环境质量标准
项目区域地下水环境质量执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准，标准值见表1.4-3。
表1.4-3  项目区域地下水执行质量标准  摘录
	序号
	指标
	Ⅲ类

	感官性状及一般化学指标

	1
	色（铂牯色度单位）
	≤15

	2
	嗅和味
	无

	3
	浑浊度/NTU
	3

	4
	肉眼可见物
	无

	5
	pH
	6.5-8.5

	6
	总硬度（以CaCO3计）/（mg/L）
	≤450

	7
	溶解性总固体/（mg/L）
	≤1000

	8
	硫酸盐/（mg/L）
	≤250

	9
	氯化物/（mg/L）
	≤250

	10
	铁/（mg/L）
	≤0.3

	11
	锰/（mg/L）
	≤0.10

	12
	挥发性酚类/（mg/L）
	≤0.002

	13
	阴离子表面活性剂/（mg/L）
	≤0.3

	14
	耗氧量（COD法，以O₂计）/（mg/L）
	≤3.0

	15
	氨氮（以N计）/（mg/L）
	≤0.50

	16
	硫化物/（mg/L）
	≤0.02

	微生物指标

	21
	总大肠菌群/（MPN/100mL或CFU/100mL）
	≤3.0

	22
	菌落总数/（CFU/mL）
	≤100

	毒理学指标

	23
	亚硝酸盐（以N计）/（mg/L）
	≤1.00

	24
	硝酸盐（以N计）/（mg/L）
	≤20.0

	25
	氰化物/（mg/L）
	≤0.05

	26
	氟化物/（mg/L）
	≤1.0

	27
	汞/（mg/L）
	≤0.001

	28
	砷/（mg/L）
	≤0.01

	29
	铬（六价）/（mg/L）
	≤0.05

	30
	铅/（mg/L）
	≤0.01

	31
	镉/（mg/L）
	≤0.005


[bookmark: _Toc17350][bookmark: _Toc21374][bookmark: _Toc10082_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc7420]（4）声环境质量标准
项目位于曲靖高新技术产业开发区花山化工园区，周边200m范围内不涉及敏感点，区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准，标准值见表1.4-4。
表1.4-4  声环境质量标准限值    单位：dB（A）
	时间
声环境功能区类别
	昼间
	夜间

	3类
	65
	55


[bookmark: _Toc22673]1.4.2风险管控标准
项目区位于曲靖高新技术产业开发区花山化工园区，本项目用地及周边建设用地土壤环境污染风险管控执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中的第二类用地标准，标准值见表1.4-5。
表1.4-5  建设用地土壤污染风险筛选值和管制值一览表    单位：（mg/kg）
	序号
	污染物项目
	CAS编号
	第二类用地

	
	
	
	筛选值
	管制值

	1
	砷
	7440-38-2
	60①
	140

	2
	镉
	7440-43-9
	65
	172

	3
	铬（六价）
	18540-29-9
	5.7
	78

	4
	铜
	7440-50-8
	18000
	36000

	5
	铅
	7439-92-1
	800
	2500

	6
	汞
	7439-97-6
	38
	82

	7
	镍
	7440-02-0
	900
	2000

	8
	四氯化碳
	56-23-5
	2.8
	36

	9
	氯仿
	67-66-3
	0.9
	10

	10
	氯甲烷
	74-87-3
	37
	120

	11
	1,1—二氯乙烷
	75-34-3
	9
	100

	12
	1,2—二氯乙烷
	107-06-2
	5
	21

	13
	1,1—二氯乙烷
	75-35-4
	66
	200

	14
	顺—1,2—二氯乙烯
	156-59-2
	596
	2000

	15
	反—1,2—二氯乙烯
	156-60-5
	54
	163

	16
	二氯甲烷
	75-09-2
	616
	2000

	17
	1,2—二氯丙烷
	78-87-5
	5
	47

	18
	1,1,1,2-四氯乙烷
	630-20-6
	10
	100

	19
	1,1,2,2-四氯乙烷
	79-34-5
	6.8
	50

	20
	四氯乙烯
	127-18-4
	53
	183

	21
	1,1,1-三氯乙烷
	71-55-6
	840
	840

	22
	1,1,2-三氯乙烷
	79-00-5
	2.8
	15

	23
	三氯乙烯
	79-01-6
	2.8
	20

	24
	1,2,3-三氯丙烷
	96-18-4
	0.5
	5

	25
	氯乙烯
	75-01-4
	0.43
	4.3

	26
	苯
	71-43-2
	4
	40

	27
	氯苯
	108-90-7
	270
	1000

	28
	1,2-二氯苯
	95-50-1
	560
	560

	29
	1,4-二氯苯
	106-46-7
	20
	200

	30
	乙苯
	100-41-4
	28
	280

	31
	苯乙烯
	100-42-5
	1290
	1290

	32
	甲苯
	108-88-3
	1200
	1200

	33
	间二甲苯+对二甲苯
	108-38-3,106-42-3
	570
	570

	34
	邻二甲苯
	95-47-6
	640
	640

	35
	硝基苯
	98-95-3
	76
	760

	36
	苯胺
	62-53-3
	260
	663

	37
	2-氯酚
	95-57-8
	2256
	4500

	38
	苯并[a]蒽
	56-55-3
	15
	151

	39
	苯并[a]芘
	50-32-8
	1.5
	15

	40
	苯并[b]荧蒽
	205-99-2
	15
	151

	41
	苯并[k]荧蒽
	207-08-9
	151
	1500

	42
	䓛
	218-01-9
	1293
	12900

	43
	二苯并[a, h]蒽
	53-70-3
	1.5
	15

	44
	茚并[1,2,3-cd]芘
	193-39-5
	15
	151

	45
	萘
	91-20-3
	70
	700


[bookmark: _Toc30273][bookmark: _Toc28223][bookmark: _Toc24908][bookmark: _Toc7500][bookmark: _Toc28170]本项目周边1km范围内的农用地土壤环境污染风险管控执行《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）表1标准，标准值见表1.4-6。
表1.4-6 农用地土壤污染风险筛选值
	序号
	污染项目
	风险筛选值

	
	
	pH≤5.5
	5.5＜pH≤6.5
	6.5＜pH≤7.5
	pH＞7.5

	1
	镉
	其他
	0.3
	0.3
	0.3
	0.6

	2
	汞
	其他
	1.3
	1.8
	2.4
	3.4

	3
	砷
	其他
	40
	40
	30
	25

	4
	铅
	其他
	70
	90
	120
	170

	5
	铬
	其他
	150
	150
	200
	250

	6
	铜
	其他
	50
	50
	100
	100

	7
	镍
	60
	70
	100
	190

	8
	锌
	200
	250
	250
	300

	序号
	污染项目
	风险管制值

	
	
	pH≤5.5
	5.5＜pH≤6.5
	6.5＜pH≤7.5
	pH＞7.5

	1
	镉
	1.5
	2.0
	3.0
	4.0

	2
	汞
	2.0
	2.5
	4.0
	6.0

	3
	砷
	200
	150
	120
	100

	4
	铅
	400
	500
	700
	1000

	5
	铬
	800
	850
	1000
	1300
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（1）大气污染物排放标准
1）施工期
施工期大气污染物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值。标准值见表1.4-7。
表1.4-7  大气污染物综合排放标准      单位：mg/m3
	污染物
	TSP

	无组织排放浓度限值
	1.0


2）运营期
运营期的废气主要是热法磷酸合成产生的尾气和锅炉烟气等。
①磷酸行业废气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）。本项目热法磷酸生产过程中外排氟化物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）标准限值；热法磷酸生产过程中外排砷及其化合物参照执行《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）；热法磷酸生产过程外排的磷酸雾（以P2O5计）参照执行《磷酸（热法）生产技术规范》（GB/T28602-2012）附录表C.1中限值要求。具体见表1.4-8。
表1.4-8  热法磷酸生产过程外排大气污染物执行标准
	污染物
	最高排放浓度（mg/m3）
	排放高度（m）
	最高允许排放速率
	企业边界大气污染物排放限值（mg/m3）
	执行标准

	
	
	
	允许排放量
	
	

	P2O5
	60
	28
	0.115kg/t
	/
	《磷酸（热法）生产技术规范》（GB/T28602-2012）附录表C.1限值

	砷及其化合物
	0.5
	
	/
	0.001
	《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）

	氟化物
	9.0
	
	0.506①kg/h
	0.02
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）

	①根据《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）附录B内插法计算。


②根据《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）适用范围：“使用型煤、水煤浆、煤矸石、石油焦、油页岩、生物质成型燃料等的锅炉，参照本标准中燃煤锅炉排放标准要求执行”，因此项目生物质蒸汽锅炉废气参照《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）新建燃煤锅炉相应标准执行。
表1.4-9  新建锅炉污染物排放标准
	污染物名称
	排放高度（m）
	限值（mg/m3）
	污染物排放监控位置
	依据

	颗粒物
	30①
	50
	烟囱或烟道
	《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）

	二氧化硫
	
	300
	
	

	氮氧化物
	
	300
	
	

	汞及其化合物
	
	0.05
	
	

	烟气黑度
	
	≤1（无量纲）
	烟囱排放口、燃烧炉
	

	①参照燃煤锅炉房烟囱最低允许高度，锅炉房装机总容量为2~＜4t/h，烟囱最低允许高度30m。


本项目不设食堂，依托现有项目。
（2）废水排放标准
黄磷暂存槽水封废水依托现有项目自建综合废水处理站（100m3/d）处理后排入园区污水管网；生活污水依托现有项目隔油池（4m3）、化粪池（10m3）预处理后排入园区污水管网；软水制备废水、纯水制备废水、冷却水循环系统强排水经絮凝沉淀后排入园区污水管网，项目区初期雨水依托现有项目厂区中部设置初期雨水收集池（448m3）收集，收集后进入现有项目自建综合废水处理站（100m3/d）处理后排入园区污水管网。所有排入园区污水管道的废水经园区污水管网收集进入花山南片区污水处理厂处理，本项目外排园区污水管网废水需满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准。
间接外排废水标准见表1.4-10。
表1.4-10项目外排园区污水管网废水污染物标准限值   单位：mg/L
	序号
	污染物
	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准

	1
	pH
	6~9

	2
	悬浮物
	400

	3
	CODcr
	500

	4
	BOD5
	300

	5
	氨氮
	—

	6
	氟化物
	20

	7
	元素磷
	0.3

	8
	溶解性总固体
	—


[bookmark: _Toc77126798][bookmark: _Toc77126849]（3）噪声排放标准
①施工期噪声执行《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025），标准值见表1.4-11。
表1.4-11  建筑施工场界噪声排放限值     单位：dB(A)
	[bookmark: _Toc76631764][bookmark: _Toc78034686][bookmark: _Toc66673569][bookmark: _Toc76631643][bookmark: _Toc76632011]昼间
	夜间

	70
	55


②项目厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，标准值见表1.4-12。
表1.4-12  工业企业厂界环境噪声排放标准     单位：dB(A)
	时段
厂界声环境功能区类别
	昼间
	夜间

	3类
	65
	55


（4）固体废物执行标准
①一般工业固体废物参照执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中相关规定；
②危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相关规定。
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（1）评价等级
根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），选择项目污染源正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中估算模型分别计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。
根据项目污染源初步调查结果，分别计算项目排放主要污染物的最大地面空气质量浓度占标率P（第i个污染物，简称“最大浓度占标率”），及第i个污染物的地面空气质量浓度达到标准值的10%时所对应的最远距离D10%。其中P，公式：


式中：
Pi—第i个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，%；
Ci—采用估算模型计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3；
C0i—第i个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3。一般选用GB3095中1h平均质量浓度的二级浓度限值，如项目位于一类环境空气功能区，应选择相应的一级浓度限值；对该标准中未包含的污染物，使用《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018）中5.2确定的各评价因子1h平均质量浓度限值。对仅有8h平均质量浓度限值、日平均质量浓度限值或年平均质量浓度限值的，可分别按2倍、3倍、6倍折算为1h平均质量浓度限值。
编制环境影响报告书的项目在采用估算模型计算评价等级时，应输入地形参数。
评价等级按表1.5-1的分级判据进行划分。最大地面空气质量浓度占标率P按公式计算，如污染物数i大于1，取P值中最大者Pmax。
表1.5-1 评价等级判别表
	工作等级
	评价工作分级判据

	一级
	Pmax≥10%

	二级
	1%≤Pmax＜10%

	三级
	Pmax＜1%


项目设有3个有组织排放源，项目吸收塔尾气排放口DA007、DA008，本项目锅炉烟气排放口DA001，主要排放的污染源强见表1.5-2，估算模式所用参数见表1.5-3，估算结果见表1.5-4。
表1.5-2  主要废气污染源参数一览表（点源）
	污染源名称
	排气筒底部中心坐标(°)
	排气筒底部海拔(m)
	排气筒参数
	污染物排放速率(kg/h)

	
	经度
	纬度
	
	高度(m)
	内径(m)
	温度(℃)
	流速(m/s)
	F
	NOx
	As
	SO2
	NO2
	PM10
	五氧化二磷
	PM2.5
	TSP

	DA007
	***°**′***″
	***°**′***″
	1995
	28
	1.1
	50.00
	3.22
	0.0014
	-
	0.000034
	-
	-
	-
	0.1940
	-
	-

	DA001
	***°**′***″
	***°**′***″
	1995
	30
	0.4
	160.00
	5.30
	-
	0.2937
	-
	0.0980
	0.2643
	0.0354
	-
	0.0177
	0.0354

	DA008
	***°**′***″
	***°**′***″
	1994
	28
	1.1
	50.00
	3.22
	0.0014
	-
	0.000034
	-
	-
	-
	0.1940
	-
	-


表1.5-3  估算模型参数表
	参数
	取值

	城市/农村选项
	城市/农村
	农村

	
	人口数（城市人口数）
	/

	最高环境温度
	33.9

	最低环境温度
	-6.7

	土地利用类型
	阔叶林

	区域湿度条件
	潮湿

	是否考虑地形
	考虑地形
	是

	
	地形数据分辨率（m）
	90

	是否考虑岸线熏烟
	考虑岸线熏烟
	否

	
	岸线距离/m
	/

	
	岸线方向/°
	/


表1.5-4 项目各评价因子1小时平均质量浓度限值
	评价因子
	1小时平均质量浓度限值
(μg/m³)
	取值来源

	SO2
	500.0
	《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中过渡阶段浓度限值二级 SO21小时平均值

	NO2
	200.0
	《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中过渡阶段浓度限值二级 NO21小时平均值

	NOx
	250.0
	《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中环境空气污染物其他项目浓度限值 NOx 1小时平均值

	PM10
	360.0
	《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中过渡阶段浓度限值二级 PM10日均值的3倍

	PM2.5
	180.0
	《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中过渡阶段浓度限值二级 PM2.5日均值的3倍

	TSP
	900.0
	《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中环境空气污染物其他项目浓度限值 TSP 日均值的3倍

	F
	20.0
	《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中环境空气污染物其他项目浓度限值 氟化物 1h平均值

	As
	0.036
	《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中环境空气污染物其他项目浓度限值 砷 年均值的6倍

	五氧化二磷
	150.0
	《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018） 附录D 五氧化二磷 1小时平均值

	备注：一般选用GB3095中1h平均质量浓度的二级浓度限值，如项目位于一类环境空气功能区，应选择相应的一级浓度限值；对该标准中未包含的污染物，使用《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018）中5.2确定的各评价因子1h平均质量浓度限值。对仅有8h平均质量浓度限值、日平均质量浓度限值或年平均质量浓度限值的，可分别按2倍、3倍、6倍折算为1h平均质量浓度限值。


表1.5-5  Pmax和D10%预测和计算结果一览表
	污染源名称
	评价因子
	评价标准(μg/m³)
	Cmax(μg/m³)
	Pmax(%)
	D10%(m)

	DA007
	五氧化二磷
	150.0
	50.71
	33.80
	1000.0

	
	As
	0.036
	0.01
	24.69
	725.0

	
	F
	20.0
	0.36
	1.78
	/

	DA001
	SO2
	500.0
	22.84
	4.57
	/

	
	NOx
	250.0
	68.44
	27.38
	775.0

	
	NO2
	200.0
	61.59
	30.80
	950.0

	
	PM10
	360.0
	8.25
	2.29
	/

	
	PM2.5
	180.0
	4.12
	2.29
	/

	
	TSP
	900.0
	8.25
	0.92
	/

	DA008
	五氧化二磷
	150.0
	50.73
	33.82
	1000.0

	
	As
	0.036
	0.01
	24.69
	725.0

	
	F
	20.0
	0.36
	1.78
	/


本项目Pmax最大值出现为DA008排放的五氧化二磷Pmax值为33.82%，Cmax为50.73μg/m³，D10%为1000.0m。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为一级。
本项目为编制报告书的化工项目，根据大气导则“5.3.3.2对电力、钢铁、水泥、石化、化工、平板玻璃、有色等高耗能行业的多源项目或以使用高污染燃料为主的多源项目，并且编制环境影响报告书的项目评价等级提高一级”，本项目环境空气评价等级为一级，已为最高级别。
（2）评价范围
根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），根据项目污染物源强，通过AERSCREEN估算模式进行预测，判定评价等级为一级。根据HJ2.2-2018，一级评价项目根据建设项目排放污染物的最远影响距离（D10%）确定大气环境影响评价范围。即以项目厂址为中心区域，自厂界外延D10%的矩形区域作为大气环境影响评价范围。当D10%超过25km时，确定评价范围为边长50km的矩形区域；当D10%小于2.5km时，评价范围边长取5km。本项目D10%为1000m，故本次评价以厂址为中心区域，取边长为5km的矩形区域作为评价范围。
[bookmark: _Toc12463][bookmark: _Toc11728][bookmark: _Toc26259_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc23471][bookmark: _Toc30262][bookmark: _Toc8624][bookmark: _Toc20750][bookmark: _Toc10277][bookmark: _Toc21288][bookmark: _Toc19279]1.5.2地表水环境评价等级及评价范围
（1）评价等级
根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）规定，建设项目地表水环境影响评价等级按照影响类型、排放方式、排放量或影响情况、受纳水体环境质量现状、水环境保护目标等综合确定。水污染影响型建设项目根据排放方式和废水排放量划分评价等级，见表1.5-6。
表1.5-6 水污染影响型建设项目评价等级判定
	评价等级
	判定依据

	
	排放方式
	废水排放量Q/（m3/d）；水污染物当量数W/（无量纲）

	一级
	直接排放
	Q≥20000或W≥600000

	二级
	直接排放
	其他

	三级A
	直接排放
	Q＜200且W<6000

	三级B
	间接排放
	—

	注1：水污染物当量数等于该污染物的年排放量除以该污染物的污染当量值（见附录A），计算排放污染物的污染物当量数，应区分第一类水污染物和其他类水污染物，统计第一类污染物当量数总和，然后与其他类污染物按照污染物当量数从大到小排序，取最大当量数作为建设项目评价等级确定的依据。
注2：废水排放量按行业排放标准中规定的废水种类统计，没有相关行业排放标准要求的通过工程分析合理确定，应统计含热量大的冷却水的排放量，可不统计间接冷却水、循环水及其他含污染物极少的清净下水的排放量。
注3：厂区存在堆积物（露天堆放的原料、燃料、废渣等以及垃圾堆放场）、降尘污染的，应将初期雨污水纳入废水排放量，相应的主要污染物纳入水污染当量计算。
注4：建设项目直接排放第一类污染物的，其评价等级为一级，建设项目直接排放的污染物为受纳水体超标因子的，评价等级不低于二级。
注5：直接排放受纳水体影响范围涉及饮用水水源保护区、饮用水取水口、重点保护与珍稀水生生物的栖息地、重要水生生物的自然产卵场等保护目标时，评价等级不低于二级。
注6：建设项目向河流、湖库排放温排水引起受纳水体水温变化超过水环境质量标准要求，且评价范围有水温敏感目标时，评价等级为一级。
注7：建设项目利用海水作为调节温度介质，排水量≥500万m3/d，评价等级为一级；排水量<500万m3/d，评价等级为二级。
注8：仅涉及清净下水排放的，如其排放水质满足受纳水体水环境质量标准要求的，评价等级为三级A。
注9：依托现有排放口，且对外环境未新增排放污染物的直接排放建设项目，评价等级参照间接排放，定为三级B。
注10：建设项目生产工艺中有废水产生，但作为回水利用，不排放到外环境的，按三级B评价。


生活污水系统：生活污水包括办公、生活污水，依托现有项目隔油池（4m3）、化粪池（10m3）预处理处理后，排入园区污水管网，进入花山南片区污水处理厂处理。
生产废水：黄磷暂存槽水封废水依托现有项目自建综合废水处理站（100m3/d）处理后排入园区污水管网，进入花山南片区污水处理厂处理；
设备清洗废水收集后回用于生产；软水制备废水、纯水制备废水、冷却水循环系统强排水经絮凝沉淀后排入园区污水管网，进入花山南片区污水处理厂处理；
初期雨水：项目区初期雨水依托现有项目厂区中部设置初期雨水收集池（448m3）收集，收集后进入现有项目自建综合废水处理站（100m3/d）处理后排入园区污水管网，进入花山南片区污水处理厂处理；
综上，本项目不设直接排放口。对照表1.5-6，本项目地表水环境评价等级为三级B。
（2）评价范围
项目废水进入花山南片区污水处理厂处理的可行性分析。
[bookmark: _Toc7624][bookmark: _Toc30101_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc9475][bookmark: _Toc7899][bookmark: _Toc10184][bookmark: _Toc32432][bookmark: _Toc10282][bookmark: _Toc29518][bookmark: _Toc7483][bookmark: _Toc24779]1.5.3地下水环境评价等级及评价范围
（1）评价等级
按照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），评价工作等级划分依据附录A：“L85基本化学原料制造”，属于Ⅰ类项目。
本项目位于曲靖高新技术产业开发区花山化工园区内，项目上游距离项目最近的村庄为十里铺村，项目区下游距离最近的村庄为松林村，根据现场调查，十里铺社区、松林社区及其周边村庄的居民饮用水为自来水，水源为花山水库。花山水库位于项目区北侧，处于项目区地下水径流方向的上游，不会受项目建设的影响；根据花山街道办事处和松林社区居民委员会2026年6月17日出具的松林社区居民饮用水说明，详见附件，曲靖市沾益区花山街道松林社区范围内均已铺设供水管网，居民饮用水水源为花山水库，未使用地下水作为居民饮用水源。
综上，评价区内无地下水饮用水源分布，本项目不在集中式饮用水水源和未划定准保护区的集中式饮用水水源的准保护区、补给径流区；也不在除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其它保护区、分散式饮用水水源地以及特殊地下水资源保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区，因此建设项目地下水敏感程度为“不敏感”类别。
结合本项目的生产工艺、物料储存、污染物处理方式以及《环境影响评价技术导则  地下水环境》（HJ610-2016），本项目地下水评价工作等级定为二级。
表1.5-7  地下水环境敏感程度分级表
	敏感程度
	地下水环境敏感特征

	敏感
	集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其他保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。

	较敏感
	集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（如矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区a。

	不敏感
	上述地区以外的其他地区。

	注：a“环境敏感区”是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的涉及地下水的环境敏感区


表1.5-8  评价工作等级分级表
	项目类别
环境敏感程度
	Ⅰ类项目
	Ⅱ类项目
	Ⅲ类项目

	敏感
	一
	一
	二

	较敏感
	一
	二
	三

	不敏感
	二
	三
	三


（2）评价范围
根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中“自定义法”确定地下水评价范围。本次评价范围采用自定义法进行确定，根据项目特点及项目所在地水文地质条件评价范围为：本区域地下水大致流向为东北→西南，项目所在地地下水主要由大气降雨补给。地下水评价以上部地下水系统为主要研究对象，具有多个含水系统，岩溶水、裂隙水、孔隙水之间存在一定的水力联系，故评价区北部以相对隔水层二叠系上统玄武岩组（P2β）、二叠系下统栖霞～茅口组（P1q+m）作为地层边界（P2β以灰黄、紫红色杏仁状玄武岩、拉斑玄武岩为主，主要赋存裂隙水，具有一定的隔水性），西侧、南侧以小流域界限为界，东侧以F4断层为边界，南西侧至排泄区李家屯～小桥～松林村西侧，总面积约20.67km2，满足二级评价范围≥6km2的要求。
[bookmark: _Toc18700][bookmark: _Toc4469][bookmark: _Toc17292][bookmark: _Toc22271][bookmark: _Toc5241][bookmark: _Toc6846][bookmark: _Toc1166][bookmark: _Toc23397][bookmark: _Toc30131][bookmark: _Toc17907_WPSOffice_Level3]1.5.4声环境评价等级及评价范围
（1）评价等级
根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）声环境影响评价分级判据的规定：建设项目所处的声环境功能区为GB3096规定的3类、4类地区，或建设项目建设前后评价范围内敏感目标噪声级增高量在3dB（A）以下[不含3dB(A)]，且受影响人口数量变化不大时，按三级评价。
本项目声环境评级判定见表1.5-9，确定本次声环境影响评价工作等级为三级。
表1.5-9  项目声环境评价工作等级判定表
	因素
	功能区
	建成前后噪声声级的增量
	受影响的人口变化
	判定等级

	内容
	3类
	评价范围内无敏感目标
	评价范围内无敏感目标
	三级


（2）评价范围
本项目噪声评价范围确定为厂界外200m范围。
[bookmark: _Toc12867][bookmark: _Toc9610][bookmark: _Toc24801][bookmark: _Toc21962][bookmark: _Toc14391][bookmark: _Toc29097][bookmark: _Toc17096]1.5.5土壤环境评价等级及评价范围
（1）评价等级
1）根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018），评价工作等级划分依据附录A：“化学原料和化学制品制造”属于Ⅰ类项目。
2）根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HT964-2018）6.2.2.1将建设项目占地规模分为大型（≥50hm2）、中型（5~50hm2）、小型（≤5hm2），公司全厂占地3.1469hm2，本项目占地面积约8045.61m2，0.8045hm2，用地小于5hm2，属于小型。
3）根据表1.5-10污染影响型敏感程度分级表判定项目所在地周边的土壤环境敏感程度。
表1.5-10  污染影响型敏感程度分级表
	敏感程度
	判别依据

	敏感
	建设项目周边存在耕地、园地、牧草地、饮用水水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标的

	较敏感
	建设项目周边存在其他土壤环境敏感目标的

	不敏感
	其他情况


项目周边1km范围有耕地，因此项目所在地周边的土壤环境敏感程度判定为敏感。
4）土壤环境影响评价级别
根据土壤环境影响评价项目类别、占地规模与敏感程度划分评价工作等级，详见表1.5-11。
表1.5-11  污染影响型评价工作等级划分表
	敏感程度
评价工作等级
占地规模
占地类型
项目类别
	I类
	Ⅱ类
	Ⅲ类

	
	大
	中
	小
	大
	中
	小
	大
	中
	小

	敏感
	一级
	一级
	一级
	二级
	二级
	三级
	三级
	三级
	三级

	较敏感
	一级
	一级
	二级
	二级
	二级
	三级
	三级
	三级
	-

	不敏感
	一级
	二级
	二级
	二级
	三级
	三级
	三级
	-
	-

	注：“-”表示可不开展土壤环境影响评价工作。


根据表1.5-11判定，本项目土壤环境评价级别定为一级。
（2）评价范围
土壤现状调查范围和评价范围确定在厂区范围及厂区外1km范围内。
[bookmark: _Toc14447][bookmark: _Toc11860][bookmark: _Toc13512][bookmark: _Toc1199][bookmark: _Toc3641][bookmark: _Toc1748]1.5.6生态环境影响评价等级及评价范围
（1）评价级别
根据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022），生态环境影响评价等级划分依据具体见表1.5-12。
表1.5-12  生态影响评价工作等级判定表
	序号
	评价原则
	本项目
	评价等级判定

	6.1.8
	符合生态环境分区管控要求且位于原厂界（或永久用地）范围内的污染影响类改扩建项目，位于已批准规划环评的产业园区内且符合规划环评要求、不涉及生态敏感区的污染影响类建设项目，可不确定评价等级，直接进行生态影响简单分析。
	本项目属于符合生态环境分区管控要求且位于原厂界（或永久用地）范围内的污染影响类扩建项目。
	简单分析


依据上表分析情况，本项目生态环境影响评价为简单分析。
（2）评价范围
评价范围为项目区厂界周边300m范围区域。
[bookmark: _Toc11119][bookmark: _Toc6664][bookmark: _Toc14882][bookmark: _Toc19496][bookmark: _Toc9616_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc6438][bookmark: _Toc6652][bookmark: _Toc19813][bookmark: _Toc17298][bookmark: _Toc9949]1.5.7环境风险评价等级及评价范围
（1）风险等级
根据后文13.2风险潜势初判和评价等级划分：本项目大气环境风险评价等级为一级，地表水、地下水环境风险评价等级为二级。
（2）评价范围
根据评价工作等级确定分别确定本项目的评价范围：
①大气环境风险评价范围：建设项目厂界外5km范围内；
②地下水风险评价范围：项目区地下水流场下游排泄区；
③地表水环境风险评价范围：项目风险状态下废水不外排，不设评价范围。
项目各环境要素评价范围图见附图4。
[bookmark: _Toc3769][bookmark: _Toc16322][bookmark: _Toc4020][bookmark: _Toc18237][bookmark: _Toc20395][bookmark: _Toc9743][bookmark: _Toc10856][bookmark: _Toc5065_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc25100_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc4544_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc11569]1.6污染控制和环境保护目标
[bookmark: _Toc32344][bookmark: _Toc23531][bookmark: _Toc5862_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc23530][bookmark: _Toc23832][bookmark: _Toc12095][bookmark: _Toc16434][bookmark: _Toc8313][bookmark: _Toc13988][bookmark: _Toc5012]1.6.1污染控制目标
（1）大气环境：采取相应的废气防治措施，确保项目施工期粉尘及运营期废气达标排放；维护项目区及其周边区域的环境空气质量，使其满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）二级标准要求。
（2）地表水环境：项目周边区域水体南盘江等。
（3）地下水环境：采取相应的防渗措施，避免项目废水、物料下渗对区域地下水水质产生影响。
（4）声环境：采取相应的基础减振和建筑隔声等措施，确保施工期和运营期噪声达标排放；维护项目区周边区域的声环境质量，使其达到《声环境质量标准》（GB3095-2008）3类区标准。
（5）土壤：采取相应的防渗，截留措施，避免渗漏、溢流，造成土壤污染，确保项目区及周边区域土壤不受污染。
（6）生态环境：受项目建设和运营的影响较小。
（7）环境风险：避免、控制项目区环境风险事故发生。
[bookmark: _Toc12351][bookmark: _Toc17705][bookmark: _Toc13688][bookmark: _Toc25347][bookmark: _Toc6014][bookmark: _Toc31764][bookmark: _Toc18399][bookmark: _Toc11800][bookmark: _Toc1458_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc6567]1.6.2环境保护目标
（1）大气环境保护目标
本项目大气环境保护目标为场址为中心区域，边长为5km矩形区域范围内敏感点，大气环境保护目标详见表1.6-1。
表1.6-1  环境空气保护目标一览表
	名称
	UTM坐标
	保护对象
	规模
	环境
功能区
	相对厂址方位
	相对厂界最近距离（m）
	保护级别

	
	X
	Y
	
	
	
	
	
	

	十里铺村
	388017.87
	2845478.65
	居民
	约141户564人
	二类区
	东北侧
	1315
	《环境空气质量标准》（GB3095-2026）二级标准

	丰华村
	387166.24
	2846333.28
	居民
	约163户652人
	二类区
	北侧
	1950
	

	施家屯
	385647.64
	2845379.16
	居民
	约64户262人
	二类区
	西北侧
	1710
	

	松林
	385527.77
	2842264.49
	居民
	约2174户8826人
	二类区
	西南侧
	2470
	

	老蜂窝村
	389473.75
	28433667.75
	居民
	约17户，70人
	二类区
	东南侧
	2325
	


（2）地表水环境保护目标
根据现场勘查，本项目涉及的地表水主要为南盘江，地表水环境保护目标详见表1.6-2。
表1.6-2 地表水环境保护目标一览表
	环境要素
	保护目标
	保护对象
	环境敏感特征
	水质目标

	
	保护点
	与厂界最近距离
	
	
	

	
	
	方位
	距离（m）
	
	
	

	地表水
	南盘江
	西
	5350
	河水水质
	/
	地表水Ⅲ类


（3）声环境保护目标
声环境保护目标主要为200m评价范围内村庄等敏感点。根据调查，项目厂界外200m内无敏感点，不设声环境保护目标。
（4）地下水环境保护目标
十里铺社区及其周边村庄的居民饮用水为自来水，自来水水源为花山水库；松林社区及其周边村庄的居民饮用水为自来水，自来水水源为花山水库。根据沾益区花山街道、十里铺社区居民委员会、松林社区居民委员会出具的相关饮用水说明，评价区域水井和泉点均不作为饮用水使用。项目区地下水环境保护目标主要为项目场区及其附近分布的孔隙水含水层、岩溶水含水层。
表1.6-3  地下水环境保护目标一览表
	环境要素
	名称
	坐标
	保护对象
	规模
	环境
功能区
	相对厂址方位
	相对厂界最近距离（m）
	保护级别

	
	
	东经
	北纬
	
	
	
	
	
	

	地下水环境
	十里铺
	***°**′***″
	***°**′***″
	村庄水井无饮用功能，村民自来水水源为白浪水库，地下水环境主要保护项目区及其下游分布的孔隙水、岩溶水含水层等潜水含水层。
	Ⅲ类水
	东北侧
	1340m
	《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准

	
	松林村水井
	***°**′***″
	***°**′***″
	
	Ⅲ类水
	西南侧
	3640m
	

	
	评价区域分布的裂隙水含水层（二叠系上统玄武岩组P2β），岩溶含水层（二叠系下统栖霞茅口P1q+m）、孔隙水含水层（第三系N2c）。
	


（5）土壤环境管控目标
土壤环境保护目标主要包括企业用地和项目区周边1km范围内的第二类建设用地，土壤按《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地标准进行管控，1km范围内的农用地按《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）表1标准进行管控，项目土壤管控目标见表1.6-4。
表1.6-4 土壤环境保护目标一览表
	环境要素
	保护目标
	环境功能要求

	土壤环境
	项目占地范围内用地，项目区周边1km范围内的第二类建设用地
	各管控因子值不高于《土壤质量标准 建设用地土壤污染管控标准》（GB36600-2018）表1中第二类用地筛选值

	
	项目区周边1km范围内的农用地
	各管控因子值不高于《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）表1标准值


（6）生态环境保护目标
项目区周边300m范围内的动物、天然林及生态功能等。
（7）环境风险保护目标
项目区环境风险保护目标详见表1.6-5。
表1.6-5  项目主要环境风险保护目标一览表
	环境要素
	名称
	坐标
	保护对象
	规模
	环境
功能区
	相对厂址方位
	相对厂界最近距离（m）
	保护要求

	
	
	东经
	北纬
	
	
	
	
	
	

	大气环境
	十里铺村
	***°**′***″
	***°**′***″
	居民
	约141户564人
	二类区
	东北侧
	1315
	《环境空气质量标准》（GB3095-2026）二级标准

	
	丰华村
	***°**′***″
	***°**′***″
	居民
	约163户652人
	二类区
	北侧
	1950
	

	
	花山街道集镇
	***°**′***″
	***°**′***″
	居民
	约27000人
	二类区
	北侧
	3590
	

	
	新发村
	***°**′***″
	***°**′***″
	居民
	约37户148人
	二类区
	东北侧
	4670
	

	
	黑老湾
	***°**′***″
	***°**′***″
	居民
	约206户786人
	二类区
	西北侧
	4490
	

	
	迤堵社区
	***°**′***″
	***°**′***″
	居民
	约339户1128人
	二类区
	西北侧
	4080
	

	
	山后坡
	***°**′***″
	***°**′***″
	居民
	约97户293人
	二类区
	西北侧
	4320
	

	
	晏家塘
	***°**′***″
	***°**′***″
	居民
	约208户831人
	二类区
	西北侧
	3440
	

	
	施家屯
	***°**′***″
	***°**′***″
	居民
	约64户262人
	二类区
	西北侧
	1710
	

	
	小后所村
	***°**′***″
	***°**′***″
	居民
	537户1806人
	二类区
	西北侧
	4125
	

	
	胡家屯
	***°**′***″
	***°**′***″
	居民
	约192户768人
	二类区
	西北侧
	4880
	

	
	李家屯
	***°**′***″
	***°**′***″
	居民
	约56户293人
	二类区
	西侧
	3235
	

	
	松林
	***°**′***″
	***°**′***″
	居民
	约2174户8826人
	二类区
	西南侧
	2470
	

	
	天生桥村
	***°**′***″
	***°**′***″
	居民
	约102户410人
	二类区
	南侧
	4700
	

	
	新排村
	***°**′***″
	***°**′***″
	居民
	约436户1757人
	二类区
	东南侧
	4060
	

	
	老蜂窝村
	***°**′***″
	***°**′***″
	居民
	约17户，70人
	二类区
	东南侧
	2325
	

	
	高家大山
	***°**′***″
	***°**′***″
	居民
	约23人
	二类区
	东南侧
	3385
	

	
	沙麦地
	***°**′***″
	***°**′***″
	居民
	约22人
	二类区
	东南侧
	2770
	

	
	刘家坟
	***°**′***″
	***°**′***″
	居民
	约17人
	二类区
	东南侧
	2870
	

	地表水
	南盘江
	/
	地表水体
	/
	Ⅲ类
	西侧
	5350
	《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准

	地下水
	松林村水井
	***°**′***″
	***°**′***″
	地下水水体
	/
	Ⅲ类
	西南侧
	3640m
	《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准


项目环境保护目标分布见附图4。
[bookmark: _Toc18815][bookmark: _Toc390185359][bookmark: _Toc16531][bookmark: _Toc24317][bookmark: _Toc5439_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc24360][bookmark: _Toc3702][bookmark: _Toc31773_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc19064][bookmark: _Toc13355][bookmark: _Toc14980][bookmark: _Toc10629_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc12863]1.7评价时段及评价重点
评价时段包括施工期和运营期，重点为运营期，本次评价的主要内容有：
（1）调查分析项目范围污染源现状，调查和监测项目影响区域的环境质量状况，进行环境质量现状评价；
（2）论证工程选址的合理性、所选工艺可靠性和废水排放的合理性；
（3）分析项目施工期和运行期污染源及污染物的排放情况，预测其对大气环境、地表水环境、地下水环境、声环境、土壤、环境风险等方面的影响；
（4）根据项目影响区域环境质量控制目标和环境管理的要求，分析并提出减缓不利影响的措施和方案；
（5）环境经济损益分析，主要为环境损益分析；
（6）拟定环境管理及监测计划。
本次评价的重点为：根据本项目的工程特点和主要污染物排放情况，结合厂址周围自然社会的环境状况和环境质量现状确定此次评价重点如下：
[bookmark: _Toc27801_WPSOffice_Level3]（1）工程分析；
[bookmark: _Toc23075_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc7037_WPSOffice_Level3]（2）大气环境影响分析；
（3）废水环境影响分析；
（4）地下水和土壤环境影响分析。
[bookmark: _Toc13911][bookmark: _Toc17070][bookmark: _Toc368918815][bookmark: _Toc19147][bookmark: _Toc32002_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc12148][bookmark: _Toc390184709][bookmark: _Toc30996][bookmark: _Toc24667_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc326258062][bookmark: _Toc328][bookmark: _Toc31821_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc12454][bookmark: _Toc390185365][bookmark: _Toc20713][bookmark: _Toc19073][bookmark: _Toc27799105][bookmark: _Toc43265483]1.8评价工作程序
分析判定建设项目选址、规模、性质和工艺路线等与国家和地方有关环境保护法律法规、标准、政策、规范、相关规划的符合性，并与生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单进行对照，作为开展环境影响评价工作的前提和基础。
环境影响评价工作一般分为三个阶段，即调查分析和工作方案制定阶段，分析论证和预测评价阶段，环境影响报告书（表）编制阶段。具体流程见图1.8-1。


图1.8-1  评价工作程序图
[bookmark: _Toc13646]
[bookmark: _Toc29376][bookmark: _Toc23168]2 现有项目概况
[bookmark: _Toc3642]曲靖常宜联合科技有限公司位于曲靖高新区花山化工园区，总占地面积31469m2，2021投资建设了1.5万t/a五氧化二磷和8000t/a多聚磷酸建设项目。
因此，对涉及的1.5万t/a五氧化二磷和8000t/a多聚磷酸建设项目的建设内容、污染物产排情况、环保手续办理情况等进行简要分析。
[bookmark: _Toc30191][bookmark: _Toc369][bookmark: _Toc30224][bookmark: _Toc19085]2.1 现有项目环保手续履行情况
曲靖常宜联合科技有限公司1.5万t/a五氧化二磷和8000t/a多聚磷酸建设项目环保手续见表2.1-1。
表2.1-1现有项目环保手续办理情况汇总表
	项目
	手续名称
	审批文件文号
或编号
	完成时间
	备注

	曲靖常宜联合科技有限公司1.5万t/a五氧化二磷和8000t/a多聚磷酸建设项目
	《曲靖常宜联合科技有限公司1.5万t/a五氧化二磷和8000t/a多聚磷酸建设项目环境影响报告书》
	曲靖市生态环境局关于曲靖常宜联合科技有限公司1.5万t/a五氧化二磷和8000t/a多聚磷酸建设项目环境影响报告书的批复（曲环审〔2021〕12号）
	2021.2.25
	正常运行

	
	《曲靖常宜联合科技有限公司1.5万t/a五氧化二磷和8000t/a多聚磷酸建设项目竣工环境保护验收监测报告》
	自主验收
	2022.6
	

	排污许可（重点管理）
	排污许可编号：91530328MA6P6GYQ6Y001V
	2021.6.25/
2025.10.23
	/

	突发环境事件应急预案
	备案号：530328-2024-001-M
	2024.01.03
	/


[bookmark: _Toc26002]2.2 现有项目简况
[bookmark: _Toc11917]2.2.1现有项目建设内容
根据项目竣工环境保护验收监测报告和现场核实，现有项目建设内容详见表2.2-1。
表2.2-1 现有项目建设内容一览表
	项目
	工程名称
	建设内容
	本次评价项目与其关系

	主体工程
	生产车间
	生产车间位于储罐区的西侧，占地约2560m2，建筑面积约5300m2，厂房自北向南依次为五氧化二磷生产线、多聚磷酸生产线、磷化液、硝酸锌生产线、2，6-二羟基乙酰苯生产线。五氧化二磷生产线为三层钢结构，层高6.6m。内设熔磷槽、空气干燥机、反应釜、搪瓷搅拌反应器和离心机等。2，6-二羟基乙酰苯生产线为单层结构，层高为19.7m。
	无关

	辅助工程
	循环水站
	生产区内布设有三座循环水站，其中两座容积约为480m3，一座约为125m3，占地108m2。
	无关

	
	空压站
	空压站位于生产车间内，占地约50m2。
	无关

	
	锅炉房
	锅炉房位于厂区东侧，占地约37m2，设置有2台0.7t/h生物质蒸汽锅炉（一开一备），主要为冷态开车和事故状态下提供蒸汽，年运行48h，生物质由曲靖当地供给。
	拆除，新建2.5t/h锅炉，共用

	
	检测中心
	检测中心位于检修车间旁，占地约25m2，用于检测五氧化二磷含量，（湿法测酸含量，被检测液返回产品）、制程检测和成品检测等。
	依托

	公用工程
	供电系统
	位于检测中心旁，占地面积68m2，设250kVA和500kVA变压器两台及总配电间。
	无关

	
	给水系统
	新鲜水来自市政自来水，新鲜用水量约35381.53m3/a；冷却水系统使用循环水量约39255.26m3/a。
	依托

	
	排水系统
	采用雨污分流，屋面雨水管分别与厂内雨水管网连接，雨水管网和园区雨水管网连接；初期雨水经过雨水管网收集至调节池（初期雨水收集池）处理后由水泵抽至厂区中央的雨水收集池收集后用作绿化用水。生产及办公生活产生的污（废）水经自建综合废水处理站处理后回用于厂区冷却循环系统或绿化，废水不外排。
	废水经处理后回用改为外排园区污水管网

	
	办公楼
	位于厂区西南侧，占地面积390.4m2，共3F，建筑高度为10.95m；总建筑面积1171.2m2。
	依托

	储运工程
	储存工程
	成品仓库
	1#仓库：位于生产区北侧，占地面积约1148.10m2，单层钢架架构高8.2m，贮存多聚磷酸。
	无关

	
	
	
	2#仓库：位于生产区东北侧，占地面积380.38m2；磷化液（桶装30kg）磷酸（85%、35kg桶装）、化学助剂、五氧化二磷为主（25kg/袋）等，产品及时外售。地面采用环氧树脂防腐。
	无关

	
	
	原料
	3#仓库：位于生产区东北侧，在1#仓库和2#仓库中间，3#仓库分隔为4间，占地面积262.38m2；其中一间用来贮存乙醇、盐酸，地面采用环氧树脂防腐。一间堆存活性炭，另外两间用作杂物储存间。
	在3#仓库内现有一般固废贮存间旁隔建1间20m2的一般固废贮存间，现有危废贮存间旁隔建1间10m2的危废贮存间

	
	
	储罐区
	储罐区位于厂区中部，占地面积约1700m2，85%磷酸储罐（2个，单个储罐容积为50m3）；3个多聚磷酸储罐（单个储罐容积50m3）；1个容积为24m3的硝酸储罐。2个地下黄磷槽，总容积为600m3，占地为466m2。（黄磷槽位于厂区中央）
	依托黄磷储罐

	
	运输工程
	厂内
	厂区内配有台1叉车和5台平板推车，用于运输，生产采用管道输送液体物料。粉料为人工投料。
	无关

	
	
	厂外
	原料由供应商负责运输；产品由客户及第三方物流公司运输（化学品由具有相应资质运输公司负责）。
	无关

	环保工程
	废气处理
	有组织废气
	五氧化二磷生产线（2套尾气治理装置）：磷酸雾尾气（以五氧化二磷为主，含极少量氟化物和砷化物）→喷淋塔→文丘里洗涤器→填料式喷淋塔→回风管→达标排放（2根15m排气筒，DA003、DA006）
	无关

	
	
	
	多聚磷酸生产线：喷淋塔→达标排放（1根15m排气筒，DA004）
	无关

	
	
	
	2.6二羟基乙酰苯生产线：HCl降膜吸收塔（石墨改性聚丙烯降膜吸收器）→达标排放（1根15m排气筒，DA002）、NMHC→活性炭净化装置达标排放（1根15m排气筒，DA002）；2.6二羟基乙酰苯破碎工序产生的粉尘采用先进布袋除尘器处理（1根15m排气筒，DA005）
	无关

	
	
	
	两台锅炉，分别设置有水磨除尘器处理，由15m高的排气筒（DA001）排放。
	拆除，新建2.5t/h生物质锅炉，共用

	
	
	无组织废气
	生产工艺各投料点均设置在封闭厂房内，投料过程中产生的粉尘在车间内沉降，厂房内定期清扫。2.6二羟基乙酰苯生产线产生的NMHC、HCl废气经收集后分别经过活性炭吸附装置和降膜吸收塔处理后达标排放。未收集部分以无组织形式向大气环境自由扩散，经监测，无组织NMHC、HCl废气能达标排放。
	无关

	
	
	油烟废气：经过油烟净化器处理后，经排烟管道引至楼顶排放
	依托

	
	废水处理
	初期雨水收集池位于罐区北侧，规格为10m×14m×3.2m容积为448m3。
	依托，项目用地区初期雨水由该池收集

	
	
	综合废水处理站
	综合废水处理站位于厂区西北侧。处理站采用“调节池（60m3）+A/O生物接触氧化池+MBR池+澄清池（50m3）（A/O+MBR工艺为一体化膜生物反应器设备）”，处理规模为100m3/d。
	依托，本项目的水封废水进入该处理站处理

	
	
	生活污水
	隔油池（1个，容积：4m3）、化粪池（1个，容积：10m3）
	依托，本项目生活污水由此设施预处理。

	
	
	地下水防治
	根据验收调查，重点防渗区：1#生产主厂房、循环水站、储罐区、事故水池、综合废水处理站、危险废物贮存间；地面防渗层采用1500mm压实粘土夹石+100mmC15混凝土垫层+500mmC35P6抗渗砼筏板+2mm环氧树脂涂层涂料；一般防渗区为雨水收集池、黄磷贮槽，采用1500mm压实粘土夹石+100mmC15混凝土垫层+500mmC35P6抗渗砼筏板+2mm抗渗混凝土。防渗性能等效黏土防渗层≥1.5m，渗透系数≤1.0×10-7cm/s进行设计施工；简单防渗区压实填土后，采取水泥硬化。
	无关

	
	
	监测井
	项目厂区设有地下水监测井3口，分别为1#地下水监测井（位于厂区西南侧办公楼后边）、2#地下水监测井（位于厂区东北侧2#仓库旁）、3#地下水监测井（位于厂区南侧进厂大门左侧）。
	依托

	
	固废处置
	2#仓库内设置一个隔间约20m2的一般固废贮存间，生产过程中产生的固体废物临时堆存后回收利用或外售，处置率100%；设置1个约20m2的危废贮存间，暂存废活性、废矿物油，委托曲靖银发危险废物处置中心有限公司处置，处置率100%；综合废水处理站污泥经竣工环境保护验收时属性鉴别，不属于危险废物，污泥清理后用作厂区绿化肥料。厂区内设置生活垃圾桶6个，综合楼区设置生活垃圾桶4个。生活垃圾委托环卫部门清运，日产日清，处置率100%
	无关

	
	围堰
	根据区域罐体最大容积计算确定围堰面积的长度和宽度（13×18.7×0.5m）。项目罐区属于重防腐防渗处理区域，项目罐区采用乙烯基重防腐玻璃钢地坪涂料，主要成分为环氧乙烯基树脂聚合型材料。具体施工采取三布五油施工工艺。黄磷槽采用50公分水封。
	无关

	
	噪声治理
	选用低噪声设备，已安装基础减振、消声器等。
	无关

	
	绿化
	绿化面积为2100m2。
	无关

	风险防范措施
	厂区内配有消防栓、灭火器和应急器材。厂区西北角设置有1个413.15m3的消防水站。
	依托

	
	公司编制了突发环境事件应急预案。
	项目建成后进行修编

	
	项目事故水池规格为：18.5×14×3.55m，容积为906.5m3。
	依托


[bookmark: _Toc20039]2.2.2现有项目产品
项目主要产品为五氧化二磷、多聚磷酸、2.6二羟基乙酰苯等，详见表2.2-2。
表2.2-2  项目产品方案表
	序号
	产品名称
	年产量

	（一）
	主产品

	1
	五氧化二磷
	1.5万吨

	2
	多聚磷酸
	8000吨

	3
	2.6二羟基乙酰苯
	40吨

	（二）
	副产品

	1
	磷酸（85%）
	1623吨

	2
	磷化液
	0.3万吨

	3
	聚合氯化铝
	1000吨

	4
	硝酸锌
	1000吨


[bookmark: _Toc18056][bookmark: _Toc740][bookmark: _Toc12393]2.2.3现有项目主要生产设备
现有项目主要生产设备详见表2.2-3。
表2.2-3  主要生产设备
	序号
	设备名称
	规格
	数量（台/套）
	材质
	备注

	五氧化二磷

	1
	燃烧炉
	Φ4000×11500
	2
	不锈钢
	

	2
	汽包
	/
	2
	
	

	3
	尾气净化离心风机
	/
	2
	
	

	4
	一级沉冷析器
	4000L
	2
	不锈钢
	

	5
	二级沉冷析器
	4000L
	2
	不锈钢
	

	6
	三级沉冷析器
	4000L
	2
	不锈钢
	

	7
	尾气沉降
	4000L
	6
	不锈钢
	三级料仓

	8
	包装料仓
	3000L
	10
	不锈钢
	

	9
	缓冲仓
	1500
	6
	不锈钢
	

	10
	旋风分离器
	Φ1800×4500
	2
	不锈钢
	料仓内部

	11
	富氧空气净化成套设备
	6000Nm3/h电机功率：100kW
	2
	组合件
	

	12
	冷干机
	能力：40m3/min
	2
	组合件
	

	13
	尾气吸收塔
	1500×5500
	2
	不锈钢
	

	14
	净化塔
	Φ80×4500
	2
	不锈钢
	

	15
	生物质锅炉
	0.7t/h
	2
	组合件
	

	多聚磷酸

	1
	反应釜
	3000L
	3
	不锈钢
	

	2
	尾气吸收塔
	Φ800×4500
	1
	不锈钢
	

	2.6二羟基乙酰苯

	1
	蒸汽加热搪瓷搅拌反应釜
	500L
	2
	搪瓷
	酰化工序

	
	
	1000L
	1
	
	

	
	
	3000L
	5
	
	水解工序

	2
	搪瓷搅拌反应釜
	3000L
	2
	
	冷却使用

	3
	电加热反应釜
	1000L
	2（一用一备）
	搪瓷
	重排工序

	4
	离心机
	/
	4
	不锈钢
	

	5
	石墨冷凝器
	圆块10m3
	5
	
	玻璃冷凝器

	6
	搪瓷蒸馏釜
	1000L
	1
	搪瓷
	

	7
	抽滤器
	0.5m3
	2
	组合件
	

	8
	烘箱
	CT-C-Ⅲ
	1
	组合件
	

	9
	双锥干燥机
	SZG-500
	1
	组合件
	

	10
	盐酸滴定器
	200L
	1
	聚丙烯塑料罐
	

	聚合氯化铝

	1
	搪瓷搅拌反应釜
	3000L
	1
	搪瓷
	

	磷化液、硝酸锌

	1
	反应釜
	3000L
	2
	不锈钢
	


[bookmark: _Toc26246][bookmark: _Toc16681]2.3现有项目工艺流程及产污节点
[bookmark: _Toc10763][bookmark: _Toc25948]2.3.1五氧化二磷生产
生产工艺流程概述：
黄磷溶解：将外购的液态黄磷（黄磷储槽暂存，自然冷却至常温，黄磷常温下为固态），生产过程中将蒸汽通入黄磷槽（150m3）夹带内，使黄磷间接受热变为液态，液态黄磷经喷枪引至燃烧炉内。加热黄磷时同时启动空压机对黄磷进行雾化和转轮干燥机（空气干燥，空气中的水分蒸汽受热挥发，其余空气一同进入燃烧炉内），溶磷温度为50℃左右。
燃烧氧化合成：熔融态黄磷与干燥压缩空气（氧气过量1.5倍，防止低级氧化物生成）按一定配比经燃磷塔磷喷枪进入燃磷塔内部，雾化的黄磷与空气在燃磷塔内氧化燃烧（800～900℃）生成五氧化二磷，高温下气态五氧化二磷与剩余空气混合进入三级冷析器和三级料仓收集。燃烧炉热能经给水泵加压供至燃磷塔外设置螺旋盘管进行热回收（项目在燃烧炉与冷析器间烟道设置了热能回收利用装置，俗称：余热锅炉）。余热锅炉收集的热能主要回用于转轮除湿机、磷喷枪、酰化工序、烘房等节点。
每逢节假日和设备检修阶段，企业无备用蒸汽保障装置正常开车，为最大程度确保企业供热和安全应急，建设单位设置0.7t/h的生物质蒸汽锅炉，为五氧化二磷生产装置冷态开车使用。
五氧化二磷冷析：来自燃磷塔的含气态五氧化二磷的高温混合气体进入燃磷塔设置的夹套降温利用余热后、分别经过烟道（余热锅炉进行热能回收利用）、三级冷析器（三级冷析温度控制（300℃、150℃、80℃），实现气态五氧化二磷结晶，冷析结晶形成的颗粒五氧化二磷经对应的三级料仓（沉降室）收集后，经称重、包装送入成品仓库，完成五氧化二磷生产。经过三级冷析器、三级料仓沉降分离五氧化二磷后的尾气，其中还有少量五氧化二磷颗粒和砷（三氧化砷）通过尾气回收工序（喷淋塔+文氏管吸收塔+吸收塔）净化，五氧化二磷颗粒遇水生产磷酸与循环洗涤液混合，经循环洗涤待磷酸浓度达到85%后送入磷酸储罐，其中砷也溶解在磷酸中。其余尾气（G1）排放大气环境（15m高的1#、2#排气筒）。设备清洗和尾气循环吸收产生的磷酸主要用于多聚磷酸的生产。该生产工艺涉及的反应方程式如下：




五氧化二磷生产工艺流程及产污节点见图2.3-1。

图2.3-1 五氧化二磷生产工艺流程及产污节点图
[bookmark: _Toc7239]2.3.2多聚磷酸生产
工艺流程概述：按计量预先在反应釜中加入85%磷酸，开始搅拌，然后缓慢加入五氧化二磷，加完后继续搅拌30min，再加入双氧水（8%）进行氧化脱色，即得多聚磷酸成品，然后检测合格包装入库，投料过程中产生的粉尘经反应釜设置负压引至尾气吸收塔进行水吸收处理，处理后的尾气经15m高3#排气筒排放。
生产工艺流程及产污节点见图2.3-2。


图2.3-2 多聚磷酸生产工艺及产污节点图
[bookmark: _Toc22405]2.3.3 2，6二羟基乙酰苯生产
工艺流程概述：
酰化：按计量先在密闭500L反应釜内先加入间苯二酚，再分别用管道加入乙酸酐、乙酰乙酸乙酯、乙醇，进行酰化反应，反应采用五氧化二磷烟道余热回收锅炉进行蒸汽间接加热到110℃左右，反应2小时，待酰化反应完成后将2，6二羟基乙酰苯母液（酰化物和未反应原料）泵入结晶槽内冷却结晶。冷却至35℃后（冷却循环水由30℃升温至40℃），离心出母液，母液继续回用到酰化反应。反应方程式如下：
[image: ]
在酰化过程中，反应釜处于闭口状态，少量的物料会进行挥发，产生少量的有机废气，废气拟采用活性炭吸附装置系统处理，处理后的尾气由15m高的4#排气筒达标排放。
重排：在接收离心后的固体结晶物料后，按计量分别加入无水氯化铝和自来水，物料在无水氯化铝的催化作业下进行重排反应。反应后的物料（即重排生成物），经泵输送至离心机内进行固液分离。
[image: ]
该过程反应完成后为将无水氯化铝除去，拟加入水进行反应，反应过程中会产生少量的氯化氢气体逸散，废气经反应釜设置负压收集后引入降膜吸收塔+活性炭吸附装置内进行处理。反应方程式如下：
AlCl3+3H2O    可逆   Al(OH)3+3HCl
离心、聚合：将重排后的物料（未反应的酰化物、氯化铝和氢氧化铝）进行离心分离，分离过程中不断加入热水进行搅拌，离心后的滤液泵送至搪瓷反应釜内进行聚合反向生产聚合氯化铝副产品，聚合过程中采用人工缓慢加入一定量的铝酸钙粉至碱化反应罐内，以补充聚合氯化铝中铝离子含量。反应方程式如下：
ALCL3（S水溶液）+CaO·2A1203(CaO·A1203)        [image: ]
水解：反应釜接收离心工序过滤的滤饼后，分别计量加入适量的片碱和水，进行水解反应，随后加入盐酸搅拌，调节溶液pH，当pH达到工艺要求值后，将浆料泵送至脱色罐内，滤液泵送至除钙釜，中和釜中的化学反应方程式如下：
反应方程式如下：
[image: ]
[image: ]
脱水、脱色：先加入活性炭进行物料脱色。脱色完成后进行离心脱水，制得成品。产生的离心废水经管道输送至项目自建综合废水处理站处理。
烘干：将纯化后的水解物送入烘房中并在180℃下进行干燥；产生的水汽经设备自带冷凝器冷凝后经管道输送至项目自建综合废水处理站处理。
粉碎：已干燥的水解物送至粉碎机中进行粉碎，并经振动筛进行筛分得到粒度（5～10μm）符合要求的物料，在粉碎机出料口会产生一定量的粉尘（G6），粉尘经布袋除尘器处理后由15m高的排气筒5#排放。
包装：脱色后的产品采用自动包装机进行桶装，检验无误后即可入库，外售。
2，6二羟基乙酰苯生产工艺流程及产污节点见图2.3-3。


图2.3-3  2，6二羟基乙酰苯生产工艺流程及产污节点图
[bookmark: _Toc10952]2.3.4磷化液、硝酸锌生产
硝酸锌：在常温常压密闭反应釜内按计量加入氧化锌和水（1:1），缓慢搅拌匀，再加入适量的68%硝酸，进行反应约0.5小时，反应后加入水调整比重，随后进行包装。反应方程式如下。


磷化液：在常温常压密闭反应釜内按计量加入氧化锌和水（1:1），缓慢搅拌匀，再加入适量的68%硝酸，进行反应约0.5小时，再加入磷酸调节磷化液pH和进一步反应的氧化锌物料，直至氧化锌完全反应（反应时间15min）；反应后加入水（沉淀后的初期雨水、车间清洗废水等）调整比重，随后进行包装。反应方程式如下：




硝酸锌、磷化液生产工艺流程和产污节点见图2.3-4、图2.3-5。


[bookmark: _Toc15832]2.4现有项目采取的环保措施及达标情况
[bookmark: _Toc15246]2.4.1废气
（1）有组织废气
①五氧化二磷生产线：五氧化二磷生产过程中产生的废气有磷酸雾（以五氧化二磷计）、氟化物、砷及其化合物。设置两套五氧化二磷生产装置，配套建设两套五氧化二磷尾气治理装置，采取喷淋塔+文丘里洗涤（稀磷酸）+尾气吸收塔进行净化后分别通过两根15m高的排气筒排放（DA003、DA006）。根据公司自行监测计划，DA003、DA006进行季度监测，但五氧化二磷1#、2#生产线不同时运行，季度监测只测了其中一个排口。
根据公司的自行监测报告监测数据，DA003废气排放情况见表2.4-1，DA006废气排放情况见表2.4-2。
表2.4-1五氧化二磷1#排放口DA003废气排放情况
	排放口名称
	监测时间
	五氧化二磷排放浓度
（mg/m3）
	氟化物
	砷及其化合物

	
	
	
	排放浓度
（mg/m3）
	排放速率
（kg/h）
	排放浓度
（mg/m3）
	排放速率
（kg/h）

	五氧化二磷1#排放口（DA003）
	2025.7.24
	/
	1.00
	0.093
	0.028
	0.00026

	
	2025.11.24
	/
	2.44
	0.0092
	0.040
	0.00015

	
	2026.1.7
	/
	2.97
	0.015
	0.038
	0.00019

	
	2026.4.10
	/
	1.17
	0.0057
	0.0279
	0.00008

	由于五氧化二磷没有排放标准，自行监测未对其进行监测。


表2.4-2五氧化二磷2#排放口DA006废气排放情况
	排放口名称
	监测时间
	五氧化二磷排放浓度
（mg/m3）
	氟化物
	砷及其化合物

	
	
	
	排放浓度
（mg/m3）
	排放速率
（kg/h）
	排放浓度
（mg/m3）
	排放速率
（kg/h）

	五氧化二磷2#排放口（DA006）
	2025.3.18
	/
	0.33
	0.038
	0.051
	0.00058

	由于五氧化二磷没有排放标准，自行监测未对其进行监测。


根据自行监测报告，五氧化二磷1#排放口（DA003）、五氧化二磷2#排放口（DA006）排放的氟化物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）限值，排放的砷及其化合物满足《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）限值要求。
由于五氧化二磷没有排放标准，自行监测未对其进行监测。本次评价依据验收监测报告监测结果进行评价。验收监测期间五氧化二磷生产线生产负荷为76%，五氧化二磷1#、2#排放口的五氧化二磷排放浓度见表2.4-3。
表2.4-3五氧化二磷1#、2#排放口DA003、DA006五氧化二磷排放情况
	排放口名称
	五氧化二磷排放浓度（mg/m3）

	五氧化二磷1#排放口（DA003）
	24~45

	五氧化二磷2#排放口（DA006）
	28~44


根据验收监测结果，五氧化二磷1#排放口（DA003）、五氧化二磷2#排放口（DA006）排放的五氧化二磷满足《磷酸（热法）生产技术规范》（GB/T28602-2012）附录C限值要求。
②多聚磷酸生产线：多聚磷酸在投料过程中采取人工慢慢加料方式，投料过程中会产生少量的粉尘体（五氧化二磷），五氧化二磷经多聚磷酸尾气吸收塔吸收后由15m高的排气筒排放（DA004）。
由于五氧化二磷没有排放标准，自行监测未对其进行监测。本次评价依据验收监测报告监测结果进行评价，多聚磷酸生产线排放口（DA004）的五氧化二磷排放浓度见表2.4-4。
表2.4-4多聚磷酸生产线排放口（DA004）的五氧化二磷排放情况
	排放口名称
	五氧化二磷排放浓度（mg/m3）

	多聚磷酸生产线排放口（DA004）
	21~41


根据验收监测报告，多聚磷酸排放口DA004排放的五氧化二磷排放浓度为：24mg/m3~41mg/m3，满足《磷酸（热法）生产技术规范》（GB/T28602-2012）附录C限值要求。
③2,6二羟基乙酰苯生产线：2,6二羟基乙酰苯生产在酰化反应、重排、水解过程中部分有机物料和盐酸会有少量挥发，产生少量有机废气和HCl气体，主要污染物为有机废气（以NMHC计）、HCl，废气经反应釜内部设置为微负压，引风机风量为20000m3/h，废气收集，通过吸收塔+活性炭吸附装置处理。处理后的有机废气经15m高的排气筒排放（DA002）。水解工段在破碎过程中出料口会产生一定量的粉尘，破碎机出口设置集气罩，收集的粉尘经布袋除尘器处理后，经15m高的排气筒排放（DA005）。根据公司自行监测计划，DA002排放的有机废气进行月度监测，HCl进行季度监测，DA005排放的颗粒物进行季度监测。
根据公司的自行监测报告监测数据，DA002废气排放情况见表2.4-5。
表2.4-5   DA002废气排放情况
	排放口名称
	监测时间
	非甲烷总烃
	HCl

	
	
	排放浓度
（mg/m3）
	排放速率
（kg/h）
	排放浓度
（mg/m3）
	排放速率
（kg/h）

	DA002
	2026.1.7
	1.10
	0.0043
	14.95
	0.058

	
	2026.2.1
	1.38
	0.0053
	—
	—

	
	2026.3.2
	1.20
	0.045
	—
	—

	
	2026.4.10
	1.36
	0.0034
	14.82
	0.040

	
	2026.5.9
	1.19
	0.0039
	—
	—


根据自行监测报告，2,6二羟基乙酰苯生产线DA002排放的非甲烷总烃、氯化氢满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）限值要求。

由于2，6二羟基乙酰苯生产过程中在水解、烘干后基本无需破碎，破碎段工况不满足监测要求，故水解破碎排口DA005未开展自行监测，本次评价依据验收监测报告监测结果进行评价，水解破碎排口DA005颗粒物排放浓度见表2.4-6。
表2.4-6 水解破碎排口DA005颗粒物排放情况
	排放口名称
	颗粒物排放浓度（mg/m3）

	水解破碎排口DA005
	11.9~16.0


根据验收监测结果，DA005排放的颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）限值要求。
锅炉：现有项目锅炉房设置两台0.7t/h的生物质锅炉，产生的蒸汽在现有项目转轮除湿机、磷喷枪、黄磷槽黄磷熔化、五氧化二磷生产燃烧炉冷态开车等情况下使用，正常情况下不运行。为保证每月的自行监测期间能正常监测，在监测单位进厂取样时开启锅炉，保证锅炉的正常运行，产生的蒸汽引入生产系统，和五氧化二磷副产的蒸汽一起外送或排空。锅炉废气经水磨除尘器处理后由1根15m高排气筒排放（DA001）。根据公司自行监测计划，锅炉排口DA001进行月度监测。DA001废气排放情况见表2.4-7。
表2.4-7  DA001废气排放情况
	排放口名称
	监测时间
	颗粒物
	SO2
	NOX
	汞及其化合物
	烟气黑度

	
	
	排放浓度
（mg/m3）
	排放速率
（kg/h）
	排放浓度
（mg/m3）
	排放速率
（kg/h）
	排放浓度
（mg/m3）
	排放速率
（kg/h）
	排放浓度
（mg/m3）
	排放速率
（kg/h）
	排放浓度
（无量纲）

	DA001
	2026.1.7
	16.6
	0.0062
	50
	0.018
	127
	0.047
	0.00083
	3.1×10-7
	＜1

	
	2026.2.1
	16.0
	0.0070
	24
	0.011
	114
	0.050
	0.00098
	4.4×10-7
	＜1

	
	2026.3.2
	16.4
	0.0087
	19
	0.010
	116
	0.062
	0.00085
	4.4×10-7
	＜1

	
	2026.4.10
	13.7
	0.0052
	45
	0.017
	123
	0.047
	0.00081
	3.0×10-7
	＜1

	
	2026.5.9
	14.6
	0.0066
	31
	0.014
	114
	0.052
	0.0014
	6.5×10-7
	＜1


根据自行监测报告，DA001排放的颗粒物、SO2、NOX、汞及其化合物、烟气黑度均能满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表2燃煤锅炉限值要求。
食堂油烟：本项目在办公楼一楼设有食堂，使用电能，食堂废气主要考虑厨房油烟。食堂采用油烟净化器实施净化处理，油烟排气口设置在厨房所在建筑楼顶，对环境污染较小。
（2）无组织废气
生产过程中物料输送产生的粉尘、五氧化二磷、氮氧化物、有机废气、HCl、储罐区大小呼吸、运输车辆尾气等。
颗粒物：项目2,6二羟基乙酰苯、磷化液、硝酸锌等生产过程中在各工序的固态粉料（硝酸锌、无水氯化铝、铝酸钙粉、间二苯酚、2.6二羟基乙酰苯等）投料、包装等过程中均会产生一定量的颗粒物。颗粒物在封闭式车间内沉降，定期清扫。
有机废气和HCl废气：项目在酰化反应、重排工序、水解等过程中使用的有机物料和盐酸会有少量挥发，产生少量有机废气和HCl气体，主要污染物为NMHC、HCl。
根据公司自行监测计划，厂界无组织废气半年监测一次。无组织排放污染物监测情况见表2.4-8。
表2.4-8 项目厂界无组织废气监测结果
	监测日期
	监测时间
	监测点位
	样品编号
	监测项目
	单位
	监测结果

	2026年1月7日
	9:30-10:30
	厂界上风向点
	HJ2600401039
	颗粒物
	mg/m³
	0.117

	
	11:30-12:30
	
	HJ2600401040
	
	mg/m³
	0.126

	
	13:30-14:30
	
	HJ2600401041
	
	mg/m³
	0.136

	
	15:30-16:30
	
	HJ2600401042
	
	mg/m³
	0.142

	
	9:30-10:30
	厂界下风向1#点
	HJ2600401043
	
	mg/m³
	0.322

	
	11:30-12:30
	
	HJ2600401044
	
	mg/m³
	0.313

	
	13:30-14:30
	
	HJ2600401045
	
	mg/m³
	0.297

	
	15:30-16:30
	
	HJ2600401046
	
	mg/m³
	0.311

	
	9:30-10:30
	厂界下风向2#点
	HJ2600401047
	
	mg/m³
	0.329

	
	11:30-12:30
	
	HJ2600401048
	
	mg/m³
	0.298

	
	13:30-14:30
	
	HJ2600401049
	
	mg/m³
	0.297

	
	15:30-16:30
	
	HJ2600401050
	
	mg/m³
	0.317

	
	9:30-10:30
	厂界下风向3#点
	HJ2600401051
	
	mg/m³
	0.225

	
	11:30-12:30
	
	HJ2600401052
	
	mg/m³
	0.209

	
	13:30-14:30
	
	HJ2600401053
	
	mg/m³
	0.192

	
	15:30-16:30
	
	HJ2600401054
	
	mg/m³
	0.240

	
	9:30-10:30
	厂界上风向点
	HJ2600401101
	砷及其化合物
	μg/m³
	0.163

	
	11:30-12:30
	
	HJ2600401094
	
	μg/m³
	0.128

	
	13:30-14:30
	
	HJ2600401104
	
	μg/m³
	0.060

	
	15:30-16:30
	
	HJ2600401096
	
	μg/m³
	0.183

	
	9:30-10:30
	厂界下风向1#点
	HJ2600401097
	
	μg/m³
	0.257

	
	11:30-12:30
	
	HJ2600401098
	
	ug/m³
	0.595

	
	13:30-14:30
	
	HJ2600401099
	
	ug/m³
	0.911

	
	15:30-16:30
	
	HJ2600401100
	
	μg/m³
	0.502

	
	9:30-10:30
	厂界下风向2#点
	HJ2600401093
	
	μg/m³
	0.619

	
	11:30-12:30
	
	HJ2600401102
	
	μg/m³
	0.923

	
	13:30-14:30
	
	HJ2600401103
	
	μg/m³
	0.720

	
	15:30-16:30
	
	HJ2600401095
	
	ug/m³
	0.604

	
	9:30-10:30
	厂界下风向3#点
	HJ2600401105
	
	ug/m³
	0.326

	
	11:30-12:30
	
	HJ2600401106
	
	μg/m³
	0.237

	
	13:30-14:30
	
	HJ2600401107
	
	μg/m³
	0.366

	
	15:30-16:30
	
	HJ2600401108
	
	ug/m³
	0.268

	2026年1月7日
	9:30-10:30
	厂界上风向点
	HJ2600401173
	氮氧化物
	mg/m³
	0.022

	
	11:30-12:30
	
	HJ2600401174
	
	mg/m³
	0.025

	
	13:30-14:30
	
	HJ2600401175
	
	mg/m³
	0.024

	
	15:30-16:30
	
	HJ2600401176
	
	mg/m³
	0.022

	
	9:30-10:30
	厂界下风向1#点
	HJ2600401177
	
	mg/m³
	0.047

	
	11:30-12:30
	
	HJ2600401178
	
	mg/m³
	0.045

	
	13:30-14:30
	
	HJ2600401179
	
	mg/m³
	0.049

	
	15:30-16:30
	
	HJ2600401180
	
	mg/m³
	0.045

	
	9:30-10:30
	厂界下风向2#点
	HJ2600401181
	
	mg/m³
	0.052

	
	11:30-12:30
	
	HJ2600401182
	
	mg/m³
	0.051

	
	13:30-14:30
	
	HJ2600401183
	
	mg/m³
	0.056

	
	15:30-16:30
	
	HJ2600401184
	
	mg/m³
	0.059

	
	9:30-10:30
	厂界下风向3#点
	HJ2600401185
	
	mg/m³
	0.066

	
	11:30-12:30
	
	HJ2600401186
	
	mg/m³
	0.060

	
	13:30-14:30
	
	HJ2600401187
	
	mg/m³
	0.069

	
	15:30-16:30
	
	HJ2600401188
	
	mg/m³
	0.058

	
	9:30-10:30
	厂界上风向点
	HJ2600401109
	氟化物
	μg/m³
	0.326

	
	11:30-12:30
	
	HJ2600401110
	
	μg/m³
	0.303

	
	13:30-14:30
	
	HJ2600401111
	
	μg/m³
	0.207

	
	15:30-16:30
	
	HJ2600401112
	
	μg/m³
	0.216

	
	9:30-10:30
	厂界下风向1#点
	HJ2600401113
	
	μg/m³
	0.988

	
	11:30-12:30
	
	HJ2600401114
	
	μg/m³
	0.729

	
	13:30-14:30
	
	HJ2600401115
	
	μg/m³
	0.685

	
	15:30-16:30
	
	HJ2600401116
	
	ug/m³
	0.630

	
	9:30-10:30
	厂界下风向2#点
	HJ2600401117
	
	μg/m³
	1.556

	
	11:30-12:30
	
	HJ2600401118
	
	ug/m³
	1.091

	
	13:30-14:30
	
	HJ2600401119
	
	ug/m³
	1.038

	
	15:30-16:30
	
	HJ2600401120
	
	ug/m³
	0.906

	
	9:30-10:30
	厂界下风向3#点
	HJ2600401121
	
	μg/m³
	2.133

	
	11:30-12:30
	
	HJ2600401122
	
	μg/m³
	1.066

	
	13:30-14:30
	
	HJ2600401123
	
	μg/m³
	1.047

	
	15:30-16:30
	
	HJ2600401124
	
	μg/m³
	1.023

	2026年1月7日
	9:30-10:30
	厂界上风向点
	HJ2600401191
	五氧化二磷
	ug/m³
	9.5

	
	11:30-12:30
	
	HJ2600401192
	
	μg/m³
	8.0

	
	13:30-14:30
	
	HJ2600401193
	
	μg/m³
	6.6

	
	15:30-16:30
	
	HJ2600401194
	
	μg/m³
	5.81

	
	9:30-10:30
	厂界下风向1#点
	HJ2600401195
	
	μg/m³
	20.9

	
	11:30-12:30
	
	HJ2600401196
	
	ug/m³
	18.0

	
	13:30-14:30
	
	HJ2600401197
	
	ug/m³
	11.2

	
	15:30-16:30
	
	HJ2600401198
	
	ug/m³
	12.8

	
	9:30-10:30
	厂界下风向2#点
	HJ2600401199
	
	μg/m³
	29.3

	
	11:30-12:30
	
	HJ2600401200
	
	ug/m³
	27.9

	
	13:30-14:30
	
	HJ2600401201
	
	ug/m³
	18.9

	
	15:30-16:30
	
	HJ2600401202
	
	μg/m³
	20.5

	
	9:30-10:30
	厂界下风向3#点
	HJ2600401203
	
	ug/m³
	43.7

	
	11:30-12:30
	
	HJ2600401204
	
	μg/m³
	34.8

	
	13:30-14:30
	
	HJ2600401205
	
	ug/m³
	25.9

	
	15:30-16:30
	
	HJ2600401206
	
	μg/m³
	28.3

	
	9:30-10:30
	厂界上风向点
	HJ2600401129
	非甲烷总烃
	mg/m³
	<0.07

	
	11:30-12:30
	
	HJ2600401130
	
	mg/m³
	<0.07

	
	13:30-14:30
	
	HJ2600401131
	
	mg/m³
	<0.07

	
	15:30-16:30
	
	HJ2600401132
	
	mg/m³
	<0.07

	
	9:30-10:30
	厂界下风向1#点
	HJ2600401133
	
	mg/m³
	<0.07

	
	11:30-12:30
	
	HJ2600401134
	
	mg/m³
	<0.07

	
	13:30-14:30
	
	HJ2600401135
	
	mg/m³
	<0.07

	
	15:30-16:30
	
	HJ2600401136
	
	mg/m³
	<0.07

	
	9:30-10:30
	厂界下风向2#点
	HJ2600401137
	
	mg/m³
	<0.07

	
	11:30-12:30
	
	HJ2600401138
	
	mg/m³
	<0.07

	
	13:30-14:30
	
	HJ2600401139
	
	mg/m³
	<0.07

	
	15:30-16:30
	
	HJ2600401140
	
	mg/m³
	<0.07

	
	9:30-10:30
	厂界下风向3#点
	HJ2600401141
	
	mg/m³
	<0.07

	
	11:30-12:30
	
	HJ2600401142
	
	mg/m³
	<0.07

	
	13:30-14:30
	
	HJ2600401143
	
	mg/m³
	<0.07

	
	15:30-16:30
	
	HJ2600401144
	
	mg/m³
	<0.07

	2026年1月7日
	9:30-10:30
	厂房外
	HJ2600401145
	非甲烷总烃
	mg/m³
	2.46

	
	11:30-12:30
	
	HJ2600401146
	
	mg/m³
	4.55

	
	13:30-14:30
	
	HJ2600401147
	
	mg/m³
	2.23

	
	15:30-16:30
	
	HJ2600401148
	
	mg/m³
	3.37

	
	9:30-10:30
	泵、压缩机、阀门、开口阀或开口管线、气体/蒸气泄压设备、取样连接系统
	HJ2600401149
	
	mg/m³
	6.20

	
	11:30-12:30
	
	HJ2600401150
	
	mg/m³
	8.39

	
	13:30-14:30
	
	HJ2600401151
	
	mg/m³
	6.94

	
	15:30-16:30
	
	HJ2600401152
	
	mg/m³
	5.59

	
	9:30-10:30
	法兰及其他连接件、其他密封设备
	HJ2600401153
	
	mg/m³
	6.20

	
	11:30-12:30
	
	HJ2600401154
	
	mg/m³
	4.90

	
	13:30-14:30
	
	HJ2600401155
	
	mg/m³
	7.96

	
	15:30-16:30
	
	HJ2600401156
	
	mg/m³
	5.99


根据自行检测报告，厂界无组织排放颗粒物浓度达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）排放浓度限值要求，即颗粒物周界外浓度最高点（上风向设参照点，下风向设监控点）≤1.0mg/m3；无组织排放氮氧化物浓度达到《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996排放浓度限值要求≤0.12mg/m3。无组织排放氟化物浓度达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）排放浓度限值要求≤0.02mg/m3；无组织排放氯化氢浓度达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）排放浓度限值要求≤0.02mg/m3；无组织排放砷及其化物（以砷计）浓度达到《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）排放浓度限值要求≤0.001mg/m3；无组织排放非甲烷总烃浓度达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）排放浓度限值要求≤4.0mg/m3；厂区无组织非甲烷总烃最高排放浓度8.39mg/m3，达到《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）排放浓度限值要求。
[bookmark: _Toc17771]2.4.2废水
（1）废水污染源
项目在生产过程中涉及的废水主要包括：2,6二羟基乙酰苯脱水、脱色工序、干燥工序产生的冷凝废水；辅助工程中锅炉、循环水等定期排水；初期雨水及地面、设备（除五氧化二磷、多聚磷酸生产线）清洁废水以及生活污水。
项目生活污水经隔油池+化粪池预处理后与生产废水、初期雨水（初期雨水沉淀池300m3）、地面清洁废水等排入自建综合废水处理站处理。
（2）污水处理设施
①食堂建设隔油池一个，容积4m3，10m3化粪池1座。食堂废水经隔油预处理后和其他生活污水一起进入化粪池预处理。
②各类生产相关废水经自建综合废水处理站（100m3/d）处理后回用于厂区绿化和冷却循环系统，不外排。处理工艺为“调节池（60m3）+A/O生物接触氧化池+MBR池+澄清池（50m3）（A/O+MBR工艺为一体化膜生物反应器设备）”。
③项目厂区中部设置448m3初期雨水收集池。
④项目厂区中部设置906.5m3事故池。
（3）排放情况
根据验收监测，厂区废水经综合废水站处理后，水质能满足《城市污水再生利用工业用水水质》（GB/T19923-2005）中“表1敞开式循环冷却水系统补充水的水质标准”和《城市污水再生利用城市杂用水质》（GB/T19920-2002）表1中城市绿化标准限值要求，回用于厂区绿化和冷却循环系统，不外排。
后续运行过程中由于废水处理后回用，不外排，不用开展例行监测，未对其进行日常监测，但通过对污水处理设备的维护，可以保证其正常运行，处理厂内产生的废水。
（4）现有项目水平衡
①黄磷水封用水
项目设有黄磷槽（1个450m3、1个150m3）上部采用水封，水封高度1m，水封体积105m3，在水封过程中由于黄磷温度保持在50℃左右，会导致水封水温度升高，少量变成水蒸气，增加槽内压力，为控制槽内压力，通过溢流口泄压，部分水封热水进入溢流池，每天溢流水量按为水封水的1%，水封水溢流量为1.05m3/d，346.5m3/a，此部分水少量以水蒸气损耗，按5%计，余下废水产生量1m3/d，300m3/a，通过溢流池水泵送至综合废水处理站进行处理。
②锅炉用水
设有生物质蒸汽锅炉，根据项目生产特性，锅炉年使用时间为48小时，锅炉按80%负荷运转，蒸汽需求量约为29.95m3/a，锅炉用水大多数蒸发损失，蒸发损失按照用水量的10%计算。则生物质锅炉补充新鲜水量为3m3/a。
在燃烧炉上端设有汽包，收集热能副产蒸汽，厂内主要回用于转轮除湿机、磷喷枪、酰化工序、烘房等节点，厂外供周边企业使用部分，剩余部分直接排放。根据项目运行情况，此环节蒸汽产生量最大约为100t/d，软水使用量按100m3/d计，30000m3/a。
综上，项目软水用量为30032.95m3/a，设有2组10t/h的软水制备装置，产水率按85%计，原水用量为35332.9m3/a，浓水产生量为5299.95m3/a，17.67m3/d。浓水送综合废水处理站处理。
③冷却循环系统用水
项目冷却水系统为循环系统，经过冷却塔降温后的冷却水，由循环冷却水泵加压继续供给反应罐以及其他需要冷却水的设备。项目分别在燃烧塔冷却工序（200t/h）；冷析器（400t/h）设有4台循环冷却装置，设备使用负荷按70%计算。则冷却循环系统循环水量为3024000m3/a。
根据《工业循环冷却水处理设计规范》（GB/T50050-2017），循环水系统补水量为Qm=Qe·N/（N-1），一般来说，如果补充水Cl-浓度＜1000mg/L时，浓缩率倍率N控制在2.0以下，如果＜500mg/L时，可控制在3.0以下，本项目设计进水Cl-浓度≤300mg/L，因此浓缩倍率取3.0计算，则补水量Qm为54432m3/a（181.44m3/d）。
正常运行会有水蒸气损失，主要包括损坏水蒸发和机械通风风吹损失。
水蒸发量：根据《工业循环冷却水处理设计规范》（GB/T50050-2017），循环水蒸发损失量为Qe=K·ΔT·Q，沾益区地区多年平均气温为14.5℃，用内插法计算，K值约为0.0012，项目进水设计温度为25℃，回水温度为45℃，循环水量Q为3024000m3/a，由此计算出循环水蒸发量为36288m3/a（120.96m3/d）。
机械通风风吹损失：机械通风冷却水塔，风吹损失量一般为循环水量的0.1%～0.3%，本次环评取0.2%计算，则风吹损失量为6048m3/a（20.16m3/d）。
排污量=补水量-蒸发损失量-风吹损失量=181.44-120.96-20.16=40.32m3/d（12096m3/a）。
④生产用水
工艺生产用水中主要为生产工艺中配料，进入物料，项目生产用水量约为3279.48t/a。
⑤清洗用水
a.设备清洗用水：项目生产2.6二羟基乙酰苯生产中为保障产品质量，每生产一个批次后，须对生产设备进行清洗，根据建设单位实际运行情况，单次清洗用水约0.2m3（1m3/d）。
b.地面清洁用水：项目车间地面采用自来水冲洗，根据企业实际生产情况，需冲洗车间面积约为3000m2，根据《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2009），场地冲洗用水量取为1.5L/m2·次，每周冲洗一次，地面清洗用水量0.64m3/d（192.86m3/a）。
⑥绿化用水
厂区内现有项目绿化面积约6244.83m2，参照《云南省地方标准—用水定额》（DB53/T168-2026），灌溉日绿化用水量为2L/（m2·d），则项目绿化用水量为12.49m3/d，一年晴天按220天计，项目绿化用水量为2747.73m3/a。不排放。
⑦办公生活用水
本项目劳动定员为40人，设有食堂，不设住宿，根据《云南省地方标准用水定额》（DB53/T168-2026），用水定额 参照“不提供住宿 社会工作  80L/人.d”，用水量为3.2m3/d，960m3/a，废水产生量按0.8计，2.56m3/d，768m3/a
⑧初期雨水
全公司总占地面积为31469m2，去除办公区域和生产区的绿化带面积后收集初期雨水面积约10000m2。
采用沾益区暴雨强度公式，估算项目区初期雨水收集情况；计算公式如下：
Q=q*Φ*F
q=2410.5（1+0.877lgP）/（t+10.1）0.817
式中：
q——降雨强度（L/s·hm2）；
P——重现期（a），取2年；
t——雨水汇流时间（min），取15min；
Q——雨水设计流量（L/s）；
Ψ——径流系数，取0.90；
F——汇水面积（hm2），取1hm2。
厂区除公共绿地及其他特殊用地外对项目区实施整体硬化处理，根据《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2009）中4.9.6规定，混凝土和沥青路面径流系数为0.9。
根据上述公式计算可知，q=218.94L/s·hm2，Q=197m3/次。厂区内最大初期雨水量为197m3/次。
将初期雨水经自建综合废水处理站处理后回用于生产，按照曲靖沾益气象站提供的长期（2005～2024）的气象观测资料（雷雨天数59天），预估一年中初期雨水产生量，则初期雨水产生收集量约11623m3/a。主要污染物为SS等。
通过在厂区内设有的1个初期雨水收集池（448m3）收集+综合废水处理站进行收集处理达标后回用于冷却循环系统和绿化。
现有项目水平衡见图2.4-1。


图2.4-1 现有项目水平衡图  单位m3/a
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[bookmark: _Toc26570]2.4.3噪声
项目噪声源均通过采取选用低噪声的设备、基础减振、厂房隔声等措施。
根据企业2026年第一季度、第二季度自行监测报告对厂界噪声的监测，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准限值要求。
监测结果见表2.4-9。
表2.4-9 厂界噪声自行监测结果
	监测时间
	测点编号
	监测结果
	标准值
	达标情况

	
	
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间
	

	2026.1.7
	东厂界N1
	53
	50
	65
	55
	达标

	
	南厂界N2
	57
	52
	65
	55
	达标

	
	西厂界N3
	57
	52
	65
	55
	达标

	
	北厂界N4
	55
	52
	65
	55
	达标

	2026.4.10
	东厂界N1
	53
	45
	65
	55
	达标

	
	南厂界N2
	60
	51
	65
	55
	达标

	
	西厂界N3
	56
	47
	65
	55
	达标

	
	北厂界N4
	55
	46
	65
	55
	达标


[bookmark: _Toc9719]2.4.4固体废物
本项目生产过程中产生的固体废物主要为工艺生产固废、废包装材料、收尘灰、废机油（润滑油）、废活性炭、生产废水处理系统污泥以及生活垃圾等。
（1）项目产生的废包装材料主要为间二苯酚、无水氯化铝、氧化锌、五氧化二磷、片碱的废包装袋，产生量约为5t/a，按一般固废外卖回收商进行处置。
（2）项目锅炉燃料为生物质成型燃料项目炉渣产生量为1.67t/a，炉渣定期由工人清掏收集于推车中，用于厂区绿化。
（3）水解工序产生的收尘灰，收集后回用于生产中。本项目厂区化粪池、废水处理过程有污泥产生，污泥脱水、暂存，综合废水处理站污泥经竣工环境保护验收时属性鉴别，不属于危险废物，污泥清理后用作厂区绿化肥料。
（4）项目在设备检修维护过程中会产生一定量的废机油、废润滑油等，该类固废为危险废物，危废类别为HW08，代码900-249-08，分类收集后，集中存放于危险废物贮存间内，委托曲靖银发危险废物处置中心有限公司处置。废机油估计产生量0.5t/a，实际还未产生。
（5）2,6二羟基乙酰苯脱色、有机废气吸附装置中的废活性炭收集后集中存放于危险废物贮存间内，委托曲靖银发危险废物处置中心有限公司处置，处置合同和最近一次转运联单见附件。
（6）生活垃圾收集后委托环卫部门定期清运处置。
项目固体废物产生及处置情况见表2.4-10。
表2.4-10 现有项目固体废物产生及处置情况
	类别
	废物名称
	产生量（t/a）
	处理方式

	一般工业固体废物
	废包装材料
	5
	集中收集、外售

	
	收尘灰
	0.643
	回用于生产

	
	炉渣
	1.67
	用于厂区绿化

	
	生活垃圾
	12
	委托环卫部门处理

	
	废水处理系统污泥
	5
	污泥清理后用作厂区绿化肥料

	危险废物
	废机油
	0.5
	暂存于危险废物贮存间，委托曲靖银发危险废物处置中心有限公司处置

	
	废活性炭
	8.84
	


[bookmark: _Toc3075]2.4.5地下水达标情况调查
根据曲靖常宜联合科技有限公司2025年9月自行监测报告，对公司厂区内设置的3口地下水监测井进行监测，根据监测结果，项目区地下水环境质量满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准的要求。
表2.4-11 地下水自行监测结果
	采样点位
	监测项目
	单位
	监测结果
	标准值
	达标情况

	地下监测井
1#
	铜
	mg/L
	0.009L
	1.00
	达标

	
	铅
	μg/L
	2.5L
	0.01
	达标

	
	铬
	mg/L
	0.03L
	0.05
	达标

	
	锌
	mg/L
	0.023
	1.00
	达标

	
	镉
	μg/L
	0.5L
	0.005
	达标

	
	总硬度
	mg/L
	75.8
	450
	达标

	
	亚硝酸盐（以N计）
	mg/L
	0.016L
	1.00
	达标

	
	硝酸盐（以N计）
	mg/L
	0.60
	20.0
	达标

	
	硫酸盐
	mg/L
	2.96
	250
	达标

	
	汞
	μg/L
	0.16
	1
	达标

	
	砷
	μg/L
	9.37
	10
	达标

	
	总磷
	mg/L
	0.01
	/
	/

	
	高锰酸盐指数
	mg/L
	1.58
	3.0
	达标

	
	化学需氧量
	mg/L
	4
	/
	/

	
	pH
	无量纲
	7.4
	6.5-8.5
	达标

	
	氨氮
	mg/L
	0.211
	0.50
	达标

	
	溶解性总固体
	mg/L
	117
	1000
	达标

	
	六价铬
	mg/L
	0.004L
	0.05
	达标

	地下监测井2#
	铜
	mg/L
	0.009L
	1.00
	达标

	
	铅
	μg/L
	2.5L
	0.01
	达标

	
	铬
	mg/L
	0.03L
	0.05
	达标

	
	锌
	mg/L
	0.023
	1.00
	达标

	
	镉
	μg/L
	0.5L
	0.005
	达标

	
	总硬度
	mg/L
	101.1
	450
	达标

	
	亚硝酸盐（以N计）
	mg/L
	0.016L
	1.00
	达标

	
	硝酸盐（以N计）
	mg/L
	1.69
	20.0
	达标

	
	硫酸盐
	mg/L
	11.7
	250
	达标

	
	汞
	μg/L
	0.18
	1
	达标

	
	砷
	μg/L
	9.16
	10
	达标

	
	总磷
	mg/L
	0.01
	/
	/

	
	高锰酸盐指数
	mg/L
	1.09
	3.0
	达标

	
	化学需氧量
	mg/L
	5
	/
	/

	
	pH
	无量纲
	7.3
	6.5-8.5
	达标

	
	氨氮
	mg/L
	0.253
	0.50
	达标

	
	溶解性总固体
	mg/L
	111
	1000
	达标

	
	六价铬
	mg/L
	0.004L
	0.05
	达标

	地下监测井3#
	铜
	mg/L
	0.009L
	1.00
	达标

	
	铅
	ug/L
	2.5L
	0.01
	达标

	
	铬
	mg/L
	0.03L
	0.05
	达标

	
	锌
	mg/L
	0.024
	1.00
	达标

	
	镉
	ug/L
	0.5L
	0.005
	达标

	
	总硬度
	mg/L
	114.7
	450
	达标

	
	亚硝酸盐（以N计）
	mg/L
	0.016L
	1.00
	达标

	
	硝酸盐（以N计）
	mg/L
	0.770
	20.0
	达标

	
	硫酸盐
	mg/L
	7.77
	250
	达标

	
	汞
	μg/L
	0.12
	1
	达标

	
	砷
	μg/L
	9.00
	10
	达标

	
	总磷
	mg/L
	0.02
	/
	/

	
	高锰酸盐指数
	mg/L
	0.87
	3.0
	达标

	
	化学需氧量
	mg/L
	5
	/
	/

	
	pH
	无量纲
	7.4
	6.5-8.5
	达标

	
	氨氮
	mg/L
	0.111
	0.50
	达标

	
	溶解性总固体
	mg/L
	134
	1000
	达标

	
	六价铬
	mg/L
	0.004L
	0.05
	达标


[bookmark: _Toc9077]2.4.6现有项目污染物排放情况
现有项目污染物排放情况见表2.4-12。
表2.4-12  现有项目污染物排放情况
	类别
	污染物
	现有工程排放量（t/a）

	废气
	二氧化硫
	0.0102

	
	氮氧化物
	0.0102

	
	砷
	0.00005

	
	磷酸（以五氧化二磷计）
	2.76

	
	颗粒物
	0.4825

	
	挥发性有机物
	2.13

	
	氟化物
	0.0015

	
	HCl
	0.52

	废水
	废水
	0

	
	CODcr
	0

	
	NH3-N
	0

	
	TP
	0

	固体废物
	一般固废
	0

	
	危险固废
	0


[bookmark: _Toc10888][bookmark: _Toc4987]2.5现有项目环保投诉、环境污染事故情况调查
公司现有项目生产过程中未发生过环境污染事故，未遭受环保投诉。
[bookmark: _Toc12766]2.6排污许可证执行情况
[bookmark: _Toc27619]2.6.1总量排放指标
项目排污许可证核定排放总量的指标为非甲烷总烃，核定总量为0.52t/a，根据2025年度排污许可证执行报告（年报），项目非甲烷总烃年排放量0.00945t，满足总量控制排放要求。
[bookmark: _Toc7343]2.6.2自行监测要求
《排污许可证》中的自行监测要求见表2.4-13。
表2.4-13 现有项目监测要求和执行情况
	污染源类
	排放口编号
	排放口名称
	监测内容
	污染物名称
	监测设施
	手工监测采样方法及个数
	手工监测频次
	手工测定方法
	执行情况

	废气
	DA001
	锅炉排气筒
	烟气流速，烟气温度，烟气含湿量，烟道截面积，氧含量，烟气压力
	林格曼黑度
	手工
	非连续采样至少3个
	1次/月
	固定污染源排放烟气黑度的测定林格曼烟气黑度图法HJ/T 398-2007
	生产期间每月监测1次

	
	
	
	
	汞及其化合物
	手工
	非连续采样至少3个
	1次/月
	固定污染源废气汞的测定冷原子吸收分光光度法暂行HJ 543-2009
	生产期间每月监测1次

	
	
	
	
	氮氧化物
	手工
	非连续采样至少3个
	1次/月
	固定污染源废气氮氧化物的测定定电位电解法HJ 893-2014
	生产期间每月监测1次

	
	
	
	
	二氧化硫
	手工
	非连续采样至少3个
	1次/月
	固定污染源排气中二氧化硫的测定定电位电解法HJ/T 57-2000
	生产期间每月监测1次

	
	
	
	
	颗粒物
	手工
	非连续采样至少3个
	1次/月
	固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法GB/T 18157-1998
	生产期间每月监测1次

	
	DAD02
	有机废气排放口
	烟气流速，烟气温度，烟气压力，烟道截面积，烟气含湿量
	氯化氢
	手工
	非连续采样至少3个
	1次/
	固定污染源废气氯化氢的测定硝酸银容量法HJ 548-2016
	生产期间每月监测1次

	
	
	
	
	非甲烷总烃
	手工
	非连续采样至少3个
	1次/月
	固定污染源废气总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定气相色谱法HJ 38-2017
	生产期间每月监测1次

	
	DAD03
	五氧化二磷1#排口
	烟气流速，烟气温度，烟气压力，烟道截面积，烟气含湿量
	砷及其化合物
	手工
	非连续采样至少3个
	1次/季
	《空气和废气颗粒物中铅等金属元素的测定电感耦合等离子体质谱法》HJ857
	生产期间每季/1次

	
	
	
	
	五氧化二磷
	手工
	非连续采样至少3个
	1次/季
	《无机化工产品中五氧化二磷含量测 定的通用方法》GB/T 23843-2009
	此因子目前没有排放标准，未进行监测

	
	
	
	
	氟化物
	手工
	非连续采样至少3个
	1次/季
	大气固定污染源氟化物的测定离子选择电极法HJ/T 87-2001
	生产期间每季/1次

	
	DAD04
	多聚磷酸排放口
	烟气流速，烟气温度烟气压力，烟道截面积，烟气含湿量
	五氧化二磷
	手工
	非连续采样至少3个
	1次/季
	《无机化工产品中五氧化二磷含量测定的通用方法》GB/T 23843-2009
	此因子目前没有排放标准，未进行监测

	
	DA005
	破碎非放口
	烟气流速，烟气温度性气压力，烟气含湿量烟道截面积
	颗粒物
	手工
	非连续采样至少3个
	1次/季
	固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法GB/T 16157-1998
	生产期间每季监测1次

	
	DAD08
	五氧化二磷2#排口
	烟气流速，烟气温度，烟气压力，烟道截面积，烟气含湿量
	砷及其化合物
	手工
	非连续采样至少3个
	1次/季
	《空气和废气颗粒物中铅等金属元素的测定电感耦合等离子体质谱法》HJ857
	生产期间每季/1次

	
	
	
	
	五氧化二磷
	手工
	非连续采样至少3个
	1次/季
	《无机化工产品中五氧化二磷含量测
定的通用方法》GB/T 23843-2009
	此因子目前没有排放标准，未进行监测

	
	
	
	
	氟化物
	手工
	非连续采样至少3个
	1次/季
	大气固定污染源氟化物的测定离子选择电极法HJ/T 87-2001
	生产期间每季监测1次

	废水
	DWD02
	车间排放口
	流量
	总砷
	手工
	混合采样至少3个混合样
	1次季
	水质总砷的测定二乙基二硫代氨基甲酸银分光光废法GB 7485-87
	实际运行中车间废水在车间内用于生产，未出车间，未进行监测

	无组织废气
	MF0080
	温度，湿度，气压，风速，风向
	非甲烷总烃
	手工
	非连续采样至少4个（一小时浓度）
	1次/半年
	《环境空气总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定直接进样气相色谱法》（HJ804-2017）、《环境空气和废气总烃、甲烷和非甲烷总烃便携式监测仪技术要求及检测方法》（HJ 1012-2018）
	生产期间每半年监测1次

	
	
	
	非甲烷总烃
	手工
	非连续采样至少4个（任意一次浓度）
	1次/半年
	《环境空气和废气总烃、甲烷和非甲烷总烃便携式监测仪技术要求及检测方法》（HJ 1012-2018）
	生产期间每半年监测1次

	
	厂界
	温度，湿度，气压，风速，风向
	臭气浓度
	手工
	非连续采样至少4个
	1次季
	环境空气和废气 臭气的测定 三点比较式臭袋法
HJ 1262
	生产期间每半年监测1次

	
	
	
	及其化合物
	手工
	非连续采样至少4个
	1次季
	《空气和废气颗粒物中铅等金属元素的测定电感耦合等离子体质谱法》HJ857
	生产期间每半年监测1次

	
	
	
	氨（氨气）
	手工
	非连续采样至少4个
	1次季
	空气质量氨的测定离子选择电极法GE/T 14889-1993，环境空气氨的测定次塞酸钠-水杨酸分光光度法HJ 534-2009，空气和废气氨的测定纳氏试剂分光光度法HJ 533-2009
	生产期间每半年监测1次

	
	
	
	氮氧化物
	手工
	非连续采样至少4个
	1次季
	环境空气氮氧化物（一氧化氮和二氧化氮）的测定盐酸蒸乙二胺分光光度法HJ 479-2009
	生产期间每季度监测1次

	
	
	
	五氧化二磷
	手工
	非连续采样至少4个
	1次季
	《环境空气五氧化二磷的测定钼蓝分光光度法》HJ548-2015
	生产期间每季度监测1次

	
	
	
	氟化物
	手工
	非连续采样至少4个
	1次季
	《环境空气氟化物的测定滤膜采样氟离子选择电极法》（HJ480-2009）
	生产期间每季度监测1次

	
	
	
	氯化氢
	手工
	非连续采样至少4个
	1次季
	环境空气和废气氯化氢的测定离子色谱法HJ 549-2018
	生产期间每季度监测1次

	
	
	
	硫化氢
	手工
	非连续采样至少4个
	1次季
	空气质量硫化氢甲硫醇甲硫醚二甲二硫的测定气相色谱法GB/T14878-1993
	生产期间每季度监测1次

	
	
	
	颗粒物
	手工
	非连续采样至少4个
	1次季
	环境空气总悬浮颗粒物的测定重量法HJ 1283-2022
	生产期间每季度监测1次

	
	
	
	非甲烷总烃
	手工
	非连续采样至少4个
	1次季
	《环境空气总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定直接进样气相色谱法》HJ804-2017
	生产期间每半年监测1次



[bookmark: _Toc16617]2.6.3季报、年报填报情况
按要求在全国排污许可证管理信息平台填报季报、年报。
[bookmark: _Toc30412]2.7现有项目存在问题
（1）现有的2台0.7t/h生物质锅炉属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中的淘汰类，应淘汰拆除，生物质锅炉采用水膜除尘属于限制类除尘设施，应淘汰拆除。
（2）根据现有项目验收监测，综合废水处理站尾水满足《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2005）中表1敞开式循环冷却水系统补充水的水质标准和《城市污水再生利用 城市杂用水质》（GB/T19920-2002）表1中城市绿化标准限值要求。其中《城市污水再生利用工业用水水质》（GB/T19923-2024）于2024年10月1日起实施，替代GB/T19920-2002，《城市污水再生利用 城市杂用水质》（GB/T19920-2020）于2021年2月1日起实施，替代GB/T19920-2002；污水处理站尾水的氨氮和总磷浓度不满足新标准限值要求。
[bookmark: _Toc23065]2.8“以新带老”措施
（1）项目施工期优先拆除现有的2台0.7t/h生物质锅炉和配套的水膜除尘+排气筒（DA001），新建锅炉房，内设1台2.5t/h的生物质锅炉，并配套除尘设施（旋风+布袋除尘器+排气筒）。在施工期前期完成锅炉房建设。
（2）基于园区污水管网已建成，将现有项目综合废水处理站尾水排入园区污水管网，由回用变为间接排放，尾水水质满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准要求；生活污水经隔油池、化粪池预处理满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准要求直接排入园区污水管网，不再进入项目综合废水处理站处理。
根据项目验收监测报告出水水质监测结果，改为间接排放后，现有项目废水排放情况见表2.4-14。
表2.4-14 现有项目废水采取“以新代老”措施后排放情况
	废水
	污染物
	污染物排放
	排放时间

	
	
	排放废水量m3/a
	排放浓度mg/L
	排放量（t/a）
	（h）

	综合废水处理站尾水
	COD
	30077.03
	43
	1.293
	连续排放7200

	
	BOD5
	
	8.8
	0.265
	

	
	氨氮
	
	9.10
	0.274
	

	
	TP
	
	0.96
	0.029
	

	
	SS
	
	73
	2.196
	

	办公生活
	COD
	768
	247
	0.190
	不连续排放

	
	BOD5
	
	105
	0.081
	

	
	氨氮
	
	26.2
	0.020
	

	
	动植物油
	
	10
	0.008
	

	
	TP
	
	3.3
	0.003
	

	
	SS
	
	100
	0.077
	

	合计
	COD
	30845.03
	/
	1.483
	/

	
	BOD5
	
	
	0.345
	

	
	氨氮
	
	
	0.294
	

	
	动植物油
	
	
	0.008
	

	
	TP
	
	
	0.031
	

	
	SS
	
	
	2.272
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3建设项目概况
[bookmark: _Toc26829][bookmark: _Toc31749_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc1480][bookmark: _Toc16927_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc3594][bookmark: _Toc30256][bookmark: _Toc7819_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc23848][bookmark: _Toc8119][bookmark: _Toc15853][bookmark: _Toc15304][bookmark: _Toc390185374]3.1项目概况
[bookmark: _Toc5774]3.1.1项目名称、建设单位、地点及建设性质
（1）项目名称：10万吨热法磷酸生产项目
（2）建设单位：曲靖常宜联合科技有限公司
（3）建设地点：曲靖高新技术产业开发区花山化工园区
（4）用地面积：本项目占地8045.61m2，为曲靖常宜联合科技有限公司厂区预留用地，建筑面积3843.38m2。
（5）建设内容：新建2条热法磷酸生产线，年产10万吨工业磷酸。
（6）项目性质：新建
（7）项目投资：项目总投资8000万元，环保投资210.4万元。
[bookmark: _Toc11724][bookmark: _Toc28638][bookmark: _Toc852][bookmark: _Toc25856_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc5676][bookmark: _Toc15187][bookmark: _Toc4894][bookmark: _Toc9388_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc14770_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc19414][bookmark: _Toc24081][bookmark: _Toc8614][bookmark: _Toc10685][bookmark: _Toc17561][bookmark: _Toc20114_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc10405_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc29424][bookmark: _Toc32021_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc390185378][bookmark: _Toc25871][bookmark: _Toc390184714]3.1.2主要建设内容
本项目建设内容主要包括磷酸生产车间等，建设内容分为主体工程、储运工程、公用工程、辅助工程、环保工程等，详见表3.1-1。
表3.1-1  项目组成一览表
	工程
分类
	组成
	工程内容及规模
	备注

	主体
工程
	热法磷酸车间
	1栋，4F钢架结构，高23.565m，占地面积551.12m2，建筑面积1710.92m2，厂房内设2条生产规模为5万t/a的工业磷酸生产线。
	新建

	储运工程
	黄磷槽
	2个地下黄磷槽，总容积为600m3，1个450m3、1个150m3，上部采用水封，水封高度1m，水封体积105m3，黄磷最大储量495m3，占地为466m2。
	依托

	
	黄磷暂存槽
	1个，罐底最低地下3m，V总=36m3，V黄磷=24m3，V水封=12m3，水封高度1m，用于黄磷暂存。
	新建

	
	水封槽
	1个，V=25m3，与黄磷暂存槽设有溢流管，用于储存水封溢水。
	新建

	
	4#仓库（丙类）
	1栋，2F，高12.19m，占地面积495.04m2，建筑面积990.08m2，存储生物质燃料等，燃料年用量138.24t。
	新建

	
	5#仓库（丁类）
	1栋，2F，高12.04m，占地面积361.12m2，建筑面积722.24m2，存储项目备用更换设备器材、絮凝剂等。
	新建

	[bookmark: _Toc14707][bookmark: _Toc2713][bookmark: _Toc27947][bookmark: _Toc30923][bookmark: _Toc30195][bookmark: _Toc14169_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc12210][bookmark: _Toc9479_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc6366_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc22874]
	磷酸中间槽
	2个，占地面积71.04m2，V单=15m3，用于磷酸暂存。
	新建

	
	磷酸成品罐区
	4个，占地面积856.92m2，V单=500m3，用于磷酸产品贮存。
	新建

	
	软水储槽
	1个，占地面积11.34m2，1个50m3，用于软水贮存。
	新建

	
	纯水储槽
	1个，占地面积10.18m2，1个40m3，用于纯水贮存。
	新建

	辅助工程
	空压纯水机房
	1栋，混凝土框架结构，1F，高8.835m，占地面积237.5m2，设空压机组、纯水机组、软水机组等。
	新建

	
	配电室
	1栋，混凝土框架结构，1F，高4.8m，占地面积120m2，设置变配电装置，供项目用电。
	新建

	
	生物质锅炉房
	1栋，混凝土框架结构，1F，高8.65m，占地面积62.64m2，设置1台2.5t/h生物质锅炉。
	新建

	公用工程
	给水系统
	给水系统接自园区已建设的供水管网，园区供水管网管径DN100，供水压力0.30MPa，项目内新建给水管道。
	新建

	
	软水、纯水供应
	设置2套软水产量25t/h的软水机组和2套纯水产量5t/h的纯水机组，自产软水和纯水。
	新建

	
	排水系统
	排水采用“雨污分流”，厂区排水系统划分为生活污水系统、生产废水、初期雨水系统等。
生活污水系统：生活污水包括办公、生活污水，依托现有项目隔油池（4m3）、化粪池（10m3）预处理，处理满足《污水综合排放标准》（GB8978—1996）三级标准后排入园区污水管网，进入花山南片区污水处理厂处理。
生产废水：黄磷水封废水依托现有项目综合废水处理站（100m3/d）处理满足《污水综合排放标准》（GB8978—1996）三级标准后排入园区污水管网，进入花山南片区污水处理厂处理。
初期雨水：项目区初期雨水依托现有项目厂区中部设置初期雨水收集池（448m3）收集，收集后进入现有项目自建综合废水处理站（100m3/d）处理满足《污水综合排放标准》（GB8978—1996）三级标准后排入园区污水管网，进入花山南片区污水处理厂处理。
	设施依托，收集管道新建

	
	
	生产废水：软水制备废水、纯水制备废水、冷却水循环系统强排水经絮凝沉淀（沉淀池容积50m3）处理满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后排入园区污水管网，进入花山南片区污水处理厂处理。
	新建

	
	冷却水循环系统
	项目设2套冷却水循环系统。其冷却塔材质为全玻璃钢，温度温差：33-20℃，循环水量：900m3/h。
循环冷却水系统主要由冷却塔、循环冷却水箱、循环水泵、循环冷却水给水管及循环冷却水回水管等组成。
	新建

	
	供热
	设置1台2.5t/h生物质锅炉，在冷态开车和事故状态下提供蒸汽，年运行480h，蒸汽额定蒸汽压力1.25MPa，额定蒸汽温度194℃。
项目燃料反应塔副产蒸汽，提供正常生产状态下所需的蒸汽，剩余蒸汽外供。蒸汽压力1.8Mpa，温度：210℃。
	新建

	
	供电
	新建配电室，满足本项目及辅助设施用电需求。项目外部电源由工业园区现有10kV市政供电管网引接，供电电源容量充足、供电可靠性高，可满足本项目长期稳定用电负荷。
	新建

	
	供气
	设置2台空压机压缩空气供给压缩空气，设置储气罐进行缓冲，压缩空气储气罐1个1m3，仪表空气储气罐1个1m3。
	新建

	环保工程
	废气防治措施
	设置2套“文丘里除雾器+复档除雾器+纤维除雾器”废气处理装置，单套废气处理规模为11000m3/h，收集处理吸收塔尾气，2套废气处理装置处理后的尾气分别设1根高28m、内径1.1m的排气筒（DA007、DA008）统一排放。
	新建

	
	
	生物质锅炉废气设置1套旋风+布袋除尘系统进行处理，废气处理规模1798m3/h，尾气由1根高30m、内径0.4m排气筒（DA001）排放。
	新建

	
	废水防治措施
	项目区内布设雨、污管网。
	新建

	
	
	生活污水包括办公、生活污水，依托现有项目隔油池（4m3）、化粪池（10m3）预处理，处理满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准要求后排入园区污水管网，进入花山南片区污水处理厂处理。
	依托

	
	
	黄磷暂存槽水封废水依托现有项目综合废水处理站（100m3/d）处理满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准要求后排入园区污水管网，进入花山南片区污水处理厂处理。
	依托

	
	
	软水制备废水、纯水制备废水、冷却水循环系统强排水经絮凝沉淀（沉淀池容积50m3）处理满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准要求后排入园区污水管网，进入花山南片区污水处理厂处理。
	新建

	
	
	初期雨水：项目区初期雨水依托现有项目厂区中部设置初期雨水收集池（448m3）收集，收集后进入现有项目综合废水处理站（100m3/d）处理满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准要求后排入园区污水管网，进入花山南片区污水处理厂处理。
	依托

	
	
	项目间接排放口位置：项目南侧接园区道路已铺设的园区污水管网，坐标：***°**′**″，***°**′**″。
	新建

	
	噪声治理措施
	采用低噪设备，基础减振，风机设置消声器，设备尽量布置于室内。
	新建

	
	固体废物污染防治措施
	在3#仓库内现有一般固废贮存间旁隔建1间20m2的一般固废贮存间，现有危废贮存间旁隔建1间10m2的危废贮存间。
	新建

	
	地下水、土壤污染防治措施
	①源头控制。
②分区防渗：
重点防渗区：黄磷暂存槽、水封槽、磷酸中间槽、磷酸成品罐区、危险废物贮存间等。防渗要求：等效黏土防渗层Mb≧6.0m，K≦1×10-7cm/s。其中危废贮存间须按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求进行防渗，防渗层为至少1m黏土层（渗透系数≤10-7cm/s）或2mm厚的高密度聚乙烯膜等其他人工材料（渗透系数≤10-10cm/s）。具体防渗措施为土基夯实，夯实系数不小于0.95，150mm厚碎石入土夯实，夯实系数不小于0.95，60mm厚C20混凝土垫层抹平，1.5mm厚HDPE防渗膜（搭接不小于100mm），150mm厚C30抗渗混凝土，抗渗等级P8。
一般防渗区：热法磷酸车间、絮凝沉淀池等。防渗要求：等效黏土防渗层Mb≧1.5m，K≦1×10-7cm/s。具体防渗措施为土基夯实，夯实系数不小于0.95，150mm厚碎石入土夯实，夯实系数不小于0.95，150mm厚C30抗渗混凝土，抗渗等级P8。
简单防渗区：仓库（丙类）仓库（丁类）、空压纯水机房、配电室、厂区道路等。防渗要求：一般地面硬化。
③依托公司厂区设有地下水监测井3口，分别为1#地下水监测井（位于厂区西南侧办公楼后边）、2#地下水监测井（位于厂区东北侧2#仓库旁）、3#地下水监测井（位于厂区南侧进厂大门左侧）。地下水监测项目为pH、氨氮、耗氧量、TP、溶解性总固体、砷、氟化物，监测频率为2次/a（丰枯水期各一次）。
	新建

	
	环境风险防范措施
	事故应急池（906.5m3）。
	依托

	
	
	黄磷暂存槽占地面积20m2，池体地下3m，地面0.2m，围堰容积按64m3计；磷酸成品罐区占地面积856.92m2，围堰高1m，围堰容积按856.92m3计；磷酸中间槽分两个，均占地面积35.52m2，围堰高0.5m，单个围堰容积按17.76m3计。
	新建

	
	绿化
	本项目设有绿地1198.22m2。
	新建


[bookmark: _Toc7040]3.1.3产品方案及产品质量
（1）产品方案
本项目产品方案详见表2.1-2。
表3.1-2  项目产品方案
	序号
	名称
	规格
	年产量（t）

	1
	工业级磷酸
	85%
	100000
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	副产蒸汽
	蒸汽压力1.8Mpa，温度：210℃
	131080包括厂内自用和外供，其中17035.2t自用，外供114044.8t）


（2）产品质量
本项目主要产品为工业级磷酸，产品质量执行《工业磷酸》（GB/T2091-2008）中的合格品技术要求，其技术要求见表3.1-3。
表3.1-3工业级磷酸质量标准
	项目
	指标

	
	85%磷酸

	
	合格品

	色度/黑曾       ≤
	40

	磷酸（H3PO4）质量分数%≥
	85

	氯化物（以Cl计）%≤
	0.0005

	硫酸盐（SO42-计）%≤
	0.01

	铁（Fe）质量分数%≤
	0.005

	砷（As）质量分数%≤
	0.01

	重金属（以Pb计）质量分数%≤
	0.005


[bookmark: _Toc14664]3.1.4项目主要物料包装、运输及储存方式和储存量
（1）原、辅料
本项目主要原、辅材料的包装、储存见表3.1-7，主要能耗见表3.1-8。
表3.1-7  原辅材料包装、运输储存一览表
	序号
	原料、辅料名称
	形态
	储存地点
	储存条件
	最大储存量，t
	年耗量，t
	来源

	1
	黄磷
	液态
	黄磷暂存槽
	50℃、常压
	24
	26901.505
	外购
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	纯水
	液态
	纯水
	常温、常压
	40
	38432.3
	自制

	3
	絮凝剂（聚合氯化铝）
	液态
	桶装
	常温、常压
	0.2
	0.35
	外购，用于废水絮凝沉淀


表3.1-8 项目主要能源消耗一览表
	序号
	能源名称
	规格
	单位
	年耗
	来源

	1
	自来水
	t/a
	t
	552714.9
	自来水管网

	2
	电
	万kwh/a
	KWh
	400
	当地电网

	3
	生物质燃料
	/
	t
	138.24
	生物质锅炉用于五氧化二磷开停车供热


①黄磷
原料黄磷需满足《工业黄磷》（GB/T 7816-2025）一等品要求，产品质量标准见表3.1-9。
表3.1-9 原料指标要求
	项目
	指标

	
	一等品

	黄磷（P）W/%
	99.90

	二硫化碳不溶物W/%
	0.10

	砷（As）W%≤
	0.04


由建设单位提供的《黄磷分析检验报告单》，黄磷成分见表3.1-10。
表3.1-10 黄磷的主要成分
	监测项目（%）

	黄磷
	其他杂质
	砷
	外观

	99.96
	0.04
	0.02
	石蜡状，浅黄色


项目所用黄磷原料满足《工业黄磷》（GB/T7816-2025）一等品要求。项目原料黄磷与现有项目原料黄磷来源一致，黄磷中氟化物含量按0.002%计。
②生物质
项目生物质燃料从项目周边地区采购，根据生物质燃料检测报告，生物质燃料性质见表3.1-11。
表3.1-11 生物质燃料特性表
	检测项目
	检测结果

	全水（Mt%）
	8.3

	分析水分（Mad%）
	6.3

	空干基灰分（Aad%）
	1.66

	干基灰分（Ad%）
	1.77

	空干基挥发分（Vad%）
	75.32

	干基挥发分（Vd%）
	80.38

	焦渣特征（1-8）
	3

	空干基固定碳（FCad%）
	16.72

	干基全硫（St，d%）
	0.02

	空干基恒容高位发热量（Qgr，v，ad MJ/kg）
	18.72

	收到基恒容低位发热量（Qnet，v，ar MJ/kg）
	17.03

	空干基氢（Had%）
	5.44


（2）项目产品
本项目产品包装、贮存方式及贮存量详见表3.1-12。
表3.1-12 产品包装、贮存方式及贮存量一览表
	序号
	产品名称
	形态
	贮存方式
	储存地点
	最大储存量，t

	1
	工业磷酸（85%）
	液态
	常温、罐存
	磷酸成品罐区
	3033（建4个500m3储罐，密度1.685g/cm3，装填系数0.9）
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项目生产线设备及设施详见表3.1-13。
表2.1-13  项目设备一览表
	序号
	设备位号
	设备名称
	规格型号
	数量（台）
	材质
	备注

	热法磷酸车间两条生产线共用设备

	1
	V0101
	黄磷暂存槽
	外形尺寸：4000×3000×3000mm
V总=36m3，V黄磷=24m3，V水封=12m3，水封高度1m
介质：黄磷、水，工作温度：65℃，工作压力：常压
设计温度：90℃，设计压力：常压
	1
	S31603
	

	2
	P0101ABC
	供磷泵
	Q=3m3/h，H=20m（液柱）
伸入深度：2.8m，比重：1800kg/m3
操作温度：70~140℃，操作介质：液态黄磷
变频控制，电机：4kW
	3
	S31603
	

	3
	V0102
	水封槽
	外形尺寸：4000×3000×2000mm，V=24m3，
介质：含磷废水，工作温度：65℃，工作压力：常压
设计温度：90℃，设计压力：常压
	1
	S31603
	

	4
	P0102
	水封水泵
	Q=16m3/h，H=40m（液柱）
伸入深度：1.8m
操作温度：70~140℃，操作介质：含磷废水
变频控制，电机：7.5kW
	1
	S31603
	

	5
	V0103AB
	软水循环槽
	外形尺寸：φ3800×5600mm，V=60m3
介质：软水，工作温度：90℃，工作压力：常压
设计温度：120℃，设计压力：常压
	2
	S30408
	

	6
	P0103ABC
	软水循环泵
	Q=200m3/h，H=40m（液柱）
操作温度：70~140℃，操作介质：软水
变频控制，电机：37kW
	3
	S30408
	

	7
	P0104AB
	软水给水泵
	Q=32m3/h，H=50m（液柱）
操作温度：70~140℃，操作介质：软水37
变频控制，电机：7.5kW
	2
	S30408
	

	热法磷酸车间两条生产线设备

	8
	E0201、E0301
	软水换热器
	板式换热器，换热面积：80m2
操作压力：软水侧0.4MPa  循环水侧0.5MPa
操作温度：软水侧80~90℃，循环水侧30~50℃
软水侧流量为：200m3/h
	2
	S30408
	

	9
	E0202、E0302
	酸换热器
	板式换热器，换热面积：220m2
操作压力：循环水侧0.5MPa   酸侧0.5MPa
操作温度：循环水侧30~50℃，酸侧60~80℃
酸侧体流量为360m3/h，
	2
	S31603
	

	10
	T0201、T0301
	燃磷反应塔
	外形尺寸：φ3400×13796mm
带热能回收系统包含内容如下：
（1）燃磷反应塔汽包：
工作压力：1.8Mpa，设计压力：2.0Mpa；
工作温度：210℃，设计温度：325℃；
（2）分汽缸：
工作压力：1.8Mpa，设计压力：2.0Mpa；
工作温度：210℃，设计温度：325℃；
	2
	组合
	汽包为余热回收装置

	11
	T0202、T0203、T0302、T0303
	吸收塔
	外形尺寸：φ3100/3400×10800mm
工作压力：-0.01Mpa，设计压力：-0.02Mpa；
工作温度：600℃，设计温度：650℃；
	4
	组合
	

	12
	X0201、X0301
	文丘里除雾器
	喉管φ230  总长L=3730mm
工作压力：-0.01Mpa，设计压力：-0.02Mpa；
工作温度：80℃，设计温度：100℃；
	2
	S31603
	

	13
	X0202、X0302
	复挡除沫器
	外形尺寸：φ2200/φ1600/φ2100总长L=6000mm
工作压力：-0.01Mpa，设计压力：-0.02Mpa；
工作温度：80℃，设计温度：100℃；
	2
	S31603
	

	14
	X0203、X0303
	纤维除雾器
	外形尺寸：φ3000×6000mm
工作压力：0.02Mpa，设计压力：0.1Mpa；
工作温度：80℃，设计温度：100℃；
	2
	S31603
	

	15
	P0201AB、P0301AB
	浓酸泵
	Q=360m3/h，H=50m（液柱）
操作温度：70~140℃，操作介质：85%磷酸
变频控制，电机：160kW
	4
	S31603
	

	16
	P0202AB、P0302AB
	稀酸泵
	Q=40m³/h，H=60m（液柱）
操作温度：70~140℃，操作介质：85%磷酸
变频控制，电机：15kW
	4
	S31603
	

	17
	P0203、P0303
	地下污水泵
	Q=16m³/h，H=40m（液柱）
伸入深度：1.8m，
操作温度：70~140℃，操作介质：含磷废水
变频控制，电机：7.5kW
	2
	S31603
	

	18
	P0204AB、P0304AB
	磷酸中间输送泵
	Q=30m³/h，H=40m（液柱）
操作温度：70~140℃，操作介质：85%磷酸
变频控制，电机：15kW
	4
	S31603
	

	19
	V0201、V0301
	高位纯水槽
	外形尺寸：φ1500×1500，V=2.6m3，
工作温度：常温，工作压力：常压
设计温度：50℃，设计压力：常压
	2
	S30408
	

	20
	V0202、V0302
	地下污水槽
	外形尺寸：2000×2000×2000，V=8.0m3
工作温度：50℃，工作压力：常压
设计温度：60℃，设计压力：常压
	2
	S31603
	

	21
	V0203、V0303
	磷酸中间槽
	外形尺寸：φ2400×3600，V=15m3
工作温度：60℃，工作压力：常压
设计温度：90℃，设计压力：常压
	2
	S31603
	

	22
	V0204AB、V0304AB
	磷酸袋式过滤器
	外形尺寸：φ400×1150
	4
	S31603
	

	
	V0401ABCD
	磷酸成品罐
	外形尺寸：φ8000×10000，V=500m3
	4
	S31603
	

	23
	C0201、C0301
	尾气风机
	风量：12000~14000m3/h
全风压：~22000Pa
附减振器，整体支座，调风门
附电机N=220kW变频
	2
	S31603
	

	24
	S0201、S0202
	烟囱
	外形尺寸：φ1100×26500
	2
	S31603
	1条生产线配1根排气筒

	公辅设施

	25
	/
	冷却塔
	成套设备；单台循环水量600m3/h，单台风机功率：22kW，风机2台 给水温度：30℃，回水温度：50℃。
	2
	玻璃钢
	

	26
	/
	循环水泵
	Q=450m3/h，H=70m
附电机：132kW，变频控制
	6
	S30408
	单条生产线两用一备

	27
	/
	循环冷却水箱
	尺寸：12000×9000×3000
	2
	S30408
	

	28
	/
	空压机
	喷油螺杆空气压缩机
规格：14Nm3/min，排气压力0.7MPa，电机90kW，变频驱动，风冷
备注：自带后冷却器、初级空气过滤器、油分离器；吸气口布置于装置上风向，抵御酸雾粉尘
	2
	组合
	

	29
	/
	前置管道过滤器
	处理量≥14Nm3/min，精度3μm，
	2
	组合
	

	30
	/
	冷冻式干燥机
	处理量≥14Nm3/min，压力露点+3～7℃，功率：2.6kW
	2
	组合
	工艺气用

	31
	/
	后置管道过滤器
	处理量≥14Nm3/min，精度0.01μm
	2
	组合
	工艺气用

	32
	/
	仪表气微热再生吸附式干燥机
	1Nm3/min，压力露点≤-40℃，功率：1.2kW
	2
	组合
	仪表气用

	33
	/
	仪表气用精密过滤器
	处理量≥1Nm3/min，精度0.01μm
	2
	组合
	仪表气用

	34
	/
	仪表气用活性炭过滤器
	处理量≥1Nm3/min，
	2
	组合
	仪表气用

	35
	/
	仪表空气储气罐
	V=1m3，操作压力：0.7Mpa，操作温度：常温
	2
	S30408
	

	36
	/
	压缩空气储气罐
	V=1m3，操作压力：0.7Mpa，操作温度：常温
	2
	S30408
	

	37
	/
	软水机组
	成套设备，软水产量：25t/h，总用电功率：4kW
	2
	组合
	

	38
	/
	软水输送泵
	Q=25m3/h，H=40m（液柱）
变频控制，电机：5.5kW
	2
	S30408
	

	39
	/
	软水储槽
	外形尺寸：φ3800×4800mm，V=50m3
工作温度：常温，工作压力：常压
设计温度：50℃，设计压力：常压
	1
	S30408
	

	40
	/
	纯水机组
	成套设备，纯水产量：5t/h，
总用电功率：10kW
	2
	组合
	

	41
	/
	纯水输送泵
	Q=12.5m³/h，H=40m（液柱）
变频控制，电机：3kW
	2
	S30408
	

	42
	/
	纯水储槽
	外形尺寸：φ3600×4400mm，V=40m3
工作温度：常温，工作压力：常压
设计温度：50℃，设计压力：常压
	1
	S30408
	

	43
	/
	热力除氧器
	额定出力：30t/h，水箱容积：≥15m3
工作参数：0.02MPa（G）；104°C；
进水参数：0.35-0.4MPa（G），≤45°C；
进汽参数：1.0MPa（G），~184°C；
	1
	组合
	2条生产线共用

	44
	/
	汽包给水泵
	流量：14~16t/h；扬程：2.5MPa；
变频功率：37kW，电压：380V，转速：2950r/min；
	3
	组合
	2用1备

	45
	/
	生物质锅炉
	2.5t/h
	1
	
	




10万吨热法磷酸生产项目                                                                                      生态环境影响报告书

[bookmark: _Toc20437][bookmark: _Toc13465][bookmark: _Toc18857_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc5254][bookmark: _Toc6163][bookmark: _Toc22681][bookmark: _Toc19751][bookmark: _Toc28602][bookmark: _Toc10155][bookmark: _Toc32626_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc29054][bookmark: _Toc3693_WPSOffice_Level1]3.2依托工程
（1）黄磷储槽
现有项目设有2个地下黄磷槽，总容积为600m3，1个450m3、1个150m3，上部采用水封，水封高度1m，水封体积105m3，黄磷最大储量495m3，黄磷密度1.75g/cm3，最大储存量为866.25t。本项目不新建黄磷储槽，与现有项目共用。
本项目黄磷用量为81.52t/d，现有项目黄磷用量为23.27t/d，合计为104.79t/d，最大储存量为866.25t，可供全厂生产8.27天，完全可以满足生产需求，合理安排原料买入、运输计划，不会影响正常生产，依托可行。
（2）综合废水处理站
已建的综合废水处理站位于厂区西北侧，处理站采用“调节池（60m3）+A/O生物接触氧化池+MBR池+澄清池（50m3）（A/O+MBR工艺为一体化膜生物反应器设备）”，处理规模为100m3/d。现有项目废水处理量最大为97.4m3/d，剩余处理规模2.6m3/d，本项目需处理废水为0.12m3/d水封废水，可以满足处理需求，依托可行。
（3）企业内部事故应急池
企业现有项目已建1个容积为906.5m3的事故应急池，满足现有项目的事故应急需求，同时根据后文计算，本项目所需事故池应急池容积为760.8m3，现有的906.5m3的事故应急池满足需求。
根据《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB 50974-2014）中有关规定：工厂、堆场和储罐区等，当占地面积小于等于100hm2，且附有居住区人数小于等于1.5万人时，同一时间内的火灾起数应按1起确定。公司占地总面积31469m2，小于100hm2，且公司位于花山化工园区，附有居住区人数远小于1.5万人。故本项目和现有项目只需考虑1起所需最大容积。本项目依托已建成的事故应急池可行。
（4）企业初期雨水收集池
企业现有项目已建1个容积为448m3的初期雨水收集池，448m3的初期雨水收集池已按全厂区域初期雨水考虑，本项目用地为厂内预留用地，不新增占地，无需增设新的初期雨水收集池。
（5）花山南片区污水处理厂
花山南片区污水处理厂建设地点位于工业园花山南片区中下部，大为制焦有限公司南侧，紧邻宣天公路，一期项目设计进水量为6000m3/d，设计进水常规指标执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015），特殊指标执行行业标准直接排放标准限值。
花山南片区污水处理厂采用“预处理工艺（格栅、调节、水解酸化）+生化工艺（A/A/O）+深化处理（平板膜MBR处理工艺）+次氯酸钠消毒”处理工艺，出水按照“曲环通〔2024〕36号文”要求处理达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水标准（总氮＜10mg/L，粪大肠菌群＜1000个/L）后，出水进入再生水处理厂处理达标后由园区统一调配用于园区绿化、道路广场浇洒及进入其他需水企业中水系统，剩余部分排入南盘江。
花山南片区污水处理厂的服务范围主要针对花山工业园区大为焦化制供气有限公司以南、天生桥以北园区范围内经处理满足纳管标准后的生产废水和生活污水。
本项目所在位置属于服务范围之内。项目区南面园区道路已经铺设了雨污管网，项目区废水可以经过园区污水管网收集进入花山南片区污水处理厂处理。
本项目建成后，外排废水量最大为291.2m3/d，96097.3m3/a，根据工程分析，项目外排废水主要为项目软水制备浓水、纯水制备浓水、冷却水循环强排水，不涉及重金属及特殊污染物，含有的污染因子均为常规指标，根据分析结果，外排废水水质中各项污染物指标能够同时满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准要求，满足污水处理厂进水水质要求。
花山南片区污水处理厂一期于2020年8月4日取得曲靖市生态环境局关于项目入河排污口设置的审核意见，于2022年7月13日取得曲靖市生态环境局关于项目环评批复，项目于2022年开始施工建设，目前已建成运行，于2025年12月29日首次申领排污许可证，2026年5月6日对排污许可证进行调整，排污许可证编号：91530328MA6K6YGA5Q003V。目前污水处理厂可以正常进水。
综上，依托花山南片区污水处理厂处理项目废水可行。
（6）化工园区三级防控体系
本项目位于花山化工片区的H分区，H分区位于花山化工园区南片区，处于南片区的中间位置。H分区建设1#（80m3）、2#（100m3）、3#（150m3）、4#（150m3）、5#（150m3）共5个公共区域初期雨水收集池，初期雨水收集的容积合计为630m3；建设B#（320m3）、C#（200m3）、D#（670m3）共3个公共区事故池，合计1190m3
H分区公共区域收集的初期雨水经新建DN200的管网经提升泵站送至南片区污水处理厂处理。
[bookmark: _Toc23854]3.3公用工程
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（1）生活给水
依托现有项目已建的供水系统。
（2）生产给水系统
给水系统接自园区已建设的供水管网，园区供水管网管径DN100，供水压力0.30MPa，项目内新建给水管道。
（3）循环水系统
项目设2套冷却水循环系统。
2套冷却水循环系统的冷却塔材质为全玻璃钢，温度温差：33-20℃，工作压力：循环水量：单台600m3/h。
循环冷却水系统主要流程为：
装置循环水回水→冷却塔→循环冷却水箱→循环水泵加压→循环水管网→装置。
[bookmark: _Toc16389_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc29595_WPSOffice_Level3]（4）纯水制备系统
本项目纯水制备由预处理系统、反渗透主机、RO膜、电气控制柜等组成。原水先经预处理（砂滤、炭滤）后，再经RO反渗透制得纯水，制水能力为2t/h。纯水制备过程中砂滤、炭滤及反渗透装置定期反冲洗会产生废水，砂滤、炭滤装置中的滤料石英砂、活性炭定期更换会产生废石英砂、废活性炭，反渗透装置过滤膜定期更换会产生废滤膜。项目纯水制备工艺流程及产污环节见图3.3-1。



图3.3-1  纯水制备工艺
（5）软水制备系统
本项目软水处理系统主要采用离子交换树脂进行。软水制备过程中离子交换树脂定期反冲洗会产生废水，离子交换树脂定期更换会产生废离子交换树脂。项目软水制备工艺流程及产污环节见图3.3-2。


图3.3-2  软水制备工艺
（6）消防给水系统
本项目消防水源采用消防水池，根据《消防给水及消火栓系统技术规范》计算出仓库丙类为消防灭火最大用水量，消防灭火流量为50L/S，火灾延续时间为3小时。一次消防用水量为540m3，厂区原设置一座有效容积为528m3的消防水池，消防水池面积为176m2，水池有效水深为3m，水池最高水位为3.9m，水池满水容积为686.4m3。消防水池水源采用工业园区市政自来水补水，补水管管径为DN100，其供水量能满足本项目消防用水需求。
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排水采用“雨污分流”，厂区排水系统划分为生活污水系统、生产废水、初期雨水系统等。
（1）生活污水系统
生活污水包括办公、生活污水，依托现有项目隔油池（4m3）、化粪池（10m3）预处理后排入园区污水管网。
（2）生产废水系统
黄磷水封废水依托现有项目综合废水处理站（100m3/d）处理后排入园区污水管网。
（3）初期雨水系统
项目区初期雨水依托现有项目厂区中部设置初期雨水收集池（448m3）收集，收集后进入现有项目自建综合废水处理站（100m3/d）处理后排入园区污水管网；后期雨水通过雨水排放口外排。
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新建配电室，满足本项目及辅助设施用电需求。项目外部电源由工业园区现有10kV市政供电管网引接，供电电源容量充足、供电可靠性高，可满足本项目长期稳定用电负荷。
[bookmark: _Toc22939]3.3.4供热
本项目拟设置1台2.5t/h的生物质蒸汽锅炉，替代现有项目设置的2台0.7t/h生物质蒸汽锅炉，对现有项目转轮除湿机、磷喷枪、黄磷槽黄磷熔化（在150m3黄磷槽内设置夹套，通入蒸汽间接加热至50℃左右）、五氧化二磷生产燃烧炉冷态开车等使用和本项目黄磷暂存槽保温（在36m3黄磷暂存槽内设置夹套，通入蒸汽间接加热至50℃左右）、黄磷夹套管道保温、燃磷反应塔、磷酸成品储罐保温等冷态开车等使用。冷态及事故状态下启用生物质锅炉，根据建设单位提供资料，考虑最不利情况，运行时间最大按480h/a（20d）计算；生物质在当地生物质厂家购置。根据蒸汽平衡计算，项目冷态和事故状态下所需最大蒸汽为0.946t/h。项目锅炉负荷37.84%即可满足所需蒸汽需求。
现有项目在五氧化二磷生产正常运行状态下，在燃烧炉中设置了汽包（余热回收装置）。汽包产生的蒸汽主要回用于转轮除湿机、磷喷枪、酰化工序、烘房等节点。
本项目燃磷反应塔正常运行状态下，燃磷反应塔内汽包（余热回收装置），回收黄磷燃烧时产生的热量并副产蒸汽，主要用于黄磷暂存槽保温、黄磷夹套管道保温、燃磷反应塔、磷酸成品储罐保温等，剩余的外供。
[bookmark: _Toc17281]3.3.5供气
厂区设置2台空压机压缩空气供给压缩空气，设置储气罐进行缓冲，压缩空气储气罐1个1m3，仪表空气储气罐1个1m3。
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（1）生产制度
根据本项目连续化生产运行特点，生产线采用四班三倒运行模式，保障装置全年不间断稳定运行，年运行330d；锅炉为冷态开车和事故状态下提供蒸汽，年运行480h。
（2）劳动定员
本项目新增人员18人，其中生产操作人员16人，管理人员2人，公司全厂劳动定员为58人。本项目操作人员分为四个班组轮流值守，实行轮换上岗、轮休制度，有效保障岗位在岗率与生产稳定性。员工食宿实行统一在厂就餐、居家住宿的管理模式。
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（1）总平面布置
本项目与公司现有项目由内部道路相隔，位于现有项目东侧。
本项目建设内容包括：热法磷酸车间、黄磷暂存槽、水封槽、仓库（丙类）、仓库（丁类）、磷酸中间槽、磷酸成品罐区、空压纯水机房、配电室等。
项目总平面布置根据“分区合理、工艺流畅、运输短捷、突出环保”的原则，结合场地的用地条件及生产工艺，综合考虑环保、消防、绿化、劳动卫生等要求，对厂区进行了统筹安排，主要生产区设置于项目用地区北部，由西向东布设热法磷酸生产车间、空压纯水机房，二者东北夹角设置冷却水循环水站；储运工程紧邻热法磷酸生产车间，黄磷暂存槽、水封槽位于其西侧，磷酸中间储罐、磷酸成品罐区位于其南侧，充分考虑物料运输路线。项目区总平面布置是合理的。
公司全厂和本项目总平面布置图见附图2。
（2）项目占地
根据公司的不动产证，云（2023）沾益区不动产权第0001462号，公司全厂占地31469m2，为工业用地，本项目占地8045.61m2。
[bookmark: _Toc4939][bookmark: _Toc30508][bookmark: _Toc17811][bookmark: _Toc16874]3.6主要技术经济指标
本项目主要技术经济指标见表3.5-1。
表2.5-1  主要技术经济指标表
	序号
	项目名称
	单位
	数量
	备注

	一
	生产规模
	
	
	

	1
	工业磷酸
	t/a
	100000
	

	二
	年操作时长
	h
	7920
	

	三
	主要原辅料、燃料用量
	
	
	

	1
	黄磷（≥99.96%）
	t/a
	26901.505
	

	四
	生产装置及辅助装置定员
	
	
	

	1
	生产人员
	名
	16
	

	2
	管理人员
	名
	2
	

	五
	本项目总用地面积
	m2
	8045.61
	公司预留工业用地

	六
	本项目总建筑面积
	m2
	3843.38
	

	1
	建、构筑物占地面积
	建筑物占地
	m2
	1827.42
	3314.33
	

	
	
	构筑物占地
	
	1486.91
	
	

	2
	绿化面积
	m2
	1198.22
	

	3
	道路场地硬化
	m2
	1829.79
	

	七
	投资及技术经济
	
	
	

	1
	项目总投资
	万元
	8000
	


[bookmark: _Toc24843][bookmark: _Toc25261][bookmark: _Toc29125][bookmark: _Toc17328]3.7 施工进度
项目预计2026年10月开始土建与设备安装，预计2027年2月试生产，项目实施进度见表3.6-1。
表3.6-1 项目实施进度计划表
	序号
	进度（月）
项目内容
	2026年
	2027年

	
	
	9
	10
	11
	12
	1
	2

	2
	施工图设计及图纸审查
	
	
	
	
	
	

	3
	土建工程招标及施工
	
	
	
	
	
	

	4
	设备招投标及设备订货
	
	
	
	
	
	

	5
	设备及工艺管道安装
	
	
	
	
	
	

	6
	水、电、气及其它公用设施安装施工
	
	
	
	
	
	

	7
	设备单体试运转及联动试运转
	
	
	
	
	
	

	8
	试生产
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[bookmark: _Toc11916][bookmark: _Toc15701][bookmark: _Toc28449][bookmark: _Toc9643][bookmark: _Toc15419][bookmark: _Toc20519]4工程分析
[bookmark: _Toc28818_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc19586][bookmark: _Toc16806][bookmark: _Toc32620][bookmark: _Toc24957][bookmark: _Toc21084][bookmark: _Toc1227][bookmark: _Toc30603][bookmark: _Toc914][bookmark: _Toc16561_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc12025]4.1施工期工程分析
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（1）施工工艺流程
本项目用地为公司预留工业用地，已经进行场平，并在本项目拟建热法磷酸生产车间位置建有1间锅炉房，本次对其进行拆除，另建。
本项目施工期施工内容主要包括：锅炉房拆除、基础开挖、厂房及配套设施的建设、厂区道路及其他配套设施建设、厂区绿化和辅助工程建设，设备安装、调试。施工期工艺流程图见图4.1-1。


图4.1-1 项目施工期工艺流程图
（2）项目施工方式
项目施工期不同施工阶段所采用的施工方式不一样：在基础开挖阶段以机械施工为主，人力施工为辅，使用的施工机械主要为挖掘机；在厂房构筑物建设阶段则机械施工及人力施工各占一半，主要使用混凝土输送泵、切割机、电焊机等，材料运送主要使用提升机；厂房装修阶段以人力施工为主，机械施工为辅，使用的机械包括电钻、角向磨光机等。由于不同施工阶段所采用的施工方式不一样，因此所带来的环境问题也各异，但项目施工期对环境的影响具有短暂性，工程结束后施工产生的扬尘、噪声等对环境影响即随之消失。
[bookmark: _Toc23655][bookmark: _Toc25391][bookmark: _Toc7835][bookmark: _Toc30077][bookmark: _Toc22542][bookmark: _Toc9437][bookmark: _Toc308][bookmark: _Toc21138]4.1.2施工期污染源简析
（1）废气
项目施工期废气主要为施工扬尘、施工机械废气、少量的焊接烟尘。
施工过程中，土方开挖、材料运输装卸、内部道路修筑等施工活动都会产生施工扬尘，呈无组织排放。扬尘的产生量取决于施工强度和气象条件等因素，一般情况下风速大于2.5m/s时易产生扬尘。类比同类建筑工程施工工地的扬尘测试结果表明：当风速为2.4m/s时，工地内TSP浓度为上风向对照点的1.5～2.3倍，平均1.88倍，相当于空气环境标准的1.4～2.5倍，平均1.98倍。建筑工地扬尘的影响范围为其下风向100m之内，被影响地区的TSP浓度平均值为0.491mg/m3，为上风向对照点的1.5倍，相当于空气环境标准的1.6倍。
项目所在地年平均风速为2.6m/s，施工扬尘产生量基本同类比情况，因此，项目施工扬尘影响区域主要集中在施工区域周围100m范围内，影响程度下风向大于上风向。
粉尘主要污染物为TSP，不含有毒有害的特殊污染物质，通过洒水抑尘，可有效降低施工扬尘的产生量。
施工机械运行产生的废气和运输车辆产生的尾气均为动力燃料柴油和汽油燃烧后所产生，主要污染物是烃类、CO和NOX，排放较分散，属无组织排放。
设备安装需进行焊接而产生焊接烟尘，焊接烟尘产生量较小，排放较分散，为无组织排放。
（2）废水
①施工废水
施工废水主要来源于施工机械设备、车辆的清洗及场地冲洗等。施工废水的产生量与施工方式有关，预计约为2m3/d，废水中主要污染物为SS，拟设置1个2m3的沉淀池进行简单预处理，处理后可用于施工场地和运输道路进行降尘洒水，施工废水不外排。
②施工人员生活污水
项目施工期间需布设施工场地及施工指挥部，为临时活动板房，主要用于现场指挥人员办公、施工工具的堆放。项目在施工期会产生少量施工人员生活污水，施工人员约为30人，施工人员在项目内用水量按40L/人·d计，则施工期间施工人员生活用水量为1.2m3/d，废水产生量按80%计，则施工人员生活污水产生量为0.96m3/d，依托现有项目污水收集处理设施处置，对周围水环境的影响较小。
③雨季径流
雨季径流主要为雨季降水冲刷施工场地产生，其产生量根据降雨情况不同而不同，所含污染物主要为SS和微量石油类，其中SS浓度为200~500mg/L左右。利用厂区现有的初期雨水收集池，收集后可用于施工场地洒水降尘。
④基坑涌水
根据《1.5万吨/年五氧化二磷和8000t/a多聚磷酸新建项目岩土工程详细勘察报告》，钻孔最低标高1970.88m，未出露地下水，场地标高1994m，根据现有项目地下水监测井，地下水水位在1951m，项目构筑物地基开挖深度为3m，不会有基坑涌水产生。
⑤车辆轮胎清洗废水
为防止运输车辆带泥上路，环评提出在施工场地进出口处设置洗轮胎池，对出场车辆轮胎进行清洗，清洗废水主要污染物为悬浮物，经收集、沉淀处理后重复循环利用，不外排。
（3）噪声
项目夜间不施工，施工期噪声可分为机械噪声、施工作业噪声和车辆噪声，其中以施工机械噪声影响较大。根据《环境噪声与振动控制工程技术导则》（HJ2034-2013），项目施工中使用的各施工机械噪声源声压级见表4.1-1。
表4.1-1  施工期主要施工设备噪声源声压级
	施工机械声级

	声源
	声级dB(A)

	液压挖掘机
	82~90（5m）

	推土机
	83~88（5m）

	振动夯锤
	80~90（5m）

	混凝土振捣器
	80~88（5m）

	电锯
	93~99（5m）

	交通运输车辆声级

	车辆类型
	声级

	重型运输车
	82~90（5m）

	商砼搅拌车
	85~90（5m）


（4）固体废物
项目施工期固体废弃物主要来源于地基开挖产生的土石方，锅炉房拆除、建构筑物建设产生的建筑垃圾以及少量生活垃圾。
①土石方
本次工程利用预留闲置空地，项目场地已平整，土方主要产生环节为基础开挖，产生量约为2793m3，产生的土石方全部回填，无弃方产生。
②建筑垃圾
施工期建筑垃圾主要包括锅炉房拆除、主体工程及装修期间产生的建筑垃圾。
锅炉房拆除会产生部分建筑垃圾和废旧设备，锅炉房占地37m2，建筑垃圾产生量约为0.7m3，按照比重1.5t/m3计算1.05t。废旧设备拆除后可以外售。
房屋建设产生的建筑垃圾主要包括砂石、石块、碎砖、废木料、废金属、废钢筋等杂物。
[bookmark: OLE_LINK7]本项目总建筑面积为3843.38m2，根据建筑垃圾产生量计算标准，钢筋混凝土结构每平方米产生0.02m3建筑垃圾计算，本项目部分建筑为钢架结构，折算为每平方米产生0.01m3建筑垃圾计算，建筑垃圾为38.43m3，按照比重1.5t/m3计算，为57.64t。
综上，项目产生的建筑垃圾合计为57.64t/a。建筑垃圾分类收集，避免混合堆放，以提高建筑垃圾的综合利用率，减小处置难度。可回收重复利用的建筑垃圾一般占产生量的30%左右，主要为废弃铁质或木质建材，收集后外售给废品收购站；其余建筑垃圾属于较难回收利用部分，主要为废弃的砖石、水泥凝结废渣等，可用于厂区内回填或清运到合法的建筑垃圾处置点处置。
③施工人员生活垃圾
施工人员生活垃圾产生量按0.2kg/d·人计，产生量约6kg/d。生活垃圾产生量较小，设置加盖垃圾桶统一收集后，委托环卫部门定期清运处置。
（5）生态环境影响
项目位于工业园区内部，项目施工期产生的生态影响主要为工程占地造成的植被损失和场地地表土壤松动带来水土流失。项目占地原有现状植被为杂草，项目建设将对杂草进行清除，减少生物量，但厂内杂草损失量不会影响群落及物种；项目在施工期会造成一定的水土流失，但项目占地面积不大采取水保措施后，水土流失可以接受。施工期主要为旱季，施工地表径流经截排水沟收集后汇聚于沉砂池，用作场地洒水降尘。
[bookmark: _Toc21284][bookmark: _Toc8140][bookmark: _Toc13170][bookmark: _Toc1194][bookmark: _Toc9418][bookmark: _Toc9877][bookmark: _Toc16647][bookmark: _Toc31467_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc13361_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc30997][bookmark: _Toc487]4.2运营期工程分析
[bookmark: _Toc6160]4.2.1工艺流程及产污环节
项目采用热法生产磷酸。
[bookmark: _Toc7404_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc27564][bookmark: _Toc29099][bookmark: _Toc32430_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc13776][bookmark: _Toc390185405]4.2.1.1生产工艺
根据山东中天科技工程有限公司编制的可研报告，项目采用热法磷酸工艺“两步法”进行生产，将黄磷在燃烧炉内燃烧生成五氧化二磷，生成的五氧化二磷气体通过吸收塔用稀磷酸循环吸收制造工业磷酸。
黄磷由黄磷槽（厂区现有）经管道送至本项目黄磷暂存槽，黄磷暂存槽中有蒸汽盘管对黄磷进行保温，蒸汽冷凝水回收用于循环水补充水。液态黄磷用供磷泵送至燃磷反应塔，通过燃烧喷嘴定量喷入燃磷塔中，熔融黄磷通过磷喷枪雾化，在燃烧塔内与过量空气（空气过剩系数按1.3计）混合氧化燃烧生成P2O5气体，燃烧温度在800～900℃之间，燃磷反应塔内设置膜式水冷壁换热装置，回收黄磷燃烧时产生的热量并副产蒸汽，供本项目生产装置黄磷保温等生产工段利用。燃磷炉内的主要反应如下：
[bookmark: _Toc8133][bookmark: _Toc22077]P4＋5O2→2P2O5；△H=－24303.92kJ/kg
本次设计的燃磷炉呈立式圆筒状，燃磷炉的周壁布置有一系列竖直水管组成的上升管与强化换热翅片组成的模式换热装置，喷枪设置在燃磷炉侧面的下部，含P2O5气体的出口设置在燃磷炉的塔顶侧面，燃烧器从侧面斜向布置，燃烧释放出的大量热通过辐射换热方式被设置于壁面的一系列上升管内的水所吸收，最终于塔顶汽包汇集，分气缸分出，从而副产蒸汽。根据可研提供的资料，副产蒸汽量为1.3t黄磷/t低压蒸汽，年产量为130000t。
黄磷燃烧后产生的P2O5气体在尾气风机抽力的作用下，进入吸收塔，纯水或稀酸用循环泵送入吸收塔与吸收塔内的P2O5气体发生水合反应，生成稀磷酸。设有2级吸收塔，吸收塔为不锈钢圆筒，吸收塔顶部设有冷却水堰槽，用以吸收导气管及吸收塔顶部的热量，塔顶部及中部设有多组磷酸喷洒装置，磷酸靠浓酸泵提供的动力在塔内循环使用，除去五氧化二磷水合时产生的热量，维持磷酸浓度的稳定，纯水按生产所需的量，加入复挡除沫器内，并以稀酸的形式加入吸收塔中，浓度较高的磷酸从吸收塔下部取出，进入板式换热器冷却，与来自冷却塔的冷却水换热冷却后即为工业磷酸，经取样检测浓度达到工业磷酸标准浓度后送至磷酸中间贮槽，再由中间贮槽的输送泵经过滤器过滤后输送至磷酸罐区。吸收塔反应如下：
2P2O5＋6H2O→4H3PO4，△H=－1326.54kJ/kg
吸收塔产生的尾气则从水化塔底部专门的排气口排出，通过密闭管道导入文丘里洗涤器，文丘里洗涤器与吸收塔底部排口通过密闭管道无缝连接。导入文丘里洗涤器内的尾气用稀磷酸循环洗涤，再经复挡除沫器收集磷酸液滴。经过文丘里洗涤器和复挡除沫器净化后的尾气再经风机进入纤维除雾器，以截留残余的酸雾。经过上述步骤净化后尾气经28m高排气筒达标排入大气。
文丘里洗涤用的稀磷酸，全部定量并入吸收塔的循环酸中，作为吸收塔内的吸收酸循环使用，不作为废水考虑。洗涤净化用的补充水则不断加入循环洗涤酸槽，以保持循环稀酸浓度和循环量的稳定。
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磷酸过滤采用袋式过滤器。袋式过滤器内部由金属网篮支撑滤袋，液体由入口流进，经滤袋过滤后从出口流出，杂质拦截在滤袋中，定期对滤袋进行上的滤渣进行清除。产生的滤渣主要含有磷酸、砷、氟化物和其他不溶性物质等，滤渣中混有少量85%磷酸，按固态物质的50%计，85%磷酸占滤渣总量的33%。此部分滤渣无需进行压滤，从滤袋上清除后用密闭防腐桶收集，暂存于危险废物贮存间，委托有资质的单位处置。
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图4.2-1  黄磷制磷酸工艺流程及产污节点图
4.2.1.2主要污染工序
本项目主要污染源工序见表4.2-1。
表4.2-1  项目生产过程排污节点一览表
	类别
	排放源
	污染源编号
	主要污染物

	废气
	吸收塔
	G1
	P2O5、AS、氟化物

	
	生物质锅炉
	G2
	SO2、NOX、颗粒物等

	废水
	黄磷暂存槽
	W1
	TP

	
	软水站
	W2
	浓水：COD、BOD5、氨氮、TP、SS、溶解性总固体等

	
	纯水站
	W3
	浓水：COD、BOD5、氨氮、TP、SS、溶解性总固体等

	
	冷却水循环水站
	W4
	COD、BOD5、氨氮、TP、SS、溶解性总固体等

	
	黄磷暂存槽保温、黄磷夹套管道保温、燃磷反应塔、磷酸成品储罐保温等
	W5
	蒸汽冷凝水

	
	设备、管道清洗
	W6
	清洗废水：COD、BOD5、氨氮、TP、SS等

	
	办公生活
	W7
	生活污水，COD、BOD5、氨氮、TP、动植物油等

	噪声
	水泵、风机、生产设备等
	N
	噪声

	固废
	磷酸过滤器
	S1
	含砷渣

	
	生物质锅炉
	S2
	炉灰

	
	旋风+布袋除尘
	S3
	收尘

	
	布袋除尘器
	S4
	废布袋

	
	软水站、纯水站
	S5
	废过滤材料

	
	生物质燃料
	S6
	废包材

	
	设备维修
	S7
	废矿物油及其沾染物

	
	废水絮凝沉淀
	S8
	絮凝沉淀

	
	员工
	S9
	生活垃圾


[bookmark: _Toc2583]4.2.2项目相关平衡
4.2.2.1物料平衡
燃磷反应塔中黄磷与空气接触后氧化燃烧，反应方程式为：
P4＋5O2=2P2O5
124  160  284
根据反应式，1mol黄磷与5mol氧气反应生成2mol的五氧化二磷。即124kg黄磷与160kg氧气反应生成284kg的五氧化二磷。
黄磷接触空气易自燃，燃磷反应塔中的反应率按100%计，空气过剩系数按1.3计，此过程反应产生的五氧化二磷全部进入下一阶段吸收塔中，物料平衡详见表4.2-2。
吸收塔中五氧化二磷与水发生水合反应，反应方程式为：
2P2O5＋6H2O→4H3PO4
284     108    392
根据反应式，2mol五氧化二磷与6mol水反应生成4mol的磷酸。即284kg五氧化二磷与108kg水反应生成392kg的磷酸。
P2O5进入两级吸收塔内的吸收率按99%计，吸收塔尾气通过密闭管道导入文丘里洗涤器+复档除沫器+纤维除沫器，文丘里洗涤器用稀磷酸洗涤，在复档除沫器中用软水洗涤，采用稀磷酸和软水洗涤后的尾气进入纤维除沫器以截留残余的酸雾，净化效率按99.5%计，物料平衡详见表4.2-2。
表4.2-2  生产物料平衡一览表
	序号
	入方
	出方

	
	物料名称
	数量（t/a）
	物料名称
	数量（t/a）
	去向

	
	
	投料量
	P含量
	二硫化碳不溶物
	
	
	

	一
	黄磷暂存槽工序
	
	
	
	
	
	

	1
	高纯黄磷
	26901.505
	/
	/
	高纯黄磷
	26901.5
	进入燃磷塔

	2
	
	
	
	
	高纯黄磷
	0.005
	黄磷暂存水封水带走

	3
	合计
	26901.505
	
	
	
	26901.505
	

	一
	高纯黄磷燃烧工序
	
	
	
	
	
	

	1
	高纯黄磷
	26901.5
	26890.74
	10.76
	五氧化二磷
	61590.5
	水吸收塔

	2
	空气
	214796.66
	/
	/
	空气
	180096.9
	

	3
	软水
	130000
	/
	/
	二硫化碳不溶物
	砷
	5.38
	

	
	
	
	
	
	
	氟化物
	0.54
	

	
	
	
	
	
	
	其他
	4.84
	

	4
	/
	/
	/
	/
	副产
	蒸汽
	130000
	厂内使用/外供

	5
	合计
	371698.16
	/
	/
	合计
	371698.16
	

	二
	水合工序
	
	
	
	
	
	
	

	1
	五氧化二磷
	61590.5
	
	
	磷酸（85%）
	磷酸
	85000.46
	磷酸中间槽+带式过滤器

	2
	二硫化碳不溶物
	砷
	5.38
	
	
	
	水
	14990.622
	

	
	
	氟化物
	0.54
	
	
	
	
	
	

	
	
	其他
	4.84
	
	
	
	
	
	

	3
	空气
	180096.9
	
	
	
	杂质
	10.538
	

	4
	纯水
	38190.472
	
	
	不凝气G1
	磷酸雾（以P2O5计）
	615.9
	文丘里洗涤器+复档除沫器+纤维除沫器（尾气处理）

	5
	尾气处理收集物料
	609.995
	
	
	
	砷
	0.054
	

	6
	设备、管道清洗水
	216
	
	
	
	氟化物
	0.108
	

	
	—
	—
	—
	—
	
	空气
	180096.9
	

	7
	合计
	280714.582
	
	
	合计
	280714.582
	

	三
	过滤
	
	
	
	
	
	
	

	1
	磷酸（85%）
	100000.54
	
	
	磷酸
	100000
	磷酸产品储罐

	2
	不溶杂质
	1.08
	
	
	滤渣
	1.62
	固体废物




图4.2-2-生产物料平衡图  单位：t/a
4.2.2.2元素平衡
[bookmark: _Toc17772][bookmark: _Toc3029][bookmark: _Toc32180]（1）磷平衡
本次计算数据来源于项目可研报告的设计指标和原料、产品成分，P元素平衡见表4.2-3。
表4.2-3  P元素平衡表
	投入
	产出

	项目
	数量t/a
	P含量%
	投入量（/a）
	项目
	数量t/a
	P含量%
	产出量t/a

	黄磷
	26901.505
	99.96
	26890.744
	磷酸（85%）
	100000
	31.6326
	26889.25

	
	
	
	
	水封水带走
	0.004
	100
	0.004

	
	
	
	
	热法磷酸尾气外排五氧化二磷带走
	3.08
	43.662
	1.34

	
	
	
	
	磷酸滤渣带走
	1.62
	9.26
	0.15

	合计
	
	
	26890.744
	合计
	
	
	26890.744


[bookmark: _Toc17391]（2）砷平衡
本次计算数据来源于项目可研报告的设计指标和原料、产品成分，As元素平衡见表4.2-4。
表4.2-4  As元素平衡表
	投入
	产出

	项目
	数量t/a
	As含量%
	投入量t/a
	项目
	数量t/a
	As含量%
	产出量t/a

	黄磷
	26901.5
	0.02
	5.38
	进入产品
	100000
	0.0048
	4.841

	
	
	
	
	磷酸滤渣带走
	1.08
	49.4
	0.5336

	
	
	
	
	吸收塔外排废气
	0.0054
	100
	0.0054

	合计
	
	
	5.38
	合计
	
	
	5.38


（3）氟（以氟化物计）平衡
本次计算数据来源于项目可研报告的设计指标和原料、产品成分，氟化物平衡见表4.2-5。
表4.2-5  氟（以氟化物计）元素平衡表
	投入
	产出

	项目
	数量t/a
	氟（以氟化物计）含量%
	投入量t/a
	项目
	数量t/a
	氟（以氟化物计）含量%
	产出量t/a

	黄磷
	26901.5
	0.002
	0.54
	进入产品
	100000
	0.00078
	0.07776

	
	
	
	
	磷酸滤渣带走
	1.08
	0.8
	0.00864

	
	
	
	
	吸收塔外排废气
	0.0216
	100
	0.0216

	合计
	
	
	0.54
	合计
	
	
	0.54


（4）硫化物平衡
项目硫化物来源于原料黄磷，根据黄磷成分检测报告，磷含量为99.96%，二硫化碳不溶物为0.04%，砷含量为0.02%，即二硫化碳不溶物中的0.02%为砷，剩余0.02%为其他杂质。根据《工业磷酸》（GB/T 2091-2008）产品质量标准，其他杂质可能含氟化物、硫化物、铁、氯化物、铅等。项目外排废水中与黄磷接触的只有黄磷暂存槽水封废水，该部分废水主要污染因子为TP（磷酸、单质磷等），为39.6m3/a，量小，不考虑此部分废水带走硫化物。生产废气主要为吸收塔尾气，该尾气中污染物主要为磷酸雾（以P2O5计），燃磷塔温度较低，不利用硫化物转化为气态排放。本次评价不考虑硫化物单独去除，除少量砷和氟化物通过废气外排，剩余的二硫化碳不溶物考虑10%通过过滤去除，其他的全部进入磷酸产品中。
4.2.2.3水平衡
本项目水源为市政供水，主要是生产用水、职工日常生活用水及厂区绿化用水等。
[bookmark: _Toc3688]（1）黄磷水封用水及废水产生情况
根据可研设计，本项目所需原料黄磷来源于现有项目黄磷槽，通过管道送入本项目黄磷暂存槽，为防止黄磷自燃，液态黄磷暂存槽上部采用水封，水封高度1m，水封体积13m3，在水封过程中由于黄磷温度保持在50℃左右，会导致水封水温度升高，少量变成水蒸气，增加槽内压力，为控制槽内压力，通过溢流口泄压，部分水封热水进入水封池，每天溢流水量为水封水的1%，水封水溢流量为0.13m3/d，42.9m3/a，此部分水少量以水蒸气损耗，按5%计，余下废水产生量0.12m3/d，39.6m3/a，通过水封池水泵送至综合废水处理站进行处理。
（2）吸收塔用水及废水产生情况
项目磷酸吸收塔出口的尾气通过文丘里洗涤器内的尾气用稀磷酸循环洗涤，再经复挡除沫器收集磷酸液滴。经过文丘里洗涤器和复挡除沫器净化后的尾气再经风机进入纤维除雾器，在复挡除沫器中添加水，用水量为38406.5m3/a，其中来自设备及管道清洗废水216m3/a，其它38190.5m3/a为纯水。洗涤废水成分主要为磷酸，洗涤废水全部定量并入磷酸吸收水化塔的循环酸中，作为吸收塔内的吸收酸循环使用，磷酸浓度到达85%后转移至磷酸中间产品罐。
（3）软水制备用水及废水产生情况
项目软水使用环节主要为锅炉和燃磷反应塔。锅炉生产负荷60%，用水量为1.5t/h，年工作时间约480h，则用水量为720m3/a；燃磷反应塔软水使用环节包括汽包副产蒸汽用水和软水冷却系统，其中副产蒸汽用水量为130000m3/a，全部生产蒸汽；软水冷却系统软水使用量400m3/h，软水通过软水换热器冷却后循环使用，项目设有2个60m3软水循环水槽，损耗量按软水循环水槽体积1%计，则此环节补水量为1.2m3/d，360m3/a。
综上，合计软水用量为131080m3/a。
软水制备在空压纯水机房，由2套软水产量25t/h的软水机组完成，项目软水制备流程为：原水→石英砂→离子交换树脂→软水，整个软水制备系统产水率约为85%，则软水制备用原水量154112m3/a，浓水产生量23132m3/a，70.1m3/d。
软水制备系统产生的浓水经絮凝沉淀处理后排入园区污水管网。
（4）纯水制备用水及废水产生情况
项目纯水使用环节主要为项目磷酸吸收塔出口的尾气处理中的复挡除沫器用水，用水量为38406.5m3/a，其中来自设备及管道清洗废水216m3/a，其它38190.5m3/a为纯水。设备及管道清洗用水采用纯水，用量为240m3/a。合计项目纯水用量为38430.5m3/a。
纯水制备在空压纯水机房，由2套软水产量5t/h的纯水机组完成，项目纯水制备流程为：原水→预处理→脱盐→精处理→纯水。整个纯水制备系统产水率约为65%，则纯水制备用原水量59123.8m3/a，浓水产生量20693.3m3/a，62.71m3/d。
纯水制备系统产生的浓水经絮凝沉淀处理后排入园区污水管网。
（5）循环冷却用水
项目生产过程中软水换热器、酸换热器、燃磷反应塔、吸收塔等环节均需要冷却水间接冷却，冷却水循环使用。项目设有2套冷却水循环系统，循环水用量合计为1200m3/h，项目采用机械通风冷却水塔，风吹损失量Qw一般为循环水量的0.1%～0.3%，本次环评取0.2%计算，则风吹损失量为2.4m3/h，57.6m3/d，19008m3/a。
根据《工业循环冷却水处理设计规范》（GBT50050-2017），项目冷却系统蒸发水量采用Qe=k×△t×Qr进行计算，项目进水温度为30℃，回水温度为50℃，△t取值20℃，k取值0.0015；Qr为1200m3/h，计算得Qe为36m3/h，864m3/d，285120m3/a。

项目冷却系统强排污水量采用Qb=进行计算，N根据《工业循环冷却水处理设计规范》（GBT 50050-2017），间冷开式系统设计浓缩倍数不宜小于5，且不应小于3，项目取5，计算得Qb为6.6m3/h，158.4m3/d，52272m3/a。
根据《工业循环冷却水处理设计规范》（GB/T50050-2017），循环水系统补水量为Qm=Qe+Qb+Qw，补水量Qm为44m3/h，1056m3/d，348480m3/a。
（6）设备、管道清洗用水
项目车间地面不用清洗，为保护生产设备，每次停车对部分设备、管道进行清洗，按每月停车2次计，设计单次清洗用水约10m3，用水采用纯水，用水量为200m3，系数以0.9计，则废水产生量约9m3/d，216m3/a。清洗产生的废水经地下水槽收集，用于吸收塔，不外排。
（7）蒸汽冷凝水
本项目正常生产情况下蒸汽最大用量为2.06t/h，蒸汽冷凝水按最大量计算，产生量为2.06m3/h，49.44m3/d，16315.2m3/a；冷态和事故状况下生物质锅炉按60%工况1.5t/h产气，蒸汽冷凝水按最大量计算，产生量为1.5m3/h，720m3/a。
（8）生活用水
本项目劳动定员18人，年工作330天，依托现有食堂，不设住宿，根据《云南省地方标准用水定额》（DB53/T168-2026），用水定额 参照“不提供住宿 社会工作 80L/人.d”，本项目用水量为1.44m3/d，475.2m3/a。
（9）初期雨水
本项目占地为公司预留用地，现有项目初期雨水核算已包括本项目区用地初期雨水，本次评价不再核算初期雨水。
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表4.2-6  项目用水平衡表（m3/a）
	序号
	用水名称
	用水总量
	用水量
	去向

	
	
	
	新鲜水
	回用水
	排水
	损耗
	回用

	
	
	
	
	纯水
	软水
	蒸汽冷凝水
	循环水
	其他
	
	
	

	1
	黄磷水封用水
	55.9
	55.9
	0
	0
	0
	0
	0
	39.6
	3.3（损耗）
13（水封用水）
	/

	2
	纯水制备
	59123.8
	59123.8
	0
	0
	0
	0
	0
	20693.3（浓水）
	38430.5（纯水）
	0

	3
	吸收塔、尾气吸收用水
	38406.5
	0
	38190.5
	0
	0
	0
	216
	0
	38406.5（进入磷酸中产品）
	0

	4
	软水制备
	154112
	154112
	0
	0
	0
	0
	0
	23132（浓水）
	131080（燃磷反应塔副产蒸汽和锅炉蒸汽用水）
	0

	5
	燃磷反应塔副产蒸汽和锅炉蒸汽用水
	131080
	0
	0
	131080
	0
	0
	0
	0
	114044.8（外供蒸汽）
	17035.2（蒸汽冷凝水）

	6
	循环冷却水用水
	9504000
	331444.8
	0
	0
	17035.2
	9155520
	0
	52272
（强排水）
	304128
	9155520（循环水）

	7
	设备清洗废水
	240
	0
	240
	0
	0
	0
	0
	0
	24
	216（进入吸收塔）

	8
	生活用水
	475.2
	475.2
	0
	0
	0
	0
	0
	380
	95.2
	0

	9
	合计
	9887493.4
	545211.7
	38430.5
	131080
	17035.2
	9155520
	216
	96516.9
	626225.3
	9172771.2

	计算得用水循环率94.4%。
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图4.2-3 本项目水平衡图  单位：m3/a
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图4.2-4 全厂水平衡图  单位：m3/a
全厂新鲜用水量为612663.14m3/a，循环用水量为12179520m3/a，用水循环利用率为95.2%。
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4.2.2.4蒸汽平衡
本项目拟设置1台2.5t/h的生物质蒸汽锅炉，替代现有项目设置的2台0.7t/h生物质蒸汽锅炉，对现有项目转轮除湿机、磷喷枪、黄磷槽黄磷熔化（在150m3黄磷槽内设置夹套，通入蒸汽间接加热至50℃左右）、五氧化二磷生产燃烧炉冷态开车等使用和本项目黄磷暂存槽黄磷熔化（在36m3黄磷暂存槽内设置夹套，通入蒸汽间接加热至50℃左右）、燃磷反应塔冷态开车等使用。冷态及事故状态下启用生物质锅炉，根据建设单位提供资料，考虑最不利情况，运行时间最大按480h/a（20d）计算，项目冷态和事故状态下所需最大蒸汽为0.946t/h，2.5t锅炉负荷37.84%即可满足所需蒸汽需求。本次蒸汽平衡按锅炉60%工况计算。
本项目燃磷反应塔正常运行状态下，燃磷反应塔内设置膜式水冷壁换热装置，回收黄磷燃烧时产生的热量并副产蒸汽，主要用于黄磷暂存槽保温、黄磷夹套管道保温、燃磷反应塔、磷酸成品储罐保温等，剩余的外售。
蒸汽用于夹套式加热后通过管道冷凝，冷凝水进入项目设置的蒸汽冷凝水池，用于冷却水补充水。
项目蒸汽平衡图见下图。项目水蒸气平衡见图4.2-5、图4.2-6。


图4.2-5  蒸汽平衡图    单位：t/h


图4.2-6  蒸汽平衡图    单位：t/a
[bookmark: _Toc32012]4.2.3污染源及污染物排放
4.2.3.1废气
（1）热法磷酸废气（G1）
根据《磷酸（热法）生产技术规范》（GB/T28602-2012）要求，热法磷酸生产过程中产生的所有尾气须经净化以后由排气筒排放，杜绝无组织排放。本次设计严格按照《磷酸（热法）生产技术规范》（GB/T28602-2012）要求进行设计，采用的设备均为密闭性较好的设备，各中转槽和反应槽均设置密闭顶盖，保持微负压状态，设专门的抽气风管抽放至尾气净化设施。吸收塔产生的尾气通过密闭管道导入尾气净化设施，出口与密闭管道之间通过无缝连接。因此，不会产生无组织废气，亦按照《磷酸（热法）生产技术规范》（GB/T28602-2012）的要求，杜绝无组织排放的产生。
因此，根据热法磷酸工艺流程和行业特点，拟建项目在运营期产生的废气主要为水化塔尾气，为有组织废气。
①吸收塔尾气（G1）
本项目采用热法生产磷酸，在燃磷反应塔内与空气相遇并燃烧生成P2O5气体，与吸收塔内的自动喷淋稀磷酸（来自复档除沫器）发生水合反应生成高浓度磷酸。产生的尾气主要为不能被水完全吸收的燃磷尾气，尾气中的主要污染物为磷酸雾（以P2O5计）、As、氟化物。
磷酸雾（以P2O5计）：根据可研及物料平衡，项目进入燃磷炉内的黄磷量为29601.5t/a，黄磷的含磷量为99.96%，投入单质磷26890.74t/a。反应生成的P2O5量为61590.5t/a，P2O5进入两级吸收塔内的吸收率按99%计，则吸收塔尾气中P2O5含量为615.90t/a，吸收塔尾气通过密闭管道导入文丘里洗涤器+复档除沫器+纤维除沫器，文丘里洗涤器用稀磷酸洗涤，在复档除沫器中用软水洗涤，采用稀磷酸和软水洗涤后的尾气进入纤维除沫器以截留残余的酸雾，净化效率为99.5%，则外排的磷酸雾（以P2O5计）3.08t/a。项目年工作330天，每天工作24小时，则磷酸雾（以P2O5计）排放速率为0.389kg/h。排气量为22000m3/h，则排放浓度为17.7mg/m3。本项目在设计过程中严格执行《磷酸（热法）生产技术规范》（GB/T28602-2012）要求，经对照“规范”附录C中对五氧化二磷排放的限值（0.115kg/t产品），本项目排放五氧化二磷（0.03kg/t产品）满足其规定限值要求。
As：根据可研，项目年使用黄磷量为26901.5t/a，根据建设单位提供的黄磷成分检测报告所示，As含量为0.02%，则黄磷中的As总计量为5.38t/a。本次评价考虑黄磷中的As在燃磷炉内燃烧过程中全部挥发。燃磷气体经水吸收后，99%进入磷酸中，1%As即0.054t/a附着在磷酸雾上，其尾气再通过密闭管道导入文丘里洗涤器+复档除沫器+纤维除沫器截留酸雾，其对砷的综合净化效率为99%，则外排尾气中的As的量为0.00054t/a。项目年工作330天，每天工作24小时，则As排放速率为0.000068kg/h。排气量为22000m3/h，则排放浓度为0.0031mg/m3。
经计算，进入磷酸中的砷约为5.379t/a，通过过滤，约10%的砷进入滤渣，剩余90%的砷主要以亚砷酸、砷酸的形式存在于磷酸中，即4.841t/a，磷酸产品中砷的质量分数为0.0048%，满足《工业磷酸》（GB/T 2091-2008）中的合格品技术要求砷（As）质量分数≤0.01%的要求。
氟化物：根据可研，项目年使用黄磷量为26901.5t/a，项目原料黄磷与现有项目原料黄磷一致，氟化物含量按0.002%计，则氟化物含量为0.54t/a。评价考虑黄磷中的氟在燃烧过程中全部升华，氟化物进入两级吸收塔内的吸收率按80%计，则吸收塔尾气中氟化物的含量为0.108t/a，吸收塔尾气通过密闭管道导入文丘里洗涤器+复档除沫器+纤维除沫器，文丘里洗涤器用稀磷酸洗涤，在复档除沫器中用软水洗涤，采用稀磷酸和软水洗涤后的尾气进入纤维除沫器以截留残余的酸雾，氟化物的净化效率为80%，则氟化物排放量为0.0216t/a。项目年工作330天，每天工作24小时，则外排吸收塔尾气中氟化物排放速率0.0027kg/h，则外排浓度为0.12mg/m3。
经计算，进入磷酸中的氟化物约为0.0864t/a，通过过滤，约10%的氟化物进入滤渣，剩余的氟化物主要以氟硅酸的形式存在于磷酸中，磷酸产品中氟化物的质量分数为0.00078%，《工业磷酸》（GB/T 2091-2008）中氟化物质量分数进行数值要求。
项目设有2条规模相同的热法磷酸生产线，每条生产规模均为5万t/a，吸收塔尾气经净化后分别由2排气筒（DA007、DA008，高和内径相同，均为高28m，内径1.1m）外排。
表4.2-7 吸收塔尾气污染物产排情况
	污染源
	污染物
	产生速率kg/h
	产生量
t/a
	处理措施
	排速率kg/h
	排放量
t/a
	排放浓度mg/m3
	标准限值mg/m3
	达标
情况

	DA007：1#线吸收塔尾气（废气量8712万m3/a）
	磷酸雾（以P2O5计）
	38.88
	307.95
	文丘里洗涤器+复档除沫器+纤维除沫器+28m排气筒
	0.194
	1.54
	17.7
	60
	达标

	
	砷
	0.0034
	0.027
	
	0.000034
	0.00027
	0.0031
	0.5
	达标

	
	氟化物
	0.0068
	0.054
	
	0.00136
	0.0108
	0.12
	6
	达标

	DA008：2#线吸收塔尾气（废气量8712万m3/a）
	磷酸雾（以P2O5计）
	38.88
	307.95
	文丘里洗涤器+复档除沫器+纤维除沫器+28m排气筒
	0.194
	1.54
	17.7
	60
	达标

	
	砷
	0.0034
	0.027
	
	0.000034
	0.00027
	0.0031
	0.5
	达标

	
	氟化物
	0.0068
	0.054
	
	0.00136
	0.0108
	0.00136
	6
	达标


（2）物料装卸和罐区废气
物料装卸主要是原料黄磷运入和产品磷酸外运。
黄磷入槽时，将储槽出口与软管连接处捆绑牢靠，确保阀门联接处紧固，采用‌水下卸料‌方式，防止黄磷接触空气自燃，此过程中不会产生废气排放，储槽内随着物料的增加，原本储槽内水封水会有少量溢流至溢流池，少量以水蒸气形式损耗。无其他废气排放。
磷酸属于无色、无味、非挥发性的黏稠液体，产品磷酸由产品储罐装车至运输罐车时，采用密闭软管连接，无废气产生。
项目罐区主要有黄磷暂存槽、磷酸中间罐及磷酸成品罐。
黄磷暂存槽上部采用水封，水封高度1m，水封体积13m3，在水封过程中由于黄磷温度保持在50℃左右，会导致水封水温度升高，少量变成水蒸气，增加槽内压力，为控制槽内压力，通过溢流口泄压，部分水封热水进入水封池，无其他废气产生。
磷酸属于无色、无味、非挥发性的黏稠液体，磷酸中间罐及磷酸成品罐采用密闭储罐，存储过程中无废气产生。
（3）锅炉燃烧废气（G2）
本项目锅炉房设置1台2.5t/h的生物质锅炉，在项目冷态和事故状态下，锅炉运行480h/a，根据蒸汽平衡计算，项目冷态和事故状态下所需最大蒸汽为0.946t/h。项目锅炉负荷37.84%即可满足所需蒸汽需求，本次废气计算运行负荷按60%计。
①生物质燃料用量
项目锅炉主要用于提供生产用热能，生物质燃料用量根据《环境统计手册》进行计算，其计算方法如下：


式中：
B—锅炉燃料耗量（单位kg/h）；
D—锅炉产气量（单位kg/h），本项目锅炉运行负荷按60%计，为1500kg/h；
QL—燃料的低位发热值（单位kJ/kg），根据成型生物质燃料的检测报告（附件），生物质燃料的低位发热值为17030kJ/kg；
n—锅炉的热效率，项目锅炉热效率为85%；
i"—锅炉在绝对工作压力下的饱和蒸汽热熔值（单位kJ/kg），项目锅炉额定蒸汽压力为1.25MPa，经查询蒸汽热焓值为2859.7kJ/kg；
i'—锅炉给水热熔值（单位kJ/kg），一般来说锅炉给水温度为20℃，给水热熔值为83.71kJ/kg；
经以上公式及锅炉参数计算得出，本项目锅炉60%负荷运行时生物质燃料用量为288kg/h，138.24t/a。
②锅炉废气量
根据《第二次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》“4430工业锅炉（热力生产和供应行业）产污系数表-生物质工业锅炉”，生物质锅炉废气产污系数为6240标立方米/吨▪原料。本项目生物质锅炉年生物质消耗量约为138.24t/a，288kg/h，烟气产生量约为86.3万m3/a，1798m3/h。
③二氧化硫排放量
根据《第二次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》“4430工业锅炉（热力生产和供应行业）产污系数表-生物质工业锅炉  二氧化硫产污系数为17S千克/吨-燃料。
本项目生物质锅炉年燃料消耗量138.24t，根据成型生物质燃料的检测报告（附件），本地区的成型生物质燃料干燥基全硫分含量，即0.02%，则二氧化硫直接排放量为0.047t/a，排放浓度为54.5mg/m3。
④氮氧化物排放量
根据《第二次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》“4430工业锅炉（热力生产和供应行业）产污系数表-生物质工业锅炉 氮氧化物产污系数为1.02千克/吨-燃料”。
本项目生物质锅炉年燃料消耗量138.24t，则氮氧化物产生及排放量为0.141t/a，产生及排放浓度为163.3mg/m3。
⑤颗粒物排放量
根据《第二次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》“4430工业锅炉（热力生产和供应行业）产污系数表-生物质工业锅炉  颗粒物产污系数为0.5千克/吨-燃料。
本项目生物质锅炉年燃料消耗量138.24t，则颗粒物产生量为0.069t/a，产生浓度为80mg/m3。
根据《工业锅炉污染防治可行技术指南》（HJ1178-2021），通过合理选择滤料种类、过滤风速等参数，实现除尘效率99%～99.99%。当采用常规针刺毡滤料，过滤风速不大于1.0m/min时，袋式除尘器出口颗粒物浓度可达30mg/m3以下；当过滤风速不大于0.9m/min时，袋式除尘器出口颗粒物浓度可达20mg/m3以下。本项目采用旋风+布袋除尘，考虑出口颗粒物浓度可达20mg/m3以下，按20mg/m3计算，则项目排放量0.017t/a，排放浓度为20mg/m3。
综上，锅炉烟气经旋风+布袋除尘处理后由排气筒（DA001，高30m，内径0.4m）外排，锅炉烟气产生、排放情况见表4.2-8。
表4.2-8 锅炉燃烧污染物产排情况
	污染源
	污染物
	产生速率kg/h
	产生量
t/a
	处理措施
	排速率kg/h
	排放量
t/a
	排放浓度mg/m3
	标准限值mg/m3
	达标
情况

	DA001：锅炉（烟气量86.3万m3/a）
	SO2
	0.098
	0.047
	烟气经旋风+布袋除尘处理后由30m高排气筒排放
	0.098
	0.047
	54.5
	300
	达标

	
	NOX
	0.2937
	0.141
	
	0.2937
	0.141
	163.3
	300
	达标

	
	颗粒物
	0.1437
	0.069
	
	0.0354
	0.017
	20
	50
	达标


（4）交通运输源
本项目所需原料主要为黄磷等，通过市场购入，以及项目磷酸产品外运。汽车尾气的排放量与车型、车况和车辆数等有关，参考《环境保护实用手册》，有代表性的汽车排出物的测定结果和大气污染物排放系数见表4.2-9。
表4.2-9 国家工况测试各种车型的平均排放系数
	车种
	单位
	平均排放系数

	
	
	NOx
	CO
	THC

	小型车
	g/km
	1.5
	44.2
	5.2

	中型车
	g/km
	4.3
	51.7
	8.1

	大型车
	g/km
	14.65
	2.87
	0.51


项目运输主要以大型车（载重20t）为主，则车辆运输时产生的汽车尾气污染物NOx、CO、THC排放量分别为14.65g/km、2.87kg/km、0.51kg/km。
本项目每天运行车辆预计为15辆，厂内运输距离不超过200m，则交通运输移动源排放情况见表4.2-10。
表4.2-10项目交通运输移动源排放情况
	运输方式
	新增交通量
	运输距离
	排放污染物
	排放量（kg/km）
	排放量（t/a）

	交通运输移动源
	车辆运输
	15辆/d
	200m/d
	NOx
	14.65
	0.044

	
	
	
	
	CO
	2.87
	0.0086

	
	
	
	
	THC
	0.51
	0.001


（5）厨房油烟
本项目依托现有项目食堂。本项目食堂用餐人员按18人计，食堂每天提供3餐，燃料以电和液化气为主，属清洁能源不会有污染物产生，产生的废气只有炒菜时的油烟废气。企业灶台属于中型灶台，用油量按30g/（人·天）计，其每天的用油量为0.54kg/天，油烟产生率按用油量的2.85%，烧炒时间按3h计算，则油烟产生量为0.015kg/d，4.95kg/a。
目前食堂已安装油烟净化器对油烟进行净化处理，油烟排气口设置在厨房所在建筑楼顶，对环境污染较小，食堂油烟的排放能够达到《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中型饮食业规模油烟的排放要求。
各污染源产生污染物、对应处理装置及排放情况见表4.2-11。
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表4.2-11  废气污染源源强核算结果及相关参数一览表
	工序/生产线
	装置
	污染源
	污染物
	污染物产生
	治理设施
	污染物排放
	排放小时/a

	
	
	
	
	核算方法
	废气产生量（m3/h）
	产生速率（kg/h）
	产生量
	工艺
	效率/%
	核算
	废气排放量（m3/h）
	排放速率（kg/h）
	排放量
	

	
	
	
	
	
	
	
	（t/a）
	
	
	方法
	
	
	（t/a）
	

	热法磷酸生产线
	1#生产线吸收塔
	DA007
	磷酸雾（以P2O5计）
	物料平衡
	11000
	38.88
	307.95
	文丘里洗涤器+复档除沫器+纤维除沫器+28m排气筒（DA007）
	99.5
	经验系数法
	11000
	0.194
	1.54
	7920

	
	
	
	砷
	物料平衡
	
	0.0034
	0.027
	
	80
	经验系数法
	
	0.000034
	0.00027
	7920

	
	
	
	氟化物
	物料平衡
	
	0.0068
	0.054
	
	80
	经验系数法
	
	0.00136
	0.0108
	7920

	
	2#生产线吸收塔
	DA008
	磷酸雾（以P2O5计）
	物料平衡
	11000
	38.88
	307.95
	文丘里洗涤器+复档除沫器+纤维除沫器+28m排气筒（DA007）
	99.5
	经验系数法
	11000
	0.194
	1.54
	7920

	
	
	
	砷
	物料平衡
	
	0.0034
	0.027
	
	80
	经验系数法
	
	0.000034
	0.00027
	7920

	
	
	
	氟化物
	物料平衡
	
	0.0068
	0.054
	
	80
	经验系数法
	
	0.00136
	0.0108
	7920

	锅炉
	锅炉烟气
	DA001
	SO2
	物料平衡
	1798
	0.098
	0.047
	旋风+布袋除尘+30m排气筒（DA001）
	/
	经验系数法
	1798
	0.098
	0.047
	480

	
	
	
	NOX
	产污系数
	
	0.2937
	0.141
	
	/
	
	
	0.2937
	0.141
	

	
	
	
	颗粒物
	产污系数
	
	0.1437
	0.069
	
	浓度低于20mg/m3
	
	
	0.0354
	0.017
	

	物料运输
	运输车辆
	尾气
	NOx
	产污系数
	/
	/
	0.044
	无组织排放
	/
	/
	/
	/
	0.044
	/

	
	
	
	CO
	
	
	/
	0.0086
	
	
	
	
	/
	0.0086
	

	
	
	
	THC
	
	
	/
	0.001
	
	
	
	
	/
	0.001
	

	厨房
	灶头
	油烟
	油烟
	产污系数
	/
	0.005
	0.00495
	油烟净化器
	75%
	经验系数法
	/
	0.00125
	0.00124
	990
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（6）废气量核算
本项目废气量核算不考虑交通运输源，不涉及主要排放口，项目有组织废气一般排放口排放量核算见表4.2-12。
表4.2-12  项目有组织废气排放量一览表
	序号
	排放口编号
	污染物
	核算排放浓度/（mg/m3）
	核算排放速率（kg/h）
	核算年排放量（t/a）

	一般排放口

	1
	DA007：1#线吸收塔尾气排口
	磷酸雾（以P2O5计）
	17.7
	0.194
	1.54

	
	
	砷
	0.0031
	0.000034
	0.00027

	
	
	氟化物
	0.12
	0.00136
	0.0108

	2
	DA008：2#线吸收塔尾气排口
	磷酸雾（以P2O5计）
	17.7
	0.194
	1.54

	
	
	砷
	0.0031
	0.000034
	0.00027

	
	
	氟化物
	0.12
	0.00136
	0.0108

	3
	DA001：锅炉烟气
	SO2
	54.5
	0.098
	0.047

	
	
	NOX
	163.3
	0.2937
	0.141

	
	
	烟尘
	20
	0.0354
	0.017

	一般排放口合计
	SO2
	0.047

	
	NOx
	0.141

	
	颗粒物
	0.017

	
	磷酸雾（以P2O5计）
	3.08

	
	砷
	0.00054

	
	氟化物
	0.0216


项目运营过程中大气污染物年排放量核算见表4.2-13。
表4.2-13  大气污染物年排放量核算表
	序 号
	污染物
	年排放量（t/a）

	1
	SO2
	0.047

	2
	NOx
	0.141

	3
	颗粒物
	0.017

	4
	磷酸雾（以P2O5计）
	3.08

	5
	砷
	0.00054

	6
	氟化物
	0.0216


4.2.3.2废水
（1）黄磷水封废水（W1）
本项目黄磷暂存槽，为防止黄磷自燃，液态黄磷暂存槽上部采用水封，水封高度1m，水封体积13m3，在水封过程中由于黄磷温度保持在50℃左右，会导致水封水温度升高，少量变成水蒸气，增加槽内压力，为控制槽内压力，通过溢流口泄压，部分水封热水进入水封池，每天溢流水量按为水封水的1%，水封水溢流量为0.13m3/d，42.9m3/a，此部分水少量以水蒸气损耗，按5%计，余下废水产生量0.12m3/d，39.6m3/a，水封废水主要污染物为磷酸、单质磷等，以总磷计，浓度按120mg/L计。通过水封池水泵送至综合废水处理站进行处理，处理后排入园区污水管网，进入花山南片区污水处理厂处理。
（2）软水制备废水（W2）
根据水平衡计算，软水制备浓水产生量70.1m3/d，23132m3/a。
项目软水制备采用自来水，自来水水质最低按Ⅲ类水水质要求（COD20mg/L、BOD54mg/L、氨氮1.0mg/L、总磷0.2mg/L、溶解性总固体取值300mg/L），浓水污染物浓缩倍数计算为1/0.15=6.6倍，则水中污染物浓度为COD132mg/L、BOD526.4mg/L、氨氮6.6mg/L、总磷1.32mg/L、溶解性总固体1980mg/L，SS500mg/L。
此废水经絮凝沉淀处理后排入园区污水管网，进入花山南片区污水处理厂处理。
（3）纯水制备废水（W3）
根据水平衡计算，浓水产生量62.71m3/d，20693.3m3/a。
项目纯水制备采用自来水，自来水水质最低按Ⅲ类水水质要求（COD20mg/L、BOD54mg/L、氨氮1.0mg/L、总磷0.2mg/L、溶解性总固体取值300mg/L），浓水污染物浓缩倍数计算为1/0.35=2.8倍，水中污染物浓度为COD56mg/L、BOD511.2mg/L、氨氮2.8mg/L、总磷0.56mg/L、溶解性总固体840mg/L，SS500mg/L。
此废水经絮凝沉淀处理后排入园区污水管网，进入花山南片区污水处理厂处理。
（4）冷却循环水强排水（W4）
根据水平衡计算，冷却循环水强排水产生量为158.4m3/d，52272m3/a。
项目冷却循环水补水为蒸汽冷凝水和自来水，自来水水质最低按Ⅲ类水水质要求（COD20mg/L、BOD54mg/L、氨氮1.0mg/L、总磷0.2mg/L、溶解性总固体取值300mg/L），强排水中污染物浓缩倍数计算为5倍，水中污染物浓度为COD100mg/L、BOD520mg/L、氨氮5mg/L、总磷1mg/L、溶解性总固体1500mg/L，SS500mg/L。
此废水经絮凝沉淀处理后排入园区污水管网，进入花山南片区污水处理厂处理。
（5）蒸汽冷凝水（W5）
本项目正常生产情况下蒸汽最大用量为2.06t/h，蒸汽冷凝水按最大量计算，产生量为2.06m3/h，49.44m3/d，16315.2m3/a；冷态和事故状况下生物质锅炉按60%工况1.5t/h产气，蒸汽冷凝水按最大量计算，产生量为1.5m3/h，720m3/a。合计产生蒸汽冷凝水17035.2m3/a，全部用作冷却循环水补水，不外排。
（6）设备清洗（W6）
项目车间地面不用清洗，为保护生产设备，每次停车对部分设备、管道进行清洗，按每月停车2次计，设计单次清洗用水约10m3，用水采用纯水，用水量为200m3，系数以0.9计，则废水产生量约9m3/d，216m3/a。主要对设备内部进行冲洗，主要物料为磷酸，冲洗废水为稀磷酸，清洗后经地下水槽收集，用于生产，不外排。
（7）生活用水（W7）
本项目劳动定员18人，年工作330天，依托现有食堂，不设食宿，根据《云南省地方标准用水定额》（DB53/T168-2026），用水定额 参照“不提供住宿 社会工作  80L/人.d”，本项目用水量为1.44m3/d，475.2m3/a，排污系数0.80计，污水产生量为1.152m3/d（380m3/a）。
参照《第二次全国污染源普查 生活污染源产排污系数手册》中一般城市市区生活污水污染物产污系数中的平均系数，项目生活污水中各污染物浓度为：CODCr330mg/L、BOD5142mg/L、氨氮32.8mg/L、总磷4.2mg/L、动植物油50mg/L。
本项目生活污水依托公司现有的隔油池、化粪池处理，处理后污染物排放浓度为：CODCr247mg/L、BOD5105mg/L、氨氮26.2mg/L、总磷3.3mg/L、动植物油10mg/L。处理后排入园区污水管网，进入花山南片区污水处理厂处理。
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项目废水产排情况见表4.2-15。
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表4.2-15  项目废水污染源强源强核算结果及相关参数一览表
	工序/生产线
	装置
	污染源
	污染物
	污染物产生
	治理措施
	污染物排放
	排放时间

	
	
	
	
	核算方法
	产生废水量m3/a
	产生浓度mg/L
	产生量（t/a）
	
	核算方法
	排放废水量m3/a
	排放浓度mg/L
	排放量（t/a）
	（h）

	热法磷酸生产线
	黄磷暂存槽
	水封废水
	TP（磷酸、单质磷等）
	经验系数法
	39.6
	120
	0.00475
	依托现有项目自建综合废水处理站（100m3/d）处理
	计算法
	39.6
	0.96
	0.0004
	不连续排放

	
	/
	设备、管道清洗废水
	磷酸
	经验系数法
	216
	/
	/
	直接用于生产
	/

	
	
	
	SS
	
	
	
	
	
	

	
	软水机组
	软水制备浓水
	COD
	经验系数法
	23132
	132
	3.053
	絮凝沉淀（沉淀池容积50m3，加药停留时间4h）（主要去除SS和溶解性总固体，去除率分别为85%、20%计）
	COD
	计算法
	96097.3
	COD
	98.2
	9.440
	间接连续排放，7920

	
	
	
	BOD5
	
	
	26.4
	0.611
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	氨氮
	
	
	6.6
	0.153
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	TP
	
	
	1.32
	0.031
	
	BOD5
	
	
	BOD5
	19.6
	1.888
	

	
	
	
	SS
	
	
	500
	11.566
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	溶解性总固体
	
	
	1980
	45.801
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	纯水机组
	纯水制备浓水
	COD
	经验系数法
	20693.3
	56
	1.159
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	BOD5
	
	
	11.2
	0.232
	
	氨氮
	
	
	氨氮
	4.9
	0.472
	

	
	
	
	氨氮
	
	
	2.8
	0.058
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	TP
	
	
	0.56
	0.012
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	SS
	
	
	500
	10.347
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	溶解性总固体
	
	
	840
	17.383
	
	TP
	
	
	TP
	1.0
	0.094
	

	
	循环冷却装置
	循环冷却水强排水
	COD
	经验系数法
	52272
	100
	5.227
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	BOD5
	
	
	20
	1.045
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	氨氮
	
	
	5
	0.261
	
	SS
	
	
	SS
	75.0
	7.207
	

	
	
	
	TP
	
	
	1
	0.052
	
	溶解性总固体
	
	
	溶解性总固体
	1178.7
	113.274
	

	
	
	
	SS
	
	
	500
	26.136
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	溶解性总固体
	
	
	1500
	78.408
	
	
	
	
	
	
	
	

	办公生活
	办公生活
	生活污水
	COD
	经验系数法
	380
	330
	0.125
	依托现有项目隔油池（4m3）、化粪池（10m3）预处理
	COD
	计算法
	380
	COD
	247
	0.094
	不连续排放

	
	
	
	BOD5
	
	
	142
	0.602
	
	BOD5
	
	
	BOD5
	105
	0.040
	

	
	
	
	氨氮
	
	
	32.8
	0.139
	
	氨氮
	
	
	氨氮
	26.2
	0.010
	

	
	
	
	动植物油
	
	
	50
	0.212
	
	动植物油
	
	
	动植物油
	10
	0.004
	

	
	
	
	TP
	
	
	4.2
	0.018
	
	TP
	
	
	TP
	3.3
	0.001
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表4.2-16 本项目废水排放量核算一览表
	废水
	污染物
	污染物排放
	排放时间

	
	
	排放废水量m3/a
	排放浓度mg/L
	排放量（t/a）
	（h）

	水封废水
	TP
	39.6
	0.96
	0.0004
	间隙排放

	纯水、软水制备浓水和冷却循环水强排水
	COD
	96097.3
	98.2
	9.440
	连续排放

	
	BOD5
	
	19.6
	1.888
	

	
	氨氮
	
	4.9
	0.472
	

	
	TP
	
	1.0
	0.094
	

	
	SS
	
	75.0
	7.207
	

	
	溶解性总固体
	
	1178.7
	113.274
	

	办公生活
	COD
	380
	247
	0.094
	间隙排放

	
	BOD5
	
	105
	0.040
	

	
	氨氮
	
	26.2
	0.010
	

	
	动植物油
	
	10
	0.004
	

	
	TP
	
	3.3
	0.001
	

	
	SS
	
	100
	0.038
	

	合计
	COD
	96516.9
	/
	9.534
	/

	
	BOD5
	
	
	1.928
	

	
	氨氮
	
	
	0.482
	

	
	动植物油
	
	
	0.004
	

	
	TP
	
	
	0.0954
	

	
	SS
	
	
	7.245
	

	
	溶解性总固体
	
	
	113.274
	


黄磷暂存槽水封废水依托现有项目自建综合废水处理站（100m3/d）处理后排入园区污水管网；生活污水依托现有项目隔油池（4m3）、化粪池（10m3）预处理后排入园区污水管网；软水制备废水、纯水制备废水、冷却水循环系统强排水经絮凝沉淀后排入园区污水管网，项目区初期雨水依托现有项目厂区中部设置初期雨水收集池（448m3）收集，收集后进入现有项目自建综合废水处理站（100m3/d）处理后排入园区污水管网。所有排入园区污水管道的废水经园区污水管网收集进入花山南片区污水处理厂处理，本项目外排园区污水管网废水需满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准。
4.2.3.3噪声
本项目噪声污染源主要为设备噪声，包括泵类、风机、空气压缩机、冷却塔等，噪声源强为75～100dB（A）。项目各主要声源的噪声源强见表4.2-17。
表4.2-17  项目主要声源及噪声源强
	序号
	工序生产线
	噪声源
	数量
	声源类型（频发、偶发等）
	噪声源强
	降噪措施
	噪声排放值
	持续时间/h

	
	
	
	
	
	核算
方法
	单台噪声值
	工艺
	降噪效果
	核算
方法
	噪声值
	

	1
	热法磷酸生产
	供磷泵
	3
	频发
	类比法
	85
	基础减振
	10
	公式计算
	75
	7920

	2
	
	水封水泵
	1
	频发
	类比法
	85
	基础减振
	10
	公式计算
	75
	7920

	3
	
	软水循环泵
	3
	频发
	类比法
	85
	基础减振
	10
	公式计算
	75
	7920

	4
	
	软水给水泵
	2
	频发
	类比法
	85
	基础减振
	10
	公式计算
	75
	7920

	5
	
	浓酸泵
	4
	频发
	类比法
	85
	基础减振
	10
	公式计算
	75
	7920

	6
	
	稀酸泵
	4
	频发
	类比法
	85
	基础减振
	10
	公式计算
	75
	7920

	7
	
	地下污水泵
	2
	频发
	类比法
	85
	基础减振
	10
	公式计算
	75
	7920

	8
	
	磷酸中间输送泵
	4
	频发
	类比法
	85
	基础减振
	10
	公式计算
	75
	7920

	9
	
	磷酸装车泵
	4
	频发
	类比法
	85
	基础减振
	10
	公式计算
	75
	7920

	10
	
	尾气风机
	2
	频发
	类比法
	100
	基础减振、消声
	20
	公式计算
	80
	7920

	11
	
	冷却塔
	2
	频发
	类比法
	80
	基础减振
	10
	公式计算
	70
	7920

	12
	
	循环水泵
	6
	频发
	类比法
	85
	基础减振
	10
	公式计算
	75
	7920

	13
	
	空压机
	2
	频发
	类比法
	90
	基础减振
	10
	公式计算
	80
	7920

	14
	
	冷冻式干燥机
	2
	频发
	类比法
	85
	基础减振
	10
	公式计算
	75
	7920

	15
	
	软水机组
	2
	频发
	类比法
	85
	基础减振
	10
	公式计算
	75
	7920

	16
	
	软水输送泵
	2
	频发
	类比法
	85
	基础减振
	10
	公式计算
	75
	7920

	17
	
	纯水机组
	2
	频发
	类比法
	85
	基础减振
	10
	公式计算
	75
	7920

	18
	
	纯水输送泵
	2
	频发
	类比法
	85
	基础减振
	10
	公式计算
	75
	7920

	19
	
	热力除氧器
	1
	频发
	类比法
	85
	基础减振
	10
	公式计算
	75
	7920

	20
	
	汽包给水泵
	3
	频发
	类比法
	85
	基础减振
	10
	公式计算
	75
	7920

	21
	锅炉房
	锅炉
	1
	频发
	类比法
	85
	/
	/
	公式计算
	85
	48

	
	
	风机
	1
	频发
	类比法
	90
	基础减振
	10
	公式计算
	80
	48


4.2.3.4固废
项目生产期间固体废物主要有生产过程中产生的磷酸滤渣、炉渣、收尘、废布袋、废包装材料、纯水/软水制备系统废物、絮凝沉淀渣、生活垃圾等。
（1）滤渣（S1）
磷酸过滤过程中将产生磷酸滤渣，根据物料平衡，约有10%的二硫化碳不溶物以固态形式在此环节去除，约为1.08t/a。项目产生的滤渣主要含有磷酸、砷、氟化物和其他不溶性物质等，85%磷酸会少量混于滤渣中，按固态物质的50%，则滤渣产生量为1.62t/a，用密闭防腐桶收集后，暂存于本项目新建危废贮存间，收集后委托有资质的单位处置。
（2）生物质锅炉炉渣（S2）和烟尘（S3）
项目锅炉以生物质成型颗粒为燃料，年使用量为138.24吨，炉灰产生量采用《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018）推荐的物料平衡法核算，
燃生物质锅炉灰渣产生量可根据灰渣平衡按如下公式计算：


式中：
Ehz—核算时段内灰渣产生量，t；
R—核算时段内锅炉燃料消耗量，本项目生物质燃料用量138.24t/a；
Aar—收到基灰分的质量分数，%，根据成型生物质燃料的检测报告，生物质燃料干燥基灰分含量，即1.77%；
q4—锅炉机械不完全燃烧热损失，%；根据HJ991-2018中表B.1提供参考值，生物质燃料锅炉取2%；
Qnet，ar—收到基低位发热量，kJ/kg；根据成型生物质燃料的检测报告，生物质燃料低位发热值取17030kJ/kg。
经计算，生物质燃料锅炉满负荷生产工况下，锅炉炉渣的产生量3.84t/a。根据前文烟尘产排量计算结果，除尘器收集烟尘量约0.052t/a，则锅炉炉渣及收集烟尘合计为3.892t/a，属于一般固废，收集后委托有相关处置能力的单位处置。
（3）废布袋（S4）
项目共设有1套布袋除尘器，布袋更换周期按1年1次，更换破损布袋产生量按每套0.1t计，则产生量为0.1t/a，收集后委托有相关处置能力的单位处置。
（4）纯水/软水制备系统废物（S5）
项目纯水/软水制备过程中石英砂过滤器、活性炭过滤器及反渗透装置在使用一段时间后均需要更换过滤器里面的过滤材料。根据企业提供的资料及参考同类项目，石英砂过滤器、活性炭过滤器中的活性炭更换周期约为半年，反渗透膜更换周期约为2年，根据上述参数计算，项目更换产生的废石英砂量约为2.5t/a、废活性炭量约为2.0t/a、废滤膜约为0.2t/a。纯水/软水制备系统废物均不含有毒有害物质，不属于危险废物，更换后的废弃物在收集桶内收集、一般固废贮存间暂存，委托有相关处置能力的公司处置。
（5）废包装材料（S6）
项目生物质燃料使用中会产生废包装袋，为25kg袋装规格，单个包装袋重量约0.2kg，则废包装袋产生量为0.74t/a。收集后暂存于一般固废贮存间，委托有相关处置能力的公司处置。
（6）废矿物油及沾染物（S7）
项目设备维修，会产生少量废润滑油、废机油等，产生量按1t/a计，维修过程中会产生废矿物油沾染物，产生量约为0.1t/a。对照《国家危险废物名录（2025版）》，废矿物油及沾染物属于HW08 废矿物油与含矿物 油废物类 900-249-08 其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及沾染矿物油的废弃包装物类。用密闭收集桶收集，暂存于本项目新建危废贮存间，收集后委托有资质的单位处置。
（7）废水絮凝沉淀渣（S8）
项目软水制备废水、纯水制备废水、冷却水循环系统强排水经絮凝沉淀处理后满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准要求排入园区污水管网，絮凝沉淀过程向水中投加絮凝剂，使SS、钙、镁离子形成絮凝物沉淀物后去除。项目污染物去除量约为69.16t/a，絮凝剂投加量5kg/tDS属于常见投加比例，需絮凝剂0.35t/a，产生的沉淀渣含水率按100%计算，沉淀渣产生量为139.02t/a，属于一般工业固体废物，委托有处理能力的公司处置。
（8）生活垃圾（S9）
本项目员工人数为18人，生活垃圾产生量按0.5kg/d人计，则生活垃圾产生量为2.97t/a，用垃圾桶收集后委托环卫部门定期进行清运处置。
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项目固体废物污染源源强核算结果及相关参数见表4.2-18。
[bookmark: _Toc15337]表4.2-18 固体废物污染源源强核算结果及相关参数一览表  （t/a）
	固体废
物名称
	固废
属性
	代码
	形态
	产生情况
	处置措施
	最终去向

	
	
	
	
	核算
方法
	产生量（t/a）
	工艺
	处置量（t/a）
	

	磷酸滤渣
	危险废物HW34
	261-057-34
	固态
	类比法
	1.62
	暂存
	1.62
	委托有资质的单位清运处置

	炉渣、烟尘
	一般固废
SW03
	900-099-S03
	固态
	计算法
	3.892
	暂存
	3.892
	委托有相关处置能力的单位处置

	废布袋
	一般固废
SW59
	900-099-S59
	固态
	计算法
	0.1
	暂存
	0.1
	委托有相关处置能力的公司处置

	废活性炭
	一般固废
SW59
	900-009-S59
	固态
	计算法
	2.0
	暂存
	2.0
	

	废石英砂
	一般固废
SW59
	900-009-S59
	固态
	计算法
	2.5
	暂存
	2.5
	

	废滤膜
	一般固废
SW59
	900-009-S59
	固态
	计算法
	0.2
	暂存
	0.2
	

	废包装材料
	一般固废
SW59
	900-099-S59
	固态
	计算法
	0.74
	暂存
	0.74
	委托有相关处置能力的公司处置

	废矿物油
	危险废物HW08
	900-249-08
	液态
	经验系数
	1.0
	暂存
	1.0
	委托有资质单位清运处置

	废矿物油沾染物
	危险废物HW08
	900-249-08
	液态
	经验系数
	0.1
	暂存
	0.1
	

	废水絮凝沉淀渣
	一般固废
SW07
	900-099-S07
	固态
	经验系数
	139.02
	暂存
	139.02
	委托有相关处置能力的公司处置

	生活垃圾
	生活垃圾
SW61、SW62、SW64
	/
	固态
	经验系数法
	2.97
	分类收集暂存
	2.97
	委托环卫部门清运处置
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4.2.3.5项目建成后污染物排放
项目建成后污染源治理措施及污染物产排情况汇总见表4.2-19。
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表4.2-18  项目污染源治理措施与排放情况汇总
	污染源
	污染物
名称
	治理前
	治理后
	污染物削减量
(t/a)
	处理处置方式
	排放
方式
	排放
标准
	达标
情况

	
	
	产生量（m3/a）
	浓度
（气：mg/m3水：mg/L）
	产生速率（kg/h）
	产生量
(t/a)
	排放量
（m3/a）
	浓度
(mg/m3）
	排放速率（kg/h）
	排放量
(t/a)
	
	
	
	
	

	废气
	有组织
	DA007：1#生产线吸收塔尾气
	磷酸雾（以P2O5计）
	/
	/
	38.88
	307.95
	8712万
	17.7
	0.194
	1.54
	306.4
	文丘里洗涤器+复档除沫器+纤维除沫器+28m排气筒
	连续
	60mg/m3
	达标

	
	
	
	砷
	
	/
	0.0034
	0.027
	
	0.0031
	0.000034
	0.00027
	0.02673
	
	
	0.5mg/m3
	达标

	
	
	
	氟化物
	
	/
	0.0068
	0.054
	
	0.12
	0.00136
	0.0108
	0.0432
	
	
	9mg/m3
	达标

	
	
	DA008：2#生产线吸收塔尾气
	磷酸雾（以P2O5计）
	/
	/
	38.88
	307.95
	8712万
	17.7
	0.194
	1.54
	306.4
	文丘里洗涤器+复档除沫器+纤维除沫器+28m排气筒
	连续
	60mg/m3
	达标

	
	
	
	砷
	
	/
	0.0034
	0.027
	
	0.0031
	0.000034
	0.00027
	0.02673
	
	
	0.5mg/m3
	达标

	
	
	
	氟化物
	
	/
	0.0068
	0.054
	
	0.12
	0.00136
	0.0108
	0.0432
	
	
	9mg/m3
	达标

	
	
	DA001：锅炉烟气
	SO2
	86.3万
	54.5
	0.098
	0.047
	86.3万
	54.5
	0.098
	0.047
	0
	旋风+布袋除尘+30m排气筒
	连续
	300mg/m3
	达标

	
	
	
	NOX
	
	163.3
	0.2937
	0.141
	
	163.3
	0.2937
	0.141
	0
	
	连续
	300mg/m3
	达标

	
	
	
	颗粒物
	
	80
	0.1437
	0.069
	
	20
	0.0354
	0.017
	0.0053
	
	连续
	50mg/m3
	达标

	
	交通运输汽车尾气
	NOx
	/
	/
	/
	0.044
	/
	/
	/
	0.044
	/
	/
	/
	/
	/

	
	
	CO
	/
	/
	/
	0.0086
	/
	/
	/
	0.0086
	/
	/
	/
	/
	/

	
	
	THC
	/
	/
	/
	0.001
	/
	/
	/
	0.001
	/
	/
	/
	/
	/

	
	食堂
	油烟
	/
	/
	0.005
	0.00495
	/
	/
	0.00125
	0.00124
	0.00371
	油烟净化器处理
	间歇
	2mg/m3
	达标

	废水
	水封废水
	TP（磷酸、单质磷等）
	39.6
	120
	/
	0.00475
	39.6
	TP
	0.96
	/
	0.0004
	0.00435
	依托现有项目自建综合废水处理站（100m3/d）处理
	间歇
	—
	—

	
	设备、管道清洗废水
	磷酸
	216
	/
	/
	/
	直接用于生产
	/
	不外排

	
	
	SS
	
	/
	/
	/
	
	
	

	
	软水制备浓水
	COD
	23132
	132
	/
	3.053
	96097.3
	COD
	98.2
	/
	9.440
	0.000
	絮凝沉淀（沉淀池容积50m3，加药停留时间4h）（主要去除SS和溶解性总固体，去除率分别为85%、20%计）
	连续
	500mg/L
	达标

	
	
	BOD5
	
	26.4
	/
	0.611
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	氨氮
	
	6.6
	/
	0.153
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	TP
	
	1.32
	/
	0.031
	
	BOD5
	19.6
	/
	1.888
	0.000
	
	
	300mg/L
	达标

	
	
	SS
	
	500
	
	11.566
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	溶解性总固体
	
	1980
	/
	45.801
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	纯水制备浓水
	COD
	20693.3
	56
	/
	1.159
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	BOD5
	
	11.2
	/
	0.232
	
	氨氮
	4.9
	/
	0.472
	0.000
	
	
	—
	—

	
	
	氨氮
	
	2.8
	/
	0.058
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	TP
	
	0.56
	/
	0.012
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	SS
	
	500
	
	10.347
	
	TP
	1.0
	/
	0.094
	0.000
	
	
	—
	—

	
	
	溶解性总固体
	
	840
	/
	17.383
	
	SS
	75
	/
	7.207
	40.842
	
	
	400mg/L
	达标

	
	循环冷却水强排水
	COD
	52272
	100
	/
	5.227
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	BOD5
	
	20
	/
	1.045
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	氨氮
	
	5
	/
	0.261
	
	溶解性总固体
	1178.7
	/
	113.274
	28.319
	
	
	—
	—

	
	
	TP
	
	1
	/
	0.052
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	SS
	
	500
	
	26.136
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	溶解性总固体
	
	1500
	/
	78.408
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	生活污水
	COD
	380
	330
	/
	0.125
	380
	COD
	247
	/
	0.094
	0.031
	依托现有项目隔油池（4m3）、化粪池（10m3）预处理
	间隙
	500
	达标

	
	
	BOD5
	
	142
	
	0.054
	
	BOD5
	105
	/
	0.040
	0.014
	
	
	300
	达标

	
	
	NH3-N
	
	32.8
	
	0.012
	
	NH3-N
	26.2
	/
	0.010
	0.002
	
	
	—
	—

	
	
	动植物油
	
	40
	
	0.019
	
	动植物油
	10
	/
	0.004
	0.015
	
	
	100
	达标

	
	
	TP
	
	4.2
	
	0.002
	
	TP
	3.3
	/
	0.001
	0.001
	
	
	—
	—

	固废
	磷酸滤渣
	/
	/
	1.62
	/
	/
	0
	1.62
	委托有资质的单位清运处置
	间歇
	/
	/

	
	炉渣、烟尘
	/
	/
	3.892
	/
	/
	0
	3.892
	委托有相关处置能力的单位处置
	
	/
	/

	
	废布袋
	/
	/
	0.1
	/
	/
	0
	0.1
	委托有相关处置能力的公司处置
	
	/
	/

	
	废活性炭
	/
	/
	2.0
	/
	/
	0
	2.0
	
	
	/
	/

	
	废石英砂
	/
	/
	2.5
	/
	/
	0
	2.5
	
	
	/
	/

	
	废滤膜
	/
	/
	0.2
	/
	/
	0
	0.2
	
	
	/
	/

	
	废包装材料
	/
	/
	0.74
	/
	/
	0
	0.74
	
	
	/
	/

	
	废矿物油
	/
	/
	1.0
	/
	/
	0
	1.0
	委托有资质单位清运处置
	
	/
	/

	
	废矿物油沾染物
	/
	/
	0.1
	/
	/
	0
	0.1
	
	
	/
	/

	
	废水絮凝沉淀渣
	/
	/
	139.02
	/
	/
	0
	139.02
	委托有相关处置能力的公司处置
	
	/
	/

	
	生活垃圾
	/
	/
	2.97
	/
	/
	0
	2.97
	委托环卫部门清运处置
	
	/
	/
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非正常排放指生产过程中开停车（工、炉）、设备检修、工艺设备运转异常等非正常工况下的污染物排放，以及污染物排放控制措施达不到应有效率等情况下的排放。
本项目严格遵守开停车操作流程，开车时先开启污染治理设施，停车后关闭污染治理设施，此过程无非正常排放发生；本项目设备检修时关停生产线，无污染物排放；本项目工艺设备运转异常时不会导致后端污染治理设施运行异常，污染物同样可以得到有效处置，无非正常排放情况；只有污染物排放控制措施达不到应有效率的情况下，才会发生非正常排放情况。
生物质锅炉烟气采用旋风+布袋除尘器进行处置，由于生物质锅炉年运行时间较短，通过停车期间加强维护管理，旋风+布袋除尘器除尘效果可以得到保证，不考虑非正常情况。
本次评价废气非正常排放主要考虑下面的情况：
吸收塔废气处理系统的文丘里洗涤器设备运转故障等故障，导致酸雾净化效率下降至85%时的情况，事故排放源强按污染物产生量计算，事故排放主要大气污染物排放源强见表4.2-20。
表4.2-20 大气非正常排放源强
	非正常排放源
	非正常排放原因
	污染物
	非正常排放速率（kg/h）
	单次持续时间
（h）
	年发生频次
（次）

	DA007
	文丘里洗涤器设备运转故障等故障
	磷酸雾
（以P2O5计）
	5.832
	0.5
	1
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[bookmark: _Toc30918][bookmark: _Toc13561][bookmark: _Toc20790][bookmark: _Toc18681][bookmark: _Toc2264][bookmark: _Toc14]4.3.1 清洁生产的目的
随着《中华人民共和国清洁生产促进法》的颁布，清洁生产成为我国政府积极提倡的环境保护政策。清洁生产是指不断采取改进设计、使用清洁的能源和原料、采用先进的工艺技术和设备、改善管理、综合利用等措施，从源头削减污染，提高资源利用效率，减少或者避免生产、服务和产品使用过程中污染物的产生和排放，以减轻或者消除对人类健康和环境的危害。清洁生产以节能、降耗、减污为目标，以基础和管理为手段，强调在生产的全过程中的源削减，清洁生产是一个系统工程，是对生产全过程及产品的整个生命周期采取污染物预防的综合措施。
清洁生产要素中的重要环节是充分利用先进的高新技术、提高生产效率，生产过程原料、能源消耗指标和生产过程中的排污指标，从节省原材料和减少物耗、能耗的角度出发，清洁生产应该是企业自觉追求的目标。
[bookmark: _Toc20371]4.3.2清洁生产分析
清洁生产是要从根本上解决工业污染的问题，即在污染前采取防治的对策，而不是在污染后采取措施治理，将污染物消除在生产过程之中，实行工业生产全过程控制。
清洁生产是指不断采取改进设计、使用清洁的能源和原料、采用先进的工艺技术与设备、改善管理、综合利用等措施，从源头削减污染，提高资源利用效率，减少或者避免生产、服务和产品使用过程中污染物的产生和排放，以减轻或消除对人类健康和环境的危害。我国政府高度重视环境保护与清洁生产，在2002年6月颁布了《中华人民共和国清洁生产促进法》，并于2003年1月1日开始实施，为我国全面推行清洁生产提供了充分的法律保证。
4.3.2.1 清洁生产水平分析
目前国家尚未发布本项目产品所在行业的清洁生产标准，本项目清洁生产水平分析主要从原辅材料、工艺先进性、设备及过程控制先进性、资源能源消耗及污染物排放等方面进行定性分析，具体如下：
（1）原辅材料
项目涉及的主要原辅材料黄磷等属于常见化学品，且项目选用原辅材料品质较高且符合国家环保标准，符合清洁生产要求。
（2）生产工艺先进性分析
目前高纯磷酸生产方法主要包括：高纯磷氧化法、湿法或热法磷酸结晶法、五氧化二磷水合法、三氯化磷或磷酸三酯水解法。其中，第一种生产方法所需的原材料为电子级黄磷或红磷，其原材料昂贵且不易获得，第二、三种方法中采用了熔融与结晶的生产方法，能耗高，需要多次重复结晶过程方可得到合格的高纯磷酸产品，且副产大量的低等级磷酸；第四种方法反应速度较难控制，且生产过程中会产生大量氯化氢气体，亦不可取。
因此，本项目采用成熟可靠的热法磷酸两步法，采用燃磷塔、水合塔将黄磷燃烧生成五氧化二磷气体，再用纯水吸收五氧化二磷气体，循环吸收，当循环吸收的磷酸浓度达到85%后送入中间槽，此种工艺方法简单易行，操作方便，成本低廉。
（3）设备及过程控制先进性分析
项目采用目前较为先进的生产工艺设备，并结合现有的生产技术经验对主要工艺和设备进行了一定的改进。
①项目采用燃磷塔+水合塔。该反应过程不仅减少物料停留设备的个数，降低杂质引入的污染风险，同时，反应器内温度、压力条件更易精准控制。总体投资成本降低，大幅缩短生产周期，提高设备利用率。此外，操作人员减少、维护频率降低，进一步压缩长期运营成本，并能满足项目工业级磷酸产品纯度的要求。
②部分关键的工艺控制点要求使用国内外先进的仪器仪表控制，强化生产过程中的自控水平，严格和准确控制反应条件和物料的加入，提高收率，减少能耗，减少污染物的排放量，尽可能做到合理利用和节约能耗，严格控制跑、冒、滴、漏，最大限度地减少物耗、能耗。
③对高温蒸汽管网及使用热源的设备，进行良好的保温，最大限度降低热损失。为确保产品质量，在设备的选型上，立足选用符合规范要求的国内外先进设备。该类设备接触物料部位均采用优质材料制作，以避免材质的腐蚀或脱落对产品产生污染，具有自动化程度高，生产效率高，节能，噪声小等特点。
本项目所购置设备全部选用符合规范要求的国内外先进设备，且装置全部配套DCS集中控制系统，自动化程度较高。
（4）资源能源消耗
①节能措施
根据建设单位提供的资料，本项目采取以下措施：
A.对不同工况进行模拟分析，提高装置生产操作稳定性，以适应加工原料的变化及生产方案的改变。
B.选用高效节能的压缩机和机泵，凡风机效率低于70%、机泵效率低于60%，原则上不予选用。在正常负荷下，机泵运行工况应处于性能曲线的高效区。
C.根据设备管道及其附件的具体保温要求，确定最佳的保温材料、结构和厚度，使热损失减至最低。
D.优化装置的操作条件，达到提高产品收率、改善产品质量、降低能耗的目的。
F.降低配水喷头配水压力，优选流量系数大、淋水半径大、强度高的配水喷头，以减少水泵压力，降低能源消耗。
G.加强用水管理，充分利用介质间的相互换热，以节省能耗，减少循环水和蒸汽的用量。
②物料利用
由前述分析可知，项目采用优质品黄磷，且单位产品黄磷消耗量为0.269t/t，满足《磷酸（热法）生产技术规范》（GB/T28602-2012）附录A表A.1中的A级要求（即0.273t/t）。
此外，项目生产过程中需要用到冷却水，冷却水循环使用；对于蒸汽冷凝水，项目进行收集冷凝后回用。
（5）污染物达标性
项目废气中的五氧化二磷等污染物的排放浓度满足《磷酸（热法）生产技术规范》（GB/T28602-2012）附录C表C.1中P2O5指标要求和且P2O5的单位产品排放量（0.031kg/t）满足《磷酸（热法）生产技术规范》附录C表C.1中的要求（即0.115kg/t）。
（6）产品指标
①产品政策符合性
根据项目主体工程内容与《产业结构调整指导目录（2024年本）》进行核对，项目采用的技术、产品、工艺及所用设备均不属于限制类和淘汰类，符合国家产业政策的要求。
②安全使用与包装符合环保性
为保证产品使用的安全性，项目采用了先进的包装机械和包装材料，为生产合格产品提供了硬件保证，其产品及包装符合环保要求。
（7）环境管理要求
①制度保证措施
企业管理措施是推行清洁生产的重要手段。有效的企业管理措施能减少污染物的排放，增加产品的收率并使生产成本大为降低。
②工艺与设备管理措施
工艺管理措施包括推行和开发清洁生产工艺，制定生产工艺操作规程，确定生产过程工艺参数等。推行和开发清洁生产工艺，是清洁生产最重要的一环。设备管理是清洁生产的重要组成部分，包括设备的维修保养、技术革新、挖掘设备的生产潜力等方面。
③原辅材料管理措施
原材料管理包括原材料的定额管理、储运管理、包装物管理、废物的回收利用和处置等。
④生产组织管理措施
清洁生产实质上是一种以物耗、能耗最少的生产活动的规划和管理。因此，所制定的生产管理措施，能否落实到企业的各个层次，分解到生产中的各个环节，是企业推行清洁生产成功与否的决定性因素。
（8）人员培训
项目在投产运行后，要加强员工环保意识及专业技术能力的培训，大力宣传清洁生产和清洁生产审计的概念和知识，激励员工主动参与清洁生产。严格工艺操作规程，规范现场操作，增强职工责任心，避免事故造成不必要的经济损失。
4.3.2.2清洁生产建议
（1）建议企业聘请专业设计单位进行工业化设计
聘请国内外专业设计单位进行设计，对物料上料、转移尽量采用管道化、密闭化，
对工艺尽量采用连续化生产。
（2）高度重视工艺改进
工艺的改进是永无止境的，企业应高度重视工艺改进的重要性，及时跟踪国内外先进技术的发展动向。
（3）进一步提升技术装备水平
在工艺条件允许的情况下，减少高位槽的设置，采用计量泵或者计量模块替代高位槽，减少或杜绝废气无组织排放。建议专门用于上料的操作间，设置专用的、先进的计量泵，集中对物料上料进行管理、调度。
（4）实施节能措施
①项目生产设备选用先进设备，优化工艺流程设计，做到产品高质量、生产高效率、能源低消耗；②总平面布置在满足有关安全规范的前提下合理布置，以缩短物料输送距离，减少能量损失；③建筑设计充分考虑自然光线的利用，以节约能源；④采用集中自动无功功率补偿电容器，节约电能；⑤采用变频调速，改变电动机的输入频率从而改变电动机转速达到调节工艺参数的目的，既满足生产工艺变化的要求，又节省电能。
（5）建立完善的管理制度
树立清洁生产的思想意识；增强公司全体职工环保意识；加强员工的培训；建立完善的生产管理制度，加强现场管理；加强设备维修，及时检修、更换破损的管道、机泵、阀门和污染治理设备，尽量减少和防止生产过程中的跑、冒、滴、漏和事故性排放；加强各部门之间的沟通与联系，保证公用设施正常运行与供应。
4.3.2.3清洁生产小结
项目在采取相应的防范措施后，可保证生产安全和环境安全；项目所用动力清洁，符合能源政策要求；所选用的生产工艺、生产设备具有国内先进水平，污染物排放浓度和排放量满足相应的标准要求，符合清洁生产的要求。项目整体达到国内先进水平。
[bookmark: _Toc21046][bookmark: _Toc1273]4.4碳排放影响分析
[bookmark: _Toc19968][bookmark: _Toc27561]4.4.1目标及要求
根据2021年5月30日生态环境部发布的《关于加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见》（环环评〔2021〕45号）中第（七）条“将碳排放影响评价纳入环境影响评价体系”的要求，并以实现2030年前碳排放达峰、2035年碳排放达峰后稳中有降、2060年前碳中和为总体目标。
2021年7月21日生态环境部办公厅发布了《关于开展重点行业建设项目碳排放环境影响评价试点的通知》（环办环评函〔2021〕346号），本次环评根据国家相关规定以及要求，参照《温室气体排放核算与报告要求第10部分：化工生产企业》（GB/T32151.10-2015）以及其他省市发布的碳排放评价技术指南（试行）等相关资料，计算建设项目碳排放量及碳排放强度，提出建设项目碳减排建议，推动减污降碳协同共治。
[bookmark: _Toc16568][bookmark: _Toc19756]4.4.2源强识别及核算边界
根据《温室气体排放核算与报告要求第10部分：化工生产企业》（GB/T32151.10-2015）和项目拟建设情况可知，本项目核算边界以厂区为边界核算项目生产系统产生的温室气体排放。生产系统包括主要生产系统、辅助生产系统及直接为生产服务的附属生产系统，其中辅助生产系统包括动力、供电、供水、化验、机修、库房、运输等，附属生产系统包括生产指挥系统（厂部）和厂区内为生产服务的部门。
源强识别主要识别出每个核算单元的碳源流，结合项目拟建设情况，分以下类别进行识别：
（1）流入核算单元且明确送往各个燃烧设备作为燃料燃烧的化石燃料部分；
（2）流入核算单元作为原料的化石燃料部分；
（3）流入核算单元作为生产原料的其他碳氢化合物；
（4）流入核算单元作为生产原料的二氧化碳气体（如果有）；
（5）流入核算单元作为生产原料、助熔剂或脱硫剂等使用的碳酸盐（如果有）；
（6）流出核算单元的各类含碳产品，包括主产品、联产产品，副产品等；
（7）流出核算单元且被回收外供从而避免排放到大气中的那部分二氧化碳（如果有）；
（8）流出核算单元的其他含碳输出物，如炉渣、粉尘、污泥等含碳物质。化工生产企业分核算单元的碳源流识别示意图见图4.4-1。
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图4.4-1化工生产企业分核算单元的碳源流识别示意图
[bookmark: _Toc8087][bookmark: _Toc10557]4.4.3碳排放核算
根据《温室气体排放核算与报告要求第10部分：化工生产企业》（GB/T32151.10-2015）化工生产企业的温室气体排放总量等于化石燃料产生的二氧化碳排放、生产过程中的二氧化碳排放和氧化亚氮排放、购入电力、热力产生的二氧化碳排放之和，同时扣除回收且外供的二氧化碳的量，以及输出的电力、热力所对应的二氧化碳量。计算式如下：

式中：
E—报告主体的温室气体排放总量，单位为吨二氧化碳当量（tCO2e）；
E燃烧，i—核算单元i的燃料燃烧产生的二氧化碳排放量，单位为吨二氧化碳当量（tCO2e）；
E过程，i—核算单元i的工业生产过程产生的各种温室气体排放总量，单位为吨二氧化碳当量（tCO2e）；
E购入电，i—核算单元i的购入电力产生的二氧化碳排放，单位为吨二氧化碳当量（tCO2e）；
E购入热，i—核算单元i的购入热力产生的二氧化碳排放，单位为吨二氧化碳当量（tCO2e）；
Rco2回收，i—核算单元i回收外供的二氧化碳量，单位为吨二氧化碳当量（tCO2e）；
E输出电，i—核算单元i的输出电力产生的二氧化碳排放，单位为吨二氧化碳当量（tCO2e）；
E输出热，i—核算单元i的输出热力产生的二氧化碳排放，单位为吨二氧化碳当量（tCO2e）；
i—核算单元编号。
（1）燃料燃烧排放
1.锅炉生物质成型燃料燃烧活动产生的CO2排放（1#）
根据《温室气体排放核算与报告要求 第10部分：化工生产企业》（GB/T32151.10-2015）中燃料燃烧排放计算公式：
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由于建设单位未获取项目使用成型生物质的含碳量，采用低位发热量进行计算，根据生物质检测报告，低位发热量为17.03Gj/t，热值含碳量参照型煤的进行计算，为33.6×10-3tC/Gj，CCj=17.03×33.6×10-3=0.572tC/t，OF为90%，项目成型生物质燃料用量为138.24t/a，由此计算E燃烧，1#=261tCO2e/a。
（2）过程排放
项目过程排放量等于过程中不同种类的温室气体排放的二氧化碳当量之和，计算公式如下。
E过程，i=ECO2过程,i×GWPCO2+EN2O过程,i×GWPN2O
其中：
ECO2过程,i=ECO2原料,i+ECO2碳酸盐,i
EN2O过程,i= EN2O硝酸盐,i+ EN2O过程,i
式中：
E过程，i—核算期内核算单元i的工业生产过程产生的各种温室气体排放总量，单位为吨二氧化碳当量（tCO2e）；
ECO2过程，i—核算期内核算单元i的工业生产过程产生的二氧化碳排放总量，单位为吨二氧化碳（tCO2）；
ECO2原料，i—核算期内核算单元i的化石燃料和其他碳氢化合物用作原料产生的二氧化碳排放，单位为吨二氧化碳（tCO2）；
ECO2碳酸盐，i—核算期内核算单元i的碳酸盐使用过程中产生的二氧化碳排放﹐单位为吨二氧化碳（tCO2）；
EN2O过程，i—核算期内核算单元i的工业生产过程产生的氧化亚氮排放总量，单位为吨氧化亚氮（tN2O）；
EN2O硝酸，i—核算期内核算单元i的硝酸生产过程的氧化亚氮排放，单位为吨氧化亚氮（tN2O）；
EN2O己二酸，i—核算期内核算单元i的己二酸生产过程的氧化亚氮排放，单位为吨氧化亚氮（tN2O）；
GWPCO2—二氧化碳的全球变暖潜势值，取值为1；
GWPN2O—氧化亚氮的全球变暖潜势值，取值为310。
根据项目生产过程分析，项目不涉及硝酸和己二酸的使用和生产，因此，项目生产过程温室气体排放的二氧化碳当量之和。
（3）原料产生的二氧化碳排放
化石燃料和其他碳氢化合物用作原料产生的二氧化碳排放，根据原料输入的碳量以及产品输出的碳量按碳质量平衡法计算，计算公式如下：
ECO2原料,i=
式中：ECO2原料，i—第i核算单元的化石燃料和其他碳氢化合物用作原料产生的二氧化碳排放，单位为吨二氧化碳（tCO2）；
ADi,r—第i个核算单元的原料r的投入量，对固体或液体原料，单位为吨（t）；对气体原料，单位为万标立方米（104Nm3）；
CCi,r—第i个核算单元的原料r的含碳量，对固体或液体原料，单位为吨碳每吨（tC/t）；对气体原料，单位为吨碳每万标立方米（tC/104Nm3）；
r—进入核算单元的原料种类，如具体品种的化石燃料、具体名称的碳氢化合物、碳电极以及二氧化碳原料；
ADi,p—第i个核算单元的碳产品p的产量，对固体或液体产品，单位为吨（t）；对气体产品，单位为万标立方米（104Nm3）；
CCi,p—第i个核算单元的碳产品p的含碳量，对固体或液体产品，单位为吨碳每吨（tC/t）；对气体产品，单位为吨碳每万标立方米（tC/104Nm3）；
p—流出核算单元的含碳产品种类，包括各种具体名称的主产品、联产产品、副产品等；
ADi,w—第i个核算单元的其他含碳输出物w的输出量，单位为吨（t）；
CCi,w—第i个核算单元的其他含碳输出物w的含碳量，单位为吨碳每吨（tC/t）；
w—流出核算单元且没有计入产品范畴的其他含碳输出物种类，如炉渣、粉尘、污泥等含碳的废弃物；
44/12—二氧化碳与碳的相对分子质量之比。
项目不涉及化石燃料和其他碳氢化合物用作原料产生的二氧化碳排放。
（4）购入和输出的电力、热力生产的排放
根据项目生产工艺可知，项目生产购入蒸汽，无电力输出，购入电力的计算公式如下：
E购入电，i=AD购入电,i×EF电
式中：
E购入电,i—核算单元i购入电力所产生的二氧化碳排放量，单位为吨二氧化碳（tCO2）；
AD购入电,i—核算期内核算单元主购入电力，单位为兆瓦时（MWh）；
EF电—区域电网年平均供电排放因子，单位为吨二氧化碳每兆瓦时（tCO2/MWh）。根据《关于做好2022年企业温室气体排放报告管理相关重点工作的通知》（环办气候函〔2022〕111号），区域电网年平均供电排放因子为0.5810tCO2/MWh。项目年用电量约为618396kW.h，则项目：
E购入电,i=618.396×0.5810=359.3tCO2。
（5）项目温室气体二氧化碳排放核算结果
根据以上计算结果，项目温室气体排放总量为：
E=ECO2原料+ E购入电+E购入热=261+359.3+0=720.3tCO2
根据项目可研报告，项目年生产总值95575.20万元，则项目单位生产总值温室气体排放量约0.0075tCO2当量/万元。
[bookmark: _Toc13484][bookmark: _Toc15507]4.4.4减碳、节能措施
（1）减碳措施
本项目使用电能作为能源，不涉及外购热源或使用燃煤提供热源，较使用燃煤为热源减少了碳排放；在总图布置中，从节能的角度出发，力求工艺流程顺畅紧凑，尽量减少生产环节，最大限度地缩减生产过程中的物料运距和高差，从而节省物料输送能耗，达到有效减少碳排放的目的。
（2）节能措施
主要节能措施如下：
1）在生产工艺中引进先进的生产技术，以提高效率，节约能耗，使单位产品的成本降低。
2）循环冷却、各类泵等设备均选用国内节能高效产品，对负荷变化较大的电机采用变频调速，使其实际功率与负荷相适应，达到降低能耗，提高工作品质的作用。
3）在定型设备的选择上应考虑先进、节能、低噪音型。
4）生产用电及用水上设置流量表自动计量实行经济核算，能及时找出问题，减少浪费。
5）采用合理的电气接线方案，缩短供电距离，以降低供电线路的损耗。
6）对有调速要求的设备，采用变频调速装置进行调速，以实现调速与节能的双重功效。
7）采用高、低压补偿相结合的方式，使系统10kV侧功率因数达到0.95以上，电力电容器选用调谐滤波电容。
8）在满足各区域照度情况下，优先考虑选用LED等绿色照明器具，采用光控开关，进行照明分区控制；厂区照明建议采用光伏路灯，节约照明电耗。
9）配电变压器建议采用到2级能效水平以上节能型变压器。
10）冷却水循环使用以节约水资源；
11）选择优质的管材、阀门及其他给水配件防止水泄漏。
12）风机均采用变频控制，根据系统阻力情况及末端用户的使用数量调节风机的电机运行频率，节省风机的运行消耗。
13）按《用能单位能源计量器具配备和管理通则》（GB17167-2025）的要求，实行各生产线、工段耗能专人管理，建立合理奖罚制度，并严格执行，确保节能降耗工作落到实处。
14）企业根据能源法和统计法，建立健全的能源利用和消费统计制度和管理制度。
[bookmark: _Toc3877][bookmark: _Toc23750]4.4.5协同控制方案
（1）协同控制方案
本项目使用电能作为能源，不涉及外购热源和使用燃煤提供热源，最大限度地降低和减少了碳排放，采用符合清洁生产要求的工艺，同时生产过程采用了有效、可行的废水、废气、固废、噪声污染防治措施，降低了污染物排放，实际生产过程中采取了有效的节能降耗措施，降低了碳排放量，项目从生产工艺、设备、污染防治等全过程采用环保和节能措施，是本项目协同控制的最优方案。
（2）后续建议
①严格按照国家关于碳强度考核、碳市场交易、碳排放履约、排污许可与碳排放协同管理相关要求执行。
②后期涉及碳排放权交易及相关活动需按照《碳排放权交易管理办法（试行）》（部令第19号）开展。
[bookmark: _Toc22045]4.5“三本账”分析
本项目建设性质为新建，部分设施依现有项目，现有项目的2台0.7t/h生物质锅炉属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中的淘汰类，应有序淘汰，本项目采取“以新代老”措施，拆除现有的2台0.7t/h生物质锅炉，新建锅炉房，内设1台2.5t/h的生物质锅炉，综合废水处理站尾水应氨氮、总磷浓度不满足回用水水质标准，改为外排园区污水管网。因此，本次“三本账”分析针对现有项目结合环评及排污许可允许排放总量进行分析，具体见表4.5-1。
表4.5-1 项目实施前后污染物排放“三本账”分析
	类别
	污染物
	现有工程排放量（t/a）
	本工程新增排放量（t/a）
	“以新带老”削减量（t/a）
	放量总量（t/a）
	增减变化量（t/a）

	废气
	二氧化硫
	0.0102
	0.047
	0.0102
	0.047
	0.0368

	
	氮氧化物
	0.0102
	0.141
	0.0102
	0.141
	0.1308

	
	砷
	0.00005
	0.00054
	—
	0.00059
	0.00054

	
	磷酸（以P2O5计）
	2.76
	3.08
	0
	5.84
	3.08

	
	颗粒物
	0.4825
	0.017
	0.005
	0.4817
	0.012

	
	挥发性有机物
	2.13
	0
	—
	2.13
	0

	
	氟化物
	0.0015
	0.0216
	—
	0.0231
	0.0216

	
	HCl
	0.52
	0
	0
	0.52
	0

	废水
	废水
	0
	96516.9
	30845.03
	127361.93
	127361.93

	
	CODcr
	0
	9.534
	1.483
	11.017
	11.017

	
	NH3-N
	0
	0.482
	0.294
	0.776
	0.776

	
	TP
	0
	0.0954
	0.031
	0.1264
	0.1264

	固体废物
	一般固废
	0
	0
	0
	0
	0

	
	危险固废
	0
	0
	0
	0
	0







[bookmark: _Toc19244]5建设项目周围生态环境现状
[bookmark: _Toc28537][bookmark: _Toc17509][bookmark: _Toc12090][bookmark: _Toc312][bookmark: _Toc26919][bookmark: _Toc29068][bookmark: _Toc12065][bookmark: _Toc56480107][bookmark: _Toc11851][bookmark: _Toc122613273][bookmark: _Toc8309][bookmark: _Toc390184733][bookmark: _Toc390185447][bookmark: _Toc215841492]5.1自然环境
[bookmark: _Toc233563992][bookmark: _Toc237502986][bookmark: _Toc232219408][bookmark: _Toc237500858][bookmark: _Toc232219407][bookmark: _Toc237504864][bookmark: _Toc339899050][bookmark: _Toc233564273][bookmark: _Toc230774431][bookmark: _Toc171339269][bookmark: _Toc487121291][bookmark: _Toc237500859][bookmark: _Toc237751906][bookmark: _Toc334308586][bookmark: _Toc233564272][bookmark: _Toc230774430][bookmark: _Toc331976893][bookmark: _Toc233563993][bookmark: _Toc4660][bookmark: _Toc3764][bookmark: _Toc9090][bookmark: _Toc11249][bookmark: _Toc9653][bookmark: _Toc24325]5.1.1地理位置及交通
[bookmark: _Toc233563994][bookmark: _Toc207535301][bookmark: _Toc221453615][bookmark: _Toc196534789][bookmark: _Toc211172671][bookmark: _Toc232219409][bookmark: _Toc237500860][bookmark: _Toc219799376][bookmark: _Toc197677918][bookmark: _Toc211147908][bookmark: _Toc210278194][bookmark: _Toc233564274][bookmark: _Toc217874407][bookmark: _Toc219809750][bookmark: _Toc230774432][bookmark: _Toc211739589][bookmark: _Toc199487476][bookmark: _Toc209250446]沾益区位于云南省东部，曲靖市中部，地处东经103°29′～104°14′、北纬25°31′～26°06′之间。东与富源县相邻，南与麒麟区、马龙县接壤，西与寻甸、会泽两县毗邻，北与宣威市交界，沾益区东西最大横距73km，南北最大纵距64km。最东为播乐乡奴革大箐村，最南为白水镇岗路甘塘村，最西为大坡乡河尾鲁子背村，最北为德泽乡小柳树大田口子村，总面积2910km2。
曲靖高新技术产业开发区周边路网发达，沪昆高铁、贵昆铁路、盘西铁路、320国道、326国道穿境而过，沪昆高速（曲胜高速公路）、宣天一级公路、杭瑞高速（曲宣高速公路）、沾益至会泽高速公路、曲靖绕城高速公路、沾益至寻甸高速公路已建成通车，交通运输十分便利。
本项目位于曲靖高新技术产业开发区花山化工园区，地理中心坐标：东经***°**′**″，北纬***°**′**″。
项目用地规划为3类工业用地，厂界外北侧为已场平的工业用地；南侧、西侧为园区道路；东侧为未开发山头。
项目地理位置见附图1项目地理位置图。
[bookmark: _Toc11153][bookmark: _Toc3850][bookmark: _Toc12784][bookmark: _Toc13096][bookmark: _Toc6053][bookmark: _Toc1746][bookmark: _Toc264003085][bookmark: _Toc240713862][bookmark: _Toc484852885]5.1.2地形、地貌及地质
[bookmark: _Toc24803][bookmark: _Toc23565][bookmark: _Toc8302][bookmark: _Toc12449][bookmark: _Toc1859]曲靖市沾益区地处珠江水系和金沙江水系分水岭，位于扬子准地台褶带曲靖台褶束牛首山隆起之东缘滇东高原中偏北部。境内最高点在西北角与会泽交界的牛角山，主峰海拔2527m；最低点在德泽乡热水村，海拔1650m。地势呈北高南低，东西高、中部低。低中山、丘陵、南北向盆地（坝子）、北东向河谷低地（河谷槽子）相间分布，组成波浪起伏的高原地貌。根据成因与形态相结合的原则，沾益区地貌可分为构造侵蚀地貌、构造侵蚀溶蚀地貌、侵蚀剥蚀地貌、岩溶地貌、构造溶蚀地貌和湖泊堆积地貌6种成因类型；盆地、山地、岩溶3种形态类型。区内地貌以滇东高原丘陵为主。
[bookmark: _Toc210026181][bookmark: _Toc193520432][bookmark: _Toc200266907][bookmark: _Toc210015603][bookmark: _Toc186570623][bookmark: _Toc200419034][bookmark: _Toc191798640][bookmark: _Toc186375779][bookmark: _Toc200285642][bookmark: _Toc191798296][bookmark: _Toc186365112][bookmark: _Toc200282968][bookmark: _Toc29897][bookmark: _Toc19840][bookmark: _Toc22099][bookmark: _Toc21298]5.1.3气候
沾益区地处滇东高原中偏北部，属北亚热带季风气候区。境内地形复杂，立体气候明显，年温差小，日温差大。雨热同季，干湿季节分明。春季温暖风大，降雨稀少，空气干燥；夏季无酷暑，降水充沛，气候潮湿；秋季凉爽湿润，“一场秋雨、一场寒”；冬季无严寒，降雨稀少，气候干冷。
沾益区多年年平均气温为15.7℃，最冷月平均气温7.6℃，出现在1月；最热月平均气温19.8℃，出现在7月；历年极端最高气温33.5℃，出现在5月，极端最低气温-6.4℃，出现在1月。
沾益区多年平均降雨量为959.4mm。由于处于季风气候，形成了明显的干湿两季。每年11月至次年4月为干季，降雨量仅占全年的15%；5月至10月为雨季，降雨充足，降雨量801.4mm，占全年降雨量的85%，特别是6至8月为主汛期，降雨量占全年的53%；月最大降雨量350.2mm，出现在6月、7月，月最小降雨量0.0mm（微量）。
沾益区地处滇东高原中偏北部，光照充足，多年平均日照时数1976h，占可照时数的45%；日照时数的年内变化特点是干季和雨季差异大。干季（11月至次年4月），晴天多，日照总充足，约占全年日照时数的58%；雨季（5月至10月），云雨天气多，日照时数减少，约占全年日照时数的42%。
沾益区多年平均相对湿度71%，最小相对湿度0%。年平均无霜期257天。年雷暴日数63天。多年平均风速2.5m/s，冬春风速大，夏秋风速小，多年盛行南风、西南风。
[bookmark: _Toc3122]5.1.4地表水系
项目周围主要地表水体为南盘江。
沾益区地处珠江源头的南、北盘江分水岭多山地带，主要河流有属珠江流域的南盘江、北盘江，属长江流域的牛栏江。南、北盘江均发源于马雄山，县境内南盘江干流长78.78km，主要支流有白浪河、清水河、西河、肖家河、毛洞河、宋家河、鸡上河及中心河等8条。北盘江主要支流有卡居（麻塘）河、西河、奴革（乐利）河3条。牛栏江干流为沾益与寻甸、会泽的县界河，在县境内长62.5km，境内径流面积1130.19km2，多年平均流量11m3/s。其主要支流为石灰岩溶封闭区河流（通过落水洞流入牛栏江），分别是小洞河、大坡（块乌）河、色格河、卡朗河、富冲河及车乌河等6条。
南盘江是珠江的主源，发源于曲靖市西北部马雄山东南麓。从源头开始由北向南流经曲靖市沾益区、麒麟区、陆良县转西南至石林、宜良、开远，再转东和东北方向进入峡谷，经师宗、罗平县境边沿到三江口，纳支流黄泥河后流出云南境内。南盘江流域面积4.32万km2，干流河长908.72km，其中在云南省境内长667km。沾益区境内长约30km，多年平均流量4.81m3/s，流速约0.2m/s。丰水期月均流量为7.45m3/s、枯水期月均流量为1.57m3/s。
项目位于花山水库下游，距离项目厂界最近距离为9.15km，项目不在花山水库的汇水区范围内。
项目地表水情况见附图3项目区域水系图。
[bookmark: _Toc26147][bookmark: _Toc22551][bookmark: _Toc6430][bookmark: _Toc21840][bookmark: _Toc25828][bookmark: _Toc1436]5.1.5土壤
[bookmark: _Toc237500865][bookmark: _Toc233563999][bookmark: _Toc230774437][bookmark: _Toc232219416]沾益区共有7个土类，23个土属，56个土种，2个变种，土壤覆盖面积2632km2，占总面积的92.32%。主要土壤类型为红壤，占土地总面积的74.8%，紫色土和水稻土分别占9.9%和5%，黄棕壤占1.7%，石灰岩土占0.1%，冲积土占0.8%，沼泽0.08%。
项目区土壤以普通红壤为主。
[bookmark: _Toc26591][bookmark: _Toc13902][bookmark: _Toc245][bookmark: _Toc4393][bookmark: _Toc27544][bookmark: _Toc17764]5.1.6 植物与植被状况
沾益区森林面积9.42万hm2，森林覆盖率33.6%。境内有木本植物近40科200余种。优势树种有云南松、华山松、云南油杉、圆柏、桤木、栎类等；经济林木有花椒、板栗、核桃、梨、苹果、葡萄、蚕桑等；珍稀树种有银杏、香樟、黄杉、西南桦、黄连木、短粤海桐等。野生药用植物400余种，其中普遍分布的120余种。主要药材有天麻、茯苓、紫草、半夏、白芨、黄连等。
项目位于曲靖高新技术产业开发区花山片区，占地范围内现状植被主要为云南松，云南松为优势种，项目周围不涉及国家和地方珍稀濒危保护动植物种。
[bookmark: _Toc4159]5.1.7 花山水库
花山水库地处珠江源头，珠江源至水库大坝主河长31.8km，水库集水面积225km2，现状死水水位1975.0m，死库容226.0万m3；汛期防洪限制水位1992.0m，相应库容5585.6万m3；正常蓄水位1995.0m，相应库容7285.0万m3。
一级保护区范围水域：取水口300m以内的全部水域，面积为0.1069km2。陆域：一级保护区水域外200米范围内的陆域（但不超过流域分水岭范围），面积为0.0918km2。
二级保护区范围水域：正常蓄水位1995米以下的全部水域面积（一级保护区水域外区域），面积为6.0522km2。陆域：水库周边山脊线以内（一级保护区外）及入库河流上溯不小于3000m的汇水区，面积为10.7975km2。
准保护区范围为水库上游整个流域（一、二级保护区陆域外区域），面积为142.7519km2。
本项目位于花山水库西南约6115m处，属花山水库下游区域，不在花山水库径流范围内，对花山水库影响较小。
[bookmark: _Toc4386]5.1.8 珠江源自然保护区概况
珠江源自然保护区属自然生态系统类别森林生态系统类型的自然保护区，经云南省人民政府2000年11月批准设立。以珠江源区水源涵养林及其生态系统、珠江源区发育于喀斯特地貌的湿地生态系统为主要保护对象，为了使保护区得到更好地保护和管理，同时为有利于当地群众的生产和生活，促进地方经济的发展，经云南省人民政府（云政发〔2004〕124号文）《关于珠江源自然保护区范围进行调整的批复》同意，2005年6月，编制完成了《云南省珠江源省级自然保护区总体规划》和《云南省珠江源省级自然保护区范围调整方案》，珠江源自然保护区调整后的总体规划报告已经云南省人民政府云政复〔2006〕19号文批准。
2019年再次进行了范围调整。调整后的珠江源自然保护区总面积117937hm2，保护区分为核心区、缓冲区、实验区，面积分别为7396.6hm2、9508.2hm2和101032.2hm2。珠江源自然保护区调整已经云南省人民政府批复原则同意（云政复〔2020〕4号文）。
曲靖高新技术产业开发区花山片区位于珠江源自然保护区外，工业园区边界与珠江源自然保护区之间有山体绿地相隔，本项目位于曲靖高新技术产业开发区花山片区范围内，项目选址不涉及自然保护区。位置关系见附图12。
[bookmark: _Toc32736][bookmark: _Toc17507][bookmark: _Toc10380][bookmark: _Toc2127][bookmark: _Toc9216][bookmark: _Toc2571][bookmark: _Toc24954][bookmark: _Toc24102]5.2产业园区概况
[bookmark: _Toc32216]5.2.1曲靖高新技术产业开发区概况
沾益工业园区原名曲靖煤化工工业园区，2016年1月20日，根据《云南省工业和信息化委员会关于曲靖煤化工工业园区更名为沾益工业园区的复函》（云工信园区〔2016〕26号）的意见，曲靖煤化工工业园区更名为沾益工业园区，并申报为省级高新技术产业开发区，属云南省重点省级工业园区之一。
从2006年至2018年期间，园区一共经过了五次修编，至2018年，沾益工业园区发展为按“一核三轴，一园三片”布局，包括花山片区、白水片区、城西片区三个片区。其中花山以新型煤化工、精细化工、化工新材料为主导的化工建材循环工业片区；白水片区以绿色水电铝为主导的能源、冶金、铝深加工及装备制造产业循环工业片区；城西片区以生物资源加工、生物医药及现代商贸物流为主导的产城融合示范片区。园区总体规划面积为78.34km2。
2021年，云南省发展和改革委员会发布了《云南省发展和改革委员会文件云南省开发区工作领导小组办公室关于省级以上开发区优化提升审核情况的通知》（云发改产业〔2021〕1070号）。《通知》为鼓励和支持开发区竞相发展，不断提升，对《云南省各类开发区优化提升总体方案》明确保留的64个省级以上开发区进一步优化调整，其中明确沾益工业园区命名为“曲靖高新技术产业开发区”以下简称“曲靖高新区”。优化提升后的曲靖高新区整合当时马龙工业园区、麒麟工业园区，按照“一个开发区、一个管委会、一个平台、一个规划、一个开发主题或主导产业、一个招商队伍”的原则，完成统一规范名称、重新划定面积（符合国土空间规划）和四至界线（布局集中）、开展规划环境影响评价。
依据《通知》要求曲靖高新区管委会组织编制完成《曲靖高新技术产业开发区总体规划（2021-2035年）》。《规划》涵盖原沾益工业园区、原马龙工业园区、原麒麟工业园区（越州片区）三个园区，规划范围约118.12km2。2022年10月13日，云南省生态环境厅经过技术审查出具了《曲靖高新技术产业开发区总体规划（2021-2035年）环境影响报告书审查意见的函》（云环函〔2022〕489号）。2023年4月，曲靖市人民政府依法对《规划》予以批复（文号：曲政复〔2023〕29号），同意《曲靖高新技术产业开发区总体规划（2021-2035年）》实施。
2022年云南省开发区工作领导小组办公室印发了“《云南省开发区主导产业指引》的通知”（云发改地区〔2022〕1395号），将麒麟产业园区、马龙产业园区与曲靖高新区分离，分别确立了各园区不同的主导产业指引。2023年9月，曲靖市发改委发函《曲靖市开发区工作领导小组办公室关于做好纳入国家开发区审核公告目录有关准备工作的提醒函》，要求曲靖高新区、麒麟产业园区、马龙产业园区履行开发区规划建设等职责，务必尽快完成总体规划和环境影响报告书等相关工作，确保三个园区均按期纳入国家开发区审核公告目录。依据《通知》要求，曲靖高新区规划范围及行政管理范围发生变动，园区管委会再次组织编制《曲靖高新技术产业开发区总体规划（2023-2035年）》，《规划》仅包含沾益花山、白水、城西三个片区。
5.2.1.1规划定位
曲靖高新技术产业开发区定位以化工、新材料、先进制造为主导的高端化、智能化、绿色化、融合化省级高新技术产业开发区。
花山片区：以化工为主，重点发展新型煤化工、精细化工、硅基新材料、新能源电池材料、绿色建材及节能环保等产业。
白水片区：以金属新材料为主，发展有色金属冶炼及精深加工、汽车摩托及机械制造、煤化工配套及资源循环利用、能源生产供应及装备配套等产业。
城西片区：以先进制造为主，重点发展新能源电池及硅产品组装、光伏配套、生物医药、食品轻工及现代服务等产业。
5.2.1.2规划范围及用地面积
根据《曲靖市开发区工作领导小组办公室关于做好纳入国家开发区审核公告目录有关准备工作的提醒函》（曲发改〔2023〕1252号）精神，按照《曲靖市国土空间总体规划（2020—3035）》（报批稿）相关要求，对曲靖高新技术产业开发区总体规划范围进行优化调整，规划范围包括花山片区、城西片区和白水片区。
规划目标年（2035年）规划用地面积为20.51km2。其中：花山片区规划范围面积13.88km2；城西片区规划范围面积1.71km2；白水片区规划范围面积4.92km2；
5.2.1.3规划时限
规划期限为：2023-2035年。
规划基期年为2022年，规划期限为2023-2035年。其中，近期目标年为2025年，规划目标年为2035年，远景展望至2050年。
5.2.1.4功能分区
花山片区：以化工为主，重点发展新型煤化工、精细化工、硅基新材料、新能源电池材料、绿色建材及节能环保等产业。
白水片区：以金属新材料为主，发展有色金属冶炼及精深加工、汽车摩托及机械制造、煤化工配套及资源循环利用、能源生产供应及装备配套等产业。
城西片区：以先进制造为主，重点发展新能源电池及硅产品组装、光伏配套、生物医药、食品轻工及现代服务等产业。
5.2.1.5空间布局
曲靖高新技术产业开发区形成“一核多点、两轴两廊，一园三片”的空间结构。
一核多点：“一核”即沾益中心城区综合服务核心，是整个园区的管理与服务核心；“多点”即花山集镇服务中心、白水集镇服务中心、城西高新现代服务中心、松林科技创新孵化基地，是高新区各片区服务中心，为园区提供公共服务与科技创新孵化。
两轴两廊：“两轴”分别为南北产业发展轴（依托宣天一级公路）、东西产业发展轴（依托沪昆高速、寻沾高速，是未来园区对外联系与空间布局的主要轴线；“两廊”分别为南盘江-北盘江生态绿廊、西河-海峰湿地-牛栏江生态绿廊，是沾益区县域及园区周边区域重要的生态保护廊道）。
一园：曲靖高新技术产业开发区。
三片：包括花山片区、白水片区、城西片区。
5.2.1.6给水工程规划
（1）区域供水统筹
①花山片区
采用花山水库作为花山片区生活水厂及工业水厂的取水水源，以黑滩河水库作为备用水源地，确保能满足花山片区的用水需求。
②白水片区
生活用水采用水洞山水库，生产用水依托黑滩河水库、三里桥水库、白沙龙潭水库、清水河水库、花山水库、新田河水库、乌龙洞水库等库库连通工程供给。在花山水库至新田河水库引水至水洞山水库的输水管，靠近水洞山水库处，修建白水工业片区工业给水管及输水泵站，主要用水量来源于黑滩河水库。
③城西片区
采用小洞河水库、冲门口水库、毛家油房水库、新奋桥水库、红瓦房水库连通工程为水源
（2）供水设施规划
①花山片区
生活给水设施：在花山集镇自来水厂旁扩建生活给水厂，生活给水供水规模为0.9万m3/d。
工业给水设施：在花山水库西南侧扩建工业给水泵站。工业给水供水规模为2.1万m3/d。
②白水片区
生活给水设施：扩建水洞山水库东侧的白水集镇生活给水厂，生活给水供水规模为0.3万m3/d。
工业给水设施：在花山水库至新田河水库引水管段和水洞山水库联通管上，新建白水工业片区工业给水管及输水泵站，生产给水供水规模为0.7万m3/d。
③城西片区
生活给水设施：本片区生活用水纳入工业园区城西片区生活给水厂（位于沾益区第一自来水厂旁）供给范围。规划在水厂内新建生活用水加压泵站一座，经泵站抽水至高位水池后自重力供水至园区管网供水，规模1200m3/d。
工业给水设施：在红瓦房水库东侧，新建设取水泵站，生产给水供水规模为0.47万m3/d。
5.2.1.7排水工程规划
（1）污水处理厂规划
规划期末花山片区云维污水处理厂日处理规模不低于2.4万m3/d，规划用地5.3公顷（含再生水厂用地）；花山南部污水处理厂日处理规模不低于2.25万m3/d，规划用地9.3公顷（含再生水厂用地）。
规划期末白水片区白水集镇生活污水处理厂日处理规模不低于0.1万m3/d，规划用地0.34公顷（含再生水厂用地）；白水现状污水处理厂日处理规模不低于0.9万m3/d，规划用地2.76公顷（含再生水厂用地）。
规划期末城西片区污水处理厂日处理规模不低于0.50万m3/d，规划用地5.76公顷（含再生水厂用地）。
（2）中水工程规划
规划期末，中水回用率达到60%以上，园区综合工业用水重复利用率达到80%以上，花山片区规划期末中水回用总量4.5万m3/d，白水片区规划期末中水回用总量2万m3/d，城西片区规划期末中水回用总量0.17万m3/d。
再生水厂进水水质应达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）的一级A标准。
5.2.1.8基础设施现状建设情况
（1）基础设施建设现状
①给水
园区采取分质供水模式，分为生活给水、中水、工业给水三套给水系统。在与工业园区距离较近的周边水库中，花山片区的可用水源有花山水库、白浪水库、黑滩河水库。目前，花山片区给水管网已基本完善。
②排水
园区排水主要分为生活污水、工业废水和雨水。目前，花山片区的主要雨、污干管已基本建成，规划区内大型企业排水采用雨污分流，园区内村庄、集镇均为雨污合流。
③供电
花山片区云维集团采用专用变供电形式，由花山220kV变电站提供电源，黑老湾电站、维尼伦站、天生桥110kV变电站均可为花山片区供电。
④对外交通
花山片区有宣天一级公路（国道 326）由北至南贯通，在天生桥附近接 320国道。贵昆铁路从花山片区西侧通过，贵昆铁路的黑老湾火车站引出铁路专用线分别通往云维集团沾化公司和云维股份公司，承担已建成各项目原料、成品以及其他物料的铁路运输任务。天生桥有320国道由西向东贯穿，北侧紧邻昆柏铁路（盘西线）和326国道，南侧紧邻沪昆高速公路，片区中央紧邻高速公路出口，对外交通条件较好。
（2）花山片区主要环保基础设施情况
1）污水集中处理设施
①现有污水处理厂
曲靖高新技术产业开发区花山片区现有园区污水处理厂为“大为制氨污水处理厂”，大为制氨污水处理厂即原云维集团48000m3/d污水处理工程（设计处理规模为48000m3/d），也即规划中的花山片区北部污水处理厂，因属地位于大为制氨有限公司厂区内，现由大为制氨有限公司管理（因此也称“大为制氨污水处理厂”），实际均为同一集中式污水处理厂，功能为处理花山片区北部区域企业及花山集镇生活污水，收水范围约3.5km2。
“大为制氨污水处理厂”于2007年6月开工建设，2008年12月25日全部建成并投入运行。云南省生态环境厅于2009年7月30日对该污水处理厂组织了竣工环境保护验收，并于2009年9月29日以“云环通〔2009〕94号”文件核发了竣工环境保护验收批复。该污水处理厂最新排污许可证于2020年12月14日经曲靖市生态环境局核发，核定污染物许可排放量为：COD-1185.47t/a、氨氮-254.04t/a、总磷-8.76t/a，排污口位于花山北部宣天一级公路旁，坐标为：东经***°**′**″、北纬***°**′**″。污水处理厂排放标准为《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。
花山北部污水处理厂将集中收集的废水处理达标后部分返回各企业综合利用，不能利用部分达标排放。该运作方式大大提高了区域水资源利用效率，同时确保了处理后不能回用废水的稳定达标排放。
②花山南片区污水处理厂
花山南部建设“沾益工业园区花山南片区污水处理一期工程”，该污水处理厂于2020年8月4日取得曲靖市生态环境局核发的入河排污口设置批复（曲环审〔2020〕64号），核准废水排放量为近期672万m3/a、远期376万m3/a，排污口地理坐标东经***°**′**″、北纬***°**′**″。《沾益工业园区花山南片区污水处理一期工程环境影响报告书》已于2022年7月13日取得曲靖市生态环境局《关于沾益工业园区花山南片区污水处理一期工程环境影响报告书的批复》（曲环审〔2022〕35号）。2020年8月4日取得曲靖市生态环境局关于项目入河排污口设置的审核意见。项目于2022年开始施工建设，目前已建成，于2025年12月29日首次申领排污许可证，2026年5月6日对排污许可证进行调整，排污许可证编号：91530328MA6K6YGA5Q003V。目前污水处理厂可以正常进水。
2）固废处理设施
园区的固体废物主要为工业固体废物和生活垃圾，园区内部未配套建设工业固废处理场、危险废物处理场和生活垃圾处理厂。园区内现状工业固废由企业内部消化或由其他企业综合利用，近年来综合利用量在逐年增加，使得园区一般工业固废贮存量逐年减少。规划区现状有垃圾收集点若干处，生活垃圾先在各片区收集后运至中转站，然后再送至曲靖市城市生活垃圾焚烧发电厂进行无害化处理。目前，花山片区配套建设有1座生活垃圾转运站、2座工业垃圾转运站。
[bookmark: _Toc9289]5.2.2曲靖高新技术产业开发区花山化工园区概况
2024年8月，曲靖高新技术产业开发区管理委员会委托广州市科城规划勘测技术有限公司编制了《曲靖高新技术产业开发区花山化工园区总体规划修编（2023-2035年）（调整）》，该化工园区位于沾益区东北侧，花山街道办事处，规划总用地约7.66km2。2024年9月9日，曲靖高新技术产业开发区管理委员会取得了“曲靖市生态环境局关于《曲靖高新技术产业开发区花山化工园区总体规划修编（2023-2035年）（调整）环境影响报告书》审查意见的函”（曲环函（2024）39号）。
（1）规划范围
在城镇开发边界内划定规划范围7.66km2，包含南、北两个片区，其中：北片区东临中缅油气管道，北至高新区规划边界，南至新发村，西至自然山体，面积1.28km2：南片区北至红太阳项目，东至自然山体和生态屏障，南至盘西铁路，西至宣天一级公路，面积6.38km2。
（2）发展定位
以煤硅锂化工新材料为产业导向，涵盖煤系精深加工及精细化工新材料、硅基新材料、新能源电池材料等产业主链的综合化工产业园区。
（3）产业布局规划
规划区划分为3个产业组团，包括硅产业区、综合化工区、煤化工及冶金配套片区。
①硅产业区
加强布局“硅化工”产业链，强链做大做强有机硅单体链主，使其提供足够多的中间产品有利于有机硅下游产业集群打造：根据产业氯循环、硅循环、碳循环，重点布局气碱、气相白炭黑、副产物资源化利用等项目，原子经济更利于产业长远发展：结合云南省“世界光伏之都”和千亿级锂电池产业链打造，配套光伏密封胶、锂电池用胶粘剂等企业向云南省靠拢：抓住云南省离南亚东南亚最近，交通便利，产业向云南集群发展，打造面向南亚东南亚有机硅产品中转集散地。
有机硅现已形成20万吨/年产能，扩产至40万吨/年后，初步具备产业集群打造基础，其中气相白炭黑是上下游连接最重要的补强材料，因其密度小、体积大、需求大，适合就地制造，就地消耗，宜优先布局气相白炭黑项目。安和5万吨/年三氯氢硅项目已启动，丰富了氯硅烷单体种类，为有机硅向光伏多晶硅延链提供原料基础。在园区北部中期规划40万吨/年有机硅及其下游产业集群，远景规划预留40万吨/年，力争将园区有机硅产业打造成国内最大的有机硅产业集群区。与之匹配规划20万吨/年烧碱为园区有机硅、精细化工、储能材料、电子化学品等提供基本原料保障。
②综合化工区
精心谋划焦化转型升级高质量发展，加强布局“煤气”“焦油”两大焦化联产物的精深加工。重点规划焦炉煤气制甲醇联产合成氨，实现煤气的高值利用，依托合成氨可进一步推动尿素、纯碱、碳酸二甲酯的产业融合，打造新能源上游原料集群。粗苯精制延伸产业链实现甲苯精深加工、苯-氯结合，生产农药、医药中间体，打造特色精细化工产品链。探索煤焦油精深加工，重点围绕焦油中葱油、酚、萘组分精深加工进行延链。以园区内甲醇、乙醇、液氢等原料保障，培育做强红太阳生命健康产业“世界首创、自主可控、绿色环保、循环经济”的产品链项目。以园区甲醇、液氧及云南黄磷资源优势，可分步引进草甘膦核心原料亚磷酸二甲酯、甘氨酸项目，亚磷酸二甲酯副产氯甲烷供有机硅，实现农药中间体与有机硅的合。
加强园区公共管网建设，形成三区基本物流、能源互通共用，提高园区综合效率：强化煤焦化一体高效利用，优选绿色工艺技术项目入园。
③煤化工、化工及冶金配套片区
南部区域依托现有焦化产业，以焦炉煤气为燃料聚集了索通云铝阳极碳素、德方纳米工业磷酸锂、曲靖融合工业磷酸等项目，能源新材料之锂电池产业链初步形成。承接焦化转型升级，焦炉煤气提质利用建设双氧水、硝酸，打通工业磷酸、工业磷酸锂上游原料保障。煤焦油沥青延链规划针状焦进而生产锂电石墨负极材料。
规划引进镍钴锰三元前驱体项目，打造三元正极材料产业链。以黄磷、液氧、工业磷酸、补锂剂等园区原料支撑，规划建设六氟磷酸锂项目，与碳酸二甲酯耦合补齐锂电池电解液短板。引进锂电池回收及组装项目，基本实现园区锂电储能材料产业循环。南部区域合理规划焦炉煤气作为燃料和原料的比例，做好耗能项目的余热综合利用。
南部产业区东侧规划锂电池“正极材料一负极材料一电解液一电解质一动力/储能电池一回收”产业链拓展项目，规划预留“多晶硅一单晶硅一电池片一电池组件一光伏应用”产业链项目用地，预留氯碱及耗氯精细化工产业项目用地。
（4）空间结构
规划形成“双轴、五廊、多组团”的区域空间结构。
双轴：宣天路产业发展走廊、化工大道产业发展走廊。
五廊：依托规划范围内部生态廊道、防护绿带、河道、市政走廊、盘溪铁路
走廊，形成五条结构性生态廊道。
多组团：分别为多个产业组团、生产配套组团。
（5）给水工程规划
园区给水系统分为生活给水系统、工业给水系统、再生水给水系统。规划生活用水量为1390m3/d，工业新鲜水用水量为30270m3/d，最高日新鲜水用水量为31660m3/d，年用水量为1143万m3。生活及工业用水的水源采用花山水库，备用水源采用黑滩河水库。
生活给水厂为花山集镇生活给水厂，规划供水规模为4500m3/d。
工业给水沿用花山水库坝尾工业取水设施和已建2.5万m3的工业高位水池，满足规划期工业新鲜水用水量30270m3/d的需求。
化工园区分质供水，采用三套供水管网，一套生活、消防共用给水管网、一套工业给水管网和一套再生水给水管网。供水方式主要采用高位水池重力供给方式。
（6）污水工程规划
企业废水纳管率为100%，工业用水重复利用率不低于94%，规划污水量为40718m3，再生水可回用总量37814m3。
现状已建大为制氨污水处理厂，规模4.8万m3/d。在建花山化工园区南部污水处理厂，设计处理规模为1.8万m3/d，其中一期处理规模为0.6万m3/d，一期于2020年8月4日取得曲靖市生态环境局关于项目入河排污口设置的审核意见，于2022年7月13日取得曲靖市生态环境局关于项目环评批复，项目于2022年开始施工建设，目前已建成运行，于2025年12月29日首次申领排污许可证，2026年5月6日对排污许可证进行调整，排污许可证编号：91530328MA6K6YGA5Q003V。目前污水处理厂可以正常进水。
园区废水收集方式先分区集中收集后，再压力排入污水处理厂。各企业外排污水应满足污水处理厂排污许可纳管要求及行业的废水外排标准，通过压力管网排放。
（7）再生水工程规划
规划范围内再生水用水量为37814m3/d。
再生水水源：为云维污水处理厂和花山南部污水处理厂处理后的尾水。
再生水设施规划：规划结合花山南部污水处理厂配套再生水水厂。
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[bookmark: _Toc18335][bookmark: _Toc5050][bookmark: _Toc18487]项目位于曲靖高新技术产业开发区花山片区，属于环境空气功能2类区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2026）二级标准。
根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中“6.2 项目所在区域达标判定，优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论”，本次评价采用曲靖市生态环境局公开发布的质量公报。
根据《曲靖市2024年环境质量年报》，2024年曲靖市SO2、NO2、PM10、PM2.5浓度年均值，CO浓度年均值第95百分位数、O3最大浓度8小时平均第90百分位数均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2026）过渡阶段二级浓度限值要求，项目所在区域为环境空气质量达标区。
根据曲靖市沾益区人民政府网站上发布的曲靖市沾益区中心城区2024年环境空气质量简报，具体见表5.3-1，
表5.3-1沾益区2024年环境空气质量统计表  单位：CO mg/m3，其他 μg/m3
	序号
	PM2.5年均浓度
	PM10年平均浓度
	NO2年平均浓度
	SO2年平均浓度
	CO第95百分位数
	O3-8h第90百分位数

	统计值
	22
	34
	14
	13
	1.1
	136

	GB3095-2012二级标准
	35
	70
	40
	60
	4
	160

	GB3095-2026过渡阶段浓度限制二级标准
	30
	60
	40
	60
	4
	160


根据沾益中心城区自动站点2024年AQI日报，结合《环境空气质量标准》（GB3095-2026）过渡阶段二级标准、《环境空气质量评价技术规范》（HJ663-2026）、《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）的相关规定，对沾益区环境空气质量达标情况进行分析。
表5.3-2沾益区2024年空气质量监测数据统计
	污染物
	年评价指标
	现状浓度
μg/m3
	标准值μg/m3
	占标率%
	达标情况

	SO2
	年平均质量浓度
	13
	60
	21.49
	达标

	
	24h平均第98百分位数
	22
	150
	14.67
	达标

	NO2
	年平均质量浓度
	14
	40
	35.88
	达标

	
	24h平均第98百分位数
	27
	80
	33.75
	达标

	PM10
	年平均质量浓度
	34
	60
	56.94
	达标

	
	24h平均第95百分位数
	63
	120
	52.50
	达标

	PM2.5
	年平均质量浓度
	22
	30
	72.09
	达标

	
	24h平均第95百分位数
	40
	60
	66.67
	达标

	CO
	24h平均第95百分位数
	1.1（mg/m3）
	4（mg/m3）
	27.50
	达标

	O3
	日最大8小时滑动平均值的第90位百分数
	136
	160
	84.81
	达标


根据上表分析，沾益区六项基本污染物年评价指标均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2026）过渡阶段二级浓度限值要求，沾益区属于环境空气质量达标区。
（2）补充监测
本次评价委托云南长源检测技术有限公司于2026年7月12日~2026年7月18日开展了项目区环境空气现状监测。
①监测点：共设2个监测点位。1#监测点位于项目场地处，2#监测点位于项目东北面下风向十里铺村处，具体点位布置见附图13-1。
②监测项目：TSP、氮氧化物、五氧化二磷、砷、氟化物；
③监测频次：连续监测7天。TSP测日均值，氮氧化物、五氧化二磷测1小时平均值和日均值；砷测日均值，氟化物测1小时平均值和日均值。
日均值每天至少20小时采样时间，每小时至少45min采样时间；1小时平均值，每小时至少45min采样时间。
④监测分析方法：按照国家现行监测技术规范。
⑤监测结果
本项目环境空气质量补充监测结果见表5.3-3。
表5.3-3 环境空气现状监测结果统计表
	检测项目
	监测点位
	采样日期
	采样时间
	样品编号
	监测结果（μg/m3）

	砷
	A1项目场地
	2026.07.12-2026.07.13
	00:00-次日00:00
	2026070307-A085
	0.0032

	
	
	2026.07.13-2026.07.14
	00:18-次日00:18
	2026070307-A086
	0.0032

	
	
	2026.07.14-2026.07.15
	00:29-次日00:29
	2026070307-A087
	0.0034

	
	
	2026.07.15-2026.07.16
	00:42-次日00:42
	2026070307-A088
	0.0032

	
	
	2026.07.16-2026.07.17
	00:53-次日00:53
	2026070307-A089
	0.0033

	
	
	2026.07.17-2026.07.18
	01:05-次日01:05
	2026070307-A090
	0.0030

	
	
	2026.07.18-2026.07.19
	01:16-次日01:16
	2026070307-A091
	0.0034

	
	A2十里铺村
	2026.07.12-2026.07.13
	00:08-次日00:08
	2026070307-A092
	0.0032

	
	
	2026.07.13-2026.07.14
	00:20-次日00:20
	2026070307-A093
	0.0032

	
	
	2026.07.14-2026.07.15
	00:31-次日00:31
	2026070307-A094
	0.0033

	
	
	2026.07.15-2026.07.16
	00:43-次日00:43
	2026070307-A095
	0.0033

	
	
	2026.07.16-2026.07.17
	00:55-次日00:55
	2026070307-A096
	0.0032

	
	
	2026.07.17-2026.07.18
	01:07-次日01:07
	2026070307-A097
	0.0032

	
	
	2026.07.18-2026.07.19
	01:19-次日01:19
	2026070307-A098
	0.0033

	总悬浮颗粒物
	A1项目场地
	2026.07.12-2026.07.13
	00:00-次日00:00
	2026070307-A001
	125

	
	
	2026.07.13-2026.07.14
	00:18-次日00:18
	2026070307-A002
	120

	
	
	2026.07.14-2026.07.15
	00:29-次日00:29
	2026070307-A003
	108

	
	
	2026.07.15-2026.07.16
	00:42-次日00:42
	2026070307-A004
	111

	
	
	2026.07.16-2026.07.17
	00:53-次日00:53
	2026070307-A005
	98

	
	
	2026.07.17-2026.07.18
	01:05-次日01:05
	2026070307-A006
	107

	
	
	2026.07.18-2026.07.19
	01:16-次日01:16
	2026070307-A007
	119

	
	A2十里铺村
	2026.07.12-2026.07.13
	00:08-次日00:08
	2026070307-A008
	94

	
	
	2026.07.13-2026.07.14
	00:20-次日00:20
	2026070307-A009
	104

	
	
	2026.07.14-2026.07.15
	00:31-次日00:31
	2026070307-A010
	108

	
	
	2026.07.15-2026.07.16
	00:43-次日00:43
	2026070307-A011
	95

	
	
	2026.07.16-2026.07.17
	00:55-次日00:55
	2026070307-A012
	97

	
	
	2026.07.17-2026.07.18
	01:07-次日01:07
	2026070307-A013
	107

	
	
	2026.07.18-2026.07.19
	01:19-次日01:19
	2026070307-A014
	101

	氮氧化物
	A1项目场地
	2026.07.12-2026.07.13
	00:00-次日00:00
	2026070307-A015
	14

	
	
	2026.07.13-2026.07.14
	00:18-次日00:18
	2026070307-A016
	15

	
	
	2026.07.14-2026.07.15
	00:29-次日00:29
	2026070307-A017
	14

	
	
	2026.07.15-2026.07.16
	00:42-次日00:42
	2026070307-A018
	16

	
	
	2026.07.16-2026.07.17
	00:53-次日00:53
	2026070307-A019
	16

	
	
	2026.07.17-2026.07.18
	01:05-次日01:05
	2026070307-A020
	16

	
	
	2026.07.18-2026.07.19
	01:16-次日01:16
	2026070307-A021
	16

	
	A2十里铺村
	2026.07.12-2026.07.13
	00:08-次日00:08
	2026070307-A022
	14

	
	
	2026.07.13-2026.07.14
	00:20-次日00:20
	2026070307-A023
	15

	
	
	2026.07.14-2026.07.15
	00:31-次日00:31
	2026070307-A024
	15

	
	
	2026.07.15-2026.07.16
	00:43-次日00:43
	2026070307-A025
	16

	
	
	2026.07.16-2026.07.17
	00:55-次日00:55
	2026070307-A026
	16

	
	
	2026.07.17-2026.07.18
	01:07-次日01:07
	2026070307-A027
	16

	
	
	2026.07.18-2026.07.19
	01:19-次日01:19
	2026070307-A028
	15

	氟化物
	A1项目场地
	2026.07.12-2026.07.13
	00:00-次日00:00
	2026070307-A099
	2.34

	
	
	2026.07.13-2026.07.14
	00:18-次日00:18
	2026070307-A100
	2.85

	
	
	2026.07.14-2026.07.15
	00:29-次日00:29
	2026070307-A101
	2.65

	
	
	2026.07.15-2026.07.16
	00:42-次日00:42
	2026070307-A102
	2.18

	
	
	2026.07.16-2026.07.17
	00:53-次日00:53
	2026070307-A103
	2.09

	
	
	2026.07.17-2026.07.18
	01:05-次日01:05
	2026070307-A104
	2.52

	
	
	2026.07.18-2026.07.19
	01:16-次日01:16
	2026070307-A105
	2.95

	
	A2十里铺村
	2026.07.12-2026.07.13
	00:08-次日00:08
	2026070307-A106
	1.99

	
	
	2026.07.13-2026.07.14
	00:20-次日00:20
	2026070307-A107
	2.74

	
	
	2026.07.14-2026.07.15
	00:31-次日00:31
	2026070307-A108
	2.55

	
	
	2026.07.15-2026.07.16
	00:43-次日00:43
	2026070307-A109
	2.36

	
	
	2026.07.16-2026.07.17
	00:55-次日00:55
	2026070307-A110
	2.75

	
	
	2026.07.17-2026.07.18
	01:07-次日01:07
	2026070307-A111
	2.52

	
	
	2026.07.18-2026.07.19
	01:19-次日01:19
	2026070307-A112
	2.24

	氮氧化物
	A1项目场地
	2026.07.12
	02:00-03:00
	2026070307-A029
	14

	
	
	
	08:00-09:00
	2026070307-A030
	13

	
	
	
	14:00-15:00
	2026070307-A031
	14

	
	
	
	20:00-21:00
	2026070307-A032
	16

	
	
	2026.07.13
	02:00-03:00
	2026070307-A033
	12

	
	
	
	08:00-09:00
	2026070307-A034
	14

	
	
	
	14:00-15:00
	2026070307-A035
	14

	
	
	
	20:00-21:00
	2026070307-A036
	14

	
	
	2026.07.14
	02:00-03:00
	2026070307-A037
	13

	
	
	
	08:00-09:00
	2026070307-A038
	14

	
	
	
	14:00-15:00
	2026070307-A039
	16

	
	
	
	20:00-21:00
	2026070307-A040
	14

	
	
	2026.07.15
	02:00-03:00
	2026070307-A041
	14

	
	
	
	08:00-09:00
	2026070307-A042
	13

	
	
	
	14:00-15:00
	2026070307-A043
	15

	
	
	
	20:00-21:00
	2026070307-A044
	16

	
	
	2026.07.16
	02:00-03:00
	2026070307-A045
	15

	
	
	
	08:00-09:00
	2026070307-A046
	14

	
	
	
	14:00-15:00
	2026070307-A047
	15

	
	
	
	20:00-21:00
	2026070307-A048
	13

	
	
	2026.07.17
	02:00-03:00
	2026070307-A049
	14

	
	
	
	08:00-09:00
	2026070307-A050
	15

	
	
	
	14:00-15:00
	2026070307-A051
	15

	
	
	
	20:00-21:00
	2026070307-A052
	15

	
	
	2026.07.18
	02:00-03:00
	2026070307-A053
	15

	
	
	
	08:00-09:00
	2026070307-A054
	15

	
	
	
	14:00-15:00
	2026070307-A055
	15

	
	
	
	20:00-21:00
	2026070307-A056
	14

	氮氧化物
	A2十里铺村
	2026.07.12
	02:00-03:00
	2026070307-A057
	15

	
	
	
	08:00-09:00
	2026070307-A058
	12

	
	
	
	14:00-15:00
	2026070307-A059
	14

	
	
	
	20:00-21:00
	2026070307-A060
	14

	
	
	2026.07.13
	02:00-03:00
	2026070307-A061
	14

	
	
	
	08:00-09:00
	2026070307-A062
	15

	
	
	
	14:00-15:00
	2026070307-A063
	12

	
	
	
	20:00-21:00
	2026070307-A064
	16

	
	
	2026.07.14
	02:00-03:00
	2026070307-A065
	14

	
	
	
	08:00-09:00
	2026070307-A066
	14

	
	
	
	14:00-15:00
	2026070307-A067
	13

	
	
	
	20:00-21:00
	2026070307-A068
	15

	
	
	2026.07.15
	02:00-03:00
	2026070307-A069
	16

	
	
	
	08:00-09:00
	2026070307-A070
	14

	
	
	
	14:00-15:00
	2026070307-A071
	15

	
	
	
	20:00-21:00
	2026070307-A072
	15

	
	
	2026.07.16
	02:00-03:00
	2026070307-A073
	13

	
	
	
	08:00-09:00
	2026070307-A074
	14

	
	
	
	14:00-15:00
	2026070307-A075
	16

	
	
	
	20:00-21:00
	2026070307-A076
	15

	
	
	2026.07.17
	02:00-03:00
	2026070307-A077
	15

	
	
	
	08:00-09:00
	2026070307-A078
	12

	
	
	
	14:00-15:00
	2026070307-A079
	14

	
	
	
	20:00-21:00
	2026070307-A080
	14

	
	
	2026.07.18
	02:00-03:00
	2026070307-A081
	16

	
	
	
	08:00-09:00
	2026070307-A082
	14

	
	
	
	14:00-15:00
	2026070307-A083
	15

	
	
	
	20:00-21:00
	2026070307-A084
	15

	氟化物
	A1项目场地
	2026.07.12
	02:00-03:00
	2026070307-A113
	2.4

	
	
	
	08:00-09:00
	2026070307-A114
	2.8

	
	
	
	14:00-15:00
	2026070307-A115
	2.2

	
	
	
	20:00-21:00
	2026070307-A116
	2.6

	
	
	2026.07.13
	02:00-03:00
	2026070307-A117
	2.9

	
	
	
	08:00-09:00
	2026070307-A118
	4.0

	
	
	
	14:00-15:00
	2026070307-A119
	3.4

	
	
	
	20:00-21:00
	2026070307-A120
	4.6

	
	
	2026.07.14
	02:00-03:00
	2026070307-A121
	4.4

	
	
	
	08:00-09:00
	2026070307-A122
	2.5

	
	
	
	14:00-15:00
	2026070307-A123
	3.1

	
	
	
	20:00-21:00
	2026070307-A124
	4.0

	
	
	2026.07.15
	02:00-03:00
	2026070307-A125
	3.4

	
	
	
	08:00-09:00
	2026070307-A126
	4.5

	
	
	
	14:00-15:00
	2026070307-A127
	3.8

	
	
	
	20:00-21:00
	2026070307-A128
	2.7

	
	
	2026.07.16
	02:00-03:00
	2026070307-A129
	3.1

	
	
	
	08:00-09:00
	2026070307-A130
	4.0

	
	
	
	14:00-15:00
	2026070307-A131
	2.8

	
	
	
	20:00-21:00
	2026070307-A132
	4.1

	
	
	2026.07.17
	02:00-03:00
	2026070307-A133
	3.4

	
	
	
	08:00-09:00
	2026070307-A134
	2.8

	
	
	
	14:00-15:00
	2026070307-A135
	3.2

	
	
	
	20:00-21:00
	2026070307-A136
	4.3

	
	
	2026.07.18
	02:00-03:00
	2026070307-A137
	3.3

	
	
	
	08:00-09:00
	2026070307-A138
	4.5

	
	
	
	14:00-15:00
	2026070307-A139
	3.6

	
	
	
	20:00-21:00
	2026070307-A140
	4.1

	氟化物
	A2十里铺村
	2026.07.12
	02:00-03:00
	2026070307-A141
	3.2

	
	
	
	08:00-09:00
	2026070307-A142
	3.8

	
	
	
	14:00-15:00
	2026070307-A143
	2.5

	
	
	
	20:00-21:00
	2026070307-A144
	3.0

	
	
	2026.07.13
	02:00-03:00
	2026070307-A145
	3.3

	
	
	
	08:00-09:00
	2026070307-A146
	4.0

	
	
	
	14:00-15:00
	2026070307-A147
	3.7

	
	
	
	20:00-21:00
	2026070307-A148
	4.8

	
	
	2026.07.14
	02:00-03:00
	2026070307-A149
	3.6

	
	
	
	08:00-09:00
	2026070307-A150
	5.3

	
	
	
	14:00-15:00
	2026070307-A151
	4.3

	
	
	
	20:00-21:00
	2026070307-A152
	5.0

	
	
	2026.07.15
	02:00-03:00
	2026070307-A153
	3.5

	
	
	
	08:00-09:00
	2026070307-A154
	3.0

	
	
	
	14:00-15:00
	2026070307-A155
	2.8

	
	
	
	20:00-21:00
	2026070307-A156
	2.4

	
	
	2026.07.16
	02:00-03:00
	2026070307-A157
	3.2

	
	
	
	08:00-09:00
	2026070307-A158
	5.1

	
	
	
	14:00-15:00
	2026070307-A159
	4.5

	
	
	
	20:00-21:00
	2026070307-A160
	3.8

	
	
	2026.07.17
	02:00-03:00
	2026070307-A161
	3.8

	
	
	
	08:00-09:00
	2026070307-A162
	4.5

	
	
	
	14:00-15:00
	2026070307-A163
	5.6

	
	
	
	20:00-21:00
	2026070307-A164
	3.6

	
	
	2026.07.18
	02:00-03:00
	2026070307-A165
	4.2

	
	
	
	08:00-09:00
	2026070307-A166
	3.3

	
	
	
	14:00-15:00
	2026070307-A167
	4.1

	
	
	
	20:00-21:00
	2026070307-A168
	3.1

	五氧化二磷
	A1项目场地
	2026.07.12
	01:00-01:50
	2026070307-A169
	0.23

	
	
	
	02:00-02:50
	2026070307-A170
	0.27

	
	
	
	03:00-03:50
	2026070307-A171
	0.31

	
	
	
	04:00-04:50
	2026070307-A172
	0.35

	
	
	
	05:00-05:50
	2026070307-A173
	0.39

	
	
	
	06:00-06:50
	2026070307-A174
	0.40

	
	
	
	07:00-07:50
	2026070307-A175
	0.25

	
	
	
	08:00-08:50
	2026070307-A176
	0.29

	
	
	
	09:00-09:50
	2026070307-A177
	0.33

	
	
	
	10:00-10:50
	2026070307-A178
	0.37

	
	
	
	11:00-11:50
	2026070307-A179
	0.41

	
	
	
	12:00-12:50
	2026070307-A180
	0.45

	
	
	
	13:00-13:50
	2026070307-A181
	0.29

	
	
	
	14:00-14:50
	2026070307-A182
	0.38

	
	
	
	15:00-15:50
	2026070307-A183
	0.34

	
	
	
	16:00-16:50
	2026070307-A184
	0.42

	
	
	
	17:00-17:50
	2026070307-A185
	0.27

	
	
	
	18:00-18:50
	2026070307-A186
	0.36

	
	
	
	19:00-19:50
	2026070307-A187
	0.31

	
	
	
	20:00-20:50
	2026070307-A188
	0.43

	
	
	
	日平均值
	0.34

	
	
	2026.07.13
	01:00-01:50
	2026070307-A189
	0.45

	
	
	
	02:00-02:50
	2026070307-A190
	0.49

	
	
	
	03:00-03:50
	2026070307-A191
	0.41

	
	
	
	04:00-04:50
	2026070307-A192
	0.37

	
	
	
	05:00-05:50
	2026070307-A193
	0.33

	
	
	
	06:00-06:50
	2026070307-A194
	0.27

	
	
	
	07:00-07:50
	2026070307-A195
	0.23

	
	
	
	08:00-08:50
	2026070307-A196
	0.33

	
	
	
	09:00-09:50
	2026070307-A197
	0.39

	
	
	
	10:00-10:50
	2026070307-A198
	0.35

	
	
	
	11:00-11:50
	2026070307-A199
	0.25

	
	
	
	12:00-12:50
	2026070307-A200
	0.31

	
	
	
	13:00-13:50
	2026070307-A201
	0.48

	
	
	
	14:00-14:50
	2026070307-A202
	0.30

	
	
	
	15:00-15:50
	2026070307-A203
	0.24

	
	
	
	16:00-16:50
	2026070307-A204
	0.34

	
	
	
	17:00-17:50
	2026070307-A205
	0.40

	
	
	
	18:00-18:50
	2026070307-A206
	0.32

	
	
	
	19:00-19:50
	2026070307-A207
	0.36

	
	
	
	20:00-20:50
	2026070307-A208
	0.28

	
	
	
	日平均值
	0.34

	
	
	2026.07.14
	01:00-01:50
	2026070307-A209
	0.37

	
	
	
	02:00-02:50
	2026070307-A210
	0.41

	
	
	
	03:00-03:50
	2026070307-A211
	0.33

	
	
	
	04:00-04:50
	2026070307-A212
	0.27

	
	
	
	05:00-05:50
	2026070307-A213
	0.46

	
	
	
	06:00-06:50
	2026070307-A214
	0.41

	
	
	
	07:00-07:50
	2026070307-A215
	0.33

	
	
	
	08:00-08:50
	2026070307-A216
	0.31

	
	
	
	09:00-09:50
	2026070307-A217
	0.35

	
	
	
	10:00-10:50
	2026070307-A218
	0.45

	
	
	
	11:00-11:50
	2026070307-A219
	0.23

	
	
	
	12:00-12:50
	2026070307-A220
	0.33

	
	
	
	13:00-13:50
	2026070307-A221
	0.30

	
	
	
	14:00-14:50
	2026070307-A222
	0.44

	
	
	
	15:00-15:50
	2026070307-A223
	0.40

	
	
	
	16:00-16:50
	2026070307-A224
	0.32

	
	
	
	17:00-17:50
	2026070307-A225
	0.44

	
	
	
	18:00-18:50
	2026070307-A226
	0.30

	
	
	
	19:00-19:50
	2026070307-A227
	0.24

	
	
	
	20:00-20:50
	2026070307-A228
	0.36

	
	
	
	日平均值
	0.35

	
	
	2026.07.15
	01:00-01:50
	2026070307-A229
	0.33

	
	
	
	02:00-02:50
	2026070307-A230
	0.25

	
	
	
	03:00-03:50
	2026070307-A231
	0.37

	
	
	
	04:00-04:50
	2026070307-A232
	0.41

	
	
	
	05:00-05:50
	2026070307-A233
	0.23

	
	
	
	06:00-06:50
	2026070307-A234
	0.39

	
	
	
	07:00-07:50
	2026070307-A235
	0.33

	
	
	
	08:00-08:50
	2026070307-A236
	0.45

	
	
	
	09:00-09:50
	2026070307-A237
	0.27

	
	
	
	10:00-10:50
	2026070307-A238
	0.39

	
	
	
	11:00-11:50
	2026070307-A239
	0.47

	
	
	
	12:00-12:50
	2026070307-A240
	0.23

	
	
	
	13:00-13:50
	2026070307-A241
	0.32

	
	
	
	14:00-14:50
	2026070307-A242
	0.42

	
	
	
	15:00-15:50
	2026070307-A243
	0.46

	
	
	
	16:00-16:50
	2026070307-A244
	0.30

	
	
	
	17:00-17:50
	2026070307-A245
	0.42

	
	
	
	18:00-18:50
	2026070307-A246
	0.36

	
	
	
	19:00-19:50
	2026070307-A247
	0.32

	
	
	
	20:00-20:50
	2026070307-A248
	0.40

	
	
	
	日平均值
	0.36

	
	
	2026.07.16
	01:00-01:50
	2026070307-A249
	0.35

	
	
	
	02:00-02:50
	2026070307-A250
	0.29

	
	
	
	03:00-03:50
	2026070307-A251
	0.45

	
	
	
	04:00-04:50
	2026070307-A252
	0.41

	
	
	
	05:00-05:50
	2026070307-A253
	0.31

	
	
	
	06:00-06:50
	2026070307-A254
	0.27

	
	
	
	07:00-07:50
	2026070307-A255
	0.23

	
	
	
	08:00-08:50
	2026070307-A256
	0.41

	
	
	
	09:00-09:50
	2026070307-A257
	0.35

	
	
	
	10:00-10:50
	2026070307-A258
	0.43

	
	
	
	11:00-11:50
	2026070307-A259
	0.38

	
	
	
	12:00-12:50
	2026070307-A260
	0.34

	
	
	
	13:00-13:50
	2026070307-A261
	0.28

	
	
	
	14:00-14:50
	2026070307-A262
	0.46

	
	
	
	15:00-15:50
	2026070307-A263
	0.42

	
	
	
	16:00-16:50
	2026070307-A264
	0.36

	
	
	
	17:00-17:50
	2026070307-A265
	0.32

	
	
	
	18:00-18:50
	2026070307-A266
	0.28

	
	
	
	19:00-19:50
	2026070307-A267
	0.40

	
	
	
	20:00-20:50
	2026070307-A268
	0.34

	
	
	
	日平均值
	0.35

	
	
	2026.07.17
	01:00-01:50
	2026070307-A269
	0.33

	
	
	
	02:00-02:50
	2026070307-A270
	0.25

	
	
	
	03:00-03:50
	2026070307-A271
	0.23

	
	
	
	04:00-04:50
	2026070307-A272
	0.29

	
	
	
	05:00-05:50
	2026070307-A273
	0.33

	
	
	
	06:00-06:50
	2026070307-A274
	0.45

	
	
	
	07:00-07:50
	2026070307-A275
	0.39

	
	
	
	08:00-08:50
	2026070307-A276
	0.35

	
	
	
	09:00-09:50
	2026070307-A277
	0.31

	
	
	
	10:00-10:50
	2026070307-A278
	0.45

	
	
	
	11:00-11:50
	2026070307-A279
	0.23

	
	
	
	12:00-12:50
	2026070307-A280
	0.31

	
	
	
	13:00-13:50
	2026070307-A281
	0.25

	
	
	
	14:00-14:50
	2026070307-A282
	0.38

	
	
	
	15:00-15:50
	2026070307-A283
	0.44

	
	
	
	16:00-16:50
	2026070307-A284
	0.49

	
	
	
	17:00-17:50
	2026070307-A285
	0.40

	
	
	
	18:00-18:50
	2026070307-A286
	0.36

	
	
	
	19:00-19:50
	2026070307-A287
	0.26

	
	
	
	20:00-20:50
	2026070307-A288
	0.40

	
	
	
	日平均值
	0.34

	
	
	2026.07.18
	01:00-01:50
	2026070307-A289
	0.25

	
	
	
	02:00-02:50
	2026070307-A290
	0.35

	
	
	
	03:00-03:50
	2026070307-A291
	0.47

	
	
	
	04:00-04:50
	2026070307-A292
	0.23

	
	
	
	05:00-05:50
	2026070307-A293
	0.29

	
	
	
	06:00-06:50
	2026070307-A294
	0.39

	
	
	
	07:00-07:50
	2026070307-A295
	0.33

	
	
	
	08:00-08:50
	2026070307-A296
	0.25

	
	
	
	09:00-09:50
	2026070307-A297
	0.23

	
	
	
	10:00-10:50
	2026070307-A298
	0.45

	
	
	
	11:00-11:50
	2026070307-A299
	0.39

	
	
	
	12:00-12:50
	2026070307-A300
	0.35

	
	
	
	13:00-13:50
	2026070307-A301
	0.27

	
	
	
	14:00-14:50
	2026070307-A302
	0.25

	
	
	
	15:00-15:50
	2026070307-A303
	0.38

	
	
	
	16:00-16:50
	2026070307-A304
	0.34

	
	
	
	17:00-17:50
	2026070307-A305
	0.42

	
	
	
	18:00-18:50
	2026070307-A306
	0.28

	
	
	
	19:00-19:50
	2026070307-A307
	0.36

	
	
	
	20:00-20:50
	2026070307-A308
	0.40

	
	
	
	日平均值
	0.33

	
	A2十里铺村
	2026.07.12
	01:00-01:50
	2026070307-A309
	0.53

	
	
	
	02:00-02:50
	2026070307-A310
	0.43

	
	
	
	03:00-03:50
	2026070307-A311
	0.39

	
	
	
	04:00-04:50
	2026070307-A312
	0.56

	
	
	
	05:00-05:50
	2026070307-A313
	0.60

	
	
	
	06:00-06:50
	2026070307-A314
	0.48

	
	
	
	07:00-07:50
	2026070307-A315
	0.42

	
	
	
	08:00-08:50
	2026070307-A316
	0.46

	
	
	
	09:00-09:50
	2026070307-A317
	0.56

	
	
	
	10:00-10:50
	2026070307-A318
	0.55

	
	
	
	11:00-11:50
	2026070307-A319
	0.51

	
	
	
	12:00-12:50
	2026070307-A320
	0.59

	
	
	
	13:00-13:50
	2026070307-A321
	0.52

	
	
	
	14:00-14:50
	2026070307-A322
	0.58

	
	
	
	15:00-15:50
	2026070307-A323
	0.42

	
	
	
	16:00-16:50
	2026070307-A324
	0.54

	
	
	
	17:00-17:50
	2026070307-A325
	0.48

	
	
	
	18:00-18:50
	2026070307-A326
	0.44

	
	
	
	19:00-19:50
	2026070307-A327
	0.38

	
	
	
	20:00-20:50
	2026070307-A328
	0.35

	
	
	
	日平均值
	0.49

	
	
	2026.07.13
	01:00-01:50
	2026070307-A329
	0.43

	
	
	
	02:00-02:50
	2026070307-A330
	0.49

	
	
	
	03:00-03:50
	2026070307-A331
	0.54

	
	
	
	04:00-04:50
	2026070307-A332
	0.37

	
	
	
	05:00-05:50
	2026070307-A333
	0.40

	
	
	
	06:00-06:50
	2026070307-A334
	0.44

	
	
	
	07:00-07:50
	2026070307-A335
	0.48

	
	
	
	08:00-08:50
	2026070307-A336
	0.53

	
	
	
	09:00-09:50
	2026070307-A337
	0.57

	
	
	
	10:00-10:50
	2026070307-A338
	0.61

	
	
	
	11:00-11:50
	2026070307-A339
	0.55

	
	
	
	12:00-12:50
	2026070307-A340
	0.51

	
	
	
	13:00-13:50
	2026070307-A341
	0.48

	
	
	
	14:00-14:50
	2026070307-A342
	0.44

	
	
	
	15:00-15:50
	2026070307-A343
	0.40

	
	
	
	16:00-16:50
	2026070307-A344
	0.61

	
	
	
	17:00-17:50
	2026070307-A345
	0.38

	
	
	
	18:00-18:50
	2026070307-A346
	0.46

	
	
	
	19:00-19:50
	2026070307-A347
	0.34

	
	
	
	20:00-20:50
	2026070307-A348
	0.58

	
	
	
	日平均值
	0.48

	
	
	2026.07.14
	01:00-01:50
	2026070307-A349
	0.59

	
	
	
	02:00-02:50
	2026070307-A350
	0.55

	
	
	
	03:00-03:50
	2026070307-A351
	0.51

	
	
	
	04:00-04:50
	2026070307-A352
	0.47

	
	
	
	05:00-05:50
	2026070307-A353
	0.42

	
	
	
	06:00-06:50
	2026070307-A354
	0.39

	
	
	
	07:00-07:50
	2026070307-A355
	0.35

	
	
	
	08:00-08:50
	2026070307-A356
	0.31

	
	
	
	09:00-09:50
	2026070307-A357
	0.37

	
	
	
	10:00-10:50
	2026070307-A358
	0.41

	
	
	
	11:00-11:50
	2026070307-A359
	0.45

	
	
	
	12:00-12:50
	2026070307-A360
	0.50

	
	
	
	13:00-13:50
	2026070307-A361
	0.54

	
	
	
	14:00-14:50
	2026070307-A362
	0.48

	
	
	
	15:00-15:50
	2026070307-A363
	0.44

	
	
	
	16:00-16:50
	2026070307-A364
	0.40

	
	
	
	17:00-17:50
	2026070307-A365
	0.36

	
	
	
	18:00-18:50
	2026070307-A366
	0.44

	
	
	
	19:00-19:50
	2026070307-A367
	0.32

	
	
	
	20:00-20:50
	2026070307-A368
	0.38

	
	
	
	日平均值
	0.43

	
	
	2026.07.15
	01:00-01:50
	2026070307-A369
	0.59

	
	
	
	02:00-02:50
	2026070307-A370
	0.51

	
	
	
	03:00-03:50
	2026070307-A371
	0.45

	
	
	
	04:00-04:50
	2026070307-A372
	0.57

	
	
	
	05:00-05:50
	2026070307-A373
	0.47

	
	
	
	06:00-06:50
	2026070307-A374
	0.41

	
	
	
	07:00-07:50
	2026070307-A375
	0.45

	
	
	
	08:00-08:50
	2026070307-A376
	0.49

	
	
	
	09:00-09:50
	2026070307-A377
	0.53

	
	
	
	10:00-10:50
	2026070307-A378
	0.57

	
	
	
	11:00-11:50
	2026070307-A379
	0.52

	
	
	
	12:00-12:50
	2026070307-A380
	0.56

	
	
	
	13:00-13:50
	2026070307-A381
	0.44

	
	
	
	14:00-14:50
	2026070307-A382
	0.48

	
	
	
	15:00-15:50
	2026070307-A383
	0.40

	
	
	
	16:00-16:50
	2026070307-A384
	0.36

	
	
	
	17:00-17:50
	2026070307-A385
	0.32

	
	
	
	18:00-18:50
	2026070307-A386
	0.46

	
	
	
	19:00-19:50
	2026070307-A387
	0.42

	
	
	
	20:00-20:50
	2026070307-A388
	0.54

	
	
	
	日平均值
	0.48

	
	
	2026.07.16
	01:00-01:50
	2026070307-A389
	0.33

	
	
	
	02:00-02:50
	2026070307-A390
	0.39

	
	
	
	03:00-03:50
	2026070307-A391
	0.51

	
	
	
	04:00-04:50
	2026070307-A392
	0.59

	
	
	
	05:00-05:50
	2026070307-A393
	0.45

	
	
	
	06:00-06:50
	2026070307-A394
	0.39

	
	
	
	07:00-07:50
	2026070307-A395
	0.35

	
	
	
	08:00-08:50
	2026070307-A396
	0.31

	
	
	
	09:00-09:50
	2026070307-A397
	0.37

	
	
	
	10:00-10:50
	2026070307-A398
	0.43

	
	
	
	11:00-11:50
	2026070307-A399
	0.33

	
	
	
	12:00-12:50
	2026070307-A400
	0.48

	
	
	
	13:00-13:50
	2026070307-A401
	0.54

	
	
	
	14:00-14:50
	2026070307-A402
	0.46

	
	
	
	15:00-15:50
	2026070307-A403
	0.42

	
	
	
	16:00-16:50
	2026070307-A404
	0.38

	
	
	
	17:00-17:50
	2026070307-A405
	0.34

	
	
	
	18:00-18:50
	2026070307-A406
	0.30

	
	
	
	19:00-19:50
	2026070307-A407
	0.44

	
	
	
	20:00-20:50
	2026070307-A408
	0.52

	
	
	
	日平均值
	0.42

	
	
	2026.07.17
	01:00-01:50
	2026070307-A409
	0.53

	
	
	
	02:00-02:50
	2026070307-A410
	0.57

	
	
	
	03:00-03:50
	2026070307-A411
	0.45

	
	
	
	04:00-04:50
	2026070307-A412
	0.37

	
	
	
	05:00-05:50
	2026070307-A413
	0.33

	
	
	
	06:00-06:50
	2026070307-A414
	0.39

	
	
	
	07:00-07:50
	2026070307-A415
	0.45

	
	
	
	08:00-08:50
	2026070307-A416
	0.41

	
	
	
	09:00-09:50
	2026070307-A417
	0.37

	
	
	
	10:00-10:50
	2026070307-A418
	0.33

	
	
	
	11:00-11:50
	2026070307-A419
	0.43

	
	
	
	12:00-12:50
	2026070307-A420
	0.48

	
	
	
	13:00-13:50
	2026070307-A421
	0.52

	
	
	
	14:00-14:50
	2026070307-A422
	0.40

	
	
	
	15:00-15:50
	2026070307-A423
	0.36

	
	
	
	16:00-16:50
	2026070307-A424
	0.32

	
	
	
	17:00-17:50
	2026070307-A425
	0.44

	
	
	
	18:00-18:50
	2026070307-A426
	0.38

	
	
	
	19:00-19:50
	2026070307-A427
	0.32

	
	
	
	20:00-20:50
	2026070307-A428
	0.40

	
	
	
	日平均值
	0.41

	
	
	2026.07.18
	01:00-01:50
	2026070307-A429
	0.39

	
	
	
	02:00-02:50
	2026070307-A430
	0.49

	
	
	
	03:00-03:50
	2026070307-A431
	0.31

	
	
	
	04:00-04:50
	2026070307-A432
	0.47

	
	
	
	05:00-05:50
	2026070307-A433
	0.35

	
	
	
	06:00-06:50
	2026070307-A434
	0.43

	
	
	
	07:00-07:50
	2026070307-A435
	0.39

	
	
	
	08:00-08:50
	2026070307-A436
	0.49

	
	
	
	09:00-09:50
	2026070307-A437
	0.45

	
	
	
	10:00-10:50
	2026070307-A438
	0.41

	
	
	
	11:00-11:50
	2026070307-A439
	0.53

	
	
	
	12:00-12:50
	2026070307-A440
	0.35

	
	
	
	13:00-13:50
	2026070307-A441
	0.37

	
	
	
	14:00-14:50
	2026070307-A442
	0.34

	
	
	
	15:00-15:50
	2026070307-A443
	0.46

	
	
	
	16:00-16:50
	2026070307-A444
	0.50

	
	
	
	17:00-17:50
	2026070307-A445
	0.40

	
	
	
	18:00-18:50
	2026070307-A446
	0.44

	
	
	
	19:00-19:50
	2026070307-A447
	0.54

	
	
	
	20:00-20:50
	2026070307-A448
	0.46

	
	
	
	日平均值
	0.43


⑥现状评价
A.评价方法
现状评价采用单项质量指数法进行评价，其计算公式如下：
[image: ]
其中：
i—为某一种污染物；
P一为i种污染物的最大浓度占标率（%）；
C₁—i种污染物的实测最大浓度值（mg/m3）；
Co—i种污染物的环境空气质量标准值（mg/m³）。
其中Pi<1.0时，表示该污染物不超标，满足其评价标准要求；而P≥1.0时，则表明该污染物超标。
B.执行标准
TSP、NOx、氟化物执行《环境空气质量标准》（GB3095-2026）二级标准限值要求，五氧化二磷执行《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）附录D其他污染物空气质量浓度参考限值。
C.评价结果
根据评价公式计算，对现状监测数据进行了达标统计，结果见表5.3-4。
表5.3-4 环境空气质量现状评价结果
	监测点位
	监测项目
	监测时段
	最大浓度
(μg/m³)
	评价标准
(μg/m³)
	最大浓度占 标率（%）
	超标率
(%)
	达标
判定

	A1项目场地
	TSP
	日均值
	125
	300
	41.7
	0
	达标

	
	NOx
	小时值
	16
	250
	6.4
	0
	达标

	
	
	日均值
	16
	100
	0.16
	0
	达标

	
	砷
	日均值
	0.0034
	3
	0.11
	0
	达标

	
	氟化物
	小时值
	4.6
	20
	23.0
	0
	达标

	
	
	日均值
	2.85
	7
	40.7
	0
	达标

	
	五氧化二磷
	小时值
	0.49
	150
	0.33
	0
	达标

	
	
	日均值
	0.36
	50
	0.72
	0
	达标

	A2十里铺村
	TSP
	日均值
	108
	300
	0.36
	0
	达标

	
	NOx
	小时值
	16
	250
	6.4
	0
	达标

	
	
	日均值
	16
	100
	0.16
	0
	达标

	
	砷
	日均值
	0.0033
	3
	0.11
	0
	达标

	
	氟化物
	小时值
	5.3
	20
	26.5
	0
	达标

	
	
	日均值
	2.75
	7
	39.3
	0
	达标

	
	五氧化二磷
	小时值
	0.59
	150
	0.39
	0
	达标

	
	
	日均值
	0.43
	50
	0.86
	0
	达标


根据表5.3-5评价结果表明：各监测点TSP、氮氧化物、氟化物满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）二级标准限值要求；五氧化二磷满足《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018）附录D其他污染物空气质量浓度参考限值要求，砷满足《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）要求。
[bookmark: _Toc6701][bookmark: _Toc20669][bookmark: _Toc1019][bookmark: _Toc32331][bookmark: _Toc10779][bookmark: _Toc26653][bookmark: _Toc26802][bookmark: _Toc31547][bookmark: _Toc23913]5.3.2地表水环境质量现状调查与评价
（1）区域水环境质量
项目周围主要地表水体为南盘江，项目区域水系图见附图3。根据《云南省水功能区划（2014年版）》，南盘江“南盘江陈方桥-沾益天生坝电站”长度21.9km，水质代表断面天生坝电站，水质功能为农灌、工业、渔业，2020年水质目标为Ⅲ类，2030年水质目标为Ⅲ类，故执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。
地表水环境质量现状引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，所在流域控制单元内国家、地方控制断面监测数据，生态环境主管部门发布的水环境质量数据或地表水达标情况的结论。根据曲靖市地表水环境功能区划及“十四五”国控、省控、市控监测断面分布图，距离项目最近的水质监控断面为：天生坝（省控）。
根据云南省生态环境厅驻曲靖市生态环境监测站在曲靖市生态环境局官网发布的2024年1-12月份地表水环境质量，天生坝（省控）断面水质统计表见表5.3-5。
表5.3-5  2024年天生坝（国控）地表水环境质量现状统计表
	项目
	2024年1-12月

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	现状水质
	Ⅱ
	Ⅱ
	Ⅲ
	Ⅱ
	Ⅱ
	Ⅱ
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅱ
	Ⅱ
	Ⅲ
	Ⅱ

	标准
	Ⅲ

	达标判定
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标


根据云南省生态环境厅驻曲靖市生态环境监测站发布的《2024年1月-12月份地表水环境质量》，天生坝监测断面所监测的因子均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准的要求。项目所在区域地表水可达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求。
（2）引用监测
本次环评引用了2024年7月9日—7月11日云南长源检测技术有限公司对W1南盘江东干渠汇入口上游100m，W2南盘江东干渠汇入口下游500m，W3南盘江东干渠汇入口下游1500m处进行了现状监测（检测报告编号：2024070501）。
1）监测因子：pH、DO、SS、CODcr、BOD5、NH3-N、TN、TP、硝酸盐氮、氟化物、铜、氯化物、二氯甲烷、石油类等进行了监测。
2）监测点位：共设3个监测点位，W1南盘江东干渠汇入口上游100m，W2南盘江东干渠汇入口下游500m，W3南盘江东干渠汇入口下游1500m处。引用监测报告监测布点图见附图13-2。
表5.3-6 项目地表水引用监测点位与项目的位置关系
	监测点位
	与项目位置关系
	与项目距离

	W1南盘江东干渠汇入口（九龙山）上游100m处
	项目下游
	西南侧5280m处

	W2南盘江东干渠汇入口（九龙山）下游500m处
	项目下游
	西南侧5750m处

	W3南盘江东干渠汇入口（九龙山）下游1500m处
	项目下游
	西南侧6620m处


3）监测频率：2024年7月9日—7月11日，连续采样3天，每天采样1次。
4）评价标准：《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）的Ⅲ类水质标准。
5）评价方法：
a.一般性水质因子（随着浓度增加而水质变差的水质因子）的指数计算公式：


式中：
Sij――评价因子i的水质指数，大于1表明该水质因子超标；
Cij――污染物浓度实测值，mg/L；
Csj――污染物相应的标准，mg/L。
b.pH值的指数计算公式：

       pHj≤7.0

       pHj>7.0
式中：
SpH,j出，—pH值的指数，大于1表明该水质因子超标：
pHh—pH值实测统计代表值：
pHsd—评价标准中pH值的下限值；
pHsu——评价标准中pH值的上限值。
c.DO的标准指数为：

SDO，j=    DOj＞DOf

SDO，j=    DOj≤DOf
式中：
SDO，j——DO的标准指数；
DOf  ——某水温、气压条件下的饱和溶解氧浓度（mg/L），计算公式常采用：
DOf =468/（31.6+T），T为水温，℃；
DOj——溶解氧实测值，（mg/L）
DOs ——溶解氧的评价标准限值，（mg/L）
水质参数＞1，表明该点水质参数超过了规定的水质标准，反之，则达到评价标准。
6）地表水水质监测结果和评价结果如下：
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表5.3-7 地表水环境质量现状
	采样地点
	监测日期
	监测项目（注：pH无量纲，其余单位均为：mg/L）

	
	
	pH
	SS
	CODcr
	BOD5
	DO
	TP
	NH3-N
	TN
	石油类
	氯化物
	硝酸盐氮
	氟化物
	铜
	二氯甲烷

	W1南盘江东干渠汇入口上游100m处
	2024.7.9
	7.4
	12
	12
	2.4
	7.3
	0.08
	0.093
	4.65
	0.01
	45
	2.03
	0.32
	0.001L
	0.0005L

	
	2024.7.10
	7.2
	10
	12
	2.4
	7.2
	0.07
	0.112
	4.99
	0.02
	42
	1.99
	0.33
	0.001L
	0.0005L

	
	2024.7.11
	7.4
	14
	13
	2.2
	7.3
	0.08
	0.106
	4.79
	0.02
	44
	2.06
	0.35
	0.001L
	0.0005L

	最大值
	7.4
	14
	13
	2.4
	7.2（最小值）
	0.08
	0.112
	4.99
	0.02
	45
	2.06
	0.35
	0.001L
	0.0005L

	标准
	6⁓9
	——
	20
	4
	5
	0.2
	1.0
	——
	0.05
	250
	10
	1.0
	1
	0.02

	最大标准指数
	0.2
	——
	0.65
	0.6
	0.69
	0.4
	0.112
	——
	0.4
	0.18
	0.21
	0.35
	——
	——

	达标情况
	达标
	——
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	——
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标

	采样地点
	监测日期
	pH
	SS
	CODcr
	BOD5
	DO
	TP
	NH3-N
	TN
	石油类
	氯化物
	硝酸盐氮
	氟化物
	铜
	二氯甲烷

	W2南盘江东干渠汇入口下游500m处
	2024.7.9
	7.0
	19
	11
	2.0
	7.1
	0.09
	0.074
	5.66
	0.01
	51
	2.32
	0.42
	0.001L
	0.0005L

	
	2024.7.10
	7.2
	18
	10
	2.1
	7.0
	0.08
	0.080
	5.76
	0.03
	56
	2.27
	0.44
	0.001L
	0.0005L

	
	2024.7.11
	7.2
	17
	11
	2.0
	7.2
	0.09
	0.071
	5.70
	0.02
	53
	2.25
	0.41
	0.001L
	0.0005L

	最大值
	7.2
	19
	11
	2.1
	7.0（最小值）
	0.09
	0.080
	5.76
	0.03
	56
	2.27
	0.44
	0.001L
	0.0005L

	标准
	6⁓9
	——
	20
	4
	5
	0.2
	1.0
	——
	0.05
	250
	10
	1.0
	1
	0.02

	最大标准指数
	0.1
	——
	0.55
	0.53
	0.71
	0.45
	0.080
	——
	0.6
	0.22
	0.23
	0.44
	——
	——

	达标情况
	达标
	——
	达标
	达标
	达标
	达标
	不达标
	——
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标

	采样地点
	监测日期
	pH
	SS
	CODcr
	BOD5
	DO
	TP
	NH3-N
	TN
	石油类
	氯化物
	硝酸盐氮
	氟化物
	铜
	二氯甲烷

	W3 南盘江东干渠汇入口下游 1500m
	2024.7.9
	7.1
	14
	8
	1.6
	7.4
	0.08
	0.086
	6.13
	0.01
	45
	3.22
	0.44
	0.001L
	0.0005L

	
	2024.7.10
	7.2
	16
	8
	1.4
	7.3
	0.07
	0.077
	5.84
	0.02
	48
	3.25
	0.46
	0.001L
	0.0005L

	
	2024.7.11
	7.0
	14
	7
	1.6
	7.3
	0.07
	0.092
	5.91
	0.01
	47
	3.20
	0.42
	0.001L
	0.0005L

	最大值
	7.2
	16
	8
	1.6
	7.3（最小值）
	0.08
	0.092
	6.13
	0.02
	48
	3.25
	0.46
	0.001L
	0.0005L

	标准
	6⁓9
	——
	20
	4
	5
	0.2
	1.0
	——
	0.05
	250
	10
	1.0
	1
	0.02

	最大标准指数
	0.1
	——
	0.4
	0.4
	0.68
	0.4
	0.092
	——
	0.4
	0.19
	0.33
	0.46
	——
	——

	达标情况
	达标
	——
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	——
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
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从上表可以看出，项目所在地W1南盘江东干渠汇入口上游100m，W2南盘江东干渠汇入口下游500m，W3南盘江东干渠汇入口下游1500m除TN外所有监测因子均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838 -2002）中Ⅲ类标准。
但根据《地表水环境质量评价办法（试行）》中“地表水水质评价指标为：《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1中除水温、总氮、粪大肠菌群以外的21项指标。水温、总氮、粪大肠菌群作为参考指标单独评价（河流总氮除外）”。故TN不作为W1南盘江东干渠汇入口上游100m，W2南盘江东干渠汇入口下游500m，W3南盘江东干渠汇入口下游1500m处水质是否达标的考核指标，故W1南盘江东干渠汇入口上游100m，W2南盘江东干渠汇入口下游500m，W3南盘江东干渠汇入口下游1500m处能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准。
（3）补充监测
[bookmark: OLE_LINK39]项目于2026年9月15日—2026年9月17日委托云南长源检测技术有限公司对W1南盘江东干渠汇入口上游100m进行了现状监测。
（1）监测因子：砷。
（2）监测点位：共设1个监测点位，W1：南盘江东干渠汇入口上游100m，监测布点图见附图13-2。
（3）监测频率：2026年9月15日—2026年9月17日，连续采样3天，每天采样1次。
（4）评价标准：《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的表3集中式生活饮用水地表水源地特定项目标准限值。
（5）评价方法：水质评价方法采用水质指数评价。
水质指数法如下：
a.一般污染物的指标指数
[image: C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml29592\wps1.png]
其中：Ii——i污染物的标准指数；
Ci——i污染物的实测平均浓度（mg/l）
Cs——污染物i的评价标准（mg/l）
1. 地表水水质监测结果和评价结果
监测结果表明，南盘江东干渠汇入口上游100m补充特征因子砷能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。
表5.3-8  地表水W1断面监测结果一览表
	检测项目
	单位
	检测结果
	最大值
	标准值
	标准指数
	达标情况

	
	
	2026.9.15
	2026.9.16
	2026.9.17
	
	
	
	

	砷
	mg/L
	0.00199
	0.00201
	0.00200
	0.00201
	0.05
	0.0402
	达标


[bookmark: _Toc31990]5.3.3地下水环境质量现状调查与评价
5.3.3.1地下水环境现状
本次评价委托云南长源检测技术有限公司于2026年7月13日—7月14日对项目区周边5个地下水监测点进行监测（JC1-JC5）（备注：JC2-JC4点位36项监测因子全部测定；JC1点位与5000t/a2,3-二氯吡啶项目布置的W1点位重合，故仅监测项目特征污染因子总磷，其它污染因子引用云南长源检测技术有限公司监测报告（2024090602），监测时间为2024年9月15日-2024年9月16日；JC5点位与云南大为恒远化工有限公司6000吨/年重苯残油加工装置布置的JC4#点位重合，故仅监测项目特征污染因子总磷，其它污染因子引用云南长源检测技术有限公司监测报告（2025011318），监测时间为2025年2月9日-2025年2月10日）。
监测情况如下：
（1）监测点位：W1：JC1（十里铺村水井）、W2：JC2（曲靖常宜联合科技有限公司2#地下水监测井）、W3：JC3（曲靖常宜联合科技有限公司3#地下水监测井）、W4：JC4（曲靖常宜联合科技有限公司1#地下水监测井）、W5：JC5（西南面松林村水井），共5个监测点位。项目地下水监测点位详见附图13-3。
（2）监测因子：①W1、W5：总磷；②W2、W3、W4：色度、嗅和味、浑浊度、肉眼可见物、pH值、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、铬（六价）、总硬度、铅、氟化物、镉、铁、锰、溶解性总固体、耗氧量、硫酸盐、氯化物、硫化物、总大肠菌群、菌落总数、阴离子表面活性剂、总磷以及K+，Ca2+，Na+，Mg2+，CO32-，HCO3-，Cl-，SO42-。
（3）监测时间：连续监测2天，每天采样一次。
（4）监测方法：具体方法按照国家现行监测技术规范。
本项目地下水环境质量现状监测点位设置见表5.3-9。
表5.3-9 项目地下水监测点布设情况
	监测点位
	与项目位置关系
	地下水流向方向
	经度/纬度
	地下水类型
	含水层岩性
	使用情况
	备注

	W1
	十里铺村水井
	东北侧1300m处
	上游
	E:103°53′02″，
N:25°43′22″
	岩溶水
	P1q+m
	清洗，无饮用功能
	自测+引用

	W4
	曲靖常宜联合科技有限公司1#地下水监测井
	厂区内
	侧下游
	E:103°52′32″，
N:25°42′42″
	岩溶水
	P1q+m
	跟踪监测井
	自测

	W2
	曲靖常宜联合科技有限公司2#地下水监测井
	厂区内
	侧上游
	E:103°52′33″，
N:25°42′45″
	岩溶水
	P1q+m
	跟踪监测井
	自测

	W3
	曲靖常宜联合科技有限公司3#地下水监测井
	厂区内
	侧下游
	E:103°52′34″，
N:25°42′41″
	岩溶水
	P1q+m
	跟踪监测井
	自测

	W5
	西南面松林村水井
	西南侧3570m处
	下游
	E:103°51′06″，
N:25°41′18″
	孔隙水
	N2c
	清洗，无饮用功能
	自测+引用


本项目地下水监测点中W1（JC1十里铺村水井）位于场地上游，W2（JC2曲靖常宜联合科技有限公司2#地下水监测井）位于场地侧上游，W3（JC3曲靖常宜联合科技有限公司3#地下水监测井）位于场地侧下游，W4（JC4曲靖常宜联合科技有限公司1#地下水监测井）位于场地侧下游，W5（JC5西南面松林村水井）位于场地下游，以上监测点能满足《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中“8.3.3.3现状监测点的布设原则3）二级评价项目潜水含水层的水质监测点应不少于5个，可能受建设项目影响且具有饮用水开发利用价值的含水层2-4个。原则上建设项目场地上游和两侧的地下水水质监测点均不得少于1个，建设项目场地及其下游影响区的地下水水质监测点不得少于2个”。以上监测点位均位于本项目地下水评价范围内，因此本项目地下水现状监测点位具有代表性。
（5）监测结果
10万吨热法磷酸生产项目                                             生态环境影响报告书
本项目地下水环境质量监测结果见表5.3-10。
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表5.3-10项目地下水质量现状监测结果一览表
	日期及样品编号




检测项目/单位
	W4：曲靖常宜联合科技有限公司1#地下水监井
	W2：曲靖常宜联合科技有限公司2#地下水监测井
	W3：曲靖常宜联合科技有限公司3#地下水监测井
	W1：十里铺村水井
	W5：西南面松林村水井

	
	2026.7.13
	2026.7.14
	2026.7.13
	2026.7.14
	2026.7.13
	2026.7.14
	2026.7.13
2024.3.18
	2026.7.14
2024.3.19
	2026.7.13
2025.2.9
	2026.7.14
2025.2.10

	
	2026070307-W007
	2026070307-W008
	2026070307-W003
	2026070307-W004
	2026070307-W005
	2026070307-W006
	2026070307-W001
2024031115-W001
	2026070307-W002
2024031115-W002
	2026070307-W009
2025011318-W007
	2026070307-W010
2025011318-W008

	pH值（无量纲）
	7.2
	7.3
	7.2
	7.2
	7.3
	7.4
	7.6
	7.7
	6.5
	6.6

	色度（度）
	5
	5
	15
	15
	10
	10
	/
	/
	/
	/

	臭和味
	无
	无
	无
	无
	无
	无
	/
	/
	/
	/

	浊度（NTU）
	2.0
	2.6
	2.8
	2.7
	2.4
	2.5
	/
	/
	/
	/

	肉眼可见物
	无
	无
	无
	无
	无
	无
	/
	/
	/
	/

	氨氮（mg/L）
	0.039
	0.048
	0.069
	0.077
	0.242
	0.228
	0.051
	0.063
	0.040
	0.052

	硝酸盐氮（mg/L）
	1.52
	1.47
	0.75
	0.71
	0.53
	0.49
	0.03
	0.04
	0.41
	0.39

	亚硝酸盐氮（mg/L）
	0.003L
	0.003L
	0.056
	0.045
	0.003L
	0.003L
	0.003L
	0.003L
	0.003L
	0.003L

	挥发酚（mg/L）
	0.0003L
	0.0003L
	0.0003L
	0.0003L
	0.0003L
	0.0003L
	0.0003L
	0.0003L
	0.0003L
	0.0003L

	氰化物（mg/L）
	0.004L
	0.004L
	0.004L
	0.004L
	0.004L
	0.004L
	0.004L
	0.004L
	0.004L
	0.004L

	砷（mg/L）
	0.00164
	0.00135
	0.00803
	0.00803
	0.00453
	0.00556
	0.0003L
	0.0003L
	0.0003L
	0.0003L

	汞（mg/L）
	0.00004L
	0.00004L
	0.00004L
	0.00004L
	0.00004L
	0.00004L
	0.00004L
	0.00004L
	0.00004L
	0.00004L

	六价铬（mg/L）
	0.004L
	0.004L
	0.004L
	0.004L
	0.004L
	0.004L
	0.004L
	0.004L
	0.004L
	0.004L

	总硬度（mg/L）
	198
	196
	314
	313
	415
	418
	341
	340
	106
	105

	铅（mg/L）
	0.00009L
	0.00009L
	0.00009L
	0.00009L
	0.00043
	0.00017
	0.0025L
	0.0025L
	0.0025L
	0.0025L

	氟化物（mg/L）
	0.06
	0.08
	0.06
	0.06
	0.07
	0.07
	0.08
	0.09
	0.08
	0.09

	镉（mg/L）
	0.00013
	0.00005
	0.00040
	0.00053
	0.00031
	0.00019
	0.001L
	0.001L
	0.001L
	0.001L

	铁（mg/L）
	0.03L
	0.03L
	0.03L
	0.03L
	0.03L
	0.03L
	0.03L
	0.03L
	0.03L
	0.03L

	锰（mg/L）
	0.01L
	0.01L
	0.01L
	0.01L
	0.01L
	0.01L
	0.01L
	0.01L
	0.01L
	0.01L

	溶解性总固体（mg/L）
	206
	201
	711
	710
	738
	739
	439
	431
	148
	154

	高锰酸盐指数（以O2计）（mg/L）
	1.91
	1.89
	1.95
	2.05
	2.42
	2.47
	0.28
	0.30
	0.48
	0.51

	硫酸盐（mg/L）
	24
	23
	21
	22
	14
	12
	62
	64
	8
	10

	氯化物（mg/L）
	11
	15
	131
	127
	164
	158
	59
	63
	33
	31

	硫化物（mg/L）
	0.01L
	0.01L
	0.01L
	0.01L
	0.01L
	0.01L
	/
	/
	/
	/

	总大肠菌群（MPN/L）
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出

	细菌总数（CFU/ml）
	70
	69
	71
	73
	86
	88
	62
	60
	74
	73

	阴离子表面活性剂（mg/L）
	0.05L
	0.05L
	0.05L
	0.05L
	0.05L
	0.05L
	/
	/
	/
	/

	总磷（mg/L）
	0.0196L
	0.0196L
	0.0196L
	0.0196L
	0.0196L
	0.0196L
	0.0196L
	0.0196L
	0.0273
	0.0227

	K+（mg/L）
	1.65
	1.69
	0.40
	0.39
	0.51
	0.51
	10.1
	9.56
	5.40
	5.45

	Ca2+（mg/L）
	59.8
	61.2
	116
	125
	151
	152
	65.0
	62.6
	41.8
	41.9

	Na+（mg/L）
	4.18
	4.23
	25.3
	24.6
	27.2
	27.3
	29.9
	29.7
	29.9
	29.9

	Mg2+（mg/L）
	12.8
	13.1
	4.64
	4.54
	14.9
	15.1
	17.7
	17.3
	3.75
	3.81

	Cl-（mg/L）
	6.79
	6.79
	127
	128
	168
	168
	60.4
	62.3
	29.4
	29.6

	SO42-（mg/L）
	21.7
	22.1
	18.5
	18.6
	7.63
	7.96
	62.7
	6.2
	9.67
	9.75

	碳酸盐（CO32-）（mg/L）
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出

	重碳酸盐（HCO3-）（mg/L）
	200
	202
	201
	203
	276
	275
	164
	162
	141
	135
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（6）地下水环境质量现状评价
[bookmark: _Toc516231138]①评价方法
项目评价方法选用单因子标准指数法，标准指数大于1，表明该污染因子已超标，标准指数越大，超标越严重。
标准指数Pi的定义如下：
[bookmark: _Toc516231139]Pi=Ci/C0i
式中：
Ci—某种评价因子不同取样时间的浓度监测值，mg/L；
C0i—某种评价因子的地下水环境质量标准，mg/L。
pH值的标准指数法：
PpH，i=（7.0-pHi）/（7.0-pHsd）   pHi≤7.0
PpH，i=（pHi-7.0）/（pHsu-7.0）   pHi＞7.0
式中：
PpH，i—pH值的标准指数；
[bookmark: _Toc516231140]pHi—pH的实测值；
pHsd—评价标准中的pH下限值；
pHsu—评价标准中的上限值。
[bookmark: _Toc516231141]②评价标准
评价区域地下水环境质量执行《地下水环境质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。
[bookmark: _Toc516231142]③评价结果
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项目区地下水环境质量评价结果见表5.3-11、表5.3-12。
表5.3-11  地下水八大离子平衡分析
	点位
	时间
	监测项目

	
	
	离子
	K+
	Na+
	Ca2+
	Mg2+
	CO32-
	HCO3-
	Cl-
	SO42-

	
	
	摩尔质量
	39
	23
	40
	24
	60
	50.01
	35.5
	96

	W1
	2024.3.18
	浓度
	10.1
	29.9
	65
	17.7
	/
	164
	60.4
	62.7

	
	
	相对误差
	-0.003%

	
	2024.3.19
	浓度
	9.56
	29.7
	62.6
	17.3
	/
	162
	62.3
	62.2

	
	
	相对误差
	-1.448%

	W2
	2026.7.13
	浓度
	0.4
	25.3
	116
	4.64
	/
	201
	127
	18.5

	
	
	相对误差
	-4.464%

	
	2026.7.14
	浓度
	0.39
	24.6
	125
	4.54
	/
	203
	128
	18.6

	
	
	相对误差
	-2.165%

	W3
	2026.7.13
	浓度
	0.51
	27.2
	151
	14.9
	/
	276
	168
	7.63

	
	
	相对误差
	-2.052%

	
	2026.7.14
	浓度
	0.51
	27.3
	168
	15.1
	/
	275
	168
	7.96

	
	
	相对误差
	2.191%

	W4
	2026.7.13
	浓度
	1.65
	4.18
	59.8
	12.8
	/
	200
	6.79
	21.7

	
	
	相对误差
	-4.021%

	
	2026.7.14
	浓度
	1.69
	4.23
	61.2
	13.1
	/
	202
	6.79
	22.1

	
	
	相对误差
	-3.405%

	W5
	2025.2.9
	浓度
	5.4
	29.9
	41.8
	3.75
	/
	141
	29.4
	9.67

	
	
	相对误差
	-0.076%

	
	2025.2.10
	浓度
	5.45
	29.9
	41.9
	3.81
	/
	135
	29.6
	9.75

	
	
	相对误差
	1.556%


通过阴阳离子按照摩尔浓度进行平衡发现，阴阳离子摩尔浓度相对误差均≤±5%，总体检验效果较好，故监测数据有效。


表5.3-12 地下水水质评价结果表  单位：mg/L（pH无量纲，总大肠菌群  MPN/100mL、细菌总数CFU/mL）
	点位名称
	标准
	W1
	W2
	W3
	W4
	W5

	监测因子
	
	最大值
	标准
指数
	评价
结果
	最大值
	标准
指数
	评价
结果
	最大值
	标准
指数
	评价
结果
	最大值
	标准
指数
	评价 结果
	最大值
	标准
指数
	评价
结果

	pH
	6.5~8.5
	7.7
	0.47
	达标
	7.2
	0.13
	达标
	7.4
	0.27
	达标
	7.3
	0.2
	达标
	6.6
	0.8
	达标

	色度
	15
	/
	/
	/
	15
	1
	达标
	10
	0.67
	达标
	5
	0.33
	达标
	/
	/
	/

	浊度
	3
	/
	/
	/
	2.8
	0.93
	达标
	2.5
	0.83
	达标
	2.6
	0.87
	达标
	/
	/
	/

	氨氮
	0.5
	0.063
	0.126
	达标
	0.077
	0.154
	达标
	0.242
	0.484
	达标
	0.048
	0.096
	达标
	0.052
	0.104
	达标

	硝酸盐氮
	20
	0.41
	0.02
	达标
	0.75
	0.015
	达标
	0.53
	0.026
	达标
	1.52
	0.076
	达标
	0.41
	0.02
	达标

	亚硝酸盐氮
	1.0
	0.003L
	/
	达标
	0.056
	0.056
	达标
	0.003L
	/
	达标
	0.003L
	/
	达标
	0.003L
	/
	达标

	挥发酚
	0.002
	0.0003L
	/
	达标
	0.0003L
	/
	达标
	0.0003L
	/
	达标
	0.0003L
	/
	达标
	0.0003L
	/
	达标

	氰化物
	0.05
	0.004L
	/
	达标
	0.004L
	/
	达标
	0.004L
	/
	达标
	0.004L
	/
	达标
	0.004L
	/
	达标

	砷
	0.01
	0.0003L
	/
	达标
	0.00803
	0.803
	达标
	0.00556
	0.556
	达标
	0.00164
	0.164
	达标
	0.0003L
	/
	达标

	汞
	0.001
	0.00004L
	/
	达标
	0.00004L
	/
	达标
	0.00004L
	/
	达标
	0.00004L
	/
	达标
	0.00004L
	/
	达标

	六价铬
	0.05
	0.004L
	/
	达标
	0.004L
	/
	达标
	0.004L
	/
	达标
	0.004L
	/
	达标
	0.004L
	/
	达标

	总硬度
	450
	341
	0.76
	达标
	314
	0.76
	达标
	418
	0.93
	达标
	198
	0.44
	达标
	106
	0.24
	达标

	铅
	0.01
	0.0025L
	/
	达标
	0.00009L
	/
	达标
	0.00043
	0.43
	达标
	0.00009L
	/
	达标
	0.0025L
	/
	达标

	氟化物
	1.0
	0.09
	0.09
	达标
	0.06
	0.06
	达标
	0.07
	0.07
	达标
	0.08
	0.08
	达标
	0.09
	0.09
	达标

	镉
	0.005
	0.001L
	/
	达标
	0.00053
	0.106
	达标
	0.00031
	0.062
	达标
	0.00013
	0.026
	达标
	0.001L
	/
	达标

	铁
	0.3
	0.03L
	/
	达标
	0.03L
	/
	达标
	0.03L
	/
	达标
	0.03L
	/
	达标
	0.03L
	/
	达标

	锰
	0.1
	0.01L
	/
	达标
	0.01L
	/
	达标
	0.01L
	/
	达标
	0.01L
	/
	达标
	0.01L
	/
	达标

	溶解性总固体
	1000
	439
	0.439
	达标
	711
	0.711
	达标
	739
	0.739
	达标
	206
	0.206
	达标
	154
	0.154
	达标

	耗氧量
	3.0
	0.30
	0.1
	达标
	2.05
	0.68
	达标
	2.47
	0.82
	达标
	1.91
	0.64
	达标
	0.51
	0.17
	达标

	硫酸盐
	250
	64
	0.256
	达标
	22
	0.088
	达标
	14
	0.056
	达标
	24
	0.096
	达标
	10
	0.04
	达标

	氯化物
	250
	63
	0.252
	达标
	131
	0.524
	达标
	164
	0.656
	达标
	15
	0.06
	达标
	33
	0.132
	达标

	硫化物
	0.02
	/
	/
	/
	0.01L
	/
	达标
	0.01L
	/
	达标
	0.01L
	/
	达标
	/
	/
	/

	总大肠菌群
	3.0
	未检出
	/
	达标
	未检出
	/
	达标
	未检出
	/
	达标
	未检出
	/
	达标
	未检出
	/
	达标

	细菌总数
	100
	62
	0.62
	达标
	73
	0.73
	达标
	88
	0.88
	达标
	70
	0.70
	达标
	74
	0.74
	达标

	阴离子表面活性剂
	0.3
	/
	/
	/
	0.05L
	/
	达标
	0.5L
	/
	达标
	0.5L
	/
	达标
	/
	/
	/

	总磷
	0.2
	0.0196L
	/
	达标
	0.0196L
	/
	达标
	0.0196L
	/
	达标
	0.0196L
	/
	达标
	0.0273
	0.136
	达标
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④评价结论
由表5.3-13可见，5个监测点的监测因子均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准的要求。
5.3.3.2包气带环境质量现状与评价
本项目用地为建设单位曲靖常宜联合科技有限公司预留用地，公司目前已建成1.5万t/a五氧化二磷和8000t/a多聚磷酸建设项目，故此次评价委托云南长源检测技术有限公司于2026年7月12日对厂内包气带进行监测。
（1）监测布点：共设2个监测点，土壤监测点S1位置、S5位置。
（2）采样方法：采一次样，分层取样，表层样、中层样、深层样（100cm）；
（3）按《固体废物浸出毒性浸出方法 水平振荡法》（HJ557.3-2010）制备浸出液，做浸出液检测。
（4）监测因子：pH、总铜、总锌、总锰、总汞、总镉、总铬、六价铬、总砷、总铅、总镍、总银、氟化物、总氰化合物、硫化物。
（5）评价结果：包气带环境监测结果见表5.3-13。
表5.3-13 包气带现状监测结果表
	检测点位/采样时间/样品编号检测项目（单位）
	G1  生产厂房包气带土壤
	标准限值
	达标情况

	
	采样深度
100-110cm
	采样深度
50-60cm
	采样深度
10-20cm
	
	

	
	2026.7.12
	
	

	pH
	7.13
	7.06
	7.35
	6.5~8.5
	达标

	铜
	0.0025L
	0.0025L
	0.0025L
	1.00
	达标

	锌
	0.0064L
	0.0224
	0.0159
	1.00
	达标

	锰
	0.0342
	0.0142
	0.0177
	0.10
	达标

	汞
	0.00013
	0.00005
	0.00008
	0.001
	达标

	镉
	0.0012L
	0.0012L
	0.0012L
	0.005
	达标

	总铬
	0.0102
	0.0030
	0.0034
	/
	/

	六价铬
	0.004L
	0.004L
	0.004L
	0.05
	达标

	砷
	0.0010L
	0.0010L
	0.0010L
	0.01
	达标

	铅
	0.0042L
	0.0042L
	0.0042L
	0.01
	达标

	镍
	0.0038L
	0.0038L
	0.0038L
	0.02
	达标

	银
	0.0029L
	0.0029L
	0.0029L
	0.05
	达标

	氟化物
	0.93
	0.26
	0.54
	1.0
	达标

	氰化物
	0.004L
	0.004L
	0.004L
	0.05
	达标

	硫化物
	0.01L
	0.01L
	0.01L
	0.02
	达标

	检测点位/采样时间/样品编号检测项目（单位）
	G2 黄磷储罐区旁包气带土壤
	标准限值
	达标情况

	
	采样深度
100-110cm
	采样深度
50-60cm
	采样深度
10-20cm
	
	

	
	2026.7.12
	
	

	pH
	7.34
	7.33
	7.65
	6.5~8.5
	达标

	铜
	0.0025L
	0.0025L
	0.0025L
	1.00
	达标

	锌
	0.0064L
	0.0064L
	0.0550
	1.00
	达标

	锰
	0.0125
	0.0036L
	0.0370
	0.10
	达标

	汞
	0.00009
	0.00026
	0.00004
	0.001
	达标

	镉
	0.0012L
	0.0012L
	0.0012L
	0.005
	达标

	总铬
	0.0020L
	0.0020L
	0.0020L
	/
	达标

	六价铬
	0.004L
	0.004L
	0.004L
	0.05
	达标

	砷
	0.0010L
	0.0010L
	0.0010L
	0.01
	达标

	铅
	0.0042L
	0.0042L
	0.0042L
	0.01
	达标

	镍
	0.0038L
	0.0038L
	0.0038L
	0.02
	达标

	银
	0.0029L
	0.0029L
	0.0029L
	0.05
	达标

	氟化物
	0.58
	0.84
	0.69
	1.0
	达标

	氰化物
	0.004L
	0.004L
	0.004L
	0.05
	达标

	硫化物
	0.01L
	0.01L
	0.01L
	0.02
	达标


根据监测结果，项目设置的2个包气带监测点位监测因子均能够达到《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类水体的要求。
[bookmark: _Toc5928][bookmark: _Toc32299][bookmark: _Toc13656][bookmark: _Toc25555][bookmark: _Toc11976][bookmark: _Toc26631][bookmark: _Toc18503][bookmark: _Toc2113][bookmark: _Toc30845][bookmark: _Toc29364][bookmark: _Toc11834]5.3.4声环境质量现状调查与评价
[bookmark: _Toc13401][bookmark: _Toc32284][bookmark: _Toc1749]（1）声环境质量现状监测
本次评价未进行噪声监测，厂区噪声现状引用建设单位现有项目2026年4月份自行监测报告（报告编号：SYHJ26004-04-01）。
监测项目：等效连续A声级（Leq）。
监测布点：设4个监测点。在项目东、南、西、北厂界外1m处分别布设1个监测点。N1东厂界、N2南厂界、N3西厂界、N4北厂界。监测布点图见附图13-4。
监测周期和频率：监测1天，每天监测分昼间、夜间2个时段。
[bookmark: _Toc17229][bookmark: _Toc21884][bookmark: _Toc1792]2.声环境质量现状评价
（1）评价标准
厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。
（2）评价方法
监测结果与评价标准对比的方法。
（3）监测结果评价
监测结果及统计结果见表5.3-14。
表5.3-14 噪声现状监测结果表     单位：dB（A）
	测点编号
	监测结果
	标准值
	达标情况

	
	2026.4.10
	
	

	
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间
	

	东厂界N1
	53
	45
	65
	55
	达标

	南厂界N2
	60
	51
	65
	55
	达标

	西厂界N3
	56
	47
	65
	55
	达标

	北厂界N4
	55
	46
	65
	55
	达标


由表5.3-14监测结果可知，公司现有项目厂界噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。
[bookmark: _Toc24412]5.3.5土壤环境质量现状调查与评价
[bookmark: _Toc13184][bookmark: _Toc31132][bookmark: _Toc28908][bookmark: _Toc27475][bookmark: _Toc4312]5.3.5.1土壤类型及理化性质调查
根据《中国土壤分类与代码》（GB/T 17296-2009）和国家土壤信息服务平台提供的数据，本项目区土壤类型为普通红壤，见图5.3-1。
本项目区内均为普通红壤，土壤理化特性调查见表5.3-15。
[image: QQ20260813-104839]
图例：[image: ]   普通红壤
图5.3-1项目区土壤类型图
表5.3-15 土壤理化特性调查表
	点位
	S2  成品罐区

	日期
	2026.07.12

	经纬度
	E:103°52′36″，N:25°42′41″

	层次
	深层（150-300cm）
	中层（50-150cm）
	表层（0-50cm）

	颜色
	红棕色
	红棕色
	红棕色

	土壤结构
	球状
	球状
	球状

	质地
	重壤土
	中壤土
	中壤土

	砂砾含量
	3%
	5%
	9%

	其他异物
	无
	无
	无

	pH值（无量纲）
	6.55
	6.66
	6.70

	阳离子交换量（cmol+/kg）
	9.5
	9.0
	9.8

	氧化还原电位（mV）
	—
	—
	214

	渗滤率（饱和导水率）
（mm/min）
	—
	—
	0.70

	容重（g/cm3）
	—
	—
	1.35

	总孔隙度（%）
	—
	—
	7.0


表5.3-16 土壤剖面图
	监测点位
	景观照片
	土壤剖面照片
	层次

	S2 成品罐区
	[image: IMG_20260626_102543]
	[image: 441bd6cb319e89e6b363bfa170475d5c]
	0-3m


[bookmark: _Toc22314][bookmark: _Toc27772][bookmark: _Toc26729][bookmark: _Toc12525][bookmark: _Toc7828]5.3.5.2土壤环境现状质量调查
为了解项目区域土壤环境质量状况，建设单位委托云南长源检测技术有限公司于2026年7月12日对项目区土壤环境质量现状进行监测。
（1）监测点位及监测项目
监测布点：共布设11个，场内7个（5个柱状样，2个表层样），占地范围外4个，见表5.3-17，具体点位布置见附图13-4。
表5.3-17 监测点位及监测因子
	点位
	样点位置
	监测因子
	采样深度

	1#
	柱状样
	占地范围内
	生产厂房
	《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1中的重金属和无机物（7项）、pH、氟化物
	在0-0.5m、0.5~1.5m、1.5~3m分别取样

	2#
	柱状样
	
	成品罐区
	《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中表1的45项基本因子及pH、氟化物
	

	3#
	柱状样
	
	循环水站
	《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1中的重金属和无机物（7项）、pH、氟化物
	

	4#
	柱状样
	
	配电室
	
	

	5#
	柱状样
	
	现有项目黄磷储罐区旁
	
	

	6#
	表层样
	
	仓库（丙类）
	《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1中的重金属和无机物（7项）、pH、氟化物。
	0.2m深度取样

	7#
	表层样
	
	空压机纯水机房
	
	

	8#
	表层样
	占地范围外
	东侧100m耕地
	《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 15618-2018）中镉、汞、砷、铅、铬、铜、镍、锌等8个基本项及pH、氟化物
	0.2m深度取样

	9#
	表层样
	
	南侧500m处耕地
	
	

	10#
	表层样
	
	西侧400m处耕地
	
	

	11#
	表层样
	
	北侧300m处耕地
	
	


（2）监测频率
监测1天，采样1次。
（3）执行标准
占地内监测点执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1中的第二类用地筛选值，占地外监测点执行《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）表1标准。
（4）监测结果
项目区土壤环境质量检测结果见表5.3-18、表5.3-19。
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表5.3-18  项目区占地范围内土壤现状监测结果
	监测点位采样日期及样品编号


检测项目/单位
	S1生产厂房
	S2成品罐区
	S3循环水站
	S4配电室

	
	深层（150-300cm）
	中层50-150cm）
	表层（0-50cm）
	深层（150-300cm）
	中层（50-150cm）
	表层（0-50cm）
	深层（150-300cm）
	中层（50-150cm）
	表层（0-50cm）
	深层（150-300cm）
	中层（50-150cm）
	表层（0-50cm）

	
	2026.07.12
	2026.07.12

	
	2026070307-S001
	2026070307-S002
	2026070307-S003
	2026070307-S004
	2026070307-S005
	2026070307-S006
	2026070307-S007
	2026070307-S008
	2026070307-S009
	2026070307-S010
	2026070307-S011
	2026070307-S012

	pH值（无量纲）
	7.29
	7.16
	6.96
	6.55
	6.66
	6.70
	6.54
	6.25
	6.79
	7.39
	7.01
	6.80

	总氟化物（mg/kg）
	417
	569
	769
	681
	509
	716
	610
	510
	482
	770
	658
	580

	砷（mg/kg）
	36.2
	38.4
	38.8
	46.7
	38.3
	45.0
	39.8
	36.4
	36.7
	44.3
	46.4
	36.4

	镉（mg/kg）
	0.60
	0.39
	0.59
	0.39
	0.39
	0.43
	0.39
	0.32
	0.36
	0.43
	0.37
	0.29

	六价铬（mg/kg）
	0.5L
	0.5L
	0.5L
	0.5L
	0.5L
	0.5L
	0.5L
	0.5L
	0.5L
	0.5L
	0.5L
	0.5L

	铜（mg/kg）
	131
	156
	189
	152
	148
	192
	164
	154
	168
	145
	155
	161

	铅（mg/kg）
	60
	66
	77
	74
	76
	96
	80
	73
	86
	105
	98
	96

	汞（mg/kg）
	0.262
	0.288
	0.235
	0.109
	0.073
	0.097
	0.234
	0.101
	0.103
	0.295
	0.162
	0.145

	镍（mg/kg）
	90
	108
	131
	104
	96
	129
	106
	82
	86
	121
	118
	95


续表5.3-18  项目区占地范围内土壤现状监测结果
	监测点位采样日期及样品编号

检测项目/单位
	S5现有黄磷储罐区旁
	S6仓库（丙类）
	S7空压机纯水机房

	
	深层（150-300cm）
	中层（50-150cm）
	表层（0-50cm）
	
	

	
	2026.07.12

	
	2026070307-S013
	2026070307-S014
	2026070307-S015
	2026070307-S016
	2026070307-S017

	pH值（无量纲）
	7.08
	6.81
	6.46
	6.71
	7.36

	总氟化物（mg/kg）
	558
	532
	531
	546
	548

	砷（mg/kg）
	43.7
	44.5
	39.9
	36.0
	40.6

	镉（mg/kg）
	0.27
	0.27
	0.28
	0.45
	0.23

	六价铬（mg/kg）
	0.5L
	0.5L
	0.5L
	0.5L
	0.5L

	铜（mg/kg）
	206
	201
	179
	190
	154

	铅（mg/kg）
	100
	103
	48
	50
	49

	汞（mg/kg）
	0.066
	0.076
	0.106
	0.342
	0.092

	镍（mg/kg）
	90
	91
	87
	102
	96


表5.3-19项目区占地范围外土壤现状监测结果
	监测点位采样日期及样品编号
检测项目/单位
	S8东侧耕地
	S9南侧耕地
	S10西侧耕地
	S11北侧耕地

	
	2026.07.12

	
	2026070307-S018
	2026070307-S019
	2026070307-S020
	2026070307-S021

	pH值（无量纲）
	7.07
	6.72
	6.77
	6.52

	总氟化物（mg/kg）
	648
	521
	371
	505

	镉（mg/kg）
	0.23
	0.21
	0.22
	0.20

	汞（mg/kg）
	0.283
	0.086
	0.075
	0.065

	砷（mg/kg）
	22.6
	15.5
	7.06
	2.46

	铅（mg/kg）
	52
	48
	59
	50

	铬（mg/kg）
	138
	116
	98
	90

	铜（mg/kg）
	73
	73
	71
	72

	镍（mg/kg）
	86
	77
	104
	86

	锌（mg/kg）
	134
	96
	117
	129
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（5）现状评价
评价区域内土壤质量现状评价采用单项指数法进行评价，数学模式为：


式中：
Ii—i种污染物单项指数；
Ci—i种污染物的实测浓度，mg/kg；
Si—i种污染物的标准浓度，mg/kg。
当I值大于1.0时，表明评价区土壤已受到该项评价因子所表征的污染物的污染，I值愈大，受污染程度越重，否则反之。
评价结果见表5.3-20，5.3-21。
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表5.3-20 厂内土壤质量评价结果表     单位mg/kg
	项目
	GB36600-2018
表1中的第二类用地筛选值
	S1

	
	
	深层（150-300cm）
	中层（50-150cm）
	表层（0-50cm）

	
	
	监测结果
	污染物
指数
	评价结果
	监测结果
	污染物
指数
	评价结果
	监测结果
	污染物
指数
	评价结果

	pH
	/
	7.29
	/
	/
	7.16
	/
	/
	6.96
	/
	/

	砷
	60
	36.2
	0.60
	低于筛选值
	38.4
	0.64
	低于筛选值
	38.8
	0.65
	低于筛选值

	镉
	65
	0.60
	0.01
	低于筛选值
	0.39
	0.01
	低于筛选值
	0.59
	0.01
	低于筛选值

	六价铬
	57
	0.5L
	0.00
	低于筛选值
	0.5L
	0.00
	低于筛选值
	0.5L
	0.00
	低于筛选值

	铜
	18000
	131
	0.01
	低于筛选值
	156
	0.01
	低于筛选值
	189
	0.01
	低于筛选值

	铅
	800
	60
	0.08
	低于筛选值
	66
	0.08
	低于筛选值
	77
	0.10
	低于筛选值

	汞
	33
	0.262
	0.01
	低于筛选值
	0.288
	0.01
	低于筛选值
	0.235
	0.01
	低于筛选值

	镍
	600
	90
	0.15
	低于筛选值
	108
	0.18
	低于筛选值
	131
	0.22
	低于筛选值

	总氟化物
	/
	417
	/
	/
	569
	/
	/
	769
	/
	/

	项目
	GB36600-2018
表1中的第二类用地筛选值
	S2

	
	
	深层（150-300cm）
	中层（50-150cm）
	表层（0-50cm）

	
	
	监测结果
	污染物
指数
	评价结果
	监测结果
	污染物
指数
	评价结果
	监测结果
	污染物
指数
	评价结果

	pH
	/
	6.55
	/
	/
	6.66
	/
	/
	6.70
	/
	/

	砷
	60
	46.7
	0.78
	低于筛选值
	38.3
	0.64
	低于筛选值
	45.0
	0.75
	低于筛选值

	镉
	65
	0.39
	0.01
	低于筛选值
	0.39
	0.01
	低于筛选值
	0.43
	0.01
	低于筛选值

	六价铬
	57
	0.5L
	0.00
	低于筛选值
	0.5L
	0.00
	低于筛选值
	0.5L
	0.00
	低于筛选值

	铜
	18000
	152
	0.01
	低于筛选值
	148
	0.01
	低于筛选值
	192
	0.01
	低于筛选值

	铅
	800
	74
	0.09
	低于筛选值
	76
	0.10
	低于筛选值
	96
	0.12
	低于筛选值

	汞
	33
	0.109
	0.00
	低于筛选值
	0.073
	0.00
	低于筛选值
	0.097
	0.00
	低于筛选值

	镍
	600
	104
	0.17
	低于筛选值
	96
	0.16
	低于筛选值
	129
	0.22
	低于筛选值

	总氟化物
	/
	681
	/
	/
	509
	/
	/
	716
	/
	/

	项目
	GB36600-2018
表1中的第二类用地筛选值
	S3

	
	
	深层（150-300cm）
	中层（50-150cm）
	表层（0-50cm）

	
	
	监测结果
	污染物
指数
	评价结果
	监测结果
	污染物
指数
	评价结果
	监测结果
	污染物
指数
	评价结果

	pH
	/
	6.54
	/
	/
	6.25
	/
	/
	6.79
	/
	/

	砷
	60
	39.8
	0.66
	低于筛选值
	36.4
	0.61
	低于筛选值
	36.7
	0.61
	低于筛选值

	镉
	65
	0.39
	0.01
	低于筛选值
	0.32
	0.00
	低于筛选值
	0.36
	0.01
	低于筛选值

	六价铬
	57
	0.5L
	0.00
	低于筛选值
	0.5L
	0.00
	低于筛选值
	0.5L
	0.00
	低于筛选值

	铜
	18000
	164
	0.01
	低于筛选值
	154
	0.01
	低于筛选值
	168
	0.01
	低于筛选值

	铅
	800
	80
	0.10
	低于筛选值
	73
	0.09
	低于筛选值
	86
	0.11
	低于筛选值

	汞
	33
	0.234
	0.01
	低于筛选值
	0.10
	0.00
	低于筛选值
	0.103
	0.00
	低于筛选值

	镍
	600
	106
	0.18
	低于筛选值
	82
	0.14
	低于筛选值
	86
	0.14
	低于筛选值

	总氟化物
	/
	610
	/
	/
	510
	/
	/
	482
	/
	/

	项目
	GB36600-2018
表1中的第二类用地筛选值
	S4

	
	
	深层（150-300cm）
	中层（50-150cm）
	表层（0-50cm）

	
	
	监测结果
	污染物
指数
	评价结果
	监测结果
	污染物
指数
	评价结果
	监测结果
	污染物
指数
	评价结果

	pH
	/
	7.39
	/
	/
	7.01
	/
	/
	6.80
	/
	/

	砷
	60
	44.3
	0.74
	低于筛选值
	46.4
	0.77
	低于筛选值
	36.4
	0.61
	低于筛选值

	镉
	65
	0.43
	0.01
	低于筛选值
	0.37
	0.01
	低于筛选值
	0.29
	0.00
	低于筛选值

	六价铬
	57
	0.5L
	0.00
	低于筛选值
	0.5L
	0.00
	低于筛选值
	0.5L
	0.00
	低于筛选值

	铜
	18000
	145
	0.01
	低于筛选值
	155
	0.01
	低于筛选值
	161
	0.01
	低于筛选值

	铅
	800
	105
	0.13
	低于筛选值
	98
	0.12
	低于筛选值
	96
	0.12
	低于筛选值

	汞
	33
	0.295
	0.01
	低于筛选值
	0.162
	0.00
	低于筛选值
	0.145
	0.00
	低于筛选值

	镍
	600
	121
	0.20
	低于筛选值
	118
	0.20
	低于筛选值
	95
	0.16
	低于筛选值

	总氟化物
	/
	770
	/
	/
	658
	/
	/
	580
	/
	/

	项目
	GB36600-2018
表1中的第二类用地筛选值
	S5

	
	
	深层（150-300cm）
	中层（50-150cm）
	表层（0-50cm）

	
	
	监测结果
	污染物
指数
	评价结果
	监测结果
	污染物
指数
	评价结果
	监测结果
	污染物
指数
	评价结果

	pH
	/
	7.08
	/
	/
	6.81
	/
	/
	6.46
	/
	/

	砷
	60
	43.7
	0.73
	低于筛选值
	44.5
	0.74
	低于筛选值
	39.9
	0.67
	低于筛选值

	镉
	65
	0.27
	0.00
	低于筛选值
	0.27
	0.00
	低于筛选值
	0.28
	0.00
	低于筛选值

	六价铬
	57
	0.5L
	0.00
	低于筛选值
	0.5L
	0.00
	低于筛选值
	0.5L
	0.00
	低于筛选值

	铜
	18000
	206
	0.01
	低于筛选值
	201
	0.01
	低于筛选值
	179
	0.01
	低于筛选值

	铅
	800
	100
	0.13
	低于筛选值
	103
	0.13
	低于筛选值
	48
	0.06
	低于筛选值

	汞
	33
	0.066
	0.00
	低于筛选值
	0.076
	0.00
	低于筛选值
	0.106
	0.00
	低于筛选值

	镍
	600
	90
	0.15
	低于筛选值
	91
	0.15
	低于筛选值
	87
	0.15
	低于筛选值

	总氟化物
	/
	558
	/
	/
	532
	/
	/
	531
	/
	/

	项目
	GB36600-2018
表1中的第二类用地筛选值
	S6
	S7

	
	
	表层
	表层

	
	
	监测结果
	污染物
指数
	评价结果
	监测结果
	污染物
指数
	评价结果

	pH
	/
	6.71
	/
	/
	7.36
	/
	/

	砷
	60
	36.0
	0.60
	低于筛选值
	40.6
	0.68
	低于筛选值

	镉
	65
	0.45
	0.01
	低于筛选值
	0.23
	0.00
	低于筛选值

	六价铬
	57
	0.5L
	0.00
	低于筛选值
	0.5L
	0.00
	低于筛选值

	铜
	18000
	190
	0.01
	低于筛选值
	154
	0.01
	低于筛选值

	铅
	800
	50
	0.06
	低于筛选值
	49
	0.06
	低于筛选值

	汞
	33
	0.342
	0.01
	低于筛选值
	0.092
	0.00
	低于筛选值

	镍
	600
	102
	0.17
	低于筛选值
	96
	0.16
	低于筛选值

	总氟化物
	/
	546
	/
	/
	548
	/
	/


续表5.3-20 厂内土壤质量评价结果表     单位mg/kg
	项目
	GB36600-2018
表1中的第二类用地筛选值
	S2

	
	
	深层（150-300cm）
	中层（50-150cm）
	表层（0-50cm）

	
	
	监测结果
	污染物
指数
	评价结果
	监测结果
	污染物
指数
	评价结果
	监测结果
	污染物
指数
	评价结果

	硝基苯
	76
	0.09L
	/
	低于筛选值
	0.09L
	/
	低于筛选值
	0.09L
	/
	低于筛选值

	苯胺
	260
	0.2L
	/
	低于筛选值
	0.2L
	/
	低于筛选值
	0.2L
	/
	低于筛选值

	2-氯酚
	2256
	0.06L
	/
	低于筛选值
	0.06L
	/
	低于筛选值
	0.06L
	/
	低于筛选值

	苯并[a]蒽
	15
	0.1L
	/
	低于筛选值
	0.1L
	/
	低于筛选值
	0.1L
	/
	低于筛选值

	苯并[a]芘
	1.5
	0.1L
	/
	低于筛选值
	0.1L
	/
	低于筛选值
	0.1L
	/
	低于筛选值

	苯并[b]荧蒽
	15
	0.2L
	/
	低于筛选值
	0.2L
	/
	低于筛选值
	0.2L
	/
	低于筛选值

	苯并[k]荧蒽
	151
	0.1L.
	/
	低于筛选值
	0.1L
	/
	低于筛选值
	0.1L
	/
	低于筛选值

	䓛
	1293
	0.1L
	/
	低于筛选值
	0.1L
	/
	低于筛选值
	0.1L
	/
	低于筛选值

	二苯并[a,h]蒽
	1.5
	0.1L
	/
	低于筛选值
	0.1L
	/
	低于筛选值
	0.1L
	/
	低于筛选值

	茚并[1,2,3-cd]芘
	15
	0.1L
	/
	低于筛选值
	0.1L
	/
	低于筛选值
	0.1L
	/
	低于筛选值

	萘
	70
	0.09L
	/
	低于筛选值
	0.09L
	/
	低于筛选值
	0.09L
	/
	低于筛选值

	四氯化碳
	2.8
	1.3L
	/
	低于筛选值
	1.3L
	/
	低于筛选值
	1.3L
	/
	低于筛选值

	氯仿
	0.9
	1.1L
	/
	低于筛选值
	1.1L
	/
	低于筛选值
	1.1L
	/
	低于筛选值

	氯甲烷
	37
	1.0L
	/
	低于筛选值
	1.0L
	/
	低于筛选值
	1.0L
	/
	低于筛选值

	1,1-二氯乙烷
	9
	1.2L
	/
	低于筛选值
	1.2L
	/
	低于筛选值
	1.2L
	/
	低于筛选值

	1,2-二氯乙烷
	5
	1.3L
	/
	低于筛选值
	1.3L
	/
	低于筛选值
	1.3L
	/
	低于筛选值

	1,1-二氯乙烯
	66
	1.0L
	/
	低于筛选值
	1.0L
	/
	低于筛选值
	1.0L
	/
	低于筛选值

	顺1,2-二氯乙烯
	596
	1.3L
	/
	低于筛选值
	1.3L
	/
	低于筛选值
	1.3L
	/
	低于筛选值

	反1,2-二氯乙烯
	54
	1.4L
	/
	低于筛选值
	1.4L
	/
	低于筛选值
	1.4L
	/
	低于筛选值

	二氯甲烷
	616
	1.5L
	/
	低于筛选值
	1.5L
	/
	低于筛选值
	1.5L
	/
	低于筛选值

	1,2-二氯丙烷
	5
	1.1L
	/
	低于筛选值
	1.1L
	/
	低于筛选值
	1.1L
	/
	低于筛选值

	1,1,1,2-四氯乙烷
	10
	1.2L
	/
	低于筛选值
	1.2L
	/
	低于筛选值
	1.2L
	/
	低于筛选值

	1,1,2,2-四氯乙烷
	6.8
	1.2L
	/
	低于筛选值
	1.2L
	/
	低于筛选值
	1.2L
	/
	低于筛选值

	四氯乙烯
	53
	1.4L
	/
	低于筛选值
	1.4L
	/
	低于筛选值
	1.4L
	/
	低于筛选值

	1,1,1-三氯乙烷
	840
	1.3L
	/
	低于筛选值
	1.3L
	/
	低于筛选值
	1.3L
	/
	低于筛选值

	1,1,2-三氯乙烷
	2.8
	1.2L
	/
	低于筛选值
	1.2L
	/
	低于筛选值
	1.2L
	/
	低于筛选值

	三氯乙烯
	2.8
	1.2L
	/
	低于筛选值
	1.2L
	/
	低于筛选值
	1.2L
	/
	低于筛选值

	1,2,3-三氯丙烷
	0.5
	1.2L
	/
	低于筛选值
	1.2L
	/
	低于筛选值
	1.2L
	/
	低于筛选值

	氯乙烯
	0.43
	1.0L
	/
	低于筛选值
	1.0L
	/
	低于筛选值
	1.0L
	/
	低于筛选值

	苯
	4
	1.9L
	/
	低于筛选值
	1.9L
	/
	低于筛选值
	1.9L
	/
	低于筛选值

	氯苯
	270
	1.2L
	/
	低于筛选值
	1.2L
	/
	低于筛选值
	1.2L
	/
	低于筛选值

	1,2-二氯苯
	560
	1.5L
	/
	低于筛选值
	1.5L
	/
	低于筛选值
	1.5L
	/
	低于筛选值

	1,4-二氯苯
	20
	1.5L
	/
	低于筛选值
	1.5L
	/
	低于筛选值
	1.5L
	/
	低于筛选值

	乙苯
	28
	1.2L
	/
	低于筛选值
	1.2L
	/
	低于筛选值
	1.2L
	/
	低于筛选值

	苯乙烯
	1290
	1.1L
	/
	低于筛选值
	1.1L
	/
	低于筛选值
	1.1L
	/
	低于筛选值

	甲苯
	1200
	1.3L
	/
	低于筛选值
	1.3L
	/
	低于筛选值
	1.3L
	/
	低于筛选值

	间二甲苯+对二甲苯
	570
	1.2L
	/
	低于筛选值
	1.2L.
	/
	低于筛选值
	1.2L
	/
	低于筛选值

	邻二甲苯
	640
	1.2L
	/
	低于筛选值
	1.2L
	/
	低于筛选值
	1.2L
	/
	低于筛选值

	铁
	/
	33.8（g/kg）
	/
	低于筛选值
	32.8（g/kg）
	/
	低于筛选值
	47.8（g/kg）
	/
	低于筛选值

	锰
	/
	220
	/
	低于筛选值
	225
	/
	低于筛选值
	172
	/
	低于筛选值

	锌
	/
	74
	/
	低于筛选值
	84
	/
	低于筛选值
	77
	/
	低于筛选值


表5.3-21厂外土壤质量评价结果表     单位mg/kg
	项目
	GB15618-2018
表1中风险筛选值
	S8
	S9
	S10
	S11

	
	
	监测
结果
	污染物
指数
	评价
结果
	监测
结果
	污染物
指数
	评价
结果
	监测
结果
	污染物
指数
	评价
结果
	监测
结果
	污染物
指数
	评价
结果

	pH
	5.5~6.5
	6.5~7.5
	7.07
	/
	/
	6.72
	
	/
	6.77
	
	/
	6.52
	
	/

	镉
	0.3
	0.3
	0.23
	0.77
	低于筛选值
	0.221
	0.74
	低于筛选值
	0.22
	0.73
	低于筛选值
	0.20
	0.67
	低于筛选值

	汞
	1.8
	2.4
	0.283
	0.12
	低于筛选值
	0.086
	0.036
	低于筛选值
	0.075
	0.031
	低于筛选值
	0.065
	0.027
	低于筛选值

	砷
	40
	30
	22.6
	0.75
	低于筛选值
	15.5
	0.52
	低于筛选值
	7.06
	0.23
	低于筛选值
	2.46
	0.082
	低于筛选值

	铅
	90
	120
	52
	0.43
	低于筛选值
	48
	0.40
	低于筛选值
	59
	0.49
	低于筛选值
	50
	0.42
	低于筛选值

	总铬
	150
	200
	138
	0.69
	低于筛选值
	116
	0.58
	低于筛选值
	98
	0.49
	低于筛选值
	90
	0.45
	低于筛选值

	铜
	50
	100
	73
	0.73
	低于筛选值
	73
	0.73
	低于筛选值
	71
	0.71
	低于筛选值
	72
	0.72
	低于筛选值

	镍
	70
	100
	86
	0.86
	低于筛选值
	77
	0.77
	低于筛选值
	87
	0.87
	低于筛选值
	86
	0.86
	低于筛选值

	锌
	200
	250
	134
	0.536
	低于筛选值
	96
	0.384
	低于筛选值
	117
	0.468
	低于筛选值
	129
	0.516
	低于筛选值

	总氟化物
	/
	/
	648
	/
	/
	521
	/
	/
	/
	/
	/
	505
	/
	/
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监测结果表明，场地内监测点位S1、S2、S3、S4、S5、S6、S7所有监测因子监测结果均低于《土壤环境质量标准 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）中第二类用地风险筛选值；场地外监测点位S8、S9、S10、S11所有监测因子监测结果均低于《土壤质量标准 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）中风险筛选值。
[bookmark: _Toc25967]5.3.6生态环境现状
5.3.6.1项目区用地现状
本项目位于曲靖高新技术产业开发区花山化工园区，用地性质为园区规划的三类工业用地，场地现状已经平整。
5.3.6.2评价区生态环境现状
（1）植被
按《云南植被》区划，项目所在区域属于亚热带常绿阔叶林区域，西部（半湿润）常绿阔叶林亚区域，高原亚热带北部常绿阔叶林地带，滇中、滇东高原半湿润常绿阔叶林、云南松林区、滇中高原盆谷滇青冈林、元江栲林、云南松林亚区。典型的地带性植被应该是以山毛榉科植物为主的半湿润常绿阔叶林。
据现场初步调查，项目周边区域主要植被有云南松林Frompinusyunnanensis、圆柏Fromsabinachinensis、圣诞树AcaciadealbataLink.、华山松Pinusarmandii、滇石栎Lithocarpusdealbatus(Hook.f.etThoms.)Rehd.、旱冬瓜Alnusnepalensis、云南油杉Keteleeriaevelyniana、杉木Cunninghamialanceolata、栓皮栎QuercusvariabilisBl.、铁仔MyrsineafricanaLinn.、野拔子ElsholtziarugulosaHemsl.、旱茅Eremopogondelavayi、金茅Eulaliaspeciosa等。
评价范围内的人工植被主要是农田植被，主要是玉米等。
根据调查，评价范围内未发现国家或云南省级重点保护野生植物种类分布、其他珍稀濒危物种和地区特有种类分布。
（2）动物
经现场踏勘，由于长期生产活动影响，评价区野生动物栖息的自然条件较差、未调查到大型野生动物，均为适应灌草丛和农田的中小型野生动物，其中以鸟类、小型哺乳动物为主，如树麻雀Passer montanus、斑鸠Lonchurapunctulata、家燕Hirundorastica、云南兔Lepas comus、小家鼠Musmuscalus等。未发现国家级及云南省级保护的野生动物。
[bookmark: _Toc487121294][bookmark: _Toc487121293][bookmark: _Toc339899053][bookmark: _Toc401][bookmark: _Toc396][bookmark: _Toc12854][bookmark: _Toc3506][bookmark: _Toc17716][bookmark: _Toc10352][bookmark: _Toc56480109][bookmark: _Toc3567][bookmark: _Toc7629]5.4项目区周围主要污染源
项目位于曲靖高新技术产业开发区花山化工园区，项目大气评价范围内大气污染企业见表5.4-1，附图11。
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表5.4-1  本项目大气评价范围内主要的污染企业情况表
	序号
	项目名称
	建设单位
	产能
	方位、厂界距离
	主要污染物
	备注

	1
	年产60万张石棉瓦生产搬迁再建项目
	曲靖市旺麟水泥制品有限公司
	60万张石棉瓦
	西北、1880m
	颗粒物：0.273t/a
	在产

	2
	沾益晨鼎混凝土有限公司搅拌站项目
	沾益晨鼎商品混凝土有限公司
	/
	西北、1830m
	颗粒物：1.64t/a
	在产

	3
	年产100吨乙醇酸项目
	曲靖双申化工新材料有限公司
	乙醇酸100t/a、乙醇酸甲酯22.523t/a、乙醇酸乙酯8.477t/a
	西北面、1900m
	有组织：SO2：0.246t/a、NOx：0.534t/a、非甲烷总烃：0.969t/a、丙酮0.618t/a、HCL0.023t/a、硫酸雾0.0001t/a、甲醇0.084t/a、甲苯0.233t/a、颗粒物0.077t/a；
无组织：丙酮0.021t/a、HCL0.0001t/a、硫酸雾0.0002t/a、甲醇0.025t/a、甲苯0.039t/a、非甲烷总烃：0.231t/a、颗粒物0.05t/a
	在产

	4
	2万吨/年硫黄资源再生利用项目
	云南万晟鑫达环保科技有限责任公司
	硫黄2万t/a
	西北面、1970m
	SO2：8.64t/a、NO2：0.738t/a、NMHC：0.337t/a、颗粒物：2.08t/a、NH3：1.52t/a、甲醇：0.254t/a
	在产

	5
	10万吨/年甲醛联产12万吨/年胶粘剂项目
	云南唯益新材料有限责任公司
	37%甲醛8.378万t/a、50%甲醛1.2万t/a、脲醛胶12万t/a
	西面、140m
	有组织：CO14.95t/a、甲醛1.56t/a、甲醇2.62t/a、非甲烷总烃5.54t/a、NH30.0036t/a；
无组织：颗粒物0.795t/a、非甲烷总烃0.438t/a、NH30.013t/a
	已开工，未建成投产

	6
	1.5万t/a五氧化二磷和8000t/a多聚磷酸新建项目
	曲靖常宜联合科技有限公司
	五氧化二磷1.5万t、多聚磷酸 8000t、2.6二羟基乙酰苯40t、磷酸（85%）1623t、磷化液0.3万t、聚合氯化铝1000t、硝酸锌1000t
	西面、相邻
	有组织：颗粒物0.013t/a、磷酸雾1.05t/a、0.010t/a、NOx：0.01t/a、HCL：0.52t/a、有机废气：2.13t/a、砷0.00005t/a、氟化物0.0015t/a；
无组织：颗粒物0.47t/a、磷酸雾1.46t/a、硝酸雾0.014t/a
	在产

	7
	沾益区医药中间体项目
	曲靖深蓝生物科技有限公司
	3-氯苯丙酮8t/a、苯亚磺酸钠10t/a、头孢噻肟酸 20t/a、烟酸乙酯30t/a、巯基苯并噻唑约11.556t/a
	南面、20m
	有组织：颗粒物0.059t/a、SO20.476t/a、NOx0.377t/a、甲苯1.194t/a、甲醇0.166t/a、TVOC1.701t/a、HCL0.332t/a；
无组织：颗粒物0.0002t/a、甲苯0.299t/a、甲醇0.032t/a、TVOC0.397t/a
	已开工，未建成投产

	8
	沥青拌和站
	曲靖市荣硕公路工程有限公司
	30万t/a沥青砼
	东南面、1030m
	颗粒物：0.314t/a、SO2：1.728t/a、NOx：2.178t/a、沥青烟：0.00094t/a、苯〔a〕芘：0.0000046t/a
	在产

	9
	年产60万立方米商品混凝土搅拌站建设项目
	曲靖森鹏混凝土有限公司
	60万m3/a
	东面、1300m
	颗粒物：1.637t/a
	在产

	10
	200万吨/年焦化及其配套项目
	云南大为制焦有限公司
	焦炭200万t/a、甲醇20.96万t/a、煤焦油7.89万t/a
	西南面、400m
	颗粒物：655.826t/a、SO2：1380.56t/a、NOx：2094.14t/a、苯并芘：0.0528t/a、NH3：94.65t/a、H2S：3.59t/a、氰化物：1.654t/a、酚类：1.31t/a、苯类：4.283t/a
	在产

	11
	5万t/a湿法炭黑项目
	云南云维飞虎化工有限公司
	炭黑5万t/a
	南面、1250m
	SO2：66.72t/a、NOx：45.74t/a、颗粒物：10.94t/a、NMHC：11.611t/a
	在产

	
	2万吨软质和3万吨年硬质炭黑项目
	
	炭黑5万t/a
	南面、1240m
	
	在产

	
	20万吨/年焦油加工改质沥青装置
	
	焦油20万t/a
	西南面、1800m
	
	在产

	12
	5万吨/年顺酐项目
	云南大为恒远化工有限公司
	顺酐5万t/a
	南面、1240m
	非甲烷总烃：152.525t/a
	已建，目前停产

	
	12万吨/年粗苯加氢精制项目
	
	纯苯71932t/a、甲苯12913t/a、二甲苯4073t/a、非芳烃3166t/a、C8馏分1139t/a、C9馏分5391t/a、重苯残油1750t/a
	西南面、2000m
	颗粒物：0.4752t/a、SO2：2.376t/a、NOx：3.564t/a、非甲烷总烃：87.1149t/a
	在产

	
	6000吨/年重苯残油加工装置
	
	年加工6000吨重苯残油
	西南面、2000m
	非甲烷总烃0.6738t/a、苯0.1486t/a、甲苯0.0546t/a、二甲苯0.0316t/a
	在建

	
	利用闲置洗油加工装置从8000t/a三甲残油、重苯残油中提取四氢化萘、工业萘、粗苯等化工产品技改项目
	
	四氢化萘900t/a、工业萘1800t/a、粗苯600t/a、萘油（含四氢化萘、工业萘）600t/a、三甲溶剂油720t/a、优质洗油2580t/a、洗油800t/a
	南面、1720m
	颗粒物：0.75t/a、SO2：3.854t/a、NOx：5.641t/a、非甲烷总烃：0.2302t/a
	已建，目前停产

	
	1500吨/年顺酐加氢制丁二酸酐/丁二酸项目
	
	丁二酸酐799.128t/a、聚合级丁二酸784.144t/a、工业级丁二酸81.911t/a
	南面、1660m
	有组织：颗粒物0.15t/a、非甲烷总烃0.441t/a；无组织：非甲烷总烃1.304t/a、颗粒物1.6678t/a
	已建，目前停产

	13
	年产5万吨净水剂生产项目
	云南科铝再生资源有限公司
	固体饮用水级聚合氯化铝2万t/a、液体工业级聚合氯化铝3万t/a
	西南面、270m
	有组织：颗粒物5.096t/a、HCL1.119t/a、SO20.52t/a、NOx4.862t/a；
无组织：颗粒物0.477t/a、HCL0.008t/a
	已开工，未建成投产

	14
	5万吨/年新吡啶碱循环经济产业链项目
	曲靖茂源新材料科技有限公司
	吡啶31890.62t/a、3-甲基吡啶18109.38t/a、甲醛20万t/a、乙醛8万t/a、复合烷基吡啶12613.23t/a、3,5-二甲基吡啶998.23t/a
	西面，900m
	有组织：甲醛3.118t/a、乙醛0.055t/a、甲醇0.928t/a、NMHC
8.336t/a、吡啶0.698t/a、苯0.361t/a、SO20.084t/a、NOx 37.532t/a、颗粒物：2.358t/a、NH30.586t/a、H2S0.003t/a;
无组织：甲醇0.395t/a、甲醛0.437t/a、乙醛0.156t/a、吡啶1.176t/a、苯0.048t/a、非甲烷总烃2.385t/a、NH30.593t/a、H2S0.023t/a
	已开工，未建成投产

	15
	曲靖融合电子材料有限公司20万吨/年磷酸铁项目
	曲靖融合电子材料有限公司
	20万吨/年磷酸铁、24万吨/年硫酸铵
	南面，2080m
	有组织：颗粒物27.068t/a、SO24.32t/a、NOx27.2t/a、NH34.792t/a、硫酸雾1.6t/a；
无组织：颗粒物11.3t/a、NH30.012t/a
	已开工，未建成投产

	16
	10000吨/年水性涂料、2000吨/年油性涂料建设项目
	曲靖滇松涂料有限公司
	油漆2000t/a、水性涂料10000t/a
	西南面、160m
	非甲烷总烃5.309t/a
	在建

	备注：是否投产以2024年评价基准年计
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[bookmark: _Toc10105]6大气环境影响评价
[bookmark: _Toc25076][bookmark: _Toc19546][bookmark: _Toc29511][bookmark: _Toc19625][bookmark: _Toc6788][bookmark: _Toc25985][bookmark: _Toc11303][bookmark: _Toc23485][bookmark: _Toc32657_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc6186][bookmark: _Toc379881808][bookmark: _Toc390184740][bookmark: _Toc390185470]6.1施工期大气环境影响分析
项目施工期废气主要为施工扬尘、施工机械废气、少量的焊接烟尘。
（1）施工期扬尘
项目位于园区内，施工场地定期洒水以减少扬尘量，对洒落于场地上的砂料、粉料及时清扫，避免二次扬尘。施工期扬尘排放对大气环境及敏感目标的影响较小。
（2）机械废气
施工机械废气主要是CO、碳氢化合物及NOx等，其产生量及废气中污染物浓度视其使用频率及发动机对燃料的燃烧情况而异。施工机械废气属于低架点源无组织排放性质，具有间断性产生、产生量较小、产生点相对分散、易被稀释扩散等特点。本项目施工期大型燃油机械使用量小，且施工场地四周相对开阔，在加强管理，合理安排运输车辆的运输时间和班次、及时检修保养机械设备，防止非正常工况排放废气等措施后，施工机械和运输车辆所产生的尾气在空气中经自然扩散和稀释后，对项目区域的大气环境影响较小。
（3）焊接烟尘
设备安装等施工段需进行焊接而产生焊接烟尘，焊接烟尘产生量较小，排放较分散，为无组织排放，焊接烟尘颗粒较大，易沉降，对厂区外环境影响较小。
（4）对敏感点的影响
项目周边500m范围内无敏感目标，为减小施工粉尘对周围环境的影响，环评要求项目采取以下措施：
①施工场地洒水降尘；
②材料运输过程中必须加盖篷布，杜绝抛、撒、飞、漏等扬尘污染；
③施工场地定期洒水，减少扬尘产生，一般每天不少于2次。
采取以上措施后，施工期对周围大气环境及敏感点的影响将会大大降低，对周边大气环境及敏感点影响可接受，同时，施工期影响将会随施工的结束而消失。
综上所述，项目施工期在采取环评提出的措施后，对周围环境的影响较小，且随着施工期的结束，影响也将消失。
[bookmark: _Toc274725486][bookmark: _Toc171339297][bookmark: _Toc274748428][bookmark: _Toc224955682][bookmark: _Toc21649109][bookmark: _Toc2723][bookmark: _Toc7996][bookmark: _Toc1698][bookmark: _Toc487120461][bookmark: _Toc27354][bookmark: _Toc6983][bookmark: _Toc14348]6.2运营期大气环境影响预测与评价
[bookmark: _Toc11892][bookmark: _Toc19918][bookmark: _Toc6339][bookmark: _Toc516231182]6.2.1预测模型
根据工程分析结果，本项目主要污染源为点源、面源，均为连续排放源，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）推荐的估算模式AERSCREEN估算结果：本项目评价范围为以厂区为中心，自厂界外延2.5km的矩形区域作为评价范围，属局地尺度（≤50km）。
据沾益气象站2005-2024年累计气象观测资料，多年静风频率为3.6%＜35%。
评价基准年（2024年）风速≤0.5m/s的最大持续小时为5h（始于2024年11月24日23:00，止于2024年11月25日03：00），持续时间低于72h。
根据《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018）表A.1推荐模型适用情况表，本项目进一步预测选取模型为AERMOD。
预测软件为由六五软件工作室开发制作并拥有全部版权的EIAProA2018，版本号为2018（Ver2.7.547）。EIAProA2018以2018版中国大气环境影响评价导则和2018版风险导则的技术要求和推荐模型为编制依据，采用AERSCREEN/AERMOD/SLAB/AFTOX为模型内核，功能全面深入、符合新导则要求。
预测评价基准年为2024年。
6.2.1.1地形数据
EIAProA2018使用的地形数据srtm文件通过软件下载。本项目进一步预测EIAProA2018使用的地形数据选择外部DEM文件，外部DEM文件直接采用全球地位坐标定义的标准DEM文件。
[image: ]
图6.2-1 项目区域内地形图
数据列数：680
数据行数：623
区域四个顶点的坐标（经度，纬度），单位：度。
西北角：***°，***°
东北角：***°，***°
西南角：***°，***°
东南角：***°，***°
地形数据分辨率为90m，满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中原始地形数据不得小于90m的要求。
6.2.1.2地面特征参数
本项目进一步预测地面特征参数选取如下：
地面分扇区数为4，地面时间周期按年季，通用地表类型包括耕地、针叶林、城市，通用地表湿度为中等湿度气候，地面特征参数见表6.2-1。
表6.2-1  地面特征参数
	序号
	扇区
	时段
	正午反照率
	BOWEN
	粗糙度

	1
	0-45
	春
	0.14
	0.2
	0.03

	
	
	夏
	0.2
	0.3
	0.2

	
	
	秋
	0.18
	0.4
	0.05

	
	
	冬
	0.6
	0.5
	0.01

	2
	45-180
	春
	0.12
	0.3
	1.3

	
	
	夏
	0.12
	0.2
	1.3

	
	
	秋
	0.12
	0.3
	1.3

	
	
	冬
	0.35
	0.3
	1.3

	3
	180-240
	春
	0.14
	0.5
	1

	
	
	夏
	0.16
	1
	1

	
	
	秋
	0.18
	1
	1

	
	
	冬
	0.35
	0.5
	1

	4
	240-360
	春
	0.14
	0.2
	0.03

	
	
	夏
	0.2
	0.3
	0.2

	
	
	秋
	0.18
	0.4
	0.05

	
	
	冬
	0.6
	0.5
	0.01


6.2.1.3网格选取及网格点设置
按照《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018）B.6.3.3要求：AERMOD预测网格点的设置应具有足够的分辨率以尽可能精确预测污染源对预测范围的最大影响。网格点间距可以采用等间距或近密远疏法进行设置，距离源中心5km的网格间距不超过100m，5-15km的网格间距不超过250m，大于15km的网格间距不超过500m。
本项目网格点采用直角坐标系。评价范围为东西向2.5km，南北向2.5km，根据“导则B6.3.3”：网格点间距采用近密远疏法进行设置，距离源中心5km的网格间距为100m。[image: 预测基本信息图]
图6.2-2 大气预测基本信息底图


[image: 附图2 项目在公司位置和项目平面布置图-模型_01]
图6.2-3 项目基本信息底图
[bookmark: _Toc536084912][bookmark: _Toc29399][bookmark: _Toc14061][bookmark: _Toc706]6.2.2污染气象调查
6.2.2.1地面常规气象资料调查
地面常规气象资料调查收集的是沾益气象站地面常规气象资料，沾益气象站距离本项目最近，位于项目西南方向，直线距离约11.95km，符合导则对调查气象观测资料的气象观测站要求。沾益气象站（国家基本气象站）区站号：56786，海拔：1863m，地理坐标：东经***°，北纬***°，拥有长期的气象观测资料。本数据中风向、风速、温度等原始地面气象观测数据来源于中国气象局。根据《中国气象局关于县级综合气象业务改革发展的意见》（气发（2013）54号）文件规定，自2014年1月1日起一般站取消云量观测。为解决环评中大气环境影响预测模型面临的云量观测数据缺失的问题，云量数据采用基于中尺度气象模型WRF模拟，经由MMIF程序转变为AERMOD的气象数据格式SFC文件，然后提取其中的云量数据。
表6.2-2  观测气象数据信息表
	经度
	纬度
	站号
	名称
	级别
	年份
	观测要素

	***°
	***°
	56786
	沾益
	一般站
	2024
	风向、风速、总云量、低云量、干球温度


6.2.2.2高空常规气象资料调查
本数据是采用大气环境影响评价数值模式WRF模拟生成。模式计算过程中把全国共划分为189×159个网格，分辨率为27km×27km。模式采用的原始数据有地形高度、土地利用、陆地-水体标志、植被组成等数据，数据源主要为美国的USGS数据。模式采用美国国家环境预报中心（NCEP）的再分析数据作为模型输入场和边界场。本次高空数据气象模拟，以地面气象观测站位置为中心点，模拟27km×27km范围内离地高度0-5000米内，不同等压面上的气压、离地高度和干球温度等，其中离地高度3000m以内的有效数据层数不少于10层，总层数不少于20层，可以满足气象站点周边50km范围内的项目预测要求。
表6.2-3  模拟高空气象数据信息
	站编号
	模拟网格中心位置
	年份
	海拔m
	模拟要素

	
	经度
	纬度
	
	
	

	56786
	103.83°
	25.58°
	2024
	1899
	高空风向风速，高空气温，气压，干球温度、露点温度


[bookmark: _Toc29070][bookmark: _Toc18218][bookmark: _Toc12295]6.2.3污染气象条件统计分析
6.2.3.1多年气象数据统计
沾益气象站近20年（2005-2024）气象要素统计结果见表6.2-4。
表6.2-4   沾益气象站常规气象项目统计（2005-2024）
	统计项目
	统计值
	极值出现时间
	极值

	多年平均气温（℃）
	15.6
	/
	/

	累年极端最高气温（℃）
	31.5
	2023/06/1
	33.9

	累年极端最低气温（℃）
	-3.5
	2016/01/24
	-6.7

	多年平均气压（hPa）
	809.9
	/
	/

	多年平均水汽压（hPa）
	12.2
	/
	/

	多年平均相对湿度（%）
	68.2
	/
	/

	多年平均降雨量（mm）
	836.1
	2023
	338.9（最小）

	灾害天气统计
	多年平均雷暴日数（d）
	56.1
	/
	/

	
	多年平均冰雹日数（d）
	2.1
	/
	/

	
	多年平均大风日数（d）
	12.7
	/
	/

	多年实测极大风速（m/s）、相应风向
	21.0
	2010/03/20
	25.9WSW

	多年平均风速（m/s）
	2.6
	/
	/

	多年主导风向、风向频率（%）
	S 15.9
	/
	/

	多年静风频率（风速<0.2m/s）（%）
	3.6
	/
	/


6.2.3.2评价基准年（2024年）气象数据调查资料整理分析
（1）风向统计
决定地面风向及其日变化的因素有三个方面：一是系统风向；二是由于下垫面摩擦或地形作用而导致的系统风的风向改变，这两者决定的风向成为地面风的基本风向。三是由于局地热力性质的差异而导致的风分量，此分量一般较弱。实际的地面风是由这三个分量合成的结果。
根据沾益气象站2024年数据，按照16个方位进行地面风向统计，风向玫瑰图见6.2-4，风向统计结果见表6.2-5。经统计2024年风向和风频与最近20年统计结果基本一致，地面气象使用2024年数据，满足大气评级导则要求。
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表6.2-5   2024年风向、风频月、季变化（%）
	风向
风频%
	N
	NNE
	NE
	ENE
	E
	ESE
	SE
	SSE
	S
	SSW
	SW
	WSW
	W
	WNW
	NW
	NNW
	静风

	一月
	10.5
	4.4
	1.6
	1.1
	0.9
	0.9
	2.3
	6.3
	19.4
	11.4
	10.0
	10.4
	7.5
	4.3
	2.7
	5.1
	1.2

	二月
	5.5
	3.5
	3.2
	1.3
	1.0
	0.3
	0.9
	2.7
	8.2
	10.8
	26.6
	26.4
	5.3
	1.3
	1.4
	1.6
	0.1

	三月
	5.8
	6.3
	2.6
	0.7
	1.3
	0.7
	3.5
	4.7
	12.4
	10.6
	18.6
	19.9
	7.4
	1.2
	1.5
	2.8
	0.1

	四月
	3.9
	3.2
	1.3
	0.8
	1.7
	1.4
	2.8
	2.6
	6.4
	9.0
	22.1
	23.5
	14.0
	2.2
	2.2
	2.6
	0.3

	五月
	11.3
	11.4
	3.8
	1.1
	3.1
	2.6
	4.0
	4.3
	14.7
	10.1
	8.7
	6.2
	4.8
	5.1
	3.8
	4.2
	0.9

	六月
	10.4
	11.1
	2.6
	1.4
	2.8
	2.1
	4.3
	5.6
	22.5
	10.4
	7.6
	7.4
	3.2
	1.7
	3.1
	3.2
	0.7

	七月
	4.0
	3.1
	1.6
	1.1
	2.2
	2.0
	3.4
	5.4
	36.6
	14.3
	11.2
	4.6
	3.8
	2.3
	0.9
	3.4
	0.4

	八月
	10.1
	5.5
	3.4
	1.9
	3.6
	5.4
	8.5
	9.7
	15.3
	6.3
	5.2
	4.0
	5.8
	4.2
	3.9
	6.7
	0.5

	九月
	13.5
	12.5
	6.1
	4.7
	8.9
	6.9
	5.1
	4.7
	11.4
	3.9
	2.8
	1.4
	3.6
	3.2
	4.9
	6.1
	0.3

	十月
	10.1
	12.2
	3.6
	0.5
	3.6
	2.7
	4.6
	5.8
	22.6
	8.9
	6.6
	4.2
	3.6
	3.2
	3.2
	3.8
	0.8

	十一月
	7.2
	12.1
	2.6
	0.3
	1.3
	1.7
	3.9
	5.7
	17.9
	14.4
	8.3
	4.6
	4.6
	5.7
	4.3
	5.0
	0.4

	十二月
	11.0
	13.7
	4.0
	2.2
	2.0
	2.0
	2.6
	4.2
	23.5
	13.2
	8.5
	3.2
	2.0
	1.3
	1.5
	5.1
	0.0

	全年
	8.6
	8.3
	3.0
	1.4
	2.7
	2.4
	3.8
	5.2
	17.7
	10.3
	11.3
	9.6
	5.5
	3.0
	2.8
	4.1
	0.5

	春季
	7.0
	7.0
	2.5
	0.9
	2.0
	1.5
	3.4
	3.9
	11.2
	9.9
	16.4
	16.4
	8.7
	2.9
	2.5
	3.2
	0.5

	夏季
	8.2
	6.5
	2.5
	1.5
	2.9
	3.2
	5.4
	6.9
	24.8
	10.3
	8.0
	5.3
	4.3
	2.7
	2.6
	4.4
	0.5

	秋季
	10.3
	12.3
	4.1
	1.8
	4.6
	3.8
	4.5
	5.4
	17.4
	9.1
	5.9
	3.4
	3.9
	4.0
	4.1
	5.0
	0.5

	冬季
	9.1
	7.3
	2.9
	1.5
	1.3
	1.1
	1.9
	4.4
	17.2
	11.8
	14.7
	13.1
	5.0
	2.3
	1.9
	4.0
	0.5
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[image: ][image: ]
图6.2-4 2024年全年及各季风向风频玫瑰图
（2）风速统计
风速的大小决定了污染物在环境空气中的输送扩散能力。评价区域2024年各风向的地面平均风速分布统计结果见表6.2-6和图6.2-5。由于受系统风和地形风的作用，以风向带SW-WSW-W风的平均风速相对较大，全年平均风速为2.5m/s。
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表6.2-6  2024年风速月、季变化    单位：m/s
	月份
	N
	NNE
	NE
	ENE
	E
	ESE
	SE
	SSE
	S
	SSW
	SW
	WSW
	W
	WNW
	NW
	NNW
	平均

	一月
	1.2
	2.8
	1.5
	1.3
	1.2
	1.1
	1.6
	2.1
	2.5
	2.8
	3.2
	3.5
	2.7
	1.5
	1.2
	1.4
	2.3

	二月
	1.8
	3.2
	3.1
	2.1
	1.5
	1.7
	1.6
	2.2
	2.3
	2.6
	3.5
	4.9
	3.8
	1.4
	0.9
	1.5
	3.4

	三月
	2.0
	3.1
	3.8
	1.7
	2.0
	1.4
	2.0
	2.8
	3.1
	3.2
	3.5
	4.4
	4.0
	1.2
	1.2
	1.7
	3.3

	四月
	1.8
	3.0
	2.1
	2.1
	1.7
	1.5
	2.2
	2.4
	2.9
	2.3
	3.1
	4.0
	4.2
	2.6
	1.4
	1.3
	3.1

	五月
	2.2
	2.9
	2.1
	1.5
	1.7
	1.8
	2.3
	2.6
	2.9
	2.4
	2.8
	3.3
	2.3
	1.7
	1.4
	1.6
	2.4

	六月
	1.7
	2.5
	1.7
	1.1
	1.4
	1.9
	1.8
	2.2
	2.4
	2.2
	2.4
	2.2
	2.1
	1.2
	1.3
	1.7
	2.1

	七月
	1.6
	2.0
	2.1
	2.2
	1.3
	2.4
	2.7
	3.4
	3.2
	2.8
	2.6
	2.1
	1.6
	1.3
	1.1
	1.4
	2.6

	八月
	1.7
	2.1
	2.0
	1.8
	1.8
	2.2
	2.4
	2.5
	2.6
	2.2
	2.3
	1.9
	1.0
	1.1
	1.1
	1.5
	2.0

	九月
	1.9
	2.6
	2.4
	2.8
	2.7
	2.8
	2.2
	2.7
	2.5
	2.2
	2.4
	1.9
	1.4
	1.4
	1.2
	1.4
	2.2

	十月
	2.2
	2.4
	2.1
	1.9
	1.2
	1.8
	1.7
	2.1
	2.4
	2.2
	2.0
	1.7
	1.3
	1.0
	1.1
	1.0
	2.0

	十一月
	1.7
	2.5
	2.3
	2.4
	1.0
	0.9
	1.3
	2.0
	2.2
	2.5
	2.7
	2.2
	1.4
	1.4
	1.2
	1.1
	2.0

	十二月
	2.2
	2.7
	2.3
	1.5
	1.5
	1.2
	1.6
	2.2
	2.9
	2.8
	3.3
	3.3
	1.7
	1.7
	1.2
	1.5
	2.5

	全年
	1.9
	2.6
	2.3
	2.0
	1.8
	2.0
	2.0
	2.4
	2.7
	2.6
	3.0
	3.7
	2.7
	1.4
	1.2
	1.4
	2.5

	春季
	2.1
	3.0
	2.7
	1.7
	1.8
	1.6
	2.2
	2.6
	3.0
	2.6
	3.2
	4.1
	3.8
	1.9
	1.4
	1.5
	2.9

	夏季
	1.7
	2.3
	2.0
	1.7
	1.5
	2.2
	2.3
	2.6
	2.8
	2.5
	2.5
	2.1
	1.5
	1.2
	1.2
	1.5
	2.2

	秋季
	2.0
	2.5
	2.3
	2.7
	2.2
	2.3
	1.7
	2.3
	2.3
	2.3
	2.4
	1.9
	1.3
	1.3
	1.2
	1.2
	2.1

	冬季
	1.7
	2.8
	2.4
	1.6
	1.4
	1.2
	1.6
	2.1
	2.6
	2.8
	3.4
	4.4
	2.9
	1.5
	1.1
	1.5
	2.7
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图6.2-5  2024年全年及各季风向风速玫瑰图
项目所在地的2024年平均风速的月变化见表6.2-7和图6.2-6，最大风速出现在3月份，冬春季风速大，夏秋季风速小。
表6.2-7  2024年平均风速月变化  单位：m/s
	月份
	1月
	2月
	3月
	4月
	5月
	6月
	7月
	8月
	9月
	10月
	11月
	12月

	风速（m/s）
	2.3
	3.4
	3.3
	3.1
	2.4
	2.1
	2.6
	2.0
	2.2
	2.0
	2.0
	2.5



图6.2-6  2024年平均风速月变化
（3）月气温变化
月平均气温变化见表6.2-8，图6.2-7给出平均温度月变化曲线。2024年5月、6月、7月、8月月平均气温较为接近，相对来讲最高月平均气温出现在6月。
表6.2-8  2020年平均温度月变化  单位：℃
	月份
	1月
	2月
	3月
	4月
	5月
	6月
	7月
	8月
	9月
	10月
	11月
	12月
	平均

	温度
	6.98
	11.93
	16.31
	18.09
	20.93
	21.23
	21.1
	21.33
	20.23
	15.98
	11.38
	9.6
	16.28



[image: ]
图6.2-7  2024年平均温度月变化图
混合层高度：从月、季节变化上看，3月份混合层高度最大为1148m，全年平均混合层高度为909m。春、夏季混合层高度大，秋、冬季混合层高度小。
逆温频率：从月、季变化上看，2月逆温频率最大为49.0%，全年平均逆温频率为30.5%。秋、冬逆温频率较大，春、夏逆温频率小。
表6.2-9 沾益区2024年月平均混合层高度和逆温频率统计结果
	月份
	一月
	二月
	三月
	四月
	五月
	六月
	七月
	八月
	九月
	十月
	十一月
	十二月
	全年

	混合层
平均高（m）
	828
	1033
	1148
	1270
	1000
	809
	1037
	855
	862
	648
	662
	757
	909

	逆温出现
概率（%）
	33.9
	49.0
	37.8
	42.1
	28.2
	19.2
	23.1
	34.1
	31.5
	20.7
	28.6
	19.5
	30.5


表6.2-10 沾益区2024年季平均混合层高度和逆温频率统计结果
	季节
	春季
	夏季
	秋季
	冬季

	混合层平均高（m）
	1138
	901
	723
	869

	逆温出现概率（%）
	36.0
	25.5
	26.9
	33.8


（4）污染系数
污染系数综合表达了风向频率和风向平均风速两者对污染物输送的影响。某风向污染系数最大，则其反方向受污染程度最重。
污染系数与风频和风速的比成正比，其计算公式为：

式中：fi为各风向出现频率，ui为各风向下的平均风速，i=1、2、3、…、16。
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评价区2024年污染系数统计见表6.2-11，全年平均和季平均污染系数玫瑰见6.2-8，污染系数玫瑰图以风吹来的方向给出，S风向角污染系数最大。
表6.2-11  沾益区2024年污染系数表（%）
	月份
	N
	NNE
	NE
	ENE
	E
	ESE
	SE
	SSE
	S
	SSW
	SW
	WSW
	W
	WNW
	NW
	NNW
	平均

	一月
	8.5
	1.6
	1.1
	0.8
	0.8
	0.8
	1.4
	3.1
	7.8
	4.1
	3.1
	3.0
	2.8
	2.9
	2.2
	3.7
	3.0

	二月
	3.0
	1.1
	1.0
	0.6
	0.7
	0.2
	0.5
	1.2
	3.6
	4.2
	7.7
	5.4
	1.4
	0.9
	1.6
	1.0
	2.1

	三月
	3.0
	2.0
	0.7
	0.4
	0.7
	0.5
	1.8
	1.7
	4.0
	3.4
	5.4
	4.5
	1.9
	1.0
	1.3
	1.7
	2.1

	四月
	2.2
	1.1
	0.6
	0.4
	1.0
	1.0
	1.3
	1.1
	2.2
	3.9
	7.1
	5.9
	3.3
	0.8
	1.6
	2.1
	2.2

	五月
	5.1
	4.0
	1.8
	0.7
	1.8
	1.5
	1.8
	1.7
	5.1
	4.2
	3.2
	1.9
	2.1
	3.0
	2.6
	2.7
	2.7

	六月
	6.2
	4.5
	1.5
	1.2
	2.0
	1.1
	2.4
	2.6
	9.3
	4.9
	3.2
	3.4
	1.5
	1.4
	2.4
	1.8
	3.1

	七月
	2.6
	1.5
	0.8
	0.5
	1.7
	0.8
	1.2
	1.6
	11.6
	5.1
	4.2
	2.2
	2.4
	1.8
	0.9
	2.4
	2.6

	八月
	6.1
	2.6
	1.7
	1.0
	2.0
	2.5
	3.6
	3.9
	6.0
	2.9
	2.3
	2.2
	5.6
	3.9
	3.6
	4.6
	3.4

	九月
	7.1
	4.8
	2.6
	1.7
	3.3
	2.5
	2.4
	1.7
	4.6
	1.8
	1.2
	0.7
	2.7
	2.3
	3.9
	4.3
	3.0

	十月
	4.5
	5.0
	1.7
	0.3
	3.0
	1.5
	2.8
	2.7
	9.5
	4.1
	3.3
	2.5
	2.8
	3.3
	3.0
	3.7
	3.3

	十一月
	4.2
	4.9
	1.2
	0.1
	1.2
	1.9
	3.1
	2.9
	8.2
	5.9
	3.0
	2.1
	3.4
	4.1
	3.6
	4.8
	3.4

	十二月
	5.0
	5.1
	1.7
	1.4
	1.4
	1.6
	1.6
	1.9
	8.3
	4.6
	2.6
	1.0
	1.2
	0.8
	1.3
	3.4
	2.7

	全年
	4.7
	3.1
	1.3
	0.7
	1.5
	1.2
	1.9
	2.1
	6.6
	4.0
	3.7
	2.6
	2.0
	2.1
	2.3
	2.9
	2.7

	春季
	3.4
	2.4
	1.0
	0.5
	1.2
	0.9
	1.6
	1.5
	3.8
	3.8
	5.2
	4.1
	2.3
	1.5
	1.8
	2.1
	2.3

	夏季
	4.9
	2.9
	1.3
	0.9
	1.9
	1.5
	2.3
	2.6
	8.8
	4.2
	3.2
	2.6
	2.9
	2.4
	2.3
	2.9
	3.0

	秋季
	5.2
	4.9
	1.8
	0.7
	2.1
	1.6
	2.6
	2.4
	7.4
	3.9
	2.5
	1.8
	2.9
	3.2
	3.5
	4.1
	3.2

	冬季
	5.2
	2.6
	1.2
	0.9
	0.9
	0.9
	1.2
	2.1
	6.6
	4.3
	4.4
	3.0
	1.7
	1.5
	1.7
	2.7
	2.6
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图6.2-8 沾益区2024 年全年和各季污染系数玫瑰图
（5）沾益区2024年大气稳定度统计
①沾益区2024年全年及各季均以D类稳定度（中性）为主。全年D类稳定度出现频率为48.5%。
②沾益区2024年全年和各季稳定类天气多于中性稳定类。全年强不稳定类（A）天气出现频率为0.3%，B类稳定度出现频率为8.1%，C类稳定度出现频率为7.9%，D类稳定度出现频率为48.5%，强稳定类（F）天气出现频率为14.1%，稳定类（E）天气出现频率为16.5%。沾益区2024年的各级稳定度出现频率统计结果见表6.2-12。
表6.2-12   沾益区2024年大气稳定度频率（%）
	月份
	A
	B
	B-C
	C
	C-D
	D
	D-E
	E
	F

	一月
	0.0
	3.8
	4.6
	8.2
	1.5
	48.1
	0.0
	7.3
	26.6

	二月
	0.0
	4.2
	6.0
	5.8
	5.8
	29.3
	0.0
	23.3
	25.7

	三月
	0.0
	7.0
	7.0
	6.9
	4.7
	36.7
	0.0
	20.0
	17.7

	四月
	0.4
	13.8
	6.4
	9.0
	3.3
	25.0
	0.0
	16.8
	25.3

	五月
	0.5
	12.2
	3.5
	11.8
	0.8
	42.9
	0.0
	20.2
	8.1

	六月
	0.1
	7.5
	1.1
	11.1
	0.0
	61.0
	0.0
	18.9
	0.3

	七月
	0.3
	8.6
	0.7
	17.7
	0.0
	49.6
	0.0
	21.0
	2.2

	八月
	2.0
	18.2
	2.2
	8.1
	0.0
	35.5
	0.0
	25.3
	8.9

	九月
	0.3
	11.0
	2.8
	6.8
	0.0
	47.6
	0.0
	24.3
	7.2

	十月
	0.0
	5.4
	1.1
	3.0
	0.0
	69.9
	0.0
	10.9
	9.8

	十一月
	0.0
	3.6
	3.3
	3.9
	0.1
	60.4
	0.0
	5.4
	23.2

	十二月
	0.0
	1.3
	1.3
	2.4
	0.3
	75.1
	0.0
	4.8
	14.7

	全年
	0.3
	8.1
	3.3
	7.9
	1.4
	48.5
	0.0
	16.5
	14.1

	春季
	0.3
	11.0
	5.6
	9.2
	2.9
	35.0
	0.0
	19.0
	16.9

	夏季
	0.8
	11.5
	1.3
	12.3
	0.0
	48.6
	0.0
	21.7
	3.8

	秋季
	0.1
	6.6
	2.4
	4.5
	0.1
	59.4
	0.0
	13.5
	13.4

	冬季
	0.0
	3.1
	3.9
	5.5
	2.4
	51.3
	0.0
	11.5
	22.3


6.2.3.3高空气象资料整理分析
高空气象数据站点编号56786（坐标经度***°，纬度***°）的FSL格式气象数据，对其进行分析，8:00、20:00随高度变化的气温统计表6.2-13，温廓线见图6.2-9。
表6.2-13 高空气温统计表
	时段
	8:00
	20:00

	序号
	高度（m）
	气温（℃）
	高度（m）
	气温（℃）

	1
	0
	4.3
	0
	2.0

	2
	47
	4.5
	47
	2.5

	3
	78
	4.4
	78
	2.7

	4
	112
	4.6
	112
	3.0

	5
	235
	4.4
	235
	3.2

	6
	283
	4.8
	283
	3.5

	7
	370
	4.2
	370
	3.4

	8
	459
	4.3
	459
	3.6

	9
	581
	4.7
	581
	3.7

	10
	637
	4.2
	637
	3.8

	11
	770
	3.9
	770
	3.7

	12
	833
	3.3
	833
	3.1

	13
	968
	1.6
	968
	1.1

	14
	1107
	0.9
	1107
	0.7

	15
	1370
	0.3
	1370
	0.3

	16
	1558
	-1.5
	1558
	-1.1

	17
	1751
	-1.1
	1751
	-1.7

	18
	1937
	-2.7
	1937
	-3.5

	19
	2383
	-3.1
	2383
	-4.1

	20
	2958
	-3.5
	2958
	-4.5

	21
	3459
	-5.7
	3459
	-5.9

	22
	3893
	-11.0
	3893
	-12.7

	23
	4564
	-11.5
	4564
	-14.7

	24
	5089
	-11.9
	5089
	-15.6
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	8：00干球温度、露点温度温廓线
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	20：00干球温度、露点温度温廓线


图6.2-9 干球温度、露点温度温廓线
[bookmark: _Toc9750][bookmark: _Toc20257][bookmark: _Toc25973][bookmark: _Toc21768][bookmark: _Toc9111][bookmark: _Toc30021][bookmark: _Toc12870]6.2.4预测参数与评价内容
本项目评价区涉及的沾益区为达标区，本项目预测评价按达标区项目进行评价。
6.2.4.1预测因子
根据工程分析确定的主要废气污染物的排放情况，确定正常排放情况下的空气环境影响评价预测的污染因子为SO2、NOX、NO2、TSP、PM10、PM2.5、P2O5、砷、氟化物；非正常排放情况下的预测因子为P2O5。因本项目SO2+NOx排放量＜500t/a，不需要考虑二次污染物评价因子PM2.5。
6.2.4.2预测范围
根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），一级评价项目根据D10%确定大气环境应评价范围，项目污染物源强通过AERSCREEN估算模式进行预测，D10%最远影响距离2075m，小于2.5km时，取2.5km，故本次预测评价范围以厂址为中心区域，取边长为5km的矩形区域。本项目预测将项目所在厂区中心定为原点（0，0），经纬度坐标：***°**′***″，***°**′***″。预测范围内保护目标见表6.2-14。
表6.2-14  大气环境保护目标预测点情况
	序号
	点名称
	点坐标（x）
	点坐标（y）
	海拔（m）

	1
	十里铺
	738.76
	1198.01
	2209

	2
	丰华村
	-106.92
	2058.86
	2029

	3
	施家屯
	-1633.18
	1105.87
	1955.66

	4
	松林
	-1751.41
	-2011.16
	1959.83

	5
	老蜂窝
	2191.28
	-905.05
	2164


6.2.4.3预测评价标准
项目所处区域主要为二类功能区，各污染物浓度环境质量标准限值见表1.4-1。
6.2.4.4预测背景浓度
（1）数据来源
按照《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018）6.2数据来源的相关要求：
TSP、NOX、P2O5、砷、氟化物环境质量现状采用补充监测数据，基本污染物SO2、NO2、PM10、PM2.5环境质量现状采用曲靖市2024年全年监测数据。监测数据详见“环境空气质量现状调查与评价章节”。软件采用平均法自动计算环境空气保护目标及网格点小时背景浓度。
（2）预测现状浓度数据选取
按照《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018）6.4.3要求：①对采用多个长期监测点位数据进行现状评价的，取各污染物相同时刻各监测点位的浓度评价值，作为评价范围内环境空气保护目标及网格点环境质量现状浓度；②对采用补充监测数据进行现状评价的，取各污染物不同评价时段监测浓度的最大值，作为评价范围内环境空气保护目标及网格点环境质量现状浓度，详见表6.2-15。
表6.2-15  项目预测背景浓度值  单位：μg/m3
	序号
	预测因子
	背景浓度值
	说明

	
	
	日均值
	年均值
	

	1
	SO2
	2024年逐日日均值
	13
	/

	2
	NO2
	2024年逐日日均值
	14
	/

	3
	NOX
	16
	15.28
	补充监测

	4
	TSP
	112
	106
	补充监测

	5
	PM10
	2024年逐日日均值
	34
	/

	8
	PM2.5
	2024年逐日日均值
	22
	/

	9
	五氧化二磷
	0.42
	/
	补充监测

	10
	砷
	/
	/
	补充监测

	11
	氟化物
	2.795
	/
	补充监测


软件采用平均法自动计算环境空气保护目标及网格点小时背景浓度、日均背景浓度。
6.2.4.5预测污染源参数
（1）项目污染源参数
项目设置2个排口，正常排放和非正常排放污染源参数见表6.2-16，表6.2-17。
（2）评价范围内与评价项目排放污染物有关的已批复环评在建、未建项目污染源参数
与评价项目排放污染物有关的已批复环评在建、未建项目污染源涉及污染物主要为SO2、NO2、NOX、TSP、PM10、PM2.5，不涉及砷、氟化物和五氧化二磷，参数来源于各项目环评报告，详见表6.2-18-表6.2-25，
（3）拟替代污染源
本项目拆除现有项目锅炉排气筒，其源强信息见表6.2-26。
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①本项目污染源信息
表6.2-16  本项目点源清单一览表（正常工况）
	污染源名称
	排气筒底部中心坐标（°）
	排气筒底部海拔（m）
	排气筒参数
	污染物排放速率（kg/h）

	
	X坐标
	Y坐标
	
	高度（m）
	内径（m）
	温度（℃）
	流速
(m3/h)
	SO2
	NO2
	PM10
	PM2.5
	TSP
	NOX
	砷
	磷酸雾
（以P2O5计）
	氟化物

	DA007（吸收塔尾气）
	39
	32
	1955
	28
	1.1
	50
	11000
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0.000034
	0.194
	0.00136

	DA008（吸收塔尾气）
	56
	28
	1995
	28
	1.1
	50
	11000
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0.000034
	0.194
	0.00136

	DA001（新建锅炉烟气）
	49
	-64
	1994
	30
	0.4
	160
	1798
	0.098
	0.2643
	0.0354
	0.0177
	0.0354
	0.2937
	0
	0
	0


表6.2-17  本项目点源清单一览表（非正常工况）
	非正常排放源
	非正常排放原因
	污染物
	非正常排放速率（kg/h）
	单次持续时间
	年发生频次

	DA007（吸收塔尾气）
	喷淋液中污染物浓度高，导致吸收效率下降
	文丘里洗涤器设备运转故障等故障
	磷酸雾
（以P2O5计）
	5.832
	0.5


②云南唯益新材料有限公司10万吨/年甲醛联产12万吨/年胶粘剂项目
表6.2-18  正常情况下主要废气污染源参数一览表（矩形面源）
	污染源名称
	面源顶点坐标
	面源参数
	污染物排放速率

	
	Xs[m]
	Ys[m]
	Zs[m]
	高度[m]
	X边长[m]
	Y边长[m]
	方向角[度]
	垂向维[m]
	TSP(kg/h)

	制胶车间（10万吨/年甲醛联产）
	-279
	79
	1983.79
	5
	24
	39
	3
	0
	0.0992


③曲靖深蓝生物科技有限公司沾益区医药中间体项目
表6.2-19 正常情况下主要废气污染源参数一览表（点源）
	污染源名称
	排气筒基底坐标
	排气筒
	烟气
	污染物排放速率（kg/h）

	
	Xs[m]
	Ys[m]
	Zs[m]
	高度[m]
	内径[m]
	温度[K]
	排气量
	单位
	SO2
	NO2
	PM10
	PM2.5
	TSP
	NOX

	DA001（医药中间体）
	-62
	-102
	1991.14
	35
	0.45
	298.15
	10000
	m^3/h
	0.091
	0
	0.0002
	0.0001
	0.0002
	0

	DA002（医药中间体）
	-59.69
	-102.27
	1991.42
	20
	0.4
	298.15
	6000
	m^3/h
	0
	0
	0.001
	0.0005
	0.001
	0

	DA003（医药中间体）
	-79.74
	-120.3
	1989.64
	15
	0.15
	353.15
	650
	m^3/h
	0.008
	0.071
	0.012
	0.006
	0.012
	0.079


表6.2-20 正常情况下主要废气污染源参数一览表（矩形面源）
	污染源名称
	面源中心点坐标/m
	海拔（m）
	面源长度/m
	面源宽度/m
	与正北方向夹角/°
	面源有效排放高度（m）
	污染物排放速率（kg/h）

	
	X
	Y
	
	
	
	
	
	TSP

	生产车间
	-65.56
	-164.14
	1992.8
	72
	39
	5.4
	5
	0.01


④年产5万吨净水剂生产项目
表6.2-21 正常情况下主要废气污染源参数一览表（点源）
	污染源名称
	排气筒基底坐标
	排气筒
	烟气
	污染物排放速率（kg/h）

	
	Xs[m]
	Ys[m]
	Zs[m]
	高度[m]
	内径[m]
	温度[K]
	排气量
	单位
	SO2
	NO2
	PM10
	PM2.5
	TSP
	NOX

	DA001（5万吨净水剂）
	-296
	-86
	1979.26
	25
	0.4
	318.15
	10000
	m^3/h
	0
	0
	0.03
	0.015
	0.03
	0

	DA002（5万吨净水剂）
	-339
	-136.68
	1980.13
	25
	0.8
	333.15
	30000
	m^3/h
	0.072
	0.608
	0.703
	0.352
	0.703
	0.675

	DA003（5万年净水剂）
	-296
	-117
	1979.07
	25
	0.4
	318.15
	10000
	m^3/h
	0
	0
	0.031
	0.016
	0.031
	0


表6.2-22 正常情况下排放项目面源参数
	污染源名称
	面源顶点坐标
	面源参数
	污染物排放速率（kg/h）

	
	Xs[m]
	Ys[m]
	Zs[m]
	高度[m]
	X边长[m]
	Y边长[m]
	方向角[度]
	垂向维[m]
	TSP

	原料仓库饮用水级（5万吨净水剂）
	-316
	-106
	1979.19
	13
	22
	9
	0
	0
	0.029

	干燥车间（5万吨净水剂）
	-328
	-150
	1980.12
	13
	25
	15
	0
	0
	0.006

	辅料仓库工业级（5万吨净水剂）
	-383
	-150
	1983.41
	13
	44
	11
	0
	0
	0.058

	工业聚铝生产间（5万吨净水剂）
	-307
	-139
	1979.39
	13
	37
	13
	0
	0
	0.003


⑤5万吨/年新吡啶碱循环经济产业链项目
表6.2-23 正常情况下排放点源参数
	污染源名称
	排气筒基底坐标
	排气筒
	烟气
	污染物排放速率（kg/h）

	
	Xs[m]
	Ys[m]
	Zs[m]
	高度[m]
	内径[m]
	温度[K]
	排气量
	单位
	SO2
	NO2
	PM10
	PM2.5
	TSP
	NOX

	P3（5万吨/年新吡啶碱）
	-1238
	338
	1965.03
	30
	0.6
	383.15
	13.78
	m/s
	0.002
	0.028
	0.002
	0.001
	0.002
	0.031

	P4（5万吨/年新吡啶碱）
	-1176
	167
	1964.11
	30
	0.26
	393.15
	9.04
	m/s
	0
	0.0414
	0.0026
	0.0013
	0.003
	0.046

	P5（5万吨/年新吡啶碱）
	-1198
	160
	1962.79
	30
	0.26
	393.15
	9.04
	m/s
	0
	0.0414
	0.0026
	0.0013
	0.003
	0.046

	P6（5万吨/年新吡啶碱）
	-789
	285
	1991.65
	50
	0.8
	436.15
	11.47
	m/s
	0
	2.061
	0.144
	0.072
	0.144
	2.29

	P7（5万吨/年新吡啶碱）
	-764
	291
	1995
	50
	0.8
	436.15
	11.47
	m/s
	0
	2.061
	0.144
	0.072
	0.144
	2.29

	P10（5万吨/年新吡啶碱）
	-690
	346
	2007.67
	50.63
	0.21
	1073.15
	20
	m/s
	0
	0.029
	0.002
	0.001
	0.002
	0.032


⑥曲靖融合电子材料有限公司20万吨/年磷酸铁项目
表6.2-24 正常情况下主要废气污染源参数一览表（点源）
	污染源名称
	排气筒基底坐标
	排气筒
	烟气
	污染物排放速率（kg/h）

	
	Xs[m]
	Ys[m]
	Zs[m]
	高度[m]
	内径[m]
	温度[K]
	排气量
	单位
	SO2
	NO2
	PM10
	PM2.5
	TSP
	NOX

	P3（20万吨/年磷酸铁项目）
	-201
	-2328
	1979.33
	25
	0.7
	393.15
	20.777
	m/s
	0.15
	0.846
	0.52
	0.26
	0.52
	0.94

	P4（20万吨/年磷酸铁项目）
	-168
	-2431
	1981.74
	25
	0.7
	393.15
	20.777
	m/s
	0.15
	0.846
	0.52
	0.26
	0.52
	0.94

	P5（20万吨/年磷酸铁项目）
	-263
	-2335
	1981.02
	25
	0.7
	393.15
	20.777
	m/s
	0.15
	0.846
	0.52
	0.26
	0.52
	0.94

	P6（20万吨/年磷酸铁项目）
	-235
	-2441
	1978.15
	25
	0.7
	393.15
	20.777
	m/s
	0.15
	0.846
	0.52
	0.26
	0.52
	0.94

	P7（20万吨/年磷酸铁项目）
	-318
	-2350
	1980.89
	25
	0.7
	298.15
	17.33
	m/s
	0
	0
	0.422
	0.211
	0.422
	0

	P8（20万吨/年磷酸铁项目）
	-295
	-2456
	1974.54
	25
	0.7
	298.15
	17.33
	m/s
	0
	0
	0.422
	0.211
	0.422
	0

	P9（20万吨/年磷酸铁项目）
	-370
	-2353
	1980.93
	25
	0.7
	298.15
	17.33
	m/s
	0
	0
	0.422
	0.211
	0.422
	0

	P10（20万吨/年磷酸铁项目）
	-346
	-2458
	1974.43
	25
	0.7
	298.15
	17.33
	m/s
	0
	0
	0.422
	0.211
	0.422
	0


表6.2-25  正常情况下排放项目面源参数
	污染源名称
	面源顶点坐标
	面源参数
	污染物排放速率

	
	Xs[m]
	Ys[m]
	Zs[m]
	高度[m]
	X边长[m]
	Y边长[m]
	方向角[度]
	垂向维[m]
	TSP（kg/h）

	一期磷酸铁厂房（20万吨/年磷酸铁项目）
	-266
	-2364
	1979.26
	12
	90
	225
	75
	0
	0.785


⑦替代源信息
表6.2-26  正常情况下排放拟替代污染源信息参数
	污染源名称
	排气筒底部中心坐标（m）
	排气筒底部海拔（m）
	排气筒参数
	污染物排放速率（kg/h）

	
	X坐标
	Y坐标
	
	高度（m）
	内径（m）
	温度（℃）
	流速
(m3/h)
	SO2
	NO2
	PM10
	PM2.5
	TSP
	NOX

	原DA001（现有项目锅炉）
	34
	-2
	1994
	15
	0.4
	160
	393.36
	0.2125
	0.1912
	0.052
	0.026
	0.052
	0.2125
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6.2.4.6预测方案和预测内容
根据环境空气质量现状区域达标区分析结果，本项目所在区域为达标区；在评价过程中考虑周边在建、拟建污染源的情况。
按照《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018）8.7预测与评价内容要求，预测与评价内容如下：预测内容与评价要求见表6.2-27。
表6.2-27   预测内容与评价要求
	序号
	污染源类别
	排放形式
	预测因子
	预测内容
	评价内容

	1
	新增污染源（DA007、DA008）
	正常排放
	五氧化二磷、氟化物
	1小时浓度贡献值、日平均浓度贡献值
	最大浓度占标率

	
	
	
	砷
	年平均浓度贡献值
	最大浓度占标率

	
	
	
	氟化物
	1小时浓度贡献值、日平均浓度贡献值
	1小时浓度贡献值、日平均浓度贡献值

	
	新增污染源（DA001）
	
	SO2、NO2、NOX
	1小时浓度贡献值、日平均浓度贡献值、年平均浓度贡献值
	最大浓度占标率

	
	新增污染源（DA001、DA007、DA008）
	
	TSP、PM10、PM2.5
	日平均浓度贡献值、年平均浓度贡献值
	最大浓度占标率

	2
	新增污染源（DA007、DA008）+背景值
	正常排放
	五氧化二磷、氟化物
	日平均浓度
	叠加环境质量现状浓度后的日平均质量浓度

	
	新增污染源（DA007、DA001）-以新带老污染源（原DA001）+其他在建、拟建污染源（10万吨/年甲醛联产12万吨/年胶粘剂项目+沾益区医药中间体项目+年产5万吨净水剂生产项目+5万吨/年新吡啶碱循环经济产业链项目+20万吨/年磷酸铁项目）+背景值
	
	SO2、NO2、NOX
	日平均浓度、年均浓度
	叠加环境质量现状浓度后的保证率日平均质量浓度和年平均质量浓度的占标率

	
	
	
	TSP、PM10、PM2.5
	日平均浓度、年均浓度
	叠加环境质量现状浓度后的保证率日平均质量浓度和年平均质量浓度的占标率

	3
	新增污染源（DA007）
	非正常排放
	五氧化二磷
	1小时浓度
	最大浓度占标率



[bookmark: _Toc32395][bookmark: _Toc17179][bookmark: _Toc776]6.2.5预测结果与评价
6.2.5.1正常排放预测结果与评价
[bookmark: _Toc25058][bookmark: _Toc17570]（1）SO2正常排放影响预测分析
1）达标评价结果表
正常工况条件下，本项目环境空气保护目标和网格点的SO2短期浓度和长期浓度贡献值预测结果见表6.2-28，叠加评价范围内在建项目浓度贡献值、拟建项目浓度贡献值、本项目贡献值和环境空气质量现状浓度-以新带老污染源后环境空气保护目标和网格点保证率日平均质量浓度和年平均质量浓度预测结果见表6.2-29。
表6.2-28  本项目SO2最大贡献值预测结果
	序号
	点名称
	浓度类型
	出现时间（YYMMDDHH）
	贡献值
（μg/m^3）
	评价标准（μg/m^3）
	占标率%
	是否超标

	1
	十里铺村
	1小时
	24122408
	0.3768
	500
	0.08
	达标

	
	
	日平均
	240317
	0.0485
	150
	0.03
	达标

	
	
	年平均
	平均值
	0.0105
	60
	0.02
	达标

	2
	丰华村
	1小时
	24032006
	0.2932
	500
	0.06
	达标

	
	
	日平均
	241219
	0.0482
	150
	0.03
	达标

	
	
	年平均
	平均值
	0.0054
	60
	0.01
	达标

	3
	施家屯
	1小时
	24120805
	0.2634
	500
	0.05
	达标

	
	
	日平均
	240804
	0.0274
	150
	0.02
	达标

	
	
	年平均
	平均值
	0.0021
	60
	0
	达标

	4
	松林
	1小时
	24011209
	0.3426
	500
	0.07
	达标

	
	
	日平均
	240112
	0.0196
	150
	0.01
	达标

	
	
	年平均
	平均值
	0.0017
	60
	0
	达标

	5
	老蜂窝
	1小时
	24111808
	0.2648
	500
	0.05
	达标

	
	
	日平均
	240523
	0.0166
	150
	0.01
	达标

	
	
	年平均
	平均值
	0.0013
	60
	0
	达标

	6
	网格
	1小时
	24062610
	1.1577
	500
	0.23
	达标

	
	
	日平均
	240124
	0.2425
	150
	0.16
	达标

	
	
	年平均
	平均值
	0.0659
	60
	0.11
	达标

	注：SO2最大贡献值预测结果小时平均浓度区域最大值出现坐标为（0，0），24小时平均浓度区域最大值出现坐标为（100，100），年均浓度区域最大值出现坐标为（100，100）。


表6.2-29  SO2预测浓度结果
	序号
	点名称
	浓度类型
	浓度增量（μg/m3）
	出现时间（YYMMDDHH）
	背景浓度（μg/m3）
	叠加背景后的浓度（μg/m3）
	评价标准（μg/m3）
	占标率%
	是否超标

	1
	十里铺村
	98%保证率日均浓度
	-0.0284
	240201
	22
	21.9716
	150
	14.65
	达标

	
	
	年平均
	-0.0295
	平均值
	12.8607
	12.8311
	60
	21.39
	达标

	2
	丰华村
	98%保证率日均浓度
	-0.0002
	240413
	22
	21.9998
	150
	14.67
	达标

	
	
	年平均
	-0.002
	平均值
	12.8607
	12.8586
	60
	21.43
	达标

	3
	施家屯
	98%保证率日均浓度
	0
	240413
	22
	22
	150
	14.67
	达标

	
	
	年平均
	-0.0038
	平均值
	12.8607
	12.8568
	60
	21.43
	达标

	4
	松林
	98%保证率日均浓度
	0
	240413
	22
	22
	150
	14.67
	达标

	
	
	年平均
	-0.0024
	平均值
	12.8607
	12.8583
	60
	21.43
	达标

	5
	老蜂窝
	日平均
	0.0362
	240429
	22
	22.0362
	150
	14.69
	达标

	
	
	年平均
	0.0134
	平均值
	12.8607
	12.8741
	60
	21.46
	达标

	6
	网格
	98%保证率日均浓度
	0.4046
	240429
	22
	22.4046
	150
	14.94
	达标

	
	
	年平均
	0.1783
	平均值
	12.8607
	13.039
	60
	21.73
	达标

	注：SO2叠加预测98%保证率日均浓度区域最大值出现坐标为（0，-2200），年均浓度区域最大值出现坐标为（-200，-2100）。


2）网格浓度分布图
叠加评价范围内在建项目浓度贡献值、拟建项目浓度贡献值、本项目贡献值和环境空气质量现状浓度-以新带老污染源后SO2环境质量网格分布图如下：
[image: ]图6.2-9  SO2 98%保证率日均浓度最大值分布图（单位µg/m3）
[image: ]
图6.2-10  SO2年均浓度最大值分布图（单位µg/m3）
3）SO2预测评价结果
由贡献值浓度预测结果可知，环境空气保护目标最大小时浓度贡献值占标率为0.08%，最大日均浓度贡献值占标率为0.03%，满足新增污染源正常排放下污染物短期浓度贡献值的最大浓度占标率≤100%要求；最大年均浓度贡献值占标率为0.02%，满足新增污染源正常排放下污染物年均浓度贡献值的最大浓度占标率≤30%要求。网格点最大小时浓度贡献值占标率为0.23%，最大日均浓度贡献值占标率为0.16%，满足新增污染源正常排放下污染物短期浓度贡献值的最大浓度占标率≤100%要求；最大年均浓度贡献值占标率为0.11%，满足新增污染源正常排放下污染物年均浓度贡献值的最大浓度占标率≤30%要求。
由预测值浓度预测结果可知，叠加评价范围内在建项目浓度贡献值、拟建项目浓度贡献值、本项目贡献值和环境空气质量现状浓度-以新带老污染源后，环境空气保护目标和网格点处98%保证率最大日均浓度预测值和年均值均能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）过渡阶段二级标准浓度限值。
项目SO2对环境的影响是可接受的。
（2）NO2正常排放影响预测分析
1）达标评价结果表
正常工况条件下，项目环境空气保护目标和网格点的NO2短期浓度和长期浓度贡献值预测结果见表6.2-30，叠加评价范围内在建项目浓度贡献值、拟建项目浓度贡献值、本项目贡献值和环境空气质量现状浓度-以新带老污染源后环境空气保护目标和网格点保证率日平均质量浓度和年平均质量浓度预测结果见表6.2-31。
表6.2-30 本项目NO2最大贡献值预测结果
	序号
	点名称
	浓度类型
	出现时间（YYMMDDHH）
	贡献值
（μg/m^3）
	评价标准（μg/m^3）
	占标率%
	是否超标

	1
	十里铺村
	1小时
	24122408
	1.0162
	200
	0.51
	达标

	
	
	日平均
	240317
	0.1308
	80
	0.16
	达标

	
	
	年平均
	平均值
	0.0284
	40
	0.07
	达标

	2
	丰华村
	1小时
	24032006
	0.7907
	200
	0.4
	达标

	
	
	日平均
	241219
	0.1301
	80
	0.16
	达标

	
	
	年平均
	平均值
	0.0146
	40
	0.04
	达标

	3
	施家屯
	1小时
	24120805
	0.7104
	200
	0.36
	达标

	
	
	日平均
	240804
	0.074
	80
	0.09
	达标

	
	
	年平均
	平均值
	0.0057
	40
	0.01
	达标

	4
	松林
	1小时
	24011209
	0.9239
	200
	0.46
	达标

	
	
	日平均
	240112
	0.0527
	80
	0.07
	达标

	
	
	年平均
	平均值
	0.0047
	40
	0.01
	达标

	5
	老蜂窝
	1小时
	24111808
	0.714
	200
	0.36
	达标

	
	
	日平均
	240523
	0.0446
	80
	0.06
	达标

	
	
	年平均
	平均值
	0.0034
	40
	0.01
	达标

	6
	网格
	1小时
	24062610
	3.1224
	200
	1.56
	达标

	
	
	日平均
	240124
	0.6539
	80
	0.82
	达标

	
	
	年平均
	平均值
	0.1778
	40
	0.44
	达标

	注：NO2最大贡献值预测结果小时平均浓度区域最大值出现坐标为（0，0），24小时平均浓度区域最大值出现坐标为（100，100），年均浓度区域最大值出现坐标为（100，100）。


表6.2-31  NO2预测浓度结果
	序号
	点名称
	浓度类型
	浓度增量（μg/m3）
	出现时间（YYMMDDHH）
	背景浓度（μg/m3）
	叠加背景后的浓度（μg/m3）
	评价标准（μg/m3）
	占标率%
	是否超标

	1
	十里铺村
	98%保证率日均浓度
	0.3522
	240412
	27.0000
	27.3522
	80.0000
	34.19
	达标

	
	
	年平均
	0.2224
	平均值
	14.1967
	14.4191
	40.0000
	36.05
	达标

	2
	丰华村
	98%保证率日均浓度
	0.1816
	240113
	27.0000
	27.1816
	80.0000
	33.98
	达标

	
	
	年平均
	0.2281
	平均值
	14.1967
	14.4248
	40.0000
	36.06
	达标

	3
	施家屯
	98%保证率日均浓度
	0.1408
	240113
	27.0000
	27.1408
	80.0000
	33.93
	达标

	
	
	年平均
	0.1196
	平均值
	14.1967
	14.3164
	40.0000
	35.79
	达标

	4
	松林
	98%保证率日均浓度
	0.1230
	240111
	27.0000
	27.1230
	80.0000
	33.90
	达标

	
	
	年平均
	0.1023
	平均值
	14.1967
	14.2990
	40.0000
	35.75
	达标

	5
	老蜂窝
	98%保证率日均浓度
	2.0437
	240111
	27.0000
	29.0437
	80.0000
	36.30
	达标

	
	
	年平均
	0.3882
	平均值
	14.1967
	14.5849
	40.0000
	36.46
	达标

	6
	网格
	98%保证率日均浓度
	1.7085
	240412
	27.0000
	28.7085
	80.0000
	35.89
	达标

	
	
	年平均
	1.1304
	平均值
	14.1967
	15.3271
	40.0000
	38.32
	达标

	注：NO2叠加预测98%保证率日均浓度区域最大值出现坐标为（-100，-2200），年均浓度区域最大值出现坐标为（-200，-2100）。


2）网格浓度分布图
叠加评价范围内在建项目浓度贡献值、拟建项目浓度贡献值、本项目贡献值和环境空气质量现状浓度-以新带老污染源后NO2环境质量网格分布图如下：
[image: ]
图6.2-11  NO2 98%保证率日均浓度最大值分布图（单位µg/m3）
[image: ]
图6.2-12  NO2年均浓度最大值分布图（单位µg/m3）
3）NO2预测评价结果
由贡献值浓度预测结果可知，环境空气保护目标最大小时浓度贡献值占标率为0.51%，最大日均浓度贡献值占标率为0.16%，满足新增污染源正常排放下污染物短期浓度贡献值的最大浓度占标率≤100%要求；最大年均浓度贡献值占标率为0.07%，满足新增污染源正常排放下污染物年均浓度贡献值的最大浓度占标率≤30%要求。网格点最大小时浓度贡献值占标率为1.56%，最大日均浓度贡献值占标率为0.82%，满足新增污染源正常排放下污染物短期浓度贡献值的最大浓度占标率≤100%要求；最大年均浓度贡献值占标率为0.44%，满足新增污染源正常排放下污染物年均浓度贡献值的最大浓度占标率≤30%要求。
由预测值浓度预测结果可知，叠加评价范围内在建项目浓度贡献值、拟建项目浓度贡献值、本项目贡献值和环境空气质量现状浓度-以新带老污染源后，环境空气保护目标和网格点处98%保证率最大日均浓度预测值和年均值均能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）过渡阶段二级标准浓度限值。
项目NO2对环境的影响是可接受的。
（3）NOx正常排放影响预测分析
1）达标评价结果表
正常工况条件下，项目环境空气保护目标和网格点的NOx短期浓度和长期浓度贡献值预测结果见表6.2-32，叠加评价范围内在建项目浓度贡献值、拟建项目浓度贡献值、本项目贡献值和环境空气质量现状浓度-以新带老污染源后环境空气保护目标和网格点保证率日平均质量浓度和年平均质量浓度预测结果见表6.2-33。
表6.2-32  本项目NOx最大贡献值预测结果
	序号
	点名称
	浓度类型
	出现时间（YYMMDDHH）
	贡献值
（μg/m^3）
	评价标准（μg/m^3）
	占标率%
	是否超标

	1
	十里铺村
	1小时
	24122408
	1.1292
	250
	0.45
	达标

	
	
	日平均
	240317
	0.1453
	100
	0.15
	达标

	
	
	年平均
	平均值
	0.0315
	50
	0.06
	达标

	2
	丰华村
	1小时
	24032006
	0.8786
	250
	0.35
	达标

	
	
	日平均
	241219
	0.1446
	100
	0.14
	达标

	
	
	年平均
	平均值
	0.0162
	50
	0.03
	达标

	3
	施家屯
	1小时
	24120805
	0.7895
	250
	0.32
	达标

	
	
	日平均
	240804
	0.0822
	100
	0.08
	达标

	
	
	年平均
	平均值
	0.0063
	50
	0.01
	达标

	4
	松林
	1小时
	24011209
	1.0267
	250
	0.41
	达标

	
	
	日平均
	240112
	0.0586
	100
	0.06
	达标

	
	
	年平均
	平均值
	0.0052
	50
	0.01
	达标

	5
	老蜂窝
	1小时
	24111808
	0.7934
	250
	0.32
	达标

	
	
	日平均
	240523
	0.0496
	100
	0.05
	达标

	
	
	年平均
	平均值
	0.0038
	50
	0.01
	达标

	6
	网格
	1小时
	24062610
	3.4697
	250
	1.39
	达标

	
	
	日平均
	240124
	0.7266
	100
	0.73
	达标

	
	
	年平均
	平均值
	0.1976
	50
	0.4
	达标

	注：NO2最大贡献值预测结果小时平均浓度区域最大值出现坐标为（0，0），24小时平均浓度区域最大值出现坐标为（100，100），年均浓度区域最大值出现坐标为（100，100）。


表6.2-32 NOx预测浓度结果
	序号
	点名称
	浓度类型
	浓度增量（μg/m3）
	出现时间（YYMMDDHH）
	背景浓度（μg/m3）
	叠加背景后的浓度（μg/m3）
	评价标准（μg/m3）
	占标率%
	是否超标

	1
	十里铺村
	98%保证率日平均
	0.8374
	240212
	16.0000
	16.8374
	100.0000
	16.84
	达标

	
	
	年平均
	0.2470
	平均值
	15.2857
	15.5327
	50.0000
	31.07
	达标

	2
	丰华村
	98%保证率日平均
	0.8553
	240514
	16.0000
	16.8554
	100.0000
	16.86
	达标

	
	
	年平均
	0.2534
	平均值
	15.2857
	15.5391
	50.0000
	31.08
	达标

	3
	施家屯
	98%保证率日平均
	0.5780
	241108
	16.0000
	16.5780
	100.0000
	16.58
	达标

	
	
	年平均
	0.1329
	平均值
	15.2857
	15.4186
	50.0000
	30.84
	达标

	4
	松林
	98%保证率日平均
	0.5845
	241002
	16.0000
	16.5845
	100.0000
	16.58
	达标

	
	
	年平均
	0.1137
	平均值
	15.2857
	15.3994
	50.0000
	30.80
	达标

	5
	老蜂窝
	98%保证率日平均
	2.5634
	240801
	16.0000
	18.5634
	100.0000
	18.56
	达标

	
	
	年平均
	0.4313
	平均值
	15.2857
	15.7170
	50.0000
	31.43
	达标

	6
	网格
	98%保证率日平均
	4.9812
	240720
	16.0000
	20.9812
	100.0000
	20.98
	达标

	
	
	年平均
	1.2559
	平均值
	15.2857
	16.5417
	50.0000
	33.08
	达标

	注：NOx叠加预测98%保证率日均浓度区域最大值出现坐标为（-200，-2100），年均浓度区域最大值出现坐标为（-200，-2100）。


2）网格浓度分布图
叠加评价范围内在建项目浓度贡献值、拟建项目浓度贡献值、本项目贡献值和环境空气质量现状浓度-以新带老污染源后NOx环境质量网格分布图如下：
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图6.2-13  NOx 98%保证率日均浓度最大值分布图（单位µg/m3）
[image: ]
图6.2-14  NOx 年均浓度最大值分布图（单位µg/m3）
3）NOx预测评价结果
由贡献值浓度预测结果可知，环境空气保护目标最大小时浓度贡献值占标率为0.45%，最大日均浓度贡献值占标率为0.15%，满足新增污染源正常排放下污染物短期浓度贡献值的最大浓度占标率≤100%要求；最大年均浓度贡献值占标率为0.06%，满足新增污染源正常排放下污染物年均浓度贡献值的最大浓度占标率≤30%要求。网格点最大小时浓度贡献值占标率为1.39%，最大日均浓度贡献值占标率为0.73%，满足新增污染源正常排放下污染物短期浓度贡献值的最大浓度占标率≤100%要求；最大年均浓度贡献值占标率为0.4%，满足新增污染源正常排放下污染物年均浓度贡献值的最大浓度占标率≤30%要求。
由预测值浓度预测结果可知，叠加评价范围内在建项目浓度贡献值、拟建项目浓度贡献值、本项目贡献值和环境空气质量现状浓度-以新带老污染源后，环境空气保护目标和网格点处98%保证率最大日均浓度预测值和年均值均能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）过渡阶段二级标准浓度限值。
项目NOx对环境的影响是可接受的。
（4）TSP正常排放影响预测分析
1）达标评价结果表
正常工况条件下，项目环境空气保护目标和网格点的TSP短期浓度和长期浓度贡献值预测结果见表6.2-34，叠加评价范围内在建项目浓度贡献值、拟建项目浓度贡献值、本项目贡献值和环境空气质量现状浓度-以新带老污染源后环境空气保护目标和网格点保证率日平均质量浓度和年平均质量浓度预测结果见表6.2-35。
表6.2-34 本项目TSP最大贡献值预测结果
	序号
	点名称
	浓度类型
	出现时间（YYMMDDHH）
	贡献浓度（μg/m3）
	评价标准（μg/m3）
	占标率%
	是否超标

	1
	十里铺村
	日平均
	240630
	0.0175
	300
	0.01
	达标

	
	
	年平均
	平均值
	0.0038
	200
	0.00
	达标

	2
	丰华村
	日平均
	241219
	0.0174
	300
	0.01
	达标

	
	
	年平均
	平均值
	0.0020
	200
	0.00
	达标

	3
	施家屯
	日平均
	240804
	0.0099
	300
	0.00
	达标

	
	
	年平均
	平均值
	0.0008
	200
	0.00
	达标

	4
	松林
	日平均
	241227
	0.0071
	300
	0.00
	达标

	
	
	年平均
	平均值
	0.0006
	200
	0.00
	达标

	5
	老蜂窝
	日平均
	240615
	0.0060
	300
	0.00
	达标

	
	
	年平均
	平均值
	0.0005
	200
	0.00
	达标

	6
	网格
	日平均
	240722
	0.0876
	300
	0.03
	达标

	
	
	年平均
	平均值
	0.0238
	200
	0.01
	达标

	注：TSP日均浓度贡献值区域最大值出现坐标为（100，100），年均浓度贡献值区域最大值出现坐标为（100，100）。


表6.2-35 TSP预测浓度结果
	序号
	点名称
	浓度类型
	浓度增量（μg/m3）
	出现时间（YYMMDDHH）
	背景浓度（μg/m3）
	叠加背景后的浓度（μg/m3）
	评价标准（μg/m3）
	占标率%
	是否超标

	1
	十里铺村
	95%保证率日平均
	0.9618
	241017
	112.0000
	112.9618
	300.0000
	37.65
	达标

	
	
	年平均
	0.3135
	平均值
	106.7143
	107.0278
	200.0000
	53.51
	达标

	2
	丰华村
	95%保证率日平均
	0.8334
	241225
	112.0000
	112.8334
	300.0000
	37.61
	达标

	
	
	年平均
	0.2453
	平均值
	106.7143
	106.9596
	200.0000
	53.48
	达标

	3
	施家屯
	95%保证率日平均
	0.4304
	240828
	112.0000
	112.4304
	300.0000
	37.48
	达标

	
	
	年平均
	0.1293
	平均值
	106.7143
	106.8436
	200.0000
	53.42
	达标

	4
	松林
	95%保证率日平均
	0.9294
	240101
	112.0000
	112.9294
	300.0000
	37.64
	达标

	
	
	年平均
	0.2275
	平均值
	106.7143
	106.9417
	200.0000
	53.47
	达标

	5
	老蜂窝
	95%保证率日平均
	0.4179
	240226
	112.0000
	112.4179
	300.0000
	37.47
	达标

	
	
	年平均
	0.1249
	平均值
	106.7143
	106.8392
	200.0000
	53.42
	达标

	6
	网格
	95%保证率日平均
	22.6311
	240619
	112.0000
	134.6310
	300.0000
	44.88
	达标

	
	
	年平均
	9.3866
	平均值
	106.7143
	116.1009
	200.0000
	58.05
	达标

	注：TSP叠加预测95%保证率日均浓度区域最大值出现坐标为（-300，100），年均浓度区域最大值出现坐标为（-300，100）。


2）网格浓度分布图
叠加评价范围内在建项目浓度贡献值、拟建项目浓度贡献值、本项目贡献值和环境空气质量现状浓度-以新带老污染源后TSP环境质量网格分布图如下：
[image: ]
图6.2-15  TSP 95%保证率日均浓度最大值分布图（单位µg/m3）
[image: ]
图6.2-16  TSP年均浓度最大值分布图（单位µg/m3）
3）TSP预测评价结果
由贡献值浓度预测结果可知，环境空气保护目标最大日均浓度贡献值占标率为0.01%，满足新增污染源正常排放下污染物短期浓度贡献值的最大浓度占标率≤100%要求；最大年均浓度贡献值占标率为0.03%，满足新增污染源正常排放下污染物年均浓度贡献值的最大浓度占标率≤30%要求。网格点最大日均浓度贡献值占标率为0.00%，满足新增污染源正常排放下污染物短期浓度贡献值的最大浓度占标率≤100%要求；最大年均浓度贡献值占标率为0.01%，满足新增污染源正常排放下污染物年均浓度贡献值的最大浓度占标率≤30%要求。
由预测值浓度预测结果可知，叠加评价范围内在建项目浓度贡献值、拟建项目浓度贡献值、本项目贡献值和环境空气质量现状浓度-以新带老污染源后，环境空气保护目标和网格点处95%保证率最大日均浓度预测值和年均值均能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）过渡阶段二级标准浓度限值。
项目TSP对环境的影响是可接受的。
（5）PM10正常排放影响预测分析
1）达标评价结果表
正常工况条件下，项目环境空气保护目标和网格点的PM10短期浓度和长期浓度贡献值预测结果见表6.2-36，叠加评价范围内在建项目浓度贡献值、拟建项目浓度贡献值、本项目贡献值和环境空气质量现状浓度-以新带老污染源后环境空气保护目标和网格点保证率日平均质量浓度和年平均质量浓度预测结果见表6.2-37。
表6.2-36 本项目PM10最大贡献值预测结果
	序号
	点名称
	浓度类型
	出现时间（YYMMDDHH）
	贡献浓度（μg/m3）
	评价标准（μg/m3）
	占标率%
	是否超标

	1
	十里铺村
	日平均
	240317
	0.0175
	150
	0.01
	达标

	
	
	年平均
	平均值
	0.0038
	70
	0.01
	达标

	2
	丰华村
	日平均
	241219
	0.0174
	150
	0.01
	达标

	
	
	年平均
	平均值
	0.0020
	70
	0.00
	达标

	3
	施家屯
	日平均
	240804
	0.0099
	150
	0.01
	达标

	
	
	年平均
	平均值
	0.0008
	70
	0.00
	达标

	4
	松林
	日平均
	240112
	0.0071
	150
	0.00
	达标

	
	
	年平均
	平均值
	0.0006
	70
	0.00
	达标

	5
	老蜂窝
	日平均
	240523
	0.0060
	150
	0.00
	达标

	
	
	年平均
	平均值
	0.0005
	70
	0.00
	达标

	6
	网格
	日平均
	240124
	0.0876
	150
	0.06
	达标

	
	
	年平均
	平均值
	0.0238
	70
	0.03
	达标

	注：PM10日均浓度贡献值区域最大值出现坐标为（100，100），年均浓度贡献值区域最大值出现坐标为（100，100）。


表6.2-37 PM10预测浓度结果
	序号
	点名称
	浓度类型
	浓度增量（μg/m3）
	出现时间（YYMMDDHH）
	背景浓度（μg/m3）
	叠加背景后的浓度（μg/m3）
	评价标准（μg/m3）
	占标率%
	是否超标

	1
	十里铺村
	95%保证率日平均
	0.1309
	240410
	64.0000
	64.1309
	150.0000
	42.75
	达标

	
	
	年平均
	0.1917
	平均值
	34.1612
	34.3529
	70.0000
	49.08
	达标

	2
	丰华村
	95%保证率日平均
	0.0185
	240410
	64.0000
	64.0185
	150.0000
	42.68
	达标

	
	
	年平均
	0.1294
	平均值
	34.1612
	34.2906
	70.0000
	48.99
	达标

	3
	施家屯
	95%保证率日平均
	0.1997
	240410
	64.0000
	64.1998
	150.0000
	42.80
	达标

	
	
	年平均
	0.0648
	平均值
	34.1612
	34.2260
	70.0000
	48.89
	达标

	4
	松林
	95%保证率日平均
	0.0193
	240410
	64.0000
	64.0193
	150.0000
	42.68
	达标

	
	
	年平均
	0.0757
	平均值
	34.1612
	34.2369
	70.0000
	48.91
	达标

	5
	老蜂窝
	95%保证率日平均
	0.2594
	240410
	64.0000
	64.2594
	150.0000
	42.84
	达标

	
	
	年平均
	0.0951
	平均值
	34.1612
	34.2563
	70.0000
	48.94
	达标

	6
	网格
	95%保证率日平均
	3.3795
	240312
	63.0000
	66.3795
	150.0000
	44.25
	达标

	
	
	年平均
	1.7827
	平均值
	34.1612
	35.9439
	70.0000
	51.35
	达标

	注：PM10叠加预测95%保证率日均浓度区域最大值出现坐标为（-200，-2200），年均浓度区域最大值出现坐标为（-300，-2200）。


2）网格浓度分布图
叠加评价范围内在建项目浓度贡献值、拟建项目浓度贡献值、本项目贡献值和环境空气质量现状浓度-以新带老污染源后PM10环境质量网格分布图如下：
[image: ]
图6.2-17  PM10 95%保证率日均浓度最大值分布图（单位µg/m3）
[image: ]
图6.2-18  PM10年均浓度最大值分布图（单位µg/m3）
3）PM10预测评价结果
由贡献值浓度预测结果可知，环境空气保护目标最大日均浓度贡献值占标率为0.01%，满足新增污染源正常排放下污染物短期浓度贡献值的最大浓度占标率≤100%要求；最大年均浓度贡献值占标率为0.01%，满足新增污染源正常排放下污染物年均浓度贡献值的最大浓度占标率≤30%要求。网格点最大日均浓度贡献值占标率为0.06%，满足新增污染源正常排放下污染物短期浓度贡献值的最大浓度占标率≤100%要求；最大年均浓度贡献值占标率为0.03%，满足新增污染源正常排放下污染物年均浓度贡献值的最大浓度占标率≤30%要求。
由预测值浓度预测结果可知，叠加评价范围内在建项目浓度贡献值、拟建项目浓度贡献值、本项目贡献值和环境空气质量现状浓度-以新带老污染源后，环境空气保护目标和网格点处95%保证率最大日均浓度预测值和年均值均能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）过渡阶段二级标准浓度限值。
项目PM10对环境的影响是可接受的。
（6）PM2.5正常排放影响预测分析
1）达标评价结果表
正常工况条件下，项目环境空气保护目标和网格点的PM2.5短期浓度和长期浓度贡献值预测结果见表6.2-38，叠加评价范围内在建项目浓度贡献值、拟建项目浓度贡献值、本项目贡献值和环境空气质量现状浓度-以新带老污染源后环境空气保护目标和网格点保证率日平均质量浓度和年平均质量浓度预测结果见表6.2-39。
表6.2-38  本项目PM2.5最大贡献值预测结果
	序号
	点名称
	浓度类型
	出现时间（YYMMDDHH）
	贡献浓度
（μg/m3）
	评价标准（μg/m3）
	占标率%
	是否超标

	1
	十里铺村
	日平均
	240317
	0.0088
	75
	0.01
	达标

	
	
	年平均
	平均值
	0.0019
	35
	0.01
	达标

	2
	丰华村
	日平均
	241219
	0.0087
	75
	0.01
	达标

	
	
	年平均
	平均值
	0.001
	35
	0
	达标

	3
	施家屯
	日平均
	240804
	0.005
	75
	0.01
	达标

	
	
	年平均
	平均值
	0.0004
	35
	0
	达标

	4
	松林
	日平均
	240112
	0.0035
	75
	0
	达标

	
	
	年平均
	平均值
	0.0003
	35
	0
	达标

	5
	老蜂窝
	日平均
	240523
	0.003
	75
	0
	达标

	
	
	年平均
	平均值
	0.0002
	35
	0
	达标

	6
	网格
	日平均
	240124
	0.0438
	75
	0.06
	达标

	
	
	年平均
	平均值
	0.0119
	35
	0.03
	达标

	注：PM2.5日均浓度贡献值区域最大值出现坐标为（100，100），年均浓度贡献值区域最大值出现坐标为（100，100）。


表6.2-39   PM2.5预测浓度结果
	序号
	点名称
	浓度类型
	浓度增量（μg/m3）
	出现时间（YYMMDDHH）
	背景浓度（μg/m3）
	叠加背景后的浓度（μg/m3）
	评价标准（μg/m3）
	占标率%
	是否超标

	1
	十里铺村
	95%保证率日平均
	0.0294
	241215
	41.0000
	41.0294
	75.0000
	54.71
	达标

	
	
	年平均
	0.1364
	平均值
	21.5683
	21.7047
	35.0000
	62.01
	达标

	2
	丰华村
	95%保证率日平均
	0.0118
	241215
	41.0000
	41.0118
	75.0000
	54.68
	达标

	
	
	年平均
	0.0960
	平均值
	21.5683
	21.6643
	35.0000
	61.90
	达标

	3
	施家屯
	95%保证率日平均
	0.0073
	240330
	41.0000
	41.0073
	75.0000
	54.68
	达标

	
	
	年平均
	0.0451
	平均值
	21.5683
	21.6135
	35.0000
	61.75
	达标

	4
	松林
	95%保证率日平均
	0.0000
	240330
	41.0000
	41.0000
	75.0000
	54.67
	达标

	
	
	年平均
	0.0489
	平均值
	21.5683
	21.6172
	35.0000
	61.76
	达标

	5
	老蜂窝
	95%保证率日平均
	0.0015
	241106
	41.0000
	41.0015
	75.0000
	54.67
	达标

	
	
	年平均
	0.0666
	平均值
	21.5683
	21.6349
	35.0000
	61.81
	达标

	6
	网格
	95%保证率日平均
	1.7448
	240428
	40.0000
	41.7448
	75.0000
	55.66
	达标

	
	
	年平均
	0.9010
	平均值
	21.5683
	22.4694
	35.0000
	64.20
	达标

	注：PM2.5叠加预测95%保证率日均浓度区域最大值出现坐标为（-200，-2200），年均浓度区域最大值出现坐标为（-300，-2200）。


2）网格浓度分布图
叠加评价范围内在建项目浓度贡献值、拟建项目浓度贡献值、本项目贡献值和环境空气质量现状浓度-以新带老污染源后PM2.5环境质量网格分布图如下：
[image: ]
图6.2-19  PM2.5 95%保证率日均浓度最大值分布图（单位µg/m3）
[image: ]
图6.2-20  PM2.5年均浓度最大值分布图（单位µg/m3）
3）PM2.5预测评价结果
由贡献值浓度预测结果可知，环境空气保护目标最大日均浓度贡献值占标率为0.01%，满足新增污染源正常排放下污染物短期浓度贡献值的最大浓度占标率≤100%要求；最大年均浓度贡献值占标率为0.01%，满足新增污染源正常排放下污染物年均浓度贡献值的最大浓度占标率≤30%要求。网格点最大日均浓度贡献值占标率为0.06%，满足新增污染源正常排放下污染物短期浓度贡献值的最大浓度占标率≤100%要求；最大年均浓度贡献值占标率为0.03%，满足新增污染源正常排放下污染物年均浓度贡献值的最大浓度占标率≤30%要求。
由预测值浓度预测结果可知，叠加评价范围内在建项目浓度贡献值、拟建项目浓度贡献值、本项目贡献值和环境空气质量现状浓度-以新带老污染源后，环境空气保护目标和网格点处95%保证率最大日均浓度预测值和年均值均能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）过渡阶段二级标准浓度限值。
项目PM2.5对环境的影响是可接受的。
（7）五氧化二磷正常排放下影响预测分析
1）达标评价结果表
正常工况条件下，项目环境空气保护目标和网格点的五氧化二磷短期浓度贡献值预测结果见表6.2-40。叠加背景浓度后环境空气保护目标和网格点短期浓度见表6.2-41。
表6.2-40  本项目五氧化二磷最大贡献值预测结果
	序号
	点名称
	浓度类型
	出现时间（YYMMDDHH）
	贡献浓度（μg/m3）
	评价标准（μg/m3）
	占标率%
	是否超标

	1
	十里铺村
	1小时
	24062204
	1.644
	150
	1.1
	达标

	
	
	日平均
	240630
	0.2372
	50
	0.47
	达标

	2
	丰华村
	1小时
	24061920
	1.9033
	150
	1.27
	达标

	
	
	日平均
	241219
	0.2026
	50
	0.41
	达标

	3
	施家屯
	1小时
	24082604
	1.521
	150
	1.01
	达标

	
	
	日平均
	240804
	0.1797
	50
	0.36
	达标

	4
	松林
	1小时
	24011209
	1.3711
	150
	0.91
	达标

	
	
	日平均
	241227
	0.0854
	50
	0.17
	达标

	5
	老蜂窝
	1小时
	24111808
	1.2468
	150
	0.83
	达标

	
	
	日平均
	240615
	0.0684
	50
	0.14
	达标

	6
	网格
	1小时
	24081008
	5.9307
	150
	3.95
	达标

	
	
	日平均
	240722
	1.5039
	50
	3.01
	达标

	注：五氧化二磷最大贡献值预测结果小时平均浓度区域最大值出现坐标为（100，-100），24小时平均浓度区域最大值出现坐标为（0，200）。


表6.2-41 五氧化二磷预测浓度预测结果
	序号
	点名称
	浓度类型
	浓度增量（μg/m3）
	出现时间（YYMMDDHH）
	背景浓度（μg/m3）
	叠加背景后的浓度（μg/m3）
	评价标准（μg/m3）
	占标率%
	是否超标

	1
	十里铺村
	日平均
	0.2372
	240630
	0.42
	0.6572
	50
	1.31
	达标

	2
	丰华村
	日平均
	0.2026
	241219
	0.42
	0.6226
	50
	1.25
	达标

	3
	施家屯
	日平均
	0.1797
	240804
	0.42
	0.5997
	50
	1.2
	达标

	4
	松林
	日平均
	0.0854
	241227
	0.42
	0.5054
	50
	1.01
	达标

	5
	老蜂窝
	日平均
	0.0684
	240615
	0.42
	0.4884
	50
	0.98
	达标

	6
	网格
	日平均
	1.5039
	240722
	0.42
	1.9239
	50
	3.85
	达标

	注：五氧化二磷叠加预测24小时平均浓度区域最大值出现坐标为（0，200）。


2）网格浓度分布图
五氧化二磷叠加预测环境质量网格分布图如下：
[image: ]
图6.2-21  五氧化二磷叠加日均浓度最大值分布图（单位µg/m3）
3）五氧化二磷评价结果
由贡献值浓度预测结果可知，环境空气保护目标最大小时浓度占标率为1.27%，最大日均浓度贡献值占标率为0.47%，满足新增污染源正常排放下污染物短期浓度贡献值的最大浓度占标率≤100%要求；网格点最大小时浓度占标率为3.95%，最大日均浓度贡献值占标率为3.01%，满足新增污染源正常排放下污染物短期浓度贡献值的最大浓度占标率≤100%要求。
由预测值浓度预测结果可知，叠加本项目贡献值和环境空气质量现状浓度后，环境空气保护目标和网格点处最大日均浓度预测值能满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D要求。
项目排放五氧化二磷对环境的影响是可接受的。
（8）砷正常排放影响预测分析
1）达标评价结果表
正常工况条件下，项目环境空气保护目标和网格点的砷年均浓度贡献值预测结果见表6.2-42。
表6.2-42  本项目砷最大贡献值预测结果
	序号
	点名称
	浓度类型
	出现时间（YYMMDDHH）
	浓度增量（µg/m3）
	评价标准（µg/m3）
	占标率%
	是否超标

	1
	十里铺村
	年均值
	平均值
	0.0000
	0.006
	0.17
	达标

	2
	丰华村
	年均值
	平均值
	0.0000
	0.006
	0.00
	达标

	3
	施家屯
	年均值
	平均值
	0.0000
	0.006
	0.00
	达标

	4
	松林
	年均值
	平均值
	0.0000
	0.006
	0.00
	达标

	5
	老蜂窝
	年均值
	平均值
	0.0000
	0.006
	0.00
	达标

	6
	网格
	年均值
	平均值
	0.0001
	0.006
	1.17
	达标

	注：砷最大贡献值预测结果年均浓度区域最大值出现坐标为（100，200）


3）砷评价结果
由贡献值浓度预测结果可知，环境空气保护目标最大年均浓度贡献值占标率为0.17%，满足新增污染源正常排放下污染物年均浓度贡献值的最大浓度占标率≤30%要求；网格点最大年均浓度贡献值占标率1.17%，满足新增污染源正常排放下污染物短期浓度贡献值的最大浓度占标率≤30%要求。
项目排放砷对环境的影响是可接受的。
（9）氟化物正常排放下影响预测分析
1）达标评价结果表
正常工况条件下，项目环境空气保护目标和网格点的氟化物短期浓度贡献值预测结果见表6.2-43，叠加背景浓度后环境空气保护目标和网格点短期浓度见表6.2-44。
表6.2-43  本项目氟化物最大贡献值预测结果
	序号
	点名称
	浓度类型
	出现时间（YYMMDDHH）
	浓度增量（µg/m3）
	评价标准（µg/m3）
	占标率%
	是否超标

	1
	十里铺村
	1小时
	24062204
	0.0115
	20
	0.06
	达标

	
	
	日平均
	240630
	0.0017
	7
	0.02
	达标

	2
	丰华村
	1小时
	24061920
	0.0133
	20
	0.07
	达标

	
	
	日平均
	241219
	0.0014
	7
	0.02
	达标

	3
	施家屯
	1小时
	24082604
	0.0107
	20
	0.05
	达标

	
	
	日平均
	240804
	0.0013
	7
	0.02
	达标

	4
	松林
	1小时
	24011209
	0.0096
	20
	0.05
	达标

	
	
	日平均
	241227
	0.0006
	7
	0.01
	达标

	5
	老蜂窝
	1小时
	24111808
	0.0087
	20
	0.04
	达标

	
	
	日平均
	240615
	0.0005
	7
	0.01
	达标

	6
	网格
	1小时
	24081008
	0.0416
	20
	0.21
	达标

	
	
	日平均
	240722
	0.0105
	7
	0.15
	达标

	注：氟化物最大贡献值预测结果小时平均浓度区域最大值出现坐标为（100，-100），24小时平均浓度区域最大值出现坐标为（0，200）。


表6.2-44 氟化物叠加背景后短期浓度预测结果
	序号
	点名称
	浓度类型
	浓度增量（µg/m3）
	出现时间（YYMMDDHH）
	背景浓度（µg/m3）
	叠加背景后的浓度（µg/m3）
	评价标准（µg/m3）
	占标率%（叠加背景以后）
	是否超标

	1
	十里铺村
	日平均
	0.0017
	240630
	2.795
	2.7967
	7
	39.95
	达标

	2
	丰华村
	日平均
	0.0014
	241219
	2.795
	2.7964
	7
	39.95
	达标

	3
	施家屯
	日平均
	0.0013
	240804
	2.795
	2.7963
	7
	39.95
	达标

	4
	松林
	日平均
	0.0006
	241227
	2.795
	2.7956
	7
	39.94
	达标

	5
	老蜂窝
	日平均
	0.0005
	240615
	2.795
	2.7955
	7
	39.94
	达标

	6
	网格
	日平均
	0.0105
	240722
	2.795
	2.8055
	7
	40.08
	达标

	注：氟化物叠加预测24小时平均浓度区域最大值出现坐标为（0，200）。


2）网格浓度分布图
氟化物叠加预测环境质量网格分布图如下：
[image: ]
图6.2-22 氟化物叠加日均浓度最大值分布图（单位µg/m3）
3）氟化物评价结果
由贡献值浓度预测结果可知，环境空气保护目标最大小时浓度贡献值占标率为0.07，最大日均浓度贡献值占标率为0.02%，满足新增污染源正常排放下污染物短期浓度贡献值的最大浓度占标率≤100%要求；网格点最大小时浓度贡献值占标率为0.21%，最大日均浓度贡献值占标率为0.15%，满足新增污染源正常排放下污染物短期浓度贡献值的最大浓度占标率≤100%要求。
由预测值浓度预测结果可知，叠加环境空气质量现状浓度后，环境空气保护目标和网格点处最大日均浓度预测值能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）标准浓度限值要求。
项目排放氟化物对环境的影响是可接受的。
6.2.5.2非正常排放影响预测分析
根据项目大气非正常排放情形设置，非正常排放主要是正常地开停车、设备检修，或工艺设备、环保设施达不到设计规定指标运行时的排污。针对本项目而言，发生非正常排放主要为以下情形：
环保设施达不到设计规定指标运行时的排污：布袋除尘器不容易出现故障，不考虑其发生事故排放的情况。本次评价考虑项目热法磷酸车间吸收塔尾气应文丘里洗涤器发生故障，导致处理效率下降至85%情况下五氧化二磷的非正常排放，五氧化二磷小时浓度最大预测值计算结果见表6.2-45。
表6.2-45  非正常排放五氧化二磷小时浓度预测最大值
	序号
	点名称
	浓度类型
	出现时间（YYMMDDHH）
	浓度增量（μg/m^3）
	评价标准（μg/m^3）
	占标率%
	是否超标

	1
	十里铺村
	1小时
	24062204
	25.8892
	150
	17.26
	达标

	2
	丰华村
	1小时
	24061920
	28.6687
	150
	19.11
	达标

	3
	施家屯
	1小时
	24082604
	22.9805
	150
	15.32
	达标

	4
	松林
	1小时
	24011209
	20.5805
	150
	13.72
	达标

	5
	老蜂窝
	1小时
	24111808
	18.6623
	150
	12.44
	达标

	6
	网格
	1小时
	24081008
	91.4260
	150
	60.95
	达标

	注：五氧化二磷非正常排放下小时浓度区域最大值出现坐标为（100，-100）。


根据以上预测结果可知：当非正常排放情况下，五氧化二磷小时浓度贡献值最大浓度占标率为60.95%，项目对周边环境有一定影响，企业应加强运营管理、设备维护，确保环保设备正常使用，杜绝非正常排放情况发生。
6.2.5.3厂界达标排放预测
本项目采用项目厂界四周按20m间距布点，设置40个预测点进行厂界浓度预测计算，项目所有污染源叠加预测砷厂界浓度限值达标情况，厂界预测点最大地面浓度贡献值结果见表6.2-46、表6.2-47。
表6.2-46 砷厂界预测结果
	序号
	厂界预测点
	贡献值（μg/m3）
	标准值（μg/m3）
	是否超标

	
	X
	Y
	
	
	

	1
	-88
	104
	0.0021
	1
	达标

	2
	-68
	100
	0.0018
	1
	达标

	3
	-49
	96
	0.0017
	1
	达标

	4
	-29
	93
	0.0017
	1
	达标

	5
	-9
	89
	0.0016
	1
	达标

	6
	10
	85
	0.0016
	1
	达标

	7
	30
	81
	0.0016
	1
	达标

	8
	50
	77
	0.0015
	1
	达标

	9
	69
	74
	0.0015
	1
	达标

	10
	89
	70
	0.0014
	1
	达标

	11
	98
	68
	0.0014
	1
	达标

	12
	95
	48
	0.0014
	1
	达标

	13
	93
	28
	0.0014
	1
	达标

	14
	90
	9
	0.0014
	1
	达标

	15
	87
	-11
	0.0014
	1
	达标

	16
	86
	-20
	0.0014
	1
	达标

	17
	84
	-40
	0.0014
	1
	达标

	18
	83
	-44
	0.0014
	1
	达标

	19
	76
	-62
	0.0013
	1
	达标

	20
	74
	-66
	0.0013
	1
	达标

	21
	65
	-78
	0.0013
	1
	达标

	22
	45
	-76
	0.0013
	1
	达标

	23
	25
	-73
	0.0013
	1
	达标

	24
	5
	-71
	0.0013
	1
	达标

	25
	-14
	-69
	0.0013
	1
	达标

	26
	-34
	-66
	0.0012
	1
	达标

	27
	-54
	-64
	0.0012
	1
	达标

	28
	-74
	-62
	0.0012
	1
	达标

	29
	-87
	-60
	0.0012
	1
	达标

	30
	-98
	-43
	0.0012
	1
	达标

	31
	-99
	-41
	0.0012
	1
	达标

	32
	-97
	-21
	0.0012
	1
	达标

	33
	-96
	-1
	0.0012
	1
	达标

	34
	-94
	19
	0.0012
	1
	达标

	35
	-92
	39
	0.0012
	1
	达标

	36
	-91
	59
	0.0012
	1
	达标

	37
	-89
	79
	0.0012
	1
	达标

	38
	-87
	99
	0.0012
	1
	达标

	39
	-87
	104
	0.0012
	1
	达标

	40
	-88
	104
	0.0012
	1
	达标


表6.2-47 氟化物厂界预测结果
	序号
	厂界预测点
	贡献值（μg/m3）
	标准值（μg/m3）
	是否超标

	
	X
	Y
	
	
	

	1
	-88
	104
	0.0021
	20
	达标

	2
	-68
	100
	0.0018
	20
	达标

	3
	-49
	96
	0.0017
	20
	达标

	4
	-29
	93
	0.0017
	20
	达标

	5
	-9
	89
	0.0016
	20
	达标

	6
	10
	85
	0.0016
	20
	达标

	7
	30
	81
	0.0016
	20
	达标

	8
	50
	77
	0.0015
	20
	达标

	9
	69
	74
	0.0015
	20
	达标

	10
	89
	70
	0.0014
	20
	达标

	11
	98
	68
	0.0014
	20
	达标

	12
	95
	48
	0.0014
	20
	达标

	13
	93
	28
	0.0014
	20
	达标

	14
	90
	9
	0.0014
	20
	达标

	15
	87
	-11
	0.0014
	20
	达标

	16
	86
	-20
	0.0014
	20
	达标

	17
	84
	-40
	0.0014
	20
	达标

	18
	83
	-44
	0.0014
	20
	达标

	19
	76
	-62
	0.0013
	20
	达标

	20
	74
	-66
	0.0013
	20
	达标

	21
	65
	-78
	0.0013
	20
	达标

	22
	45
	-76
	0.0013
	20
	达标

	23
	25
	-73
	0.0013
	20
	达标

	24
	5
	-71
	0.0013
	20
	达标

	25
	-14
	-69
	0.0013
	20
	达标

	26
	-34
	-66
	0.0012
	20
	达标

	27
	-54
	-64
	0.0012
	20
	达标

	28
	-74
	-62
	0.0012
	20
	达标

	29
	-87
	-60
	0.0012
	20
	达标

	30
	-98
	-43
	0.0012
	20
	达标

	31
	-99
	-41
	0.0012
	20
	达标

	32
	-97
	-21
	0.0012
	20
	达标

	33
	-96
	-1
	0.0012
	20
	达标

	34
	-94
	19
	0.0012
	20
	达标

	35
	-92
	39
	0.0012
	20
	达标

	36
	-91
	59
	0.0012
	20
	达标

	37
	-89
	79
	0.0012
	20
	达标

	38
	-87
	99
	0.0012
	20
	达标

	39
	-87
	104
	0.0012
	20
	达标

	40
	-88
	104
	0.0012
	20
	达标


由预测结果可知：在叠加项目所有源预测条件下，本项目砷厂界浓度能满足《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）中企业边界大气污染物排放限值要求；氟化物厂界浓度能满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放监控浓度限值要求。
6.2.5.4交通运输废气影响
交通运输废气主要是运输车辆尾气，要及时对运输车辆进行维修，保证运输车辆汽车尾气达标排放，加强运输过程管控，绿色运输。
6.2.5.5大气防护距离
本项目大气评价等级定为一级，按照《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）规定8.7.5要求“对于项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，但厂界外污染物短期贡献浓度超过环境质量浓度限值的，可以自厂界向外设置一定范围的大气环境防护区域，以确保大气环境防护区域外的污染物贡献浓度满足环境质量标准”，本次评价采用进一步预测模型模拟评价基准年2024年内，本项目所有污染源（包括全厂现有污染源）对厂界外主要污染物的短期贡献浓度分布。厂界外预测网格分辨率设为50m。根据预测，项目排放的废气污染物在正常排放情况下，废气污染物下风向占标率均未超过100%，项目厂界外污染物短期贡献浓度不超过环境质量浓度限值，因此，本环评判定项目不需设置大气环境防护距离。
表6.2-48 大气环境防护距离计算结果表
	污染物名称
	坐标
	浓度类型
	浓度排序
	贡献值（μg/m3）
	评价标准（μg/m3）
	占标率（%）
	达标情况

	SO2
	0，0
	1小时
	区域最大值
	1.1577
	500
	0.23
	达标

	
	100，100
	日均值
	区域最大值
	0.2425
	150
	0.16
	达标

	NO2
	0，0
	1小时
	区域最大值
	49.4957
	200
	24.75
	达标

	
	0，0
	日均值
	区域最大值
	15.9348
	80
	19.92
	达标

	NOx
	0，0
	1小时
	区域最大值
	49.5259
	250
	24.75
	达标

	
	0，0
	日均值
	区域最大值
	15.9356
	10
	15.94
	达标

	TSP
	-100，100
	日平均
	区域最大值
	0.4973
	300
	0.17
	达标

	PM10
	100，200
	日平均
	区域最大值
	0.4973
	150
	0.33
	达标

	PM2.5
	150，-300
	日平均
	区域最大值
	0.2486
	75
	0.33
	达标

	五氧化二磷
	0，0
	1小时
	区域最大值
	7.2217
	150
	4.81
	达标

	
	0，200
	日平均
	区域最大值
	2.0158
	50
	4.03
	达标

	砷
	-100，100
	1小时
	区域最大值
	0.0012
	无标准
	/
	/

	氟化物
	100，-100
	1小时
	区域最大值
	0.0435
	20
	0.22
	达标

	
	0，200
	日平均
	区域最大值
	0.0122
	7
	0.17
	达标

	非甲烷总烃
	0，0
	1小时
	区域最大值
	79.06
	2000
	3.95
	达标

	氯化氢
	0，0
	1小时
	区域最大值
	32.1915
	50
	64.38
	达标

	
	0，0
	日平均
	区域最大值
	3.2939
	15
	21.96
	达标


由上表可知，厂界外网格区域的小时最大浓度预测值、24小时最大浓度预测值满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）和《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录 D 其他污染物空气质量浓度参考限值，无超标点，因此不需设置大气环境防护距离。
6.2.5.6卫生防护距离
本项目不涉及无组织排放，不进行卫生防护距离计算。
[bookmark: _Toc24028][bookmark: _Toc29695][bookmark: _Toc31327][bookmark: _Toc10397][bookmark: _Toc10832][bookmark: _Toc26858]6.2.5.7大气环境影响评价结论
（1）根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）6.4.1 条的相关规定，项目所在区域为环境空气质量达标区。
（2）新增污染源正常排放下，各网格点和敏感目标处均能满足污染物短期浓度贡献值占标率≤100%要求。
（3）叠加评价范围内在建项目浓度贡献值、拟建项目浓度贡献值、本项目贡献值和环境空气质量现状浓度-以新带老污染源后，环境空气保护目标和网格点处最大日均浓度预测值均能满足环境空气质量要求。
（4）本项目砷厂界浓度能满足《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）中企业边界大气污染物排放限值要求；氟化物厂界浓度能满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放监控浓度限值要求。
综上，本项目排放的大气污染物对环境的影响可以接受。
根据HJ2.2-2018，项目大气环境影响评价自查表见表6.2-49。
表6.2-49  建设项目大气环境影响评价自查表
	工作内容
	自查项目

	评价等级与范围
	评价等级
	一级
	二级
	三级

	
	评价范围
	边长=50km
	边长5～50km
	边长=5 km

	评价因子
	SO2 +NOx排放量
	≥2000t/a
	500~2000t/a
	＜500t/a

	
	评价因子
	基本污染物（SO2、NO2、PM10、CO、O3、PM2.5）
其他污染物（TSP、氮氧化物、P2O5、砷、氟化物）
	包括二次PM2.5□
不包括二次PM2.5

	评价标准
	评价标准
	国家标准
	地方标准
	附录D 
	其他标准

	现状评价
	环境功能区
	一类区
	二类区
	一类区和二类区

	
	评价基准年
	（2024）年

	
	环境空气质量
现状调查数据来源
	长期例行监测数据
	主管部门发布的数据
	现状补充监测

	
	现状评价
	达标区
	不达标区

	污染源
调查
	调查内容
	本项目正常排放源
本项目非正常排放源
现有污染源
	拟替代的污染源
	其他在建、拟建项目污染源
	区域污染源

	大气环境影响预测与评价
	预测模型
	AERMOD

	ADMS

	AUSTAL2000

	EDMS/AEDT

	CALPUFF

	网格模型

	其他


	
	预测范围
	边长≥50km□
	边长5～50km
	边长=5km

	
	预测因子
	预测因子（SO2、NOX、NO2、TSP、PM10、PM2.5、P2O5、砷、氟化物）
	包括二次PM2.5
不包括二次PM2.5

	
	正常排放短期浓度贡献值
	最大占标率≤100%
	最大占标率＞100%

	
	正常排放年均浓度贡献值
	一类区
	最大占标率≤10%
	最大标率＞10%

	
	
	二类区
	最大占标率≤30%
	最大标率＞30%

	
	非正常排放1h浓度贡献值
	非正常持续时长（1）h
	占标率≤100%
	占标率＞100%

	
	保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值
	达标
	不达标

	
	区域环境质量的整体变化情况
	k≤-20%
	k＞-20%

	环境监测
计划
	污染源监测
	监测因子：（SO2、NOX、NO2、TSP、PM10、PM2.5、P2O5、砷、氟化物）
	有组织废气监测
无组织废气监测
	无监测

	
	环境质量监测
	监测因子：（）
	监测点位数（）
	无监测

	评价结论
	环境影响
	可以接受       不可以接受

	
	大气环境防护距离
	距（     ）厂界最远（     ）m

	
	污染源年排放量
	SO2:（0.047）t/a
	NOx:（0.141）t/a
	颗粒物:（0.017）t/a
	磷酸雾（P2O5）:3.08）t/a
	砷:（0.00054）
	氟化物:（0.0216）t/a

	注：“□”为勾选项，填“√”；“（   ）”为内容填写项




[bookmark: _Toc1516][bookmark: _Toc11567][bookmark: _Toc12206][bookmark: _Toc17944][bookmark: _Toc4094][bookmark: _Toc16577]7地表水环境影响评价
[bookmark: _Toc27165]7.1施工期地表水环境影响分析
[bookmark: _Toc516231163]（1）施工废水影响分析
施工废水中所含污染物主要为SS。施工废水经1个2m3沉淀池沉淀处理后用于场地洒水降尘，不产生外排废水，对周围水环境的影响较小。
（2）生活污水影响分析
根据工程分析，项目施工期生活污水产生量约为0.96m3/d，依托现有项目污水收集处理设施处置，对周围水环境的影响较小。
（3）雨季径流
雨季径流产生量根据降雨情况而定，所含污染物主要为SS和微量石油类，其中SS浓度为200~500mg/L左右，依托厂区的初期雨水收集池收集，回用于施工场地洒水降尘。对周围地表水环境影响较小。
（4）车辆轮胎清洗废水
车辆轮胎清洗废水主要污染物为悬浮物，经洗轮胎池收集、沉淀后重复循环利用，不外排。
[bookmark: _Toc487120457][bookmark: _Toc17012][bookmark: _Toc21649104][bookmark: _Toc20113][bookmark: _Ref314043957][bookmark: _Toc31179][bookmark: _Toc18923][bookmark: _Toc18824][bookmark: _Toc21368]7.2运营期地表水环境影响预测与评价
（1）水污染源分析
项目根据工程分析，项目运营期产生废水包括黄磷暂存槽水封废水、软水制备废水、纯水制备废水、循环水强排水、设备清洗废水、生活污水等，各项目废水水量、水中污染物浓度见表4.2-15。
项目废水分类、分质收集处理。黄磷暂存槽水封废水依托现有项目综合废水处理站（100m3/d）处理满足《污水综合排放标准》（GB8978—1996）三级标准后排入园区污水管网，进入花山南片区污水处理厂处理；生活污水依托现有项目隔油池（4m3）、化粪池（10m3）预处理，处理满足《污水综合排放标准》（GB8978—1996）三级标准后排入园区污水管网，进入花山南片区污水处理厂处理；设备清洗废水经收集后用于生产，不外排；项目区初期雨水依托现有项目厂区中部设置初期雨水收集池（448m3）收集，收集后进入现有项目综合废水处理站（100m3/d）处理满足《污水综合排放标准》（GB8978—1996）三级标准后排入园区污水管网，进入花山南片区污水处理厂处理；软水制备废水、纯水制备废水、冷却水循环系统强排水经絮凝沉淀（沉淀池容积50m3）处理满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后排入园区污水管网，进入花山南片区污水处理厂处理。
项目废水类别、污染物及污染治理设施信息表见表7.2-1，废水间接排放口基本情况表见表7.2-2，废水污染物排放信息表见表7.2-3。
表7.2-1 废水类别、污染物及污染治理设施信息表
	序号
	废水类别
	污染物种类
	排放去向
	排放规律
	污染治理设施
	排放口编号
	排放口设置是否符合要求
	排放口类型

	
	
	
	
	
	编号
	名称
	工艺
	
	
	

	1
	水封废水
	TP（单质磷、磷酸）
	园区污水管网
	间断排放，排放期间流量不稳定
	TW001
	综合废水处理站
	调节池+A/O生物接触氧化池+MBR池+澄清池
	DW001
	☑是
否
	企业总排
雨水排放
清净下水排放
车间或车间处理设施排放

	2
	软水制备浓水/纯水制备浓水/冷却水循环强排水
	COD、BOD5、氨氮、TP、溶解性总固体等
	园区污水管网
	连续排放，排放期间流量稳定
	TW002
	絮凝沉淀池
	投加絮凝剂
	
	
	

	3
	生活污水
	COD、BOD5、NH3-N、总磷、动植物油
	园区污水管网
	间断排放，排放期间流量不稳定
	TW003
	化粪池
	/
	
	
	

	4
	设备清洗废水
	磷酸盐、SS
	回用于生产
	/
	/
	/
	/
	/


表7.2-2本项目废水间接排放口基本情况表
	序号
	排放口编号
	排放口地理坐标
	废水排放量
（t
/a）
	排放去向
	排放规律
	间歇排放时段
	受纳污水处理厂信息

	
	
	经度
	纬度
	
	
	
	
	名称
	污染物种类
	国家或地方污染物排放标准浓度限值/（mg/L）

	1
	DW001
	103°52′35.574″
	25°42′41.004″
	96516.9
	花山南片区污水处理厂
	连续排放
	/
	花山南片区污水处理厂
	CODcr
	50

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	BOD5
	10

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	NH3-N
	5

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	动植物油
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	总磷（以P计）
	0.5


厂区总排口除本项目排放的废水外，基于园区污水管网已建成，将现有项目综合废水处理站尾水一并排入园区污水管网，由回用变为间接排放，尾水水质满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准要求；生活污水经隔油池、化粪池预处理满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准要求直接排入园区污水管网，不再进入项目综合废水处理站处理。
表7.2-3  全厂废水污染源排放信息表
	序号
	排放口编号
	污染物种类
	排放浓度（mg/L）
	日排放量
	年排放量

	
	
	
	
	（kg/d）
	（t/a）

	
	DW001
	全厂总排口（127361.93（m3/a）
	COD
	86.5
	33.38
	11.017

	
	
	
	BOD5
	17.8
	6.89
	2.273

	
	
	
	氨氮
	6.1
	2.35
	0.776

	
	
	
	TP
	1.0
	0.38
	0.1264

	
	
	
	SS
	74.7
	28.84
	9.517

	
	
	
	动植物油
	0.1
	0.04
	0.012

	
	
	
	溶解性总固体
	889.4
	343.25
	113.274

	全厂排放口合计
	COD
	11.017

	
	BOD5
	2.273

	
	氨氮
	0.776

	
	TP
	0.1264

	
	SS
	9.517

	
	动植物油
	0.012

	
	溶解性总固体
	113.274


（2）环境影响分析
①水封废水
水封废水产生于项目黄磷暂存槽水封过程，合计约0.12m3/d，39.6m3/a。
水封废水通过溢流管流入水封槽，通过水封槽水泵送至现有项目建成的综合废水处理站进行处理。综合废水处理站设计处理规模为100m3/d，现有项目废水处理量最大为97.4m3/d，剩余处理规模2.6m3/d，本项目需处理的0.12m3/d水封废水可以满足处理需求。
综合废水处理站处理工艺为“调节池+A/O生物接触氧化池+MBR池+澄清池”，根据现有项目验收监测，综合废水处理站处理站处理尾水满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，处理后尾水排入园区污水管网。
项目水封废水主要污染物为总磷，浓度为120mg/L，占处理量的0.12%，通过调节池混合匀质后，处理废水总磷浓度增幅较小，不会影响综合废水处理站运行。
水封废水进入现有项目综合废水处理站处理可行。
②设备清洗废水
项目车间地面不用清洗，为保护生产设备，每次停车对部分设备、管道进行清洗，按每月停车2次计，设计单次清洗用水约10m3，用水采用纯水，用水量为200m3，系数以0.9计，则废水产生量约9m3/d，216m3/a。清洗产生的废水经地下污水槽收集，用于吸收塔，不外排。清洗废水本质为稀磷酸，用于吸收塔生产可行。
③生活污水
项目生活污水产生量为1.44m3/d，依托现有项目隔油池（4m3）、化粪池（10m3）预处理，现有项目生活污水产生量为3.4m3/d，叠加本项目后全厂为4.84m3/d，厨房含油废水按30%计，1.45m3/d，现有项目隔油池（4m3）、化粪池（10m3）处理规模可以满足全厂生活污水处理需求。处理满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后排入园区污水管网。
④软水制备浓水/纯水制备浓水/冷却水循环强排水
项目软水制备浓水、纯水制备浓水、冷却水循环强排水产生量为291.2m3/d，96097.3m3/a，项目设置1个50m3的絮凝沉淀池对这类废水进行处理，投加絮凝剂去除SS、钙镁离子等，考虑废水停留时间4h，所需沉淀池容积为48.5m3，项目设置的絮凝沉淀池容积为50m3，每天处理能力为300m3，满足处理需求。经处理后，能满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准要求。
⑤花山南片区污水处理厂的依托可行性
A、花山南片区污水处理厂处理能力及处理工艺
花山南片区污水处理厂建设地点位于工业园花山南片区中下部，大为制焦有限公司南侧，紧邻宣天公路，一期项目设计进水量为6000m3/d，设计进水常规指标执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015），特殊指标执行行业标准直接排放标准限值。
花山南片区污水处理厂采用“预处理工艺（格栅、调节、水解酸化）+生化工艺（A/A/O）+深化处理（平板膜MBR处理工艺）+次氯酸钠消毒”处理工艺，出水按照“曲环通〔2024〕36号文”要求处理达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水标准（总氮＜10mg/L，粪大肠菌群＜1000个/L）后，出水进入再生水处理厂处理达标后由园区统一调配用于园区绿化、道路广场浇洒及进入其他需水企业中水系统，剩余部分排入南盘江。
B、接入污水管网的可行性
花山南片区污水处理厂的服务范围主要针对花山工业园区大为焦化制供气有限公司以南、天生桥以北园区范围内经处理满足纳管标准后的生产废水和生活污水。
本项目所在位置属于服务范围之内。项目区南面园区道路已经铺设了雨污管网，项目区废水可以经过园区污水管网收集进入花山南片区污水处理厂处理。
C、项目排水水质和水量的符合性
本项目建成后，叠加现有项目拟外排废水量，最大为385.94m3/d，127361.93m3/a，根据工程分析，根据分析结果，外排废水水质中各项污染物指标能够同时满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准要求，满足污水处理厂进水水质要求。污水处理厂设计处理量为6000m3/d，目前实际进水量较小，后期德方纳米锂电新材料一体化项目排入污水处理厂废水量为1055.32m3/d，剩余处理规模完全满足本项目385.94m3/d的处理需求。
D、花山南片区污水处理厂运行情况
花山南片区污水处理厂一期于2020年8月4日取得曲靖市生态环境局关于项目入河排污口设置的审核意见，于2022年7月13日取得曲靖市生态环境局关于项目环评批复，项目于2022年开始施工建设，目前已建成运行，于2025年12月29日首次申领排污许可证，2026年5月6日对排污许可证进行调整，排污许可证编号：91530328MA6K6YGA5Q003V。目前污水处理厂可以正常进水。
综上，依托花山南片区污水处理厂处理项目废水可行。
[bookmark: _Toc24367]7.3项目建设对地表水环境影响结论
项目废水分类、分质收集处理。黄磷暂存槽水封废水依托现有项目综合废水处理站（100m3/d）处理满足《污水综合排放标准》（GB8978—1996）三级标准后排入园区污水管网，进入花山南片区污水处理厂处理；生活污水依托现有项目隔油池（4m3）、化粪池（10m3）预处理，处理满足《污水综合排放标准》（GB8978—1996）三级标准后排入园区污水管网，进入花山南片区污水处理厂处理；设备清洗废水经收集后用于生产，不外排；项目区初期雨水依托现有项目厂区中部设置初期雨水收集池（448m3）收集，收集后进入现有项目综合废水处理站（100m3/d）处理满足《污水综合排放标准》（GB8978—1996）三级标准后排入园区污水管网，进入花山南片区污水处理厂处理；软水制备废水、纯水制备废水、冷却水循环系统强排水经絮凝沉淀（沉淀池容积50m3）处理满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后排入园区污水管网，进入花山南片区污水处理厂处理。对地表水环境影响较小，项目对地表水环境影响可以接受。
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根据HJ2.3-2018，项目地表水环境影响评价自查表见表7.3-1。
[bookmark: _Toc505158281]表7.3-1 地表水环境影响评价自查表
	工作内容
	自查项目

	影响识别
	影响类型
	水污染影响型；水文要素影响型

	
	水环境保护目标
	饮用水水源保护区；饮用水取水；涉水的自然保护区；涉水的风景名胜区；重要湿地；
重点保护与珍稀水生生物的栖息地；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道；天然渔场等渔业水体；水产种质资源保护区；其他

	
	影响途径
	水污染影响型
	水文要素影响型

	
	
	直接排放；间接排放；其他
	水温；径流；水域面积

	
	影响因子
	持久性污染物；有毒有害污染物；非持久性污染物；pH值；热污染；富营养化；其他
	水温；水位（水深）；流速；流量；其他

	评价等级
	水污染影响型
	水文要素影响型

	
	一级；二级；三级A；三级B
	一级；二级；三级

	现状调查
	区域污染源
	调查项目
	数据来源

	
	
	已建；在建；拟建；其他
	拟替代的污染源
	排污许可证；环评；环保验收；既有实测；现场监测；入河排放口数据；其他

	
	受影响水体水环境质量　
	调查时期
	数据来源

	
	
	丰水期；平水期；枯水期；冰封期
春季；夏季；秋季；冬季
	生态环境保护主管部门；补充监测；其他

	
	区域水资源开发利用状况
	未开发；开发量40%以下□；开发量40%以上□

	
	水文情势调查　
	调查时期
	数据来源

	
	
	丰水期；平水期；枯水期；冰封期
春季；夏季；秋季；冬季
	水行政主管部门；补充监测；其他

	
	补充监测　
	监测时期
	监测因子
	监测断面或点位

	
	
	丰水期；平水期；枯水期；冰封期
春季；夏季；秋季；冬季
	（）
	监测断面或点位个数（）个

	现状评价
	评价范围
	河流：长度（）km；湖库、河口及近岸海域：面积（   ）km2

	
	评价因子
	（）

	
	评价标准
	河流、湖库、河口：Ⅰ类；Ⅱ类；Ⅲ类；Ⅳ类；Ⅴ类
近岸海域：第一类；第二类；第三类；第四类
规划年评价标准（2026）

	
	评价时期
	丰水期；平水期；枯水期；冰封期
春季；夏季；秋季；冬季

	
	评价结论
	水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况：达标；不达标
水环境控制单元或断面水质达标状况：达标；不达标
水环境保护目标质量状况：达标；不达标
对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况：达标；不达标
底泥污染评价
水资源与开发利用程度及其水文情势评价
水环境质量回顾评价
流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河湖演变状况
依托污水处理设施稳定达标排放评价
	达标区
不达标区

	影响预测
	预测范围
	河流：长度（）km；湖库、河口及近岸海域：面积（   ）km2

	
	预测因子
	（ ）

	
	预测时期
	丰水期；平水期；枯水期；冰封期
春季；夏季；秋季；冬季设计水文条件

	
	预测情景
	建设期；生产运行期；服务期满后
正常工况；非正常工况
污染控制和减缓措施方案
区（流）域环境质量改善目标要求情景

	
	预测方法
	数值解：解析解；其他
导则推荐模式：其他

	影响评价
	水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价
	区（流）域水环境质量改善目标；替代削减源

	
	水环境影响评价
	排放口混合区外满足水环境管理要求
水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标
满足水环境保护目标水域水环境质量要求
水环境控制单元或断面水质达标
满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目，主要污染物排放满足等量或减量替代要求
满足区（流）域水环境质量改善目标要求
水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价
对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价
满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求

	
	污染源排放量核算
	污染物名称
	排放量/（t/a）
	排放浓度/（mg/L）

	
	
	（）
	（）
	（）

	
	
	（）
	（）
	（）

	
	替代源排放情况
	污染源名称
	排污许可证编号
	污染物名称
	排放量/（t/a）
	排放浓度/（mg/L）

	
	
	（）
	（）
	（）
	（）
	（）

	
	生态流量确定
	生态流量：一般水期（）m3/s；鱼类繁殖期（）m3/s；其他（）m3/s
生态水位：一般水期（）m；鱼类繁殖期（）m；其他（）m

	防治措施
	环保措施
	污水处理设施；水文减缓设施；生态流量保障设施；区域削减；依托其他工程措施；其他

	
	监测计划
	
	环境质量
	污染源

	
	
	监测方式
	手动；自动；无监测
	手动；自动；无监测

	
	
	监测点位
	（）
	（总排口）

	
	
	监测因子
	（）
	（pH、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总磷、溶解性总固体、SS）

	
	污染物排放清单
	

	评价结论
	可以接受；不可以接受

	注：“”为勾选项，可打√；“（）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。
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[bookmark: _Toc20480][bookmark: _Toc15026][bookmark: _Toc32762][bookmark: _Toc9619][bookmark: _Toc2555][bookmark: _Toc14700][bookmark: _Toc28782][bookmark: _Toc6322][bookmark: _Toc20014][bookmark: _Toc4792][bookmark: _Toc22325]8.1区域地形地质
[bookmark: _Toc4633]8.1.1区域地形、地貌
[bookmark: _Toc21674][bookmark: _Toc21191][bookmark: _Toc28969][bookmark: _Toc13480][bookmark: OLE_LINK117][bookmark: OLE_LINK118]（1）区域地形地貌
项目区位于滇中高原，属中山-高原地形。有岩溶地貌、构造溶蚀地貌、湖泊堆积地貌等类型（图8.1-1）。
[image: 地下图]
图8.1-1  区域地形地貌图
1）岩溶地貌（Ⅳ）
区域内大面积分布，其主要组合形态有：
①峰丛洼地：
分布卡郎区，基座相连的群体峰顶和洼地、漏斗是主要景观，峰丛圆锥型，比高一般不足百米，基底常见有红土覆盖，岩溶洼地大部分规模不大，呈倒锥形，底部常见较大型裂隙或竖井状落水洞。
少见地表水及泉水，在构造有利部位常能形成暗河系统。区域上岩溶发育的阶段性明显，大致可分上、中、下三层地形；上层2100～2200m，形态以峰丛、小洼地、大型竖井落水洞为主；中层1950～2000m，形态以大型溶蚀谷地、洼地、溶洞层为主；下层即是深切河谷，形态有垂直发育的落水洞、坡降很大的暗河等。总体是岩溶垂直发育与水平发育交替出现。
②垅岗谷地
松林镇盆地周围，即项目区。形态上具一种岗地形式，间由谷地相隔。岩溶作用以水平溶蚀为主，少量垂直溶蚀作用。
岩溶形态随岩性、构造不同各有差异。松林盆地西部，D3zg出露面积大，垅岗一般高度在60～100m，坡度较缓。岗间基座或连或分，表面石芽、溶沟、溶槽发育。谷地开阔，常见厚度打印5m红色、棕红色粘土层。局部可见水平溶洞及伏流。沿盆地边缘、河谷地带及地形低洼处，可见有带状泉水分布。
松林盆地东部为P1q+m、C、D3zg地层分布区，断裂发育，岩溶化程度明显高于西部。垅岗间漏斗、竖井、落水洞星罗棋布，举目可见，据松林镇南东李官坟一带统计，大型漏斗个数可达12个/km2以上。岩溶形态呈有规律的带状分布，玄武岩山地山麓地带，以间歇泉、有水落水洞为主。中间为垅岗及开阔谷地。地下水受非碳酸盐岩夹层阻隔时出时没，互为连通。往往出流不远即又没于地下，构成越流补给的特殊景观。
2）构造溶蚀地貌（Ⅴ）
分布在沾益-曲靖东山，由断块隆起形成的岩溶山地。
3）湖泊堆积地貌（Ⅵ）
松林镇盆地，北部为南盘江发源地，水系发育，盆地底部平坦，可见两级阶地，上第三系茨营组形成湖积台地，盆地中部有溶蚀残丘，第四系地层较薄。
[bookmark: _Toc12184]8.1.2区域地层岩性
[bookmark: OLE_LINK31][bookmark: OLE_LINK33][bookmark: OLE_LINK32]根据《曲靖幅1：20万区域水文地质普查报告》及实地水文地质调查，项目区广泛出露二叠系上统栖霞茅口组（P1q+m）灰岩、白云岩，周边出露地层较全。评价区出露的地层第四系（Q）、第三系上新统茨营组（N2c）、二叠系上统玄武岩（P2β)、二叠系下统栖霞茅口组未分层（P1q+m）、二叠系下统梁山组（P1l）、石炭系未分层（C）、泥盆系上统宰格组（D3zg）和泥盆系中统海口组（D2h）地层。
表8.1-1  评价区地层岩性及富水性特征表
	系
	统
	（群）组
	代号
	厚度（m）
	主要岩性

	第四系
	
	
	Q
	0~10
	黄褐色玄武质泥砾、砂砾石层，平均地下水径流模量20.01L/s·km2

	第三系
	上新统
	茨营组
	N2c
	7.8~278.7
	半固结灰色粘土岩、细粒长石石英砂岩夹砂层及褐煤层，平均地下水径流模量0.44L/s·km2，泉流量典型值0.80L/s

	二叠系
	上统
	峨眉山玄武岩
	P2β
	413~1356
	灰-灰绿色致密状玄武岩、杏仁状玄武岩、斑状玄武岩，中上部夹紫灰色凝灰岩，下部夹火山角砾岩。平均地下水径流模量8.96L/s·km2，泉流量典型值3.04L/s

	
	下统
	栖霞、茅
口组未分层
	P1q+m
	237~645
	灰-灰白色白云质泥晶灰岩、生物碎屑灰岩、白云质斑块灰岩夹灰岩、白云岩，平均地下水径流模量18.12L/s·km2，泉流量典型值257.71L/s

	
	
	梁山组
	P1l
	5.4~224.8
	[bookmark: OLE_LINK82][bookmark: OLE_LINK83]灰白色细粒石英砂岩、页岩夹黑色炭质页岩及透镜状煤层或煤线，平均地下水径流模量0.78L/s·km2，泉流量典型值0.09L/s

	石炭系
	未分层
	C
	84~345
	浅灰-灰白色骨屑灰岩、鲕状灰岩夹白云质条纹灰岩、白云岩，底部夹石英细砂岩及煤线，平均地下水径流模量16.75L/s·km2，泉流量典型值86.11L/s

	泥盆系
	上统
	宰格组
	D3zg
	132~527
	上部为灰-灰红色骨屑泥晶灰岩，下部为粉晶白云岩、灰质白云岩、角砾状白云岩夹灰绿色页岩，平均地下水径流模量6.09L/s·km2，泉流量典型值13.49L/s

	
	中统
	海口组
	D2h
	0.7~180
	灰白色石英砂岩夹紫红色泥质粉砂岩、粉晶白云岩，平均地下水径流模量2.89L/s·km2，泉流量2.05L/s


[bookmark: _Toc762]8.1.3区域地质构造
本区位于沾益山字型构造体系中，其中沾益城区位于弧顶，遵化铺、十里铺位于东翼反射弧。该山字型构造在卡郎一带构造线方向为南北，高度挤压，向南在沾益烂泥海子一带，构造线由此向北西、北东弯转，构成向南突出的沾益弧顶，显示了高度挤压，挤压面呈定向排列，断层泥、碎裂岩、角砾岩、构造透镜体清晰多见。断层产状清晰北，倾角50°左右。
遵化铺、十里铺区由一系列北东向的压性或压扭性的冲断层及褶曲组成，并有北西向断层与其垂直，北北东向扭断层与其斜交，这一构造带宽达12km左右。
总体构造比较复杂，构造轮廓较清晰，见图5.2.3-2。
（1）断层（F1）：位于项目区西侧，约300m。断层长4.3km，延伸方向30°至85°，北西盘上二叠统玄武岩，南东盘下二叠统栖霞组、梁山组。断层与喜厦断层（F4）斜交，断层倾向308°，倾角45°。
（2）断层（F2）：位于项目区西侧10m。断层线延伸方向10°至22°，长2.4km。与F1断层斜交，北西盘下二叠统栖霞组、梁山组，南东盘下二叠统茅口组。断层倾向293°，倾角50°。
（3）断层（F3）：位于F2断层东侧，与F1断层平行。断层线延伸方向22°，北西盘上二叠统玄武岩，南东盘石炭统摆佐组至下二叠统梁山组等。断层倾向300°，倾角50°。
（4）喜厦断层（F4）（区域编号Ⅳ16）：断层线延伸方向40°至70°，中部一条北西向断层和一条北北东向的断层切割，使断层分为三段。断层北西盘为石炭统摆佐组至下二叠统梁山组等，南东盘以玄武岩为主，地层界线与断层界线多呈平行至斜交关系。两盘地层位移较大，沿线见角砾岩、片理化等。断层倾向312°，倾角50°。
（5）新碑村-海家哨断层（区域编号Ⅶ15）：项目区南约3.2km，走向近东西，延伸约14km。断层两盘地层均为泥盆统、石炭统、二叠统地层，断层两盘地层位移较大，断层北其他断层切割分为数段，断层面产状110°∠65°-70°。
（6）荷花塘向斜（Ⅳ15）：轴线方向10°至65°，长12km，其中部被一条北西向断层切割而分为东、西两段，向斜的北西翼大部分被喜厦断层所切，仅南东翼及北西翼的西南段发育较全。东段核部为上二叠统宣威组，翼部为上二叠统玄武岩组至上泥盆统宰格组下段；西段核部为上二叠统玄武岩组，两翼为下二叠统茅口组至下石炭统大塘组等。东西两翼的岩层倾角在20°至30°之间，可能为一个轴面倾向北西的不大对称的向斜。
（7）遵化铺向斜（Ⅳ17）：轴线方向40°至60°，核部由上二叠统玄武岩、下二叠统茅口组组成，核部局部地段被渐新统小屯组所覆；翼部为下二叠统栖霞组至下石炭统摆佐组组成；北西翼发育较全，岩层倾角5°至15°，南东翼岩层倾角5°至30°。为一个轴面倾向南东的不对称向斜。
[image: ]
图8.1-2  区域构造纲要图
[bookmark: _Toc977]8.1.4评价区域水文地质条件
8.1.4.1调查评价区含/隔水层特征
根据《1:20万区域水文地质普查报告-曲靖幅》和《曲靖常宜联合科技有限公司1.5万吨/年五氧化二磷和8000t/a多聚磷酸新建项目岩土工程详细勘察报告》，以及《10万吨/年甲醛联产12万吨/年胶粘剂项目环境影响报告书》水文地质调查资料，评价区水文地质调查如下：评价区处于溶蚀谷盆型水文地质结构的径流补给区，地下水类型主要有孔隙水、风化裂隙水和岩溶水三种。由于其具有相对统一的潜水面，其含水层为多个含水系统，彼此间有一定的水力联系，为一个相对完整的水文地质单元，面积约21.17km2。
（1）调查评价区含/隔水层特征
根据区内地下水的赋存条件和特点，可将区内地下水类型划分为孔隙水、裂隙水、岩溶水，以岩溶水为主，见表8.1-2。
表8.1-2 评价区地下水类型划分一览表
	岩石（土）类型
	地下水类型
	含水层（组）

	第四系松散土体
	孔隙水
	Q4al、N2c

	松散岩
	孔隙水
	E3X

	沉积岩
	碎屑岩
	裂隙水
	风化裂隙水
	P1l

	
	碳酸盐岩
	岩溶水
	岩溶裂隙水
	P1q+m

	玄武岩
	裂隙水
	风化裂隙水
	P2β


1）孔隙水
①第四系湖积相（Q4al）：粘土、砂质粘土、细砂，少量砂砾层，厚度3.25～13m。主要含水层为细砂层、砂砾层，泉流量0.61～1.0L/s，民井、钻孔水位0.3～2.8km，涌水量0.2L/s·m，地下水平均径流模量20.01 L/s·km2。
②第三系上新统茨营组（N2c）：上部深灰、兰灰厚层状粉砂质泥岩，夹细粒岩屑杂砂岩及粘土岩；下部为褐灰、浅灰厚层细粒长丝石英杂砂岩、灰色粘土岩、粉砂质泥岩及煤层；底部石英质砂砾岩。岩石呈半固结状态，厚约10.82～67.62m。含孔隙层间承压水，富水性较弱，民井、钻孔水位0.3～2.8km，涌水量0.23L/s·m，地下水平均径流模量0.448L/s·km2。
③第三系渐新统小屯组（E3x）：紫红色泥岩、钙质泥岩夹细砂岩，底部为石灰质砾岩，厚约73m。富水性弱，泉流量0～0.4L/s，民井、钻孔水位7.03km，单位涌水量0.009L/s·m。
2）裂隙水
④二叠系下统梁山组（P1l）：灰白色石英砂岩、黑色页岩夹煤层，厚69.64m。为相对隔水层，隔水性能随厚度减薄变差。地下水平均径流模量0.78L/s·km2。
⑤二叠系上统玄武岩组（P2β）：以灰黄、紫红色杏仁状玄武岩、拉斑玄武岩为主，厚度300～400m，评价区出露面积大。地下水径流模量2.82L/s·km2。
3）岩溶水
⑥二叠系下统栖霞～茅口组（P1q+m）：灰、灰白色灰岩，夹烟灰色白云岩、白云质斑状灰岩，厚300～425.5m。生物骨屑含量及白云岩化程度较高，泥质成分少，岩溶发育程度中等。地下水径流模量17.66L/s·km2。
评价区水文地质见附图15。
（4）调查评价区水文地质特征
评价区处于断陷盆地盆山交界带，其水文地质结构受岩性、地形控制，其次为断层控制。评价区北部以相对隔水层二叠系上统玄武岩组（P2β）、二叠系下统栖霞～茅口组（P1q+m）作为地层边界（P2β以灰黄、紫红色杏仁状玄武岩、拉斑玄武岩为主，主要赋存裂隙水，具有一定的隔水性），西侧、南侧以小流域界限为界，东侧以F4断层为边界，南西侧至排泄区李家屯～小桥～松林村西侧，含多个含水系统，上部地下水处于同一地下水流动系统，各含水系统间有一定的水力联系，故为一个相对完整的水文地质单元。
项目区为地下水的源区，该区段地下水在垅岗山顶为P2β玄武岩区裂隙水含水层，上部玄武岩风化裂隙中等发育，构成了良好的透水体；谷地表层人工素填土、次生红粘土透水性弱，下伏叠系下统栖霞～茅口组（P1q+m）灰岩岩溶水含水层，是源区的主要含水层。灰岩呈NE～SW向条带状展布，与P2β断层、不整合接触，接受P2β风化裂隙水补给。东侧的F4断裂为隔水层。F1、F3断层为P2β玄武岩与P1q+m灰岩接触面，F2为层间断裂，这3条断裂为浅层风化裂隙水向岩溶水径流提供了通道。地下水赋存条件及水动力状态为孔、脉网状隙流；水位埋深30m以上，动态不稳定。源区未有泉出露，径流特性曲线为波态类，富水性中等～强，富水性不均一。
李家屯～小桥～松林村～S326公路（宣天一级公路）为地下水的径流排泄区，即地下水汇区。该区主要分布第三系上新统茨营组（N2c）、第三系渐新统小屯组（E3x）、第四系湖积相（Q4al）地层，为孔隙水含水层。其中石英杂砂岩、石英质砂砾岩、砂、砾石为含水层，泥岩、粘土岩为相对隔水层，含/隔水层互层，形成层间孔隙承压水。该区潜水位多为2～5m，富水性均一。
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图8.1-3  评价区水文地质剖面图
（6）调查评价区地下水水位
10万吨热法磷酸生产项目                                             生态环境影响报告书
云南唯益新材料有限公司10万吨/年甲醛联产12万吨/年胶粘剂项目位于项目西侧，中间相隔园区道路，约25m，本项目参照《云南唯益新材料有限公司10万吨/年甲醛联产12万吨/年胶粘剂项目环境影响报告书》《云南大为恒远化工有限公司6000吨/年重苯残油加工装置环境影响报告书》的水位监测，同时增加项目厂区现有项目的3个地下水跟踪监测井，项目区域地下水井水位情况见表8.1-3。
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表8.1-3 评价区地下水水位监测结果
	编号
	名称
	北纬
	东经
	方位
	井口高程（m）
	井深（m）
	水位（m）
	出水层位
	埋深（m）

	SW1
	十里铺村水井
	25°43'24.12"
	103°53'3.98"
	东北面
	2001.51
	190
	1983.16
	P2β
	17.8

	SW2
	10万吨/年甲醛联产12万吨/年胶粘剂项目钻孔1
	25°42'33.62"
	103°52'36.42"
	西面
	1994
	90
	1958
	P1q+m
	35.8

	SW3
	10万吨/年甲醛联产12万吨/年胶粘剂项目钻孔2
	25°42'35.95"
	103°52'27.96"
	西面
	1994
	92.4
	1961.9
	P1q+m
	32

	SW4
	蓝宝加油站
	25°41′58.46″
	103°51′52.42″
	西南面
	1962
	47
	1947
	P1q+m
	14.6

	SW5
	杨梅山水井
	25°42′0.12″
	103°51′35.31″
	西南面
	1956.27
	20
	1945.34
	N2C
	10.5

	SW6
	农庄水井
	25°41′35.66″
	103°52′38.89″
	西南面
	1992.65
	48
	1950.70
	C2+3
	41.3

	SW7
	砖厂水井
	25°41′27.12″
	103°52′2.85″
	西南面
	1969.02
	30
	1945.86
	N2C
	22.9

	SW8
	松林村水井
	25°41'15.23"
	103°50'53.83"
	西南面
	1955.50
	13
	1943.09
	N2C
	11.7

	SW9
	云南大为制焦有限公司化厂冰机旁j2#
	25°41'59"
	103°51'54"
	西南面
	1967.26
	20
	1956.51
	N2C
	10.5

	SW10
	松林村水井j5#
	25°41'18"
	103°51'2"
	西南面
	1945.03
	30
	1918.94
	N2C
	25.6

	SW11
	本公司2#跟踪监测井
	103°52′33″
	25°42′45″
	北面
	1994
	150
	1952
	P1q+m
	42

	SW12
	本公司3#跟踪监测井
	103°52′34″
	25°42′41″
	西面
	1994
	100
	1952
	P1q+m
	42

	SW13
	本公司1#跟踪监测井
	103°52′33″
	25°42′43″
	西面
	1994
	120
	1951
	P1q+m
	43
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根据对评价区及周边的水井调查可知，场区（源区）岩溶水地下水位埋深较大，多40m左右，水位高程1958～1918.94m。地下水位由北东向南西逐渐降低，说明地下水流向是北东向南西径流，最终的排泄点是南盘江。
8.1.4.2评价区地下水补、径、排条件
评价区补给区为垅岗谷地，地形开阔，坡度平缓，风化裂隙水主要接受大气降水补给，谷地岩溶水通过垅岗的P2β风化玄武岩裂隙侧向补给岩溶水，或在谷地直接接受大气降水入渗补给；孔隙水主要接受大气降水补给，其次为岩溶水、裂隙水侧向越流补给。评价区内发育F1、F2、F3及F4四条断层，断层F4具压性，有阻水性能，且切断背斜轴部，西侧、南侧以小流域界限可作为地下水边界；两侧玄武岩区接受大气降水后，垂直入渗，至断层区F1、F3沿断层带径流，其径流方向为北东-南西；F2为层间断裂，溶隙发育，基本不改变地下水径流方向。整个评价区地下水流动系统为：场区北、东侧玄武岩风化裂隙水接受大气降水补给，下渗侧向补给下伏灰岩岩溶水；岩溶水沿溶隙、溶管北东-南西径流，至南西侧补给第四系砂、砾石孔隙水，继续向南西径流，至新近系茨营组N2c半固结砂砾岩、孔隙水，最终至南盘江排泄。
地下水径流排泄情况分析图见图8.1-4。
[image: 地下水流场]
图8.1-4 地下水流向分析图
[bookmark: _Toc3120]8.2项目区水文地质条件
[bookmark: _Toc27187]8.2.1项目场地地层岩性
本项目用地为曲靖常宜联合科技有限公司1.5万吨/年五氧化二磷和8000t/a多聚磷酸新建项目的预留用地，现状空地。
2020年6月，山东科达化工工程设计有限公司出具了《曲靖常宜联合科技有限公司1.5万吨/年五氧化二磷和8000t/a多聚磷酸新建项目岩土工程详细勘察报告》，勘察范围包括1.5万吨/年五氧化二磷和8000t/a多聚磷酸新建项目和本项目用地范围，因此本项目场地内的地层情况和水文地质情况采用《岩土工程详细勘察报告》结论。
（1）勘察设计工作量
[bookmark: OLE_LINK181]本次岩土工程勘察共布置勘探孔46个共布置勘探点46个，布置勘探线14条,各勘探线的勘探点间距在14.26至22.92米之间，平均间距20.09米。根据钻孔平面布置图（详见附图16），本项目用地范围内设置12个钻孔，分别为ZK22-ZK24、ZK26-ZK31、ZK36-ZK38、ZK43-ZK45。
（2）项目区地基土层结构与特性
根据钻探结果，勘察场地在勘探深度范围内由上至下出露着如下一套地层：①第四系全新统（Q4）人工填土（ml）中厚层状素填土；②第四系全新统（Q4）残积（el）厚层状原生红粘土；③二叠系下统栖霞组（P1q）灰岩(Ls)。
所揭露的地层出露层次较少，地层结构简单。
勘察场地所揭露的全部地层的岩性特征及出露情况综合叙述如下：
①第四系松散堆积地层
第①层人工填土（Q4ml）：褐红色，深灰色，松散至稍密，稍湿，以粘性土为主，混少量碎石，不均匀，为素填土，填筑时间约4个月，填料来源于场地两侧挖方部分，并已进行了分层碾压。位于最上一层；层顶高程1993.21～1995.45米，平均出露高程1994.15米；各孔揭露累计厚度0.60～9.60米，平均厚度4.37米，本层进尺占钻探总进尺的13.8%，为勘探深度范围内的主要地层。
第②层红粘土（Q4el）：棕红色，褐黄色，硬塑状，局部可塑状，稍湿，不均匀，土面光滑，高干强度，韧性高，局部夹少量风化灰岩角砾。土样液限61～83，平均72，自由膨胀率2～20%，平均8%，50kPa压力下膨胀率0.93～1.36%，平均1.16%，含水比0.58～0.81，平均0.70，液塑比Ir1.75～1.97，平均1.88，液塑比界限值Ir'1.80～1.95，平均1.88，Ir≥Ir'属于收缩后复浸水膨胀，能恢复到原位（Ⅰ）类土性。为勘探深度范围内的主要地层。
第②-1层红粘土（Q4el）：棕红色，棕褐色，可塑状，很湿,，不均匀，土面光滑，高干强度，韧性高，含少量灰岩风化角砾。样液限60～78，平均68，自由膨胀率5～30%，平均16%，50kPa压力下膨胀率0.98～1.21%，平均1.09%，含水比0.63～0.83，平均0.76，液塑比Ir1.85～1.95，平均1.90，液塑比界限值Ir'1.80～1.91，平均1.85，Ir≥Ir'属于收缩后复浸水膨胀，能恢复到原位(Ⅰ类)土性。为勘探深度范围内的局部出露地层。
②二叠系地层
第③层灰岩（P1q）:灰色，灰白色，中等风化，结合一般，块状结构，岩体较完整，岩芯呈短柱状及碎块状，节理裂隙发育，局部见少量小溶孔，属较坚硬岩，RQD值50%～75%，岩体基本质量等级为Ⅳ级。为勘探深度范围内的主要地层。
部分钻口柱状图见图8.2-1~图8.2-4，剖面图见图8.2-5~图8.2-7。
[image: 钻孔22]
图8.2-1  ZK22钻孔柱状图（本项目拟建热法磷酸生产车间）


[image: ZK24]
图8.2-2 ZK24钻孔柱状图（本项目拟建冷却循环水池、冷却塔区域）
[image: ZK36]
图8.2-3 ZK36钻孔柱状图（本项目拟磷酸成品罐区）

[image: ZK38]
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图8.2-4  ZK38钻孔柱状图（本项目拟建4#仓库（丙类））
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[image: ]
图8.2-5 场地12-12′工程地质剖面图
[image: ]
图8.2-6场地13-13′工程地质剖面图
[image: ]
图8.2-7场地14-14′工程地质剖面图
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[bookmark: _Toc31353]8.2.2场区含/隔水层
根据收集到的《云南唯益新材料有限公司10万吨/年甲醛联产12万吨/年胶粘剂项目环境影响报告书》编制阶段对其厂区、评价区包气带、水文转孔进行了注水、压注水、抽水现场测试。
（1）Profound仪器的注水试验
在场区内进行了3组Profound仪器的注水试验，松林村区进行了3组Profound仪器的注水试验。场区内主要对表层素填土/红粘土进行试验，松林村主要对第三系N2c半固结岩进行试验。试验目的确定包气带的渗透性，试验结果见表8.2-1。
表8.2-1包气带Profound仪器渗透系数统计表
	测点编号
	位置
	层位
	Profound仪器数据m/d

	1
	场区
	素填土
	1.75×10-3

	2
	
	红粘土
	2.33×10-3

	3
	
	素填土
	2.86×10-3

	4
	松林村
	N2c粉砂质泥岩
	0.08

	5
	
	N2c石英砂岩
	0.18

	6
	
	N2c石英砂岩
	0.23


（2）压注水试验
在场区对3个水文钻孔中进行了压注水试验，试验结果见表8.2-2。
表8.2-2压水试验数据统计表
	钻孔编号
	层位
	试段深度（m）
	试段长度（m）
	稳定流量（L/min）
	透水率（Lu）
	渗透系数m/d

	SWZK01
	素填土
	0～4.5
	4.5
	0.441
	0.098
	1.98×10-2

	
	红粘土
	4.5～11.0
	6.5
	0.839
	0.129
	1.97×10-2

	
	红粘土
	11.0～18.0
	7.0
	0.868
	0.124
	1.79×10-2

	
	红粘土
	18.0～24.0
	6.0
	0.678
	0.113
	1.83×10-2

	
	灰岩
	24.0～29.4
	5.4
	21.811
	4.039
	0.714

	
	灰岩
	29.4～36.0
	6.6
	28.281
	4.285
	0.647

	SWZK02
	素填土
	0～4.0
	4.0
	0.626
	0.157
	3.456×10-2

	
	素填土
	4.0～9.0
	5.0
	0.910
	0.182
	3.40×10-2

	
	红粘土
	12.0～16.5
	3.5
	0.196
	0.056
	1.36×10-2

	
	灰岩
	16.5～21.8
	5.3
	22.525
	4.25
	0.759

	
	灰岩
	21.8～32.1
	10.3
	71.894
	6.98
	0.744

	SWZK03
	素填土
	0～2.8
	2.8
	0.031
	0.011
	3.15×10-3

	
	红粘土
	4.5～9.6
	5.1
	0.181
	0.035
	6.51×10-2

	
	红粘土
	9.6～16.0
	6.4
	0.243
	0.038
	5.88×10-3

	
	灰岩
	16.0～21.0
	5.0
	24.935
	4.987
	0.931

	
	灰岩
	21.0～28.5
	7.5
	49.140
	6.552
	0.896


（3）抽水试验
本次评价，在评价区内共选择了3个水文钻孔中进行了抽水试验，试验结果见表8.2-3。
表8.2-3项目区栖霞茅口组钻孔抽水试验数据统计表
	钻孔
	孔深(m)
	地层
	水位(m)
	含水层厚度(m)
	降深(m)
	稳定水量（m3/d）
	钻孔半径(m)
	渗透系数(m/d)

	SWZK01
	90
	P1q+m
	36
	20
	8
	166.5
	0.092
	0.821

	SWZK02
	92.4
	P1q+m
	32.1
	15
	10
	186.5
	0.092
	0.923

	SWZK03
	89
	P1q+m
	28.5
	15
	7
	250.0
	0.092
	1.81


各数据校正后，结合区域水文资料，参考《曲靖危险废弃物集中处置工程环境影响报告书》中石炭系、二叠系灰岩的渗透系数数据，依据最大风险原则，综合确定：
①场区表层红粘土渗透系数6.51×10-3-3.456×10-2m/d，考虑其防渗功能；
②二叠系下统栖霞茅口组（P1q+m）灰岩渗透系数0.821-1.81m/d；
③二叠系上统玄武岩（P2β）：大部分地区岩体渗透系数0.71m/d；
④第三系N2c半固结岩类渗透系数0.23m/d；
⑤第四系砂砾层、细砂层渗透系数取经验值，50m/d。
《云南唯益新材料有限公司10万吨/年甲醛联产12万吨/年胶粘剂项目》与本项目仅隔一条园区道路，位于项目西侧，其底层岩性、水文地质评价与本项目相近，属于统一水文地质单元，故其试验结果可以代表本项目各岩层渗透性能。
[bookmark: _Toc17140][bookmark: _Toc11787][bookmark: _Toc14236][bookmark: _Toc3913][bookmark: _Toc12372][bookmark: _Toc10746]8.2.3项目区地下水补给、径流及排泄
场区上部第①层人工填土（Q4ml）、第②层红粘土（Q4el）含水层在直接接受大气降水补给，底部第③层灰岩（P1q）含水层受北、东侧垅岗玄武岩风化裂隙水侧向补给。从场区钻孔水位及周边水井水位调查看，地下水向南西径流，越流补给第四系砂砾石层孔隙水，在新近系、古近系地层区补给孔隙水，在南盘江排泄。
[bookmark: _Toc1873]8.2.4项目区岩溶发育情况及地下水脆弱性分析
根据《曲靖常宜联合科技有限公司1.5万吨/年五氧化二磷和8000t/a多聚磷酸新建项目岩土工程详细勘察报告》，依据本次勘察结果及勘察区现场调查资料，勘察区各钻孔进入灰岩层后，均未发现有地下溶洞存在，岩芯表面有少量小溶孔，岩溶微发育。
（1）岩溶发育判定
依据《建筑地基基础设计规范》（GB50007-2011）表6.6.2与《岩溶地区建筑地基基础技术标准》（GB/T51238-2018）第3.0.3条，场地岩溶发育程度、岩溶发育等级及场地岩溶等级，具体内容详见表8.2-3～表8.2-4。
[bookmark: OLE_LINK248][bookmark: OLE_LINK241][bookmark: OLE_LINK242][bookmark: OLE_LINK237]场区内揭露上部第①层人工填土（Q4ml）、第②层红粘土（Q4el），底部第③层灰岩（P1q）。据勘探深度范围内钻探揭露，整个场地未揭露溶洞，岩芯表面有少量小溶孔，钻孔见洞隙率约0%，线岩溶率约0%，岩溶发育程度为弱发育。
表8.2-3 岩溶发育程度
	等级
	岩溶场地条件

	岩溶强发育
	地表有较多岩溶塌陷、漏斗、洼地、泉眼；
溶沟、溶槽、石芽密布，相邻钻孔间存在临空面且基岩面高差大于5m；
地下有暗河、伏流；
钻孔见洞（隙）率大于30%或线岩溶率大于20%；
[bookmark: OLE_LINK238][bookmark: OLE_LINK240]溶槽或串珠状竖向溶洞发育深度达20m以上。

	岩溶中等发育
	介于强发育和弱发育之间

	岩溶弱发育
	地表无岩溶塌陷、漏斗；
溶沟、溶槽较发育；
目邻钻孔间存在临空而且基岩面相对高差小于2m；
钻孔见洞（隙）率小于10%或线岩溶率小于5%。


表8.2-4 场地岩溶发育等级判别
	岩溶场地条件（判别条件）
	场地条件
	岩溶发育等级

	地表有较多岩溶塌陷、漏斗、洼地、泉眼
	据现场调查，场地内未发现岩溶塌陷、漏斗、漏斗、洼地、泉眼等地貌特征
	岩溶弱发育

	溶沟、溶槽、石芽密布，相邻钻孔间存在临空面且基岩面高差＞5m
	勘察区域内未发现溶沟、溶槽等岩溶现象
	[bookmark: OLE_LINK244]岩溶弱发育

	地下有暗河、伏流
	场地未发现暗河、伏流
	[bookmark: OLE_LINK245][bookmark: OLE_LINK246]岩溶弱发育

	钻孔见洞隙率大于30%或线溶率大于20%
	整个场地未揭露溶洞，岩芯表面有少量小溶孔，钻孔见洞隙率约0%，线岩溶率约0%
	[bookmark: OLE_LINK243]岩溶弱发育

	溶槽或串珠状竖向溶洞发育深度达20m以上
	整个场地未揭露溶洞，岩芯表面有少量小溶孔。
	岩溶弱发育


（2）项目区岩溶发育情况
勘察期间，经对所有钻孔进行水位量测工作，勘察深度范围内均未见地下水，基坑水文地质条件较简单，地下水对基坑影响较小。本次未取到原状样做室内渗透试验，本次评价采用《云南唯益新材料有限公司10万吨/年甲醛联产12万吨/年胶粘剂项目环境影响报告书》编制阶段对其厂区、评价区包气带、水文转孔进行了注水、压注水、抽水现场测试得到的各土层渗透系数数据，依据最大风险原则，综合确定：
①场区表层红粘土渗透系数6.51×10-3-3.456×10-2m/d，考虑其防渗功能；
②二叠系下统栖霞茅口组（P1q+m）灰岩渗透系数0.821-1.81m/d；
（3）场地稳定性及适宜性评价
本场地无滑坡、崩塌泥石流等不良地质，岩溶不发育，场地平整；场地东侧因场地整平形成约15米高的岩土混合边坡，现已分两级边坡正在施工进行支护，本项目周边无全新世活动断裂，地震动参数可不考虑近场影响；根据现场实测等效剪切波速ZK9（214m/s），ZK19（206m/s），属中软场地土，地基的稳定性和对工程建设的影响较小。
[bookmark: _Toc8575][bookmark: _Toc25719][bookmark: _Toc31812][bookmark: _Toc24320][bookmark: _Toc32006][bookmark: _Toc23841][bookmark: _Toc516231199]8.3区域地下水开发利用情况
[bookmark: _Toc22782][bookmark: _Toc5285][bookmark: _Toc2532][bookmark: _Toc1097][bookmark: _Toc32501]（1）区域地下水开发利用情况
本项目位于曲靖高新技术产业开发区花山化工园区内，项目区下游距离最近的村庄为松林村，根据现场调查，松林社区及其周边村庄的居民饮用水为自来水，水源为花山水库。花山水库位于项目区北侧，处于项目区地下水径流方向的上游，不会受项目建设的影响；根据花山街道办事处和松林社区居民委员会2026年6月17日出具的松林社区居民饮用水说明，详见附件，曲靖市沾益区花山街道松林社区范围内均已铺设供水管网，居民饮用水水源为花山水库，未使用地下水作为居民饮用水源。总体上评价区周边地下水开发利用程度较低。
（2）地下水污染源调查
评价区周边地势平坦，地形相对高差不大，周边村民种植的粮食作物主要为玉米和水稻；经济作物主要为桑树、烤烟、核桃和冬樱花等，以桑树种植范围最广，基本完全覆盖评价区除工业园区以外区域，存在的污染风险因素主要为农业施肥、施药造成的潜在农业面源污染。项目区周边生活污染主要来源于评价区附近的十里铺、李家屯、天生桥和松林社区等居民聚集区，生活污染源和农业面源可能发生渗滤液垂直下渗穿透覆盖层进入周边地下水环境，导致周边地下水环境污染。
本项目位于曲靖高新技术产业区沾益工业园花山片区，是以能源化工为主导产业的现代新型工业片区，周边存在的主要工业污染均与能源化工、新材料和先进装备制造相关，现有项目主要包括云南唯益新材料有限责任公司、珠江实业集团有限公司、云南大为制焦有限公司、曲靖滇松涂料有限公司和拟建曲靖深蓝生物科技有限公司沾益区医药中间体项目、云南科铝再生资源有限公司年产5万吨净水剂生产项目等企业。
根据项目区周边污染源空间位置分布情况及评价区地下水流场特征，拟建项目地下水环境侧下游区域存在已建云南唯益新材料有限责任公司10万吨/年甲醛联产12万吨/年胶粘剂项目和本公司1.5万t/a五氧化二磷和8000t/a多聚磷酸新建项目，下游存在珠江实业集团有限公司、云南大为制焦有限公司、曲靖滇松涂料有限公司。各企业已按照要求对场地进行了防渗，正常工况下对周边地下水环境影响较小，同时废水和固废均妥善处置，故正常情况下对地下水影响较小，根据调查无历史污染情况存在。
根据本次地下水质量现状检测结果，项目区域地下水质量较好，可以满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类水质标准，说明区域地下水未收到污染。
[bookmark: _Toc636][bookmark: _Toc15628][bookmark: _Toc32238][bookmark: _Toc1343][bookmark: _Toc18199][bookmark: _Toc15902]8.4地下水水质影响分析
（1）污染源分析
根据厂区生产过程、污废水收集和处理等分析，项目生产运行过程中对地下水环境存在潜在污染风险的区域主要为热法磷酸生产车间、磷酸成品罐区、磷酸中转储罐区、冷却循环水站等。
（2）地下水污染途径
污染物从污染源进入地下水所经过的路径称为地下水污染途径，地下水污染途径是多种多样的。根据工程分析，本项目对地下水环境可能产生影响的环节主要有物料输送管道、储存罐等，以上设施在设备、管道发生渗漏、防渗措施不到位或损坏的情况下，会有某种程度的下渗，对周围地下水造成一定的影响。
（3）项目对地下水环境影响预测分析
1）正常工况下地下水环境影响分析
项目采取源头控制、分区防渗等措施，正常情况下项目对地下水的影响较小，即在建设期做好厂区的污染防渗措施，运行期加强维护和管理情况下，发生地下水污染的可能性较小，项目建设运营对地下水环境的影响可控。
2）非正常情况下地下水环境影响分析
物料、废水发生泄漏时，污染物进入含水层，会对地下水环境造成一定的影响，项目磷酸中间储罐、产品储罐的均为立式储罐，罐体直接安装于地面，当底部发生泄漏时，不易发现，会造成物料持续泄漏，迁移进入地下水，影响地下水。本次评价预测研究事故情况下污染物发生渗漏后在地下水中的运移变化规律。
①预测基本情况
泄漏点确定：磷酸成品罐储罐底部发生泄漏时污染物泄漏渗入地下。
预测因子：本次以磷酸（以TP计）、砷、氟化物为预测因子。
评价标准：根据《环境影响评价导则 地下水环境》10.3.2“对于不属于GB/T14848水质指标的评价因子，可参照国家（行业、地方）相关标准的水质指标值（如GB3838、GB5749、DZ/T0290等）进行评价”，TP评价标准参照《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准，TP≤0.2mg/L；检出限：0.01mg/L；砷、氟化执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类水质标准，砷≤0.01mg/L，检出限：0.12μg/L；氟化物≤1.0mg/L，检出限：0.05mg/L。
预测时间：本项目预测时间分别取100d、1a、1000d、10a、20a。预测范围：与本次地下水调查评价范围相同。根据前面的水文地质条件分析，仅考虑项目建设对地下潜水的影响。
预测方法：本项目地下水环境影响评价级别为二级，按照《环境影响评价技术导则  地下水环境》（HJ610-2016）的规定，预测方法应采用解析法或数值法进行预测。
项目非正常状况下泄漏的污染物量较小，不会改变地下水流场，泄漏后对含水层的渗透系数、有效孔隙度等影响较小，因此满足采用解析法的基本前提条件。
②预测模型建立
污染源概化：磷酸成品储罐泄漏可以视为点源，因某种原因导致储罐破裂不易察觉，污染物将持续泄漏，对地下水含水层造成持续污染，将污染源概化为一维无限长多孔介质柱体，持续泄漏。
预测模型：运营期对地下水环境的影响主要采用解析法进行预测分析，计算时不考虑水流的源汇项目，且对污染物在含水层中的吸附、挥发、生物化学反应等不作考虑，当作保守性污染物考虑，从而可简化地下水水流及水质模型。
③预测解析模型
项目对地下水环境影响预测分析采用《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）推荐的一维稳定流动一维水动力弥散问题中的计算公式进行计算，概化条件为一维无限长多孔介质柱体，一端为定浓度边界，且不考虑水流的源汇项目，对污染物在含水层中的吸附、挥发、生物化学反应等不作考虑，当作保守性污染物考虑，其污染物迁移预测方程可表示为：




式中：
x—距注入点的距离（m）；
t—预测时间（d）；
C—t时刻x处的示踪剂浓度，mg/L；
C0—注入的示踪剂浓度，mg/L；
u—水流速度，m/d；
DL—纵向弥散系数，m2/d；
erfc（）—余误差函数（可查《水文地质手册》获得）；
K—渗透系数（m/d）；
[bookmark: _Toc8156][bookmark: _Toc18732][bookmark: _Toc27100]I—为水力坡度；
aL—为纵向弥散度（m）。
④参数选取
a.渗透系数K
项目厂区地层主要下部地层主要为二叠系下统栖霞组（P1q），根据项目西侧25m处的云南唯益新材料有限公司10万吨/年甲醛联产12万吨/年胶粘剂项目开展的3个钻孔的注水实验，选取二叠系下统栖霞茅口组灰岩断层带区岩体渗透系数1.81m/d。
b.水力坡度I
本次评价根据公司现有项目1#地下水监测井和松林村水井j5#的水力坡度作为本项目的地下水力坡度。（1951-1918.94）/3555=0.009，计算时地下水水力坡度取为0.009。
c.有效孔隙度n
二叠系下统栖霞组（P1q）主要为灰、灰白色灰岩，夹烟灰色白云岩、白云质斑状灰岩，含水层平均有效孔隙度取值0.2。
根据达西定律公式：


则项目区地下水实际流速u为0.08m/d。
d.弥散度a和弥散系数DL
成建梅（2002年）收集了大量国内外在不同试验尺度下和实验条件下分别运用解析方法和数值方法所得的纵向弥散度资料，Zech等（2015年）系统研究分析了最近50年全世界各地不同试验含水层和场地试验中弥散度和尺度、相关长度及非均质特征之间的关系并重新评估了弥散度与尺度的关系，如图8.4-1。从图中我们可以看出弥散度在千米尺度范围内渐近于10m。项目区及其附近地下水类型为二叠系下统栖霞组（P1q），因此计算时纵向弥散度a取为10m。
[image: ]
图8.4-1弥散度与区域尺度关系图（据zech等2015年）
纵向水动力弥散系数DL参照经验公式计算取值：


式中：
DL—纵向x方向的弥散系数，m2/d；
αL—纵向弥散度，取10m。
经计算，纵向弥散系数DL为0.8m2/d；
e.预测源强
项目磷酸储罐底部泄漏磷酸，TP源强为160g/L（85%磷酸密度1.685g/cm3，磷在磷酸中占比31.63%）、砷源强为29mg/L（85%磷酸密度1.685g/cm3，砷在磷酸中占比0.0048%）、氟化物源强为4.7mg/L（85%磷酸密度1.685g/cm3，氟化物在磷酸中占比0.00078%）。
计算时渗透系数、水力坡度、水流速度、纵向弥散度、纵向弥散系数及污染源强统计见表8.4-1。
表8.4-1  计算参数一览表
	渗透系数K(m/d)
	水力坡度I
	纵向弥散度aL(m)
	水流速度u(m/d)
	纵向弥散系数DL(m2/d)
	污染物泄漏浓度（mg/L）

	
	
	
	
	
	TP
	砷
	氟化物

	1.81
	0.009
	10
	0.08
	0.8
	160000
	29
	4.7


⑤预测结果
A.地下水影响范围预测
a.TP预测
本评价考虑磷酸成品储罐泄漏下渗进入地下水中，造成地下水污染，将各项参数代入所建立的解析数学模型中，预测污染发生后100d、1a、1000d、10a、20a时间点污染源下游不同位置地下水的TP浓度的变化情况，预测结果见表8.4-2、图8.4-2。
表8.4-2  地下水中TP浓度变化预测结果表  单位：mg/L
	时间
距离/m
	100d
	1a
	1000d
	10a
	20a

	0
	160000.0
	160000.0
	160000.0
	160000.0
	160000.0

	10
	103597.1
	148633.5
	158907.3
	159998.9
	160000.0

	20
	43298.1
	128410.7
	156652.2
	159996.6
	160000.0

	30
	10838.7
	100860.3
	152672.2
	159991.8
	160000.0

	40
	1558.8
	70695.8
	146408.1
	159983.0
	160000.0

	50
	125.8
	43595.9
	137443.2
	159967.3
	160000.0

	60
	5.6
	23406.3
	125652.7
	159940.6
	160000.0

	70
	0.1
	10858.2
	111311.6
	159896.7
	160000.0

	80
	0.0
	4328.4
	95112.8
	159826.6
	159999.9

	120
	0.0
	22.5
	32861.3
	158960.8
	159999.4

	130
	0.0
	4.0
	22298.0
	158467.0
	159999.1

	140
	0.0
	0.6
	14352.1
	157785.4
	159998.6

	150
	0.0
	0.1
	8750.4
	156863.7
	159997.8

	160
	0.0
	0.0
	5047.7
	155642.6
	159996.5

	230
	0.0
	0.0
	21.9
	133252.4
	159948.6

	240
	0.0
	0.0
	7.9
	127480.4
	159926.5

	250
	0.0
	0.0
	3.0
	121646.0
	159896.0

	260
	0.0
	0.0
	0.5
	114579.6
	159853.9

	270
	0.0
	0.0
	0.2
	106961.8
	159797.8

	280
	0.0
	0.0
	0.0
	98896.8
	159727.2

	580
	0.0
	0.0
	0.0
	13.1
	77621.7

	630
	0.0
	0.0
	0.0
	0.8
	49190.7

	640
	0.0
	0.0
	0.0
	0.4
	44078.8

	650
	0.0
	0.0
	0.0
	0.2
	39243.0

	660
	0.0
	0.0
	0.0
	0.1
	34707.8

	990
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	9.2

	1000
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	6.2

	1010
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	4.2

	1020
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	2.8

	1030
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	1.9

	1040
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	1.2

	1050
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.8

	1060
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.5

	1070
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.3

	1080
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.2

	1090
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.1

	1100
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.1



图8.4-2 发生泄漏情况下项目区下游地下水中TP浓度变化曲线图
根据以上预测结果，磷酸成品罐区发生渗漏的非正常状况下，污染物迁移100d后，TP最远超标距离为60m；污染物迁移1a后，TP最远超标距离为140m；污染物迁移1000d后，TP最远超标距离为270m；污染物迁移10a后，TP最远超标距离为650m；污染物迁移20a后，TP最远超标距离为1070m。由此可知，在发生泄漏的情况下会对地下水造成一定的污染，在项目运行中，应加强管理，避免发生非正常排放，并定期监测下游监控井的水质，保证及时发现问题并采取有效措施。
b.砷预测
本评价考虑磷酸成品储罐泄漏进入地下水中，造成地下水污染，将各项参数代入所建立的解析数学模型中，预测污染发生后100d、1a、1000d、10a、20a时间点污染源下游不同位置地下水的砷浓度的变化情况，预测结果见表8.4-3、图8.4-3。
表8.4-3  地下水中砷浓度变化预测结果表   单位：mg/L
	时间
距离/m
	100d
	1a
	1000d
	10a
	20a

	0
	29.00
	29.00
	29.00
	29.00
	29.00

	10
	18.78
	26.94
	28.80
	29.00
	29.00

	20
	7.85
	23.27
	28.39
	29.00
	29.00

	30
	1.96
	18.28
	27.67
	29.00
	29.00

	40
	0.28
	12.81
	26.54
	29.00
	29.00

	50
	0.02
	7.90
	24.91
	28.99
	29.00

	60
	0.00
	4.24
	22.77
	28.99
	29.00

	100
	0.00
	0.08
	11.12
	28.92
	29.00

	110
	0.00
	0.02
	8.34
	28.88
	29.00

	120
	0.00
	0.00
	5.96
	28.81
	29.00

	200
	0.00
	0.00
	0.06
	26.54
	29.00

	210
	0.00
	0.00
	0.03
	25.87
	29.00

	220
	0.00
	0.00
	0.01
	25.07
	28.99

	230
	0.00
	0.00
	0.00
	24.15
	28.99

	400
	0.00
	0.00
	0.00
	2.28
	27.53

	410
	0.00
	0.00
	0.00
	1.78
	27.23

	500
	0.00
	0.00
	0.00
	0.09
	22.06

	510
	0.00
	0.00
	0.00
	0.06
	21.19

	520
	0.00
	0.00
	0.00
	0.04
	20.27

	530
	0.00
	0.00
	0.00
	0.03
	19.31

	540
	0.00
	0.00
	0.00
	0.02
	18.31

	550
	0.00
	0.00
	0.00
	0.01
	17.28

	700
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	3.60

	710
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	3.07

	800
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.53

	900
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.04

	910
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.03

	920
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.02

	930
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.01

	940
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.01

	950
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.01

	1000
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00



图8.4-3 发生泄漏情况下项目区下游地下水中砷浓度变化曲线图
根据以上预测结果，磷酸成品罐区发生渗漏的非正常状况下，污染物迁移100d后，砷最远超标距离为50m；污染物迁移1a后，砷最远超标距离为110m；污染物迁移1000d后，砷最远超标距离为210m；污染物迁移10a后，砷最远超标距离为540m；污染物迁移20a后，砷最远超标距离为920m。由此可知，在发生泄漏的情况下会对地下水造成一定的污染，在项目运行中，应加强管理，避免发生非正常排放，并定期监测下游监控井的水质，保证及时发现问题并采取有效措施。
c.氟化物预测
本评价考虑磷酸成品储罐泄漏进入地下水中，造成地下水污染，将各项参数代入所建立的解析数学模型中，预测污染发生后100d、1a、1000d、10a、20a时间点污染源下游不同位置地下水的氟化物浓度的变化情况，预测结果见表8.4-4、图8.4-4。
表8.4-3  地下水中氟化物浓度变化预测结果表   单位：mg/L
	时间
距离/m
	100d
	1a
	1000d
	10a
	20a

	0
	4.7
	4.7
	4.7
	4.7
	4.7

	10
	3.0
	4.4
	4.7
	4.7
	4.7

	20
	1.3
	3.8
	4.6
	4.7
	4.7

	30
	0.3
	3.0
	4.5
	4.7
	4.7

	40
	0.0
	2.1
	4.3
	4.7
	4.7

	50
	0.0
	1.3
	4.0
	4.7
	4.7

	60
	0.0
	0.7
	3.7
	4.7
	4.7

	100
	0.0
	0.0
	1.8
	4.7
	4.7

	110
	0.0
	0.0
	1.4
	4.7
	4.7

	120
	0.0
	0.0
	1.0
	4.7
	4.7

	130
	0.0
	0.0
	0.7
	4.7
	4.7

	200
	0.0
	0.0
	0.0
	4.3
	4.7

	300
	0.0
	0.0
	0.0
	2.4
	4.7

	310
	0.0
	0.0
	0.0
	2.2
	4.7

	320
	0.0
	0.0
	0.0
	1.9
	4.7

	330
	0.0
	0.0
	0.0
	1.7
	4.6

	340
	0.0
	0.0
	0.0
	1.4
	4.6

	400
	0.0
	0.0
	0.0
	0.4
	4.5

	500
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	3.6

	600
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	1.9

	610
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	1.8

	620
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	1.6

	630
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	1.4

	700
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.6



图8.4-4 发生泄漏情况下项目区下游地下水中氟化物浓度变化曲线图
根据以上预测结果，磷酸成品罐区发生渗漏的非正常状况下，污染物迁移100d后，氟化物最远超标距离为20m；污染物迁移1a后，氟化物最远超标距离为50m；污染物迁移1000d后，氟化物最远超标距离为110m；污染物迁移10a后，氟化物最远超标距离为340m；污染物迁移20a后，氟化物最远超标距离为630m。由此可知，在发生泄漏的情况下会对地下水造成一定的污染，在项目运行中，应加强管理，避免发生非正常排放，并定期监测下游监控井的水质，保证及时发现问题并采取有效措施。


B.南厂界监测井穿透曲线
a.TP预测
公司在南厂界内侧设置一个地下水跟踪监测井（3#跟踪监测井）位于项目场地下游，距离项目磷酸成品罐区约50m，非正常情况下磷酸成品罐区发生意外持续泄漏，下渗进入含水层，污染因子TP到达监测井的浓度随时间分布情况见表8.4-5和图8.4-5。
表8.4-5监测井中TP浓度变化预测结果表
	泄漏时间（d）
	浓度（mg/L）
	备注

	
	
	

	0
	0.00
	

	1
	0.00
	

	10
	0.00
	

	11
	0.00
	

	30
	0.00
	

	40
	0.00
	

	41
	0.00
	

	42
	0.00
	

	43
	0.00
	

	44
	0.00
	

	45
	0.01
	总磷最早检出时间

	50
	0.04
	

	51
	0.06
	

	52
	0.07
	

	53
	0.10
	

	54
	0.13
	

	55
	0.17
	

	56
	0.22
	总磷最早超标时间

	60
	0.58
	

	61
	0.73
	

	62
	0.90
	

	63
	1.10
	

	64
	1.35
	

	3500
	159953.7
	趋于最大浓度




图8.4-5生发生泄漏情况到达下游污染监测井TP浓度穿透曲线图
泄漏持续发生的前提下，不考虑TP在区域地下水环境中的降解消耗，沿地下迁移到达下游监测井，最早将于泄漏发生56天后井内TP浓度开始超标。
b.砷预测
公司在南厂界内侧设置一个地下水跟踪监测井（3#跟踪监测井）位于项目场地下游，距离项目磷酸成品罐区约50m，非正常情况下磷酸成品罐区发生意外持续泄漏，下渗进入含水层，污染因子砷到达监测井的浓度随时间分布情况见表8.4-6和图8.4-6。
表8.4-6监测井中砷浓度变化预测结果表
	泄漏时间（d）
	浓度（mg/L）
	备注

	
	
	

	0
	0.000000
	

	5
	0.000000
	

	10
	0.000000
	

	30
	0.000000
	

	40
	0.000000
	

	50
	0.000007
	

	60
	0.000106
	

	65
	0.000296
	砷最早检出时间

	70
	0.000717
	

	75
	0.001543
	

	80
	0.003022
	

	85
	0.005472
	

	90
	0.009279
	

	95
	0.014891
	

	100
	0.022801
	

	610
	0.01034
	砷最早超标时间

	620
	0.01064
	

	630
	0.01095
	

	1000
	24.91158
	趋于最大浓度




图8.4-6生发生泄漏情况到达下游监测井砷浓度穿透曲线图
泄漏持续发生的前提下，不考虑砷在区域地下水环境中的降解消耗，沿地下迁移到达下游监测井，最早将于泄漏发生610天后井内砷浓度开始超标。
c.氟化物预测
公司在南厂界内侧设置一个地下水跟踪监测井（3#跟踪监测井）位于项目场地下游，距离项目磷酸成品罐区约50m，非正常情况下磷酸成品罐区发生意外持续泄漏，下渗进入含水层，污染因子氟化物到达监测井的浓度随时间分布情况见表8.4-7和图8.4-6。
表8.4-7监测井中氟化物度变化预测结果表
	泄漏时间（d）
	浓度（mg/L）
	备注

	
	
	

	0
	0.00
	

	5
	0.00
	

	10
	0.00
	

	15
	0.00
	

	20
	0.00
	

	100
	0.00
	

	130
	0.02
	

	135
	0.03
	

	140
	0.04
	

	145
	0.05
	

	150
	0.06
	氟化物最早检出时间

	200
	0.21
	

	205
	0.24
	

	210
	0.26
	

	215
	0.28
	

	220
	0.31
	

	300
	0.81
	

	325
	0.99
	

	330
	1.02
	氟化物最早超标时间

	2500
	4.685337
	趋于最大浓度




图8.4-7生发生泄漏情况到达下游监测井氟化物浓度穿透曲线图
泄漏持续发生的前提下，不考虑砷在区域地下水环境中的降解消耗，沿地下迁移到达下游监测井，最早将于泄漏发生330天后井内氟化物浓度开始超标。
设置地下水跟踪监测井，对本项目起到监控管理，可及时预报本项目特征污染因子TP、砷、氟化物浓度超标，预报信息反馈及时，能够满足地下水环境污染监测的要求。
C.项目对周边村庄饮用水的影响分析
根据现场调查，松林社区及其周边村庄的居民饮用水为自来水，水源为花山水库。花山水库位于项目区北侧，处于项目区地下水径流方向的上游，不会受项目建设的影响；根据花山街道办事处和松林社区居民委员会2026年6月17日出具的松林社区居民饮用水说明，详见附件，曲靖市沾益区花山街道松林社区范围内均已铺设供水管网，居民饮用水水源为花山水库，未使用地下水作为居民饮用水源。项目的建设和运营不会对花山水库地下水环境造成直接影响。故项目建设对居民用水影响较小。
[bookmark: _Toc12181][bookmark: _Toc17544][bookmark: _Toc586][bookmark: _Toc24830]8.5地下水环境影响评价结论
由污染途径及对应措施分析可知，项目对可能产生地下水影响的各项途径均进行有效预防，在确保各项防渗措施得以落实，并加强厂区维护和环境管理的前提下，可有效控制厂区内的物料污染物下渗现象，避免污染地下水，因此项目不会对区域地下水环境产生明显影响，本项目对地下水环境的影响可接受。
[bookmark: _Toc8918]
9声环境影响评价
[bookmark: _Toc18766][bookmark: _Toc10727][bookmark: _Toc23438][bookmark: _Toc8834][bookmark: _Toc4292][bookmark: _Toc12591][bookmark: _Toc18141][bookmark: _Toc16209][bookmark: _Toc27404]9.1施工期噪声影响分析
[bookmark: _Toc516231169]项目施工期产生的噪声主要可分为机械噪声、施工作业噪声和车辆噪声，对周围环境的影响主要由施工机械噪声所造成，具体源强详见表4.1-1。
[bookmark: _Toc14562][bookmark: _Toc14697][bookmark: _Toc6823]（1）施工机械噪声衰减模式
噪声从声源传播到受声点，会因传播距离、空气吸收、阻挡物的反射与屏障等因素的影响而产生衰减。用A声级进行预测时，其预测模式如下：
LA（r）＝LAref（ro）－(Adiv+Abar+Aatm+Aexc)       （公式1）
式中：
LA（r）——距声源r处的A声级，dB；
[bookmark: _Toc516231170]LAref（ro）——参考位置ro处的A声级，dB；
Adiv——声波几何发散引起的A声级衰减量dB，Adiv＝20lg（r/ro）
Abar——遮挡物引起的A声级衰减量dB；
Aatm——空气吸收引起的A声级衰减量dB，Aatm＝α(r/ro)/1000，查表取α为2.8；
Aexc——附加A声级衰减量dB，Aexc＝5lg(r/ro)。
对于不同的机械噪声源，噪声随传播距离的增加引起的衰减值是相同的，仅是由于噪声源强的大小不同，不同机械的噪声值有所区别，在只考虑距离衰减的情况下，各机械设备噪声随距离衰减变化情况见表9.1-1。
表9.1-1  主要施工机械在不同距离的噪声值  单位：dB(A)
	距离
设备
	r0=5m
	r=10m
	r=20m
	r=30m
	r=40m
	r=50m
	r=60m

	液压挖掘机
	82~90
	76~84
	70~78
	67~75
	64~72
	62~70
	47~55

	推土机
	83~88
	77~82
	71~76
	68~73
	65~70
	63~68
	47~53

	振动夯锤
	80~90
	74~84
	68~78
	65~75
	62~72
	60~70
	45~55

	混凝土振捣器
	80~88
	74~82
	68~76
	65~73
	62~70
	60~68
	45~53

	电锯
	93~99
	87~93
	81~87
	78~84
	75~81
	73~79
	58~64

	重型运输车
	82~90
	76~84
	70~78
	67~75
	64~72
	62~70
	47~55

	商砼搅拌车
	85~90
	79~84
	73~78
	70~75
	69~72
	65~70
	50~55


[bookmark: _Toc25609][bookmark: _Toc543][bookmark: _Toc16734]（2）建筑施工厂界噪声分析
项目夜间不施工，从机械噪声的衰减预测可知，项目施工机械噪声昼间一般需要在声源点60m范围外才能满足《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）要求，昼间≤70dB（A），根据总平面布置，项目施工设备部分施工时段距离厂界1-2m，将对厂界外声环境造成一定影响。为减小施工噪声对周围环境的影响，环评要求项目采取以下措施：
①施工场地边界设置2.5m高围墙；
②建设单位应要求施工单位选用低噪设备，加强检修、保养，保持良好的运行状态，减少噪声的产生；
③施工期运输车辆应尽量保持良好车况，合理调度，尽可能匀速慢行；施工场的施工车辆经过村庄应低速、禁鸣，以减小载重汽车噪声对周围环境的影响；
④合理安排施工时间，严禁夜间施工。
采取以上措施后，施工噪声对外环境虽有影响，但在可控范围内，且随着项目施工结束，施工噪声的影响也将消失。
[bookmark: _Toc516231171][bookmark: _Toc29235][bookmark: _Toc21296][bookmark: _Toc22802]（3）对敏感点的影响
根据现场调查，项目周边200m范围内无敏感点，施工对敏感点的影响较小。
[bookmark: _Toc15814][bookmark: _Toc29264][bookmark: _Toc3209][bookmark: _Toc17881][bookmark: _Toc26656][bookmark: _Toc12072]9.2运营期噪声影响分析
[bookmark: _Toc25126][bookmark: _Toc2919][bookmark: _Toc306787901][bookmark: _Toc18954][bookmark: _Toc22980]9.2.1噪声源强
根据工程分析，主要噪声源设备有各类设备、设施及各类泵等公用设备，声源强度在75-100dB（A）之间。本项目工业企业噪声源强调查清单见表9.2-1、9.2-2。
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表9.2-1  工业企业噪声源强调查清单（室内声源）    dB（A）
	序号
	建筑物名称
	声源名称
	声源源强
	声源控制措施
	空间相对位置/m
	距室内边界距离/m
	室内边界声级/dB(A)
	运行时段
	建筑物插入损失/dB(A)
	建筑物外噪声

	
	
	
	声功率级/dB(A
	
	X
	Y
	Z
	
	
	
	
	声压级/dB(A)
	建筑物外距离

	1
	热法磷酸车间
	稀酸泵C
	85
	基础减振
	-3
	16.79
	1
	13.09
	65.88
	昼间/夜间
	20
	39.88
	1

	2
	热法磷酸车间
	稀酸泵D
	85
	基础减振
	-3
	14.99
	1
	13.32
	65.88
	昼间/夜间
	20
	39.88
	1

	3
	热法磷酸车间
	稀酸泵A
	85
	基础减振
	-9.57
	17.96
	1
	6.42
	65.93
	昼间/夜间
	20
	39.93
	1

	4
	热法磷酸车间
	稀酸泵B
	85
	基础减振
	-9.79
	16.16
	1
	6.43
	65.93
	昼间/夜间
	20
	39.93
	1

	5
	热法磷酸车间
	地下污水泵A
	85
	基础减振
	-12.61
	26.47
	1
	2.31
	66.37
	昼间/夜间
	20
	40.37
	1

	6
	热法磷酸车间
	地下污水泵B
	85
	基础减振
	-11.84
	26.28
	1
	3.09
	66.91
	昼间/夜间
	20
	40.91
	1

	7
	热法磷酸车间
	热力除氧器
	85
	基础减振
	-0.98
	5.58
	1
	16.54
	65.88
	昼间/夜间
	20
	39.88
	1

	8
	热法磷酸车间
	汽包给水泵
	85
	基础减振
	-1.64
	3.37
	1
	16.17
	65.88
	昼间/夜间
	20
	39.88
	1

	9
	纯水空压机房
	空压机A
	90
	基础减振
	23.32
	-1.93
	1
	4.76
	75.82
	昼间/夜间
	20
	49.82
	1

	10
	纯水空压机房
	空压机B
	90
	基础减振
	23.65
	-0.17
	1
	6.55
	75.80
	昼间/夜间
	20
	49.80
	1

	11
	纯水空压机房
	冷冻式干燥机A
	85
	基础减振
	25.64
	-2.6
	1
	4.53
	70.83
	昼间/夜间
	20
	44.83
	1

	12
	纯水空压机房
	冷冻式干燥机B
	85
	基础减振
	26.08
	-0.61
	1
	6.56
	70.80
	昼间/夜间
	20
	44.80
	1

	13
	纯水空压机房
	软水机组A
	85
	基础减振
	24.76
	7.68
	1
	14.47
	70.79
	昼间/夜间
	20
	44.79
	1

	14
	纯水空压机房
	软水机组B
	85
	基础减振
	24.87
	5.91
	1
	12.75
	70.79
	昼间/夜间
	20
	44.79
	1

	15
	纯水空压机房
	软水输送泵A
	85
	基础减振
	25.97
	8.12
	1
	15.12
	70.79
	昼间/夜间
	20
	44.79
	1

	16
	纯水空压机房
	软水输送泵B
	85
	基础减振
	26.08
	5.69
	1
	12.75
	70.79
	昼间/夜间
	20
	44.79
	1

	17
	纯水空压机房
	纯水机组A
	85
	基础减振
	25.2
	11.32
	1
	18.12
	70.79
	昼间/夜间
	20
	44.79
	1

	18
	纯水空压机房
	纯水机组B
	85
	基础减振
	26.97
	10.99
	1
	18.13
	70.79
	昼间/夜间
	20
	44.79
	1

	19
	纯水空压机房
	纯水输送泵A
	85
	基础减振
	25.86
	12.31
	1
	19.22
	70.79
	昼间/夜间
	20
	44.79
	1

	20
	纯水空压机房
	纯水输送泵B
	85
	基础减振
	27.19
	12.42
	1
	19.57
	70.79
	昼间/夜间
	20
	44.79
	1

	21
	生物质锅炉房
	锅炉
	85
	基础减振
	5.9
	-50.82
	1
	4.72
	79.19
	昼间/夜间
	20
	53.19
	1

	22
	生物质锅炉房
	锅炉风机
	90
	基础减振/消声
	5.7
	-48.99
	1
	2.93
	74.22
	昼间/夜间
	20
	48.22
	1

	注：空间相对位置指磷酸热法车间东南角为原点（0、0、0），坐标：103°52′37.075″，25°42′43.432″。


表8.2-2  工业企业噪声源强调查清单（室外声源）    dB（A）
	序号
	声源名称
	空间相对位置/m
	声源源强
	声源控制措施
	运行时段

	
	
	X
	Y
	Z
	声功率级/dB(A
	
	

	1
	供磷泵A
	-19.73
	5.74
	1
	85
	基础减振
	昼间/夜间

	2
	供磷泵B
	-19.72
	6.2
	1
	85
	基础减振
	昼间/夜间

	3
	供磷泵C
	-19.72
	6.6
	1
	85
	基础减振
	昼间/夜间

	4
	水封水泵
	-20.74
	-0.49
	1
	85
	基础减振
	昼间/夜间

	5
	软水循环水泵A
	3.04
	-0.89
	1
	85
	基础减振
	昼间/夜间

	6
	软水循环水泵B
	3.59
	-1
	1
	85
	基础减振
	昼间/夜间

	7
	软水循环水泵C
	4.36
	-1.1
	1
	85
	基础减振
	昼间/夜间

	8
	软水给水泵A
	17.12
	-10.79
	1
	85
	基础减振
	昼间/夜间

	9
	软水给水泵B
	16.42
	-10.66
	1
	85
	基础减振
	昼间/夜间

	10
	浓酸泵A
	-34.18
	-20.43
	1
	85
	基础减振
	昼间/夜间

	11
	浓酸泵B
	-34.34
	-21.31
	1
	85
	基础减振
	昼间/夜间

	12
	浓酸泵C
	-34.5
	-22.74
	1
	85
	基础减振
	昼间/夜间

	13
	浓酸泵D
	-34.66
	-24.09
	1
	85
	基础减振
	昼间/夜间

	14
	磷酸中间输送泵A
	-14.53
	-0.29
	1
	85
	基础减振
	昼间/夜间

	15
	磷酸中间输送泵B
	-14.46
	0.16
	1
	85
	基础减振
	昼间/夜间

	16
	磷酸中间输送泵C
	-4.24
	-1.2
	1
	85
	基础减振
	昼间/夜间

	17
	磷酸中间输送泵D
	-4.2
	-1.72
	1
	85
	基础减振
	昼间/夜间

	18
	尾气风机A
	-14.59
	26.47
	1
	100
	基础减振、消声
	昼间/夜间

	19
	尾气风机B
	4.29
	23.8
	1
	100
	基础减振、消声
	昼间/夜间

	20
	冷却塔A
	15.78
	27.34
	1
	80
	基础减振
	昼间/夜间

	21
	冷却塔B
	29.02
	23.86
	1
	80
	基础减振
	昼间/夜间

	22
	循环水泵A
	12.94
	25.01
	1
	85
	基础减振
	昼间/夜间

	23
	循环水泵B
	14.27
	24.79
	1
	85
	基础减振
	昼间/夜间

	24
	循环水泵C
	15.7
	24.57
	1
	85
	基础减振
	昼间/夜间

	25
	循环水泵D
	26.3
	20.49
	1
	85
	基础减振
	昼间/夜间

	26
	循环水泵E
	26.63
	21.92
	1
	85
	基础减振
	昼间/夜间

	27
	循环水泵F
	26.97
	23.25
	1
	85
	基础减振
	昼间/夜间

	注：空间相对位置指磷酸热法车间东南角为原点（0、0、0），坐标：***°**′***″，***°**′***″。
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[bookmark: _Toc516231209][bookmark: _Toc8045][bookmark: _Toc13616][bookmark: _Toc31924][bookmark: _Toc24179]9.2.2影响预测及分析
（1）预测模式
本评价采用《环境影响评价技术导则  声环境》（HJ2.4-2021）中的工业噪声预测计算模型。声环境影响预测，一般采用声源的倍频带声功率级、A声功率级或靠近声源某一位置的倍频带声压级、A声级来预测计算距声源不同距离的声级。工业声源有室外和室内两种声源，应分别计算。
1）室外声源在预测点产生的声级计算模型
根据《环境影响评价技术导则  声环境》（HJ2.4-2021）附录A规定了计算户外声传播衰减的工程法，用于预测各种类型声源在远处产生的噪声。该方法可预测已知噪声源在有利于声传播的气象条件下的等效连续A声级。附录A规定的方法特别包括倍频带算法（用63Hz~8kHz的标称频带中心频率）用于计算点声源或点声源组的声衰减，这些声源是移动的或者是固定的，算法中包含了以下物理效应计算方法：几何发散；大气吸收；地面效应；表面反射；障碍物引起的屏蔽。户外声传播衰减包括几何发散（Adiv）、大气吸收（Aatm）、地面效应（Agr）、障碍物屏蔽（Abar）、其他多方面效应（Amisc）引起的衰减。
a）在环境影响评价中，应根据声源声功率级或参考位置处的声压级、户外声传播衰减，计算预测点的声级，分别按式（5.2-1）或式（5.2-2）计算。

		（9.2-1）
式中：
Lp(r)—预测点处声压级，dB；
Lw—由点声源产生的声功率级（A计权或倍频带），dB；
DC—指向性校正，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级LW的全向点声源在规定方向的声级的偏差程度，dB；
Adiv—几何发散引起的衰减，dB；
Aatm—大气吸收引起的衰减，dB；
Agr—地面效应引起的衰减，dB；
Abar—障碍物屏蔽引起的衰减，dB；
Amisc—其他多方面效应引起的衰减，dB。

		（9.2-2）
式中：
Lp(r)—预测点处声压级，dB；
Lp(r0)—参考位置r0处的声压级，dB；
DC—指向性校正，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级Lw的全向点声源在规定方向的声级的偏差程度，dB；
a） 预测点的A声级LA（r）可按式（9.2-3）计算，即将8个倍频带声压级合成，计算出预测点的A声级[LA(r)]。

		（9.2-3）
式中：
LA(r)——距声源r处的A声级，dB(A)；
Lpi(r)——预测点（r）处，第i倍频带声压级，dB；
ΔLi——第i倍频带的A计权网络修正值，dB。
2）室内声源等效室外声源声功率级计算方法
如图9.2-1所示，声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级或A声级分别为Lp1和Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按式（9.2-4）近似求出：
	Lp2=Lp1-（TL+6）	（9.2-4）
式中：
Lp1—靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB；
Lp2—靠近开口处（或窗户）室外某倍频带的声压级或A声级，dB；
TL—隔墙（或窗户）倍频带或A声级的隔声量，dB。
[image: ]
图9.2-1  室内声源等效为室外声源图例

3）工业企业噪声计算
设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为t的贡献值（Leqg）为：

		（5.2-5）
式中：
Leqg—建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB；
T—用于计算等效声级的时间，s；
N——室外声源个数；
ti——在T时间内i声源工作时间，s；
M——等效室外声源个数；
tj——在T时间内j声源工作时间，s。
4）噪声预测值的计算模式为：

		（5.2-6）
式中：
Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)；
Leqb—预测点的背景值，dB(A)。
[bookmark: _Toc516231213]（2）预测范围和预测点
噪声影响预测范围为评价范围，200m评价范围内无敏感点，预测点为建设项目厂界。
[bookmark: _Toc516231214]（3）评价标准
项目区厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。
[bookmark: _Toc516231215]（4）预测结果及评价
本项目运营实行24小时3班工作制度，环评对昼间、夜间噪声进行预测，软件预测时不加背景值各厂界预测点。项目建成后的噪声预测结果见图9.2-2。将厂界按2m步长，划分预测点，厂界预测结果见表9.2-3、9.2-4。
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[image: QQ20260921-051738]
图9.2-2  项目建成后噪声预测等声级线分布图（昼间、夜间）

表9.2-3   项目噪声源在厂界的噪声贡献值（昼间）
	序号
	名称
	X(m)
	Y(m)
	地面高程(m)
	离地高度(m)
	昼间
	厂界标准

	
	
	
	
	
	
	贡献值(dB)
	标准类型
	厂界标准值
	是否达标

	1
	第1边的贡献最大值（西厂界）
	-143.62
	-56.48
	1,982.11
	1.20
	31.25
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准
	65
	是

	2
	第2边的贡献最大值（西厂界）
	-65.49
	-66.03
	1,996.41
	1.20
	40.72
	
	65
	是

	3
	第3边的贡献最大值（南厂界）
	14.48
	-70.37
	2,010.63
	1.20
	42.19
	
	65
	是

	4
	第4边的贡献最大值（南厂界）
	24.81
	-63.41
	2,011.92
	1.20
	42.64
	
	65
	是

	5
	第5边的贡献最大值（南厂界）
	35.85
	-35.17
	2,011.60
	1.20
	43.83
	
	65
	是

	6
	第6边的贡献最大值（东厂界）
	46.10
	13.72
	2,009.38
	1.20
	50.06
	
	65
	是

	7
	第7边的贡献最大值（东厂界）
	7.74
	73.46
	2,003.15
	1.20
	43.33
	
	65
	是

	8
	第8边的贡献最大值（北厂界）
	-150.23
	49.34
	1,988.97
	1.20
	34.17
	
	65
	是

	9
	第9边的贡献最大值（北厂界）
	-150.23
	49.34
	1,988.97
	1.20
	34.17
	
	65
	是


表9.2-4   项目噪声源在厂界的噪声贡献值（夜间）
	序号
	名称
	X(m)
	Y(m)
	地面高程(m)
	离地高度(m)
	夜间
	场界标准

	
	
	
	
	
	
	贡献值(dB)
	标准类型
	场界标准值
	是否达标

	1
	第1边的贡献最大值（西厂界）
	-143.62
	-56.48
	1,982.11
	1.20
	31.25
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准
	55
	是

	2
	第2边的贡献最大值（西厂界）
	-65.49
	-66.03
	1,996.41
	1.20
	40.72
	
	55
	是

	3
	第3边的贡献最大值（南厂界）
	14.48
	-70.37
	2,010.63
	1.20
	42.19
	
	55
	是

	4
	第4边的贡献最大值（南厂界）
	24.81
	-63.41
	2,011.92
	1.20
	42.64
	
	55
	是

	5
	第5边的贡献最大值（南厂界）
	35.85
	-35.17
	2,011.60
	1.20
	43.83
	
	55
	是

	6
	第6边的贡献最大值（东厂界）
	46.10
	13.72
	2,009.38
	1.20
	50.06
	
	55
	是

	7
	第7边的贡献最大值（东厂界）
	7.74
	73.46
	2,003.15
	1.20
	43.33
	
	55
	是

	8
	第8边的贡献最大值（北厂界）
	-150.23
	49.34
	1,988.97
	1.20
	34.17
	
	55
	是

	9
	第9边的贡献最大值（北厂界）
	-150.23
	49.34
	1,988.97
	1.20
	34.17
	
	55
	是
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已预测的最大贡献值叠加现有项目厂界监测值，计算预测值，见表9.2-5。
表9.2-5 项目噪声预测结果表   单位：dB（A）
	测点编号
	现有项目厂界监测结果
	预测最大贡献值
	标准值
	预测值
	达标情况

	
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间
	昼间
65
夜间55
	昼间
	夜间
	

	东厂界N1
	53
	45
	50.06
	50.06
	
	54.78
	51.24
	达标

	南厂界N2
	60
	51
	42.64
	42.64
	
	60.08
	51.59
	达标

	西厂界N3
	56
	47
	40.72
	40.72
	
	56.13
	47.92
	达标

	北厂界N4
	55
	46
	34.17
	34.17
	
	55.04
	46.28
	达标


根据预测结果，本项目投入运营后全厂厂界噪声昼、夜噪声可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，即昼间≤65dB(A)，夜间55dB(A)。
项目区周边200m范围内无敏感点，项目运营噪声对周围环境影响小，声环境影响可以接受。
[bookmark: _Toc12820]9.3声环境影响评价结论
项目区厂界声环境现状满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类区；施工期采取措施后，厂界噪声能满足《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）要求，对周围的声环境影响较小；项目优先选用低噪声设备，合理布局生产车间，预测结果表明，经厂房隔声及距离衰减后，厂界噪声昼、夜噪声可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，运营期声源噪声对声环境的贡献值不大，不会改变项目区域声环境功能，项目区周边200m范围内无敏感点，项目运营噪声对周围环境影响小，声环境影响可以接受。
噪声环境影响评价自查表见表9.3-1。
表9.3-1 声环境影响评价自查表
	工作内容
	自查项目

	评价等级与范围
	评价等级
	一级               二级               三级

	
	评价范围
	200m           大于200m            小于 200m

	评价因子
	评价因子
	等效连续A声级  最大A声级  计权等效连续感觉噪声级

	评价标准
	评价标准
	国家标准            地方标准          国外标准

	现状评价
	环境功能区
	0类区
	1类区
	2类区
	3类区
	4a类区
	4b类区

	
	评价年度
	初期
	近期
	中期
	远期

	
	现状调查方法
	现场实测法    现场实测加模型计算法    收集资料

	
	现状评价
	达标百分比
	100%

	噪声源调查
	噪声源调查方法
	现场实测        已有资料         研究成果

	声环境影响预测与评价
	预测模型
	导则推荐模型            其他               

	
	预测范围
	200m     大于200m     小于200m

	
	预测因子
	等效连续A声级   最大A声级   计权等效连续感觉噪声级

	
	厂界噪声贡献值
	达标            不达标

	
	声环境保护目标处噪声值
	达标             不达标

	环境监测计划
	排放监测
	厂界监测   固定位置监测  自动监测  手动监测  无监测

	
	声环境保护目标处噪声监测
	监测因子：（     ）
	监测点位数（     ）
	无监测

	评价结论
	环境影响
	可行       不可行

	注：“” 为勾选项 ，可√ ；“（   ）” 为内容填写项。



[bookmark: _Toc23613][bookmark: _Toc11368][bookmark: _Toc20448][bookmark: _Toc12551][bookmark: _Toc18695][bookmark: _Toc11218]
10固体废物环境影响分析
[bookmark: _Toc30474][bookmark: _Toc9173][bookmark: _Toc9275][bookmark: _Toc4890][bookmark: _Toc1902][bookmark: _Toc19410][bookmark: _Toc19927][bookmark: _Toc22170][bookmark: _Toc24978]10.1施工期固体废物影响分析
[bookmark: _Toc516231174]根据工程分析，施工过程中的固体废物主要为土石方、建设垃圾和施工人员生活垃圾。
（1）土石方
项目场地已平整，土方主要产生环节为基础开挖，产生量约为2793m3，产生的土石方全部回填，无弃方产生。
（2）建筑垃圾
建筑垃圾分类收集、分类处置，木屑、钢筋等收集后外售给废品收购站，其余建筑垃圾集中在厂内堆放，防止雨水冲刷造成水土流失，定时清运到合法的建筑垃圾处置点处置。建筑垃圾的处置及管理应严格执行《城市建筑垃圾管理规定》相关要求：
①施工单位应当及时清运工程施工过程中产生的建筑垃圾，并按照市人民政府市容环境卫生主管部门的规定处置，防止污染环境。
②施工单位不得将建筑垃圾交给个人或者未经核准从事建筑垃圾运输的单位运输。
③处置建筑垃圾的单位在运输建筑垃圾时，应当随车携带建筑垃圾处置核准文件，按照城市人民政府有关部门规定的运输路线、时间运行，不得丢弃、遗撒建筑垃圾，不得超出核准范围承运建筑垃圾。
④任何单位和个人不得随意倾倒、抛撒或者堆放建筑垃圾。
[bookmark: _Toc516231175]采取以上措施，项目产生的建筑垃圾可以得到有效处置，对周围环境影响小。
（3）生活垃圾
生活垃圾由施工现场设置加盖垃圾桶统一收集后，委托环卫部门定期清运处置。
施工期产生的固体废物，采取措施统一处置后，不会对环境造成大的影响，且随施工结束，施工期固体废物对环境造成的影响将逐渐恢复。
[bookmark: _Toc9904][bookmark: _Toc21027][bookmark: _Toc7488][bookmark: _Toc25660][bookmark: _Toc22754][bookmark: _Toc19362]10.2运营期固体废物影响分析
[bookmark: _Toc17253]10.2.1固体废物产生及处置情况
项目的固体废物遵循“减量化、无害化、资源化”的原则，从源头上减少废物的产生量，立足于固废的综合利用和无害化处置。
根据工程分析，项目运营期固废产生及处置情况见表10.2-1。
表4.2-12 固体废物污染源源强核算结果及相关参数一览表  （t/a）
	固体废
物名称
	固废
属性代码
	产生量（t/a）
	贮存方式
	最终去向

	磷酸滤渣
	危险废物HW34
	261-057-34
	1.62
	用密封桶收集后暂存于危废贮存间
	委托有资质的单位清运处置

	炉渣、烟尘
	一般固废
SW03
	900-099-S03
	3.892
	用吨袋收集后暂存于一般固废贮存间
	委托有相关处置能力的单位处置

	废布袋
	一般固废
SW59
	900-099-S59
	0.1
	用麻袋收集后暂存于一般固废贮存间
	委托有相关处置能力的公司处置

	废活性炭
	一般固废
SW59
	900-009-S59
	2.0
	用麻袋收集后暂存于一般固废贮存间
	

	废石英砂
	一般固废
SW59
	900-009-S59
	2.5
	用麻袋收集后暂存于一般固废贮存间
	

	废滤膜
	一般固废
SW59
	900-009-S59
	0.2
	用麻袋收集后暂存于一般固废贮存间
	

	废包装材料
	一般固废
SW59
	900-099-S59
	0.74
	用麻袋收集后暂存于一般固废贮存间
	委托有相关处置能力的公司处置

	废矿物油
	危险废物HW08
	900-249-08
	1.0
	用密封桶收集后暂存于危废贮存间
	委托有资质单位清运处置

	废矿物油沾染物
	危险废物HW08
	900-249-08
	0.1
	收集于垃圾桶中
	

	废水絮凝沉淀渣
	一般固废
SW07
	900-099-S07
	139.02
	用密闭桶收集后暂存于一般固废贮存间
	委托有相关处置能力的公司处置

	生活垃圾
	生活垃圾
SW61、SW62、SW64
	/
	2.97
	收集于垃圾桶中
	委托环卫部门清运处置


从上表可以看出，本项目产生的固废均得到合理有效处置，处置方式均可行，处理率达100%，对环境影响较小。
[bookmark: _Toc15203]10.2.2固废处置及管理要求
（1）收集贮存情况
在现有项目3#仓库内一般固废贮存间旁隔建1间20m2的一般固废贮存间，暂存收集的炉渣、收尘、废布袋、废包装材料、纯水/软水制备系统废物、絮凝沉淀渣等，暂存时间不得超过1个月。
在现有项目3#仓库内危废贮存间旁隔建1间10m2的危废贮存间，暂存收集的磷酸滤渣、废矿物油及其沾染物等，暂存时间不得超过1年。
（2）危废贮存间建设要求
①危废贮存间按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的有关要求进行设计，采用全封闭式，地面四周设截流沟，进行基础防渗。确保渗透系数满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求。并按环境管理要求，设置规范化的危险废物警告标志。
②贮存间内不同贮存分区之间应采取隔离措施。隔离措施可根据危险废物特性采用过道、隔板或隔墙等方式。
③贮存间内贮存废矿物油区应设置液体泄漏堵截、收集设施，堵截设施最小容积不应低于废矿物油收集桶或废矿物油总储量1/10（二者取较大者）。
（3）管理要求
①一般固体废物中大部分为可资源化废物，应考虑回收和综合利用。一般固废的产生和处置应建立档案制度，将临时储存的一般工业固体废物的种类、数量和外运的一般固体废物的种类、数量详细记录在案，长期保存，供随时查阅。
②危险废物
A.企业需建立完善的危险废物管理台账，如实记录危险废物贮存、利用，处置相关情况，制定危险废物管理计划并报环保局备案，如实申报危险废物种类、产生量、流向、贮存、处置等有关情况。
B.危险废物委托必须委托具有相应危险废物经营资质的单位利用处置，签订委托处理协议，危险废物转移严格执行《危险废物转移联单制度》。
C.危废贮存间由专业人员管理，单独收集储运，与有资质单位签订危险废物处置协议，待危险废物达到一定量后联系合同方处置，危险废物转移严格按照《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）和《危险废物转移联单管理办法》的要求进行。按照国家有关规定报批危险废物转移计划，经批准后，产生单位应当向移出地环境保护行政主管部门申请领取联单，并办理相关转移运输手续。
③生活垃圾
生活垃圾用垃圾桶收集后委托环卫部门定期进行清运处置。
[bookmark: _Toc31240]10.2.3小结
本项目产生的固体废物均可得到妥善处置和利用，不会造成乱堆、乱弃，二次污染的发生。此外，建设单位应强化废物产生、收集、贮放各环节的管理，各种固废按照类别分类存放，杜绝固废在厂区内散失、渗漏，达到无害化的目的，避免产生二次污染。因此，采取以上措施后，本项目产生的各种固体废物均得到有效处理，不会对周围环境产生影响，影响可接受。
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11土壤环境影响分析
[bookmark: _Toc5372][bookmark: _Toc24472][bookmark: _Toc12329][bookmark: _Toc10614][bookmark: _Toc2576][bookmark: _Toc7655]11.1土壤环境影响分析
[bookmark: _Toc15785]11.1.1影响类型与影响途径识别
本项目土壤环境影响类型与影响途径见表11.1-1。
表11.1-1土壤环境影响类型与影响途径
	不同时段
	污染影响型

	
	大气沉降
	地面漫流
	垂直入渗
	其他

	建设期
	/
	/
	/
	/

	运营期
	√
	√
	√
	/


本项目土壤环境影响源及影响因子识别见表11.1-2。
表11.1-2  土壤环境影响源及影响因子识别
	污染源
	污染途径
	全部污染指标
	特征因子
	备注

	吸收塔尾气排放口
	大气沉降
	P2O5、砷、氟化物
	砷、氟化物
	连续

	储罐区
	地面漫流
	磷酸、砷、氟化物等
	磷酸、砷、氟化物
	间断

	储罐区
	垂直入渗
	磷酸、砷、氟化物等
	砷、氟化物
	间断


[bookmark: _Toc30941]11.1.2预测与评价
根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018）8.7.3规定：污染影响型建设项目，其评价工作等级为一级、二级的，预测方法可参见附录E或进行类比分析；占地范围内还应根据土壤构型、土壤质地、饱和含水率等分析其可能影响的深度。
根据建设项目土壤环境影响识别结果，本项目不涉及《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类建设用地土壤筛选值中的污染因子，仅进行贡献值预测。
（1）大气沉降
废气中砷在降雨作用下会进入土壤层，在土壤中富集，但排入大气环境的砷的量小，对土壤影响较小。本次评价假定废气中砷全部被降雨吸收带入土壤表层中，不考虑其输出影响；废气污染物排放量保持不变，均匀沉降在固定区域内；按最不利排放情况的影响进行考虑。
1）预测方法
①单位质量土壤中某种物质的增量可用下式计算：


式中：
△S——单位质量表层土壤中某种物质的增量，g/kg；
IS—预测评价范围内单位年份表层土壤中某种物质的输入量，g。根据项目大其污染物排放核算，砷排放量为540g/a，氟化物21600g/a；
LS—预测评价范围内单位年份表层土壤中某种物质经淋溶排出的量，g；
RS—预测评价范围内单位年份表层土壤中某种物质经径流排出的量，g；
ρb—表层土壤容重，kg/m3，根据土壤特性监测，厂区表层土壤容重1350kg/m3；
A—预测评价范围，m2；
D—表层土壤深度，一般取0.2m，
可根据实际情况适当调整；n—持续年份，a。
根据土壤导则附录E，项目涉及大气沉降影响的，可不考虑输出量，因此上述公式可简化为：


②单位质量土壤中某种物质的预测值可根据其增量叠加现状值进行计算：


式中：
Sb—单位质量表层土壤中某种物质的现状值，g/kg；
S—单位质量表层土壤中某种物质的预测值，g/kg。
2）预测结果
本项目土壤评价范围为厂界外1km，面积为3.9km2，持续年份按5年、10年情形进行土壤增量预测，其预测情形参数设置见表11.1-3。
表11.1-3  预测参数设置及结果
	预测
因子
	N
（年）
	Ρb
(kg/m3)
	A
(km2)
	D(m)
	IS(g)
	背景值(g/kg)
	△S
(mg/kg)
	预测值(mg/kg)

	砷
	5
	1350
	3.9
	0.2
	540
	/
	0.001768
	0.001768

	
	10
	1350
	3.9
	0.2
	540
	/
	0.005128
	0.005128

	氟化物
	5
	1350
	3.9
	0.2
	21600
	/
	0.102564
	0.102564

	
	10
	1350
	3.9
	0.2
	21600
	/
	0.205128
	0.205128


预测结果显示，在上述工况下，排入大气环境的砷、氟化物沉降在土壤所占土壤的比重很小，对土壤影响较小。
（2）地面漫流
罐区设有围堰，当罐区储罐发生泄漏时，泄漏物料收集于罐区围堰内，只有泄漏量大时才会导致物料溅起外溢，造成地面漫流，厂区除绿化外全部硬化，漫流物料最终会收集于事故池，不会造成土壤污染。
（3）垂直入渗
正常状况下，罐区按照规范要求进行防渗处理，根据企业运行管理经验，在采取源头和分区防控措施的基础上，正常状况下不会发生物料渗漏至地下的情景发生。因此，本次土壤污染预测情景主要针对非正常状况进行设定。
预测情景：本次评价假设以磷酸成品储罐底部发生渗漏，磷酸垂直入渗为例进行土壤环境影响预测，概化为连续点源情景。
预测因子：垂直入渗型污染选择磷酸（以TP计）为预测因子，考虑该污染物以点源的形式垂直入渗土壤，重点预测污染物在土壤表层的浓度变化，TP源强为160g/L（85%磷酸密度1.685g/cm3，磷在磷酸中占比31.63%）、砷源强为29mg/L（85%磷酸密度1.685g/cm3，砷在磷酸中占比0.0048%）、氟化物源强为4.7mg/L（85%磷酸密度1.685g/cm3，氟化物在磷酸中占比0.00078%）。
预测方法：本项目土壤环境影响预测采用导则推荐的一维非饱和溶质运移模型，具体公式如下：
1）一维非饱和溶质垂向运移控制方程：
[image: ]
式中：
c-污染物介质中的浓度，mg/L；
D-弥散系数，m2/d；
q—渗流速度，m/d；
z-沿z轴的距离，m；
t-时间变量，d；
θ-土壤含水率，%。
2）初始条件


  
3）边界条件
第一类Dirichlet边界条件
①连续点源


  
第二类 Neumann 零梯度边界条件：
[image: ]
模型概化：
1）边界条件
模型上边界概化为稳定的污染物定水头补给边界，下边界为自由排泄边界。
2）土壤概化
根据本项目区水文地质情况，将土壤概化为1层，为砂质壤（sandy loam），土壤参数选用软件自带参数。
3）预测软件
本次预测采用Hydrus-1D软件进行预测。
预测结果：
假设以磷酸成品罐底部破损，TP、砷、氟化物持续渗入土壤并逐渐向下运移，观测点为地表下20cm、50cm、1m位置，模拟结果见图11.1-1、图11.1-2、图11.1-3。
[image: ]
图11.1-1 土壤表层（20cm-黑线、50cm-蓝线、1m-绿线）P浓度变化曲线
根据预测，设定情景下，磷酸在土壤中随时间不断向下迁移，对于地下1m的观测点，在持续泄漏达12年时，污染物TP浓度逐渐增大到最大值160mg/cm3，磷酸垂直入渗会造成土壤表层中污染物浓度增加，对土壤造成一定的污染。
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图11.1-2 土壤表层（20cm-黑线、50cm-蓝线、1m-绿线）砷浓度变化曲线
根据预测，设定情景下，砷在土壤中随时间不断向下迁移，对于地下1m的观测点，在持续泄漏达12年时，污染物砷浓度逐渐增大到最大值0.029mg/cm3，物料泄漏垂直入渗会造成土壤表层中污染物浓度增加，对土壤造成一定的污染。

[image: d5c31167-ae60-41dc-a35e-e425417fbd7e]
图11.1-3 土壤表层（20cm-黑线、50cm-蓝线、1m-绿线）氟化物浓度变化曲线
根据预测，设定情景下，氟化物在土壤中随时间不断向下迁移，对于地下1m的观测点，在持续泄漏达12年时，污染物氟化物浓度逐渐增大到最大值0.0047mg/cm3，物料泄漏垂直入渗会造成土壤表层中污染物浓度增加，对土壤造成一定的污染。
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根据现状监测结果，监测结果表明，场地内监测点位S1#、S2#、S3#、S4#、S6#、S6#、S7#所有监测因子监测结果均低于《土壤环境质量标准 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地风险筛选值；场地外监测点位S8#、S9#、S10#、S11#所有监测因子监测结果均低于《土壤质量标准 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）中风险筛选值。
本工程在正常稳定的运行过程中，对土壤环境的影响较小，项目应重视土壤环境保护，在土壤环境质量现状基础上，不断采取措施加以保护土壤。
综上，土壤环境影响可接受。
根据HJ964-2018，项目土壤环境影响评价自查表见表11.2-1。
表11.2-1  土壤环境影响评价自查表
	工作内容
	完成情况
	备注

	影响识别
	影响类型
	污染影响型；生态影响型；两种兼有
	

	
	土地利用类型
	建设用地；农用地；未利用地
	

	
	占地规模
	（3.1469）hm2
	

	
	敏感目标信息
	敏感目标（1km范围内的园地、耕地、林地，居民区）
	

	
	影响途径
	大气沉降；地面漫流；垂直入渗；地下水位；其他（）
	

	
	全部污染物
	磷酸、砷、五氧化二磷等
	

	
	特征因子
	砷
	

	
	所属土壤环境影响评价项目类别
	Ⅰ类；Ⅱ类；Ⅲ类；Ⅳ类
	

	
	敏感程度
	敏感；较敏感；不敏感
	

	评价工作等级
	一级；二级；三级
	

	现状调查内容
	资料收集
	a）；b）；c）；d）
	

	
	理化特性
	
	同附录 C

	
	现状监测点位
	
	占地范围内
	占地范围外
	深度
	点位布置图

	
	
	表层样点数
	2
	4
	0.2m
	

	
	
	柱状样点数
	5
	0
	在0-0.5m、0.5~1.5m、1.5~3m分别取样
	

	
	现状监测因子
	《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）（GB36600-2018）》中的45项基本因子及pH、氟化物
	

	现状评价
	评价因子
	《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）（GB36600-2018）》中的45项基本因子及pH、石油烃、《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）（GB15618-2018）》中的8项基本因子及pH
	

	
	评价标准
	GB 15618；GB 36600；表D.1；表D.2；其他（   ）
	

	
	现状评价结论
	项目占地范围内土壤环境质量现状满足《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中地土壤污染风险筛选值的要求，占地外的农用地土壤环境质量现状满足《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）（GB15618-2018）》中的风险筛选值要求，占地外的第一类用地土壤环境质量现状满足《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中的土壤污染风险筛选值的要求。
	

	影响预测
	预测因子
	砷、磷酸（以P计）
	

	
	预测方法
	附录E；附录F；其他（）
	

	
	预测分析内容
	影响范围（项目厂界外1km）
影响程度（较小）
	

	
	预测结论
	达标结论：a）；b）；c）不达标结论：a）；b）
	

	防治措施
	防控措施
	土壤环境质量现状保障；源头控制；过程防控；其他（）
	

	
	跟踪监测
	监测点数
	监测指标
	监测频次
	

	
	
	1
	pH、砷、氟化物、TP
	3年内测1次
	

	
	信息公开指标
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12生态环境影响
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（1）对植被的破坏
项目所占地规划为3类工业用地，为公司预留用地，场地已平整，现状长有杂草，施工期将移除占地范围内的杂草，将造成一定量的生物量损失。
（2）对陆地动物及其栖息地的影响
施工期的尘土、噪声会对区域内的动物、植物产生不良的影响，产生的粉尘将影响附近植物的光合作用，施工粉尘可能在短时间内周边的植物生长受到影响，使栖息于林间的动物的生活在短时间内受到干扰。附近的陆地动物会暂时迁移到离建设地较远的地方，鸟类会暂时飞走。本项目施工影响范围无珍稀濒危的动物，因此不会对动物的重要生境和珍稀濒危的动物造成影响，一般的陆生动物会随着项目建设的结束逐渐回迁。
（3）对生物多样性的影响
本项目占用的土地中范围内不涉及珍稀濒危的保护植物种类，并且占地范围内的杂草为当地常见的种，属于优势种，项目占地范围内的杂草移除对整个项目区域物种及群落的影响较小，对植物种属多样性的影响较小。
（4）土地利用类型
项目用地类型为工业园区规划建设用地，项目运营期对当地的土地利用格局无影响。
（5）水土流失
土地平整扰动了表土结构，土壤抗蚀能力降低，损坏了原有的水土保持能力，导致地表裸露，在地表径流的作用下，加大水土流失量，破坏生态，恶化环境。临时材料及临时弃土方的堆放在雨季可能产生水土流失。
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项目运营期间机械设备产生一定的噪声。经建设单位采用相应的噪声防治措施后，厂界可达标排放，运行噪声基本不会对周边动物造成影响。
项目生产过程中产生的废气主要污染因子为P2O5，经相应措施治理后达标排放，排放量和影响范围有限，不会对周边的天然林及其他植被、动物产生较大影响，不会改变其生境和生态功能。
由上分析可知，本项目产生的污染物经采取有效措施后对周围生态植被影响较小。
项目生态环境影响见表12.2-1。
表12.2-1 建设项目生态影响评价自查表
	工作内容
	自查项目

	生态影响识别
	生态环境保护目标
	重要物种；国家公园；自然保护区；自然公园；世界自然遗产；生态保护红线；重要生境；其他具有重要生态功能、对保护生物多样性具有重要意义的区域；其他

	
	影响方式
	工程占用☑；施工活动干扰☑；改变环境条件；其他□

	
	评价因子
	物种□（）
生境□（）
生物群落□（）
生态系统□（）
生物多样性□（）
生态敏感区（       ）
自然景观（         ）
自然遗迹（         ）
其他（             ）

	评价等级
	一级    二级□     三级    生态影响简单分析

	评价范围
	陆域面积：（）km2；水域面积：（）km2

	生态现状调查与评价
	调查方法
	资料收集☑；遥感调查□；调查样方、样线□；调查点位、断面；专家和公众咨询法□；其他

	
	调查时间
	春季□；夏季；秋季；冬季
丰水期；枯水期；平水期

	
	所在区域的生态问题
	水土流失□；沙漠化；石漠化；盐渍化；生物入侵；污染危害；其他

	
	评价内容
	植被/植物群落☑；土地利用☑；生态系统□；生物多样性□；重要物种□；生态敏感区；其他

	生态影响预测与评价
	评价方法
	定性☑；定性和定量

	
	评价内容
	植被/植物群落☑；土地利用☑；生态系统□；生物多样性□；重要物种；生态敏感区；生物入侵风险□；其他

	生态保护对策措施
	对策措施
	避让□；减缓□；生态修复□；生态补偿□；科研；其他

	
	生态监测计划
	全生命周期□；长期跟踪□；常规□；无

	
	环境管理
	环境监理□；环境影响后评价□；其他□

	评价结论
	生态影响
	可行；不可行
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13环境风险评价
建设项目环境风险评价就是对建设项目建设和运行期间发生的可预测突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害）引起的有毒有害、易燃易爆等物质泄漏，或突发事件产生的新的有毒有害物质，所造成的对人身安全与环境的影响和损害，进行评估、提出防范、应急与减缓措施，使建设项目的环境风险影响尽可能降到最低，达到可接受水平。
本环评根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），针对本项目（10万吨热法磷酸生产项目）和本项目依托工程生产过程中可能发生的环境风险事故，进行环境影响预测分析，并提出风险防范措施及应急预案，力求将环境风险影响降至最低。
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[bookmark: _Toc5113][bookmark: _Toc16411][bookmark: _Toc18976][bookmark: _Toc7856][bookmark: _Toc31034][bookmark: _Toc20307][bookmark: _Toc8448][bookmark: _Toc23711][bookmark: _Toc9827][bookmark: _Toc203916273]13.1.1风险源调查
（1）生产设施风险调查
本项目生产装置主要为燃磷反应塔、吸收塔等。公用工程及辅助设施包括：空压机站、循环水站、软水机组、纯水机组、生物质锅炉、仓库、磷酸中转槽、磷酸成品罐区、黄磷暂存槽、危废贮存间等。
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根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），需对物质危险性识别进行识别，包括主要原辅材料、燃料、中间产品、副产品、最终产品、污染物、火灾和爆炸伴生/次生物等。本项目原辅材料、中间产物及副产物涉及包括黄磷（液态）、成型生物质颗粒、絮凝剂、五氧化二磷、磷酸（85%）；“三废”包括SO2、NOx、粉尘、砷、氟化物、废矿油及其沾染物等物质，部分物料在生产及储运过程中可能发生物质和能量意外释放，造成环境风险事故，进而对外环境产生不利影响。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）表B.1 突发环境事件风险物质及临界量，本项目涉及的风险物质主要有黄磷、五氧化二磷、磷酸（85%）、废矿物油、SO2、NO2等。
表13.1-1 项目风险物质核查表
	项目
	物质
	是否为（HJ169-2018）附录B中风险物质
	风险物质在线量（t）
	风险物质储量（t）
	CAS号
	临界量（t）

	原料
	黄磷（液态）
	属于
	/
	24
	12185-10-3
	5

	
	纯水
	不属于
	/
	/
	/
	/

	
	空气
	不属于
	/
	/
	/
	/

	辅料
	絮凝剂（聚合氯化铝）
	不属于
	/
	/
	/
	/

	
	生物质颗粒
	不属于
	/
	/
	/
	/

	中间产品
	五氧化二磷
	属于
	/
	不储存
	1314-56-3
	10

	产品
	工业磷酸
	属于
	/
	3033
	7664-38-2
	10

	废气
	SO2
	属于
	/
	不储存
	7446-09-5
	2.5

	
	NO2
	属于
	/
	不储存
	10102-44-0
	1

	废水
	CODcr（小于10000mg/L）
	不属于
	/
	/
	/
	/

	
	BOD5
	不属于
	/
	/
	/
	/

	
	NH3-N
	不属于
	/
	/
	/
	/

	
	TP
	不属于
	/
	/
	/
	/

	
	SS
	不属于
	/
	/
	/
	/

	固废
	磷酸过滤渣
	属于
	/
	1.62
	/
	100

	
	废矿物油
	属于
	/
	1
	/
	2500


[bookmark: _Toc30888]13.1.2环境敏感目标概况
项目区环境风险保护目标详见表13.1-2。
表13.1-2  项目主要环境风险保护目标一览表
	环境要素
	名称
	坐标
	保护对象
	规模
	环境
功能区
	相对厂址方位
	相对厂界最近距离（m）
	保护要求

	
	
	东经
	北纬
	
	
	
	
	
	

	大气环境
	十里铺村
	103°53′2.943″
	25°43′22.502″
	居民
	约141户564人
	二类区
	东北侧
	1315
	《环境空气质量标准》（GB3095-2026）二级标准

	
	丰华村
	103°52′32.624″
	25°43′49.868″
	居民
	约163户652人
	二类区
	北侧
	1950
	

	
	花山街道集镇
	103°52′58.357″
	25°44′40.995″
	居民
	约27000人
	二类区
	北侧
	3590
	

	
	新发村
	103°54′47.353″
	25°44′23.130″
	居民
	约37户148人
	二类区
	东北侧
	4670
	

	
	黑老湾
	103°52′13.881″
	25°45′11.870″
	居民
	约206户786人
	二类区
	西北侧
	4490
	

	
	迤堵社区
	103°52′7.624″
	25°44′57.503″
	居民
	约339户1128人
	二类区
	西北侧
	4080
	

	
	山后坡
	103°51′9.573″
	25°44′45.779″
	居民
	约97户293人
	二类区
	西北侧
	4320
	

	
	晏家塘
	103°52′2.333″
	25°44′34.994″
	居民
	约208户831人
	二类区
	西北侧
	3440
	

	
	施家屯
	103°51′37.729″
	25°43′10.932″
	居民
	约64户262人
	二类区
	西北侧
	1710
	

	
	小后所村
	103°50′24.267″
	25°43′54.635″
	居民
	537户1806人
	二类区
	西北侧
	4125
	

	
	胡家屯
	103°49′43.866″
	25°43′30.418″
	居民
	约192户768人
	二类区
	西北侧
	4880
	

	
	李家屯
	103°50′35.970″
	25°42′30.00870″
	居民
	约56户293人
	二类区
	西侧
	3235
	

	
	松林
	103°51′29.309″
	25°41′44.521″
	居民
	约2174户8826人
	二类区
	西南侧
	2470
	

	
	天生桥村
	103°52′57.449″
	25°40′8.869″
	居民
	约102户410人
	二类区
	南侧
	4700
	

	
	新排村
	103°53′49.128″
	25°40′45.803″
	居民
	约436户1757人
	二类区
	东南侧
	4060
	

	
	老蜂窝村
	103°53′55.616″
	25°42′14.000″
	居民
	约17户，70人
	二类区
	东南侧
	2325
	

	
	高家大山
	103°53′12.898″
	25°40′55.636″
	居民
	约23人
	二类区
	东南侧
	3385
	

	
	沙麦地
	103°53′6.130″
	25°41′14.497″
	居民
	约22人
	二类区
	东南侧
	2770
	

	
	刘家坟
	103°53′22.187″
	25°41′16.742″
	居民
	约17人
	二类区
	东南侧
	2870
	

	
	厂址周边500m范围内人口数小计
	0人
	/
	/
	/
	/

	
	厂址周边5km范围内人口数小计
	45656人
	/
	/
	/
	/

	地表水
	受纳水体

	
	受纳水体名称
	排放点水域环境功能
	24小时流经范围/km

	
	不涉及

	
	内陆水体排放点下游10km范围内敏感目标

	
	敏感目标名称
	环境敏感特征
	水质目标
	与排放点距离

	
	无HJ169-2018附录D，表D.4中S1和S2中规定的环境敏感目标

	地下水
	环境敏
感区名称
	环境敏
感特征
	水质目标
	包气带防
污性能
	与下游厂界距离/m

	
	不涉及HJ169-2018附录D，表D.6中的敏感区域
	D3
	/


[bookmark: _Toc10896][bookmark: _Toc30677][bookmark: _Toc29664][bookmark: _Toc3235][bookmark: _Toc27209][bookmark: _Toc17487][bookmark: _Toc12079][bookmark: _Toc8682][bookmark: _Toc4589]13.2风险潜势初判和评价等级划分
[bookmark: _Toc16079]13.2.1危险物质及工艺系统危险性（P）的分级
（1）危险物质数量与临界量的比值（Q）确定
对照根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C，危险物质数量与临界量的比值（Q）如下：
当只涉及一种危险物质时，计算该物质总量与临界量的比值，即为Q；
当存在多种危险物质时，按照下列公式计算物质总量与临界量的比值（Q）；


式中：
q1、q2···qn—每种危险物质最大存在总量（t）；
Q1、Q2····Qn—每种物质的临界量（t）。
当Q<1时，该项目环境风险潜势为I；
当Q=1时，将Q值划分为：（1）1≤Q<10；（2）10≤Q<100；（3）Q=100。
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），本项目涉及的风险物质主要有五氧化二磷、工业磷酸（85%）、SO2、NO2、废矿物油等。本项目突发环境事件风险物质数量与临界量的比值（Q）见表13.2-1。
表13.2-1  建设项目Q值确定表
	序号
	物质名称
	CAS号
	最大储存量t
	在线量t
	临界量t
	q/Q

	1
	黄磷
	12185-10-3
	908.25（依托的黄磷槽，1个450m3、1个150m3，上部采用水封，水封高度1m，水封体积105m3，黄磷储量495m3；本项目设的黄磷暂存槽，1个36m3，上部采用水封，水封高度1m，水封体积12m3，黄磷储量24m3。黄磷密度1.75g/cm3）
	/
	5
	181.65

	2
	工业磷酸（85%）
	7664-38-2
	3033（建4个500m3储罐，密度1.685g/cm3，装填系数0.9）
	/
	10
	303.3

	3
	五氧化二磷
	1314-56-3
	不储存（燃磷反应塔中生成，进入吸收塔被吸收变成磷酸）
	0.012（燃磷反应塔至吸收塔输送管径φ800mm，长度不超过10m，容积5m3，设两条生产线）
	10
	0.0012

	4
	SO2
	7446-09-5
	不储存（生物质锅炉燃烧时排放）
	产生后通过烟道排放，不考虑在线量
	2.5
	0

	5
	NO2
	10102-44-0
	不储存（生物质锅炉燃烧时排放）
	产生后通过烟道排放，不考虑在线量
	1
	0

	6
	磷酸过滤渣
	/
	1.62
	/
	100
	0.0011

	7
	废矿物油
	/
	1（200kg桶装）
	/
	2500
	0.0004

	合计
	484.9527


根据上表可知，本项目Q=484.9527，属于Q≥100。
（2）行业及生产工艺（M）值确定
对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C，行业及生产工艺（M）见表13.2-2。
表13.2-2  行业及生产工艺（M）
	行业
	评估依据
	分值
	项目建成后分值
	备注

	石化、化工、医药、轻工、化纤、有色冶炼等
	涉及光气及光气化工艺、电解工艺（氯碱）、氯化工艺、硝化工艺、合成氨工艺、裂解（裂化）工艺、氟化工艺、加氢工艺、重氮化工艺、氧化工艺、过氧化工艺、胺基化工艺、磺化工艺、聚合工艺、烷基化工艺、新型煤化工工艺、电石生产工艺、偶氮化工艺
	10/套
	20
	设2个燃磷反应塔，黄磷与氧气接触燃烧，发生氧化反应

	
	无机酸制酸工艺、焦化工艺
	5/套
	0
	已按氧化工艺赋值，不重复计分

	
	其他高温或高压，且涉及危险物质的工艺过程a、危险物质贮存罐区
	5/套（罐区）
	10
	分为磷酸成品罐区和磷酸中转槽

	管道、港口/码头等
	涉及危险物质管道运输项目、港口/码头等
	10
	不涉及
	

	石油天然气
	石油、天然气、页岩气开采（含净化），气库（不含加气站的气库），油库（不含加气站的油库）、油气管线b（不含城镇燃气管线）
	10
	不涉及
	

	其他
	涉及危险物质使用、贮存的项目
	5
	5
	项目使用原辅料涉及危险物质

	项目M值
	35
	/

	a高温指工艺温度≥300℃，高压指压力容器的设计压力（P）≥10.0MPa；
b长输管道运输项目应按站场、管线分段进行评价。


具有多套工艺单元的项目，对每套生产工艺分别评分并求和。将M划分为（1）M＞20；（2）10＜M≤20；（3）5＜M≤10；（4）M=5，分别以M1、M2、M3和M4表示。根据上表，项目行业及生产工艺M值为35，对应的行业和生产工艺为M1。
（3）危险物质及工艺系统危险性（P）的分级
根据危险物质数量与临界量比值（Q）和行业及生产工艺（M），按照表13.2-3确定危险物质及工艺系统危险性等级（P），分别以P1、P2、P3、P4表示。
表13.2-3  危险物质及工艺系统危险性等级判断（P）
	危险物质数量与临界量比值（Q）
	行业及生产工艺（M）

	
	M1
	M2
	M3
	M4

	Q≥100
	P1
	P1
	P2
	P3

	10≤Q＜100
	P1
	P2
	P3
	P4

	1≤Q＜10
	P2
	P3
	P4
	P4


本项目Q≥100，M为M1，P判定为P1。
[bookmark: _Toc4938]13.2.2环境敏感程度（E）的分级
（1）环境空气
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），大气环境敏感程度分级依据环境敏感目标环境敏感性及人口密度划分环境风险受体的敏感性，共分为三种类型，E1为环境高度敏感区，E2为环境中度敏感区，E3为环境低度敏感区，分级原则见表13.2-4。
表13.2-4  大气环境敏感程度分级
	分级
	大气环境敏感性

	E1
	周边5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数大于5万人，或其他需要特殊保护区域；或周边500m范围内人口总数大于1000人；油气、化学品输送管线管段周边200m范围内，每千米管段人口数大于200人

	E2
	周边5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数大于1万人，小于5万人；或周边500m范围内人口总数大于500人，小于1000人；油气、化学品输送管线管段周边200m范围内，每千米管段人口数大于100人，小于200人

	E3
	周边5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数小于1万人；或周边500m范围内人口总数小于500人；油气、化学品输送管线管段周边200m围内，每千米管段人口数小于100人


根据环境敏感目标统计，项目厂址周边5km范围内人口数45656人，周边500m范围内人口总数为0人，环境敏感程度分级为E2。
（2）地表水
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），地表水环境敏感程度分级依据事故情况下危险物质泄漏到水体的排放点受纳地表水体功能敏感性，与下游环境敏感目标情况，共分为三种类型，E1为环境高度敏感区，E2为环境中度敏感区，E3为环境低度敏感区。分级原则见表13.2-5。其中地表水功能敏感性分区和环境敏感目标分级分别见表13.2-6和表13.2-7。
表13.2-5地表水环境敏感程度分级
	环境敏感目标
	地表水功能敏感性

	
	F1
	F2
	F3

	S1
	E1
	E1
	E2

	S2
	E1
	E2
	E3

	S3
	E1
	E2
	E3


表13.2-6 地表水功能敏感性分区
	敏感性
	地表水环境敏感特征

	敏感F1
	排放点进入地表水水域环境功能为Ⅱ类及以上，或海水水质分类第一类；或以发生事故时，危险物质泄漏到水体的排放点算起，排放进入受纳河流最大流速时，24h流经范围内涉跨国界的

	较敏感F2
	排放点进入地表水水域环境功能为Ⅲ类，或海水水质分类第二类；或以发生事故时，危险物质泄漏到水体的排放点算起，排放进入受纳河流最大流速时，24h流经范围内涉跨省界的

	低敏感F3
	上述地区之外的其他地区


表13.2-7 环境敏感目标分级
	分级
	环境敏感目标

	S1
	发生事故时，危险物质泄漏到内陆水体的排放点下游（顺水流向）10km范围内、近岸海域一个潮周期水质点可能达到的最大水平距离的两倍范围内，有如下一类或多类环境风险受体：集中式地表水饮用水水源保护区（包括一级保护区、二级保护区及准保护区）；农村及分散式饮用水水源保护区；自然保护区；重要湿地；珍稀濒危野生动植物天然集中分布区；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道；世界文化和自然遗产地；红树林、珊瑚礁等滨海湿地生态系统；珍稀、濒危海洋生物的天然集中分布区；海洋特别保护区；海上自然保护区；盐场保护区；海水浴场；海洋自然历史遗迹；风景名胜区；或其他特殊重要保护区域

	S2
	发生事故时，危险物质泄漏到内陆水体的排放点下游（顺水流向）10km范围内、近岸海域一个潮周期水质点可能达到的最大水平距离的两倍范围内，有如下一类或多类环境风险受体的：水产养殖区；天然渔场；森林公园；地质公园；海滨风景游览区；具有重要经济价值的海洋生物生存区域

	S3
	排放点下游（顺水流向）10km范围、近岸海域一个潮周期水质点可能达到的最大水平距离的两倍范围内无上述类型1和类型2包括的敏感保护目标


项目区域涉及的地表水主要为南盘江，水域环境功能为Ⅲ类，24h内流经范围未跨省国界，地表水功能敏感性分区属于低敏感F3。
本项目突发环境事件下废水由罐区围堰、全厂事故池等收集，可以避免流出厂外，并且花山化工园区内设有园区事故池，即便有少量废水流出厂外，也由园区事故池收集，危险物质泄漏点下游10km范围内无上述类型1和类型2包括的敏感保护目标。环境敏感目标为S3。
地表水环境敏感程度为E3。
（3）地下水
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），地下水环境敏感程度分级，依据地下水功能敏感性与包气带防污性能，共分为三种类型，E1为环境高度敏感区，E2为环境中度敏感区，E3为环境低度敏感区，分级原则见表13.2-8。其中地下水功能敏感性分区和包气带防污性能分级分别见表13.2-9和表13.2-9。当同一建设项目涉及两个G分区或D分级及以上时，取相对高值。
表13.2-8  地下水环境敏感程度分级
	包气带防污性能
	地下水功能敏感性

	
	G1
	G2
	G3

	D1
	E1
	E1
	E2

	D2
	E1
	E2
	E3

	D3
	E2
	E3
	E3


表13.2-9  地下水功能敏感性分区分
	敏感性
	地下水环境敏感特征

	敏感G1
	集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其他保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区

	较敏感G2-      -

	集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（如热水、矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区a

	低敏感G3
	上述地区之外的其他地区

	a“环境敏感区”是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的涉及地下水的环境敏感区


表13.2-10  包气带防污性能分级
	分级
	包气带岩土的渗透性能

	D3
	Mb≥1.0m，K≤1.0×10-6cm/s，且分布连续、稳定

	D2
	0.5m≤Mb<1.0m，K≤1.0×10-6cm/s，且分布连续、稳定Mb≥1.0m，1.0×10-6cm/s＜K≤1.0×10-4cm/s，且分布连续、稳定

	D1
	岩（土）层不满足上述“D2”和“D3”条件

	Mb：岩土层单层厚度。
K：渗透系数。


根据调查，项目所在地位于花山化工园区，周边不涉及集中式饮用水水源以及分散式饮用水水源地，也不涉及热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区，地下水环境敏感程度为低敏感G3。
根据收集到的《云南唯益新材料有限公司10万吨/年甲醛联产12万吨/年胶粘剂项目环境影响报告书》编制阶段对其厂区、评价区包气带、水文转孔进行了注水、压注水、抽水现场测试，同时参考南《曲靖危险废弃物集中处置工程环境影响报告书》中石炭系、二叠系灰岩的渗透系数数据，依据最大风险原则，综合确定：二叠系下统栖霞茅口组（P1q+m）灰岩渗透系数0.821-1.81m/d，即9.5×10-6-2.1×10-5m/s，天然包气带防污性能分级为D2，因此，地下水环境敏感分级为环境低度敏感区E3。
综上分析，区域大气、地表水、地下水环境敏感程度分级情况见表13.2-11。
表13.2-11  各环境要素环境敏感程度分级一览表
	序号
	环境要素
	E的分级

	1
	大气环境
	E2

	2
	地表水环境
	E3

	3
	地下水环境
	E3


[bookmark: _Toc29926]13.2.3环境风险潜势判定
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），环境风险潜势划分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ/Ⅳ+级。环境风险潜势划分依据见表13.2-12。
表13.2-12   建设项目环境风险潜势划分表
	环境敏感程度（E）
	危险物质及工艺系统危险性（P）

	
	极高危害（P1）
	高度危害（P2）
	中度危害（P3）
	轻度危害（P4）

	环境高度敏感区（E1）
	Ⅳ+
	Ⅳ
	Ⅲ
	Ⅲ

	环境中度敏感区（E2）
	Ⅳ
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅱ

	环境低度敏感区（E3）
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅱ
	Ⅰ

	注：Ⅳ+极高环境风险


[bookmark: _Toc20644][bookmark: _Toc18019][bookmark: _Toc24651][bookmark: _Toc22893][bookmark: _Toc552]根据建设项目环境风险潜势划分，本项目危险物质及工艺系统危险性等级判断为P1，大气环境敏感程度分级为E2，地表水环境敏感程度分级为E3，地下水环境敏感程度分级为E3，经判定大气风险潜势为Ⅳ，地表水风险潜势为Ⅲ，地下水风险潜势为Ⅲ。
[bookmark: _Toc8606]13.2.4评价等级
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），环境风险评价工作等级划分为一级、二级、三级，评价工作等级划分表见表13.2-13。
表13.2-13   评价工作级别（一、二级）
	环境风险潜势
	Ⅳ、Ⅳ+
	Ⅲ
	Ⅱ
	I

	评价工作等级
	一
	二
	三
	a简单分析

	a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。
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根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中附录B标准，本项目涉及的主要危险物质为磷酸等，其理化性质详见表13.3-1~表13.3-6。
表13.3-1  黄磷理化性质、危险性分析
	基本信息
	英文名：phosphoruswhite
	分子式：P4
	分子量：124

	
	危险货物编号：7723—14—0
	UN编号：2447
	CAS号：12185-10-3

	
	危险性类别：第一类A 级无机剧毒品
	包装标志：9，13
	包装方法：小开口钢桶

	理化性质
	外观及形状
	无色至黄色蜡状固体，有蒜臭味，在暗处发淡绿色磷光。

	
	熔点：44.1℃
	相对密度（水=1）：1.82相对密度（空气=1）：4.42
	燃烧热（KJ/mol）3093.2

	
	沸点：280.5℃
	
	临界压力：无资料（MPa）

	
	临界温度：721℃
	溶解性：不溶于水，微溶于苯、氯仿，易溶于二硫化碳

	毒性及健康危害
	车间卫生标准
	中国MAC：0.03mg/m3
	美国TLV-TWA：ACGIH0.02mg/m3

	
	
	前苏联MAC：0.03mg/m3
	美国TLV-STEL：未制定标准

	
	侵入途径：吸入、食入、经皮吸收。
	慢性毒性：神经衰弱综合症、消化工能紊乱、中毒断病。引起骨骼损害，尤以下颌骨显著，后期出现下颌骨坏死及齿槽萎缩。

	
	健康危害
	急性吸入中毒表现有呼吸道刺激症状、头痛、头晕、全身无，）、呕吐、心动过缓、上腹疼痛、黄疸、肝肿大。重症出现肝坏死、中毒性肺水肿等，口服中毒出现口腔糜烂、急性肠胃炎，甚至发生食道、胃穿孔。数天后出现肝、肾损害。重者发生肝、肾功能衰竭等。本品可至皮肤灼伤，磷经灼伤皮肤吸收引起中毒，重者发生中毒性肝病、肾损害、急性溶血等，以至死亡。

	燃烧爆炸危险性
	燃烧性：易燃
	闪点：无意义
	爆炸极限：无意义

	
	稳定性：不稳定
	引燃燃温度：30°C
	聚合危险：不聚合

	
	禁忌物
	强氧化剂、酸类、卤素、硫
	燃烧（分解）产物：氧化磷

	
	危险特性
	白磷接触空气能自燃并引起燃烧和爆炸。在潮湿空气中的自燃点低于在干燥空气中的自燃点，与氯酸盐等氧化剂混合发生爆炸。其碎片或碎屑接触皮肤后干燥即着火，可引起严重皮肤烧伤。

	
	灭火方法
	消防人员必须穿橡胶防护服、胶鞋，并配戴过滤式防毒面具（全面罩）或自给式呼吸器灭火。灭火剂：雾状水。

	个体防护
	呼吸系统
	可能接触其烟雾时，佩戴自吸过滤式防毒面具（全面罩）划空气呼吸器。紧急事态抢救或撤离时，建议佩戴氧气呼吸器。

	
	其它防护
	工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作毕，沐浴更衣。单独存放被毒物污染的衣服：洗后备用。保持良好的卫生习惯。手防护：戴橡胶耐酸碱手套。

	急救措施
	皮肤接触：脱去被污染的衣着，用大量流动清水冲洗。立即涂抹2％一3％的硝酸银灭磷火。就医。眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。吸入；迅速脱离；现场至空气新鲜处，保持呼吸道畅通。如呼吸困难给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸，就医。食入：立即用2％硫酸铜洗胃，或用l：5000 高锰酸钾洗胃。

	泄应急处理
	隔离泄漏污染区，限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。不要直；接接触泄漏物。小量泄漏：用水、潮湿的沙或土覆盖。大量泄漏：在专家指导下清除。

	储注意事项
	应保存在水中，且必须浸没在水下，隔绝空气。储存于阴凉、通风仓间内。远离火种、热源，防止阳；光直射.应与氧化剂、H发泡剂、卤素（氟、氯、溴）、金属粉沫等分开存放。切忌混储混运。应经常；检查润湿剂干燥情况，必要时增加润湿剂。

	废弃处理
	处置前应参阅国家和地方有关法规。用控制燃烧法处置。焚烧系统要安装碱洗涤器和除尘设备。

	环境资料
	该物质对环境有危害，对水体和鱼类应给予特别关注


表13.3-2  磷酸理化性质、危险性分析
	基本信息
	中文名：磷酸
	英文名：Phosphoric acid；Orthophosphoric acid

	
	CAS号：7664-38-2
	分子式：H3PO4
	分子量：98

	
	RTECS号：TB6300000
	UN编号：1805
	危险品目录序号：2790

	
	IMDG规则页码：8204
	外观与性状：纯磷酸为无色结晶，无臭，具有酸味。

	
	包装类别]：Ⅲ
	危险货物包装标志：20

	
	危险性类别：皮肤腐蚀/刺激，类别1B；严重眼损伤/眼刺激，类别1

	
	溶解性：与水混溶，可混溶于乙醇。
	主要用途：用于制药、颜料、电镀、防锈等。

	理化特性
	临界温度(℃)：
	临界压力(MPa)：
	饱和蒸汽压(kPa)：0.67／25℃(纯)

	
	燃烧热(kj/mol)：
	熔点(℃)：42.4(纯品)
	沸点(℃)：260

	
	闪点(℃)：无意义
	相对密度(水=1)：1.87(纯晶)
	相对密度(空气=1)：3.38

	
	自燃温度(℃)：无意义
	爆炸下限(V%)：无意义
	[爆炸上限(V%)：无意义

	危险特性
	危险特性：有腐蚀性。受热分解产生剧毒的氧化磷烟气。
	燃烧性：助燃

	
	毒性：LD50：1530mg／kg(大鼠经口)；2740mg／kg(兔经皮)       LC50：

	
	稳定性：稳定
	聚合危害：不能出现
	建筑火险分级：

	
	燃烧(分解)产物：氧化磷。
	禁忌物：强碱、活性金属粉末、易燃或可燃物。
	灭火方法：泡沫、二氧化碳、砂土、干粉。

	人体危害与防护
	健康危害：蒸气或雾对眼、鼻、喉有刺激性。液体可致皮肤或眼灼伤。慢性影响：鼻粘膜萎缩，鼻中隔穿孔。长期反复皮肤接触，可引起皮肤刺激。

	
	侵入途径：吸入  食入  经皮吸收

	
	皮肤接触：脱去污染的衣着，立即用流动清水彻底冲洗。若有灼伤，按酸灼伤处理。

	
	眼睛接触：立即提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗至少15min。就医。

	
	吸入：脱离现场至空气新鲜处。必要时进行人工呼吸。就医。

	
	食入：误服者立即漱口，给饮牛奶或蛋清。就医。

	
	呼吸系统防护：空气中浓度超标时，必须佩带防毒面具或供气式头盔。紧急事态抢救或逃生时，建议佩带自给式呼吸器。

	
	眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。
	身体防护：穿工作服(防腐材料制作)。

	
	手防护：戴橡皮手套。
	避免接触的条件：

	
	其他防护：工作后，淋浴更衣。单独存放被毒物污染的衣服，洗后再用。保持良好的卫生习惯。

	
	[安全卫生标准]：中国MAC：未制定标准
苏联MAC：未制定标准
美国TWA：OSHA 1mg／m3；ACGIH 1mg／m3
美国STEL：ACGIH 3mg／m3

	储运与泄漏处理
	储运注意事项：储存于阴凉、干燥、通风处。远离火种、热源。防止阳光直射。保持容器密封。应与碱类、H发泡剂等分开存放。分装和搬运作业要注意个人防护。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。

	
	泄漏处置：疏散泄漏污染区人员至安全区，禁止无关人员进入污染区，建议应急处理人员戴好防毒面具，穿化学防护服。不要直接接触泄漏物，用沙土、干燥石灰或苏打灰混合，然后收集转移到安全场所或以少量加入大量水中，调节至中性，再放入废水系统。如大量泄漏，收集回收或无害处理后废弃。

	
	工程控制：密闭操作，注意通风。尽可能机械化、自动化。


表13.3-3 五氧化二磷理化性质、危险性分析
	基本信息
	中文名：五氧化二磷；磷酸酐
	英文名：Phosphorus pentoxide；Phosphoric anhydride

	
	CAS号：1314-56-3
	分子式：P2O5
	分子量：141.94

	
	RTECS号：TH3945000
	UN编号：1807
	危化品目录序号：2162

	
	IMDG规则页码：8208
	危险性类别：皮肤腐蚀/刺激，类别1A；严重眼损伤/眼刺激，类别1

	
	外观与性状：白色粉末，不纯品为黄色粉末，易吸潮。

	
	危险货物包装标志：20
	包装类别：Ⅱ
	溶解性：不溶于丙酮、氨水，溶于硫酸。

	
	主要用途：用作干燥剂、脱水剂，用于制造高纯度磷酸、磷酸盐及农药等。

	理化特性
	临界温度(℃)：升华点(℃)：360
	临界压力(MPa)：
	饱和蒸汽压(kPa)：0.13/384℃

	
	燃烧热(kj/mol)：
	熔点(℃)：563
	沸点(℃)：无资料

	
	闪点(℃)：无意义
	相对密度(水=1)：2.39
	相对密度(空气=1)：4.9

	
	自燃温度(℃)：无意义
	爆炸下限(V%)：无意义
	爆炸上限(V%)：无意义

	危险特性
	危险特性：接触有机物有引起燃烧危险。受热或遇水分解放热，放出有毒的腐蚀性烟气。具有强腐蚀性。

	
	毒性：LD50：LC50：1217mg／m31小时(大鼠吸入)

	
	燃烧性：助燃
	稳定性：稳定
	聚合危害：不能出现

	
	建筑火险分级：
	燃烧(分解)产物：氧化磷。
	灭火方法：砂土、干粉。禁止用水。

	
	禁忌物：钾、钠、水、醇类、碱类、过氧化物。

	人体危害与防护
	健康危害：中毒表现与黄磷相同。急性中毒：经口：毒物进入数小时内，发生恶心、呕吐、腹痛、腹泻，数日内出现黄疸及肝肿大，或出现急性肝坏死，最严重的病例，数小时内患者由兴奋转入抑制、发生昏迷，循环衰竭，以致死亡。吸入：轻症患者有头痛、头晕、呕吐、全身无力，中度患者上述症状较重，上腹疼痛，脉快、血压偏低等；重度中毒引起急性肝坏死及昏迷。慢性中毒：有呼吸道刺激症状、胃炎、肝炎、贫血、骨质疏松及坏死等。

	
	侵入途径：吸入  食入  经皮吸收

	
	皮肤接触：尽快用软纸或棉花等擦去毒物，继之用3％碳酸氢钠液浸泡。然后用水彻底冲洗。就医。
眼睛接触：尽快用软纸或棉花等擦去毒物，然后用水彻底冲洗。就医。

	
	吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。必要时进行人工呼吸。就医。

	
	食入：误服者立即漱口，给饮牛奶或蛋清。就医。

	
	呼吸系统防护：可能接触其粉尘时，必须佩带防毒面具或供气式头盔。紧急事态抢救或逃生时，建议佩带自给式呼吸器。

	
	眼睛防护：必要时戴安全防护眼镜。
	身体防护：穿工作服(防腐材料制作)。

	
	[手防护]：戴橡皮手套。
	避免接触的条件：接触潮湿空气。

	
	其他防护：工作后，淋浴更衣。单独存放被毒物污染的衣服，洗后再用。保持良好的卫生习惯。

	
	安全卫生标准：中国MAC；1mg/m3    苏联MAC：1mg/m3  美国TWA：未制定标准  美国STEL：未制定标准

	储运与泄漏处理
	储运注意事项：储存于高燥清洁的仓间内。相对湿度保持在75％以下。远离火种、热源。包装必须密封，切勿受潮。应与易燃、可燃物，碱类等分开存放。不可混储混运。分装和搬运作业要注意个人防护。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。雨天不宜运输。

	
	泄漏处置：隔离泄漏污染区，周围设警告标志，建议应急处理人员戴好防毒面具，穿化学防护服。不要直接接触泄漏物，勿使泄漏物与可燃物质(木材、纸、油等)接触，禁止向泄漏物直接喷水，更不要让水进入包装容器内。小心扫起，以少量加入大量水中，调节至中性，再放入废水系统。如果大量泄漏，在技术人员指导下清除。

	
	工程控制：密闭操作，注意通风。尽可能机械化、自动化。


表13.3-4  油类物质理化性质和危险特性
	废矿物油

	标识
	中文名
	机油；润滑油
	英文名
	Lubricating oil；Lube oil

	
	废物类别
	HW08废矿物油与含矿物油废物
	代码
	900-214-08

	理化
性质
	性状
	油状液体，淡黄色至褐色，无气味或略带气味

	
	相对密度（水＝1）
	＜1

	
	溶解性
	不溶于水

	燃烧
爆炸
危险性
	燃烧性
	可燃
	闪点（℃）
	76

	
	引燃温度（℃）
	248
	危险特性
	遇明火、高热可燃

	
	灭火方法
	消防人员须佩戴防毒面具、穿全身消防服，在上风向灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。
灭火剂：雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。

	
	稳定性
	稳定
	燃烧产物
	一氧化碳、二氧化碳

	
	聚合危害
	不聚合

	健康
危险
	浸入途径：吸、食入。急性吸入，可出现乏力、头晕、头痛、恶心，严重者可以引起油脂性肺炎。慢接触者，暴露部位可发生油性痤疮和接触性皮炎。可引起神经衰弱综合征，呼吸道和眼刺激症状及慢性油脂性肺炎。

	急救
	皮肤接触：立即脱去被污染的衣着，用大量清水冲洗；
眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水冲洗；
吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道通畅，如呼吸困难，给输氧；如呼吸停止立即进行人工呼吸，就医；
食入：饮足量温水，催吐，就医。

	防护
	工程控制：密闭操作，注意通风；
呼吸系统防护：空气中浓度超标时，建议佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）。紧急事态抢救或撤离时，应该佩戴空气呼吸器；
眼睛防护：戴化学安全防护眼镜；
身体防护：穿防毒物渗透工作服；
手防护：戴橡胶耐油手套；
其他：工作现场严禁吸烟。避免长期反复接触。

	泄漏
处理
	人员迅速撤离泄漏污染区至安全区并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。
小量泄漏：用砂土或其它不燃材料吸附或吸收。
大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。

	储运
	储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。应与氧化剂分开存放，切忌混储。配备相应品种和数量的消防器材。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。
运输前应先检查包装容器是否完整、密封，运输过程中要确保容器不泄露、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与氧化剂、食用化学品等混装混运。运输车船必须彻底清洗、消毒，否则不得装运其它物品。船运时，配装位置应远离卧室、厨房，并与机舱、电源、火源等部位隔离。公路运输时要按规定路线行驶。


表13.3-5 二氧化硫理化性质和危险特性
	标识
	中文名：二氧化硫
	危险货物编号：23013

	
	英文名：sulfurdioxide
	UN编号：1079

	
	分子式：SO2
	分子量：64.06
	CAS号：7446-09-5

	理化性质
	外观与性状
	无色气体，具有窒息性特臭。

	
	熔点（℃）
	-75.5
	相对密度（水=1）
	1.43
	相对密度（空气=1）
	2.26

	
	沸点（℃）
	-10
	饱和蒸气压（kPa）
	338.42（21.1℃）

	
	溶解性
	溶于水、溶于乙醇。

	毒性及健康危害
	侵入途径
	吸入。

	
	毒性
	急性毒性：LC50：6600mg/m3，1小时（大鼠吸入）；

	
	健康危害
	侵入途径：吸入。易被湿润的粘膜表面吸收生成亚硫酸、硫酸。对眼及呼吸道粘膜有强烈的刺激作用。大量吸入可引起肺水肿、喉水肿、声带痉挛而致窒息。急性中毒：轻度中毒时，发生流泪、畏光、咳嗽，咽、喉灼痛等；严重中毒可在数小时内发生肺水肿；极高浓度吸入可引起反射性声门痉挛而致窒息。皮肤或眼接触发生炎症或灼伤。慢性影响：长期低浓度接触，可有头痛、头昏、乏力等全身症状以及慢性鼻炎、咽喉炎、支气管炎、嗅觉及味觉减退等。少数工人有牙齿酸蚀症。

	
	急救方法
	皮肤接触：立即脱去被污染的衣着，用大量流动清水冲洗。就医。
眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。
吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。

	燃烧燥炸危险性
	燃烧性
	不燃
	燃烧分解物
	氧化硫。

	
	闪点(℃)
	/
	爆炸上限（V%）
	/

	
	引燃温度(℃)
	/
	爆炸下限（V%）
	/

	
	危险特性
	不燃。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。

	
	禁忌物
	强还原剂、强氧化剂、易燃或可燃物。

	
	储运条件与泄漏处理
	储运条件：储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。应与易（可）燃物、氧化剂、还原剂、食用化学品分开存放，切忌混储。储区应备有泄漏应急处理设备。本品铁路运输时限使用耐压液化气企业自备罐车装运，装运前需报有关部门批准。铁路运输时应严格按照铁道部《危险货物运输规则》中的危险货物配装表进行配装。采用钢瓶运输时必须戴好钢瓶上的安全帽。钢瓶一般平放，并应将瓶口朝同一方向，不可交叉；高度不得超过车辆的防护栏板，并用三角木垫卡牢，防止滚动。严禁与易燃物或可燃物、氧化剂、还原剂、食用化学品等混装混运。夏季应早晚运输，防止日光曝晒。公路运输时要按规定路线行驶，禁止在居民区和人口稠密区停留。铁路运输时要禁止溜放。
迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并立即进行隔离，小泄漏时隔离150米，大泄漏时隔离450米，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。从上风处进入现场。尽可能切断泄漏源。用工业覆盖层或吸附/吸收剂盖住泄漏点附近的下水道等地方，防止气体进入。合理通风，加速扩散。喷雾状水稀释、溶解。构筑围堤或挖坑收容产生的大量废水。如有可能，用一捉捕器使气体通过次氯酸钠溶液。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。

	
	灭火方法
	灭火方法：本品不燃。消防人员必须佩戴过滤式防毒面具（全面罩）或隔离式呼吸器、穿全身防火防毒服，在上风向灭火。切断气源。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。
灭火剂：雾状水、泡沫、二氧化碳。


表13.3-6  二氧化氮理化性质和危险特性
	标识
	中文名：二氧化氮
	危险货物编号：23012

	
	英文名：nitrogendioxide
	UN 编号：1067

	
	分子式：NO2
	分子量：46.01
	CAS 号：10102-44-0

	理化性质
	外观与性状
	黄褐色液体或气体，有刺激性气味。

	
	熔点（℃）
	-9.3
	相对密度（水=1）
	1.45
	相对密度（空气=1）
	1

	
	沸点（℃）
	22.4
	饱和蒸气压（kPa）
	101.32（22℃）

	
	溶解性
	溶于水。

	毒性及健康危害
	侵入途径
	吸入。

	
	毒性
	LD50：无资料；
LC50：130mg/m3，4小时（大鼠吸入）；

	
	健康危害
	侵入途径：吸入。氮氧化物主要损害呼吸道。吸入气体初期仅有轻微的眼及上呼吸道刺激症状，如咽部不适、干咳等。常经数小时至十几小时或更长时间潜伏期后发生迟发性肺水肿、成人呼吸窘迫综合征，出现胸闷、呼吸窘迫、咳嗽、咯泡沫痰、紫绀等。可并发气胸及纵隔气肿。肺水肿消退后两周左右可出现迟发性阻塞性细支气管炎。慢性作用：主要表现为神经衰弱综合征及慢性呼吸道炎症。个别病例出现肺纤维化。可引起牙齿酸蚀症。

	
	急救方法
	吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。

	燃烧燥炸危险性
	燃烧性
	助燃
	燃烧分解物
	氮氧化物。

	
	闪点 (℃)
	/
	爆炸上限（V%）
	/

	
	引燃温度(℃)
	/
	爆炸下限（V%）
	/

	
	危险特性
	不会燃烧，但可助燃。具有强氧化性。遇衣物、锯末、棉花或其它可燃物能立即燃烧。与一般燃料或火箭燃料以及氯代烃等反应引起爆炸。遇水有腐蚀性，腐蚀作用随水分含量增加而加剧。

	
	禁忌物
	易燃或可燃物、强还原剂、硫、磷。

	
	储运条件与泄漏处理
	储运条件：储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过15℃。应与易（可）燃物、还原剂、食用化学品分开存放，切忌混储。储区应备有泄漏应急处理设备。用钢瓶运输时必须戴好钢瓶上的安全帽。钢瓶平放，并应将瓶口朝同一方向，不可交叉；高度不得超过车辆防护栏板，并用三角木垫卡牢，防止滚动。严禁与易燃可燃物、还原剂、食用化学品等混装混运。夏季应早晚运输，防止日光曝晒。公路运输时要按规定路线行驶，禁止在居民区和人口稠密区停留。铁路运输时禁止溜放。
泄漏处理：迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。尽可能切断泄漏源。若是气体，合理通风，加速扩散。喷雾状水稀释、溶解。构筑围堤或挖坑收容产生的大量废水。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。若是液体，用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。若大量泄漏，构筑围堤或挖坑收容。喷雾状水冷却和稀释蒸汽。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。

	
	灭火方法
	灭火方法：本品不燃。消防人员必须佩戴过滤式防毒面具(全面罩)或隔离式呼吸器、穿全身防火防毒服，在上风向灭火。切断气源。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。
灭火剂：干粉、二氧化碳。禁止用水、卤代烃灭火剂灭火。


[bookmark: _Toc1409]13.3.2生产系统危险性识别
根据生产工艺、原辅材料和生产物料、实际操作等的特点及存在量，可以确定，有毒化学品的泄漏和易燃物质的火灾是本项目的主要危险因素。危险物质泄漏事故与毒气扩散、火灾爆炸以及中毒等事故是紧密联系在一起的，泄漏后危险物质则不断蒸发，使蒸气在空气中持续扩散，当扩散浓度达到爆炸极限，遇到明火点燃时，将发生蒸气云爆炸事故；当扩散浓度足够大时，将造成暴露人员中毒。
根据事故统计和分析，本项目的关键系统是生产运行和储存运输两大系统。生产过程各种原料储罐、运输容器等均有可能导致物质的释放与泄漏，即有毒有害泄漏及易燃易爆物质泄漏，从而引发毒害或火灾事故。
（1）生产装置风险识别
项目生产设施系统主要由原料罐区、生产车间和环保设施组成，①储罐区阀门和泵泄漏或破裂，引起有毒、有害物质泄漏挥发；②生产过程中物料泄漏；③管道，阀门破损物料发生泄漏引起，引起有毒、有害物质泄漏挥发；④污染治理措施运转不正常引起污染物超标排放。各系统单元划分详见表13.3-7。
[bookmark: _Ref423904467]表13.3-7 项目系统装置设备单元划分
	序号
	风险类型
	危险部位
	主要危险物料
	事故类型
	事故成因

	1
	储罐区
	黄磷槽、黄磷暂存储罐、
	黄磷
	黄磷遇空气自燃
	破损、误操作，导致泄漏

	
	
	磷酸中转罐、磷酸成品储罐
	磷酸
	磷酸泄漏
	罐体、管道破损导致泄漏

	2
	生产车间
	燃磷塔、吸收塔
	P2O5、磷酸
	P2O5、磷酸泄漏
	管道破损导致泄漏

	4
	环保设施
	吸收塔尾气处理
	磷酸、P2O5
	P2O5、磷酸泄漏
	管道破损。

	
	
	危废贮存间
	废矿物油
	废矿物油泄漏
	收集容器破损


由表13.3-7可知，项目存在环境风险的生产设施为储罐区、生产车间、废气处理装置等。
（2）运输危险因素识别
本项目厂外运输采用专用车辆，公路运输，厂内采用管道输送，一般情况下，在运输途中不会产生物料的散落或泄漏，不会对沿途环境造成不利影响。但由于运输次数多、路线复杂，发生交通事故从而引起危险物料外泄的可能性是存在的。
对于运输过程中的危险性识别，主要来源于以下环节。
①运输车辆事故产生的泄漏
在危险品运输车辆的运输过程中，由于翻车、倾斜或槽车破损等因素而导致危险化学品的泄漏。
②转输中的泄漏
危险品运输车辆到达厂区后，运输管道破损或连接脱落导致危险化学品泄漏。
[bookmark: _Toc6667]13.3.3危险物质向环境转移的途径识别
项目在生产过程中从原料到中间产品再到产品以及一些辅助材料具有毒性、易燃易爆等危险，这些物质在运输、储存、生产过程中如若处置不当，造成危险物质向环境中扩散的事故，就会给周围环境造成不良的影响。本项目风险物质向环境转移的途径主要为：运输、储存、生产过程中如若处置不当，发生泄漏等事故，原辅料、产品泄漏后进入大气环境、地下水环境中，造成环境污染。
[bookmark: _Toc24319]13.3.4风险识别结果
项目环境风险识别结果见表13.3-5。
表13.3-5  建设项目环境风险识别表
	序号
	危险单元
	风险源
	主要危险物质
	环境风险类型
	环境影响途径
	可能受影响的环境敏感目标

	1
	黄磷槽/黄磷暂存槽
	储罐
	黄磷
	黄磷遇到空气自燃
	自燃产生的五氧化二磷通过气体扩散进入大气环境
	居民区

	2
	磷酸中间储罐、产品储罐
	储罐
	磷酸
	磷酸泄漏
	磷酸泄漏进入地下水
	土壤、地下水

	3
	生产车间
	燃磷反应塔、吸收塔
	五氧化二磷、磷酸
	五氧化二磷、磷酸泄漏；火灾、爆炸等引发的伴生/次生污染物排放
	五氧化二磷、磷酸通过气体扩散进入大气环境
	居民区

	[bookmark: _Toc20980][bookmark: _Toc8014][bookmark: _Toc19523][bookmark: _Toc17173][bookmark: _Toc20486]4
	危废贮存间
	废矿物油收集桶
	废矿物油
	废矿物油泄漏
	废矿物油泄漏土壤、地下水
	土壤、地下水


[image: 附图2 项目在公司位置和项目平面布置图（A3）_01]
图13.3-1 项目危险单元分布和疏散路线图
[bookmark: _Toc15259]13.4环境风险分析
[bookmark: _Toc18896][bookmark: _Toc14951]13.4.1事故概率调查
参照相关资料中国内化工企业主要类型及发生概率列于表13.4-1，可见：管线、阀门、贮槽等发生重大事故的概率为10-3及以下。
表13.4-1 化工企业主要事故发生概率统计表
	序号
	事故名称
	发生概率（次/年）
	备注

	1
	管道、输送泵、槽车等损坏泄漏
	10-1
	可能发生

	2
	管道、贮槽、反应釜等破损泄漏
	10-2
	偶尔发生

	3
	管线、阀门、贮槽等严重泄漏
	10-3
	偶尔发生

	4
	贮槽等出现重大爆炸、爆裂
	10-4
	极少发生

	5
	重大自然灾害事故
	10-5～10-6
	很难发生


根据相关资料，国内储罐物料泄漏事故概率约0.5～1×10-4次/年。参照《世界石油化工企业特大型事故汇编（1996～1987年）》，损失超过1000万美元的火灾爆炸事故原因分析列于表13.4-2，可见：阀门管线泄漏事故频率最高，为35.1%，其次是泵设备故障和操作失误事故，分别达18.2%和15.6%。
表13.4-2 事故原因频率分布
	序号
	事故原因
	事故次数（件）
	事故频率（%）
	顺序

	1
	阀门管线泄漏
	34
	35.1
	1

	2
	泵设备故障
	18
	18.2
	2

	3
	操作失误
	15
	15.6
	3

	4
	仪表电气失灵
	12
	12.4
	4

	5
	反应失灵
	10
	10.4
	5

	6
	雷击自然灾害
	8
	8.4
	6


[bookmark: _Toc32703][bookmark: _Toc24603]13.4.2最大可信事故及概率
（1）最大可信事故的确定
最大可信事故是指，在所有预测的概率不为零的事故中，对环境（或健康）危害最严重的重大事故。确定最大可信事故的目的在于，选择对环境影响较大且具有代表性的事故类型，设定风险事故情形，进行风险预测与评价，并代表其它事故类型不具有环境风险。
根据风险识别结果，本项目主要环境风险类型为有黄磷槽/黄磷暂存槽黄磷泄漏、磷酸储罐磷酸泄漏、燃磷塔五氧化二磷泄漏、吸收塔磷酸泄漏后扩散引起环境污染事故、中毒，或遇明火产生火灾、爆炸及其产生的伴生/次生污染风险。根据事故发生的概率统计，因泄漏后扩散引起大气环境污染的事故，比因泄漏后发生火灾、爆炸的事故要多10～100倍，而且火灾、爆炸事故造成的危害范围基本集中在项目厂区范围内，其危害评价属于安全评价范围，因此本次评价考虑风险类型为黄磷槽/黄磷暂存槽黄磷遇空气自燃、磷酸储罐磷酸泄漏、燃磷塔五氧化二磷泄漏、吸收塔磷酸泄漏后扩散引起环境污染、中毒事故。
一般来说，物料存储量越大、对人体或生物的毒害性越大，发生风险事故时对环境造成不利影响的几率越大；物料在大气中的嗅阈值越低，发生风险事故时越容易引起周围群众的恐慌。
项目设置黄磷槽、黄磷暂存槽、磷酸储罐、燃磷塔、吸收塔等，存在各种潜在的事故危险。风险评价不可能针对每一个事故均去做环境影响风险计算与评价，又去对庞大复杂的系统，因其既不经济，也无必要性。为了评估系统风险的可接受程度，在风险评价中筛选出系统中具有一定发生概率，其结果又是灾难性的事故，且其风险值为最大的事故——即最大可信灾害事故，作为评价对象。本项目黄磷槽、燃磷塔、吸收塔发生泄漏事故后对环境和人体健康的影响较大。因此，确定黄磷槽黄磷遇空气自燃、燃磷塔管道破损导致五氧化二磷泄漏、吸收塔管道破损导致磷酸雾泄漏作为本项目进行环境风险评价的评价对象。
（2）最大可信事故概率调查
参照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录E，泄漏事故类型如容器、管道、泵体、压缩机、装卸臂和装卸软管的泄漏和破裂等，泄漏频率见表13.4-3。
表13.4-3泄漏频率表
	部件类型
	泄漏模式
	泄漏频率

	反应器/工艺储罐/气体储罐/塔器
	泄漏孔径为10mm孔径
10min内储罐泄漏完
储罐全破裂
	1.00×10-4/a

	
	
	5.00×10-6/a

	
	
	5.00×10-6/a

	常压单包容储罐
	泄漏孔径为10mm孔径
10min内储罐泄漏完
储罐全破裂
	1.00×10-4/a

	
	
	5.00×10-6/a

	
	
	5.00×10-6/a

	常压双包容储罐
	泄漏孔径为10mm孔径
	1.00×10-4/a

	
	10min内储罐泄漏完
	1.25×10-8/a

	
	储罐全破裂
	1.25×10-8/a

	常压全包容储罐
	储罐全破裂
	1.00×10-8/a

	内径≤75mm的管道
	泄漏孔径为10%孔径
	5.00×10-6/（m·a）

	
	全管径泄漏
	1.00×10-6/（m·a）

	75mm＜内径≤150mm的管道
	泄漏孔径为10%孔径
	2.00×10-6/（m·a）

	
	全管径泄漏
	3.00×10-7/（m·a）

	内径＞150mm的管道
	泄漏孔径为10%孔径（最大50mm）
	2.40×10-6/（m·a）*

	
	全管径泄漏
	1.00×10-7/（m·a）

	泵体和压缩机
	泵体和压缩机最大连接管泄漏孔径为
10%孔径（最大50mm）泵体和压缩机最大连接管全管径泄漏
	5.00×10-4/a
1.00×10-4/a

	装卸臂
	装卸臂连接管泄漏孔径为10%孔径（最大50mm）装卸臂全管径泄漏
	3.00×10-7/h
3.00×10-8/h

	装卸软管
	装卸软管连接管泄漏孔径为10%孔径（最大50mm）装卸软管全管径泄漏
	4.00×10-5/h
4.00×10-6/h


本项目燃料塔、吸收塔参照“反应器/工艺储罐/气体储罐/塔器”选取泄漏孔径为10mm、泄漏频率为1.00×10-4/a。
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13.4.3.1大气环境风险事故情形设定
最大可信事故是基于经验统计分析，在一定可能性区间内发生的事故中，造成环境危险最严重的事故。根据项目最大可信事故的确定，在环境风险识别的基础上筛选具有危险物质、环境危害、影响途径等方面代表性的事故作为项目大气环境风险的预测情形，即确定黄磷槽黄磷泄漏、燃磷塔管道破损导致五氧化二磷泄漏、吸收塔管道破损导致磷酸雾泄漏环境风险事故作为预测情形。
表13.4-1 设定大气环境风险情景
	序号
	危险单元
	风险源
	主要危险物质
	环境风险类型
	环境影响途径
	可能受影响的环境敏感目标

	1
	黄磷槽
	储罐
	黄磷
	黄磷遇空气自燃
	五氧化二磷通过气体扩散进入环境大气
	居民区

	2
	生产车间
	燃磷反应塔
	五氧化二磷
	五氧化二磷泄漏
	五氧化二磷通过气体扩散进入环境大气
	居民区

	3
	
	吸收塔
	磷酸
	磷酸泄漏
	磷酸通过气体扩散进入环境大气
	居民区


13.4.3.2地表水环境风险事故情形设定
本项目涉水风险可在厂区内控制，不设定地表水环境风险事故情形。
13.4.3.3地下水环境风险事故情形设定
磷酸储罐底部出现渗漏进入地下水含水层，对地下水环境造成污染。
表13.4-2 设定地下水环境风险情景
	序号
	危险单元
	风险源
	主要污染物
	环境风险类型
	环境影响途径
	预测评价范围
	可能受影响的环境敏感目标

	1
	磷酸成品储罐区
	磷酸储罐
	磷酸
	风险物质泄漏
	罐区底部泄漏，磷酸进入地层，污染地下水
	泄漏点地下水流场下游
	项目厂区和下游潜层水含水层
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13.4.4.1大气环境风险事故源强
（1）黄磷遇空气自燃事故源强
黄磷以P4的单质形态存在于黄磷储槽、黄磷暂存槽、黄磷输送管道等装置中，在贮槽内的磷及相关的泵、阀门、输送管道处的黄磷泄漏或装卸过程中发生泄漏，遇空气会马上自燃，发生火灾，黄磷极易自燃，全部完全燃烧，生成有毒有害物质P2O5，黄磷自燃产生的有毒物质以下述化学方程式进行计算：
P4+5O2→2P2O5
项目依托的黄磷槽，1个450m3、1个150m3，上部采用水封，水封高度1m，水封体积105m3，黄磷储量495m3。黄磷密度按1.75t/m3计，最大储存量为866.25t。假设在黄磷泄漏量按照最大储存量的1%进行计算，则黄磷泄漏发生火灾产生的P2O5气体质量为19.8t，燃烧时间以30min计，则黄磷泄漏发生火灾事故状态下燃烧产生的P2O5排放速率为11kg/s。
（2）燃磷反应塔破损泄漏源强
本项目单个燃料塔反应塔五氧化二磷生产能力为3.888t/h，1.08kg/s，假定发现燃磷反应塔破损泄漏至停车生产时间为15min。
（3）吸收塔破损泄漏源强
本项目吸收塔内五氧化二磷被水和稀磷酸吸收，生成磷酸，收集于塔底，循环用于喷淋吸收，浓度达到85%后泵至磷酸中转罐，当发生吸收塔破损，物料泄漏，磷酸会随废气排入大气环境中，根据废气核算，进入文丘里洗涤器之前单塔的磷酸量为307.95t/a，38.88kg/h，假定发现吸收塔破损泄漏至停车生产时间为15min，则排放量为9.75kg。
13.4.4.2地表水风险事故源强
本项目涉水风险可在厂区内控制，不设定地表水环境风险事故情形。
13.4.4.3地下水风险事故源强
项目磷酸储罐底部泄漏磷酸，TP源强为160g/L（85%磷酸密度1.685g/cm3，磷在磷酸中占比31.63%）、砷源强为29mg/L（85%磷酸密度1.685g/cm3，砷在磷酸中占比0.0048%）、氟化物源强为4.7mg/L（85%磷酸密度1.685g/cm3，氟化物在磷酸中占比0.00078%）。
[bookmark: _Toc6075]13.5风险事故影响分析
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根据大气环境风险事故情形分析，风险情形为风险物质储罐泄漏，造成有毒有害气体（五氧化二磷）进入大气环境，对周边敏感点造成影响，本次预测黄磷泄漏事故生成五氧化二磷对大气环境的影响。
13.5.1.1预测模型筛选
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录G，模型根据理查德森数来进行筛选。
（1）理查德森数定义及计算公式
判定烟团/烟羽是否为重质气体，取决于它相对空气的“过剩密度”和环境条件等因素。通常采用理查德森数(Ri)作为标准进行判断。Ri的概念公式为：


Ri是个流体动力学参数。根据不同的排放性质，理查德森数的计算公式不同。一般地，依据排放类型，理查德森数的计算分连续排放、瞬时排放两种形式：
连续排放：


瞬时排放：


式中：
ρrel——排放物质进入大气的初始密度，kg/m3（五氧化二磷2.39kg/m3）；
ρa——环境空气密度，kg/m3（1.225kg/m3）；
Q——连续排放烟羽的排放速率，kg/s；
Qt——瞬时排放的物质质量，kg；
Drel——初始的烟团宽度，即源直径，m；
Ur——10m高处风速，m/s。
判定连续排放还是瞬时排放，可以通过对比排放时间Td和污染物到达最近的受体点（网格点或敏感点）的时间T确定。


式中：
X——事故发生地与计算点的距离，m，本项目最近受体点距离为1400m（与黄磷槽的距离）；
Ur——10m高处风速，m/s，项目区域多年平均风速2.6m/s。假设风速和风向在T时间段内保持不变。
当Td＞T时，可被认为是连续排放的；当Td≤T时，可被认为是瞬时排放。
根据计算，T=17.9min。
（2）判断标准
判断标准为：对于连续排放，Ri≥1/6为重质气体，Ri＜1/6为轻质气体；对于瞬时排放，Ri＞0.04为重质气体，Ri≤0.04为轻质气体。当Ri处于临界值附近时，说明烟团/烟羽既不是典型的重质气体扩散，也不是典型的轻质气体扩散。可以进行敏感性分析，分别采用重质气体模型和轻质气体模型进行模拟，选取影响范围最大的结果。
（3）判断结果
根据计算结果，本项目为连续排放，五氧化二磷理查德森数Ri=0.96，Ri＞1/6为重质气体，扩散计算采用SLAB模型。
SLAB是模拟重气体排放的扩散模型。模型处理的排放类型包括地面水平挥发池、抬升水平喷射、烟囱或抬升垂直喷射以及瞬时体积源。SLAB模型可以在一次运行中模拟多组气象条件，但不接受任何类型的实时气象数据。
可满足本次评价需求。
[bookmark: _Toc111557675]13.5.1.2预测范围与计算点
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），预测范围选取风险源为中心半径5km的圆形范围，计算该范围内网格点和存在环境风险目标。
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根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），一级评价需选取最不利气象条件和事故发生地的最常见气象条件，选择适用的数值方法进行分析预测，给出风险事故情形下危险物质释放可能造成的大气环境影响范围与程度。本次评价最不利气象条件取HJ 169-2018规定的气象条件，最常见气象条件根据沾益气象站2024年气象资料统计得出。预测模型主要参数见表13.5-1。
表13.5-1  大气风险预测模型主要参数表
	黄磷泄漏遇空气自燃发生火灾生成五氧化二磷

	参数类型
	选项
	参数

	基本情况
	事故源经度(°)
	103.876377190

	
	事故源纬度(°)
	25.712210006

	
	事故源类型
	黄磷遇空气自燃发生火灾生成五氧化二磷呈垂直喷射

	气象参数
	气象条件类型
	最不利气象条件
	最常见气象条件推荐

	
	风速(m/s)
	1.5000
	2.6000

	
	环境温度(℃)
	25.00
	15.60

	
	相对湿度(%)
	50.0
	68.0

	
	稳定度
	F（稳定）
	D（中性）

	其他参数
	地表粗糙度（m）
	3

	
	是否考虑地形
	否

	
	地形数据精度
	90m

	[bookmark: _Toc111557677]燃磷塔破损泄漏五氧化二磷排放

	参数类型
	选项
	参数

	基本情况
	事故源经度(°)
	103.876826551

	
	事故源纬度(°)
	25.712131639

	
	事故源类型
	气体成呈垂直喷射

	气象参数
	气象条件类型
	最不利气象条件
	最常见气象条件推荐

	
	风速(m/s)
	1.5000
	2.6000

	
	环境温度(℃)
	25.00
	15.60

	
	相对湿度(%)
	50.0
	68.0

	
	稳定度
	F（稳定）
	D（中性）

	其他参数
	地表粗糙度（m）
	3

	
	是否考虑地形
	否

	
	地形数据精度
	90m

	吸收塔破损磷酸雾排放

	参数类型
	选项
	参数

	基本情况
	事故源经度(°)
	103.876850691

	
	事故源纬度(°)
	25.712153097

	
	事故源类型
	气体成呈垂直喷射

	气象参数
	气象条件类型
	最不利气象条件
	最常见气象条件推荐

	
	风速(m/s)
	1.5000
	2.6000

	
	环境温度(℃)
	25.00
	15.60

	
	相对湿度(%)
	50.0
	68.0

	
	稳定度
	F（稳定）
	D（中性）

	其他参数
	地表粗糙度（m）
	3

	
	是否考虑地形
	否

	
	地形数据精度
	90m


13.5.1.4环境风险控制标准
项目涉及的重点关注的危险物质大气毒性终点浓度值选取见表13.5-2。
表13.5-2  大气毒性终点浓度值选取
	物质名称
	CAS号
	毒性终点浓度-1/（mg/m3）
	毒性终点浓度-2/（mg/m3）

	五氧化二磷
	1314-56-3
	50
	10

	[bookmark: _Toc111557678]磷酸
	764-38-2
	150
	30


13.5.1.5预测结果
（1）黄磷遇空气自燃生成五氧化二磷风险情景预测结果
在设定的黄磷自燃火灾条件及最不利气象条件下，排放的P2O5毒性终点浓度最大影响范围见表13.5-3。
表13.5-3  P2O5毒性终点浓度最大影响范围
	事故情景
	物质
	气象条件
	毒性终点浓度（mg/m3）
	X起点(m)
	X终点(m)
	最大半宽(m)
	最大半宽对应X(m)

	黄磷遇空气自燃生成五氧化二磷排放
	P2O5
	最不利气象
	毒性终点浓度-2
	10
	10
	10222
	1448
	8210

	
	
	
	毒性终点浓度-1
	50
	10
	9282
	1006
	5260

	
	
	常见气象
	毒性终点浓度-2
	10
	10
	6982
	1056
	6982

	
	
	
	毒性终点浓度-1
	50
	418
	2832
	540
	2818


最不利气象条件下超过毒性终点浓度-1的范围为10⁓9282m，超过毒性终点浓度-1浓度的范围内有十里铺村约141户564人、丰华村约163户652人，花山街道集镇约27000人，新发村约163户652人，三道坎约110户480人，遵花铺社区约798户3408人，各点平均超标持续时间约为50min，不超过1h。超过毒性终点浓度-2的范围为10⁓10222m，超过毒性终点浓度-2浓度的范围内有十里铺村约141户564人、丰华村约163户652人，花山街道集镇约27000人，新发村约163户652人，三道坎约110户480人，遵花铺社区约798户3408人，超标持续时间为70min；最常见气象条件下超过毒性终点浓度-1的范围为418⁓2382m，超过毒性终点浓度-1浓度的范围内有十里铺村约141户564人、丰华村约163户652人，三道坎约110户480人，超标持续时间约为30min，超过毒性终点浓度-2的范围为10⁓6982m，超过毒性终点浓度-2浓度的范围内有十里铺村约141户564人、丰华村约163户652人，花山街道集镇约27000人，新发村约163户652人，三道坎约110户480人，超标持续时间为50min。
毒性浓度范围内村庄居民疏散方案：
厂区在发生黄磷泄漏自燃火灾时，由公司总经理将情况及时报告给沾益区人民政府，按以下步骤开展应急撤离。
信息核实：沾益区人民政府立即核实险情信息，确定需要撤离的群众范围。
预警发布：沾益区人民政府发布预警信号，向撤离范围内的群众发布应急撤离避险预警。
撤离通知：通过广播、手机短信、微信等方式，通知需要撤离的群众立即撤离。
撤离路线：确定撤离路线，确保群众安全、迅速撤离。
安置点设置：在安全区域设置撤离群众安置点，确保群众有地方临时休息。
撤离执行：应急撤离避险小组负责组织群众按预定路线迅速、有序撤离。
撤离结束：待险情消除后，指挥部宣布撤离结束，组织群众有序返回。
①最不利气象条件下预测结果
根据发生黄磷自燃火灾事故时，按照预测模式，估算出最不利气象条件下因黄磷自燃火灾生成的五氧化二磷排放时下风向不同距离处有害物质的最大浓度以及预测浓度达到不同毒性终点浓度的最大范围和关心点有毒有害物质浓度随时间变化的分布情况见表13.5-4、表13.5-5。
表13.5-4 因黄磷自燃火灾生成的五氧化二磷排放时下风向不同距离最大浓度结果一览表-最不利气象条件-slab模型
	距离(m)
	浓度出现时间
	高峰浓度
	质心高度(m)
	出现时间
	质心浓度

	
	(min)
	(mg/m3)
	
	(min)
	(mg/m3)

	10
	15
	1246
	0
	15
	198460

	110
	19
	9492
	0
	19
	23564

	210
	22
	6364
	0
	22
	10466

	310
	25
	4480
	0
	25
	6131

	410
	28
	3331
	0
	28
	4129

	510
	31
	2977
	0
	31
	2977

	610
	34
	2204
	0
	34
	2204

	710
	36
	1743
	0
	36
	1743

	810
	38
	1419
	0
	38
	1419

	910
	40
	1195
	0
	40
	1195

	1010
	42
	1022
	0
	42
	1022

	1110
	44
	895
	0
	44
	895

	1210
	46
	788
	0
	46
	788

	1310
	48
	703
	0
	48
	703

	1410
	50
	636
	0
	50
	636

	1510
	51
	576
	0
	51
	576

	1610
	53
	526
	0
	53
	526

	1710
	55
	484
	0
	55
	484

	1810
	56
	449
	0
	56
	449

	1910
	58
	417
	0
	58
	417

	2010
	60
	388
	0
	60
	388

	2110
	61
	363
	0
	61
	363

	2210
	63
	341
	0
	63
	341

	2310
	64
	322
	0
	64
	322

	2410
	66
	304
	0
	66
	304

	2510
	67
	288
	0
	67
	288

	2610
	69
	273
	0
	69
	273

	2710
	70
	259
	0
	70
	259

	2810
	72
	247
	0
	72
	247

	2910
	73
	236
	0
	73
	236

	3010
	74
	226
	0
	74
	226

	3110
	76
	217
	0
	76
	217

	3210
	77
	207
	0
	77
	207

	3310
	79
	199
	0
	79
	199

	3410
	80
	191
	0
	80
	191

	3510
	81
	184
	0
	81
	184

	3610
	83
	177
	0
	83
	177

	3710
	84
	171
	0
	84
	171

	3810
	85
	165
	0
	85
	165

	3910
	87
	160
	0
	87
	160

	4010
	88
	155
	0
	88
	155

	4110
	89
	150
	0
	89
	150

	4210
	90
	145
	0
	90
	145

	4310
	92
	140
	0
	92
	140

	4410
	93
	136
	0
	93
	136

	4460
	94
	134
	0
	94
	134

	4510
	94
	132
	0
	94
	132

	4610
	96
	128
	0
	96
	128

	4710
	97
	125
	0
	97
	125

	4810
	98
	121
	0
	98
	121

	4910
	99
	118
	0
	99
	118

	5010
	101
	115
	0
	101
	115
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表13.5-5  关心点有毒有害物质浓度随时间变化的结果一览表   单位：mg/m3
	名称
	下风向距离m
	最大浓度|时间(min)
	40min
	50min
	60min
	70min
	80min
	90min
	100min
	110min
	120min

	十里铺村
	1315
	698.9259|40
	698.9259
	698.9259
	698.9259
	671.1432
	268.3716
	111.6058
	49.41
	23.3666
	0

	丰华村
	1950
	404.7770|50
	166.1376
	404.777
	404.777
	404.777
	404.777
	209.7005
	94.0689
	43.8733
	0

	花山街道集镇
	3590
	178.4159|70
	0
	0
	107.2238
	178.4159
	178.4159
	178.4159
	178.4159
	168.8305
	88.9597

	新发村
	4670
	126.1375|80
	0
	0
	0
	55.7905
	126.1375
	126.1375
	126.1375
	126.1375
	126.1375

	黑老湾
	4490
	132.8144|80
	0
	0
	0
	87.7208
	132.8144
	132.8144
	132.8144
	132.8144
	132.8144

	迤堵社区
	4080
	151.1367|70
	0
	0
	0
	151.1367
	151.1367
	151.1367
	151.1367
	151.1367
	122.321

	山后坡
	4320
	139.8485|80
	0
	0
	0
	129.6801
	139.8485
	139.8485
	139.8485
	139.8485
	139.5208

	晏家塘
	3440
	188.7632|70
	0
	0
	167.0005
	188.7632
	188.7632
	188.7632
	188.7632
	153.7782
	79.7937

	施家屯
	1710
	484.2676|40
	484.2676
	484.2676
	484.2676
	484.2676
	389.3628
	166.9579
	73.9804
	34.5081
	0

	小后所村
	4125
	148.8906|70
	0
	0
	0
	148.8906
	148.8906
	148.8906
	148.8906
	148.8906
	125.5134

	胡家屯
	4880
	119.2289|80
	0
	0
	0
	31.2666
	119.2289
	119.2289
	119.2289
	119.2289
	119.2289

	李家屯
	3235
	205.1389|60
	0
	0
	205.1389
	205.1389
	205.1389
	205.1389
	205.1389
	134.0062
	68.2795

	松林
	2470
	294.1397|50
	0
	294.1397
	294.1397
	294.1397
	294.1397
	294.1397
	151.2846
	72.0507
	35.289

	天生桥村
	4700
	125.0955|80
	0
	0
	0
	51.5355
	125.0955
	125.0955
	125.0955
	125.0955
	125.0955

	新排村
	4060
	152.1550|70
	0
	0
	0
	152.155
	152.155
	152.155
	152.155
	152.155
	120.9088

	老蜂窝村
	2325
	319.6081|50
	0
	319.6081
	319.6081
	319.6081
	319.6081
	287.2455
	133.6753
	63.1104
	30.8358

	高家大山
	3385
	192.8894|60
	0
	0
	192.8894
	192.8894
	192.8894
	192.8894
	192.8894
	148.3707
	76.5885

	沙麦地
	2770
	251.6680|60
	0
	118.5253
	251.668
	251.668
	251.668
	251.668
	191.3395
	93.4472
	46.235

	刘家坟
	2870
	240.3094|60
	0
	74.8748
	240.3094
	240.3094
	240.3094
	240.3094
	205.7148
	101.5273
	50.4805
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[image: ]图13.5-1 预测最大浓度分布图
②最常见气象条件下预测结果
根据发生黄磷自燃火灾事故时，按照预测模式，估算出最常见气象条件下因黄磷自燃火灾生成的五氧化二磷排放时下风向不同距离处有害物质的最大浓度以及预测浓度达到不同毒性终点浓度的最大范围和关心点有毒有害物质浓度随时间变化的分布情况见表13.5-6、13.5-7。
表13.5-6  因黄磷自燃火灾生成的五氧化二磷排放时下风向不同距离最大浓度结果一览表-最常见气象条件-slab模型
	距离(m)
	浓度出现时间
	高峰浓度
	质心高度(m)
	出现时间
	质心浓度

	
	(min)
	(mg/m3)
	
	(min)
	(mg/m3)

	10
	15
	25716
	0
	15
	34185

	110
	16
	6949
	0
	16
	7193

	210
	18
	3797
	0
	18
	3871

	310
	19
	2355
	0
	19
	2393

	410
	20
	1590
	0
	20
	1601

	510
	21
	1126
	0
	21
	1136

	610
	23
	837
	0
	23
	844

	710
	24
	649
	0
	24
	651

	810
	25
	516
	0
	25
	517

	910
	26
	419
	0
	26
	420

	1010
	27
	348
	0
	27
	349

	1110
	29
	294
	0
	29
	294

	1210
	30
	252
	0
	30
	252

	1310
	31
	216
	0
	31
	216

	1410
	32
	187
	0
	32
	187

	1510
	33
	163
	0
	33
	163

	1610
	34
	144
	0
	34
	144

	1710
	35
	128
	0
	35
	128

	1810
	36
	116
	0
	36
	116

	1910
	37
	104
	0
	37
	104

	2010
	38
	94
	0
	38
	94

	2110
	39
	86
	0
	39
	86

	2210
	40
	79
	0
	40
	79

	2260
	41
	76
	0
	41
	76

	2310
	41
	73
	0
	41
	73

	2410
	42
	67
	0
	42
	67

	2510
	43
	62
	0
	43
	62

	2610
	44
	58
	0
	44
	58

	2710
	45
	54
	0
	45
	54

	2810
	46
	51
	0
	46
	51

	2910
	47
	48
	0
	47
	48

	3010
	48
	45
	0
	48
	45

	3110
	49
	42
	0
	49
	42

	3210
	50
	40
	0
	50
	40

	3310
	51
	38
	0
	51
	38

	3410
	52
	36
	0
	52
	36

	3510
	53
	34
	0
	53
	34

	3610
	54
	32
	0
	54
	32

	3710
	55
	31
	0
	55
	31

	3810
	56
	29
	0
	56
	29

	3910
	57
	28
	0
	57
	28

	4010
	58
	27
	0
	58
	27

	4110
	59
	26
	0
	59
	26

	4210
	60
	24
	0
	60
	24

	4310
	61
	23
	0
	61
	23

	4410
	62
	22
	0
	62
	22

	4510
	62
	22
	0
	62
	22

	4610
	63
	21
	0
	63
	21

	4710
	64
	20
	0
	64
	20

	4810
	65
	19
	0
	65
	19

	4910
	66
	19
	0
	66
	19
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表13.5-7  关心点有毒有害物质浓度随时间变化的结果一览表   单位：mg/m3
	名称
	下风向距离m
	最大浓度|时间(min)
	20min
	30min
	40min
	50min
	60min
	70min
	80min
	90min

	十里铺村
	1315
	214.6122|20
	214.6122
	214.6122
	214.6122
	208.2645
	16.2523
	0
	0
	0

	丰华村
	1950
	100.0119|30
	0
	100.0119
	100.0119
	100.0119
	56.7137
	0
	0
	0

	花山街道集镇
	3590
	32.4695|40
	0
	0
	32.4695
	32.4695
	32.4695
	32.4695
	13.5004
	0

	新发村
	4670
	20.2387|50
	0
	0
	0
	20.2387
	20.2387
	20.2387
	20.2387
	11.0746

	黑老湾
	4490
	21.7264|50
	0
	0
	0
	21.7264
	21.7264
	21.7264
	21.7264
	0

	迤堵社区
	4080
	25.8227|50
	0
	0
	13.5558
	25.8227
	25.8227
	25.8227
	25.8227
	0

	山后坡
	4320
	23.3196|50
	0
	0
	0
	23.3196
	23.3196
	23.3196
	23.3196
	0

	晏家塘
	3440
	35.1602|40
	0
	0
	35.1602
	35.1602
	35.1602
	35.1602
	10.5206
	0

	施家屯
	1710
	128.2831|30
	0
	128.2831
	128.2831
	128.2831
	37.0734
	0
	0
	0

	小后所村
	4125
	25.3447|50
	0
	0
	10.6691
	25.3447
	25.3447
	25.3447
	25.3447
	0

	胡家屯
	4880
	18.7306|50
	0
	0
	0
	18.7306
	18.7306
	18.7306
	18.7306
	14.7018

	李家屯
	3235
	39.2116|40
	0
	0
	39.2116
	39.2116
	39.2116
	39.2116
	0
	0

	松林
	2470
	64.2566|40
	0
	0
	64.2566
	64.2566
	64.2566
	15.2868
	0
	0

	天生桥村
	4700
	20.0090|50
	0
	0
	0
	20.009
	20.009
	20.009
	20.009
	11.5514

	新排村
	4060
	26.0411|50
	0
	0
	15.0251
	26.0411
	26.0411
	26.0411
	26.0411
	0

	老蜂窝村
	2325
	72.0480|30
	0
	72.048
	72.048
	72.048
	72.048
	11.4746
	0
	0

	高家大山
	3385
	36.2391|40
	0
	0
	36.2391
	36.2391
	36.2391
	36.2391
	9.5598
	0

	沙麦地
	2770
	52.2282|40
	0
	0
	52.2282
	52.2282
	52.2282
	26.0959
	0
	0

	刘家坟
	2870
	48.8337|40
	0
	0
	48.8337
	48.8337
	48.8337
	30.5561
	0
	0


10万吨热法磷酸生产项目                                                                                          生态环境影响报告书

[image: ]
图13.5-2 预测最大浓度分布图
（2）吸收塔破损导致磷酸雾排放风险源预测结果
在设定的泄漏条件及最不利气象条件下，排放磷酸泄漏毒性终点浓度最大影响范围见表13.5-8。
表13.5-8 磷酸泄漏毒性终点浓度最大影响范围
	事故情景
	物质
	气象条件
	毒性终点浓度（mg/m3）
	X起点(m)
	X终点(m)
	最大半宽(m)
	最大半宽对应X(m)

	吸收塔破损导致磷酸雾排放
	磷酸
	最不利气象
	毒性终点浓度-2
	此阈值及以上，无对应位置，因计算浓度均小于此阈值

	
	
	
	毒性终点浓度-1
	

	
	
	常见气象
	毒性终点浓度-2
	此阈值及以上，无对应位置，因计算浓度均小于此阈值

	
	
	
	毒性终点浓度-1
	


①最不利气象条件下预测结果
根据发生泄漏事故时，按照预测模式，估算出最不利气象条件下因吸收塔破损导致磷酸雾排放时下风向不同距离处有害物质的最大浓度以及预测浓度达到不同毒性终点浓度的最大范围和关心点有毒有害物质浓度随时间变化的分布情况见表13.5-9、表13.5-10。
表13.5-9  因吸收塔破损导致磷酸雾排放时下风向不同距离最大浓度结果一览表-最不利气象条件-slab模型
	距离(m)
	浓度出现时间
	高峰浓度
	质心高度(m)
	出现时间
	质心浓度

	
	(min)
	(mg/m3)
	
	(min)
	(mg/m3)

	10
	7.59
	0.21
	0.00
	7.59
	0.21

	110
	8.64
	0.21
	0.00
	8.64
	0.21

	210
	9.69
	0.21
	0.00
	9.69
	0.21

	310
	10.74
	0.20
	0.00
	10.74
	0.20

	410
	11.78
	0.20
	0.00
	11.78
	0.20

	510
	12.83
	0.19
	0.00
	12.83
	0.19

	610
	13.88
	0.19
	0.00
	13.88
	0.19

	710
	14.93
	0.18
	0.00
	14.93
	0.18

	810
	15.98
	0.18
	0.00
	15.98
	0.18

	910
	17.04
	0.17
	0.00
	17.04
	0.17

	1010
	18.10
	0.16
	0.00
	18.10
	0.16

	1110
	19.15
	0.15
	0.00
	19.15
	0.15

	1210
	20.19
	0.15
	0.00
	20.19
	0.15

	1310
	21.24
	0.14
	0.00
	21.24
	0.14

	1410
	22.28
	0.13
	0.00
	22.28
	0.13

	1510
	23.32
	0.13
	0.00
	23.32
	0.13

	1610
	24.35
	0.12
	0.00
	24.35
	0.12

	1710
	25.39
	0.12
	0.00
	25.39
	0.12

	1810
	26.42
	0.11
	0.00
	26.42
	0.11

	1910
	27.45
	0.11
	0.00
	27.45
	0.11

	2010
	28.47
	0.10
	0.00
	28.47
	0.10

	2110
	29.50
	0.10
	0.00
	29.50
	0.10

	2210
	30.52
	0.10
	0.00
	30.52
	0.10

	2310
	31.54
	0.09
	0.00
	31.54
	0.09

	2410
	32.55
	0.09
	0.00
	32.55
	0.09

	2460
	33.06
	0.09
	0.00
	33.06
	0.09

	2510
	33.57
	0.09
	0.00
	33.57
	0.09

	2560
	34.07
	0.08
	0.00
	34.07
	0.08

	2610
	34.58
	0.08
	0.00
	34.58
	0.08

	2660
	35.09
	0.08
	0.00
	35.09
	0.08

	2710
	35.59
	0.08
	0.00
	35.59
	0.08

	2760
	36.09
	0.08
	0.00
	36.09
	0.08

	2810
	36.60
	0.08
	0.00
	36.60
	0.08

	2860
	37.10
	0.08
	0.00
	37.10
	0.08

	2910
	37.60
	0.07
	0.00
	37.60
	0.07

	2960
	38.11
	0.07
	0.00
	38.11
	0.07

	3010
	38.61
	0.07
	0.00
	38.61
	0.07

	3060
	39.11
	0.07
	0.00
	39.11
	0.07

	3110
	39.61
	0.07
	0.00
	39.61
	0.07

	3160
	40.11
	0.07
	0.00
	40.11
	0.07

	3210
	40.61
	0.07
	0.00
	40.61
	0.07

	3260
	41.11
	0.07
	0.00
	41.11
	0.07

	3310
	41.60
	0.06
	0.00
	41.60
	0.06

	3410
	42.60
	0.06
	0.00
	42.60
	0.06

	3510
	43.59
	0.06
	0.00
	43.59
	0.06

	3610
	44.58
	0.06
	0.00
	44.58
	0.06

	3710
	45.57
	0.06
	0.00
	45.57
	0.06

	3810
	46.56
	0.06
	0.00
	46.56
	0.06

	3910
	47.55
	0.05
	0.00
	47.55
	0.05

	4010
	48.53
	0.05
	0.00
	48.53
	0.05

	4110
	49.51
	0.05
	0.00
	49.51
	0.05

	4210
	50.49
	0.05
	0.00
	50.49
	0.05

	4310
	51.47
	0.05
	0.00
	51.47
	0.05

	4410
	52.45
	0.05
	0.00
	52.45
	0.05

	4510
	53.42
	0.05
	0.00
	53.42
	0.05

	4610
	54.39
	0.05
	0.00
	54.39
	0.05

	4710
	55.37
	0.04
	0.00
	55.37
	0.04

	4810
	56.34
	0.04
	0.00
	56.34
	0.04

	4910
	57.30
	0.04
	0.00
	57.30
	0.04

	5010
	58.27
	0.04
	0.00
	58.27
	0.04
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表13.5-10  关心点有毒有害物质浓度随时间变化的结果一览表   单位：mg/m3
	名称
	下风向距离m
	最大浓度|时间(min)
	20min
	30min
	40min
	50min
	60min
	70min
	80min
	90min
	100min
	110min
	120min

	十里铺村
	1315
	0.1398|20
	0.1398
	0.1398
	0.1031
	0.0209
	0.0053
	0.0016
	0.0006
	0.0002
	0.0001
	0.0001
	0

	丰华村
	1950
	0.1060|20
	0.106
	0.106
	0.106
	0.0773
	0.0199
	0.0059
	0.002
	0.0008
	0.0003
	0.0002
	0.0001

	花山街道集镇
	3590
	0.0595|30
	0
	0.0595
	0.0595
	0.0595
	0.0595
	0.0595
	0.0246
	0.0093
	0.0037
	0.0016
	0.0007

	新发村
	4670
	0.0444|40
	0
	0.0004
	0.0444
	0.0444
	0.0444
	0.0444
	0.0444
	0.0313
	0.0131
	0.0057
	0.0026

	黑老湾
	4490
	0.0465|40
	0
	0.0013
	0.0465
	0.0465
	0.0465
	0.0465
	0.0465
	0.0261
	0.0108
	0.0047
	0.0021

	迤堵社区
	4080
	0.0518|40
	0
	0.0122
	0.0518
	0.0518
	0.0518
	0.0518
	0.043
	0.0168
	0.0068
	0.0029
	0.0013

	山后坡
	4320
	0.0486|40
	0
	0.0036
	0.0486
	0.0486
	0.0486
	0.0486
	0.0486
	0.0219
	0.009
	0.0039
	0.0018

	晏家塘
	3440
	0.0623|30
	0
	0.0623
	0.0623
	0.0623
	0.0623
	0.0575
	0.0204
	0.0076
	0.0031
	0.0013
	0.0006

	施家屯
	1710
	0.1173|20
	0.1173
	0.1173
	0.1173
	0.0492
	0.0124
	0.0037
	0.0013
	0.0005
	0.0002
	0.0001
	0.0001

	小后所村
	4125
	0.0512|40
	0
	0.0098
	0.0512
	0.0512
	0.0512
	0.0512
	0.0451
	0.0177
	0.0072
	0.0031
	0.0014

	胡家屯
	4880
	0.0423|40
	0
	0.0001
	0.0423
	0.0423
	0.0423
	0.0423
	0.0423
	0.0381
	0.0162
	0.0071
	0.0032

	李家屯
	3235
	0.0664|30
	0
	0.0664
	0.0664
	0.0664
	0.0664
	0.0447
	0.0155
	0.0058
	0.0023
	0.001
	0.0005

	松林
	2470
	0.0864|30
	0.028
	0.0864
	0.0864
	0.0864
	0.0487
	0.0147
	0.005
	0.0019
	0.0008
	0.0003
	0.0002

	天生桥村
	4700
	0.0441|40
	0
	0.0004
	0.0441
	0.0441
	0.0441
	0.0441
	0.0441
	0.0322
	0.0135
	0.0059
	0.0027

	新排村
	4060
	0.0521|40
	0
	0.0134
	0.0521
	0.0521
	0.0521
	0.0521
	0.0421
	0.0164
	0.0067
	0.0029
	0.0013

	老蜂窝村
	2325
	0.0912|30
	0.0831
	0.0912
	0.0912
	0.0912
	0.0386
	0.0116
	0.0039
	0.0015
	0.0006
	0.0003
	0.0001

	高家大山
	3385
	0.0634|30
	0
	0.0634
	0.0634
	0.0634
	0.0634
	0.0538
	0.019
	0.0071
	0.0029
	0.0012
	0.0006

	沙麦地
	2770
	0.0775|30
	0.0015
	0.0775
	0.0775
	0.0775
	0.0754
	0.0235
	0.008
	0.003
	0.0012
	0.0005
	0.0003

	刘家坟
	2870
	0.0749|30
	0.0004
	0.0749
	0.0749
	0.0749
	0.0749
	0.0272
	0.0092
	0.0034
	0.0014
	0.0006
	0.0003
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②最常见气象条件下预测结果
根据发生泄漏事故时，按照预测模式，估算出最常见气象条件下因吸收塔破损导致磷酸雾排放时下风向不同距离处有害物质的最大浓度以及预测浓度达到不同毒性终点浓度的最大范围和关心点有毒有害物质浓度随时间变化的分布情况见表13.5-11、13.5-12。
表13.5-11  因吸收塔破损导致磷酸雾排放时下风向不同距离最大浓度结果一览表-最常见气象条件-slab模型
	距离(m)
	浓度出现时间
	高峰浓度
	质心高度(m)
	出现时间
	质心浓度

	
	(min)
	(mg/m3)
	
	(min)
	(mg/m3)

	10
	8
	0
	3
	8
	1283

	110
	0
	0
	19
	8
	41

	210
	0
	0
	23
	9
	14

	310
	0
	0
	25
	9
	7

	410
	0
	0
	26
	10
	4

	510
	0
	0
	27
	11
	3

	610
	0
	0
	27
	11
	2

	710
	0
	0
	27
	12
	2

	810
	0
	0
	28
	12
	1

	910
	0
	0
	28
	13
	1

	1010
	0
	0
	28
	14
	1

	1110
	0
	0
	28
	14
	1

	1210
	0
	0
	28
	15
	1

	1310
	0
	0
	28
	16
	1

	1410
	0
	0
	28
	16
	0

	1510
	0
	0
	28
	17
	0

	1610
	0
	0
	28
	17
	0

	1710
	0
	0
	28
	18
	0

	1810
	0
	0
	28
	18
	0

	1910
	0
	0
	28
	19
	0

	2010
	0
	0
	28
	20
	0

	2110
	0
	0
	28
	20
	0

	2210
	0
	0
	28
	21
	0

	2310
	0
	0
	28
	21
	0

	2410
	0
	0
	28
	22
	0

	2510
	0
	0
	28
	22
	0

	2610
	0
	0
	28
	23
	0

	2710
	0
	0
	28
	24
	0

	2810
	0
	0
	28
	24
	0

	2910
	0
	0
	28
	25
	0

	3010
	0
	0
	28
	25
	0

	3110
	0
	0
	28
	26
	0

	3210
	0
	0
	28
	26
	0

	3310
	0
	0
	28
	27
	0

	3410
	0
	0
	28
	28
	0

	3510
	0
	0
	28
	28
	0

	3610
	0
	0
	28
	29
	0

	3710
	0
	0
	28
	29
	0

	3810
	0
	0
	28
	30
	0

	3910
	0
	0
	28
	30
	0

	4010
	0
	0
	28
	31
	0

	4110
	0
	0
	28
	31
	0

	4210
	0
	0
	28
	32
	0

	4310
	0
	0
	28
	32
	0

	4410
	0
	0
	28
	33
	0

	4510
	0
	0
	28
	34
	0

	4610
	0
	0
	28
	34
	0

	4710
	0
	0
	28
	35
	0

	4810
	0
	0
	28
	35
	0

	4910
	0
	0
	28
	36
	0

	5010
	0
	0
	28
	36
	0
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表13.5-12  关心点有毒有害物质浓度随时间变化的结果一览表    单位：mg/m3
	名称
	下风向距离
	最大浓度|时间(min)
	20min
	30min
	40min
	50min
	60min
	70min
	80min

	十里铺村
	1315
	0.0000|10
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	丰华村
	1950
	0.0000|10
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	花山街道集镇
	3590
	0.0006|30
	0.0003
	0.0006
	0.0002
	0
	0
	0
	0

	新发村
	4670
	0.0128|30
	0.0001
	0.0128
	0.0099
	0.0029
	0.0006
	0.0001
	0

	黑老湾
	4490
	0.0096|30
	0.0002
	0.0096
	0.0064
	0.0017
	0.0004
	0.0001
	0

	迤堵社区
	4080
	0.0038|30
	0.0004
	0.0038
	0.0018
	0.0004
	0.0001
	0
	0

	山后坡
	4320
	0.0069|30
	0.0003
	0.0069
	0.004
	0.001
	0.0002
	0
	0

	晏家塘
	3440
	0.0003|30
	0.0002
	0.0003
	0.0001
	0
	0
	0
	0

	施家屯
	1710
	0.0000|30
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	小后所村
	4125
	0.0043|30
	0.0004
	0.0043
	0.0021
	0.0005
	0.0001
	0
	0

	胡家屯
	4880
	0.0163|30
	0
	0.0163
	0.0154
	0.0049
	0.0011
	0.0003
	0.0001

	李家屯
	3235
	0.0001|20
	0.0001
	0.0001
	0
	0
	0
	0
	0

	松林
	2470
	0.0000|20
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	天生桥村
	4700
	0.0133|30
	0.0001
	0.0133
	0.0106
	0.0031
	0.0007
	0.0002
	0

	新排村
	4060
	0.0036|30
	0.0004
	0.0036
	0.0017
	0.0004
	0.0001
	0
	0

	老蜂窝村
	2325
	0.0000|30
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	高家大山
	3385
	0.0002|30
	0.0001
	0.0002
	0.0001
	0
	0
	0
	0

	沙麦地
	2770
	0.0000|30
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	刘家坟
	2870
	0.0000|30
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
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（3）燃磷塔泄漏后五氧化二磷排放风险源预测结果
在设定的泄漏条件及最不利气象条件下，P2O5泄漏排放毒性终点浓度最大影响范围见表13.5-13。
表13.5-13  P2O5泄漏排放毒性终点浓度最大影响范围
	事故情景
	物质
	气象条件
	毒性终点浓度（mg/m3）
	X起点(m)
	X终点(m)
	最大半宽(m)
	最大半宽对应X(m)

	燃磷塔破损导致P2O5排放
	P2O5
	最不利气象
	毒性终点浓度-2
	10
	10
	4431
	380
	2250

	
	
	
	毒性终点浓度-1
	50
	461
	1516
	246
	1501

	
	
	常见气象
	毒性终点浓度-2
	10
	10
	800
	134
	800

	
	
	
	毒性终点浓度-1
	50
	此阈值及以上，无对应位置，因计算浓度均小于此阈值


在最不利气象条件下超过毒性终点浓度-1的范围为461⁓1516m，超过毒性终点浓度-1浓度的范围内有十里铺村约141户564人、丰华村约163户652人，超标持续时间为20min，超过毒性终点浓度-2的范围为10⁓4431m，超过毒性终点浓度-2浓度的范围内有十里铺村约141户564人、丰华村约163户652人，花山街道集镇约27000人，超标持续时间为50min；最常见气象条件下预测距离范围内浓度均未超过相应的毒性终点浓度-1，超过毒性终点浓度-2的范围为10⁓800m，超过毒性终点浓度-2浓度的范围内无村庄分布。
毒性浓度范围内村庄居民疏散方案：
厂区在发生黄磷泄漏自燃火灾时，由公司总经理将情况及时报告给沾益区人民政府，按以下步骤开展应急撤离。
信息核实：沾益区人民政府立即核实险情信息，确定需要撤离的群众范围。
预警发布：沾益区人民政府发布预警信号，向撤离范围内的群众发布应急撤离避险预警。
撤离通知：通过广播、手机短信、微信等方式，通知需要撤离的群众立即撤离。
撤离路线：确定撤离路线，确保群众安全、迅速撤离。
安置点设置：在安全区域设置撤离群众安置点，确保群众有地方临时休息。
撤离执行：应急撤离避险小组负责组织群众按预定路线迅速、有序撤离。
撤离结束：待险情消除后，指挥部宣布撤离结束，组织群众有序返回。
①最不利气象条件下预测结果
根据发生泄漏事故时，按照预测模式，估算出最不利气象条件下因燃磷塔泄漏后五氧化二磷排放时下风向不同距离处有害物质的最大浓度以及预测浓度达到不同毒性终点浓度的最大范围和关心点有毒有害物质浓度随时间变化的分布情况见表13.5-14、表13.5-15。
表13.5-14  因燃磷塔泄漏后五氧化二磷排放时下风向不同距离最大浓度结果一览表-最不利气象条件-slab模型
	距离(m)
	浓度出现时间
	高峰浓度
	质心高度(m)
	出现时间
	质心浓度

	
	(min)
	(mg/m3)
	
	(min)
	(mg/m3)

	10
	8
	4183
	0
	8
	9820

	110
	10
	1393
	0
	10
	1853

	210
	12
	738
	0
	12
	875

	310
	15
	470
	0
	15
	527

	410
	17
	340
	0
	17
	340

	510
	19
	244
	0
	19
	244

	610
	21
	188
	0
	21
	188

	710
	23
	150
	0
	23
	150

	810
	25
	124
	0
	25
	124

	910
	26
	105
	0
	26
	105

	1010
	28
	90
	0
	28
	90

	1110
	30
	79
	0
	30
	79

	1210
	31
	70
	0
	31
	70

	1310
	33
	62
	0
	33
	62

	1410
	35
	56
	0
	35
	56

	1510
	36
	51
	0
	36
	51

	1610
	38
	46
	0
	38
	46

	1710
	39
	42
	0
	39
	42

	1810
	41
	39
	0
	41
	39

	1910
	42
	36
	0
	42
	36

	2010
	43
	33
	0
	43
	33

	2110
	45
	31
	0
	45
	31

	2210
	46
	29
	0
	46
	29

	2310
	48
	27
	0
	48
	27

	2410
	49
	25
	0
	49
	25

	2510
	50
	24
	0
	50
	24

	2610
	52
	22
	0
	52
	22

	2710
	53
	21
	0
	53
	21

	2810
	54
	20
	0
	54
	20

	2910
	56
	19
	0
	56
	19

	3010
	57
	18
	0
	57
	18

	3110
	58
	17
	0
	58
	17

	3210
	59
	16
	0
	59
	16

	3310
	61
	16
	0
	61
	16

	3410
	62
	15
	0
	62
	15

	3510
	63
	14
	0
	63
	14

	3610
	64
	14
	0
	64
	14

	3710
	66
	13
	0
	66
	13

	3810
	67
	13
	0
	67
	13

	3910
	68
	12
	0
	68
	12

	4010
	69
	12
	0
	69
	12

	4110
	71
	11
	0
	71
	11

	4210
	72
	11
	0
	72
	11

	4310
	73
	10
	0
	73
	10

	4410
	74
	10
	0
	74
	10

	4510
	75
	10
	0
	75
	10

	4610
	77
	9
	0
	77
	9

	4710
	78
	9
	0
	78
	9

	4810
	79
	9
	0
	79
	9

	4910
	80
	9
	0
	80
	9

	5010
	81
	8
	0
	81
	8
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表13.5-15  关心点有毒有害物质浓度随时间变化的结果一览表  单位：mg/m3
	名称
	下风向距离m
	最大浓度|时间(min)
	20min
	30min
	40min
	50min
	60min
	70min
	80min
	90min
	100min
	110min
	120min

	十里铺村
	1315
	61.5221|30
	1.7651
	61.5221
	61.5221
	61.5221
	17.0971
	4.8747
	1.6379
	0.6348
	0.2765
	0.1325
	0.0686

	丰华村
	1950
	34.7366|40
	0
	31.4219
	34.7366
	34.7366
	34.7366
	15.361
	5.0147
	1.8251
	0.7385
	0.3282
	0.1581

	花山街道集镇
	3590
	13.8480|50
	0
	0
	0.2642
	13.848
	13.848
	13.848
	13.848
	13.848
	6.378
	2.749
	1.2397

	新发村
	4670
	9.2340|60
	0
	0
	0
	0.4125
	9.234
	9.234
	9.234
	9.234
	9.234
	7.7391
	3.6703

	黑老湾
	4490
	9.8075|60
	0
	0
	0.0001
	1.0072
	9.8075
	9.8075
	9.8075
	9.8075
	9.8075
	6.6664
	3.119

	迤堵社区
	4080
	11.4039|60
	0
	0
	0.0043
	5.8627
	11.4039
	11.4039
	11.4039
	11.4039
	10.2568
	4.5839
	2.0955

	山后坡
	4320
	10.4168|60
	0
	0
	0.0004
	2.1884
	10.4168
	10.4168
	10.4168
	10.4168
	10.4168
	5.7408
	2.6568

	晏家塘
	3440
	14.7820|50
	0
	0
	0.7647
	14.782
	14.782
	14.782
	14.782
	13.1196
	5.4215
	2.3206
	1.0453

	施家屯
	1710
	42.0010|30
	0
	42.001
	42.001
	42.001
	35.3606
	10.2419
	3.3361
	1.2328
	0.5099
	0.2322
	0.1146

	小后所村
	4125
	11.2066|60
	0
	0
	0.0028
	4.9215
	11.2066
	11.2066
	11.2066
	11.2066
	10.6653
	4.7874
	2.1929

	胡家屯
	4880
	8.6456|60
	0
	0
	0
	0.1327
	8.6456
	8.6456
	8.6456
	8.6456
	8.6456
	8.6456
	4.3964

	李家屯
	3235
	16.2654|50
	0
	0
	2.8248
	16.2654
	16.2654
	16.2654
	16.2654
	10.5804
	4.2897
	1.8246
	0.8226

	松林
	2470
	24.4671|40
	0
	0.2827
	24.4671
	24.4671
	24.4671
	24.4671
	11.0107
	4.0176
	1.5877
	0.6813
	0.3155

	天生桥村
	4700
	9.1449|60
	0
	0
	0
	0.353
	9.1449
	9.1449
	9.1449
	9.1449
	9.1449
	7.9267
	3.7686

	新排村
	4060
	11.4935|60
	0
	0
	0.0052
	6.3277
	11.4935
	11.4935
	11.4935
	11.4935
	10.0779
	4.4954
	2.0533

	老蜂窝村
	2325
	26.7513|40
	0
	1.3388
	26.7513
	26.7513
	26.7513
	26.5183
	8.9673
	3.2538
	1.29
	0.5577
	0.2606

	高家大山
	3385
	15.1552|50
	0
	0
	1.1038
	15.1552
	15.1552
	15.1552
	15.1552
	12.407
	5.0983
	2.1778
	0.981

	沙麦地
	2770
	20.5336|40
	0
	0.0061
	20.5336
	20.5336
	20.5336
	20.5336
	16.1825
	6.0453
	2.3926
	1.017
	0.4639

	刘家坟
	2870
	19.4766|50
	0
	0.0014
	19.174
	19.4766
	19.4766
	19.4766
	18.191
	6.8737
	2.7285
	1.1581
	0.5263
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图13.5-3 预测最大浓度分布图
②最常见气象条件下预测结果
根据发生泄漏事故时，按照预测模式，估算出最常见气象条件下燃磷塔泄漏后五氧化二磷排放时下风向不同距离处有害物质的最大浓度以及预测浓度达到不同毒性终点浓度的最大范围和关心点有毒有害物质浓度随时间变化的分布情况见表13.5-16、13.5-17。
表13.5-16 因燃磷塔泄漏后五氧化二磷排放时下风向不同距离最大浓度结果一览表-最常见气象条件-slab模型
	距离(m)
	浓度出现时间
	高峰浓度
	质心高度(m)
	出现时间
	质心浓度

	
	(min)
	(mg/m3)
	
	(min)
	(mg/m3)

	10
	8
	1324
	0
	8
	2196

	110
	8
	171
	0
	8
	174

	210
	9
	76
	0
	9
	77

	310
	9
	44
	0
	9
	45

	410
	10
	29
	0
	10
	29

	510
	11
	21
	0
	11
	21

	610
	11
	16
	0
	11
	16

	710
	12
	12
	0
	12
	12

	810
	12
	10
	0
	12
	10

	910
	13
	8
	0
	13
	8

	1010
	14
	7
	0
	14
	7

	1110
	14
	6
	0
	14
	6

	1210
	15
	5
	0
	15
	5

	1310
	16
	4
	0
	16
	4

	1410
	16
	4
	0
	16
	4

	1510
	17
	3
	0
	17
	3

	1610
	17
	3
	0
	17
	3

	1710
	18
	3
	0
	18
	3

	1810
	18
	2
	0
	18
	2

	1910
	19
	2
	0
	19
	2

	2010
	19
	2
	0
	19
	2

	2110
	20
	2
	0
	20
	2

	2210
	20
	2
	0
	20
	2

	2310
	21
	2
	0
	21
	2

	2410
	22
	1
	0
	22
	1

	2510
	22
	1
	0
	22
	1

	2610
	23
	1
	0
	23
	1

	2710
	23
	1
	0
	23
	1

	2810
	24
	1
	0
	24
	1

	2910
	24
	1
	0
	24
	1

	3010
	25
	1
	0
	25
	1

	3110
	25
	1
	0
	25
	1

	3210
	26
	1
	0
	26
	1

	3310
	26
	1
	0
	26
	1

	3410
	27
	1
	0
	27
	1

	3510
	27
	1
	0
	27
	1

	3610
	28
	1
	0
	28
	1

	3710
	28
	1
	0
	28
	1

	3810
	29
	1
	0
	29
	1

	3910
	29
	1
	0
	29
	1

	4010
	30
	1
	0
	30
	1

	4110
	30
	1
	0
	30
	1

	4210
	31
	1
	0
	31
	1

	4310
	31
	1
	0
	31
	1

	4410
	32
	1
	0
	32
	1

	4510
	32
	0
	0
	32
	0

	4610
	33
	0
	0
	33
	0

	4710
	33
	0
	0
	33
	0

	4810
	34
	0
	0
	34
	0

	4910
	34
	0
	0
	34
	0

	5010
	35
	0
	0
	35
	0
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表13.5-17  关心点有毒有害物质浓度随时间变化的结果一览表    单位：mg/m3
	名称
	下风向距离m
	最大浓度|时间(min)
	10min
	20min
	30min
	40min
	50min
	60min

	十里铺村
	1315
	4.3239|10
	4.3239
	4.3239
	0.7626
	0.0016
	0
	0

	丰华村
	1950
	2.1203|20
	0
	2.1203
	2.1203
	0.0167
	0
	0

	花山街道集镇
	3590
	0.7289|20
	0
	0.7289
	0.7289
	0.7289
	0.0124
	0.0001

	新发村
	4670
	0.4650|30
	0
	0.002
	0.465
	0.465
	0.171
	0.0019

	黑老湾
	4490
	0.4971|30
	0
	0.0127
	0.4971
	0.4971
	0.1173
	0.0011

	迤堵社区
	4080
	0.5872|30
	0
	0.3611
	0.5872
	0.5872
	0.0454
	0.0003

	山后坡
	4320
	0.5314|30
	0
	0.0589
	0.5314
	0.5314
	0.0803
	0.0007

	晏家塘
	3440
	0.7858|20
	0
	0.7858
	0.7858
	0.7858
	0.0081
	0

	施家屯
	1710
	2.6804|20
	0
	2.6804
	2.1635
	0.0072
	0
	0

	小后所村
	4125
	0.5762|30
	0
	0.265
	0.5762
	0.5762
	0.0507
	0.0004

	胡家屯
	4880
	0.4324|30
	0
	0.0002
	0.4324
	0.4324
	0.2577
	0.0034

	李家屯
	3235
	0.8736|20
	0
	0.8736
	0.8736
	0.5836
	0.0044
	0

	松林
	2470
	1.3957|20
	0
	1.3957
	1.3957
	0.0858
	0.0003
	0

	天生桥村
	4700
	0.4601|30
	0
	0.0014
	0.4601
	0.4601
	0.1817
	0.0021

	新排村
	4060
	0.5919|30
	0
	0.4124
	0.5919
	0.5919
	0.0432
	0.0003

	老蜂窝村
	2325
	1.5545|20
	0
	1.5545
	1.5545
	0.0558
	0.0002
	0

	高家大山
	3385
	0.8086|20
	0
	0.8086
	0.8086
	0.7915
	0.0069
	0

	沙麦地
	2770
	1.1450|20
	0
	1.145
	1.145
	0.1956
	0.001
	0

	刘家坟
	2870
	1.0746|20
	0
	1.0746
	1.0746
	0.2521
	0.0013
	0
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图13.5-4 预测最大浓度分布图
13.5.1.6大气伤害概率计算
本项目为大气环境风险为一级，需进行关心点概率分析，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录I，暴露于有毒有害物质气团下、无任何防护的人员，因物质毒性而导致死亡的概率可按表I.1取值，或者按下式估算：




式中：
PE—人员吸入毒性物质而导致急性死亡的概率；
Y—中间量，量纲1。可用下式估算：


式中：
At、Bt和n—与毒物性质有关的参数；
C—接触的质量浓度，mg/m3；
te—接触C质量浓度的时间，min。
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录I表I.2，表中未列明P2O5的At、Bt和n，选值参照磷化氢，分别为-6.8、1、2。
根据预测，影响最大为黄磷遇空气自燃生成五氧化二磷排放的情况。
在最不利条件下，浓度最高的敏感点为十里铺村，最大浓度为698.9259mg/m3，设定接触时间为15min，代入公式计算：


对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录I表I.1 毒性计算中各Y值所对应的死亡百分率，Y为2.457，在2-3之间，死亡率为2.95%-3.12%。
最常见条件下，浓度最高的敏感点为十里铺村，P2O5最大浓度为214.6122mg/m3，设定接触时间为15min，代入公式计算：


对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录I表I.1 毒性计算中各Y值所对应的死亡百分率，Y为1.276，在1-2之间，死亡率为2.67%-2.95%。
综上，黄磷遇空气自燃生成五氧化二磷排放的情况时，最不利气象条件下，十里铺村村民吸入毒性物质P2O5而导致急性死亡的概率为2.95%-3.12%，最常见气象条件下，十里铺村村民吸入毒性物质P2O5而导致急性死亡的概率为2.67%-2.95%。
[bookmark: _Toc11299]13.5.2地表水环境风险预测与评价
（1）事故池设置
为防止生产工艺过程或废水处理收集事故情况下污水外排造成环境污染，项目设置事故水池，根据《化工建设项目环境保护设计规范》（GB50483-2019）、《水体污染防控紧急措施设计导则》（中石化建标〔2006〕43号），事故储存设施总有效容积：
V总=（V1+V2+V3）max+V4+V5
式中：
（V1+V2+V3）max—是对收集系统范围内不同储罐或装置分别计算，取其中最大值。
V1—收集系统范围内发生事故的一个罐组或一套装置的物料量，储存相同物料的罐组按一个最大储罐计，装置物料量按存留最大物料量的一台反应器或中间储罐计，本次计算取最大储罐500m3。
V2—发生事故的储罐或装置的消防水量，m3；全厂同一时间内火灾次数按一次计算，本项目消防用水量最大的建筑为热法磷酸车间，其室外消防用水量为25L/s，室内消防用水量为45L/s，火灾延续时间3h，共需消防水756m3。
V3—发生事故时可以传输到其他储罐或设施的物料量，m3，本次计算按0计。
V4—发生事故时仍必须进入该收集系统的废水产量，本项目生产废水不进入事故废水收集系统，因此本次按0计。
V5—发生事故时可能进入该收集系统的降雨量，m3；V5=qF，q为降雨强度，按平均日降雨量；q=qa/n，qa为年平均降雨量（本次计算取912.6mm），n为年平均降雨日数（取105天），必须进入事故废水收集系统的雨水汇水面积，热法磷酸车间占地面积550.36m2，则V5=4.8m3。
根据《企业突发环境事件风险评估指南（试行）》附录C中“事故排水收集措施”计算原则，应急事故水池容量=应急事故废水最大计算量-装置或罐区围堤内净空容量-事故废水管道容量。
事故废水收集系统主要收集事故消防状态下受污染水，包括事故状态下的消防后排水、事故状态下的雨水等，本系统由切换设施、收集管网和事故池组成。罐区通过管网收集事故废水，受污染水切换排入事故池内储存事故排水。
计算事故池最小容积的参数选取及计算结果见表13.5-18。
表13.5-18 事故池最小容积计算表
	计算项目
	计算区域
	说明

	
	热法磷酸车间
	罐区
	

	最大储存量V1/m3
	0
	500（成品罐区）
	罐组或装置区最大存储物料量

	最大消防水量V2/m3
	756
	/
	室内装置区25L/s、罐区15L/s，火灾延续时间3h

	转储物料量V3/m3
	0
	0
	按不转输物料考虑

	生产废水、事故状态下清净下水量V4/m3
	0
	0
	生产废水、清净废水有独立的收存装置

	初期雨水量V5/m3
	4.8
	0
	雨水受物料污染

	V总/m3
	760.8
	500
	

	防火堤有效容积m3
	0
	856.92
	罐区堰按照0.1m高度计算，最大有效容积为856.92m3。

	计算事故池有效容积m3
	760.8
	0
	


由上表可知，事故情况下，热法磷酸车间V总为760.8m3，罐区采用围堰收集，可不设。
根据《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB50974-2014）中有关规定：工厂、堆场和储罐区等，当占地面积小于等于100hm2，且附有居住区人数小于等于1.5万人时，同一时间内的火灾起数应按1起确定。本项目符合本项规定。只需考虑1起所需最大容积。
经计算，按热法磷酸车间所需事故池考虑，其有效容积为760.8m3可满足需要，企业现有项目已建1个容积为906.5m3的事故应急池来储存事故废水。本项目可依托该事故池。
企业应配套设置迅速切断事故排水直接外排并使其进入事故池的措施。事故池应采取安全措施，且事故池在平时不得占用，以保证可以随时容纳可能发生的事故废水。建立健全环保管理机制和各项环保规章制度，落实岗位环保责任制，加强环境风险防范工作，防止事故排放导致环境问题。则项目废水不会对周围水环境造成不良影响。
（2）风险三级防控措施
一级防控：项目储罐区均建设有围堰、收集沟及围堰内收集池，罐区内泄露的物料首先经围堰及围堰内的收集沟收集后进入围堰内的收集池内。
二级防控：公司在厂区建有1个容积906.5m3的事故应急池。本项目正常生产情况下需保持事故池空置，事故状态下废水经收集后根据生产废水处理站的处理规模分批排入生产废水处理站处理。
三级防控：本项目位于花山化工片区的H分区，H分区位于花山化工园区南片区，处于南片区的中间位置。H分区建设1#（80m3）、2#（100m3）、3#（150m3）、4#（150m3）、5#（150m3）共5个公共区域初期雨水收集池，初期雨水收集的容积合计为630m3；建设B#（320m3）、C#（200m3）、D#（670m3）共3个公共区事故池，合计1190m3
H分区公共区域收集的初期雨水经新建DN200的官网经提升泵站送至南片区污水处理厂处理。园区三级防控事故池和初期雨水池位置示意图详见附图19。
（3）地表水环境风险分析
根据上述分析，发生事故时关闭厂区对外的排水口阀门，将泄漏物料、消防废水、受污染雨水等均控制在项目设计的一级、二级防控措施范围内；最不利条件下事故废水可以依托园区事故池进行收集。因此，在建设单位完善厂区各风险防范措施情况下，从地表水环境风险角度分析，项目环境风险可控。
[bookmark: _Toc3196]13.5.3地下水环境风险预测与评价
本次风险评价设定风险事故情景：项目磷酸储罐底部泄漏磷酸以TP计，TP源强为160g/L（85%磷酸密度1.685g/cm3，磷在磷酸中占比31.63%），砷源强为0.03mg/L（85%磷酸1.685g/cm3，按一等品中砷在磷酸中含量0.005%计）。情景预测详见8.4地下水水质影响分析章节。
根据预测，在发生泄漏的情况下会对地下水造成一定的污染。
在项目运行中，应加强管理，避免发生突发环境事件，定期检测下游监控井的水质，保证及时发现问题并采取有效措施。
在施工阶段，根据设计参数做好各构筑物的地基处理措施，满足各构筑物地基承载力要求；各生产厂房及构筑物须做好污染防渗措施，严格按照防渗要求及防渗设计要求进行施工，并做好施工监理，保存好监理和验收资料。
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（1）总体防控措施
[bookmark: _Toc132779354][bookmark: _Toc140900241]1）风险源处的环境风险防范、减缓措施：
①各储罐、生产装置等均设安全保护系统。
②设置完善的下水道系统，保证各单元泄漏物料能迅速安全集中处理.
③经常检查管道，定期系统试压、检漏，管道施工应按规范进行。
④在罐区、生产装置、物料运输管线等主要风险源处设置在线监控、火灾等监测预警系统。
2）区域交通道路、总图布置：
①厂区道路实行人、货流分开（划分人行区域和车辆行驶区域、不重叠），划出专用车辆行驶路线、限速标志等并严格执行；在厂区总平面布置中配套建设应急救援设施、救援通道、应急疏散避难所等防护设施。按《安全标志》规定在装置区设置有关的安全标志。
②在厂区总平面布置方面，严格执行相关规范要求，所有建、构筑物之间或与其他场所之间留有足够的防火间距，防止在火灾或爆炸时相互影响；严格按工艺处理物料特性，对厂区进行危险区划分。
3）事故状态下的应急建议：
①发生泄漏事故时，迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道等限制性空间。小量泄漏：用砂土或其他惰性材料吸收。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。
②泄漏的风险物质自燃或接触高热或明火发生火灾事故时，迅速撤离火灾区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。消防人员须佩戴防毒面具，穿全身消防服，在上风向灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。
（2）生产风险防范措施
[bookmark: bookmark944][bookmark: bookmark945]①生产过程事故风险防范是安全生产的核心，要严格采取措施加以防范，尽可能降低事故概率。火灾爆炸风险以及事故性泄漏常与装置设备故障相关联，企业在本项目生产和安全管理中要密切注意事故易发部位，做好运行监督检查与维修保养，防患于未然。
②工作场所应有通风装置，并加强操作工人个人防护，配备一定数量的救援设备，如灭火器、防毒面具、防护眼镜、防腐蚀的工作服等；
[bookmark: bookmark946]③各个储罐配备的温度、压力、液位、流量等仪表显示正常且正确，远传仪表与现场仪表测量值一致，远传数据记录保留时间不少于30天。
④罐区范围内所有液体泄漏检测报警装置完好且正常运行。
⑤定期对储罐出口手阀和紧急切断阀维护保养，确保能正确开关到位。
⑥储罐区视频监控系统正常运行。
⑦罐区内安全阀、压力表等安全设施正常投用，测量器具显示正常且在检验有效期内。
⑧定期检查岗位内的安全警示标志和警示牌，确保完整、清晰可见。
⑨定期检查罐区配备的防护装备及应急救援器材、设备、物资齐全完好可用；定期对罐区内设备、管道、阀门、仪表等进行维护保养。
[bookmark: bookmark948][bookmark: bookmark955][bookmark: bookmark956]（3）运输过程风险防控
运输过程风险防范包括交通事故预防、运输过程设备故障性泄漏防范以及事故发生后的应急处理等，本项目运输以汽车为主。
运输过程风险防范应从包装着手，有关包装的具体要求可以参照《危险货物分类和品名编号》（GB6944-86）、《危险货物包装标志》（GB190-90）、《危险货物运输包装通用技术条件》（GB12463-90）等一系列规章制度进行，包装应严格按照有关危险品特性及相关强度等级进行，并采用堆码试验、跌落试验、气密试验和气压试验等检验标准进行定期检验，运输包装件严格按规定印制提醒符号，标明危险品类别、名称及尺寸、颜色。
运输装卸过程也要严格按照国家有关规定执行，包括《汽车危险货物运输规则》（JT3130-88）、《汽车危险货物运输、装卸作业规程》（JT3145-91）、《机动车运行安全技术条件》（GB7258-87）、《危险货物运输规则》（铁运〔1987〕802号）等，必须配备相应的消防器材，有经过消防安全培训合格的驾驶员、押运员，并提倡今后开展第三方现代物流运输方式。危险化学品装卸前后，必须对车辆和仓库进行必要的通风、清扫干净，装卸作业使用的工具必须能防止产生火花，必须有各种防护装置。
每次运输前应准确告诉司机和押运人员有关运输物质的性质和事故应急处理方法，确保在事故发生情况下仍能事故应急，减缓影响。
（4）贮存过程风险防范
贮存过程事故风险主要是因储罐泄漏而造成的污染物泄漏等事故，是安全生产的重要方面。
严格按照规划设计布置物料储存区，露天液体化工储罐必须符合防火防爆要求；爆炸物品、遇湿燃烧物品、剧毒物品和一级易燃物品不能露天堆放。防火间距的设置以及消防器材的配备必须通过消防部门审查，并设置危险介质浓度报警探头。
储罐内物料的输入与输出采用同一台泵，储罐上有液位显示并有高低液位报警与泵联锁，进入生产车间的中转罐上设有进料控制阀，由中转罐上的电子秤计量开关进料阀并与泵联锁，防止过量输料导致溢漏。
贮存危险化学品的仓库管理人员以及罐区操作员，必须经过专业知识培训，熟悉贮存物品的特性、事故处理办法和防护知识，持证上岗，同时，必须配备有关的个人防护用品。
贮存的危险化学品必须设有明显的标志，并按国家规定标准控制不同单位面积的最大贮存限量和垛炬。
贮存危险化学品的库房、场所的消防设施、用电设施、防雷防静电设施等必须符合国家规定的安全要求。
危险化学品出入库必须检查验收登记，贮存期间定期养护，控制好贮存场所的温度和湿度；装卸、搬运时应轻装轻卸，注意自我防护。
要严格遵守有关贮存的安全规定，具体包括《仓库防火安全管理规则》《建筑设计防火规范》《易燃易爆化学物品消防安全监督管理办法》等。
（5）“三废”处置过程风险防范
①废气、废水等末端治理措施必须确保正常运行，如发现人为原因不开启废气治理设施，责任人应受行政和经济处罚，并承担事故排放责任。若末端治理措施因故不能运行，则生产必须停止。
②为确保处理效率，在车间设备检修期间，末端处理系统也应同时进行检修，日常应有专人负责进行维护。
③废气处理设备岗位严格按照操作规程进行，确保处理效果。
④项目絮凝沉淀池、依托现有项目的综合废水处理站应设立专人进行管理，保证废水处理设施正常运行。
⑤固体废物设专人负责管理，包括生产、贮存、处置等全流程管控。
（6）典型事故防范措施及应急处理
1）黄磷暂存槽泄漏事故
①防范措施
A.储罐、管道、泵及仪表等设施，都必须采取防腐蚀措施，从设备源头上保障储存安全。
B.在罐壁设置溢流口或液位自动控制仪表，防止储罐液位过高。
C.采用架空输送管道；输送泵应布置在围堰外，便于事故条件下可应急使用；有条件时，应配备专用的事故泵。
D.罐区应设置围堰，围堰尺寸按罐区最大泄漏量设计。
E.罐区应配备泄漏物收集、回收或处置的应急设施，如备用槽或事故池。
②应急处理
及时组织人员对泄漏设备进行堵漏，回收，若少量泄漏，可用海绵、抹布等吸收处理。若大量泄漏，应及时启动事故泵，喷洒水，将废液引至事故池。
若发生黄磷泄漏自燃火灾，同步考虑下风向P2O5毒性终点浓度范围内的群众疏散。
2）燃磷反应塔、吸收塔破损事故
①防范措施
在设计、制造和施工等阶段，严格把好设备的质量关。使用阶段，定期设备进行检查，发现隐患点及时进行处理维修。
②应急处理
若燃磷反应塔、吸收塔发生破损事故，立即停止生产，疏散员工，等待塔内物料全部扩散后在组织进行设备维修。
当发生燃磷反应塔破损，导致P2O5扩散时，根据当场实时情况，考虑是否进行下风向群众疏散。
3）磷酸中转储罐、磷酸成品储罐泄漏事故
①防范措施
在设计、制造和施工等阶段，严格把好储罐设备的质量关。使用阶段，确保储罐防雷、防静电接地等安全措施符合要求。严格按规范要求设计防火堤。
设置供应消防水和泡沫液的配套设施。罐区严禁明火，无关车辆和人员限制进出。接卸作业必须执行安全规程的要求。
②应急处理
若突发泄漏事故，必须对泄漏部位进行及时堵漏；泄漏物料应收集、转移至安全位置，尽量防止物料混入废水系统。
若突发储罐火灾、爆炸事故，应采用抗溶性泡沫灭火，相关废液收集进事故池。
4）防止风险物质进入地表水体的措施
一级防控：项目储罐区均建设有围堰、收集沟及围堰内收集池，罐区内泄露的物料首先经围堰及围堰内的收集沟收集后进入围堰内的收集池内。
二级防控：公司在厂区建有1个容积906.5m3的事故应急池。本项目正常生产情况下需保持事故池空置，事故状态下废水经收集后根据生产废水处理站的处理规模分批排入生产废水处理站处理。
三级防控：本项目位于花山化工片区的H分区，H分区位于花山化工园区南片区，处于南片区的中间位置。H分区建设1#（80m3）、2#（100m3）、3#（150m3）、4#（150m3）、5#（150m3）共5个公共区域初期雨水收集池，初期雨水收集的容积合计为630m3；建设B#（320m3）、C#（200m3）、D#（670m3）共3个公共区事故池，合计1190m3。
H分区公共区域收集的初期雨水经新建DN200的官网经提升泵站送至南片区污水处理厂处理。园区三级防控事故池和初期雨水池位置示意图详见附图19。
采取以上措施可以防止风险物质直接进入地表水体。
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本次评价提出的应急预案为突发环境事件应急预案，应与其他的应急预案（如安全生产应急预案等）相辅相成，与地区应急预案相互衔接，区域联动。
企业必须制定突发环境事件应急预案，成立应急救援领导指挥组织，当事故发生时应急救援预案能够及时应对和组织附近人群疏散，减少事故造成的损失。应急预案的内容见表13.7-1。
表13.7-1  应急预案内容
	序号
	项目
	内容及要求

	1
	应急计划区
	危险目标：化学品储存和使用

	2
	应急组织机构、人员
	厂区、地区应急组织机构、人员

	3
	预案分级响应条件
	规定预案的级别及分级响应程序

	4
	应急救援保障
	应急设施，设备与器材等

	5
	报警、通讯联络方式
	规定应急状态下的报警通信方式、通知方式和交通保障、管制

	6
	应急环境监测、抢险、救援及控制措施
	由专业队伍负责对事故现场进行监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据

	7
	应急检测、防护措施、清除泄漏措施和器材
	事故现场、邻近区域、控制防火区域，控制和清除污染措施及相应设备，佩戴防护设备。

	8
	人员紧急撤离、疏散，应急剂量控制、撤离组织计划
	对事故现场、厂区邻近区、受事故影响的区域人员，实施撤离组织计划及救护，医疗救护与公众健康

	9
	事故应急救援关闭程序与恢复措施
	规定应急状态终止程序事故现场善后处理，恢复措施邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施

	10
	应急培训计划
	应急计划制定后，平时安排人员培训与演练

	11
	公众教育和信息
	对厂区邻近地区开展公众教育，发布有关信息


为有效应对突发环境事件，提高应对突发环境事件的能力，将突发环境事件对人员、财产和环境造成的损失降至最低程度、最大限度地保障人民群众的生命财产安全及环境安全，维护社会稳定，促进企业全面、协调、持续发展。根据《中华人民共和国生态环境法典》《危险化学品安全管理条例》（国务院344号）以及《中华人民共和国安全生产法》的相关规定，结合建设单位的实际情况，建设单位应参照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）的相关要求，制定突发环境风险应急预案，报曲靖市生态环境局沾益分局备案，并定期进行事故演习，按该应急预案的措施及要求认真实施，积极预防环境风险事故。
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本项目大气环境风险评价等级判定为一级，地下水环境风险评价等级判定为二级。经采取相应的防范措施和应急措施后，能大大减少事故发生概率和减少对环境污染，潜在的环境风险是可以防范的，建设项目环境风险可控。
根据HJ169-2018，项目环境风险环境影响评价自查表见表13.8-1。
表13.8-1 环境风险评价自查表
	工作内容
	完成情况

	风
险
调
查
	危险物质
	名称
	黄磷
	工业磷酸（85%）
	五氧化二磷
	SO2
	NO2
	磷酸过滤渣
	废矿物油

	
	
	存在总量/t
	908.25
	3033
	0.012
	不储存
	不储存
	1.62
	1

	
	环境敏感性
	大气
	500m范围内人口数0人
	5km范围内人口数45656 人

	
	
	
	每公里管段周边200m范围内人口数（最大）
	   /   人

	
	
	地表水
	地表水功能敏感性
	F1
	F2
	F3

	
	
	
	环境敏感目标分级
	S1
	S2
	S3

	
	
	地下水
	地下水功能敏感性
	G1
	G2
	G3
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	重点风险防范
措施
	①各储罐、生产装置等均设安全保护系统。
②设置完善的下水道系统，保证各单元泄漏物料能迅速安全集中处理.
③经常检查管道，定期系统试压、检漏，管道施工应按规范进行。
④在罐区、生产装置、物料运输管线等主要风险源处设置在线监控、火灾等监测预警系统。

	评价结论与建议
	建设项目环境风险可控。

	 注：“□”为勾选项，“ ”为填写项。
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14建设项目生态环境保护措施及其可行性分析
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[bookmark: _Toc20221][bookmark: _Toc16622][bookmark: _Toc11351][bookmark: _Toc2710][bookmark: _Toc15606][bookmark: _Toc24195]14.1.1废气污染防治措施及可行性分析
（1）废气治理措施
为防止项目施工期大气环境污染，采取的污染防治措施为：
①施工场地定期洒水，减少扬尘产生，晴天一般不少于2次；
②材料运输过程中必须加盖篷布，杜绝抛、撒、飞、漏等扬尘污染。
③设施工道路养护、维修、清扫专职人员，定期对场内施工道路进行清扫、洒水降尘等，保持道路清洁、运行状态良好。并要求车辆行驶时应当低速行驶，以减少扬尘产生。
（2）措施可行性分析
洒水降尘是施工场地扬尘防治的常用措施，施工期进行洒水降尘，可取得较好的降尘效果；及时清理道路，可以有效减少道路扬尘；细小物料不露天堆放，可以避免因风而起的扬尘；汽车运输减少物料散落和装卸采取洒水都可以减少扬尘产生。综上所述，项目施工期采取的措施是可行的。
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（1）废水治理措施
为防止项目施工期对地表水体造成不利影响，采取的污染防治措施为：
①施工废水经1个2m3沉淀池沉淀处理后用于场地洒水降尘；
②生活污水依托现有项目污水收集处理措施，处理后回用；
③依托厂区内现有初期雨水收集池，收集场地内雨季径流，经沉淀处理后，回用于场地；
④车辆轮胎进行清洗废水经洗轮胎池收集、沉淀处理后重复循环利用。
（2）措施可行性分析
项目施工期施工废水、车胎清洗水中污染物主要为SS，产生量较少，可用于洒水降尘，因此项目施工期废水处理措施可行。
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（1）噪声污染防治措施
为防止项目施工期噪声环境污染，采取的污染防治措施为：
①施工场地边界设置2.5m高围墙；
②建设单位应要求施工单位选用低噪设备，加强检修、保养，保持良好的运行状态，减少噪声的产生；
③施工期运输车辆应尽量保持良好车况，合理调度，尽可能匀速慢行，施工场的施工车辆经过村庄应低速、禁鸣，以减小载重汽车噪声对周围环境的影响；
④合理安排施工时间，严禁夜间施工。
（2）措施可行性分析
建设方采取合理布局施工现场，加强施工管理，施工车辆减速慢行，合理安排施工时间，通过采取实施后，施工场界噪声能满足《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025），即：昼间≤70dB（A），夜间≤55dB（A）。施工期的噪声防治措施是可行的。
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项目土方运全部回填，不产生弃方；建筑垃圾分类收集、分类处置，木屑、钢筋等收集后外售给废品收购站，其余建筑垃圾集中在厂内堆放，防止雨水冲刷造成水土流失，定时清运到合法的建筑垃圾处置点处置；施工人员生活垃圾产生量较小，通过加盖垃圾桶统一收集后，委托环卫部门定期清运处置。各类固体废物均可以得到合理处置，处理方式可行。
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（1）污染防治措施
拟建项目废气主要为吸收塔尾气和锅炉烟气。其中吸收塔尾气主要含磷酸（以P2O5计）等，设置废气收集系统和“文丘里洗涤器+复档除沫器+纤维除沫器”装置对废气进行收集处理，每条生产线配1套废气处理装置，2条生产线尾气经收集处理后分别用排气筒DA007、DA008（高28m，内径1.1m）外排，排放的P2O5能满足《磷酸（热法）生产技术规范》（GB/T28602-2012）附录表C.1中限值要求，氟化物能满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）限值要求，砷及其化合物能满足《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）限值要求；锅炉烟气设置1套旋风除尘+袋式除尘装置进行处置，经处理后由1根排气筒（DA001，高30m，内径0.4m）外排，污染物排放能满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）要求。
（2）措施可行性分析
①锅炉废气治理措施
本项目使用锅炉燃料为成型生物质，锅炉烟气通过旋风除尘+布袋除尘后由排气筒（DA001，高30m，内径0.4m）外排。根据《工业锅炉污染防治可行技术指南》（HJ1178-2021），通过合理选择滤料种类、过滤风速等参数，实现除尘效率99%～99.99%。当采用常规针刺毡滤料，过滤风速不大于1.0m/min时，袋式除尘器出口颗粒物浓度可达30mg/m3以下；当过滤风速不大于0.9m/min时，袋式除尘器出口颗粒物浓度可达20mg/m3以下。本项目采用旋风+布袋除尘，考虑出口颗粒物浓度可达20mg/m3以下。颗粒物、SO2、NOX排放浓度可满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中标准值要求，旋风+布袋除尘技术属于《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）中认定的可行技术，且运行成本较低，操作便捷，治理效果好，此处理工艺经济技术合理可行。
②热法磷酸车间吸收塔尾气处理设施
热法磷酸车间两条生产线的吸收塔尾气主要为磷酸（以P2O5计）收集后进入各自进入文丘里洗涤器+复档除沫器+纤维除沫器处理，通过往文丘里洗涤器中加稀磷酸，复档除沫器中加入纯水，以及纤维除沫器去除磷酸。目前，采用文丘里洗涤器+复档除沫器+纤维除沫器进行联合收集酸雾，其净化效果较好，吸收率在99.5%以上，可实现达标排放。处理后的尾气分别由排气筒DA007、DA008（高28m，内径1.1m）排放。
根据《排污许可证申请与核发技术规范 无机化学工业》（H1035-2019），水/碱洗-电除雾、碱洗为热法磷酸生产过程中磷酸雾处理的可行技术。本项目采用多级水洗，可以有效回收磷酸，减少污染物排放。
③排气筒设置合理性分析
A.排气筒排放高度原则
根据《磷酸（热法）生产技术规范》（GB/T28602-2012）的要求，装置排气筒高度为15m以上，并应比周边20m范围内的平台或建筑物顶高出3.5m以上；《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中要求：“新建锅炉房的烟囱周围半径200m距离内有建筑物时，其烟囱高度应高出最高建筑物3m以上”。
B.排气筒高度合理性分析
由于本项目热法磷酸车间最高高度约23.565米，项目周围200米范围内均为工业企业，建筑高度均低于20米，而本项目排气筒高度最低设置为28米，排气高度能满足环境保护要求。
热法磷酸车间为项目锅炉排气筒200m范围最高建筑，为满足“新建锅炉房的烟囱周围半径200m距离内有建筑物时，其烟囱高度应高出最高建筑物3m以上”和参照“燃煤锅炉房烟囱最低允许高度，锅炉房装机总容量为2~＜4t/h，烟囱最低允许高度30m”，本项目锅炉烟气排气筒设为30m，满足要求。
C.排气筒规范化要求
[bookmark: 6.3 运行期水污染防治措施][bookmark: _bookmark43]建设单位应根据《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》（GB/T16157-1996）关于采样位置的要求，在排气筒应设置检测采样孔。采样位置应优先选择在垂直管段，应避开烟道弯头和断面急剧变化的部位。采样位置应设置在距弯头、阀门、变径管下游方向不小于6倍直径，和距上述部件上游方向不小于3倍直径处，对矩形烟道，其当量直径D＝2AB/（A+B），式中A、B为边长。在选定的测定位置上开设采样孔，采样孔内径应不小于80mm，采样孔管应不大于50mm，不使用时应用盖板、管堵或管帽封闭，当采样孔仅用于采集气态污染物时，其内径应不小于40mm。同时为检测人员设置采样平台，采样平台应有足够的工作面积使工作人员安全、方便地操作，平台面积应不小于1.5m2，并设有1.1m高的护栏，采样孔距平台面约为1.2-1.3m。
[bookmark: _Toc32064][bookmark: _Toc6389][bookmark: _Toc631][bookmark: _Toc7764][bookmark: _Toc18897][bookmark: _Toc5181]14.2.2废水污染防治措施及可行性分析
（1）废水处理措施
①黄磷暂存槽水封废水依托现有项目综合废水处理站（100m3/d）处理满足《污水综合排放标准》（GB8978—1996）三级标准后排入园区污水管网，进入花山南片区污水处理厂处理。
②生活污水依托现有项目隔油池（4m3）、化粪池（10m3）预处理，处理满足《污水综合排放标准》（GB8978—1996）三级标准后排入园区污水管网，进入花山南片区污水处理厂处理。
③项目区初期雨水依托现有项目厂区中部设置初期雨水收集池（448m3）收集，收集后进入现有项目自建综合废水处理站（100m3/d）处理满足《污水综合排放标准》（GB8978—1996）三级标准后排入园区污水管网，进入花山南片区污水处理厂处理。
④软水制备废水、纯水制备废水、冷却水循环系统强排水经絮凝沉淀（沉淀池容积50m3）处理满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后排入园区污水管网，进入花山南片区污水处理厂处理。
（2）项目废水处理可行性分析
①黄磷暂存槽水封废水、生活污水依托现有项目综合废水处理站处理的可行性
水封废水产生于项目黄磷暂存槽水封过程，约0.12m3/d，综合废水处理站设计处理规模为100m3/d，现有项目废水处理量最大为97.4m3/d，剩余处理规模2.6m3/d，可以满足处理需求。综合废水处理站处理工艺为“调节池+A/O生物接触氧化池+MBR池+澄清池”。根据现有项目验收监测，综合废水处理站处理站处理尾水满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，处理后尾水排入园区污水管网。
项目水封废水主要污染物为总磷，浓度为120mg/L，占处理量的0.12%，通过调节池混合匀质后，处理废水总磷浓度增幅较小，不会影响综合废水处理站运行。
②软水制备废水、纯水制备废水、冷却水循环系统强排水处理可行性
项目软水制备浓水、纯水制备浓水、冷却水循环强排水产生量为291.2m3/d，96097.3m3/a，项目设置1个50m3的絮凝沉淀池对这类废水进行处理，投加石灰、氢氧化钠去除钙镁离子，考虑废水停留时间4h，所需沉淀池容积为48.5m3，项目设置的50m3满足处理需求。根据废水特点，进行SS、溶解性总固体除去后，能满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准要求。
③生活污水
项目生活污水产生量为1.44m3/d，依托现有项目隔油池（4m3）、化粪池（10m3）预处理，现有项目生活污水产生量为3.4m3/d，叠加本项目后全厂为4.84m3/d，厨房含油废水按30%计，1.45m3/d，现有项目隔油池（4m3）、化粪池（10m3）处理规模可以满足全厂生活污水处理需求。处理满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后排入园区污水管网。
[bookmark: _Toc5305][bookmark: _Toc9833][bookmark: _Toc15981][bookmark: _Toc11979][bookmark: _Toc12414]④花山南片区污水处理厂的依托可行性
A、花山南片区污水处理厂处理能力及处理工艺
花山南片区污水处理厂建设地点位于工业园花山南片区中下部，大为制焦有限公司南侧，紧邻宣天公路，一期项目设计进水量为6000m3/d，设计进水常规指标执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015），特殊指标执行行业标准直接排放标准限值。
花山南片区污水处理厂采用“预处理工艺（格栅、调节、水解酸化）+生化工艺（A/A/O）+深化处理（平板膜MBR处理工艺）+次氯酸钠消毒”处理工艺，出水按照“曲环通〔2024〕36号文”要求处理达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水标准（总氮＜10mg/L，粪大肠菌群＜1000个/L）后，出水进入再生水处理厂处理达标后由园区统一调配用于园区绿化、道路广场浇洒及进入其他需水企业中水系统，剩余部分排入南盘江。
B、接入污水管网的可行性
花山南片区污水处理厂的服务范围主要针对花山工业园区大为焦化制供气有限公司以南、天生桥以北园区范围内经处理满足纳管标准后的生产废水和生活污水。
本项目所在位置属于服务范围之内。项目区南面园区道路已经铺设了雨污管网，项目区废水可以经过园区污水管网收集进入花山南片区污水处理厂处理。
C、项目排水水质和水量的符合性
本项目建成后，叠加现有项目拟外排废水量，最大为385.94m3/d，127361.93m3/a，根据工程分析，根据分析结果，外排废水水质中各项污染物指标能够同时满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准要求，满足污水处理厂进水水质要求。污水处理厂设计处理量为6000m3/d，目前实际进水量较小，后期德方纳米锂电新材料一体化项目排入污水处理厂废水量为1055.32m3/d，剩余处理规模完全满足本项目385.94m3/d的处理需求。
D、花山南片区污水处理厂运行情况
花山南片区污水处理厂一期于2020年8月4日取得曲靖市生态环境局关于项目入河排污口设置的审核意见，于2022年7月13日取得曲靖市生态环境局关于项目环评批复，项目于2022年开始施工建设，目前已建成运行，于2025年12月29日首次申领排污许可证，2026年5月6日对排污许可证进行调整，排污许可证编号：91530328MA6K6YGA5Q003V。目前污水处理厂可以正常进水。
综上，依托花山南片区污水处理厂处理项目废水可行。
[bookmark: _Toc5402]14.2.3噪声污染防治措施及可行性分析
（1）声环境保护措施
项目噪声主要来源于各生产设备，项目噪声防治措施如下：
①采用低噪声设备；
②对所有动力机械噪声均必要的减振装置；
③空压机、风机等高噪声设备安装减振垫、消声器。
（2）措施可行性分析
通过采取以上措施后，可以从噪声源、传播途径等有效地衰减噪声，减轻噪声的环境影响，措施可行。
[bookmark: _Toc19409][bookmark: _Toc31497][bookmark: _Toc8350][bookmark: _Toc2698][bookmark: _Toc29656][bookmark: _Toc22255]14.2.4固废污染防治措施及可行性分析
（1）固体废物防治措施
①现有项目3#仓库内一般固废贮存间旁隔建1间20m2的一般固废贮存间，暂存收集的炉渣、收尘、废布袋、废包装材料、纯水/软水制备系统废物、絮凝沉淀渣等，暂存时间不得超过1个月。
②在现有项目3#仓库内危废贮存间旁隔建1间10m2的危废贮存间，暂存收集的磷酸滤渣、废矿物油及其沾染物等，暂存时间不得超过1年。
③生活垃圾用垃圾桶收集后委托环卫部门定期清运处置。
④一般固废的产生和处置应建立档案制度，将临时储存的一般工业固体废物的种类、数量和外运的一般固体废物的种类、数量详细记录在案，长期保存，供随时查阅。
⑤建立完善的危险废物管理台账，委托具有相应危险废物经营资质的单位利用处置，签订委托处理协议，危险废物转移严格执行《危险废物转移联单制度》。
（2）措施可行性分析
以上措施是针对本项目产生的固废进行设置的，可以实现对本项目产生的固体废物从产生、储存、处置的全过程管理，杜绝固体废物乱堆乱弃，造成固体废物污染，措施可行。
[bookmark: _Toc6191][bookmark: _Toc28299][bookmark: _Toc7531][bookmark: _Toc28945][bookmark: _Toc25876][bookmark: _Toc14165]14.2.5地下水、土壤污染防治措施
本次评价根据运行过程中可能产生地下水污染的工程单元的分布情况，按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”相结合的原则，从污染物的产生、入渗、应急响应等方面制定地下水环境保护措施，其污染防治措施如下：
（1）源头控制措施
主要包括在罐区、生产车间等单元采取相应措施，防止和降低污染物跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度。加强管道防腐、防渗，加强输料泵、管道。阀门等设备的经常性检查更换，杜绝生产过程中跑、冒、滴、漏现象。
（2）分区控制措施
①防渗分区划分
根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），本项目分区防控措施根据建设项目场地天然气包气带防污性能、污染控制难易程度和污染物特性提出防渗技术要求，详见表14.2-1、表14.2-2表14.2-3。
表14.2-1污染控制难易程度分级参照表
	污染物控制难易程度
	主要特征

	难
	对地下水环境有污染的物料或污染物泄漏后，不能及时发现和处理。

	易
	对地下水环境有污染的物料或污染物泄漏后，可及时发现和处理。


表14.2-2 天然气包气带防污性能分级
	分级
	包气带岩土的渗透性能
	项目情况

	强
	岩（土）单层厚度Mb≥1.0m，渗透系数K≤10-6cm/s，且分布连续、稳定；
	根据《云南唯益新材料有限公司10万吨/年甲醛联产12万吨/年胶粘剂项目环境影响报告书》编制阶段对其厂区、评价区包气带、水文转孔进行了注水、压注水、抽水现场测试，同时参考南《曲靖危险废弃物集中处置工程环境影响报告书》中石炭系、二叠系灰岩的渗透系数数据，依据最大风险原则，综合确定：二叠系下统栖霞茅口组（P1q+m）灰岩渗透系数0.821-1.81m/d，即9.5×10-6-2.1×10-5m/s，天然气包气带防污性能分级为中。

	中
	岩（土）单层厚度0.5m≤Mb＜1.0m，渗透系数K≤10-6cm/s，且分布连续、稳定；
岩（土）单层厚度Mb≥1.0m，渗透系数10-6cm/s＜K≤10-4cm/s，且分布连续、稳定。
	

	弱
	岩（土）层不满足上述“强”和“中”条件
	


表14.2-3  地下水污染防渗分区
	防渗分区
	天然包气带防性能
	污染控制难易程度
	污染物类型
	防渗技术要求

	重点防渗区
	弱
	易—难
	重金属、持久性有机污染物
	等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1.0×
10-7cm/s；或参照GB18598执行

	
	中—强
	难
	
	

	一般防渗区
	中—强
	易
	重金属、持久性有机污染物
	等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1.0×10-7cm/s；或参照GB16889执行

	
	弱
	易—难
	其他类型
	

	
	中—强
	难
	
	

	简单防渗区
	中—强
	易
	其他类型
	一般地面硬化


针对上述可能出现的污染环节，按照“源头控制、分区防控、污染监控、应急响应”的地下水环境保护原则，根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），本项目厂区划分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区，分区防渗图见附图18。
②厂区具体防渗措施
重点防渗区：黄磷暂存槽、水封槽、磷酸中间槽、磷酸成品罐区、危险废物贮存间等。防渗要求：等效黏土防渗层Mb≧6.0m，K≦1×10-7cm/s。其中危废贮存间须按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求进行防渗，防渗层为至少1m黏土层（渗透系数≤10-7cm/s）或2mm厚的高密度聚乙烯膜等其他人工材料（渗透系数≤10-10cm/s）。具体防渗措施为土基夯实，夯实系数不小于0.95，150mm厚碎石入土夯实，夯实系数不小于0.95，60mm厚C20混凝土垫层抹平，1.5mm厚HDPE防渗膜（搭接不小于100mm），150mm厚C30抗渗混凝土，抗渗等级P8。
一般防渗区：热法磷酸车间、絮凝沉淀池等。防渗要求：等效黏土防渗层Mb≧1.5m，K≦1×10-7cm/s。具体防渗措施为土基夯实，夯实系数不小于0.95，150mm厚碎石入土夯实，夯实系数不小于0.95，150mm厚C30抗渗混凝土，抗渗等级P8。
简单防渗区：仓库（丙类）仓库（丁类）、空压纯水机房、配电室、厂区道路等。防渗要求：一般地面硬化。
（3）建立地下水和土壤环境监测系统
①地下水：考虑到项目区域有可能受到渗滤液影响进而影响到地下水质，本次评价给出地下水水质监测计划，目的在于保护厂区周边的地下水水质在受到本项目的影响时能及时预警，并及时有效地采取措施阻止污染的进一步产生。根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）要求：一、二级评价的建设项目，一般不少于3个，应至少在建设项目场地，上、下游各布设1个。环评要求设3个监测井，依托公司厂区现有的3个跟踪监测井开展跟踪监测。地下水监测项目为pH、氨氮、耗氧量、TP、溶解性总固体、氟化物、砷等，监测频率为2次/a（丰枯水期各一次）。事故情况下加密监测频次。地下水监测必须由具有资质的监测单位实施，并且要严格按照国家地下水监测的相关技术规范进行，要保证监测的结果真实可信。
②土壤：根据《工业企业土壤和地下水自行监测技术指南（试行）》（HJ1209-2021），设置2个土壤跟踪监测点（厂区下风向东北角仓库旁、黄磷暂存槽旁），每年开展一次跟踪监测。
（4）应急处理措施
①制定突发环境事件应急预案
项目运行过程中，应按国家、地方及行业相关规范要求，制定地下水污染应急预案，并在发现污废水出现跑冒滴漏等情况时立刻启动应急预案，采取应急措施阻止污染扩散，降低地下水受污染程度。地下水污染应急预案应包括以下要点：如发现污废水出现跑冒滴漏等情况时，应立即向公司环保部门及行政管理部门报告，调查并确认污染源位置，采取有效措施及时阻断确认的污染源，防止污染物继续渗漏到地下，导致地下水受污染范围扩大；对泄漏至地面的污废水或固废及时进行清理。
②应急措施
A.定期检查物料输送管道的破损情况，对破损部位及时进行修补；
B.对厂区内泄漏至地面的污废水或固废，须及时进行清理。
定期对地下水监测井进行水质监测，若发现水质有较大变化时，需适当增加监测频率，密切关注地下水受污染程度，并查找水质变化原因。
[bookmark: _Toc155][bookmark: _Toc23598][bookmark: _Toc18679][bookmark: _Toc3223][bookmark: _Toc1057][bookmark: _Toc12023]14.2.6环境风险防护措施及可行性分析
（1）总体防控措施
1）风险源处的环境风险防范、减缓措施：
①各储罐、生产装置等均设安全保护系统。
②设置完善的下水道系统，保证各单元泄漏物料能迅速安全集中处理.
③经常检查管道，定期系统试压、检漏，管道施工应按规范进行。
④在罐区、生产装置、物料运输管线等主要风险源处设置在线监控、火灾等监测预警系统。
2）区域交通道路、总图布置：
①厂区道路实行人、货流分开（划分人行区域和车辆行驶区域、不重叠），划出专用车辆行驶路线、限速标志等并严格执行；在厂区总平面布置中配套建设应急救援设施、救援通道、应急疏散避难所等防护设施。按《安全标志》规定在装置区设置有关的安全标志。
②在厂区总平面布置方面，严格执行相关规范要求，所有建、构筑物之间或与其他场所之间留有足够的防火间距，防止在火灾或爆炸时相互影响；严格按工艺处理物料特性，对厂区进行危险区划分。
3）事故状态下的应急建议：
①发生泄漏事故时，迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道等限制性空间。小量泄漏：用砂土或其他惰性材料吸收。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。
②泄漏的风险物质接触高热或明火发生火灾事故时，迅速撤离火灾区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。消防人员须佩戴防毒面具，穿全身消防服，在上风向灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。
（2）生产风险防范措施
①生产过程事故风险防范是安全生产的核心，要严格采取措施加以防范，尽可能降低事故概率。火灾爆炸风险以及事故性泄漏常与装置设备故障相关联，企业在本项目生产和安全管理中要密切注意事故易发部位，做好运行监督检查与维修保养，防患于未然。
②工作场所应有通风装置，并加强操作工人个人防护，配备一定数量的救援设备，如灭火器、防毒面具、防护眼镜、防腐蚀的工作服等；
③各个储罐配备的温度、压力、液位、流量等仪表显示正常且正确，远传仪表与现场仪表测量值一致，远传数据记录保留时间不少于30天。
④罐区范围内所有液体泄漏检测报警装置完好且正常运行。
⑤定期对储罐出口手阀和紧急切断阀维护保养，确保能正确开关到位。
⑥储罐区视频监控系统正常运行。
⑦罐区内安全阀、压力表等安全设施正常投用，测量器具显示正常且在检验有效期内。
⑧定期检查岗位内的安全警示标志和警示牌，确保完整、清晰可见。
⑨定期检查罐区配备的防护装备及应急救援器材、设备、物资齐全完好可用；定期对罐区内设备、管道、阀门、仪表等进行维护保养。
（3）运输过程风险防控
运输过程风险防范包括交通事故预防、运输过程设备故障性泄漏防范以及事故发生后的应急处理等，本项目运输以汽车为主。
运输过程风险防范应从包装着手，有关包装的具体要求可以参照《危险货物分类和品名编号》（GB6944-86）、《危险货物包装标志》（GB190-90）、《危险货物运输包装通用技术条件》（GB12463-90）等一系列规章制度进行，包装应严格按照有关危险品特性及相关强度等级进行，并采用堆码试验、跌落试验、气密试验和气压试验等检验标准进行定期检验，运输包装件严格按规定印制提醒符号，标明危险品类别、名称及尺寸、颜色。
运输装卸过程也要严格按照国家有关规定执行，包括《汽车危险货物运输规则》（JT3130-88）、《汽车危险货物运输、装卸作业规程》（JT3145-91）、《机动车运行安全技术条件》（GB7258-87）、《危险货物运输规则》（铁运〔1987〕802号）等，必须配备相应的消防器材，有经过消防安全培训合格的驾驶员、押运员，并提倡今后开展第三方现代物流运输方式。危险化学品装卸前后，必须对车辆和仓库进行必要的通风、清扫干净，装卸作业使用的工具必须能防止产生火花，必须有各种防护装置。
每次运输前应准确告诉司机和押运人员有关运输物质的性质和事故应急处理方法，确保在事故发生情况下仍能事故应急，减缓影响。
（4）贮存过程风险防范
贮存过程事故风险主要是因储罐泄漏而造成的污染物泄漏等事故，是安全生产的重要方面。
严格按照规划设计布置物料储存区，露天液体化工储罐必须符合防火防爆要求；爆炸物品、遇湿燃烧物品、剧毒物品和一级易燃物品不能露天堆放。防火间距的设置以及消防器材的配备必须通过消防部门审查，并设置危险介质浓度报警探头。
储罐内物料的输入与输出采用同一台泵，储罐上有液位显示并有高低液位报警与泵联锁，进入生产车间的中转罐上设有进料控制阀，由中转罐上的电子秤计量开关进料阀并与泵联锁，防止过量输料导致溢漏。
贮存危险化学品的仓库管理人员以及罐区操作员，必须经过专业知识培训，熟悉贮存物品的特性、事故处理办法和防护知识，持证上岗，同时，必须配备有关的个人防护用品。
贮存的危险化学品必须设有明显的标志，并按国家规定标准控制不同单位面积的最大贮存限量和垛炬。
贮存危险化学品的库房、场所的消防设施、用电设施、防雷防静电设施等必须符合国家规定的安全要求。
危险化学品出入库必须检查验收登记，贮存期间定期养护，控制好贮存场所的温度和湿度；装卸、搬运时应轻装轻卸，注意自我防护。
要严格遵守有关贮存的安全规定，具体包括《仓库防火安全管理规则》《建筑设计防火规范》《易燃易爆化学物品消防安全监督管理办法》等。
（5）“三废”处置过程风险防范
①废气、废水等末端治理措施必须确保正常运行，如发现人为原因不开启废气治理设施，责任人应受行政和经济处罚，并承担事故排放责任。若末端治理措施因故不能运行，则生产必须停止。
②为确保处理效率，在车间设备检修期间，末端处理系统也应同时进行检修，日常应有专人负责进行维护。
③废气处理设备岗位严格按照操作规程进行，确保处理效果。
④项目絮凝沉淀池、依托现有项目的综合废水处理站应设立专人进行管理，保证废水处理设施正常运行。
⑤固体废物设专人负责管理，包括生产、贮存、处置等全流程管控。
（6）典型事故防范措施及应急处理
1）黄磷暂存槽泄漏事故
①防范措施
A.储罐、管道、泵及仪表等设施，都必须采取防腐蚀措施，从设备源头上保障储存安全。
B.在罐壁设置溢流口或液位自动控制仪表，防止储罐液位过高。
C.采用架空输送管道；输送泵应布置在围堰外，便于事故条件下可应急使用；有条件时，应配备专用的事故泵。
D.罐区应设置围堰，围堰尺寸按罐区最大泄漏量设计。
E.罐区应配备泄漏物收集、回收或处置的应急设施，如备用槽或事故池。
②应急处理
及时组织人员对泄漏设备进行堵漏，回收，若少量泄漏，可用海绵、抹布等吸收处理。若大量泄漏，应及时启动事故泵，喷洒水，将废液引至事故池。
若发生黄磷泄漏自燃火灾，同步考虑下风向P2O5毒性终点浓度范围内的群众疏散。
2）燃磷反应塔、吸收塔破损事故
①防范措施
在设计、制造和施工等阶段，严格把好设备的质量关。使用阶段，定期设备进行检查，发现隐患点及时进行处理维修。
②应急处理
若燃磷反应塔、吸收塔发生破损事故，立即停止生产，疏散员工，等待塔内物料全部扩散后在组织进行设备维修。
当发生燃磷反应塔破损，导致P2O5扩散时，根据当场实时情况，考虑是否进行下风向群众疏散。
3）磷酸中转储罐、磷酸成品储罐泄漏事故
①防范措施
在设计、制造和施工等阶段，严格把好储罐设备的质量关。使用阶段，确保储罐防雷、防静电接地等安全措施符合要求。严格按规范要求设计防火堤。
设置供应消防水和泡沫液的配套设施。罐区严禁明火，无关车辆和人员限制进出。接卸作业必须执行安全规程的要求。
②应急处理
若突发泄漏事故，必须对泄漏部位进行及时堵漏；泄漏物料应收集、转移至安全位置，尽量防止物料混入废水系统。
若突发储罐火灾、爆炸事故，应采用抗溶性泡沫灭火，相关废液收集进事故池。
4）防止风险物质进入地表水体的措施
一级防控：项目储罐区均建设有围堰、收集沟及围堰内收集池，罐区内泄露的物料首先经围堰及围堰内的收集沟收集后进入围堰内的收集池内。
二级防控：公司在厂区建有1个容积906.5m3的事故应急池。本项目正常生产情况下需保持事故池空置，事故状态下废水经收集后根据生产废水处理站的处理规模分批排入生产废水处理站处理。
三级防控：本项目位于花山化工片区的H分区，H分区位于花山化工园区南片区，处于南片区的中间位置。H分区建设1#（80m3）、2#（100m3）、3#（150m3）、4#（150m3）、5#（150m3）共5个公共区域初期雨水收集池，初期雨水收集的容积合计为630m3；建设B#（320m3）、C#（200m3）、D#（670m3）共3个公共区事故池，合计1190m3。
H分区公共区域收集的初期雨水经新建DN200的官网经提升泵站送至南片区污水处理厂处理。园区三级防控事故池和初期雨水池位置示意图详见附图19。
采取以上措施可以防止风险物质直接进入地表水体。
（2）措施可行性分析
风险措施按照预防、控制、处理的要求进行设置，对项目区存在的风险源针对性地进行防控，可以有效避免突发环境事件的发生以及突发环境事件发生时从容有序地处理，措施可行。
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项目环保措施一览表见表13.3-1。
表13.3-1  项目环保措施一览表
	分类
	内容
类型
	排放源
	污染物名称
	防治措施
	预期治理效果

	大气环境
	施工期
	土方开挖、物料运输、堆放
	扬尘
	①施工场地定期洒水，减少扬尘产生，晴天一般不少于2次；
②材料运输过程中必须加盖篷布，杜绝抛、撒、飞、漏等扬尘污染。
③设施工道路养护、维修、清扫专职人员，定期对场内施工道路进行清扫、洒水降尘等，保持道路清洁、运行状态良好。并要求车辆行驶时应当低速行驶，以减少扬尘产生。
	对周围环境影响小。

	
	运营期
	生产线
	有机物、氯化氢
	①吸收塔尾气主要含磷酸（以P2O5计）等，设置废气收集系统和“文丘里洗涤器+复档除沫器+纤维除沫器”装置对废气进行收集处理，每条生产线配1套废气处理装置，2条生产线尾气经收集处理后分别用排气筒DA007、DA008（高28m，内径1.1m）外排，排放的P2O5能满足《磷酸（热法）生产技术规范》（GB/T28602-2012）附录表C.1中限值要求，氟化物能满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）限值要求，砷及其化合物能满足《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）限值要求
②锅炉烟气设置1套旋风除尘+袋式除尘装置进行处置，经处理后由1根排气筒（DA001，高30m，内径0.4m）外排，污染物排放能满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）要求。
	P2O5满足《磷酸（热法）生产技术规范》（GB/T28602-2012）砷满足《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）标准限值要求，氟化物能满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）限值要求；锅炉废气排放满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）要求

	地表水环境
	施工期
	员工生活污水
	SS
	①施工废水经1个2m3沉淀池沉淀处理后用于场地洒水降尘；
②生活污水依托现有项目污水收集处理措施，处理后回用；
③依托厂区内现有初期雨水收集池，收集场地内雨季径流，经沉淀处理后，回用于场地；
④车辆轮胎进行清洗废水经洗轮胎池收集、沉淀处理后重复循环利用。
	/

	
	
	施工废水
	SS
	
	

	
	运营期
	员工生活、生产
	COD、TP、氨氮溶解性总固体等
	①黄磷暂存槽水封废水依托现有项目综合废水处理站（100m3/d）处理满足《污水综合排放标准》（GB8978—1996）三级标准后排入园区污水管网，进入花山南片区污水处理厂处理。
②生活污水依托现有项目隔油池（4m3）、化粪池（10m3）预处理，处理满足《污水综合排放标准》（GB8978—1996）三级标准后排入园区污水管网，进入花山南片区污水处理厂处理。
③项目区初期雨水依托现有项目厂区中部设置初期雨水收集池（448m3）收集，收集后进入现有项目自建综合废水处理站（100m3/d）处理满足《污水综合排放标准》（GB8978—1996）三级标准后排入园区污水管网，进入花山南片区污水处理厂处理。
④软水制备废水、纯水制备废水、冷却水循环系统强排水经絮凝沉淀（沉淀池容积50m3）处理满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后排入园区污水管网，进入花山南片区污水处理厂处理。
	外排园区污水管的废水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准

	地下水环境及土壤
	运营期
	磷酸、废水
	磷酸（以P计）等
	①源头控制。
②分区防渗：
重点防渗区：黄磷暂存槽、水封槽、磷酸中间槽、磷酸成品罐区、危险废物贮存间等。防渗要求：等效黏土防渗层Mb≧6.0m，K≦1×10-7cm/s。其中危废贮存间须按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求进行防渗，防渗层为至少1m黏土层（渗透系数≤10-7cm/s）或2mm厚的高密度聚乙烯膜等其他人工材料（渗透系数≤10-10cm/s）。具体防渗措施为土基夯实，夯实系数不小于0.95，150mm厚碎石入土夯实，夯实系数不小于0.95，60mm厚C20混凝土垫层抹平，1.5mm厚HDPE防渗膜（搭接不小于100mm），150mm厚C30抗渗混凝土，抗渗等级P8。
一般防渗区：热法磷酸车间、絮凝沉淀池等。防渗要求：等效黏土防渗层Mb≧1.5m，K≦1×10-7cm/s。具体防渗措施为土基夯实，夯实系数不小于0.95，150mm厚碎石入土夯实，夯实系数不小于0.95，150mm厚C30抗渗混凝土，抗渗等级P8。
简单防渗区：仓库（丙类）仓库（丁类）、空压纯水机房、配电室、厂区道路等。防渗要求：一般地面硬化。
③依托公司厂区设有地下水监测井3口，分别为1#地下水监测井（位于厂区西南侧办公楼后边）、2#地下水监测井（位于厂区东北侧2#仓库旁）、3#地下水监测井（位于厂区南侧进厂大门左侧）。地下水监测项目为pH、氨氮、耗氧量、TP、溶解性总固体、砷、氟化物，监测频率为2次/a（丰枯水期各一次）。根据《工业企业土壤和地下水自行监测技术指南（试行）》（HJ1209-2021），设置2个土壤跟踪监测点（厂区下风向东北角仓库旁、黄磷暂存槽旁），每年开展一次跟踪监测。
	降低泄漏事故发生概率，阻断泄漏物扩散途径，对土壤及地下水环境影响小。

	声环境
	施工期
	施工机械
	设备噪声
	①施工场地边界设置2.5m高围墙；
②建设单位应要求施工单位选用低噪设备，加强检修、保养，保持良好的运行状态，减少噪声的产生；
③施工期运输车辆应尽量保持良好车况，合理调度，尽可能匀速慢行，施工场的施工车辆经过村庄应低速、禁鸣，以减小载重汽车噪声对周围环境的影响；
④合理安排施工时间，严禁夜间施工。
	满足《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）

	
	运营期
	生产设备
	设备噪声
	①采用低噪声设备；
②对所有动力机械噪声均必要的减振装置；
③空压机、风机等高噪声设备安装减振垫、消声器。
	满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类标准

	固废
	施工期
	建设活动、员工生活
	建筑垃圾、生活垃圾
	项目土方运全部回填，不产生弃方；建筑垃圾分类收集、分类处置，木屑、钢筋等收集后外售给废品收购站，其余建筑垃圾集中在厂内堆放，防止雨水冲刷造成水土流失，定时清运到合法的建筑垃圾处置点处置；施工人员生活垃圾产生量较小，通过加盖垃圾桶统一收集后，委托环卫部门定期清运处置。
	100%妥善处置。

	
	运营期
	员工办公/生产
	一般工业固废/危险废物/生活垃圾
	①现有项目3#仓库内一般固废贮存间旁隔建1间20m2的一般固废贮存间，暂存收集的炉渣、收尘、废布袋、废包装材料、纯水/软水制备系统废物、絮凝沉淀渣等，暂存时间不得超过1个月。
②在现有项目3#仓库内危废贮存间旁隔建1间10m2的危废贮存间，暂存收集的磷酸滤渣、废矿物油及其沾染物等，暂存时间不得超过1年。
③生活垃圾用垃圾桶收集后委托环卫部门定期清运处置。
④一般固废的产生和处置应建立档案制度，将临时储存的一般工业固体废物的种类、数量和外运的一般固体废物的种类、数量详细记录在案，长期保存，供随时查阅。
⑤建立完善的危险废物管理台账，委托具有相应危险废物经营资质的单位利用处置，签订委托处理协议，危险废物转移严格执行《危险废物转移联单制度》。
	

	环境风险
	运营期
	泄漏等事故
	黄磷、磷酸等
	（1）总体防控措施
1）风险源处的环境风险防范、减缓措施：
①各储罐、生产装置等均设安全保护系统。
②设置完善的下水道系统，保证各单元泄漏物料能迅速安全集中处理.
③经常检查管道，定期系统试压、检漏，管道施工应按规范进行。
④在罐区、生产装置、物料运输管线等主要风险源处设置在线监控、火灾等监测预警系统。
2）区域交通道路、总图布置：
①厂区道路实行人、货流分开（划分人行区域和车辆行驶区域、不重叠），划出专用车辆行驶路线、限速标志等并严格执行；在厂区总平面布置中配套建设应急救援设施、救援通道、应急疏散避难所等防护设施。按《安全标志》规定在装置区设置有关的安全标志。
②在厂区总平面布置方面，严格执行相关规范要求，所有建、构筑物之间或与其他场所之间留有足够的防火间距，防止在火灾或爆炸时相互影响；严格按工艺处理物料特性，对厂区进行危险区划分。
3）事故状态下的应急建议：
①发生泄漏事故时，迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道等限制性空间。小量泄漏：用砂土或其他惰性材料吸收。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。
②泄漏的风险物质接触高热或明火发生火灾事故时，迅速撤离火灾区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。消防人员须佩戴防毒面具，穿全身消防服，在上风向灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。
（2）生产风险防范措施
①生产过程事故风险防范是安全生产的核心，要严格采取措施加以防范，尽可能降低事故概率。火灾爆炸风险以及事故性泄漏常与装置设备故障相关联，企业在本项目生产和安全管理中要密切注意事故易发部位，做好运行监督检查与维修保养，防患于未然。
②工作场所应有通风装置，并加强操作工人个人防护，配备一定数量的救援设备，如灭火器、防毒面具、防护眼镜、防腐蚀的工作服等；
③各个储罐配备的温度、压力、液位、流量等仪表显示正常且正确，远传仪表与现场仪表测量值一致，远传数据记录保留时间不少于30天。
④罐区范围内所有液体泄漏检测报警装置完好且正常运行。
⑤定期对储罐出口手阀和紧急切断阀维护保养，确保能正确开关到位。
⑥储罐区视频监控系统正常运行。
⑦罐区内安全阀、压力表等安全设施正常投用，测量器具显示正常且在检验有效期内。
⑧定期检查岗位内的安全警示标志和警示牌，确保完整、清晰可见。
⑨定期检查罐区配备的防护装备及应急救援器材、设备、物资齐全完好可用；定期对罐区内设备、管道、阀门、仪表等进行维护保养。
（3）运输过程风险防控
运输过程风险防范包括交通事故预防、运输过程设备故障性泄漏防范以及事故发生后的应急处理等，本项目运输以汽车为主。
运输过程风险防范应从包装着手，有关包装的具体要求可以参照《危险货物分类和品名编号》（GB6944-86）、《危险货物包装标志》（GB190-90）、《危险货物运输包装通用技术条件》（GB12463-90）等一系列规章制度进行，包装应严格按照有关危险品特性及相关强度等级进行，并采用堆码试验、跌落试验、气密试验和气压试验等检验标准进行定期检验，运输包装件严格按规定印制提醒符号，标明危险品类别、名称及尺寸、颜色。
运输装卸过程也要严格按照国家有关规定执行，包括《汽车危险货物运输规则》（JT3130-88）、《汽车危险货物运输、装卸作业规程》（JT3145-91）、《机动车运行安全技术条件》（GB7258-87）、《危险货物运输规则》（铁运〔1987〕802号）等，必须配备相应的消防器材，有经过消防安全培训合格的驾驶员、押运员，并提倡今后开展第三方现代物流运输方式。危险化学品装卸前后，必须对车辆和仓库进行必要的通风、清扫干净，装卸作业使用的工具必须能防止产生火花，必须有各种防护装置。
每次运输前应准确告诉司机和押运人员有关运输物质的性质和事故应急处理方法，确保在事故发生情况下仍能事故应急，减缓影响。
（4）贮存过程风险防范
贮存过程事故风险主要是因储罐泄漏而造成的污染物泄漏等事故，是安全生产的重要方面。
严格按照规划设计布置物料储存区，露天液体化工储罐必须符合防火防爆要求；爆炸物品、遇湿燃烧物品、剧毒物品和一级易燃物品不能露天堆放。防火间距的设置以及消防器材的配备必须通过消防部门审查，并设置危险介质浓度报警探头。
储罐内物料的输入与输出采用同一台泵，储罐上有液位显示并有高低液位报警与泵联锁，进入生产车间的中转罐上设有进料控制阀，由中转罐上的电子秤计量开关进料阀并与泵联锁，防止过量输料导致溢漏。
贮存危险化学品的仓库管理人员以及罐区操作员，必须经过专业知识培训，熟悉贮存物品的特性、事故处理办法和防护知识，持证上岗，同时，必须配备有关的个人防护用品。
贮存的危险化学品必须设有明显的标志，并按国家规定标准控制不同单位面积的最大贮存限量和垛炬。
贮存危险化学品的库房、场所的消防设施、用电设施、防雷防静电设施等必须符合国家规定的安全要求。
危险化学品出入库必须检查验收登记，贮存期间定期养护，控制好贮存场所的温度和湿度；装卸、搬运时应轻装轻卸，注意自我防护。
要严格遵守有关贮存的安全规定，具体包括《仓库防火安全管理规则》《建筑设计防火规范》《易燃易爆化学物品消防安全监督管理办法》等。
（5）“三废”处置过程风险防范
①废气、废水等末端治理措施必须确保正常运行，如发现人为原因不开启废气治理设施，责任人应受行政和经济处罚，并承担事故排放责任。若末端治理措施因故不能运行，则生产必须停止。
②为确保处理效率，在车间设备检修期间，末端处理系统也应同时进行检修，日常应有专人负责进行维护。
③废气处理设备岗位严格按照操作规程进行，确保处理效果。
④项目絮凝沉淀池、依托现有项目的综合废水处理站应设立专人进行管理，保证废水处理设施正常运行。
⑤固体废物设专人负责管理，包括生产、贮存、处置等全流程管控。
（6）典型事故防范措施及应急处理
1）黄磷暂存槽泄漏事故
①防范措施
A.储罐、管道、泵及仪表等设施，都必须采取防腐蚀措施，从设备源头上保障储存安全。
B.在罐壁设置溢流口或液位自动控制仪表，防止储罐液位过高。
C.采用架空输送管道；输送泵应布置在围堰外，便于事故条件下可应急使用；有条件时，应配备专用的事故泵。
D.罐区应设置围堰，围堰尺寸按罐区最大泄漏量设计。
E.罐区应配备泄漏物收集、回收或处置的应急设施，如备用槽或事故池。
②应急处理
及时组织人员对泄漏设备进行堵漏，回收，若少量泄漏，可用海绵、抹布等吸收处理。若大量泄漏，应及时启动事故泵，喷洒水，将废液引至事故池。
若发生黄磷泄漏自燃火灾，同步考虑下风向P2O5毒性终点浓度范围内的群众疏散。
2）燃磷反应塔、吸收塔破损事故
①防范措施
在设计、制造和施工等阶段，严格把好设备的质量关。使用阶段，定期设备进行检查，发现隐患点及时进行处理维修。
②应急处理
若燃磷反应塔、吸收塔发生破损事故，立即停止生产，疏散员工，等待塔内物料全部扩散后在组织进行设备维修。
当发生燃磷反应塔破损，导致P2O5扩散时，根据当场实时情况，考虑是否进行下风向群众疏散。
3）磷酸中转储罐、磷酸成品储罐泄漏事故
①防范措施
在设计、制造和施工等阶段，严格把好储罐设备的质量关。使用阶段，确保储罐防雷、防静电接地等安全措施符合要求。严格按规范要求设计防火堤。
设置供应消防水和泡沫液的配套设施。罐区严禁明火，无关车辆和人员限制进出。接卸作业必须执行安全规程的要求。
②应急处理
若突发泄漏事故，必须对泄漏部位进行及时堵漏；泄漏物料应收集、转移至安全位置，尽量防止物料混入废水系统。
若突发储罐火灾、爆炸事故，应采用抗溶性泡沫灭火，相关废液收集进事故池。
4）防止风险物质进入地表水体的措施
一级防控：项目储罐区均建设有围堰、收集沟及围堰内收集池，罐区内泄露的物料首先经围堰及围堰内的收集沟收集后进入围堰内的收集池内。
二级防控：公司在厂区建有1个容积906.5m3的事故应急池。本项目正常生产情况下需保持事故池空置，事故状态下废水经收集后根据生产废水处理站的处理规模分批排入生产废水处理站处理。
三级防控：本项目位于花山化工片区的H分区，H分区位于花山化工园区南片区，处于南片区的中间位置。H分区建设1#（80m3）、2#（100m3）、3#（150m3）、4#（150m3）、5#（150m3）共5个公共区域初期雨水收集池，初期雨水收集的容积合计为630m3；建设B#（320m3）、C#（200m3）、D#（670m3）共3个公共区事故池，合计1190m3，H分区公共区域收集的初期雨水经新建DN200的官网经提升泵站送至南片区污水处理厂处理。
	降低事故概率，提高事故处置能力，事故风险水平可接受。
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以工程设计估算编制的有关规定为基础，估算本工程为减免、降低不利环境影响所采取的环境保护工程和管理等措施所投资，它既包括治理污染保护环境的设施费用，又包括既为生产所需，又为治理污染服务，但主要目的是为改善环境的设施费用，计算公式为：
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式中：
Xij—包括“三同时”在内的用于防治污染，“三废”综合利用等项目费用；
Ak—环保建设过程中的软件费（包括设计费、管理费、环境影响评价费等）；
i—“三同时”项目个数（i=1、2、3……m）；
j—“三同时”以外项目（i=1、2、3……n）；
k—建设过程中费用类目数（k=1、2、3……Q）。
具体分项投资详见表14.2-1。
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式中：
HＴ—环保投资；
JＴ—建设项目总投资。
表15.2-1  项目环保投资分项表   单位：万元
	污染类别
	污染源
	主要污染物
	治理设施及规模
	投资
估算
	运行
费用

	施工期

	废气
	施工场地
	扬尘
	洒水降尘
	0.2
	0

	
	
	
	毡布覆盖，约400m2
	1.2
	0

	废水
	施工、人员
	SS
	1个2m3沉淀池，1个洗车轮池。
	2
	0

	噪声
	施工机械
	机械噪声
	设置2.5m高围墙，合理安排施工时间，选取低噪施工设备。
	10
	0

	固废
	施工建设
	建筑垃圾
	清运
	10
	0

	小计
	23.4
	0

	运营期

	废气
	生产设备
	废气处理装置
	设置废气收集管网，设置2套“文丘里洗涤器+复档除沫器+纤维除沫器”装置，2根高28m、内径1.1m的排气筒（DA007、DA008），处理排放吸收塔尾气
	100
	1

	
	
	
	设置废气收集管网，设置1套“旋风+布袋除尘器”，1根高30m、内径0.4m的排气筒（DA001），处理排放锅炉烟气
	20
	0.5

	废水
	生产废水
	纯水、软水制备废水、冷却水循环系统强排水
	设置1个容积为50m3絮凝沉淀池，投加絮凝剂，厂内污水管道
	9
	0.2

	
	生活污水
	生活污水
	厂内污水管道
	1
	0

	噪声
	机械设备
	设备噪声
	基础减振，空压机、风机等高噪声设备安装消声器
	5
	0

	固废
	生产线
	危险废物
	设置密闭收集桶若干，现有项目3#仓库内危废贮存间旁隔建1间10m2的危废贮存间
	6
	0

	
	
	一般固废
	设置密闭收集桶、收集袋若干，现有项目3#仓库内一般固废贮存间旁隔建1间20m2的一般固废贮存间
	6
	0

	地下水、土壤
	生产、危废、污水
	①源头控制。
②分区防渗：
重点防渗区：黄磷暂存槽、水封槽、磷酸中间槽、磷酸成品罐区、危险废物贮存间等。防渗要求：等效黏土防渗层Mb≧6.0m，K≦1×10-7cm/s。其中危废贮存间须按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求进行防渗，防渗层为至少1m黏土层（渗透系数≤10-7cm/s）或2mm厚的高密度聚乙烯膜等其他人工材料（渗透系数≤10-10cm/s）。具体防渗措施为土基夯实，夯实系数不小于0.95，150mm厚碎石入土夯实，夯实系数不小于0.95，60mm厚C20混凝土垫层抹平，1.5mm厚HDPE防渗膜（搭接不小于100mm），150mm厚C30抗渗混凝土，抗渗等级P8。
一般防渗区：热法磷酸车间、絮凝沉淀池等。防渗要求：等效黏土防渗层Mb≧1.5m，K≦1×10-7cm/s。具体防渗措施为土基夯实，夯实系数不小于0.95，150mm厚碎石入土夯实，夯实系数不小于0.95，150mm厚C30抗渗混凝土，抗渗等级P8。
简单防渗区：仓库（丙类）仓库（丁类）、空压纯水机房、配电室、厂区道路等。防渗要求：一般地面硬化。
③依托公司厂区设有地下水监测井3口，分别为1#地下水监测井（位于厂区西南侧办公楼后边）、2#地下水监测井（位于厂区东北侧2#仓库旁）、3#地下水监测井（位于厂区南侧进厂大门左侧）。地下水监测项目为pH、氨氮、耗氧量、TP、溶解性总固体、砷、氟化物，监测频率为2次/a（丰枯水期各一次）。根据《工业企业土壤和地下水自行监测技术指南（试行）》（HJ1209-2021），设置2个土壤跟踪监测点（厂区下风向东北角仓库旁、黄磷暂存槽旁），每年开展一次跟踪监测。
	30
	0

	环境风险
	物料、废水等
	黄磷暂存槽设围堰，容积按64m3；磷酸成品罐区设围堰，围堰容积按856.92m3；磷酸中间槽设围堰，单个容积17.76m3；生产车间、仓库、罐区分别设置火灾自动监测报警系统；编制突发环境事件应急预案等。
	10
	0

	小计
	187
	1.7

	合计
	210.4
	1.7


[bookmark: _Toc334976882][bookmark: _Toc1378][bookmark: _Toc257][bookmark: _Toc30121][bookmark: _Toc322365483]项目总投资约为8000万元，环保投资为210.4万元，根据公式计算Hj为2.63%。
[bookmark: _Toc1915][bookmark: _Toc31916][bookmark: _Toc134434671][bookmark: _Toc25715][bookmark: _Toc9967][bookmark: _Toc134367932][bookmark: _Toc23464][bookmark: _Toc31658]15.2.2年环保费用的经济效益分析
经济效益（Zj）值可用因有效的环保措施挽回的经济损失与保证这一效益而每年投入的环保经费之比的方法来确定，即：
[image: ]
式中：
Si—由于防止（或减少）损失而挽回的经济价值，此项按不进行相应的环保措施而造成的经济损失来计算；
i—挽回损失的类目数（i=1、1、3……n）；
HF—每年投入的环保经费。
本项目在运营过程中若不采取环保措施，造成某些污染物指标将超过国家标准，将上缴超标环境税。环境税征收根据《中华人民共和国环境保护税法》及《中华人民共和国环境保护税法实施条例》《云南省人民代表大会常务委员会关于环境保护税云南省适用税额和应税污染物项目数的决定》估算，环境保护税适用税额按2019年1月起标准执行，见表15.2-2。
[bookmark: _Ref280542249]表15.2-2  污染物排放费用统计表
	类别
	收费
项目
	污染当
量值（kg）
	环保税费
	治理前
	治理后
	差值
（万元/年）

	
	
	
	
	污染物
排放量（t/a）
	环保税费
（万/年）
	污染物
排放量（t/a）
	环保税费
（万元/年）
	

	废气
	P2O5
	4
	2.8元/当量
	615.50
	43.11
	3.08
	0.21
	42.9

	
	砷
	0.02
	2.8元/当量
	0.054
	0.76
	0.00054
	/
	0.76

	
	颗粒物
	4
	2.8元/当量
	0.1437
	0.010
	0.017
	0.001
	0.009

	噪声
	超标
	
	700元/月
	以超标4-6dB计
	0.84
	达标
	0.00
	0.841

	合计
	/
	/
	/
	44.72
	/
	0.201
	44.51


本项目环保设施年运行费用为1.7万元，由上式计算Zj=26.2，其效益与费用比＞1，表明项目环境经济效益较好。
总体来说，本工程为达到本区环境目标要求，增加了一定环境工程投入，其产生的经济效益除了以上所提的直接经济效益外，更多的是体现在间接经济效益和潜在的间接经济效益。
[bookmark: _Toc32013][bookmark: _Toc5908][bookmark: _Toc11130][bookmark: _Toc28741][bookmark: _Toc23296][bookmark: _Toc26151]15.3小结
本项目总投资约为8000万元，环保投资为210.4万元，根据公式计算Hj为2.63%。减免环境税44.51万元，污染治理经济效益Zj=26.2，环保措施的实施将带来良好的环境效益、生态效益和社会效益。总体来看，项目符合经济与环境协调发展的原则。
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16建设项目生态环境监测和排放管理
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[bookmark: _Toc322365467][bookmark: _Toc334976869][bookmark: _Toc255545040][bookmark: _Toc259812099][bookmark: _Toc272399714][bookmark: _Toc6592][bookmark: _Toc31137][bookmark: _Toc3397][bookmark: _Toc4910][bookmark: _Toc25389][bookmark: _Toc32024][bookmark: _Toc29514][bookmark: _Toc22752][bookmark: _Toc7662][bookmark: _Toc14070][bookmark: _Toc143085498]16.1.1生态环境管理机构与职能
生态环境管理机构的设置，目的是贯彻执行中华人民共和国关于生态环境保护的有关法律法规，对项目“三废”排放实行监控，确保建设项目经济、环境和社会效益协调发展；协助地方生态环境部门工作，为企业的生产管理和生态环境管理提供保证。
针对本项目的具体情况，为加强管理，企业应设置生态环境管理机构，并尽相应的职责。
（1）机构组成
根据建设项目的实际情况，在建设施工阶段，工程指挥部应设专人负责生态环境保护事宜。项目投入运营后，由建设单位安环部门进行统一管理，对项目生态环境管理和生态环境监控负责，并受当地生态环境管理部门的监督和指导。
（2）环境管理机构的职责
①贯彻、宣传国家的环保方针、政策和法律法规。
②制定本项目的生态环保管理制度、环保技术经济政策和年度实施计划。
③监督检查本项目执行“三同时”规定的情况。
④定期进行环保设备检查、维修和保养工作，确保环保设施长期、稳定、达标运转。
⑤负责生态环保设施的日常运行管理工作，制定事故防范措施，一旦发生事故，组织污染源调查及控制工作，并及时总结经验教训。
⑥负责对项目环保人员和其他人员进行生态环境保护教育，不断增强项目内人员的环境意识和环保人员的业务素质。
（3）生态环境管理人员配备
本项目的生态环境保护工作由负责生态环保工作的人员统一管理。其职责是实施生态环保工作计划、监督建设项目的“三同时”工作，并对“三废”的排放达标进行监控。负责处理污染事故，编制生态环保统计及生态环保考核等报告。项目建成后，建设单位安环部门进行统一管理，负责生态环境监督管理工作，同时要加强对管理人员的环保培训。
[bookmark: _Toc11690][bookmark: _Toc2839][bookmark: _Toc15542][bookmark: _Toc322365469][bookmark: _Toc259812101][bookmark: _Toc4918][bookmark: _Toc31730][bookmark: _Toc22771][bookmark: _Toc25729][bookmark: _Toc252783003][bookmark: _Toc17028][bookmark: _Toc334976871][bookmark: _Toc16387][bookmark: _Toc29991][bookmark: _Toc272399716]16.1.2生态环境管理计划
[bookmark: _Toc516231285]（1）项目施工期环境管理计划
①建立岗位责任制，制定环境管理计划，拟定项目施工期生态环境管理的项目和内容，并进行管理。
②对承包商施工进行管理，明确责任，督促施工单位按工程设计要求进行施工，减少地面扬尘、建筑粉尘和施工机械尾气对空气环境的污染。
③全面监督和检查各施工阶段生态环境保护措施实施情况和实际效果，并定期组织检查，及时处理和解决临时出现的环境污染事件。
④落实生态环境监测的实施，审核有关生态环境监测报表，根据大气、地下水、噪声、土壤等监测结果，对本项目施工及管理提出相应要求，尽量减少工程施工给环境带来的不利影响；
⑤在日常工作中做好环境管理记录及管理报告，参与竣工验收。
[bookmark: _Toc516231286]（2）项目运营期环境管理计划
①项目建成投产前，建设单位应开展排污许可申报工作，建设项目竣工环境保护验收，检查生态环保设施是否达到“三同时”要求。
②由建设单位安环部门进行统一管理，全面管理各个生态环境治理措施和管理制度的实际落实情况。
③制定本项目营运期的生态环境管理计划，根据设置的生态环保设施，拟定项目营运期生态环境管理类目。
④对各类危废收纳容器进行标识；对危废转移采取“联单制”管理，全程监控危废的转运，并控制危废暂存时间，不得超过1年；
⑤定期对生态环保措施的正常情况和实际效果，以及污染物达标排放情况进行检查，如排污管道、废气处理设施是否正常运行；危废贮存库和收集容器是否完好；及时处理和解决临时出现的环境污染事件和环保设施故障，并提出改进的建议和对策；
⑥制定突发环境事件应急预案，定期举行应急演练，积极预防和妥善处置突发环境事件；
⑦在运营期间，做好管理记录及管理报告，落实生态环境监测的实施，审核有关生态环境监测报告等，按要求填写运营期生态环境统计表、污染源申报表等，并定期向主管生态环境部门汇报项目的生态环保工作情况。
[bookmark: _Toc18230][bookmark: _Toc24860][bookmark: _Toc11480][bookmark: _Toc21676][bookmark: _Toc1969][bookmark: _Toc25643][bookmark: _Toc12136]16.1.3运营期生态环境管理要求
建设单位应制定一系列规章制度来进行生态环境保护工作，使生态环境保护工作规范化和程序化，并通过经济杠杆来保证生态环境保护管理制度的认真执行。运营期生态环境管理重点是各项环保措施的落实、生态环保设施运行的管理和维护以及污染事故的防范和应急。根据需要，建议制定的生态环境保护工作制度：
（1）生态环境保护职责管理条例；
（2）污水、废气、固体废物排放管理制度；
（3）“三废”处理设施日常运行管理制度；
（4）排污情况报告制度；
（5）突发环境事件处理制度；
（6）生态环保教育制度；
（7）制定监测资料的建档与上报的计划，并接受生态环境行政主管部门的检查。
环保档案内容包括：a.污染物排放情况；b.污染物治理设施的运行，操作和管理情况；c.污染物的监测分析方法和监测记录；d.事故情况及有关记录；e.其他与污染防治有关的情况和资料等。
[bookmark: _Toc25841][bookmark: _Toc29787][bookmark: _Toc11739][bookmark: _Toc17977][bookmark: _Toc22318][bookmark: _Toc21123][bookmark: _Toc18179]16.1.4信息公开制度
根据《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》《企业事业单位环境信息公开办法》中的相关规定，本项目建设单位应当向社会公开以下信息：
（1）基础信息，包括单位名称、组织机构代码、法定代表人、生产地址、联系方式，以及生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模；
（2）项目建设过程中，建设单位应当在施工中期向社会公开建设项目环境保护措施进展情况、施工期的环境保护措施落实情况等；
（3）项目建成后，建设单位应当向社会公开建设项目环评提出的各项环境保护设施和措施执行情况、竣工环境保护验收监测和调查结果以及主要污染物排放情况；
（4）排污信息，包括主要污染物及特征污染物的名称、排放方式、排放口数量和分布情况、排放浓度和总量、超标情况，以及执行的污染物排放标准、核定的排放总量；建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况。
[bookmark: _bookmark163][bookmark: _Toc19541][bookmark: _Toc13613][bookmark: _Toc8349][bookmark: _Toc11789][bookmark: _Toc20027][bookmark: _Toc3865][bookmark: _Toc8719]16.1.5环境管理台账要求
根据《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）、《排污许可证申请与核发技术规范 无机化学工业》（H1035-2019）及相关法律法规和规范要求，建设单位应建立环境管理台账制度，设置专职人员进行台账的记录、整理、维护和管理，并对台账记录结果的真实性、准确性、完整性负责。台账的记录内容、记录频次、记录保存等按要求执行。
[bookmark: _Toc8998][bookmark: _Toc11127][bookmark: _Toc3015][bookmark: _Toc22003][bookmark: _Toc882][bookmark: _Toc17321][bookmark: _Toc29444]16.2污染物排放清单及总量控制
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10万吨热法磷酸生产项目                                             生态环境影响报告书
项目运营期污染物种类及其排放浓度见表16.2-1。
表16.2-1  本项目污染物排放清单
	污染源
	污染物
名称
	治理措施
	治理后
	污染物削减量
(t/a)
	执行标准
	排放
方式
	排放
标准
	达标
情况

	
	
	
	排放量
（m3/a）
	浓度
(mg/m3）
	排放速率（kg/h）
	排放量
(t/a)
	
	
	
	
	

	废气
	有组织
	DA007
	磷酸雾（以P2O5计）
	文丘里洗涤器+复档除沫器+纤维除沫器+28m排气筒
	8712万
	17.7
	0.194
	1.54
	306.4
	《磷酸（热法）生产技术规范》（GB/T28602-2012）附录表C.1中限值要求
	连续
	60mg/m3
	达标

	
	
	
	氟化物
	
	
	0.12
	0.00136
	0.0108
	0.0432
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297
-1996）
	
	9mg/m3
	达标

	
	
	
	砷
	
	
	0.0031
	0.000034
	0.00027
	0.02673
	《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）
	
	0.5mg/m3
	达标

	
	
	DA008
	磷酸雾（以P2O5计）
	文丘里洗涤器+复档除沫器+纤维除沫器+28m排气筒
	8712万
	17.7
	0.194
	1.54
	306.4
	《磷酸（热法）生产技术规范》（GB/T28602-2012）附录表C.1中限值要求
	连续
	60mg/m3
	达标

	
	
	
	氟化物
	
	
	0.12
	0.00136
	0.0108
	0.0432
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297
-1996）
	
	9mg/m3
	达标

	
	
	
	砷
	
	
	0.0031
	0.000034
	0.00027
	0.02673
	《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）
	
	0.5mg/m3
	达标

	
	
	DA001
	SO2
	旋风+布袋除尘+30m排气筒
	86.3万
	54.5
	0.098
	0.047
	0
	《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）新建燃煤锅炉对应标准
	连续
	300mg/m3
	达标

	
	
	
	NOX
	
	
	163.3
	0.2937
	0.141
	0
	
	连续
	300mg/m3
	达标

	
	
	
	颗粒物
	
	
	20
	0.0354
	0.017
	0.0053
	
	连续
	50mg/m3
	达标

	
	交通运输汽车尾气
	NOx
	/
	/
	/
	0.044
	/
	/
	/
	间歇
	/
	/

	
	
	CO
	/
	/
	/
	0.0086
	/
	/
	/
	间歇
	/
	/

	
	
	THC
	/
	/
	/
	0.001
	/
	/
	/
	间歇
	/
	/

	
	食堂
	油烟
	油烟净化器处理
	/
	/
	0.00125
	0.00124
	0.00371
	/
	间歇
	2mg/m3
	达标

	废水
	水封废水
	TP（磷酸、单质磷等）
	依托现有项目自建综合废水处理站（100m3/d）处理
	39.6
	0.96
	/
	0.0004
	0.00435
	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准要求
	间歇
	—
	—

	
	设备清洗废水
	磷酸
	/
	直接用于生产。
	回用
	不外排

	
	
	SS
	
	
	
	

	
	软水制备浓水、纯水制备浓水、循环冷却水强排水
	COD
	絮凝沉淀（沉淀池容积50m3，加药停留时间4h）（主要去除SS和溶解性总固体，去除率分别为85%、20%计）
	96097.3
	98.2
	/
	9.440
	0.000
	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准要求
	连续
	500mg/L
	达标

	
	
	BOD5
	
	
	19.6
	/
	1.888
	0.000
	
	
	300mg/L
	达标

	
	
	氨氮
	
	
	4.9
	/
	0.472
	0.000
	
	
	—
	—

	
	
	TP
	
	
	1.0
	/
	0.094
	0.000
	
	
	—
	—

	
	
	SS
	
	
	75
	/
	7.207
	40.842
	
	
	400mg/L
	达标

	
	
	溶解性总固体
	
	
	1178.7
	/
	113.274
	28.319
	
	
	—
	—

	
	生活污水
	COD
	依托现有项目隔油池（4m3）、化粪池（10m3）预处理
	380
	247
	/
	0.094
	0.031
	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准要求
	间隙
	500
	达标

	
	
	BOD5
	
	
	105
	/
	0.040
	0.014
	
	
	300
	达标

	
	
	NH3-N
	
	
	26.2
	/
	0.010
	0.002
	
	
	—
	—

	
	
	动植物油
	
	
	10
	/
	0.004
	0.015
	
	
	100
	达标

	
	
	TP
	
	
	3.3
	/
	0.001
	0.001
	
	
	—
	—

	噪声
	设备运行
	选用低噪设备、隔声、合理布置、减振、设备置于室内等
	厂界昼间：65dB(A)
夜间：55dB(A)
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类标准
	连续
	昼间：65dB(A)
	达标

	
	
	
	
	
	
	夜间：55dB(A)
	达标

	固废
	磷酸滤渣
	委托有资质的单位清运处置
	/
	/
	0
	1.62
	100%处置
	间歇
	/
	/

	
	炉渣、烟尘
	委托有相关处置能力的单位处置
	/
	/
	0
	3.892
	
	
	/
	/

	
	废布袋
	委托有相关处置能力的公司处置
	/
	/
	0
	0.1
	
	
	/
	/

	
	废活性炭
	
	/
	/
	0
	2.0
	
	
	/
	/

	
	废石英砂
	
	/
	/
	0
	2.5
	
	
	/
	/

	
	废滤膜
	
	/
	/
	0
	0.2
	
	
	/
	/

	
	废包装材料
	
	/
	/
	0
	0.74
	
	
	/
	/

	
	废矿物油
	委托有资质单位清运处置
	/
	/
	0
	1.0
	
	
	/
	/

	
	废矿物油沾染物
	委托环卫部门清运处置
	/
	/
	0
	0.1
	
	
	/
	/

	
	废水絮凝沉淀渣
	委托有相关处置能力的公司处置
	/
	/
	0
	139.02
	
	
	/
	/

	
	生活垃圾
	委托环卫部门清运处置
	/
	/
	0
	2.97
	
	
	/
	/
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[bookmark: _Toc2511]16.2.2总量控制
[bookmark: _Toc22873][bookmark: _Toc20505][bookmark: _Toc14336]（1）总量控制原则
①符合达标排放的要求。在建设项目正常运行，满足环境质量要求、污染物达标排放及清洁生产的前提下，按照节能减排的原则给出主要污染物排放量。
②根据国家实施主要污染物排放总量控制的有关要求和地方环境保护行政主管部门对污染物排放总量控制的具体指标，分析建设项目污染物排放是否满足污染物总量控制指标要求，并提出建设项目污染物排放总量控制指标建议。
[bookmark: _Toc23885][bookmark: _Toc18393][bookmark: _Toc17722]（2）总量控制因子及指标
污染物总量控制是将某一区域作为一个完整体系，以实现环境质量目标为目的，确定区域内各类污染物的允许排放量，从而在保证实现环境质量目标的前提下，促进区域经济的健康稳定发展。
1）污染物总量控制因子
总量控制是我国环境保护与管理的有效方法，《建设项目环境保护管理条例》中规定：建设产生污染的建设项目，必须遵守污染物排放的国家标准和地方标准，在实施重点污染物排放总量控制的区域内，还必须符合重点污染物的排放总量控制的要求。
2）污染物总量控制指标
①废气
本项目新增有组织排放源3个：DA007废气排放量为8712万m3/a，其中P2O5排放量为1.54t/a，砷排放量为0.00027t/a，氟化物排放量为0.0108t/a；DA008废气排放量为8712万m3/a，其中P2O5排放量为1.54t/a，砷排放量为0.00027t/a，氟化物排放量为0.0108t/a；DA001废气排放量为86.3万m3/a，其中SO2排放量为0.047t/a，NOX排放量为0.141t/a，颗粒物排放量为0.017t/a。
综上所述，本项目废气排放总量为17510.3万m3/a，污染物排放情况见表16.2-2。
表16.2-2 大气污染物年排放量核算表
	序 号
	污染物
	年排放量（t/a）

	1
	SO2
	0.047

	2
	NOx
	0.141

	3
	颗粒物
	0.017

	4
	磷酸雾（以P2O5计）
	3.08

	5
	砷
	0.00054

	6
	氟化物
	0.0216


②废水
A、现有项目废水“以新代老”措施后排放情况
现有项目根据验收监测，综合废水处理站处理站处理尾水满足《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2005）中表1敞开式循环冷却水系统补充水的水质标准和《城市污水再生利用 城市杂用水质》（GB/T19920-2002）表1中城市绿化标准限值要求。其中《城市污水再生利用工业用水水质》（GB/T19923-2024）于2024年10月1日实施，替代GB/T19920-2002，《城市污水再生利用 城市杂用水质》（GB/T19920-2020）于2021年2月1日实施，替代GB/T19920-2002；污水处理站尾水的氨氮和总磷浓度不满足新标准限值要求。
基于现状园区污水管网已建成，将项目综合废水处理站尾水排入园区，由回用变为间接排放，尾水水质满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准要求；生活污水经隔油池、化粪池预处后直接排入园区污水管网，不再进入项目综合废水处理站处理。
现有项目外排放废水量30845.03m3/a，COD1.483t/a，氨氮0.294t/a，TP0.031t/a，间接排放，不设置总量控制指标，作为内部控制指标。
B、本项目废水排放
黄磷暂存槽水封废水依托现有项目自建综合废水处理站（100m3/d）处理后排入园区污水管网；生活污水依托现有项目隔油池（4m3）、化粪池（10m3）预处理后排入园区污水管网；软水制备废水、纯水制备废水、冷却水循环系统强排水经絮凝沉淀后排入园区污水管网，项目区初期雨水依托现有项目厂区中部设置初期雨水收集池（448m3）收集，收集后进入现有项目自建综合废水处理站（100m3/d）处理后排入园区污水管网。所有排入园区污水管道的废水经园区污水管网收集进入花山南片区污水处理厂处理。
本项目外排放废水量96516.9m3/a，COD9.534t/a，氨氮0.482t/a，TP0.0954t/a，间接排放，不设置总量控制指标，作为内部控制指标。
C、全厂排放量
全厂排放量为127361.93m3/a，COD11.017t/a，氨氮0.776t/a，TP0.1264t/a。间接排放，不设置总量控制指标，作为内部控制指标。
③固废
项目各类固体废物分类收集，委托相关单位处置，不设总量控制指标。
[bookmark: _Toc3786][bookmark: _Toc29786][bookmark: _Toc30880][bookmark: _Toc7290][bookmark: _Toc3358][bookmark: _Toc8743][bookmark: _Toc17311][bookmark: _Toc28340][bookmark: _Toc7951][bookmark: _Toc5069]16.3规范化排污口
排污口规范化是实施污染物总量控制的基础工作，是总量控制不可缺少的一项内容。排污口规范化对于污染源管理，现场监督检查，促进公司企业强化环保管理，促进污染治理，实现科学化、定量化都有极大的现实意义。
[bookmark: _bookmark168][bookmark: _Toc31206][bookmark: _Toc2860][bookmark: _Toc181][bookmark: _Toc11442][bookmark: _Toc24471][bookmark: _Toc8104][bookmark: _Toc14295]16.3.1排污口规范化依据
（1）《关于开展排污口规范化整治工作的通知》国家环境保护总局，环发〔1999〕24号；
（2）《排污口规范化整治技术要求（试行）》（环监[1996]470号）。
[bookmark: _bookmark169][bookmark: _Toc22079][bookmark: _Toc21096][bookmark: _Toc11894][bookmark: _Toc26237][bookmark: _Toc20850][bookmark: _Toc18370][bookmark: _Toc32563]16.3.2排污口规范化的时间和范围
根据《关于开展排污口规范化整治工作的通知》的通知要求，一切新建、改建的排污单位以及限期治理的排污单位，都必须在建设污染治理设施的同时建设规范化的排污口。因此，建设单位必须把各类排污口规范化工作全部纳入“三同时”实施，并列入项目环保验收内容。
[bookmark: _bookmark170][bookmark: _Toc14506][bookmark: _Toc22088][bookmark: _Toc838][bookmark: _Toc17929][bookmark: _Toc23333][bookmark: _Toc5549][bookmark: _Toc28284]16.3.3排污口规范化内容
（1）排污口
①排污口的位置必须合理确定，按环监（1996）470号文件及国家环保总局《关于开展排放口规范化整治工作的通知》（环发〔1999〕24号）要求，进行规范化管理；
②排污口采样点应按《污染源监测技术规范》要求，设置在企业的总排污口、处理措施的进、出口等位置。
（2）固体废物贮存场
固体废物堆放场所，必须有防渗漏、防淋雨、防火、防腐蚀、防流失等措施，并应设置标志牌。
（3）环境保护图形标志
在厂区的废气排放源、固体废物堆放区应设置环境保护图形标志，图形符号分为提示图形和警告图形符号两种，分别按《环境保护图形标志》（GB15562.1-1995）、《环境保护图形标志一固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）及2023年修改单、《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）执行。
环境保护图形标志的形状及颜色见表16.3-1，环境保护图形符号见表16.3-2。
表16.3-1  环境保护图形标志的形状及颜色表
	标志名称
	形状
	背景颜色

	警告标志
	三角形边框
	黑色

	提示标志
	正方形边框
	白色


表16.3-2  环境保护图形符号一览表
	序号
	提示图形符号
	警告图形符号
	名称
	功能

	1
	[image: 点击看大图及详细资料]
	[image: 点击看大图及详细资料]
	废水排放口
	表示污水向水体排放

	2
	[image: ]
	[image: 点击看大图及详细资料]
	废气排放口
	表示废气向大气环境排放

	3
	[image: ]
	[image: ]
	一般固体废物
	表示一般固体废物贮存、处置场

	4
	[image: 点击看大图及详细资料]
	[image: ]
	噪声排放源
	表示噪声向外环境排放

	5
	/
	[image: QQ截图20230619171916]
	危险废物
	表示危险废物贮存


[bookmark: _Toc19492][bookmark: _Toc24326]16.3.4 排污口管理
（1）排污口管理
排污口是企业污染物进入环境，污染环境的通道，强化排污口的管理是实施污染物总量控制的基础工作之一，也是区域环境管理逐步实现污染物排放科学化、定量化的重要手段，具体管理原则如下：
①向环境排放的污染物的排放口必须规范化；
②列入总量控制的污染物、排污口列为管理的重点；
③排污口应便于采样与计量监测，便于日常现场监督检查；
④如实向环保管理部门申报排污口数量、位置及所排放的主要污染物种类、数量、浓度、排放去向等情况；
⑤废气排气装置应设置便于采样、监测的采样孔和采样平台，设置应符合《污染源监测技术规范》；
⑥固废堆存时，专用堆放场应设有防扬散、防流失、防渗漏措施。
（2）排污口立标管理
①项目区污染物排放口，应按照国家《环境保护图形标志》（GB15562.1-95）与（GB1556.2-95）规定，设置统一制作的环境保护图形标志牌；
②污染物排放口的环保图形标志牌应设置在靠近采样点且醒目处，标志牌设置高度为其上边缘距离地面约2m；
③一般排放口，可根据情况设置立式或平面固定式标志牌。
（3）排污口建档管理
①本项目应使用生态环境局统一印制的《中华人民共和国规范化排污口标志登记证》，并按要求填写有关内容；
②根据排污口管理内容要求，项目建成投产后，应将主要污染物种类、数量、浓度、排放去向，达标情况及设施运行情况记录于档案。
[bookmark: _Toc31371][bookmark: _Toc20278][bookmark: _Toc18826][bookmark: _Toc19695][bookmark: _Toc10979][bookmark: _Toc15533][bookmark: _Toc29832]16.4环境监测
[bookmark: _Toc14373][bookmark: _Toc322365475][bookmark: _Toc12][bookmark: _Toc272399722][bookmark: _Toc15975][bookmark: _Toc334976877][bookmark: _Toc259812107][bookmark: _Toc252783009][bookmark: _Toc31461][bookmark: _Toc3861][bookmark: _Toc19753][bookmark: _Toc3193][bookmark: _Toc28096][bookmark: _Toc250447656][bookmark: _Toc3532][bookmark: _Toc7159]16.4.1监测目的及监测机构
[bookmark: _Toc334976878][bookmark: _Toc259812108][bookmark: _Toc322365476][bookmark: _Toc250447657][bookmark: _Toc252783010][bookmark: _Toc272399723]环境监测是项目环境管理工作的重要部分，只有通过监测才能够客观准确地评估环境影响的危害，掌握环境质量及其变化趋势，预测项目施工及营运中的不利因素。环境监测有利于项目的开发进度和正常生产，减轻环境问题对公众生存环境带来的威胁，避免因项目开发带来新的环境问题，为营运期的环境保护及污染物控制、环境监理和环境管理提供科学依据。项目外环境的监测可以检验项目管理和治理的改进程度，也是环境保护管理部门对项目环保工作的重要监控手段。
环境监测任务由建设单位组建成立的安环部门或人员组织实施。环境监测不设专用监测站，委托给有相应资质的环境监测单位进行监测，监测结果定期上报生态环境部门。
[bookmark: _Toc9890][bookmark: _Toc4197][bookmark: _Toc626][bookmark: _Toc2785][bookmark: _Toc14516][bookmark: _Toc21924][bookmark: _Toc9730][bookmark: _Toc2777][bookmark: _Toc28810][bookmark: _Toc17935]16.4.2监测内容及计划
[bookmark: _Toc31515][bookmark: _Toc3426][bookmark: _Toc30861][bookmark: _Toc203][bookmark: _Toc7336][bookmark: _Toc2306][bookmark: _Toc18209]本次评价参照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污单位自行监测技术指南  无机化学工业》（HJ1138-2020）、《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（HJ820-2017）等制定环境监测计划。
（1）污染源监测计划
[bookmark: _Toc250447658][bookmark: _Toc259812109][bookmark: _Toc252783011]营运期污染源监测计划见表16.4-1。
表16.4-1  营运期污染源监测计划表
	监测类型
	监测项目
	监测点位
	监测指标
	监测频次

	污染源监测
	废气
	有组织
	DA007、DA008
	P2O5、砷、氟化物
	季度

	
	
	
	DA001
	颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、烟气黑度
	月

	
	
	无组织
	厂界上风向10m设1个参照点，下风向10m设3个监控点
	砷、氟化物
	半年

	
	噪声
	厂界四周
	等效连续A声级
	季度

	
	废水
	DW001：污水总排口
	pH、化学需氧量、五日生活需氧量、氨氮、总磷、溶解性总固体、SS
	半年


（2）环境质量监测计划
营运期环境监测计划见表16.4-2。
表16.4-2  营运期环境质量监测计划表
	监测类型
	监测点位
	监测指标
	监测频次

	环境空气
	十里铺村（下风向）
	P2O5、砷、氟化物
	年

	地下水
	公司厂区设有的地下水监测井3口，分别为1#地下水监测井（位于厂区西南侧办公楼后边）、2#地下水监测井（位于厂区东北侧2#仓库旁）、3#地下水监测井（位于厂区南侧进厂大门左侧）
	pH、氨氮、耗氧量、TP、溶解性总固体、砷、氟化物
	丰、枯水期各一次

	土壤
	厂内东北角仓库旁（厂区下风向）、黄磷暂存槽旁
	pH、砷、氟化物、TP
	年


（3）竣工环保验收环境监测计划
本项目竣工验收主要针对配套的环保设施，项目竣工环保验收监测计划表见表16.4-3。
表16.4-3  竣工环保验收监测计划表
	监测类型
	监测项目
	监测点位
	监测指标
	监测频次

	污染源监测
	废气
	有组织
	DA007、DA008
	P2O5、砷、氟化物
	监测一次，每次监测两天

	
	
	
	DA001
	颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、烟气黑度
	监测一次，每次监测两天

	
	
	无组织
	厂界上风向10m设1个参照点，下风向10m设3个监控点
	砷、氟化物
	监测一次，每次监测两天

	
	噪声
	厂界四周
	等效连续A声级
	监测一次，每次监测两天

	
	废水
	DW001：污水总排口
	pH、化学需氧量、五日生活需氧量、氨氮、总磷、溶解性总固体、SS
	监测一次，每次监测两天


[bookmark: _Toc1058]16.5排污许可管理
《排污许可管理条例》（2021年1月24公布，2021年3月1日起施行）中规定：在排污许可证有效期内，排污单位有下列情形之一的，应当重新申请取得排污许可证：
（一）新建、改建、扩建排放污染物的项目；
（二）生产经营场所、污染物排放口位置或者污染物排放方式、排放去向发生变化；
（三）污染物排放口数量或者污染物排放种类、排放量、排放浓度增加。
本项目在执行环境影响评价中的相关要求的同时，应按照上述要求做好排污许可制度的衔接工作，在发生实际排污行为之前，按照《排污许可证申请与核发技术规范 无机化学工业》（H1035-2019）填报申请排污许可证，不得无证排污或不按证排污。
[bookmark: _Toc252783012][bookmark: _Toc15278][bookmark: _Toc9878][bookmark: _Toc334976879][bookmark: _Toc12187][bookmark: _Toc9532][bookmark: _Toc259812110][bookmark: _Toc10515][bookmark: _Toc30954][bookmark: _Toc20941][bookmark: _Toc19896][bookmark: _Toc32262][bookmark: _Toc272399724][bookmark: _Toc250447659][bookmark: _Toc322365477][bookmark: _Toc26544]16.6竣工环境保护验收
建设项目竣工环境保护验收是指建设项目竣工后，根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》，依据环境保护验收监测结果，并通过现场检查等手段，考核该建设项目是否达到环境保护要求，项目竣工验收内容见表16.6-1。
表16.6-1  项目竣工环境保护设施验收一览表
	污染类别
	污染源
	主要污染物
	治理设施及规模
	处理效果

	废气
	生产设备
	废气处理装置
	设置废气收集管网，设置2套“文丘里洗涤器+复档除沫器+纤维除沫器”装置，2根高28m排气筒，处理排放吸收塔尾气
	达标排放

	
	
	
	设置废气收集管网，设置1套“旋风+布袋除尘器”，1根高30m排气筒，处理排放锅炉烟气
	达标排放

	废水
	生产废水
	纯水、软水制备废水、冷却水循环系统强排水
	设置1个50m3絮凝沉淀池，投加絮凝剂
	达标排放

	噪声
	机械设备
	设备噪声
	基础减振，空压机、风机等高噪声设备安装消声器
	达标排放

	固废
	生产线
	危险废物
	设置密闭收集桶若干,现有项目3#仓库内危废贮存间旁隔建1间10m2的危废贮存间。
	100%处置

	
	
	一般固废
	设置密闭收集桶、收集袋若干，现有项目3#仓库内一般固废贮存间旁隔建1间20m2的一般固废贮存间
	

	地下水、土壤
	生产、危废、污水
	①源头控制。
②分区防渗：
重点防渗区：黄磷暂存槽、水封槽、磷酸中间槽、磷酸成品罐区、危险废物贮存间等。防渗要求：等效黏土防渗层Mb≧6.0m，K≦1×10-7cm/s。其中危废贮存间须按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求进行防渗，防渗层为至少1m黏土层（渗透系数≤10-7cm/s）或2mm厚的高密度聚乙烯膜等其他人工材料（渗透系数≤10-10cm/s）。具体防渗措施为土基夯实，夯实系数不小于0.95，150mm厚碎石入土夯实，夯实系数不小于0.95，60mm厚C20混凝土垫层抹平，1.5mm厚HDPE防渗膜（搭接不小于100mm），150mm厚C30抗渗混凝土，抗渗等级P8。
一般防渗区：热法磷酸车间、絮凝沉淀池等。防渗要求：等效黏土防渗层Mb≧1.5m，K≦1×10-7cm/s。具体防渗措施为土基夯实，夯实系数不小于0.95，150mm厚碎石入土夯实，夯实系数不小于0.95，150mm厚C30抗渗混凝土，抗渗等级P8。
简单防渗区：仓库（丙类）仓库（丁类）、空压纯水机房、配电室、厂区道路等。防渗要求：一般地面硬化。
③依托公司厂区设有地下水监测井3口，分别为1#地下水监测井（位于厂区西南侧办公楼后边）、2#地下水监测井（位于厂区东北侧2#仓库旁）、3#地下水监测井（位于厂区南侧进厂大门左侧）。地下水监测项目为pH、氨氮、耗氧量、TP、溶解性总固体、砷、氟化物，监测频率为2次/a（丰枯水期各一次）。根据《工业企业土壤和地下水自行监测技术指南（试行）》（HJ1209-2021），设置2个土壤跟踪监测点（厂区下风向东北角仓库旁、黄磷暂存槽旁），每年开展一次跟踪监测。
	避免地下水、土壤受污染

	环境风险
	物料、废水等
	黄磷暂存槽设围堰，容积按64m3；磷酸成品罐区设围堰，围堰容积按856.92m3；磷酸中间槽设围堰，单个容积17.76m3；生产车间、仓库、罐区分别设置火灾自动监测报警系统；编制突发环境事件应急预案等。
	环境风险可控
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[bookmark: _Toc8699][bookmark: _Toc24394][bookmark: _Toc122613367][bookmark: _Toc26032][bookmark: _Toc390184783][bookmark: _Toc390185568][bookmark: _Toc9583_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc24231][bookmark: _Toc30818][bookmark: _Toc2682][bookmark: _Toc4280][bookmark: _Toc11708][bookmark: _Toc20893][bookmark: _Toc215841586][bookmark: _Toc15542_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc13770_WPSOffice_Level1]17生态环境影响评价结论
[bookmark: _Toc28699_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc15069][bookmark: _Toc390185569][bookmark: _Toc29536_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc25379][bookmark: _Toc23463][bookmark: _Toc12030][bookmark: _Toc31824][bookmark: _Toc22418][bookmark: _Toc31746][bookmark: _Toc390184784][bookmark: _Toc32713][bookmark: _Toc8699_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc874]17.1项目概况
10万吨热法磷酸生产项目位于曲靖高新技术产业开发区花山化工园区，占地面积8045.61m2，新建年产10万吨热法磷酸生产线及其他配套设施，总投资为8000万元，其中环保投资210.4万元，占总投资2.63%。
[bookmark: _Toc130976397][bookmark: _Toc307819657][bookmark: _Toc13817][bookmark: _Toc329956154]17.2项目选址布局合理性
通过项目与《曲靖高新技术产业开发区总体规划（2023-2035年）》及其规划环评符合性分析、《曲靖高新技术产业开发区沾益花山化工园区总体规划修编（2023-2035年）（调整）》及其规划环评符合性分析，与《曲靖市生态环境分区管控动态更新方案（2023年）》（曲环通〔2024〕36号）《云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则（试行，2022年版）》等相关符合性分析，与周边环境相容性分析，项目选址可行，布局合理。
[bookmark: _Toc390185571][bookmark: _Toc390184786][bookmark: _Toc2373_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc26513][bookmark: _Toc932][bookmark: _Toc25570_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc30417][bookmark: _Toc25893][bookmark: _Toc14799][bookmark: _Toc19224][bookmark: _Toc30440][bookmark: _Toc19767][bookmark: _Toc15768_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc379881852][bookmark: _Toc6996]17.3环境现状结论
[bookmark: _Toc379881853]本项目大气评价范围内涉及沾益区，项目评价区域涉及的行政区为达标区。
根据本次环评监测分析，各监测点TSP、氮氧化物满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）二级标准限值要求，砷、氟化物满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）表A.1参考浓度限值；五氧化二磷满足《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018）附录D其他污染物空气质量浓度参考限值要求。
[bookmark: OLE_LINK37][bookmark: OLE_LINK38][bookmark: OLE_LINK48][bookmark: OLE_LINK47][bookmark: OLE_LINK40]根据云南省生态环境厅驻曲靖市生态环境监测站发布的《2024年1月-12月份地表水环境质量》，南盘江天生坝监测断面水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准的要求。根据引用《5000吨/年2-3-二氯吡啶项目环境现状补充监测》（报告编号2024070501）监测结果，南盘江各监测点位监测因子均能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准（SS、TN不参与评价）。同时，项目对南盘江东干渠汇入口上游100m断面进行了砷现状补充监测，该断面砷能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。
根据本次环评补充监测的区域3个地下水监测井现状监测数据和引用的2个地下水井监测数据，项目周边地下水各监测因子均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。
根据声环境现状调查，公司现有项目厂界噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。
根据本次环评对项目区内、外土壤监测结果，项目占地范围监测点的土壤环境质量现状满足《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中地土壤污染风险筛选值的要求；项目占地范围外的建设用地土壤监测点环境质量现状满足《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中地土壤污染风险筛选值的要求，项目占地范围外的农用地监测点的土壤环境质量现状满足《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）表1标准要求。
本项目用地性质为园区规划的三类工业用地，根据现场调查，场地现状已经平整，周边主要为工业用地、农用耕地，荒林地，评价范围内的主要植被有云南松林、圆柏、圣诞树、华山松等，人工植被主要是农田植被，主要是玉米等，未发现国家或云南省级重点保护野生植物种类分布、其他珍稀濒危物种和地区特有种类分布。由于长期生产活动影响，评价区野生动物栖息的自然条件较差、未调查到大型野生动物，均为适应灌草丛和农田的中小型野生动物，其中以鸟类、小型哺乳动物为主，未发现国家级及云南省级保护的野生动物。
[bookmark: _Toc390185572][bookmark: _Toc3744][bookmark: _Toc5866_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc390184787][bookmark: _Toc7333][bookmark: _Toc26036][bookmark: _Toc15960][bookmark: _Toc27954][bookmark: _Toc7933_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc15990][bookmark: _Toc18592][bookmark: _Toc889][bookmark: _Toc11309][bookmark: _Toc23833_WPSOffice_Level3]17.4生态环境影响分析结论
[bookmark: _Toc21185][bookmark: _Toc6991][bookmark: _Toc9320][bookmark: _Toc25738][bookmark: _Toc14643][bookmark: _Toc4802][bookmark: _Toc2165][bookmark: _Toc22436_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc26040][bookmark: _Toc3310_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc26447]17.4.1大气环境影响结论
项目采取的大气污染防治措施可行，产生废气经收集处理后能实现达标排放，对环境的影响较小，环境影响可以接受。
[bookmark: _Toc9657][bookmark: _Toc19704_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc6248][bookmark: _Toc1016_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc18680][bookmark: _Toc7506][bookmark: _Toc5306][bookmark: _Toc27046][bookmark: _Toc29380][bookmark: _Toc31472][bookmark: _Toc3020]17.4.2地表水环境影响结论
本项目生产废水、生活污水可实现分类收集、分类处置，无废水直接外排，对周围地表水环境的影响可接受。
[bookmark: _Toc4208][bookmark: _Toc11348][bookmark: _Toc21008][bookmark: _Toc21021][bookmark: _Toc19849][bookmark: _Toc27079_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc15290][bookmark: _Toc12700][bookmark: _Toc18132][bookmark: _Toc28932][bookmark: _Toc32655_WPSOffice_Level2]17.4.3地下水环境影响结论
经采取“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”污染防治措施，并加强厂区维护和环境管理的前提下，项目对区域地下水环境影响较小，对地下水环境的影响可接受。
[bookmark: _Toc8187][bookmark: _Toc347][bookmark: _Toc16013][bookmark: _Toc29771][bookmark: _Toc13968][bookmark: _Toc2932][bookmark: _Toc16582_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc14228][bookmark: _Toc6917][bookmark: _Toc29448_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc22835]17.4.4声环境影响结论
施工期噪声采取措施后，厂界噪声能满足《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）要求，对周围的声环境影响较小；项目优先选用低噪声设备，合理布局生产车间，根据预测，项目投入运营后厂界昼夜间噪声可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，项目区周边200m范围内无敏感点，项目噪声对周围环境影响小，声环境影响可以接受。
[bookmark: _Toc28323][bookmark: _Toc1189][bookmark: _Toc12357][bookmark: _Toc5351_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc10660][bookmark: _Toc2081][bookmark: _Toc30_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc18992][bookmark: _Toc24576][bookmark: _Toc28441][bookmark: _Toc18827]17.4.5固体废物影响结论
本项目产生的各类固体废物均可得到妥善处置和利用，通过强化废物产生、收集、贮放各环节的管理，不会造成乱堆、乱弃，二次污染的发生，对周围环境产生的影响较小，环境影响可接受。
[bookmark: _Toc27740][bookmark: _Toc27807][bookmark: _Toc7177][bookmark: _Toc25123][bookmark: _Toc22574][bookmark: _Toc147]17.4.6土壤环境影响结论
根据影响分析，项目影响土壤途径为非正常状况下的物料发生地面漫流和垂直入渗，以及排放大气污染物的大气沉降。地面漫流产生的土壤环境影响较小，垂直入渗会造成局部土壤污染，大气沉降对土壤的影响较小。项目对土壤环境的影响可接受。
[bookmark: _Toc18914][bookmark: _Toc18642][bookmark: _Toc5841][bookmark: _Toc27926_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc20383_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc27322][bookmark: _Toc5472_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc12659][bookmark: _Toc3319][bookmark: _Toc30631][bookmark: _Toc9035][bookmark: _Toc31597]17.4.7环境风险分析结论
根据建设项目环境风险潜势划分判定等级，大气环境风险评价等级为一级，地表水、地下水环境风险评价等级为二级。经采取相应的防范措施和应急措施后，能大大减少事故发生概率和减少对环境污染，潜在的环境风险是可以防范的，建设项目环境风险可控。
根据《关于印发<企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）>的通知》（环发〔2015〕4号）的有关规定，项目建设完成后需修编突发生态环境事件应急预案并到生态环境部门备案。
[bookmark: _Toc21841][bookmark: _Toc21439_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc390185576][bookmark: _Toc12288_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc28592][bookmark: _Toc381137591][bookmark: _Toc16893][bookmark: _Toc390184791][bookmark: _Toc30282_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc236221577][bookmark: _Toc7181][bookmark: _Toc296329847][bookmark: _Toc20895][bookmark: _Toc25522][bookmark: _Toc1545][bookmark: _Toc31484][bookmark: _Toc29377]17.4.8公众参与
[bookmark: _Toc379881855][bookmark: _Toc390184792][bookmark: _Toc390185577]本次公众参与程序严格按照《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令 第4号，2019年1月1日起实施）开展，曲靖常宜联合科技有限公司于2026年7月2日在曲靖论坛上进行了第一次公示，2026年8月27日，在曲靖论坛对该项目生态环境影响报告书征求意见稿进行了公示，公示时间为2026年8月27日-9月9日，同时于2026年8月28日、9月1日在《云南信息报》上对该项目进行了两次报纸公示，在项目周边（松林社区）公示栏张贴公告进行了现场粘贴公示，张贴点选在公众活动广泛且易于知悉的场所，公示期间未收到公众的来电、来函，无公众对本项目公开的环境信息反馈意见。在征求意见稿公示期间，在项目区周边发放公众参与调查表，共发放调查表25份，回收有效调查表25份，其中个人调查表20份，团体调查表5份，个人未提出项目相关环境意见，团体意见主要为：严格落实环评提出的各项污染防治措施，废气、废水、固废、噪声稳定达标排放，严格执行环保“三同时”制度；建立风险应急联动机制，加强运营期环境监测，定期公开环境信息。建设单位完全接纳团体提出的意见。2026年9月28日在曲靖论坛发布了本项目报批前生态环境影响报告书和公众参与说明信息公开。
建设单位将进一步加大项目建设情况宣传力度及范围，使得公众对本项目的污染防治措施及环境影响有清楚、正确的认识，从而使本工程建设与周边区域环境保护和群众利益和谐统一。
[bookmark: _Toc15284_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc12939][bookmark: _Toc29037][bookmark: _Toc12630][bookmark: _Toc12508][bookmark: _Toc4466_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc23458][bookmark: _Toc2204][bookmark: _Toc14856][bookmark: _Toc12194][bookmark: _Toc13031_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc9529]17.4.9综合评价结论
[bookmark: _Toc381873442]本项目符合国家相关环保政策、区域规划、产业政策的要求；项目采用工艺技术可靠；场地布局合理，项目建设中加强生态环境保护、污染治理后，对生态环境影响小，污染物排放对环境影响有限，能为环境所接受，区域环境功能不会发生改变。评价认为，在采纳并落实各项环保措施前提下，从生态环境保护角度来看项目建设可行。
[bookmark: _Toc3617][bookmark: _Toc4850][bookmark: _Toc9315][bookmark: _Toc30427][bookmark: _Toc10043][bookmark: _Toc7837][bookmark: _Toc22680][bookmark: _Toc390185578][bookmark: _Toc1647][bookmark: _Toc5332][bookmark: _Toc390184793][bookmark: _Toc21964_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc25790_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc6321_WPSOffice_Level3]17.5建议
建议结合项目实际进度及时开展环保措施“技施”阶段的设计工作，对环保措施进行进一步深入研究和细化设计，严格遵循“三同时”制度，并落实相应费用，减免不利影响，确保各项环保措施的实施。
 <2>附表C.12 年平均风速的月变化  
 风速(m/s)  	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	2.32999992370605	3.36999988555908	3.25999999046326	3.09999990463257	2.40000009536743	2.07999992370605	2.63000011444092	1.98000001907349	2.23000001907349	1.99000000953674	2	2.5	
风速(m/s) 


100d	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250	260	270	280	290	300	310	320	330	340	350	360	370	380	390	400	410	420	430	440	450	460	470	480	490	500	510	520	530	540	550	560	570	580	590	600	610	620	630	640	650	660	670	680	690	700	710	720	730	740	750	760	770	780	790	800	810	820	830	840	850	860	870	880	890	900	910	920	930	940	950	960	970	980	990	1000	1010	1020	1030	1040	1050	1060	1070	1080	1090	1100	160000	103597.1	43298.13	10838.66	1558.761	125.801	5.619058	0.1377034	0.001840904	1.372156e-5	3.039347e-8	6.217249e-11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1a	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250	260	270	280	290	300	310	320	330	340	350	360	370	380	390	400	410	420	430	440	450	460	470	480	490	500	510	520	530	540	550	560	570	580	590	600	610	620	630	640	650	660	670	680	690	700	710	720	730	740	750	760	770	780	790	800	810	820	830	840	850	860	870	880	890	900	910	920	930	940	950	960	970	980	990	1000	1010	1020	1030	1040	1050	1060	1070	1080	1090	1100	160000	148633.5	128410.7	100860.3	70695.8	43595.93	23406.32	10858.21	4328.432	1476.741	429.9201	106.564	22.45077	4.014884	0.6088043	0.08046986	0.008691747	0.0008837482	3.511937e-5	2.294911e-6	1.268141e-7	6.332712e-9	2.4869e-10	8.881784e-12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1000d	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250	260	270	280	290	300	310	320	330	340	350	360	370	380	390	400	410	420	430	440	450	460	470	480	490	500	510	520	530	540	550	560	570	580	590	600	610	620	630	640	650	660	670	680	690	700	710	720	730	740	750	760	770	780	790	800	810	820	830	840	850	860	870	880	890	900	910	920	930	940	950	960	970	980	990	1000	1010	1020	1030	1040	1050	1060	1070	1080	1090	1100	160000	158907.3	156652.2	152672.2	146408.1	137443.2	125652.7	111311.6	95112.76	78073.88	61351.23	46015.81	32861.27	22297.97	14352.08	8750.355	5047.743	2752.419	1417.533	689.0726	315.9881	139.9489	56.93694	21.85419	7.893011	2.990372	0.5441285	0.1629326	0.0459368	0.01219222	0.003045824	0.0007160861	0.0001584195	3.297501e-5	6.457271e-6	1.189484e-6	2.061018e-7	3.610445e-8	5.497824e-9	7.904788e-10	1.065814e-10	1.776357e-11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10a	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250	260	270	280	290	300	310	320	330	340	350	360	370	380	390	400	410	420	430	440	450	460	470	480	490	500	510	520	530	540	550	560	570	580	590	600	610	620	630	640	650	660	670	680	690	700	710	720	730	740	750	760	770	780	790	800	810	820	830	840	850	860	870	880	890	900	910	920	930	940	950	960	970	980	990	1000	1010	1020	1030	1040	1050	1060	1070	1080	1090	1100	160000	159998.9	159996.6	159991.8	159983	159967.3	159940.6	159896.7	159826.6	159717.9	159553.5	159310.8	158960.8	158467	157785.4	156863.7	155642.6	154056.9	152037.7	149516	146426.4	142711.8	138328.8	133252.4	127480.4	121646	114579.6	106961.8	98896.78	90539.31	81967.31	73359.3	64840.17	57146.52	47576.78	35829.88	29884.97	24592.61	19961.06	15976.52	12606.71	9805.119	7515.416	5675.801	4222.858	3094.77	2233.752	1587.72	1111.211	765.6997	519.4207	346.8497	227.9765	147.4802	93.89505	58.82882	36.27027	22.00398	13.1347	7.714131	4.457418	2.533913	1.417085	0.7796155	0.4219212	0.2246131	0.1176195	0.06058322	0.03069326	0.0152947	0.007496113	0.00361343	0.0017131	0.0007987611	0.0003662812	0.0001651841	7.326069e-5	3.195332e-5	1.370557e-5	5.781073e-6	2.397966e-6	9.781331e-7	3.923439e-7	1.547562e-7	6.466827e-8	2.45759e-8	9.183765e-9	3.375078e-9	1.216804e-9	4.352074e-10	1.509903e-10	5.329071e-11	1.776357e-11	8.881784e-12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20a	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250	260	270	280	290	300	310	320	330	340	350	360	370	380	390	400	410	420	430	440	450	460	470	480	490	500	510	520	530	540	550	560	570	580	590	600	610	620	630	640	650	660	670	680	690	700	710	720	730	740	750	760	770	780	790	800	810	820	830	840	850	860	870	880	890	900	910	920	930	940	950	960	970	980	990	1000	1010	1020	1030	1040	1050	1060	1070	1080	1090	1100	160000	160000	160000	160000	160000	160000	160000	160000	159999.9	159999.9	159999.8	159999.7	159999.4	159999.1	159998.6	159997.8	159996.5	159994.7	159991.9	159989	159983.5	159975.7	159964.4	159948.6	159926.5	159896	159853.9	159797.8	159727.2	159627.9	159474.6	159202	159335.5	158247.4	157768.6	157181.1	156466.3	155604.2	154573.5	153351.7	151916	150243.5	148312	146100.5	143590.6	140766.3	137615.9	134132	130312.5	126161.4	121688.8	116911.3	111852.4	106541.7	101014.7	95312.49	89480.2	83566.39	77621.7	71697.63	65845.06	60113.07	54547.66	49190.65	44078.79	39242.98	34707.83	30491.38	26605.1	23054.05	19837.36	16948.69	14377.01	12107.3	10121.41	8398.848	6917.609	5654.884	4587.736	3693.663	2951.063	2339.602	1840.47	1436.551	1112.504	854.7819	651.5784	492.7448	369.6647	275.1136	203.106	148.7403	108.0486	77.85471	55.6437	39.44606	27.73573	19.34264	13.37902	9.178224	6.244697	4.213822	2.819986	1.87162	1.231921	0.8041496	0.520565	0.334189	0.2127569	0.1343214	0.08409544	泄漏距离/m

TP浓度(mg/L)



100d	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250	260	270	280	290	300	310	320	330	340	350	360	370	380	390	400	410	420	430	440	450	460	470	480	490	500	510	520	530	540	550	560	570	580	590	600	610	620	630	640	650	660	670	680	690	700	710	720	730	740	750	760	770	780	790	800	810	820	830	840	850	860	870	880	890	900	910	920	930	940	950	960	970	980	990	1000	29	18.77698	7.847786	1.964507	0.2825254	0.02280144	0.001018454	2.495875e-5	3.336639e-7	2.487033e-9	5.508816e-12	1.126876e-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1a	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250	260	270	280	290	300	310	320	330	340	350	360	370	380	390	400	410	420	430	440	450	460	470	480	490	500	510	520	530	540	550	560	570	580	590	600	610	620	630	640	650	660	670	680	690	700	710	720	730	740	750	760	770	780	790	800	810	820	830	840	850	860	870	880	890	900	910	920	930	940	950	960	970	980	990	1000	29	26.93983	23.27445	18.28094	12.81361	7.901762	4.242396	1.968051	0.7845283	0.2676593	0.07792302	0.01931473	0.004069202	0.0007276977	0.0001103458	1.458516e-5	1.575379e-6	1.601794e-7	6.365386e-9	4.159526e-10	2.298506e-11	1.147804e-12	4.507505e-14	1.609823e-15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1000d	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250	260	270	280	290	300	310	320	330	340	350	360	370	380	390	400	410	420	430	440	450	460	470	480	490	500	510	520	530	540	550	560	570	580	590	600	610	620	630	640	650	660	670	680	690	700	710	720	730	740	750	760	770	780	790	800	810	820	830	840	850	860	870	880	890	900	910	920	930	940	950	960	970	980	990	1000	29	28.80194	28.39322	27.67184	26.53646	24.91158	22.77456	20.17523	17.23919	14.15089	11.11991	8.340365	5.956106	4.041508	2.601314	1.586002	0.9149034	0.4988759	0.2569278	0.1248944	0.05727284	0.02536574	0.01031982	0.003961071	0.001430608	0.000542005	9.862329e-5	2.953153e-5	8.326045e-6	2.20984e-6	5.520556e-7	1.297906e-7	2.871354e-8	5.97672e-9	1.17038e-9	2.15594e-10	3.735595e-11	6.543932e-12	9.964807e-13	1.432743e-13	1.931788e-14	3.219647e-15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10a	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250	260	270	280	290	300	310	320	330	340	350	360	370	380	390	400	410	420	430	440	450	460	470	480	490	500	510	520	530	540	550	560	570	580	590	600	610	620	630	640	650	660	670	680	690	700	710	720	730	740	750	760	770	780	790	800	810	820	830	840	850	860	870	880	890	900	910	920	930	940	950	960	970	980	990	1000	29	28.99981	28.99938	28.99852	28.99692	28.99408	28.98924	28.98128	28.96858	28.94887	28.91907	28.87508	28.81164	28.72215	28.59859	28.43154	28.21022	27.92281	27.55684	27.09978	26.53978	25.86651	25.07209	24.152	23.10582	22.04834	20.76756	19.38683	17.92504	16.41025	14.85658	13.29637	11.75228	10.35781	8.623291	6.494166	5.41665	4.457411	3.617942	2.895744	2.284966	1.777178	1.362169	1.028739	0.7653931	0.560927	0.4048676	0.2877742	0.2014069	0.1387831	0.09414501	0.0628665	0.04132073	0.02673078	0.01701848	0.01066272	0.006573986	0.003988222	0.002380664	0.001398186	0.0008079071	0.0004592718	0.0002568466	0.0001413053	7.647322e-5	4.071113e-5	2.131854e-5	1.098071e-5	5.563153e-6	2.772164e-6	1.358671e-6	6.549342e-7	3.104994e-7	1.447755e-7	6.638847e-8	2.993962e-8	1.32785e-8	5.791539e-9	2.484135e-9	1.04782e-9	4.346314e-10	1.772866e-10	7.111234e-11	2.804956e-11	1.172112e-11	4.454381e-12	1.664557e-12	6.117329e-13	2.205458e-13	7.888135e-14	2.7367e-14	9.65894e-15	3.219647e-15	1.609823e-15	0	0	0	0	0	0	0	20a	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250	260	270	280	290	300	310	320	330	340	350	360	370	380	390	400	410	420	430	440	450	460	470	480	490	500	510	520	530	540	550	560	570	580	590	600	610	620	630	640	650	660	670	680	690	700	710	720	730	740	750	760	770	780	790	800	810	820	830	840	850	860	870	880	890	900	910	920	930	940	950	960	970	980	990	1000	29	29	29	29	29	29	29	28.99999	28.99999	28.99998	28.99996	28.99994	28.9999	28.99984	28.99974	28.99959	28.99937	28.99903	28.99854	28.998	28.99701	28.99559	28.99355	28.99068	28.98668	28.98115	28.97352	28.96335	28.95055	28.93255	28.90477	28.85535	28.87956	28.68234	28.59557	28.48907	28.35952	28.20326	28.01644	27.79499	27.53477	27.23163	26.88154	26.48072	26.02579	25.5139	24.94288	24.31142	23.61915	22.86675	22.05609	21.19018	20.27325	19.31067	18.30892	17.27539	16.21829	15.14641	14.06893	12.99519	11.93442	10.89549	9.886763	8.915805	7.98928	7.11279	6.290794	5.526563	4.822174	4.178547	3.59552	3.07195	2.605833	2.194448	1.834505	1.522291	1.253817	1.024948	0.8315272	0.6694763	0.5348802	0.4240529	0.3335852	0.2603748	0.2016414	0.1549292	0.1180986	0.08930999	0.06700172	0.04986434	0.03681295	0.02695917	0.01958381	0.01411116	0.01008542	0.007149599	0.005027101	0.003505853	0.002424948	0.001663553	0.001131851	泄漏距离/m
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100d	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250	260	270	280	290	300	310	320	330	340	350	360	370	380	390	400	410	420	430	440	450	460	470	480	490	500	510	520	530	540	550	560	570	580	590	600	610	620	630	640	650	660	670	680	690	700	4.7	3.043166	1.271883	0.3183855	0.04578859	0.003695405	0.0001650598	4.045038e-6	5.407655e-8	4.030708e-10	8.92808e-13	1.826317e-15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1a	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250	260	270	280	290	300	310	320	330	340	350	360	370	380	390	400	410	420	430	440	450	460	470	480	490	500	510	520	530	540	550	560	570	580	590	600	610	620	630	640	650	660	670	680	690	700	4.7	4.36611	3.772065	2.962773	2.076689	1.28063	0.6875607	0.3189599	0.1271477	0.04337926	0.0126289	0.003130318	0.0006594913	0.0001179372	1.788363e-5	2.363802e-6	2.553201e-7	2.59601e-8	1.031632e-9	6.741301e-11	3.725164e-12	1.860234e-13	7.305267e-15	2.609024e-16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1000d	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250	260	270	280	290	300	310	320	330	340	350	360	370	380	390	400	410	420	430	440	450	460	470	480	490	500	510	520	530	540	550	560	570	580	590	600	610	620	630	640	650	660	670	680	690	700	4.7	4.667901	4.601659	4.484746	4.300737	4.037394	3.691049	3.269778	2.793937	2.29342	1.802192	1.351714	0.9652999	0.655003	0.4215922	0.2570417	0.1482774	0.08085231	0.04164002	0.02024151	0.00928215	0.004110999	0.001672523	0.0006419668	0.0002318572	8.784219e-5	1.598377e-5	4.786144e-6	1.349393e-6	3.581464e-7	8.947107e-8	2.103503e-8	4.653573e-9	9.686408e-10	1.896823e-10	3.494109e-11	6.05424e-12	1.060568e-12	1.614986e-13	2.322031e-14	3.130829e-15	5.218048e-16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10a	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250	260	270	280	290	300	310	320	330	340	350	360	370	380	390	400	410	420	430	440	450	460	470	480	490	500	510	520	530	540	550	560	570	580	590	600	610	620	630	640	650	660	670	680	690	700	4.7	4.699968	4.699899	4.69976	4.699501	4.69904	4.698256	4.696966	4.694908	4.691713	4.686883	4.679754	4.669472	4.654969	4.634944	4.60787	4.572001	4.52542	4.466108	4.392034	4.301274	4.192158	4.063408	3.91429	3.744735	3.573352	3.365776	3.142004	2.905093	2.659592	2.40779	2.154929	1.90468	1.678679	1.397568	1.052503	0.8778709	0.722408	0.5863562	0.4693102	0.3703221	0.2880253	0.2207653	0.1667266	0.1240465	0.09090886	0.06561647	0.04663926	0.03264181	0.02249243	0.01525798	0.01018871	0.006696808	0.004332229	0.002758167	0.001728097	0.001065439	0.000646367	0.0003858318	0.0002266026	0.0001309367	7.443371e-5	4.162687e-5	2.29012e-5	1.239393e-5	6.598011e-6	3.455074e-6	1.779632e-6	9.016144e-7	4.492817e-7	2.201983e-7	20a	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250	260	270	280	290	300	310	320	330	340	350	360	370	380	390	400	410	420	430	440	450	460	470	480	490	500	510	520	530	540	550	560	570	580	590	600	610	620	630	640	650	660	670	680	690	700	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7	4.699999	4.699999	4.699999	4.699998	4.699996	4.699994	4.69999	4.699984	4.699974	4.699958	4.699934	4.699897	4.699843	4.699763	4.699677	4.699516	4.699285	4.698954	4.69849	4.697841	4.696945	4.695709	4.69406	4.691985	4.689068	4.684566	4.676557	4.68048	4.648518	4.634453	4.617195	4.596198	4.570874	4.540595	4.504705	4.462532	4.413402	4.356663	4.291703	4.217973	4.135011	4.042467	3.940127	3.82793	3.705991	3.574607	3.43427	3.285664	3.129661	2.967308	2.799804	2.628481	2.454763	2.280137	2.106118	1.934199	1.765821	1.602337	1.444975	1.294814	1.152762	1.019542	0.8956843	0.7815247	0.6772127	0.5827222	泄漏距离/m

氟化物浓度(mg/L)



TP浓度	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.881784e-12	3.552714e-11	1.776357e-10	2.055361e-9	5.398582e-9	1.730597e-8	5.555789e-8	1.589e-7	4.082708e-7	1.017261e-6	2.390859e-6	5.330591e-6	1.132746e-5	2.303335e-5	4.333215e-5	8.147709e-5	0.0001480973	0.0002609178	0.0004466231	0.0007443877	0.001210373	0.001923385	0.002991803	0.00456194	0.006827945	0.01004336	0.01453437	0.02071484	0.02910312	0.04034055	0.05521173	0.07466626	0.09984212	0.1320902	0.173	0.2244264	0.2885167	0.3677391	0.4649097	0.5832217	0.726272	0.8980893	1.10316	1.346454	1.633447	标准值	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	泄漏天数/d
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砷浓度	0	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	105	110	115	120	125	130	135	140	145	150	155	160	165	170	175	180	185	190	195	200	0	0	0	0	0	9.784929e-13	1.843786e-10	7.853952e-9	1.349203e-7	1.237565e-6	7.311726e-6	3.135625e-5	0.0001057089	0.0002960624	0.0007166385	0.001543337	0.003022203	0.005471792	0.009279311	0.01489146	0.02280144	0.0335337	0.04762806	0.0656243	0.08804811	0.1153991	0.1481408	0.1866934	0.2314281	0.282664	0.3406663	0.4056462	0.4777618	0.5571206	0.6437816	0.7377588	0.8390246	0.9475138	1.063127	1.185734	1.31518	标准值	0	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	105	110	115	120	125	130	135	140	145	150	155	160	165	170	175	180	185	190	195	200	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	泄漏天数/d

砷浓度(mg/L)



氟化物浓度	0	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	105	110	115	120	125	130	135	140	145	150	155	160	165	170	175	180	185	190	195	200	205	210	215	220	225	230	235	240	245	250	255	260	265	270	275	280	285	290	295	300	305	310	315	320	325	330	335	340	345	350	355	360	365	370	375	380	385	390	395	400	405	410	415	420	425	430	435	440	445	450	455	460	465	470	475	480	485	490	495	500	0	0	0	0	0	1.585833e-13	2.988204e-11	1.272882e-9	2.186639e-8	2.005709e-7	1.185004e-6	5.081875e-6	1.713214e-5	4.798251e-5	0.0001161448	0.000250127	0.0004898054	0.0008868076	0.001503888	0.002413444	0.003695405	0.005434772	0.007719031	0.01063566	0.01426987	0.0187026	0.02400902	0.0302572	0.03750731	0.04581107	0.05521144	0.06574265	0.07743036	0.09029196	0.104337	0.1195678	0.1359798	0.1535626	0.1722999	0.1921707	0.2131499	0.2352082	0.2583136	0.282431	0.3075233	0.3335516	0.3604757	0.388254	0.4168448	0.4462054	0.4762934	0.5070662	0.5384815	0.5704976	0.6030734	0.6361682	0.6697426	0.7037576	0.7381758	0.7729604	0.8080757	0.8434876	0.8791625	0.9150686	0.9511749	0.9874518	1.023871	1.060404	1.097026	1.133712	1.170438	1.20718	1.243918	1.28063	1.317298	1.353902	1.390424	1.426849	1.46316	1.499343	1.535382	1.571266	1.606982	1.642518	1.677862	1.713006	1.747938	1.782651	1.817135	1.851383	1.885388	1.919144	1.952643	1.98588	2.018851	2.051549	2.083972	2.116115	2.147975	2.179548	2.210832	标准值	0	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	105	110	115	120	125	130	135	140	145	150	155	160	165	170	175	180	185	190	195	200	205	210	215	220	225	230	235	240	245	250	255	260	265	270	275	280	285	290	295	300	305	310	315	320	325	330	335	340	345	350	355	360	365	370	375	380	385	390	395	400	405	410	415	420	425	430	435	440	445	450	455	460	465	470	475	480	485	490	495	500	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	泄漏天数/d

氟化物浓度(mg/L)
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气象统计1风频玫瑰图
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