[bookmark: OLE_LINK1]城市用户水龙头水（末梢水）水质信息
（第三季度）
	序号
	采样点名称
	采样时间
	监 测 指 标

	
	
	
	菌落总数（CFU/mL）
	总大肠菌群（MPN/100mL或CFU/100mL）
	大肠埃希氏菌（MPN/100mL或CFU/100mL）
	色度（铂钴色度单位）
	浑浊度（NTU-散射浊度单位）
	臭和味
	肉眼可见物
	高锰酸盐（以O2计，mg/L）
	消毒剂余量

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	游离余氯（mg/L）
	二氧化氯（mg/L）

	《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）指标限值
	≤100
	不得检出
	不得检出
	≤15
	≤1
	无异臭、异味
	无
	≤3
	≥0.05
	≥0.02

	1
	鸡街
	2026年09月03日
	0
	0
	0
	5
	0.22
	0
	0
	2.26
	0.1
	

	2
	瑞和公园
	2026年09月03日
	0
	0
	0
	5
	0.40
	0
	0
	2.42
	0.1
	

	3
	示范小学
	2026年09月03日
	0
	0
	0
	5
	0.18
	0
	0
	2.26
	0.1
	

	4
	炮团
	2026年09月03日
	0
	0
	0
	5
	0.17
	0
	0
	1.74
	0.2
	

	5
	阳光新能源
	2026年09月03日
	0
	0
	0
	5
	0.31
	0
	0
	1.42
	0.2
	

	6
	隆基
	2026年09月03日
	0
	0
	0
	2.5
	0.23
	0
	0
	1.38
	0.4
	

	7
	潇湘街道办事处
	2026年07月20日
	0
	0
	0
	5
	0.096
	0
	0
	0.98
	0.55
	

	序号
	采样点名称
	采样时间
	监 测 指 标

	
	
	
	菌落总数（CFU/mL）
	总大肠菌群（MPN/100mL或CFU/100mL）
	大肠埃希氏菌（MPN/100mL或CFU/100mL）
	色度（铂钴色度单位）
	浑浊度（NTU-散射浊度单位）
	臭和味
	肉眼可见物
	高锰酸盐（以O2计，mg/L）
	消毒剂余量

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	游离余氯（mg/L）
	二氧化氯（mg/L）

	《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）指标限值
	≤100
	不得检出
	不得检出
	≤15
	≤1
	无异臭、异味
	无
	≤3
	≥0.05
	≥0.02

	8
	文华街道办事处
	2026年07月20日
	0
	0
	0
	5
	0.257
	0
	0
	1.24
	0.17
	

	9
	太和街道办事处
	2026年07月20日
	0
	0
	0
	5
	0.299
	0
	0
	1.08
	0.33
	

	10
	建宁街道办事处
	2026年07月20日
	0
	0
	0
	5
	0.133
	0
	0
	0.60
	0.05
	

	11
	白石江街道办事处
	2026年07月20日
	0
	0
	0
	5
	0.152
	0
	0
	1.75
	0.13
	

	12
	寥廓街道办事处
	2026年07月20日
	0
	0
	0
	5
	0.087
	0
	0
	0.94
	0.12
	

	13
	南宁街道办事处
	2026年07月20日
	0
	0
	0
	5
	0.400
	0
	0
	0.18
	0.42
	

	14
	益宁街道办事处
	2026年07月20日
	0
	0
	0
	5
	0.179
	0
	0
	0.59
	0.69
	

	序号
	采样点名称
	采样时间
	监 测 指 标

	
	
	
	菌落总数（CFU/mL）
	总大肠菌群（MPN/100mL或CFU/100mL）
	大肠埃希氏菌（MPN/100mL或CFU/100mL）
	色度（铂钴色度单位）
	浑浊度（NTU-散射浊度单位）
	臭和味
	肉眼可见物
	高锰酸盐（以O2计，mg/L）
	消毒剂余量

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	游离余氯（mg/L）
	二氧化氯（mg/L）

	《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）指标限值
	≤100
	不得检出
	不得检出
	≤15
	≤1
	无异臭、异味
	无
	≤3
	≥0.05
	≥0.02

	15
	云海酒楼
	2026年08月17日
	0
	0
	0
	＜5
	＜0.5
	0
	0
	0.68
	
	0.12

	16
	会泽县文渊中学
	2026年08月17日
	0
	0
	0
	＜5
	＜0.5
	0
	0
	0.80
	
	0.12

	17
	祥芳糊辣米线店
	2026年08月17日
	0
	0
	0
	＜5
	＜0.5
	0
	0
	0.84
	
	0.41
	

	18
	华美达酒店
	2026年08月17日
	0
	0
	0
	＜5
	＜0.5
	0
	0
	0.52
	
	0.09
	

	19
	喜临门酒店
	2026年08月17日
	0
	0
	0
	＜5
	＜0.5
	0
	0
	0.28
	
	0.09

	20
	以礼街道以礼小学
	2026年08月17日
	0
	0
	0
	＜5
	＜0.5
	0
	0
	0.80
	
	0.08

	21
	陆良县市场
监督管理局
	2026年09月14日
	0
	0
	0
	＜5
	＜0.50
	0
	0
	0.94
	0.09
	



	序号
	采样点名称
	采样时间
	监 测 指 标

	
	
	
	菌落总数（CFU/mL）
	总大肠菌群（MPN/100mL或CFU/100mL）
	大肠埃希氏菌（MPN/100mL或CFU/100mL）
	色度（铂钴色度单位）
	浑浊度（NTU-散射浊度单位）
	臭和味
	肉眼可见物
	高锰酸盐（以O2计，mg/L）
	消毒剂余量

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	游离余氯（mg/L）
	二氧化氯（mg/L）

	《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）指标限值
	≤100
	不得检出
	不得检出
	≤15
	≤1
	无异臭、异味
	无
	≤3
	≥0.05
	≥0.02

	22
	陆良县
盘江小学
	2026年09月14日
	1
	0
	0
	5
	＜0.50
	0
	0
	0.92
	0.05
	

	23
	陆良县
实验中学
	2026年09月14日
	2
	0
	0
	5
	＜0.50
	0
	0
	0.86
	0.07
	

	24
	陆良县
第一中学
	2026年09月14日
	0
	0
	0
	＜5
	＜0.50
	0
	0
	1.2
	0.21
	

	25
	陆良县
疾病预防
控制中心
	2026年09月14日
	0
	0
	0
	＜5
	＜0.50
	0
	0
	0.96
	0.15
	

	26
	陆良县青山
工业园区
	2026年09月14日
	0
	0
	0
	5
	＜0.50
	0
	0
	0.97
	0.10
	

	27
	陆良县
同乐桥
	2026年09月14日
	5
	0
	0
	＜5
	＜0.50
	0
	0
	0.85
	0.05
	



	序号
	采样点名称
	采样时间
	监 测 指 标

	
	
	
	菌落总数（CFU/mL）
	总大肠菌群（MPN/100mL或CFU/100mL）
	大肠埃希氏菌（MPN/100mL或CFU/100mL）
	色度（铂钴色度单位）
	浑浊度（NTU-散射浊度单位）
	臭和味
	肉眼可见物
	高锰酸盐（以O2计，mg/L）
	消毒剂余量

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	游离余氯（mg/L）
	二氧化氯（mg/L）

	《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）指标限值
	≤100
	不得检出
	不得检出
	≤15
	≤1
	无异臭、异味
	无
	≤3
	≥0.05
	≥0.02

	28
	罗平县四方井农贸市场
	2026年09月15日
	0
	0
	0
	10
	0.95
	0
	0
	0.7921
	0.37
	----

	29
	罗平县二堡厂农贸市场
	2026年09月15日
	0
	0
	0
	10
	0.67
	0
	0
	0.8048
	0.40
	----

	30
	罗平县
第三中学
	2026年09月15日
	0
	0
	0
	10
	0.77
	0
	0
	0.8054
	0.39
	----

	31
	罗平县
工商银行
	2026年09月15日
	0
	0
	0
	10
	0.97
	0
	0
	0.8021
	0.43
	----

	32
	罗平县
金花玉湖
	2026年09月15日
	0
	0
	0
	10
	0.76
	0
	0
	0.7702
	0.27
	----

	33
	罗平县   东大门广场
	2026年09月15日
	0
	0
	0
	10
	0.89
	0
	0
	0.7098
	0.43
	----

	34
	罗平县青草塘居委会
	2026年09月15日
	0
	0
	0
	10
	0.74
	0
	0
	0.8210
	0.39
	----

	序号
	采样点名称
	采样时间
	监 测 指 标

	
	
	
	菌落总数（CFU/mL）
	总大肠菌群（MPN/100mL或CFU/100mL）
	大肠埃希氏菌（MPN/100mL或CFU/100mL）
	色度（铂钴色度单位）
	浑浊度（NTU-散射浊度单位）
	臭和味
	肉眼可见物
	高锰酸盐（以O2计，mg/L）
	消毒剂余量

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	游离余氯（mg/L）
	二氧化氯（mg/L）

	《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）指标限值
	≤100
	不得检出
	不得检出
	≤15
	≤1
	无异臭、异味
	无
	≤3
	≥0.05
	≥0.02

	35
	富源县第八中学
	2026年09月15日
	0
	0
	0
	2.5
	0.8
	0
	0
	0.62
	0.10
	

	36
	富源县祥云花园
	2026年09月15日
	0
	0
	0
	2.5
	0.6
	0
	0
	0.62
	0.10
	

	37
	富源县建设小区
	2026年09月15日
	0
	0
	0
	2.5
	0.7
	0
	0
	0.66
	0.10
	

	38
	富源县第十二中学
	2026年09月15日
	0
	0
	0
	2.5
	0.8
	0
	0
	0.66
	0.10
	

	39
	富源县老客运站
	2026年09月15日
	0
	0
	0
	2.5
	0.6
	0
	0
	0.66
	0.10
	

	[bookmark: _Hlk193705828]40
	富源县胜境中学
	2026年09月15日
	0
	0
	0
	2.5
	0.8
	0
	0
	0.66
	0.05
	

	41
	乐熙门洗手台水龙头
	2026年08月27日
	20
	0
	0
	2.5
	0.25
	0
	0
	0.7
	
	0.029

	序号
	采样点名称
	采样时间
	监 测 指 标

	
	
	
	菌落总数（CFU/mL）
	总大肠菌群（MPN/100mL或CFU/100mL）
	大肠埃希氏菌（MPN/100mL或CFU/100mL）
	色度（铂钴色度单位）
	浑浊度（NTU-散射浊度单位）
	臭和味
	肉眼可见物
	高锰酸盐（以O2计，mg/L）
	消毒剂余量

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	游离余氯（mg/L）
	二氧化氯（mg/L）

	《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）指标限值
	≤100
	不得检出
	不得检出
	≤15
	≤1
	无异臭、异味
	无
	≤3
	≥0.05
	≥0.02

	42
	锦新农贸市场洗手台水龙头
	2026年08月27日
	16
	0
	0
	2.5
	0.5
	0
	0
	0.9
	
	0.027

	43
	农业农村局对面洗手台水龙头
	2026年08月27日
	0
	0
	0
	2.5
	0.5
	0
	0
	0.8
	
	0.032

	44
	迎宾广场洗手台水龙头
	2026年08月27日
	6
	0
	0
	2.5
	0.5
	0
	0
	0.8
	
	0.021

	45
	金澜溪谷洗手台水龙头
	2026年08月27日
	0
	0
	0
	2.5
	0.5
	0
	0
	0.7
	
	0.028

	46
	水景公园洗手台水龙头
	2026年08月27日
	0
	0
	0
	2.5
	0.5
	0
	0
	0.9
	
	0.022

	47
	林业和草原局 1 楼水龙头
	2026年08月27日
	0
	0
	0
	2.5
	0.5
	0
	0
	0.8
	
	0.026

	48
	信合缘餐厅
	2026年09月08日
	0
	0
	0
	5
	＜0.5
	0
	0
	1.46
	0.078
	

	序号
	采样点名称
	采样时间
	监 测 指 标

	
	
	
	菌落总数（CFU/mL）
	总大肠菌群（MPN/100mL或CFU/100mL）
	大肠埃希氏菌（MPN/100mL或CFU/100mL）
	色度（铂钴色度单位）
	浑浊度（NTU-散射浊度单位）
	臭和味
	肉眼可见物
	高锰酸盐（以O2计，mg/L）
	消毒剂余量

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	游离余氯（mg/L）
	二氧化氯（mg/L）

	《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）指标限值
	≤100
	不得检出
	不得检出
	≤15
	≤1
	无异臭、异味
	无
	≤3
	≥0.05
	≥0.02

	49
	丹溪幼儿园对面护芳阁
	2026年09月08日
	0
	0
	0
	＜5
	＜0.5
	0
	0
	1.64
	0.065
	

	50
	凤竹路耙猪脚米线
	2026年09月08日
	0
	0
	0
	＜5
	＜0.5
	0
	0
	1.09
	0.055
	

	51
	丹凤小区老红小吃
	2026年09月08日
	0
	0
	0
	＜5
	＜0.5
	0
	0
	0.68
	0.056
	

	52
	师宗一中对面中盛书屋
	2026年09月08日
	0
	0
	0
	＜5
	＜0.5
	0
	0
	0.72
	0.053
	

	53
	武装部生活区
	2026年09月08日
	0
	0
	0
	＜5
	＜0.5
	0
	0
	0.78
	0.053
	

	54
	长线段旁食惠缘
	2026年09月08日
	0
	0
	0
	＜5
	＜0.5
	0
	0
	0.96
	0.058
	

	55
	宣威市西宁街道水润佳园
	2026年09月08日
	30
	0
	0
	<5
	0.12
	0
	0
	0.88
	0.14
	0.28



	序号
	采样点名称
	采样时间
	监 测 指 标

	
	
	
	菌落总数（CFU/mL）
	总大肠菌群（MPN/100mL或CFU/100mL）
	大肠埃希氏菌（MPN/100mL或CFU/100mL）
	色度（铂钴色度单位）
	浑浊度（NTU-散射浊度单位）
	臭和味
	肉眼可见物
	高锰酸盐（以O2计，mg/L）
	消毒剂余量

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	游离余氯（mg/L）
	二氧化氯（mg/L）

	《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）指标限值
	≤100
	不得检出
	不得检出
	≤15
	≤1
	无异臭、异味
	无
	≤3
	≥0.05
	≥0.02

	56
	宣威市新北站万盛国际
	2026年09月08日
	19
	0
	0
	<5
	0.41
	0
	0
	0.96
	0.14
	0.20

	57
	宣威市第六中学
	2026年09月08日
	35
	0
	0
	<5
	0.1
	0
	0
	1.04
	0.12
	0.02

	58
	宣威市新南站客运站
	2026年09月08日
	15
	0
	0
	<5
	0.39
	0
	0
	0.96
	0.17
	0.02

	59
	宣威市祯祥中学
	2026年09月08日
	10
	0
	0
	<5
	0.08
	0
	0
	0.96
	0.24
	0.05

	60
	[bookmark: _GoBack]宣威市委、市政府
	2026年09月08日
	17
	0
	0
	<5
	0.03
	0
	0
	1.36
	0.36
	0.02

	61
	宣威市第十中学
	2026年09月08日
	38
	0
	0
	<5
	0.25
	0
	0
	0.88
	0.08
	0.02

	62
	宣威市第一中学
	2026年09月08日
	74
	0
	0
	<5
	0.35
	0
	0
	1.04
	0.08
	0.02



	序号
	采样点名称
	采样时间
	监 测 指 标

	
	
	
	菌落总数（CFU/mL）
	总大肠菌群（MPN/100mL或CFU/100mL）
	大肠埃希氏菌（MPN/100mL或CFU/100mL）
	色度（铂钴色度单位）
	浑浊度（NTU-散射浊度单位）
	臭和味
	肉眼可见物
	高锰酸盐（以O2计，mg/L）
	消毒剂余量

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	游离余氯（mg/L）
	二氧化氯（mg/L）

	《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）指标限值
	≤100
	不得检出
	不得检出
	≤15
	≤1
	无异臭、异味
	无
	≤3
	≥0.05
	≥0.02

	63
	宣威市疾病预防控制中心
	2026年09月08日
	65
	0
	0
	<5
	0.65
	0
	0
	1.04
	0.11
	0.02

	64
	上阁楼云华商店
	2026年09月14日
	0
	0
	0
	<5
	<0.5
	0
	0
	2.38
	0.20
	

	65
	沾益创鑫供排水有限责任公司大门口
	2026年09月14日
	0
	0
	0
	<5
	<0.5
	0
	0
	2.26
	0.30
	

	66
	小河底农贸市场门卫室
	2026年09月14日
	0
	0
	0
	<5
	<0.5
	0
	0
	1.73
	0.20
	

	67
	沾益公务员小区北门门口
	2026年09月14日
	0
	0
	0
	<5
	<0.5
	0
	0
	2.87
	0.10
	

	68
	许家山村龙华小学门口
	2026年09月14日
	0
	0
	0
	<5
	<0.5
	0
	0
	1.70
	0.06
	



	序号
	采样点名称
	采样时间
	监 测 指 标

	
	
	
	菌落总数（CFU/mL）
	总大肠菌群（MPN/100mL或CFU/100mL）
	大肠埃希氏菌（MPN/100mL或CFU/100mL）
	色度（铂钴色度单位）
	浑浊度（NTU-散射浊度单位）
	臭和味
	肉眼可见物
	高锰酸盐（以O2计，mg/L）
	消毒剂余量

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	游离余氯（mg/L）
	二氧化氯（mg/L）

	《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）指标限值
	≤100
	不得检出
	不得检出
	≤15
	≤1
	无异臭、异味
	无
	≤3
	≥0.05
	≥0.02

	69
	玉林山水三期门口
	2026年09月14日
	0
	0
	0
	<5
	<0.5
	0
	0
	1.20
	0.10
	



注：1、水龙头水中（末梢水）消毒剂余量要求：氯气及游离氯制剂（游离氯）≥0.05mg/L。
2、检出总大肠菌群时，继续检测大肠埃希氏菌。
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