曲靖市生态环境局关于陆良县西桥历史磷石膏综合处置项目Ⅰ期生态环境影响报告表的批复
曲环审〔2026〕5-16号

陆良县工业信息化和科技局：

    你单位申请审批的《陆良县西桥历史磷石膏综合处置项目Ⅰ期生态环境影响报告表（报批稿）》（以下简称《报告表》）及相关附件材料收悉。经研究，批复如下：

一、该建设项目西桥历史遗留磷石膏堆场治理及改性区位于陆良县中枢镇西桥社区（原西桥工业园区东北角），中心地理位置坐标：东经103°37′7.712″，北纬25°0′56.014″；母鸡山生态修复区位于陆良县大莫古镇麻舍所村母鸡山，中心地理位置坐标：东经103°35′7.612″，北纬24°56′24.816″。项目于2026年7月21日经陆良县发展和改革局立项，立项文号：陆发改资环〔2026〕5号。项目主要建设内容包括陆良县西桥历史遗留磷石膏堆场清空治理和母鸡山采石场生态修复工程两部分；磷石膏堆场清空治理工程主要建设内容：陆良县西桥历史遗留磷石膏堆场分层回采开挖磷石膏179.78万吨，对开挖完成后的场地平整，覆土复绿；对开挖出来的磷石膏进行无害化处理改性，建设改性生产线一条（200万吨/年），由磷石膏破碎、粉碎系统，皮带运输系统，混合搅拌系统、加药系统等组成，完成西桥历史遗留磷石膏堆场堆存磷石膏的回采、破碎、输送、无害化处理，经过处理后的磷石膏达到《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）规定的第I类一般工业固体废物要求和《改性磷石膏用于矿山废弃地生态修复回填技术规范》（DB53/T1269-2024）要求；矿山生态修复工程主要建设内容：场地清理、地形地貌重塑工程（包括防渗工程、导排工程、回填工程、监测设施等）以及生态重建工程（耕植土覆盖、植被恢复）组成，生态恢复面积合计约为5.01hm2，新增林地面积 5.018hm2。项目总修复面积113228m2，改性磷石膏回填量181.383万吨，全部来源于陆良县西桥历史遗留磷石膏堆场清场无害化处理后的改性磷石膏，严禁回填其他来源的改性磷石膏。总投资18672.88万，环保投资761.1万元，占总投资的4.076%。

根据《报告表》评价结论，项目不涉及依法设立的自然保护区、风景名胜区、集中式饮用水水源保护区、生态保护红线等环境敏感区域，符合国家产业政策及生态环境管控要求。在全面落实《报告表》提出的各项生态保护和污染防治措施，项目建设对环境的不利影响可以降低或得到有效控制，我局原则同意你单位按《报告表》中所列建设项目的地点、性质、规模、生产工艺和拟采取的生态环境保护措施建设。

二、项目建设和运营过程中应全面落实《报告表》提出的各项污染防治和生态保护措施，并重点做好以下工作。

（一）严格落实生态环境保护措施。严格控制施工占地，严禁越界施工；严格控制施工作业面，落实水土保护措施；回填结束后，及时覆土、植被恢复，严格执行覆土土壤环境质量要求；文明施工，严禁乱砍滥伐、非法猎捕鸟类、兽类等野生动物。

（二）严格落实地表水环境保护措施。西桥历史遗留磷石膏清空治理工程施工期渗滤液、淋滤水（含磷石膏改性生产区及陈化场）依托现堆场南侧已建设的400m3渗滤液收集池收集，车辆清洗废水、渗滤液、淋滤水收集后用罐车运至西桥段含砷地下渗涌水收集及集中处理站处理；施工生活污水依托新蓥峰化工有限责任设施处理；清空治理工程完成后雨水经已建渗滤液收集池收集用于场地植被灌溉用水。母鸡山采石场生态修复工程场内外应规范建设截洪沟、排水沟、雨水收集池、沉砂池等拦水、截水、导排水工程，周边汇水不得进入回填区；渗滤液经修复区南侧建设的740m3渗滤液收集池收集，渗滤液、车辆清洗废水收集后用罐车运至西桥段含砷地下渗涌水收集及集中处理站处理；施工生活污水依托《云南新蓥峰化工有限责任公司母鸡山磷石膏堆场综合治理项目》设置的施工营地化粪池处理；封场期膜上雨水收集池（兼灌溉蓄水池）收集的雨水用于封场植被灌溉，不足部分罐车将养护水运至雨水收集池。

（三）严格落实地下水污染防治措施。强化源头控制，磷石膏改性及矿山生态修复过程中应严格按《磷石膏的处理处置规范》（GB/t32124-2024）、《磷石膏利用和无害化贮存污染控制技术规范》（HJ1415-2025）、《改性磷石膏及于矿山废弃地生态修复回填技术规范》（DB53/T1269-2024）中有关规定对每批次回填改性磷石膏及回填区地形重塑后改性磷石膏质量监测，稳定符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染物控制标准》（GB18599-2020）中第Ⅰ类工业固体废物要求方可回填，经检测出现指标不达标的，应严格进行二次处理达标，禁止将检测不合格的改性磷石膏回填；严格落实西桥历史遗留磷石膏清空治理工程陈化场、改性生产车间及母鸡山采石场生态修复工程场底防渗、边坡防渗、顶部防渗、渗滤液收集池等工程防渗及场底防渗监测措施；强化地下水污染监控措施，建立回填区地下水环境监控体系，规范设置5口地下水跟踪监测井，开展地下水、渗滤液跟踪监测。

（四）严格落实大气污染防治措施。母鸡山矿山生态修复区施工期采取控制施工作业面，合理安排施工工序、施工进度、洒水喷雾降尘、未覆膜边坡及物料堆存区防尘网覆盖、物料密闭运输、运输道路洒水降尘、车辆冲洗等措施控制施工扬尘；西桥历史遗留磷石膏堆场及改性区，施工期采取严格控制施工作业面、洒水喷雾降尘、边坡及物料覆盖、密闭运输、设置车辆冲洗池、加强施工管理、运输管理等降尘措施，改性生产无组织排放废气通过原料仓顶滤芯除尘器处理、计量及搅拌系统设备区域采用彩钢瓦全封闭、皮带输送设置防雨防尘罩、辅料全封闭皮带输送、下料工序产尘点喷雾抑尘等措施，西桥历史遗留磷石膏堆场及改性区西桥历史遗留磷石膏堆场及改性区、母鸡山矿山生态修复区厂界无组织废气颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB19297-1996）表2中颗粒物无组织排放监控浓度限值；改性生产磷石膏上料及破碎废气经集气罩收集、布袋除尘处理后通过1根15m高排气筒排放，有组织排放颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1998）表2中新污染源大气污染物排放限值要求。

（五）落实噪声污染防治措施。采取定期检修、合理安排施工及运输时间、加强施工管理等措施减小施工及运输噪声影响，建筑施工噪声满足《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）排放限值要求。

（六）妥善处置固体废物。施工产生的土石方全部用于场地平整；沉淀池及渗滤液收集池沉渣装袋沥干后回填；废弃包装料回收利用，不能回收的收集后与生活垃圾一同清运至附近生活垃圾收集点处置；母鸡山矿山生态修复区修复完成后，妥善处置项目磷石膏改性生产线拆除设备及建筑垃圾，一般工业固体废物的贮存及处置执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；废矿物油收集后经危废暂存间暂存后交由有资质单位处置，其收集、暂存及转运过程中的管理严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物转移管理办法》等规定执行，并做好台账记录。

（七）严格落实土壤污染防治措施。强化改性磷石膏质量控制，对磷石膏改性过程及回填过程进行监测；严格落实分区防渗措施；加强渗滤液导排收集系统、卦场膜上雨水收集系统及场内外截排水系统的运行管理，渗滤液全部收集处理；强化场地基础回填整平覆土及封场覆土土壤控制要求，对每批次基础回填整平覆土、绿化覆土成分进行监测，确保覆土中污染物成分低于《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）风险筛选值的要求；定期开展土壤跟踪监测。

（八）加强环境污染风险防范和应急管理。严格按项目初设方案实施，落实各项环境风险防范措施，并建设相应的风险防范设施。加强源头管控和设施检查维护，落实回填区底部、边坡及顶部防渗、渗滤液收集池、地下水导排措施；开展施工期全过程环境监理，确保防渗工程、改性后回填磷石膏、场地基础回填整平覆土及封场覆土土壤等符合相关要求；设置防渗漏监控系统，监控防渗衬层完整性；强化封场后监管，对排洪构筑物、回填体、覆土层进行维护管理，防止产生不均匀沉降、变形、裂缝、滑坡和渗漏等，落实地下水、土壤环境质量跟踪监测；编制突发环境事件应急预案，并报曲靖市生态环境局陆良分局备案，备足应急物资并定期开展应急演练，最大限度减轻风险事故对周围环境的影响。

（九）管护期管理措施。落实封场后水环境保护措施，开展渗滤液收集处置、地下水跟踪监测；落实生态环境保护措施，制定保养管理制度，做好管护和抚育工作，及时补种植株，适时灌溉、施肥，加强病虫害防治工作；加强封场后运行管理，落实环境风防范措施；落实封场及土地复垦措施。
三、你单位应落实生态环境保护主体责任，建立内部生态环境管理体系，明确职责和制度，加强生态环境管理，推进各项生态环境保护措施落实。工程建设必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。委托有资质单位开展专项工程环境监理，针对各项措施及管理要求实施情况、实施效果开展监理。建立全过程档案台账管理制度，健全长期维护制度并保存相关管理记录。

四、项目建成后，你单位应按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号）相关要求完成竣工环境保护自主验收。

五、如项目工程内容、修复范围、改性生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施等发生重大变动，应向有审批权限的生态环境部门报告并按要求办理相关手续。项目环境影响评价文件自批准之日起超过5年，方决定开工建设的，其环境影响评价文件应报我局重新审核。

六、严格按照《报告表》确定的监测点位、监测项目及监测频次开展监测工作，出现监测数据异常应及时排查原因并采取措施整改。
七、请市生态环境局陆良分局负责该项目的环境执法监察和监督管理，请市生态环境保护综合行政执法支队加强监督检查。

曲靖市生态环境局

2026年10月19日
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