	[bookmark: _GoBack] 项目名称
	年产两万吨次磷酸钠项目
	建设地点
	云南会泽产业园区者海化工园区
	建设单位
	曲靖恒烁新材料科技有限公司

	环评文件类型
	报告书 
	环境影响评价机构
	昆明阳光恒业环境工程有限公司

	项目概况

	本项目占地面积37026m2（约55.539亩），建筑面积11590.13m2；建设厂房及其附属设备、工程技术中心楼、控制室、生物质锅炉房、仓库、罐区及配套辅助设施，包括事故水池、初期雨水收集池、污水调节池及污水处理设施；项目建成后年产两万吨次磷酸钠项目及相关次生产品（四羟甲基硫酸磷2000t/a、次磷酸2000t/a、亚磷酸钾11000t/a、磷酸6000t/a、硫酸钙12000t/a）。

	项目主要环境影响

	一、施工期：
施工期主要污染为扬尘、废水、建筑垃圾和噪声等。施工期的废气主要为施工扬尘及运输车辆产生的汽车尾气；施工废水主要为汽车及机械设备冲洗水；施工噪声主要来源于施工机械和运输车辆；施工期固体废弃物主要为建筑垃圾、施工人员生活垃圾。
二、运营期：
（1）废气：项目蒸汽锅炉燃料燃烧产生的大气污染物主要有烟尘、二氧化硫、氮氧化物；项目1#厂房次磷酸钠生产线石灰投料和消化废气，污染物颗粒物；项目次磷酸钠反应过程中生成的部分磷化氢尾气、四羟甲基硫酸磷未吸收的磷化氢尾气及甲醛和磷酸吸收装置中间储罐的大呼吸、小呼吸废气（磷酸雾）、甲醛储罐和甲醛中间罐大呼吸、小呼吸废气；项目储罐区盐酸储罐、硫酸储罐、磷酸储罐产生的酸性呼吸废气（污染物为HCL、硫酸雾、磷酸雾）；1#厂房内试剂级硫酸中间罐产生的硫酸雾呼吸废气；2#厂房内盐酸储槽产生的HCL呼吸废气；2#车间硫酸钙烘干及包装废气，污染物为颗粒物；项目检验室试验过程中会使用少量的盐酸、硝酸、硫酸等化学试剂，使用过程中会产生少量的挥发性有机废气和酸雾，主要为氯化氢、硫酸雾、非甲烷总烃、氮氧化物。项目生产无组织产生节点主要是硫酸钙成品筒仓呼吸粉尘、次磷酸钠石灰等原料装卸粉尘、未被集气系统捕集的少量硫酸钙包装粉尘、未被集气系统捕集的少量罐区废气。
（2）废水：项目废水包括锅炉排污水、四羟甲基硫酸磷磷化氢水洗废水、次磷酸工艺废水、设备清洗废水、冷却塔排污水、车间清洁废水、纯水制备浓盐水、检验室清洗废水、碱液水封罐溢流水以及生活污水、初期雨水。
（3）噪声：在运营过程中噪声主要来源于磷酸装置的各机械设备，噪声源主要为冷却塔、吸收塔、各种酸碱输送泵、卸料泵板框过滤机、精滤机组等，以及循环冷却水的水泵、工艺空气的空压机、废气处理的各类风机等。
（4）固体废物：项目在运营期间产生的固废主要为生物质锅炉除尘器收集粉尘，磷酸钠石灰卸料、加料除尘器收集粉尘，硫酸钙烘干包装除尘器收集粉尘，硫酸钙成品筒仓除尘装置收集粉尘，生物质锅炉燃烧炉渣，亚磷酸钾和硫酸钙精滤滤渣，纯水制备废离子交换树脂，次磷酸废水预处理系统结晶，检验室未沾染的废包装品，次磷酸离子交换柱有机树脂、废酸、废滤网，THPS磷化氢水洗釜废渣，THPS蒸发浓缩过滤渣，THPS脱色废渣，检验室废酸、废碱，活性炭吸附箱废活性炭，污水处理站污泥，废机油，含油废抹布、废手套，生活垃圾，化粪池污泥。

	项目预防及减轻不良环境影响的对策和措施

	一、施工期：
施工生活污水主要为施工人员洗手等清洁废水，和施工废水一同进入施工现场临时沉淀池处理后用于施工厂区洒水降尘。施工期间工地及材料堆场设置护栏、对施工场地洒水运输车辆加篷盖、施工场地进出口设置洗车池避免车辆带尘上路。项目施工期选用低噪声的施工设备，合理安排施工工序，优化施工方式，建设施工围挡。项目土石方挖填平衡，无弃方产生；建筑垃圾经分类收集后可回收利用部分回收利用，不能回收利用部分集中堆放，定时清运到城建部门指定的建筑垃圾堆放点；施工人员生活垃圾，由园区环卫部门统一清运处置。
二、运营期：
（1） 废气：生物质锅炉废气：设置1套旋风除尘器（除尘效率40%）+布袋除尘器（除尘效率97%）处理达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）后通过1根35m高排气筒（DA001）排放。次磷酸钠工序石灰投料、消化过程粉尘：输送/卸料过程产生的粉尘由1套布袋除尘器（除尘效率98.5%）处理，消化废气设置旋风除尘器（除尘效率40%）+水洗除尘器（除尘效率70%）处理，处理后的废气达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）后通过1根15m高排气筒（DA002）排放。次磷酸钠磷化氢尾气和THPS废气：次磷酸钠反应过程产生的磷化氢尾气、四羟甲基硫酸磷未循环吸收的磷化氢尾气及甲醛储罐和甲醛中间罐、磷酸吸收装置中间罐大小呼吸废气经密闭气相收集管路汇总后送入废气处理单元处置，废气处理单元设置燃烧塔+吸收塔+文丘里+复挡除雾器2套，经燃烧、吸收处理后的废气达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）后通过1根25m高排气筒（DA003）排放。储罐废气：本项目储罐均配置呼吸阀，储罐呼吸阀排气口采用法兰直连方式与密闭气相收集管道对接，实现储罐大、小呼吸废气收集。针对储罐区盐酸储罐、硫酸储罐、磷酸储罐产生的酸性呼吸废气，在储罐区配套设置1台碱液水封罐，储罐呼吸废气经气相平衡管密闭汇入碱液水封罐，废气与罐内氢氧化钠碱液充分接触，通过酸碱中和反应去除氯化氢、硫酸雾、磷酸雾等酸性污染物，处理后的废气达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）后经水封罐罐顶15m高排气筒（DA004）排放；1#厂房内试剂级硫酸中间罐产生的呼吸废气单独设置1台碱液水封罐处理，处理后的废气达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）后经水封罐罐顶15m排气筒（DA005）排放；2#厂房内盐酸储槽呼吸废气单独配套1台碱液水封罐处理，处理后的废气达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）后经水封罐罐顶15m排气筒（DA006）排放。碱液水封罐对HCl去除效率为50%、硫酸雾去除效率为40%、磷酸雾去除效率40%。硫酸钙干燥、包装废气：干燥、包装过程密闭负压，设置1套布袋除尘器处理，处理效率98.5%，处理后的废气达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）后通过1根15m排气筒（DA007）排放。硫酸钙成品筒仓废气：项目设置1个硫酸钙成品筒仓，筒仓顶部自带除尘装置，少量粉尘通过呼吸阀排放。检验室废气：实验操作均在通风橱内进行，实验废气经通风橱管道收集后设置1套活性炭吸附箱+酸性气体净化塔（碱液吸收法）处理，硫酸雾、HCL处理效率80%，NOx处理效率40%，非甲烷总烃处理效率60%，处理后的废气达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）后通过1根15m排气筒（DA008）排放。项目石灰储罐全部密闭，输送履带设置围挡。
（2）废水：雨水：厂区建设1620m3初期雨水收集池，位于项目区西南侧污水处理单元，初期雨水经收集沉淀后排入园区污水管网进入者海化工园区污水处理厂，后期雨水达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准后经厂区西南面最低点排入园区雨水管网。生产废水和生活污水：锅炉蒸汽冷凝水进入回水收集池收集后循环使用不外排，并定期进行补水，锅炉废水经锅炉排污池沉淀处理后排入厂区污水处理站处理；磷酸喷淋水，经过喷淋后的废水中的成分主要为磷酸，伴随磷酸作为产品，不作为废水考虑。检验废液作为危险废物处理。四羟甲基硫酸磷工艺废水、次磷酸树脂再生废水分别经废水预处理系统处理后和其他碱液水封罐废水、设备清洗废水、检验室设备清洗废水、车间清洁废水、冷却塔排污水、纯水制备浓水全部通过管道收集后进入厂区污水处理站处理（采用“废水收集池+酸碱调节池+芬顿氧化+一级除磷混凝+二级絮凝+斜管沉淀池”污水处理工艺，处理规模100m³/d），办公生活污水经化粪池单独处理。上述废水达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）A 等级标准要求后排入者海化工园区市政污水管网，最终进入园区配套综合污水处理厂，经园区污水处理厂处理达到与建设单位协定的回用浓度指标后通过再生水管网全部回用于本项目生产（主要用于冷却塔补水）。
（3）噪声：项目采取基础减振、安装消声器、建筑隔声后，项目厂界噪声贡献值能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求
（4）固体废物：次磷酸离子交换柱废离子交换树脂，次磷酸离子交换柱废滤网，THPS磷化氢水洗釜产生的多聚甲醛、磷酸盐废渣，THPS蒸发浓缩产生的多聚甲醛、磷酸盐废渣，THPS脱色产生的多聚甲醛废渣，检验室废样品及废液，活性炭吸附箱废活性炭，污水处理站污泥，废机油，含油废抹布、废手套。以上危险废物经分类收集后暂存于危废暂存间，定期委托有资质单位处置。次磷酸废水处理系统结晶，固废属性不明确，收集暂存于危废间内，项目建成后进行属性鉴别，根据鉴别后固废属性合法处置。生物质锅炉除尘器收集粉尘，收集后暂存于一般固体废物暂存间，定期外售提供给当地村民用作农业肥料。次磷酸钠石灰卸料、加料工段收集粉尘，收集后回用于石灰投料生产工序。硫酸钙烘干包装除尘器收集粉尘，硫酸钙成品筒仓除尘装置收集粉尘，收集后与成品硫酸钙一同外售。生物质锅炉炉渣，收集后暂存于一般固体废物暂存间，定期外售提供给当地村民用作农业肥料。亚磷酸钾和硫酸钙精滤滤渣，收集后与成品硫酸钙一同外售。纯水制备废离子交换树脂，由厂家更换后带走处置。检验室未沾染的废包装品，能回收利用的收集后外售废品收购站，不能回收利用的委托环卫部门定期清运处置。生活垃圾产生量经统一收集后委托当地环卫部门进行清运处置。化粪池污泥委托环卫部门定期清掏处置。
（5）地下水：项目设计在建设过程中实施分区防渗，储罐区及四周围堰、1#生产车间、2#生产车间及冷却水槽、危废贮存点、污水处理站、污水调节池、污水收集沟、事故池、初期雨水收集池等区域实施重点防渗，防渗要求：等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s。其中危废贮存间须按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求进行防渗，防渗层为至少1m黏土层（渗透系数≤10-7cm/s）或2mm厚的高密度聚乙烯膜等其他人工材料（渗透系数≤10-10cm/s）；循环水池、仓库、化粪池、生物质锅炉房、控制室、工程技术中心楼等区域周围实施一般防渗，防渗要求：等效黏土防渗层Mb≥1.5m、K≤10-7cm/s；厂内道路和停车场进行地面硬化处理。同时合理设置地下水跟踪监测井，定期进行跟踪监测，根据监测情况及时完善相应的污染防治措施。
（6）土壤：项目建设过程中须做好厂区的污染防渗措施，以及储罐区、厂房生产装置区域、污废水收集、输送和暂存等区域的防腐、防渗措施，运行期须定期检查防渗层及管道的破损情况，若发现有破损部位须及时进行修补。项目运行期间，需加强管理和监督检查，杜绝非正常情况的发生，避免污染物进入土壤及地下水环境中。
（7）环境风险：项目地表水风险防范按照环境风险“三级”防控建立厂区的环境风险防控体系，一级防控：储罐区建设围堰并进行防腐防渗处理，根据罐区罐体单个最大容积计算确定围堰容积，酸碱罐区设置大围堰，围堰容积1216m³，围堰内不同物质的储罐又单独设置小围堰；成品储罐区设置1个高1m的大围堰，围堰容积874m³，围堰内不同物质的储罐又单独设置小围堰。各围堰最低处配套防渗集水坑，坑内安装耐酸碱耐腐蚀应急提升泵，通过专用防渗管道与厂区应急事故池连通；二级防控：项目在厂区拟建设1个容积1800m3的地埋式事故池，一个1620m3地埋式初期雨水收集池；三级防控依托化工园区三级防控体系。发生事故时关闭厂区对外的排水口阀门，将泄漏物料、消防废水、受污染雨水等均控制在项目设计的一级、二级防控措施范围内；最不利条件下事故废水可以依托园区应急池、污水处理设施，作为项目极端事故的兜底储存及处置设施。地下水环境风险防范措施按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”相结合的原则，正常情况下不会对地下水造成污染影响，非正常情况下及时采取补救措施，定期监测，对地下水环境影响较小。在设计、设备选材、生产、安全管理等方面应加强管理，防止泄漏事故的发生。生产过程中做好对设备的维护、检修，切实杜绝“跑、冒、滴、漏”现象发生。

	公众参与情况

	2026年3月26日，曲靖恒烁新材料科技有限公司在曲靖信息网进行了第一次环境影响评价信息公示，公示期间未收到反馈信息。建设单位于2026年7月7日~2026年7月20日，在会泽县人民政府进行了《年产两万吨次磷酸钠项目生态环境影响报告书（征求意见稿）》的公示，并分别于2026年7月15日、7月20日在曲靖日报进行了两期报纸公示，2026年7月7日进行了现场张贴公示（者海镇人民政府、会泽县者海镇蚂色卡村民委员会、会泽县者海镇小闸社区居民委员会、会泽县者海镇阿依卡村民委员会）。2026年9月21日进行了报批前公示，公示期间未收到反馈信息。

	建设单位或地方政府所作出的相关承诺文件
	信息公开承诺书。

	注:项目概况、项目主要环境影响、项目预防及减轻不良环境影响的对策和措施、公众参与情况、建设单位或地方政府所作出的相关承诺文件部分由建设单位填写。公众反馈意见联系方式部分由行政审批机关填写。



