	项目名称
	10万吨热法磷酸生产项目
	建设地点
	曲靖高新技术产业开发区花山化工园区
	建设单位
	曲靖常宜联合科技有限公司

	环评文件类型
	报告书
	环境影响评价机构
	云南涔霖环保科技有限公司

	项目概况

	项目位于曲靖常宜联合科技有限公司厂区内，占地8045.61m2，为预留用地，新建2条热法磷酸生产线，年产10万吨工业磷酸。项目总投资8000万元，环保投资210.4万元。

	项目主要环境影响

	1、施工期环境影响
包括施工扬尘、施工机械废气、少量的焊接烟尘影响；施工废水和施工人员生活污水的影响；机械噪声、施工作业噪声和车辆噪声的影响；施工期建筑垃圾、生活垃圾影响。
2、运营期环境影响
废气：吸收塔尾气、锅炉燃烧废气等影响。
废水：黄磷水封废水、软水/纯水制备废水、冷却循环水强排水、蒸汽冷凝水、设备清洗水、生活污水、初期雨水等影响。
噪声：泵类、风机、空气压缩机、冷却塔等噪声影响。
固废：磷酸滤渣、炉渣、收尘、废布袋、废包装材料、纯水/软水制备系统废物、絮凝沉淀渣、生活垃圾等影响。
项目运行过程地下水、土壤环境的影响。
项目运行过程中黄磷、五氧化二磷、磷酸等环境风险物质可能导致的环境风险。

	项目预防及减轻不良环境影响的对策和措施

	[bookmark: _Toc23411][bookmark: _Toc16165][bookmark: _Toc30088][bookmark: _Toc15213]1、施工期环境保护措施
（1）施工期大气环境污染防治措施
①施工场地定期洒水，减少扬尘产生，晴天一般不少于2次；
②材料运输过程中必须加盖篷布，杜绝抛、撒、飞、漏等扬尘污染。
③设施工道路养护、维修、清扫专职人员，定期对场内施工道路进行清扫、洒水降尘等，保持道路清洁、运行状态良好。并要求车辆行驶时应当低速行驶，以减少扬尘产生。
（2）施工期废水污染防治措施
①施工废水经1个2m3沉淀池沉淀处理后用于场地洒水降尘；
②生活污水依托现有项目污水收集处理措施，处理后回用；
③依托厂区内现有初期雨水收集池，收集场地内雨季径流，经沉淀处理后，回用于场地；
④车辆轮胎进行清洗废水经洗轮胎池收集、沉淀处理后重复循环利用。
（3）施工期噪声污染防治措施
①施工场地边界设置2.5m高围墙；
②建设单位应要求施工单位选用低噪设备，加强检修、保养，保持良好的运行状态，减少噪声的产生；
③施工期运输车辆应尽量保持良好车况，合理调度，尽可能匀速慢行，施工场的施工车辆经过村庄应低速、禁鸣，以减小载重汽车噪声对周围环境的影响；
④合理安排施工时间，严禁夜间施工。
（4）施工期固体废物污染防治措施
项目土方运全部回填，不产生弃方；建筑垃圾分类收集、分类处置，木屑、钢筋等收集后外售给废品收购站，其余建筑垃圾集中在厂内堆放，防止雨水冲刷造成水土流失，定时清运到合法的建筑垃圾处置点处置；施工人员生活垃圾产生量较小，通过加盖垃圾桶统一收集后，委托环卫部门定期清运处置。
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（1）大气污染物防治措施
吸收塔尾气设置废气收集系统和“文丘里洗涤器+复档除沫器+纤维除沫器”装置进行收集处理，每条生产线配1套废气处理装置，2条生产线尾气经收集处理后分别用排气筒DA007、DA008（高28m，内径1.1m）外排，排放的P2O5能满足《磷酸（热法）生产技术规范》（GB/T28602-2012）附录表C.1中限值要求，氟化物能满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）限值要求，砷及其化合物能满足《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）限值要求；锅炉烟气设置1套旋风除尘+袋式除尘装置进行处置，经处理后由1根排气筒（DA001，高30m，内径0.4m）外排，污染物排放能满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）要求。
（2）废水污染防治措施
①黄磷暂存槽水封废水依托现有项目综合废水处理站（100m3/d）处理满足《污水综合排放标准》（GB8978—1996）三级标准后排入园区污水管网，进入花山南片区污水处理厂处理。
②生活污水依托现有项目隔油池（4m3）、化粪池（10m3）预处理，处理满足《污水综合排放标准》（GB8978—1996）三级标准后排入园区污水管网，进入花山南片区污水处理厂处理。
③项目区初期雨水依托现有项目厂区中部设置初期雨水收集池（448m3）收集，收集后进入现有项目自建综合废水处理站（100m3/d）处理满足《污水综合排放标准》（GB8978—1996）三级标准后排入园区污水管网，进入花山南片区污水处理厂处理。
④软水制备废水、纯水制备废水、冷却水循环系统强排水经絮凝沉淀（沉淀池容积50m3）处理满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后排入园区污水管网，进入花山南片区污水处理厂处理。
（3）噪声污染防治措施
①采用低噪声设备；
②对所有动力机械噪声均必要的减振装置；
③空压机、风机等高噪声设备安装减振垫、消声器。
（4）固废污染防治措施
①现有项目3#仓库内一般固废贮存间旁隔建1间20m2的一般固废贮存间，暂存收集的炉渣、收尘、废布袋、废包装材料、纯水/软水制备系统废物、絮凝沉淀渣等，暂存时间不得超过1个月。
②在现有项目3#仓库内危废贮存间旁隔建1间10m2的危废贮存间，暂存收集的磷酸滤渣、废矿物油及其沾染物等，暂存时间不得超过1年。
③生活垃圾用垃圾桶收集后委托环卫部门定期清运处置。
④一般固废的产生和处置应建立档案制度，将临时储存的一般工业固体废物的种类、数量和外运的一般固体废物的种类、数量详细记录在案，长期保存，供随时查阅。
⑤建立完善的危险废物管理台账，委托具有相应危险废物经营资质的单位利用处置，签订委托处理协议，危险废物转移严格执行《危险废物转移联单制度》。
（5）地下水、土壤污染防治措施
①源头防控。
②分区防渗：黄磷暂存槽、水封槽、磷酸中间槽、磷酸成品罐区、危废贮存间等进行重点防渗，防渗要求为等效黏土防渗层Mb≧6.0m，K≦1×10-7cm/s，其中危废贮存间须按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求进行防渗，防渗层为至少1m黏土层（渗透系数≤10-7cm/s）或2mm厚的高密度聚乙烯膜等其他人工材料（渗透系数≤10-10cm/s）。具体防渗措施为土基夯实，夯实系数不小于0.95，150mm厚碎石入土夯实，夯实系数不小于0.95，60mm厚C20混凝土垫层抹平，1.5mm厚HDPE防渗膜（搭接不小于100mm），150mm厚C30抗渗混凝土，抗渗等级P8。
热法磷酸车间、絮凝沉淀池等进行一般防渗，防渗要求为等效黏土防渗层Mb≧1.5m，K≦1×10-7cm/s。具体防渗措施为土基夯实，夯实系数不小于0.95，150mm厚碎石入土夯实，夯实系数不小于0.95，150mm厚C30抗渗混凝土，抗渗等级P8。
仓库（丙类）仓库（丁类）、空压纯水机房、配电室、厂区道路等为简单防渗区，防渗要求为一般地面硬化。
③跟踪监测：地下水依托公司厂区现有的3个跟踪监测井开展跟踪监测；土壤设置2个土壤跟踪监测点（厂区下风向东北角仓库旁、黄磷暂存槽旁），每年开展一次跟踪监测。
④采取应急处理措施。
（6）环境风险防控措施
①进行总体防控，并对生产、贮存、运输等环节采取防控措施。
②对“三废”处置过程进行风险防范。
③对黄磷暂存槽泄漏、燃磷反应塔/吸收塔破损、磷酸中转储罐/磷酸成品储罐泄漏等事故情形设置应急处置措施。
④防止风险物质外排采取三级防控措施。
⑤对全厂突发生态环境事故应急预案进行修编。

	公众参与情况

	曲靖常宜联合科技有限公司于2026年7月2日在曲靖论坛进行了第一次公示。2026年8月27日，在曲靖论坛对该项目生态环境影响报告书征求意见稿进行了公示，公示时间为2026年8月27日-9月9日，同时于2026年8月28日、9月1日在《云南信息报》上对该项目进行了两次报纸公示，在项目周边（松林社区）公示栏张贴公告进行了现场粘贴公示，张贴点选在公众活动广泛且易于知悉的场所，公示期间未收到公众的来电、来函，无公众对本项目公开的环境信息反馈意见；在征求意见稿公示期间，在项目区周边发放公众参与调查表。2026年9月28日在曲靖论坛发布了报批前生态环境影响报告书和公众参与说明信息公开。

	建设单位或地方政府所作出的相关承诺文件
	信息公开承诺书。
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