曲靖市生态环境局关于年产30000吨各类预制干粉砂浆生产项目生态环境影响报告表的批复

曲环审〔2026〕6-9号

师宗县瓷洛克建筑有限责任公司：

你公司申请审批的《年产30000吨各类预制干粉砂浆生产项目生态环境影响报告表（报批稿）》（以下简称《报告表》）及相关附件材料收悉。经研究，批复如下：

一、该项目位于云南师宗产业园区矣腊片区，于2026年6月26日取得师宗县发展和改革局投资项目备案证，项目代码：2606-530323-04-01-934748，总投资500万元，其中环保投资26.9万元，占总投资的5.38% 。项目属于新建项目，本项目依托园区现有1080m2单层标准化厂房进行建设。项目购置安装成套自动化各类预制干粉砂浆生产流水线及配套辅助设备，建设一条干粉砂浆自动生产线，年产各类预制干粉砂浆30000吨。
根据《报告表》评价结论，项目不涉及依法设立的自然保护区、风景名胜区、集中式饮用水水源保护区、生态保护红线等环境敏感区域，符合国家产业政策、生态环境分区管控及园区规划要求。在全面落实《报告表》提出的各项生态保护和污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响可以降低或得到有效控制，我局原则同意你公司按《报告表》中所列建设项目的性质、规模、地点、生产工艺和拟采取的环境保护措施建设。

二、项目建设和运营过程中应全面落实《报告表》提出的各项污染防治和生态保护措施，并重点做好以下工作。

（一）加强施工期环境管理。施工全过程在封闭的厂房内，设备拆包、场地清扫采用湿式清扫方式，及时收集清理碎屑杂物；不产生施工废水。施工人员生活污水依托厂区现有化粪池预处理，处理后委托有资质单位清掏处置；施工过程中加强检查、维护和保养机械设备，保持润滑，紧固各部件，减少运行振动噪声。
（二）加强大气环境污染防治。项目在封闭的标准厂房作业，车间地面整体水泥硬化。石英砂卸料处、小料投加口分别设置集气罩，灌装工段配套集尘管道，对生产过程产生的颗粒物进行收集；收集后的颗粒物进入DMC-64型脉冲布袋除尘器处理，处理满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表1散装水泥中转站及水泥制品生产排放限值要求后，通过1根15m高的排气筒（DA001）排放；设置2个密闭式（容量为60吨/个）水泥储存筒仓，每个水泥筒仓呼吸口自带脉冲布袋除尘器处理粉尘；设置2个密闭式（容量为100吨/个）石英砂筒仓，每个石英砂筒仓呼吸口自带脉冲布袋除尘器处理粉尘；混料过程在全密闭的混料仓内进行；原料袋装石英砂在封闭的原料车间堆放。无组织颗粒物达到《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中表3大气污染物无组织排放限值排放。
（三）严格落实水环境保护措施。本项目无生产废水。生活污水经化粪池处理后近期委托当地村民清淘作为农肥使用；远期排入矣腊片区污水处理厂处理，要求达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）A级标准和《污水综合排放标准》（GB8979-1996）中的三级标准中的较严值排放。
（四）落实固体废物的贮存、处理和处置措施。除尘器收集粉尘、不合格产品收集暂存于一般工业固废暂存间全部回用于生产；废布袋由厂家更换带走处理处置；废包装袋收集后暂存于一般工业固废暂存间外售于废品回收站；生活垃圾经垃圾桶收集后委托环卫部门统一清运处置；废机油分区存放于危险废物暂存间内，建立危废管理台账，定期委托有资质单位清运处置。
（五）落实噪声污染防治措施。选用低噪声设备，厂房内隔声、基础减振、风机安装消声器、合理布局产噪设备、定期维护检修等。确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准。
（六）健全内部管理制度，落实环保管理人员。严格按照《报告表》要求落实各项环境风险防范措施，对项目污染治理设施开展安全风险辨识管理，严防突发环境事件发生，结合实际制定《突发环境事件应急预案》上报备案。

三、项目建成后，你公司应按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号）相关要求完成竣工环境保护自主验收，并按《排污许可管理条例》《排污许可管理办法》要求，在项目建成投产前办理排污许可相关手续。

四、如项目的性质、规模、地点、生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施等发生重大变动，应向有审批权限的生态环境部门报告并按要求办理相关手续。项目环境影响评价文件自批准之日起超过5年，方决定开工建设的，其环境影响评价文件应报我局重新审核。
五、请市生态环境局师宗分局负责该项目的环境执法监察和监督管理，请市生态环境保护综合行政执法支队加强监督检查。
曲靖市生态环境局

2026年10月27日

（此件公开发布）
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