曲靖市生态环境局关于年产两万吨次磷酸钠项目生态环境影响报告书的批复                  
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曲靖恒烁新材料科技有限公司：
你公司申请审批的《年产两万吨次磷酸钠项目生态环境影响报告书（报批稿）》（以下简称《报告书》）及相关附件材料收悉。经研究，批复如下：
一、该拟建项目位于云南会泽产业园者海化工园区精细磷化工片区，为依托当地黄磷资源及园区现有公用配套设施，建设20000t/a次磷酸钠生产装置，同时联产相关次生产品，于2025年12月11日取得云南省固定资产投资项目备案证，项目代码：2512-530326-04-01-840584。主要建设内容及规模：项目占地面积约55.539亩，为三类工业用地，建设厂房及其附属设备、工程技术中心楼、控制室、生物质锅炉房、仓库、罐区及配套辅助设施，建成后年产两万吨次磷酸钠项目及相关次生产品（四羟甲基硫酸磷2000t/a、次磷酸2000t/a、亚磷酸钾11000t/a、磷酸6000t/a、硫酸钙12000t/a）。项目拟总投资20000万元，其中环保投资886万元，占总投资的4.43%。
根据《报告书》评价结论、技术评估意见，项目不涉及占用依法设立的自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区、生态保护红线等环境敏感区，符合国家产业政策及生态环境分区管控要求，且符合云南会泽产业园区总体规划、云南会泽产业园区者海化工园区专项规划、规划环评及审查意见要求；项目已取得会泽县人民政府同意的区域削减方案，符合《关于加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头控制的指导意见》（环环评〔2021〕45号）《关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知》（环办环评〔2020〕36号）有关要求。在全面落实《报告书》提出的各项生态保护和污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响可以降低或得到有效控制，我局同意市生态环境局会泽分局的审查意见，并原则同意你公司按《报告书》中所列建设项目的性质、规模、地点、生产工艺和拟采取的环境保护措施建设。
二、项目建设和运营过程中应全面落实《报告书》提出的各项污染防治和生态保护措施，并重点做好以下工作。
（一）加强施工期环境管理。严格执行各项防尘措施，定期洒水降尘，减小扬尘对周围环境的影响。施工废水及施工人员生活污水经收集沉淀后全部回用，不外排。选用低噪声施工设备，采取合理布局施工场地、合理安排施工时间等措施，确保施工噪声排放满足《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）；禁止夜间施工，确需夜间施工的，须办理相关手续。建筑垃圾可利用部分回收利用，不可利用部分及时清运至指定地点堆放，不得随意倾倒；生活垃圾按当地环卫部门要求处置。
（二）严格落实各项大气污染防治措施。根据各类工艺废气污染物的性质分别采用燃烧、过滤、吸收、吸附等处理方式，处理设施的处理能力、效率应满足需要，确保大气污染物排放满足国家有关要求。
[bookmark: OLE_LINK2]生物质锅炉燃烧烟气经“旋风除尘+布袋除尘”处理，确保外排废气中颗粒物、二氧化硫、氮氧化物满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）要求后，通过1根35m高的排气筒（DA001）排放。次磷酸钠工序石灰投料、消化过程粉尘：输送/卸料过程产生的粉尘经“布袋除尘”处理，消化废气经“旋风除尘+水洗除尘”处理，确保外排废气中颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）要求后，通过1根15m的高排气筒（DA002）排放。次磷酸钠反应过程产生的磷化氢尾气、四羟甲基硫酸磷未循环吸收的磷化氢尾气及甲醛储罐和甲醛中间罐、磷酸吸收装置中间罐大小呼吸废气经密闭气相收集管路汇总后送入废气处理单元处置，废气处理单元设置“燃烧塔+吸收塔+文丘里+复挡除雾器”2套，经燃烧、吸收处理，确保外排废气中氟化物、甲醛等大气污染物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）要求后，通过1根25m高的排气筒（DA003）排放，回收磷酸就地回用。储罐区盐酸储罐、硫酸罐、磷酸罐大小呼吸废气，1#厂房内试剂级硫酸中间罐大小呼吸废气，2#厂房内盐酸储槽大小呼吸废气，分别经“气相平衡管+碱液水封罐”处理，确保外排废气中HCl、硫酸雾满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）要求后，分别通过3根15m高的排气筒（DA004、DA005、DA006）排放。硫酸钙干燥、包装废气经“布袋除尘”处理，确保外排废气中颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）要求后，通过1根15m高的排气筒（DA007）排放。检验室实验废气经通风橱管道收集进入“活性炭吸附箱+酸性气体净化塔”处理，确保外排废气中硫酸雾、HCL、氮氧化物、挥发性有机物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）要求后，通过1根15m高的排气筒（DA008）排放。
加强对废气无组织排放的管理，减少无组织废气排放量。厂界无组织氮氧化物、二氧化硫、氟化物、甲醛、硫酸雾、氯化氢、非甲烷总烃、颗粒物应满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）要求；厂界内厂房外非甲烷总烃应满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）要求；减轻对大气环境的影响。
加大二氧化碳排放控制力度，积极制定并实施二氧化碳综合利用措施，减少项目二氧化碳排放。
（三）严格落实各项水污染防治措施。按照雨污分流、清污分流、分质处理、回收利用的原则建设排水、污水处理和回用系统。初期雨水经初期雨水收集池收集沉淀后排入园区污水管网进入园区配套综合污水处理厂进一步处理，后期雨水满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求后，经厂区西南面最低点排入园区雨水管网。项目厂区污水处理站采用“废水收集池+酸碱调节池+芬顿氧化+一级除磷混凝+二级絮凝+斜管沉淀池”工艺；锅炉蒸汽冷凝水进入回水收集池收集后循环使用不外排，并定期进行补水，锅炉废水经锅炉排污池沉淀处理后排入厂区污水处理站处理；四羟甲基硫酸磷工艺废水采用“pH调节池+芬顿氧化反应池+中和絮凝沉淀池”预处理后再进入厂区污水处理站；次磷酸工艺废水采用“pH调节池+三效蒸发+后置结晶”预处理后再进入厂区污水处理站；碱液水封罐废水、设备清洗废水、检验室设备清洗废水、车间清洁废水、冷却塔排污水、纯水制备浓水全部通过管道收集后进入厂区污水处理站；上述生产废水经厂区污水处理站处理满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）A 等级标准要求后，排入者海化工园区市政污水管网，最终进入园区配套综合污水处理厂进一步处理达到与建设单位协定的回用浓度指标后通过再生水管网全部回用于本项目生产（主要用于冷却塔补水）。办公生活污水经化粪池处理后排入园区污水管网进入园区配套综合污水处理厂进一步处理。污水处理站旁配套建设1座有效容积不小于1800m³事故应急池，避免事故废水出厂。项目不设置入河排污口。
（四）落实地下水和土壤污染防治措施。按照源头控制、分区防治、污染监控、应急响应原则进行地下水污染防治。严格按照《环境影响评价技术导则 地下水环境》要求，采取分区防渗措施。加强防渗设施的日常维护，对出现损坏的防渗设施应及时修复和加固，确保防渗设施牢固安全。加强隐蔽工程泄漏检测，一旦发现泄漏，应立即采取补救措施，防止污染地下水和土壤。
[bookmark: OLE_LINK1]（五）严格落实固体废物污染防治措施。一般固体废物应分类收集、贮存、利用和处置，临时堆存场所应符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求；危险废物收集、暂存及转运过程中的管理应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）《危险废物转移管理办法》(生态环境部 公安部 交通运输部令 第23号）等规定执行，并做好台账记录。项目建成后，你公司应对次磷酸废水处理系统结晶盐进行属性鉴别，根据鉴定结果进行分类处置，以确保处置方式的可行性，未鉴定前按危废管理。生活垃圾按当地环卫部门要求处置。
（六）严格落实声环境保护措施。优化厂区平面布置，优先选用低噪声设备和工艺，采取隔声、减振、消声等降噪措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求，周边声环境敏感点满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。
（七）鉴于现状监测中周边农用地土壤中铅、砷、镉高于《土壤环境质量 农地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）中风险筛选值，你公司应在开工前按照相关要求开展详细调查、风险评估等工作，并将监测情况报告当地政府及相关部门，分析超标原因并采取农艺调控、替代种植等安全利用措施。
（八）你公司应对环保设施开展安全风险辨识管理，健全内部管理制度，严格依据标准规范建设。
（九）加强应急处置。严格落实环境风险管理制度，加强危险化学品运输、储存、使用过程环境风险防范措施，编制突发环境事件应急预案，并报市生态环境局会泽分局备案。落实各项环境风险防范对策措施，定期开展事故应急演练，确保环境风险在可控范围内。
三、按照《报告书》分析及核算结果，项目主要污染物排放总量初步核定为氮氧化物：9.771t/a，由市生态环境局会泽分局纳入主要污染物排放总量控制管理。你公司须严格遵照相关规定，在实际排污行为发生之前通过交易方式获得新增排污权。
四、严格按照《报告书》确定的监测点位、监测项目及监测频次开展监测工作，若出现超标，你公司应及时报告当地政府及相关部门，并分析超标原因以及采取相应的处置措施。
五、项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度。施工招标文件和施工合同应明确环保条款和责任，认真落实施工期环境保护工作。项目建成后，你公司应按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号）相关要求完成竣工环境保护自主验收，并按《排污许可管理条例》《排污许可管理办法》要求，在投产前办理排污许可相关手续。
六、如项目的性质、规模、地点、生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施等发生重大变动，应向有审批权限的生态环境部门报告并按要求办理相关手续。项目环境影响评价文件自批准之日起超过5年，方决定开工建设的，其环境影响评价文件应报我局重新审核。
七、请市生态环境局会泽分局负责该项目的环境执法监察和监督管理，请市生态环境保护综合行政执法支队加强监督检查。            



曲靖市生态环境局
                              2026年10月29日
（此件公开发布）
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