	项目名称
	年产110万t绿色高性能金属新材料生产基地项目
	建设地点
	云南马龙产业园区鸡头村片区
	建设单位
	云南乾呈新材料科技有限公司

	环评文件类型
	报告书
	生态环境影响评价机构
	云南舫舶环境工程有限公司

	项目概况

	项目位于云南马龙产业园区鸡头村片区，一期建设年产100万t的酸连轧联合机组1条，合计年产64万t的智能化高性能连续热镀锌铝镁机组共2条，年产36万t的智能化连续热镀锌机组1条，合计年产20万t的精密钢管生产机组共10条，以及变电站、循环水站、空压机站、废水处理站、净水剂生产车间等其他公辅配套设施；建设高标准化生产车间、原料及产品库房、研发中心、生活中心、道路以及其他相应配套的构建筑物。二期建设合计年产10万t的全自动化高速护栏板等交通设施生产线共3条，以及相应的公辅配套设施；建设高标准化生产车间以及配套的构建筑物。项目总投资100000万元，环保投资共2946万元，占比2.95%。

	项目主要环境影响

	1、施工期环境影响
包括施工扬尘、施工机械废气、少量的焊接烟尘影响；施工废水和施工人员生活污水的影响；机械噪声、施工作业噪声和车辆噪声的影响；施工期建筑垃圾、生活垃圾影响。
2、运营期环境影响
废气：包括机械破鳞颗粒物、酸洗及退锌氯化氢、轧制油雾、脱脂碱雾、退火炉及加热炉天然气燃烧废气、焊管焊接烟尘及补锌颗粒物、护栏板热镀锌颗粒物与氨气、储液池及助剂投料废气、污水处理站废气影响。
废水：酸性废水、含乳化液废水、碱性稀含油废水、光整废水、脱盐浓水、循环冷却机组冷却水、初期雨水以及员工生活污水等等影响。
噪声：泵类、风机、空气压缩机、冷却塔、轧机、剪切设备等噪声影响。 
固废：金属废料、氧化铁皮、废石英砂、废活性炭、废RO膜、化粪池污泥、HW17 表面处理废物、HW08 废矿物油、HW23 含锌废物、HW09 乳化液、HW49 其他废物、HW31 含铅废物、疑似危险废物（锌浮渣、压滤泥饼）、生活垃圾、餐厨油泥等影响。 
项目运行过程对地下水、土壤环境的影响。 
项目运行过程中盐酸、液碱、乳化液、废矿物油、含锌废液等环境风险物质可能导致的环境风险。

	项目预防及减轻不良环境影响的对策和措施

	[bookmark: _Toc15213][bookmark: _Toc30088][bookmark: _Toc23411][bookmark: _Toc16165]1、施工期环境保护措施
（1）施工期大气环境污染防治措施
1）整个施工期必须成立现场管理机构，设置不少于2名的专职保洁员，严格执行施工扬尘治理实施方案。为防止扬尘污染，晴天应采用雾炮机和洒水车对施工区域进行洒水；
2）项目施工现场在厂界设置高度不低于2.5m围挡，围挡应当做到安全、整洁、美观。安排专人负责围挡的保洁、维护，确保围挡设施整洁，美观；
3）土石方开挖时，采取对作业面和土堆喷水的方式，使其保持一定湿度，减少扬尘量。土石方临时堆放、材料堆场应加盖篷布，避免长时间堆存；
4）项目运输材料、建筑垃圾的车辆应当采用密闭化车辆运输。不具备密闭化运输条件的，应当委托符合密闭化运输要求的单位或个人承运；运输单位和个人应当加强对车辆机械密闭装置的维护确保正常使用，运输途中的物料不得沿途泄漏、散落或者飞扬；
5）车辆冲洗。建设工程施工现场出入口处必须设置洗车平台，运输土石方的车辆进出工地，需配置自动冲洗设备。
6）加强对施工机械使用管理和保养维修，提高机械使用效率，降低燃油机械废气排放。
（2）施工期废水污染防治措施
1）施工人员生活污水经临时生活污水沉淀池处理后回用于施工进行洒水降尘，不外排；
2）工程施工废水包括混凝土养护废水、设备冲洗废水等通过沉淀池处理后用作项目施工场地洒水降尘，不外排；
3）在场地设置沉砂池，雨季地表径流经沉砂池沉淀后上清液外排至场地外雨水排水管，其他地表径流用于场地洒水降尘。
（3）施工期噪声污染防治措施
1）提前对施工的时段和范围、内容、责任人、联系电话等内容以张贴公告的形式张贴在项目围墙上；
2）禁止在中午12:00~14:00和夜间22:00～次日6:00进行施工；
3）施工现场在厂界设置高度不低于2.5m围墙，合理布局施工场地，高噪声设备尽量设置在厂区中间，分区施工，避免多台高噪声设备同时运行；
4）尽量采用低噪声设备进行施工。
（4）施工期固体废物污染防治措施
[bookmark: _Toc4086][bookmark: _Toc14778][bookmark: _Toc30966][bookmark: _Toc21727]1）项目开挖的土石方在场地内全部回填。
2）项目施工期产生的建筑垃圾进行集中处理，分类收集并尽可能地回收再利用，不可回收部分运至指定建筑垃圾消纳场或合规处置场所处置，处置率100%。
3）施工人员生活垃圾收集后委托曲靖市马龙区城市管理综合行政执法局统一清运。
[bookmark: _Toc17316][bookmark: _Toc20996][bookmark: _Toc28553][bookmark: _Toc4230]2、运营期环境保护措施
（1）大气污染物防治措施
1）机械破鳞过程中会产生颗粒物，经集气罩收集进入布袋除尘器处理后由23m高（DA001）排气筒排放；2）酸洗、盐酸酸罐、盐酸配置、漂洗产生氯化氢集气后进入两级串联碱洗喷淋塔净化后由23m高（DA002）排气筒排放；3）轧制过程中产生的油雾（以非甲烷总烃计），经集气罩收集进入油雾分离器净化后由23m高（DA003）排气筒排放；4）镀锌/锌铝镁脱脂过程中产生的碱雾（以 NaOH 计）集气后进入水洗喷淋塔处理后由23m高（DA004-DA006）排气筒排放；5）镀锌/锌铝镁机组退火炉燃用天然气并采用低氮燃烧，燃烧废气经余热回收后由23m高（DA007-DA009）排气筒排放；6）焊管机组焊接烟尘及补锌颗粒物，经集气罩收集进入水洗喷淋塔处理后由23m高（DA010-DA015）排气筒排放；7）退锌、酸洗、盐酸酸罐、水洗产生氯化氢集气后进入两级串联碱洗喷淋塔净化后由25m高（DA016）排气筒排放；8）护栏板热镀锌加热炉燃用天然气采取低氮燃烧措施，燃烧废气由23m高（DA017）排气筒排放；9）护栏板热镀锌产生的颗粒物、氨气收集后经布袋除尘处理后由25m高（DA018）排气筒排放；10）储液池、反应釜产生的氯化氢经集气后进入两级串联碱洗喷淋塔净化；助剂投料、拆包产生颗粒物单独收集进入布袋除尘器处理，两股废气合并由 25m 高 DA019 排气筒排放；11）锅炉房锅炉燃用天然气采取低氮燃烧措施，燃烧废气由23m高（DA020）排气筒排放；12）污水处理站产生的废气集气后经碱洗塔+水洗塔+活性炭吸附装置处理后由25m高（DA021）排气筒排放；13）生产车间密闭+定期清扫，仅在车间设置少量通风换气扇，减少无组织排放量。
（2）废水污染防治措施
厂区设有污水处理站对废水进行分质处理，分别设置酸性废水处理系统、含乳化液废水处理系统、碱性稀含油废水处理系统、废水零排放处理系统、护栏板机组废水处理系统，各类废水分别进入各自处理系统处理，其中一期酸性废水经处理达标后全部厂内回用，二期护栏板机组废水处理达标后全部厂内回用；其余生产废水经处理达标后全部输送至园区呈钢高炉冲渣池，作为其高炉冲渣工序生产补水。项目生产废水全程不接入市政污水管网、不进入园区污水处理厂，实现生产废水园区零外排。生活污水排入马龙区工业园区鸡头村片区东北部污水处理厂。1）酸性废水处理系统用于连续酸洗机组酸洗工序漂洗废水、两级碱液喷淋酸雾吸收塔废水、净水剂清洗废水，上述酸性废水进入酸性废水处理系统处理，设计处理规模 40m3/h，预处理后进入废水零排放系统处理达标后回用。2）含乳化液废水处理系统设计处理规模 5m3/h，用于处理冷轧工序含乳化液废水，经废水储存池均质 + 隔油 + 一体化乳化液处理装置处理后，出水进入碱性稀含油废水处理系统进一步处理。3）碱性稀含油废水处理系统用于处理含乳化液废水处理系统出水、热镀锌/镀锌铝镁系统脱脂、水洗等工序产生的碱性废水、地坪冲洗水、碱雾吸收塔废水、光整废水、初期雨水等，设计处理规模 35m3/h，采取中和+沉淀+气浮+水解酸化+生化处理+混凝沉淀+过滤工艺，处理后满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准要求后由排口 DW001 排入呈钢利用。4）废水零排放系统的处理工艺为超滤系统+脱盐系统+浓水预处理+化学软化反应系统+电膜系统，处理规模为20m3/h。废水零排放处理系统用于处理一期酸性废水，处理后产生的淡水回用于生产，浓水回用于地面清洗用水。5）循环冷却机组排污水、脱盐水机组设有单独排水管网将污水由排口 DW001 排入呈钢利用。6）护栏板机组废水处理系统的处理工艺为调节+曝气催化氧化除铁+混凝+固液分离，处理规模为80m3/d。护栏板机组废水处理系统主要用于处理护栏板酸洗后的漂洗废水及少量的地面清洁废水，处理后的水回用于护栏板机组生产工序及地面清洁用水。7）厂区厂房屋面洁净雨水通过雨水斗、雨水立管收集后直接接入厂区雨水管网外排；生产区域地面设置截水沟，配套初期雨水收集池，降雨初期15min污染雨水全部收集至沉淀池沉淀后进入稀含油废水处理系统处理，后期洁净雨水切换阀门直接外排园区雨水管网；8）生活污水设有单独排水管网，食堂含油污水经隔油池（容积不小于1m3）处理后，与其他生活污水一起进入化粪池（容积不小于22m3）处理，生活污水经化粪池处理后满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准要求后，通过市政污水管网进入鸡头村片区东北部污水处理。
（3）噪声污染防治措施
项目从源头、传播途径采取综合噪声防控措施：优先选用低噪声型号轧机、剪切设备、风机、水泵、冷却塔等生产设施，从源头控制噪声产生；各类机械设备、风机、水泵设置独立减振基础及减振垫，风机进出口增设柔性软连接，减弱振动传递；冷轧、镀锌、制管、净水剂等高噪声生产设备布置于封闭厂房内，利用厂房围护结构实现隔声降噪；所有引风机、烘干风机、曝气风机配套安装消声器，削减空气动力性噪声；污水站提升泵、冷却塔等室外噪声设备优化平面布局，尽量远离厂界及环境敏感目标，厂界设置绿化隔离带，利用距离衰减与植被阻滞进一步降低噪声对外环境影响。采取上述措施后，项目厂界噪声可满足排放标准要求。
（4）固废污染防治措施
一般工业固废主要为金属废料、氧化铁皮、废石英砂、废活性炭、废 RO 膜、化粪池污泥，危险废物主要为HW17 表面处理废物、HW08 废矿物油、HW23 含锌废物、HW09 乳化液、HW49 其他废物、HW31 含铅废物、疑似危险废物（锌浮渣、压滤泥饼），还有生活垃圾、餐厨油泥；一般工业固废分区存放于 642.29m² 一般工业固废暂存间，化粪池污泥委托单位定期清掏处置，一般固废外售综合利用；设置一座156.6m²危险废物暂存间及 40m³ 事故油池，部分危废在压滤区防渗密闭就地临时存放，其余危废分区暂存于危废暂存间，由有资质单位清运处置；锌浮渣、压滤泥饼单独分区密闭防渗存放，待危险特性鉴别；生活垃圾由当地城管部门清运，餐厨油泥委托厨余处理单位处置。
（5）地下水、土壤污染防治措施
1）源头控制措施
在工艺、管道、设备、污水储存及处理构筑物采取相应措施，防止和降低污染物跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的概率降到最低程度；管线敷设尽量采用“可视化” 原则，即管道尽可能地上或架空敷设，做到污染物“早发现、早处理”
2）分区防治措施
冷轧生产线酸洗漂洗区域、脱脂区域、轧制含油区域、乳化液车间、油雾净化区域、碱洗喷淋塔；护栏板生产线退锌、酸洗、水洗、助镀区域及热镀锌；配套净水剂生产车间整套生产区域；各类盐酸储罐、液碱罐、助剂区、循环酸罐、废酸储罐、储液池（暂存废酸）及储罐防火堤/围堰；危废暂存间全域地面；污水处理站酸性废水处理系统、废乳化液处理系统、碱性稀含油废水处理系统、废水零排放处理系统、事故应急池、初期雨水收集池池体底板与壁板；污泥处理区地面及相连排污管道；各罐区基础、生产地坑、废液收集管沟、变电站集油坑及事故油池等为重点防渗区，防渗要求：等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s。其中危废贮存间须按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求进行防渗，防渗层为至少1m黏土层（渗透系数≤10-7cm/s）或2mm厚的高密度聚乙烯膜等其他人工材料（渗透系数≤10-10cm/s）。生产厂房扣除重点防渗区（包括生产区、原料堆放区、成品堆放区等）、一般固废暂存间、变电站、化粪池、隔油池等为一般防渗区，防渗要求：等效黏土防渗层Mb≥1.5m、K≤10-7cm/s。原料堆场、消防泵房/循环/脱盐水站、成品库、锅炉房、办公楼、宿舍楼、门卫、变电站等为简单防渗区，进行一般地面硬化处理。
3）跟踪监测：地下水跟踪监测：布设三口水井，项目区西北侧监测井（地下水流向上游，作为地下水背景对照点）、污水处理站西北侧（场内监控点，监控厂区内部地下水状况）、污水处理站东南侧（地下水下游方向，污染扩散监控点，重点监控污水处理设施渗漏风险），设置 3 口监测井进行跟踪监测和对受污染的土壤包气带进行监测，应急响应。
4）采取应急处理措施。
（6）环境风险防控措施
包括废气风险防范（储罐、管线防腐密封，管道地上可视化敷设，布设有毒、可燃气体报警装置，配套物料、燃气紧急切断阀，配备泄漏、火灾应急处置器材）、事故废水三级防控（一级：车间截排水沟、罐区围堰、集液池原位拦截；二级：全厂截排水管网、935m³ 事故应急池、200m³ 初期雨水池、管网切换阀收集事故废水；三级：雨水排放口应急闸、实体围墙兜底阻隔）、地下水风险防控（源头控制、分区防渗，布设上游、场内、下游 3 口监测井，开展地下水及包气带监测、应急响应）、应急预案修订备案及定期应急演练措施。

	公众参与情况

	云南乾呈新材料科技有限公司按照《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令第 4 号）开展本项目公众参与工作：第一次网络公示于 2026 年 4 月 27 日在曲靖论坛发布；征求意见稿公示时间为 2026 年 7 月 21 日至 8 月 3 日，在廖家田及项目现场开展现场公示，同步在曲靖论坛、曲靖日报进行公示，公示时长均为 10 个工作日。公示期间未收到邮件、电话及书面反馈意见。建设单位向廖家田、盛家田、鸡头村居民，以及曲靖市马龙区鸡头村街道综合执法队、廖家田社区居委会、盛家田社区居委会、曲靖恒圣石墨有限公司、曲靖市储备粮管理有限公司、云南滇东军粮供应有限公司等单位发放公众参与调查表；对环保类意见予以采纳并落实污染防治措施，就业带动、基础设施完善等诉求不属于环评范畴，不予采纳，建议由地方政府统筹推进。
报批前，建设单位于 2026 年 10 月 12 日在曲靖论坛公开拟报批的《年产 110 万吨绿色高性能金属新材料生产基地项目生态环境影响报告书》及公众参与说明，保障公众环境保护知情权、参与权、表达权和监督权。

	建设单位或地方政府所作出的相关承诺文件
	信息公开承诺书。

	注:项目概况、项目主要环境影响、项目预防及减轻不良环境影响的对策和措施、公众参与情况、建设单位或地方政府所作出的相关承诺文件部分由建设单位填写。公众反馈意见联系方式部分由行政审批机关填写。



