**附件2：曲靖市第一人民医院北城医院医用正压、负压系统耗材维保清单报价表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 耗材名称 | 品牌 | 型号 | 更换周期 | 年需量 | 单价  （元） | 总价  （元） | 备注 |
| 空压机空气过滤器 | 阿耐思特 | HGC-1 | 2000小时 | 8个 |  |  |  |
| 空压机油过滤器 | 阿耐思特 | HGC-2 | 2000小时 | 8个 |  |  |  |
| 空压机油气分离器 | 阿耐思特 | HGC-3 | 4000小时 | 4个 |  |  |  |
| 空压机机油 | 阿耐思特 | HGC-4 | 4000小时 | 4桶 |  |  |  |
| 联轴器弹性垫芯 | 阿耐思特 | HGC-5 | 8000小时 | 2个 |  |  |  |
| 主路过滤器 | 英格索兰 | FA230ID | 8000小时 | 2个 |  |  |  |
| 精密过滤器B | 英格索兰 | FA230IC | 8000小时 | 2个 |  |  |  |
| 精密过滤器C | 英格索兰 | FA230IB | 8000小时 | 2个 |  |  |  |
| 除菌过滤器 | APD | AMO432-D | 8000小时 | 1个 |  |  |  |
| 负压空滤 | VC303 | SA6096 | 2000小时 | 6个 |  |  |  |
| 负压油滤 | VC303 | 731630 | 2000小时 | 20个 |  |  |  |
| 负压泵进口机油 | VC303 | MULTI-LUBE100 | 8000小时 | 28L |  |  |  |
| 负压除菌滤芯 | APD | AMO720-D | 8000小时 | 1个 |  |  |  |
| 合计 | | | | |  |  |  |
| 备注：空压机、冷干机、负压泵，请厂/商家提供主要易损配件、机头及电机维修报价。 | | | | | | | |