曲靖市生态环境局关于火红乡滴水岩村委会

罗家村光伏项目（复合型光伏发电项目）

（重大变动）环境影响报告表的批复
曲环审〔2026〕9-4号

会泽华电道成清洁能源开发有限公司 :

你公司报批的《火红乡滴水岩村委会罗家村光伏项目（复合型光伏发电项目）（重大变动）环境影响报告表(报批稿)》（以下简称《报告表》）收悉。经研究，现批复如下：

一、该项目位于会泽县火红乡境内，经会泽县发展和改革局备案，备案号为2202-530326-04-05-240729。本工程额定容量为48MW，安装容量58.1378MWp，由5个3.9MW、3个3.2MW、4个2.9MW和3个2.6MW共15个组串式逆变方阵构成光伏发电系统，项目建设内容包含光伏阵列区、集电线路、进场道路、场内道路等设施。项目总投资18334万元，其中环保投资93.5万元，占总投资的0.51%。
根据《报告表》评价结论，项目不涉及占用依法设立的自然保护区、风景名胜区、集中式饮用水水源保护区、生态保护红线等环境敏感区，符合国家产业政策、生态环境分区管控要求。在全面落实《报告表》提出的各项生态保护和污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响可得到有效控制，我局原则同意你公司按照《报告表》所述的项目性质、规模、地点、生产工艺及环境保护措施进行建设。

二、项目建设和运营过程中应全面落实《报告表》提出的各项污染防治和生态保护措施，并重点做好以下工作。

（一）严格落实生态保护与恢复措施。本着科学选址、合理布局的原则，尽量避让林地、基本农田及生态敏感区。施工中应严格控制作业范围，缩小施工扰动面积，禁止越界破坏植被。施工结束后，应对光伏方阵空地和施工临时占地全部进行场地清理和植被恢复，重建与当地生态系统相协调的植被群落。

（二）落实大气污染防治措施。 制定施工扬尘污染防治和文明施工方案，根据工序编制施工期内扬尘污染防治任务书；分段进行施工，尽量缩小施工范围；采取适时洒水降尘、易产尘物料遮盖、运输易产尘物料应采用密闭式槽车运输等措施，确保施工扬尘满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放限值要求。
（三）落实水环境环保措施。工程共设置沉砂池24座，生产废水经临时排水沟和沉砂池收集沉淀处理后回用，不外排；施工人员生活污水依托旱厕收集，由周边农户清掏资源化利用，不得外排，施工结束后旱厕拆除填埋，恢复植被或复耕，施工过程中产生的表土不乱堆乱倒；合理安排工期，避免在雨天进行土方作业等。光伏组件清洗废水通过光伏组件落入场地土壤中，用于光伏场区植被绿化。

（四）加强固体废物管理。建筑垃圾分类收集后妥善处置；生活垃圾集中收集后交由当地环卫部门清运。 废弃光伏组件、废逆变器依托大营山光伏项目升压站综合楼内设置的专门贮存室贮存，由专业的回收厂家收购处理，其贮存、处置须符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求。含油抹布单独收集后按危废处理；在每个箱变油箱排油口侧设置2立方米箱变事故油池收集事故油，并委托有相应资质的单位进行安全处置。事故油池底部和四周设置防渗措施，严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）有关要求进行设计，确保事故油和油污水在存储的过程中不会渗漏。同时定期巡检，保持事故油池中没有淤泥，加强管理。

（五）落实噪声污染防治措施。优化施工布局与时间，选用低噪声设备，采取有效隔声降噪措施，运输车辆在通过村庄路段时要减慢车速，禁止鸣笛，禁止在夜间运输材料，确保施工场界噪声满足《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）限值要求，减少对周边敏感点的影响。运营期主要噪声是逆变器以及箱式变压器等电器产生的噪声，但产生的噪声源强小。为减少项目运营期产生的噪声对周围环境的影响，优先选低噪声、低振动设备，经自由衰减后，光伏场区厂界噪声可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）1类标准。

（六）强化环境风险防控与生态保护。严格落实《报告表》提出的各项环境风险防范措施。柴油不设储存区，随用随购，现场油桶须置于防渗托盘上暂存，远离火种、热源，专人管理。建立健全环境管理制度，做好探矿工程的水土保持和地质灾害防范工作。按规定编制突发环境事件应急预案并报市生态环境局会泽分局备案，定期开展应急演练，提升环境风险应对能力。

三、严格按照《报告表》确定的监测计划和内容，开展施工期环境监测。

四、项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度。施工招标文件和施工合同应明确环保条款和责任。项目建成后，你公司应按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号）相关要求完成竣工环境保护自主验收。

五、如项目的性质、规模、地点、生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施等发生重大变动，应向有审批权限的生态环境部门报告并按要求办理相关手续。项目环境影响评价文件自批准之日起超过5年，方决定开工建设的，其环境影响评价文件应报我局重新审核。

六、如项目建设和运行需要取得其他行政许可或办理相关手续，须依法报有关行政主管部门办理相关手续，并根据主管部门的要求，进一步完善相关保护措施。

七、请市生态环境局会泽分局负责该项目的环境执法监察和监督管理，请市生态环境保护综合行政执法支队加强监督检查。

曲靖市生态环境局

2026年7月14日
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