曲靖市生态环境局关于罗平县阿岗镇金石混凝土拌合站建设项目环境影响报告表的批复

曲环审〔2026〕7-3号
  
罗平县金石混凝土服务站（个人独资）：
你公司申请审批的《罗平县阿岗镇金石混凝土拌合站建设项目环境影响报告表（报批稿）》（以下简称《报告表》）及相关附件材料收悉。经研究，批复如下： 
一、该项目位于罗平县阿岗镇阿岗社区居民委员会小马街村，地理坐标：东经104°06′36.083″，北纬25°03′2.323″。建设内容及规模：建设年产12万m³商品混凝土及5万m³水稳料生产线；项目规划占地13亩，建设砂石料仓储大棚800㎡，办公生活区300㎡，管理用房200㎡，场地及道路硬化3000㎡，购置安装HZS75型、HZS180型商品混凝土搅拌机及WDB600T型水稳料搅拌机各一套，新建75型混凝土生产线、180型混凝土生产线及水稳料生产线各一条，配套安装安全、环保、消防等设施设备。项目总投资600万元，其中环保投资107万元。
根据《报告表》评价结论、技术审查意见，项目不涉及依法设立的自然保护区、风景名胜区、国家公园、集中式饮用水水源保护区、生态保护红线等环境敏感区，符合国家产业政策及生态环境分区管控要求。在全面落实《报告表》提出的各项生态保护和污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响可以降低或得到有效控制，我局原则同意你公司按《报告表》中所列建设项目的性质、规模、地点、生产工艺和拟采取的环境保护措施建设。
二、项目建设和运营过程中须严格按照《报告表》的要求落实各项污染防治措施，同时应重点做好以下工作。
（一）加强施工期环境管理。施工现场采取洒水降尘、物料遮盖及车辆限速、密闭运输等措施防治扬尘；施工废水、生活废水经2m³临时沉淀池沉淀处理后回用于道路及场地喷洒抑尘，不外排；基坑开挖产生的土石方用于厂区场地回填、地面平整、基坑回填。建筑垃圾回收利用，不可回收利用的委托具备资质的单位外运处置。生活垃圾统一收集后定期送往附近村庄垃圾收集点，委托环卫部门清运处置；优先选用低噪声机械设备，合理布置施工设备、加强施工管理、严格控制施工时间、加强施工机械的维修和保养，车辆出入现场时应低速、禁鸣。
（二）严格落实水污染防治措施。实行建设雨污分流系统。设置1个79m³的初期雨水收集池，雨水经收集沉淀处理后用于混凝土生产工序，不外排；车辆清洗废水经10m3沉淀池收集沉淀后回用于道路洒水降尘，不外排；清洗废水及实验室产生的废水经20m³沉淀池沉淀处理后，回用于混凝土生产工序，不外排；生活污水经10m3化粪池收集处理后定期清掏用作农肥，不外排。
（三）落实大气污染防治措施。砂石料仓采用三面围挡+顶棚的彩钢瓦大棚，共设置10个雾化喷头，进行喷雾降尘。进料仓为密闭式；皮带输送机采用密闭式廊道；在HZS75型、HZS180型商品混凝土搅拌机及WDB600T型水稳料搅拌主机搅拌楼内各配套建设1套脉冲布袋收尘器；8个粉料筒仓，每个筒仓仓顶配套设置一套脉冲布袋除尘装置，收集筒仓进料时仓内产生的粉尘；场内道路定期清扫及洒水降尘、加强运输车辆清洗管理、运输车辆密闭运输。运营期无组织粉尘排放浓度执行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中表3大气污染物无组织排放限值。
（四）落实噪声污染防治措施。选用低噪音设备，并加强设备管理，采取隔声、定期检修等措施降噪；合理安排作业时间，运输车辆经过噪声敏感区地段限制车速，禁止鸣笛，尽量避免夜间运输。确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，声环境满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。
[bookmark: OLE_LINK3]（五）妥善处理固体废物。建设1间4㎡危废暂存间，废矿物油收集后暂存于危险废物暂存间内，委托有资质单位处置，其收集、暂存及转运过程中的管理应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）及《危险废物转移管理办法》（生态环境部 公安部 交通运输部令 第23号）进行，并做好台账记录；实验室废弃混凝土块统一收集后全部返回商品混凝土生产线综合利用；除尘器收集的粉尘作为项目生产原料继续使用；沉渣定期清挖沥水后全部作为生产原料返回生产工序；化粪池污泥由专人清掏作为周边农田农肥使用；生活垃圾集中收集后委托环卫部门清运处置。
（六）加强应急处置。制定环境风险及突发环境事件应急预案并报市生态环境局罗平分局备案。按照“预防为主”的原则，做好日常环境管理工作，认真落实环境风险事故防范措施及应急措施，同时对项目污染治理设施开展安全风险辨识管理，严防突发环境事件发生。
三、严格按照《报告表》确定的监测点位、监测项目及监测频次开展监测工作。
四、项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度。施工招标文件和施工合同应明确环保条款和责任，认真落实施工期环境保护工作。项目建成后，你单位应按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号）相关要求完成竣工环境保护自主验收，并按《排污许可管理条例》《排污许可管理办法》要求，在项目建成投产前办理排污许可证相关手续。
五、如项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施等发生重大变动，应向有审批权限的生态环境部门报告并按要求办理相关手续。项目的环境影响评价文件自批准之日起超过五年，方决定开工建设的，其环境影响评价文件应报我局重新审核。
六、请市生态环境局罗平分局负责该项目的环境执法监察和监督管理，请市生态环境保护综合行政执法支队加强监督检查。



曲靖市生态环境局
2026年7月17日
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