曲靖市生态环境局关于滇东能源输配上载专线项目环境影响报告书的批复

曲环审〔2025〕73号

云南东辉新能源开发有限公司：

你公司申请审批的《滇东能源输配上载专线项目环境影响报告书（报批稿）》（以下简称《报告书》）及相关附件材料收悉。经研究，批复如下：

一、该拟建项目位于曲靖市马龙区王家庄街道境内，于2025年1月17日取得核准批复（曲发改基础〔2025〕4号），项目代码：2412-530321-04-01-473387。建设内容及规模：新建滇东能源输配气站1座和1.1km输气管道，设计输气量为40×104Nm3/d；（1）输配气站：气源主要来自本站周边煤矿煤层气，主要包括6座CNG卸气撬、6套CNG加热减压撬，2台压缩机；（2）输气管道：起点位于滇东能源输配气站，终点为中缅天然气管道28#阀室，线路总长约1.1km，中间不设阀室，设计压力10MPa， 输配气站来气经过滤、计量、流量调节、气质在线分析后经输气管道输往中缅管道 28#阀室上载。项目拟总投资2000.28万元，其中环保投资348万元，占总投资的17.4%。
根据《报告书》评价结论、技术评估意见，项目符合国家产业政策及生态环境分区管控要求，不涉及占用依法设立的自然保护区、风景名胜区、集中式饮用水水源保护区及生态保护红线等环境敏感区，推荐线路穿越永久基本农田1.045km（临时占用1.08hm2），建设单位已编制永久基本农田复垦方案；站址及管线走向已取得马龙区相关部门的同意。在全面落实《报告书》提出的各项生态保护和污染防治措施，符合永久基本农田保护和管理要求的前提下，我局同意市生态环境局马龙分局的审查意见，并原则同意你公司按《报告书》中所列建设项目的性质、规模、选线、施工工艺和拟采取的环境保护措施建设。
二、项目建设和运营过程中应全面落实《报告书》提出的各项污染防治和生态保护措施，并重点做好以下工作。

（一）加强施工期环境管理。严格执行各项防尘措施，定期洒水降尘，减小扬尘对周围环境的影响。施工废水经沉淀处理后回用于施工或场地洒水降尘，不外排；管道试压采用自来水，产生的试压废水经沉淀处理后回用于场地洒水降尘或场区绿化，不外排。选用低噪声施工设备，采取合理布局施工场地、合理安排施工时间等措施，确保施工场界噪声排放满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）；禁止夜间施工，确需夜间施工的，须办理相关手续，并公告周边居民。施工产生的土石方采取即挖即填，建筑垃圾可利用部分回收利用，不可利用部分及时清运至指定地点堆放，不得随意倾倒；生活垃圾经集中收集后按当地环卫部门要求处置；妥善处置施工过程中产生的废焊条和废弃防腐材料。施工结束后及时恢复临时施工用地的原有功能。

（二）项目在施工时应进一步勘察管道沿线的水文地质条件，若遇到岩溶等不利地质条件时，应进一步优化线路设计。

（三）管道过沟渠施工时，应避开雨天，并及时回填管沟；禁止施工垃圾、污水直排入沟渠和遗留在场地内。

（四）运营期输配气站生活污水排入化粪池处理后定期清掏用于周边农田施肥，不外排，后期待该片区管网建成、接通后，接入市政污水管网；管道调压接口处少量凝结水通过排污管道收集排到站内的排污池自然蒸发，未蒸发的经隔油沉淀后用于站场绿化，不外排。优化厂区平面布置，优先选用低噪声设备，采取减振、隔声、消声等措施有效控制噪声污染，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）相应排放限值要求，环境保护目标声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）相应功能区标准要求。输配气站检修时产生的机修废油和含油抹布、排污池产生的油污等危险废物经分类收集后暂存于危废暂存间，定期委托有资质单位处理，其收集、暂存及转运过程中的管理应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）和《危险废物转移管理办法》（生态环境部公安部交通运输部令第23号）等规定执行，并做好台账记录。清管球作业、分离器检修时产生的废渣、废滤芯及生活垃圾统一收集后按当地环卫部门要求处置。

（五）落实《报告书》中提出的风险防范和事故处置措施，加强巡查与监测，确保发生泄漏时能及时发现，并立即切断输送阀门，尽快将物料排空并对管道进行检修。制定环境风险及突发环境事件应急预案，并报市生态环境局马龙分局备案。

（六）你公司应对环保设施开展安全风险辨识管理，健全内部管理制度，严格依据标准规范建设。

三、项目占地涉及基本农田部分的建设内容开工建设，须报有关行政主管部门依法办理相关手续；加强与沿线公路、油气管线主管部门的沟通协调，落实安全防范措施。
四、严格按照《报告书》确定的监测点位、监测项目及监测频次开展监测工作。

五、项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度。施工招标文件和施工合同应明确环保条款和责任，认真落实施工期环境保护工作。项目建成后，你公司应按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》(国环规环评〔2017〕4号)相关要求完成竣工环境保护自主验收。

六、如项目的性质、规模、地点、施工工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施等发生重大变动，应向有审批权限的生态环境部门报告并按要求办理相关手续。项目环境影响评价文件自批准之日起超过5年，方决定开工建设的，其环境影响评价文件应报我局重新审核。

七、请市生态环境局马龙分局负责该项目的环境执法监察和监督管理，请市生态环境保护综合行政执法支队加强监督检查。                          

曲靖市生态环境局

                            2025年12月3日

（此件公开发布）
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