曲靖市生态环境局关于曲靖宇航面业有限公司面粉、面条生产线项目环境影响

报告表的批复

曲环审〔2025〕2-1号

曲靖宇航面业有限公司：

你公司申请报批的《曲靖宇航面业有限公司面粉、面条生产线项目环境影响报告表（报批稿）》（以下简称《报告表》）及相关附件材料收悉，经研究，批复如下：

项目位于曲靖经济技术开发区大花桥（原百吉面粉厂），对现有厂房进行改造建设面粉和面条加工厂，产品为面粉、面条，于2024年5月16日取得云南省固定资产投资项目备案证，项目代码：2405-530329-99-01-860131。建设内容及规模：拆除现有废旧设施，改造建设毛清车间、面粉加工车间、面条加工车间及配套储存设施、污染治理设施等；项目投产后形成年产小麦面粉5万吨、挂面1.5万吨的产能。项目拟总投资350万元，其中环保投资41万元，占总投资的11.71%。
根据《报告表》评价结论，项目不涉及依法设立的自然保护区、风景名胜区、集中式饮用水水源保护区、生态保护红线等敏感区域，项目符合国家产业政策、生态环境分区管控要求。在全面落实《报告表》提出的各项生态环境保护和污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响可以降低或得到有效控制，我局原则同意你公司按《报告表》中所列建设项目的性质、规模、地点、生产工艺和拟采取的环境保护措施建设。

二、在项目工程设计、建设及环境管理中必须严格执行环境保护“三同时”制度，认真落实《报告表》中提出的各项污染防治对策措施，并着重做好以下工作。

（一）加强施工期环境管理。严格执行各项建筑施工场地管控措施，做到文明施工，减少施工扬尘对周围环境的影响；施工人员生活污水通过现场配套的化粪池处理后回用于厂内，不外排；选用低噪声施工设备，采取合理布局施工场地、合理安排施工时间等措施，确保施工场界噪声排放达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求。建筑垃圾可利用部分回收利用，不可利用部分及时清运至指定地点堆放，不得随意倾倒；生活垃圾经集中收集后按当地环卫部门要求处置。

（二）严格落实水环境保护措施。项目严格实行雨污分流制，雨水通过雨水管网收集后排入外环境；润麦用水、和面用水随工艺流程进入产品，生活污水经化粪池处理后定期清掏沤肥用于厂区内农作物种植。
（三）加强废气污染防治。原料卸料初筛粉尘统一收集后分别输送到各自脉冲除尘器处理后合并至1根30m高排气筒（1#）排放。清理粉尘、制粉粉尘、包装粉尘采用管道密闭收集后输送至各自脉冲布袋除尘器处理后合并至1根30m高排气筒（2#）排放。确保排放废气中颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2限值要求。加强设备管理和维护，强化运行过程中的工艺指标控制，杜绝非正常排放事故的发生。   
（四）强化厂区噪声管理。优化厂区平面布置，优先选用低噪声设备；采取生产设备基础固定，厂房建筑隔声措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准限值要求。项目周边敏感目标分布较为集中，你公司须强化生产过程管理及设备维护，减少非正常噪声的产生。
（五）按照减量化、资源化、无害化原则，妥善处理处置各类固体废物。一般工业固体废物临时堆存场所应符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求，同时建立一般工业固体废物管理台账，可作为原料利用的固体废物应及时利用；危险废物收集、暂存及转运过程中的管理应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）《危险废物转移管理办法》（生态环境部公安部交通运输部令第23号）等规定执行，并做好台账记录；生活垃圾委托环卫部门定期清运处置。
（六）严格落实环境风险防范措施。根据《关于印发〈企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）〉的通知》的要求，将本项目纳入公司环境风险应急预案体系，并按要求进行备案和加强应急演练。严格落实各项环境风险防范措施与事故应急措施，加强设备管理和维护，防止非正常排放事故发生。
三、项目建成后，你公司应按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号）相关要求完成竣工环境保护自主验收，严格按照《报告表》确定的监测点位、监测项目及监测频次开展监测工作。

四、如项目的性质、规模、地点、生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施等发生重大变动，应向有审批权限的生态环境部门报告并按要求办理相关手续。项目环境影响评价文件自批准之日起超过5年，方决定开工建设的，其环境影响评价文件应报我局重新审核。

五、请市生态环境局曲靖经济技术开发区分局负责该项目的环境执法监察和监督管理，请市生态环境局综合行政执法支队加强监督检查。

曲靖市生态环境局

2025年12月17日
（此件公开发布）


