曲靖市生态环境局关于年处理3万吨废钢渣  环保综合利用项目环境影响报告表的批复

曲环审〔2026〕5-4号

陆良耀文再生资源回收有限公司：

你公司申请审批的《年处理3万吨废钢渣环保综合利用项目环境影响报告表（报批稿）》（以下简称《报告表》）及相关附件材料收悉。经研究，批复如下：

一、该拟建项目位于曲靖市陆良县马街镇小龙潭村，中心地理坐标：东经103°46′48.145″，北纬24°57′27.761″，项目备案证号：2503-530322-04-01-520227。建设内容及规模：项目利用原有废弃采石场用地建设年处理3万吨废钢渣生产线，建设4条生产线，1#~3#生产线生产工艺为：筛分、破碎、抛光和磁选（干式）；4#生产线生产工艺为：筛分、水磨和磁选（干式、湿式）。建设内容由主体工程、辅助工程、公用工程、环保工程组成。项目总投资500万元，其中环保投资53.5万元，占总投资的10.7%。
根据《报告表》评价结论，项目符合国家产业政策、生态环境管控要求，项目不在城市及集镇规划范围内，不涉及依法设立的自然保护区、风景名胜区、集中式饮用水水源保护区、生态保护红线等环境敏感区域。在全面落实《报告表》提出的各项生态保护和污染防治措施，项目建设对环境的不利影响可以降低或得到有效控制，我局原则同意你公司按《报告表》中所列建设项目的地点、性质、规模、生产工艺和拟采取的环境保护措施建设。

二、项目建设和运营过程中应全面落实《报告表》提出的各项污染防治和生态保护措施，并重点做好以下工作。

（一）加强施工现场管理。施工现场采取洒水降尘、物料覆盖、围挡等措施防治扬尘；施工废水回用于施工或厂区洒水降尘，严禁外排；选用低噪声施工设备、合理布局施工场地、合理安排施工时间等措施，减小施工噪声影响；妥善处理建筑垃圾、施工生活垃圾，严禁乱堆乱放及随意倾倒。
（二）落实大气污染防治措施。项目运营期破碎、筛分废气设置7个集气罩收集、抛光废气经集气管收集，收集后的废气经3套布袋除尘器处理后经一根15米高排气筒排放，有组织排放颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值。无组织排放的筛分废气、破碎废气、卸料废气、磁选下料废气、皮带粉尘、运输扬尘等通过封闭厂房（仅留出入口）、厂房顶棚设置固定式喷雾抑尘管路、购置移动雾炮机、皮带输送密闭运输、车轮清洗、车辆运输遮盖管理等措施，无组织排放颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中新污染源大气污染物排放限值。

（三）强化水环境保护措施。项目区实行雨污分流，设置雨水收集管网约390m，建设1个80m3的初期雨水收集池，初期雨水经收集池沉淀处理后回用于厂区洒水降尘、洗车沉淀池用水，不外排。湿式磁选废水经3个容积为30m3的沉淀池三级沉淀处理后循环使用，不外排。在出入口设置10m3的洗车沉淀池，对进出厂区的车辆进行清洗，洗车沉淀池废水循环使用不外排。屋顶喷淋设施、雾炮车喷淋用水、皮带喷头、路面洒水降尘等用水均自然蒸发损耗，无废水排放。食堂废水经容积为0.1m3的隔油池预处理后同办公生活废水一起经容积为5m3的化粪池处理后，委托周边村民清掏用作农肥或委托有机肥厂作为原料处置，不外排。加强磁选废水管理，严禁初期雨水、磁选废水、生活污水外排。
（四）落实噪声污染防治措施。选用低噪声设备，加强产噪设备管理，采取减震隔声、定期检修等措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区标准限值要求。

（五）妥善处置固体废物。布袋除尘器收尘灰回用于磁选工序；非磁性物废渣外售用于生产水泥、制砖等；生产生活垃圾收集后送至附近垃圾收集点，委托当地环卫部门清运处置；化粪池污泥定期清掏委托项目附近农户清掏堆肥发酵后作为农家肥使用，一般工业固体废物的贮存及处置执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。含油抹布、手套暂存危废暂存间，机修废矿物油统一收集在专用的容器内经危废暂存间收集暂存，定期交由有资质的单位进行处置，其收集、暂存及转运过程中的管理应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物转移管理办法》（生态环境部公安部交通运输部令第23号）等规定执行，并做好台账记录。

三、项目建成后，你公司应按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号）相关要求完成竣工环境保护自主验收，并按《排污许可管理条例》《排污许可管理办法》要求，在项目建成投产或使用前办理排污许可手续。

四、如项目的性质、规模、地点、生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施等发生重大变动，应向有审批权限的生态环境部门报告并按要求办理相关手续。项目环境影响评价文件自批准之日起超过5年，方决定开工建设的，其环境影响评价文件应报我局重新审核。

五、严格落实《报告表》确定的监测计划，并按国家发布的排污单位自行监测技术指南中确定的监测点位、监测项目及监测频次开展企业自行监测工作。

六、请市生态环境局陆良分局负责该项目的环境执法监察和监督管理，请市生态环境保护综合行政执法支队加强监督检查。

曲靖市生态环境局

2026年2月13日
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