曲靖市生态环境局关于者海镇油房村委会

长梁子光伏项目（复合型光伏发电项目）

环境影响报告表的批复
曲环审〔2026〕9-1号

会泽华电道成清洁能源开发有限公司：

你公司申请审批的《者海镇油房村委会长梁子光伏项目（复合型光伏发电项目）环境影响报告表（报批稿）》（以下简称《报告表》）及相关附件材料收悉。经研究，批复如下：

一、该项目位于会泽县田坝乡境内，经会泽县发展和改革局备案，备案号为2202-530326-04-05-294803。项目交流总装机容量125MW，拟安装635Wp双面双玻单晶硅光伏组件、320kW组串式逆变器、3.2kVA、2.56kVA和2.24kVA箱式变压器等；建设内容包含光伏阵列区、集电线路、进场道路、场内道路等设施。项目总投资47647万元，环保投资为115.5万元，占总投资的0.24%。

根据《报告表》评价结论，项目不涉及占用自然保护区、风景名胜区、集中式饮用水水源保护区、生态保护红线等法定环境敏感区域，符合国家产业政策、生态环境分区管控及相关规划要求。在全面落实《报告表》提出的各项生态保护、污染防治和风险防范措施的前提下，项目建设对环境的不利影响可得到有效控制。原则同意你公司按照《报告表》所述的项目性质、规模、地点、生产工艺及环境保护措施进行建设。

二、项目建设和运营过程中应全面落实《报告表》提出的各项污染防治和生态保护措施，并重点做好以下工作
在工程设计和施工过程中，应本着科学选址、合理布局的原则，尽可能保留项目区的天然植被，电池组件阵列禁止使用有林地、疏林地、未成林造林地、采伐迹地、火烧迹地，以及年降雨量400毫米以下区域覆盖度高于30%的灌木林地和年降雨量400毫米以上区域覆盖度高于50%的灌木林地；进一步优化线路走向及塔基位置，尽量不占或少占生态保护红线、天然林及其他林地、草地，必须占用时，应严格按照相关法律法规要求办理相关手续。

加强施工期环境管理。施工场地合理设置围挡，靠近居民点施工场地需设置不低于1.8m的临时围挡；采取适时洒水降尘、易产尘物料遮盖等措施，确保施工扬尘满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）无组织排放限值要求。施工生产废水经沉淀处理后回用，不外排；施工人员生活污水依托旱厕收集，由周边农户清掏资源化利用，不得外排。优化施工布局与时间，选用低噪声设备，采取有效隔声降噪措施，确保施工场界噪声满足《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）要求，环境保护目标声环境质量满足《声环境质量标准》（GB 3096-2008）相应功能区标准要求；禁止夜间施工，确需夜间施工的，须办理相关手续，并公告周边居民。严格按征地范围施工，设立围栏及警示标识，落实水土保持措施，施工结束后尽快对临时占地进行植被恢复。施工建筑垃圾分类收集、妥善处置；生活垃圾集中收集后交由当地环卫部门清运。

落实水环境保护措施。太阳能光伏组件清洗应采用清水，严禁添加清洗剂。清洗废水主要污染物为悬浮物，应自然洒落于光伏场区内用于植被绿化，不得形成地表径流外排至周边水体。

（四）落实噪声污染防治措施。加强运行维护管理，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）相应排放限值要求，环境保护目标声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）相应功能区标准要求。

（五）加强固体废物管理。运营期产生的报废光伏组件、废逆变器等，依托大营盘脑包光伏项目升压站内已建的一般固废暂存间（16.0m²）规范暂存，并委托有相应处理能力的单位进行回收利用，其贮存、处置须符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）要求。产生的废矿物油（含事故油及检修废油）和含油抹布等危险废物，严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）和《危险废物转移管理办法》（生态环境部公安部交通运输部令第23号）进行管理，各类危险废物分类收集、分区暂存于大营盘脑包光伏项目升压站内已建的危废暂存间（29.87m²），事故油排入按规范化建设的防渗事故油池暂存，并委托有相应资质的单位进行安全处置。

（六）加强应急处置。严格落实环境风险防范措施，编制并不断完善环境风险管理制度、事故应急预案，加强管理，避免环境风险事故的发生。

（七）在满足正常运营的同时，不得改变电池组件阵列下方林草地用途，不得裸露地表、硬化或作其他用途，切实做好项目区原生植被的保护，最大程度减少对植被的破坏。

三、严格按照《报告表》确定的监测点位、监测项目及监测频次开展监测工作。

四、项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度。施工招标文件和施工合同应明确环保条款和责任，认真落实施工期环境保护工作。项目建成后，你公司应按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号）相关要求完成竣工环境保护自主验收。

五、如项目的性质、规模、地点、生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施等发生重大变动，应向有审批权限的生态环境部门报告并按要求办理相关手续。项目环境影响评价文件自批准之日起超过5年，方决定开工建设的，其环境影响评价文件应报我局重新审核。

六、如项目建设和运行需要取得其他行政许可或办理相关手续，须依法报有关行政主管部门办理相关手续，并根据主管部门的要求，进一步完善相关保护措施。
七、请市生态环境局会泽分局负责该项目的环境执法监察和监督管理，请市生态环境保护综合行政执法支队加强监督检查。

曲靖市生态环境局

2026年3月5日

（此件公开发布）


