曲靖市生态环境局关于云南滇东商品混凝土有限公司200万m³/a商品混凝土搅拌站

搬迁技改项目环境影响报告表的批复

曲环审〔2026〕5-13号

云南滇东水泥有限公司：

你公司申请审批的《云南滇东商品混凝土有限公司200万m³/a商品混凝土搅拌站搬迁技改项目环境影响报告表（报批稿）》（以下简称《报告表》）及相关附件材料收悉。经研究，批复如下：

一、该搬迁技改项目年产120万m3商品混凝土生产线位于云南陆良产业园区大莫古片区内、80万m3商品混凝土生产线位于陆良县马街镇云南滇东水泥有限公司厂区内，项目备案证号：2506-530322-04-02-306736。建设内容及规模：原云南滇东商品混凝土有限公司拥有一条年产120万m3商品混凝土生产线和2条年产20万m3商品混凝土生产线，位于云南陆良产业园区大莫古片区。由于园区用地布局优化，现将年产120万m3商品混凝土生产线在现有位置上向东北方迁移600m，建成后保持年产120万m3商品混凝土的生产能力；2条年产20万m3商品混凝土生产线整体搬迁至陆良县马街镇云南滇东水泥有限公司厂区内，同步技改扩容，搬迁技改完成后，形成年产80万m3商品混凝土的生产能力。项目总投资5311.41万元，其中环保投资83.73万元，占总投资的1.58%。

根据《报告表》评价结论，项目不涉及占用依法设立的自然保护区、风景名胜区、集中式饮用水水源保护区、生态保护红线等环境敏感区域，符合国家产业政策及生态环境管控要求。在全面落实《报告表》提出的各项生态保护和污染防治措施，项目建设对环境的不利影响可以降低或得到有效控制，我局原则同意你公司按《报告表》中所列建设项目的地点、性质、规模、生产工艺和拟采取的环境保护措施建设。

二、项目建设和运营过程中应全面落实《报告表》提出的各项污染防治和生态保护措施，并重点做好以下工作。

（一）加强施工现场管理。施工现场采取洒水降尘、物料覆盖、设置围挡等措施防治扬尘；施工废水回用于施工或厂区洒水降尘，严禁外排；采取合理安排施工时间、选用低噪声设备、加强施工管理等措施减小施工噪声影响；妥善处置拆除设施设备、建筑垃圾、施工生活垃圾等，严禁乱堆乱放及随意倾倒。

（二）落实大气污染防治措施。项目采取物料封闭大棚堆存、大棚顶设置洒水喷头、筒仓自带脉冲除尘器、搅拌楼主机楼全封闭并设有脉冲布袋除尘器、车辆冲洗、路面清扫、洒水降尘等措施，无组织排放颗粒物满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3大气污染物无组织排放限值要求。

（三）水环境保护措施。项目实施雨污分流，雨水经厂区雨水沟排放；搅拌机清洗废水、洗车废水、实验室废水、地坪冲洗废水经三级沉淀池沉淀处理后回用于生产，初期雨水沉淀处理后回用于生产；园区搅拌站生活污水依托云南滇锦墙材有限公司化粪池处理后委托周边村民清掏用作农肥，滇东水泥搅拌站生活废水处理后回用于厂区洒水降尘；严禁生产、生活废水外排。

（四）落实噪声污染防治措施。加强产噪设备管理，采取定期检修等措施，确保园区搅拌站厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类区标准限值要求、滇东水泥搅拌站厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区标准限值要求。

（五）妥善处置固体废物。废布袋由厂家更换带走，布袋收尘灰回用于生产，沉淀池沉渣、初期雨水收集池污泥、实验室废弃物及不合格产品交由云南滇东水泥有限公司滇锦粉磨分公司作为原料使用，一般工业固体废物的贮存及处置执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。废矿物油收集后暂存于危废暂存间，定期委托有资质单位进行清运处置，其收集、暂存及转运过程中的管理严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物转移管理办法》等规定执行，并做好台账记录。

（六）加强应急处置。严格落实风险防范措施，编制并不断完善环境风险管理制度，事故应急预案，加强管理，避免环境风险事故的发生。

三、严格落实《报告表》确定的监测计划，并按国家发布的排污单位自行监测技术指南中确定的监测点位、监测项目及监测频次开展企业自行监测工作。

四、项目建成后，你公司应按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号）相关要求完成竣工环境保护自主验收，并按《排污许可管理条例》《排污许可管理办法》要求，在项目建成投产前办理排污许可相关手续。

五、如项目的性质、规模、地点、生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施等发生重大变动，应向有审批权限的生态环境部门报告并按要求办理相关手续。项目环境影响评价文件自批准之日起超过5年，方决定开工建设的，其环境影响评价文件应报我局重新审核。
六、请市生态环境局陆良分局负责该项目的环境执法监察和监督管理，请市生态环境保护综合行政执法支队加强监督检查。

曲靖市生态环境局

2026年7月20日

（此件公开发布）

