曲靖市生态环境局关于陆良县方圆包装厂塑料制品建设项目环境影响报告表的批复
曲环审〔2026〕5-9号

陆良县方圆包装厂：

你公司申请审批的《陆良县方圆包装厂塑料制品建设项目环境影响报告表（报批稿）》（以下简称《报告表》）及相关附件材料收悉。经研究，批复如下：

一、该拟建项目位于云南省曲靖市陆良县马街镇郭家村委会，中心地理坐标：东经103°39′49.880″，北纬24°58′9.761″，项目备案证号：2509-530322-04-01-142680。建设内容及规模：依托现有的生产厂房改造，生活办公楼依托原有，并配套建设供电、供水、道路、环保等基础配套设施。建设10条农用网套生产线、10条果蔬框生产线，年生产农用网套1000t、果蔬框5000t。项目总投资160万元，其中环保投资44.05万元，占总投资的2.7.53%。

根据《报告表》评价结论，项目用地为I类工业用地，不涉及占用依法设立的自然保护区、风景名胜区、集中式饮用水水源保护区、生态保护红线等环境敏感区域，符合国家产业政策、生态环境管控要求。在全面落实《报告表》提出的各项生态保护和污染防治措施，项目建设对环境的不利影响可以降低或得到有效控制，我局原则同意你公司按《报告表》中所列建设项目的地点、性质、规模、生产工艺和拟采取的环境保护措施建设。

二、项目建设和运营过程中应全面落实《报告表》提出的各项污染防治和生态保护措施，并重点做好以下工作。

（一）加强施工现场管理。施工现场采取洒水降尘、物料覆盖、设置防尘布、防尘网等措施防治扬尘；施工废水回用于施工或厂区洒水降尘，严禁外排；采取合理安排施工时间、选用低噪声设备、加强施工管理等措施减小施工噪声影响，建筑施工噪声满足《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）排放限值要求；妥善处置建筑垃圾、施工生活垃圾等，严禁乱堆乱放及随意倾倒。

（二）落实大气污染防治措施。项目运营期果蔬框上料、注塑、破碎废气及网套生产上料、熔融挤出废气收集后经 “布袋除尘器+三级活性炭+蓄热式催化燃烧”装置处理后，经一根15m高烟囱排放，有组织排放非甲烷总烃、颗粒物满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单）表4大气污染物排放限值，有组织臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2恶臭污染物排放标准值；无组织废气通过车间密闭、负压上料等措施，无组织排放颗粒物、非甲烷总烃满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单）表9企业边界大气污染物浓度限值；无组织臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1恶臭污染物厂界标准值，厂区内非甲烷总烃满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A表A.1厂区内VOCs无组织排放限值要求。
（三）水环境保护措施。项目实行雨污分流，设置雨水管网，雨水排至周边道路雨水沟；农用网套和果蔬框冷却废水循环使用，少量冷却水定期排污水经沉淀处理用于场地洒水，生活污水经隔油池、化粪池处理后周边村民清运用于农作物施肥，严禁生产废水、生活废水外排。
（四）落实噪声污染防治措施。加强产噪设备管理，采取定期检修等措施，确保南厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准限值要求，东、西、北厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值要求。

（五）妥善处置固体废物。废弃包装物、网套生产产生的边角料及不合格产品外售废品回收站综合利用，果蔬框产生的边角料及不合格产品破碎后作为原料回用，袋除尘器废滤袋暂存于一般固废暂存间由厂家回收利用，循环冷却池沉渣定期清掏后用于厂区低洼处回填综合利用，生活垃圾委托环卫部门清运处理，化粪池污泥由周边村民清掏用作农肥，一般工业固体废物的贮存及处置执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。废矿物油、废油桶、废活性炭、废蜂窝型贵（铂、钯）金属催化剂、废手套及废抹布等危险废物收集后暂存于危险废物贮存间，定期委托有资质单位进行清运处置，其收集、暂存及转运过程中的管理严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物转移管理办法》（生态环境部公安部交通运输部令第23号）等规定执行，并做好台账记录。

（六）加强应急处置。严格落实风险防范措施，编制并不断完善环境风险管理制度、事故应急预案，加强管理，避免环境风险事故的发生。

三、经《报告表》分析及核算结果，项目主要污染物排放总量初步核定为VOCs：2.378t/a，由市生态环境局陆良分局纳入主要污染物排放总量控制管理。
四、项目建成后，你公司应按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号）相关要求完成竣工环境保护自主验收，并按《排污许可管理条例》《排污许可管理办法》要求，在项目建成投产前办理排污许可相关手续。

五、如项目的性质、规模、地点、生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施等发生重大变动，应向有审批权限的生态环境部门报告并按要求办理相关手续。项目环境影响评价文件自批准之日起超过5年，方决定开工建设的，其环境影响评价文件应报我局重新审核。

六、严格落实《报告表》确定的监测计划，并按国家发布的排污单位自行监测技术指南中确定的监测点位、监测项目及监测频次开展企业自行监测工作。
七、请市生态环境局陆良分局负责该项目的环境执法监察和监督管理，请市生态环境保护综合行政执法支队加强监督检查。

曲靖市生态环境局

2026年5月19日

（此件公开发布）


