曲靖市生态环境局关于师宗县农产品清洗、

分拣、冷藏、烘烤加工及交易市场建设

项目环境影响报告表的批复
曲环审〔2026〕6-5号

云南生福农业科技发展有限公司：

你公司申请审批的《师宗县农产品清洗、分拣、冷藏、烘烤加工及交易市场建设项目环境影响报告表（报批稿）》（以下简称《报告表》）及相关附件材料收悉。经研究，批复如下：

一、该项目建设地点位于云南师宗产业园区大同片区，于2025年7月17日取得师宗县发展和改革局投资项目备案证，项目代码：2507-530323-04-05-840161，总投资3900万元，其中环保投资59.5万元，占总投资的1.53% 。项目属于新建项目，租用师宗和顺食品有限责任公司现有厂房，总占地面积42242.87m2，在现有厂房内改造冷库20间，库容14400立方米，新建4条烤姜生产线，设置2条生姜清洗生产线，改造现有污水处理站等。项目北侧车间仅利用东侧2号清洗车间，剩余8220.5m2作为备用仓库。
根据《报告表》评价结论，项目不涉及依法设立的自然保护区、风景名胜区、集中式饮用水水源保护区、生态保护红线等环境敏感区域，符合国家产业政策、生态环境分区管控及云南师宗产业园区规划要求。在全面落实《报告表》提出的各项生态保护和污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响可以降低或得到有效控制，我局原则同意你公司按《报告表》中所列建设项目的性质、规模、地点、生产工艺和拟采取的环境保护措施建设。

二、项目建设和运营过程中应全面落实《报告表》提出的各项污染防治和生态保护措施，并重点做好以下工作。

（一）加强施工现场管理。施工现场设置封闭围挡洒水抑尘，及时清理路面上的泥土和灰尘。运输车辆、砂石料等加盖防尘布，设备安装焊接、切割等工序做好室内的通风换气工作；施工期废水主要是生活污水经化粪池处理后，委托第三方定期清淘；施工期产生的废边角料及废材料统一收集后运至当地相关部门指定地点处置；生活垃圾统一收集后清运至附近垃圾收集点处置；合理安排施工时间，减少施工期噪声对周围环境的影响。

（二）加强大气环境污染防治。项目设置4台烘箱，热风炉燃烧烟气经集气管道收集后引入1台布袋除尘器处理，达标后通过1根15m高排气筒（DA001）排放。烟尘排放浓度及烟气黑度值执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表2中最高允许排放浓度限值；二氧化硫、氮氧化物排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中最高允许排放浓度中最严值；烘干过程产生的水蒸气及异味经过冷凝器+过滤棉+活性炭吸附处理后通过1根15m高排气筒（DA002）达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2中相关限值后排放；无组织臭气设置盖板、加强日常管理、对污泥及时进行清掏等措施达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表1二级标准中新改扩建项目相关限值。

（三）严格落实水环境保护措施。规范化建设雨污分流系统，项目实行雨污分流，雨水经项目区内雨水管网收集后排入园区雨水管道；生产废水设置一座采用“格栅+调节池+混凝沉淀”工艺，处理规模为500m3/d污水处理站，处理后回用，不外排；食堂废水经过隔油池处理后与其他生活污水一起经项目区化粪池收集处理后达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中A级标准和《污水综合排放标准》（GB8979-1996）中表4的三级标准（两个标准中从严取值）排入师宗产业园区大同片区污水处理厂处理。在师宗产业园区大同片区污水处理厂未正式运营前，经处理达标的生活污水委托师宗红志清运服务部通过罐车运至师宗县污水处理厂处理达标后排放。
（四）落实固体废物的贮存、处理和处置措施。姜皮收集到一般固废暂存间(80m2)、污泥收集至污泥暂存间(20m2)，分区分类收集后外售陆良县华辰有机肥厂作为有机肥原料；炉渣和除尘灰暂存于一般固废暂存间暂存后委托当地村民清运后做农肥综合利用；废布袋、废活性炭由有相应资质的生产厂家进行更换和回收；化粪池污泥、生活垃圾委托环卫部门定期清运处置；废矿物油、废油桶暂存于危废暂存间，定期委托有资质单位清运处置，并建立管理台账。

（五）落实噪声污染防治措施。选用低噪声设备，将各产噪设备设置在生产车间及设备房内，采取基础减振、隔声、定期检修、紧固设备基础等措施。确保北侧达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准，其他厂界达到3类标准。

（六）健全内部管理制度，落实环保管理人员。严格按照《报告表》要求落实各项环境风险防范措施，对项目污染治理设施开展安全风险辨识管理，严防突发环境事件发生。

三、经《报告表》分析及核算结果，项目主要污染物排放总量初步核定为氮氧化物：0.249t/a，由市生态环境局师宗分局纳入主要污染物排放总量控制管理。
四、项目建成后，你公司应按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号）相关要求完成竣工环境保护自主验收，并按《排污许可管理条例》《排污许可管理办法》要求，在项目建成投产前办理排污许可相关手续。

五、如项目的性质、规模、地点、生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施等发生重大变动，应向有审批权限的生态环境部门报告并按要求办理相关手续。项目环境影响评价文件自批准之日起超过5年，方决定开工建设的，其环境影响评价文件应报我局重新审核。
六、请市生态环境局师宗分局负责该项目的环境执法监察和监督管理，请市生态环境保护综合行政执法支队加强监督检查。
曲靖市生态环境局

2026年7月23日

（此件公开发布）


