	[bookmark: _GoBack] 项目名称
	西泽风电场（二期）
	建设地点
	宣威市热水镇
	建设单位
	国电电力云南新能源开发有限公司

	环评文件类型
	报告表
	环境影响评价机构
	昆明龙慧工程设计咨询有限公司

	项目概况

	西泽风电场（二期）工程在原西泽风电场一期B片区附近新开发4台风机机位，装机规模为30MW，通过1回35kV集电线路接入原西泽风电场220kV升压站进行消纳。在原有的西泽风电场升压站配套建设安装1台30MVA的主变，220kV升压站汇集所有风机电能后以1回220kV出线接入500kV多乐变。

	项目主要环境影响

	（1）噪声
施工期噪声主要来自施工场地平整、风电机组和箱式变压站基础开挖，新建生产辅助设施施工时的施工机械噪声，运输车辆的交通噪声，风电机组吊装机械噪声等。
运营期产生的噪声为风机机组和主变压器运行时产生的噪声。
（2）环境空气
施工期大气污染源来自车辆运输、土石方开挖、弃渣以及物料运输等，产生的污染物主要有粉尘、SO2、NOx、CmHn等。
运营期无废气产生。
（3）地表水
项目施工期产生的废水为机械设备冲洗废水、施工人员生活污水。
运营期无废水产生。
（4）固体废物
施工期主要产生的故体废物为施工建筑垃圾和生活垃圾。
运营期主要产生的固体废物为风机机组和主变压器运行时产生的废旧电器元件、检修费油和事故废油。
（5）生态环境
施工期环境影响为土石方的挖填，原有地表植被破坏，造成该区域植被组成与结构发生改变，植物生物量损失，施工噪声和扬尘对动物的干扰。
运营期主要的生态影响为风机运行时的鸟撞影响。
（6）电磁环境
项目施工期无电磁辐射影响。
项目运营期电磁辐射主要来自主变压器运行产生的工频电场和工频磁场。

	项目预防及减轻不良环境影响的对策和措施

	（1）声环境
项目施工期施工区域与居民点距离较远，施工噪声对周边环境影响较小；
运营期经预测，风机噪声至最近的居民点处达标，升压站厂界噪声达标。
（2）大气环境
施工扬尘通过洒水降尘抑制。
运营期无废气产生。
（3）地表水环境
施工废水通过简易沉淀池沉淀后回用于洒水降尘，施工人员生活污水通过旱厕收集后委托周边村民运走。
运营期无废水产生。
（4）固体废物
施工固废收集后回用或依托周边垃圾清运系统清运处置，对周边环境影响较小。
运营期固废依托西泽风电场升压站收集处置，风机箱变和主变均设置事故油池防止泄漏风险。
（5）生态环境
施工期：优化风机、线路路径、施工场地布置，采取先进环保的设计施工方案，进一步减少对周边生态环境的影响。严格控制施工范围在征地红线范围内，强化施工期环境管理，加强环境保护宣传培训，设立警示牌，发放宣传手册。施工结束后，及时清理场地，选择乡土树草种进行植被恢复。
运营期：定期开展生态监测，观察鸟撞情况，发生严重鸟撞事故时采取驱离措施。
（6）电磁环境
施工期：合理选用各种电气设备及金属配件（如保护环、垫片、接头等）。
运营期：在危险区域设立相应的警示标志，并做好警示宣传工作，在醒目位置设置安全警示图文标志。加强电磁环境影响宣传，消除周边群众的担忧心理。开展电磁环境监测，确保工频电场、工频磁场满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）标准限值要求。

	公众参与情况

	根据《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令第4号）等文件要求，项目分别于2025年6月18日，2026年4月8日和2026年7月22日开展了首次环境影响评价信息公开、征求意见稿公示和报批前公示，公示期间，没有收到公众的公众意见表。

	建设单位或地方政府所作出的相关承诺文件
	信息公开同意函。
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