曲靖市生态环境局关于G60沪昆高速盘州至曲靖段（改扩建）环境影响报告书的批复
曲环审〔2025〕76号

云南富曲高速公路有限公司：

你公司申请审批的《G60沪昆高速盘州至曲靖段（改扩建）环境影响报告书（报批稿）》（以下简称《报告书》）及相关附件材料收悉。经市生态环境局行政审批委员会同意，批复如下： 

一、该拟建项目位于曲靖市富源县、沾益区境内，属于《国家公路网规划》中国家高速公路网路线方案表中主线G60（上海-昆明）的组成部分，属于《云南省“十四五”综合交通运输发展规划》《曲靖市“十四五”综合交通运输发展规划》中的高速公路项目，于2025年6月18日取得《云南省发展和改革委员会关于G60沪昆高速盘州至曲靖（改扩建）项目核准的批复》（云发改基础〔2025〕523号），项目代码：2408-530000-04-01-123351，于2025年8月4日取得《交通运输部关于云南省G60沪昆高速盘州（黔滇界）至曲靖段改扩建工程初步设计的批复》（交公路函〔2025〕503号）。主要建设内容及规模：项目起自曲靖市富源县法凹村东侧（黔滇界），接正在改扩建的沪昆高速贵州安顺至盘州段，止于曲靖市沾益区沪昆高速大龙潭枢纽互通，全长72.901km（大龙潭枢纽互通区高速公路相继下穿沪昆高铁和盘西铁路，采用分离新建方式加宽4.118km，同步建设，项目实际建设里程77.019km）；主线全线采用高速公路标准建设，设计速度100km/h，其中，起点至富源（回隆）段40.663km新建复线段采用双向六车道，整体式路基宽度33.5m，分离式路基宽度16.75m；富源（回隆）至终点大龙潭枢纽互通段36.356km利用既有高速改扩建段采用双向八车道，整体式路基宽度41m，分离式路基宽度20.5m。同步建设法凹、富源北、腰站、天生桥4条互通式立交连接线，共长7.359km；法凹互通连接线采用二级公路标准建设，富源北、腰站、天生桥3条互通连接线采用一级公路标准建设。共设桥梁22694.262m（均折合为整幅）/86座，隧道12237.9875m/5座；设涵洞131道、互通式立交8处（新建5处，改扩建3处）、通信监控分中心1处、养护工区1处、隧道管理站1处，匝道收费站5处（移位新建2处，新建3处），服务区2处（1处移位新建，1处改扩建）、停车区1处。项目拟总投资1749957.6291万元，其中环保投资22311.05万元，占总投资的1.275%。
根据《报告书》评价结论、技术评估意见，项目符合国家产业政策及生态环境分区管控要求，不涉及占用依法设立的自然保护区、风景名胜区、集中式饮用水水源保护区等环境敏感区，推荐线路工程涉及占用“珠江上游及滇东南喀斯特地带水土保持生态保护红线”7.0936hm2（其中富源县0.9261hm2，沾益区6.1675hm2），占用生态公益林20.55hm2（其中国家二级公益林14.2hm2，省级公益林6.35hm2），占用永久基本农田90.33hm2（其中富源县55.44hm2，沾益区34.89hm2），在全面落实《报告书》提出的各项生态保护和污染防治措施，符合公益林、永久基本农田及生态保护红线保护和管理要求的前提下，我局同意市生态环境局富源分局、沾益分局的审查意见，并原则同意你公司按《报告书》中所列建设项目的性质、规模、地点和拟采取的环境保护措施建设。
二、项目建设和运营过程中应全面落实《报告书》提出的各项污染防治和生态保护措施，并重点做好以下工作。

（一）优化工程选址布局。工程选址选线及施工布置不得占用自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区等依法划定禁止开发建设的环境敏感区。应当避让生态保护红线，确实无法避让的，在开工建设前应取得生态保护红线主管部门意见，依法依规建设。优先利用已有道路作为施工便道，尽可能将施工营（场）地、施工便道等布置在公路红线范围内，减少工程占地，严禁越界施工。临时工程还应远离河道、居民点，尽可能避让公益林及植被保存较好区域，无法避让的应依法取得相关主管部门同意并按要求做好保护、修复和补偿措施。拟设置的弃渣场、表土堆场、施工营（场）地、施工便道等选址不合理的，应按上述要求另行选址。
（二）加强饮用水水源保护。严格做好沿线居民饮用水水源的保护，饮用水水源的水质和水量等不受项目施工、运营影响，确保沿线居民饮水安全。做好项目建设相关技术论证工作，采取有效措施避免对大凹子村泉点、下三道箐村饮用水源泉点、下牛皮洞饮用水源泉点、则冲村饮用山箐水、铁厂水库的环境影响，并在施工及运营中严格落实。加强对上述泉点、山箐水及水库的持续监控，做好应急预案，若因项目施工、运营影响周边居民生产生活用水，你公司应负责及时妥善解决，确保供水安全。

（三）加强施工期环境管理。沥青、混凝土拌合设备须配备除尘装置，拌合站应按照公路环境保护设计规范要求进行设置，远离城镇、居民点、学校等环境空气敏感点；采取喷淋洒水、土石方开挖湿法作业、篷布遮盖运输、易产尘物料覆盖等措施，减小扬尘对周围环境的影响。施工期生活污水、施工废水经收集处理满足相应要求后回用，不外排；隧道施工应贯彻“以堵为主，控制排放”的原则，隧道涌水应优先进行综合利用，利用不完的经处理满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准后排入附近箐沟或河流，禁止排入饮用水水源保护区、Ⅱ类及以上水体等禁排水体。跨河桥梁应选择在枯水期施工，尽可能缩短施工工期，加强弃渣场防护和施工人员管理，严禁施工废水、生活污水排入河道，减少对水环境的影响。选用低噪声施工设备、加强施工管理，确保施工场界噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求，声环境敏感目标附近路段禁止夜间施工作业，施工工艺要求必须连续作业的，应按有关规定向相关行政主管部门申报，并提前向附近居民公告。加强施工人员环保教育，严禁随意砍伐林木、捕杀野生动物，发现保护植物，应选择避让，确实无法避让的，应报告相关部门并在专业人员指导下对保护植物进行移栽保护。
（四）落实生态保护和恢复措施。你公司应当采取有效措施确保项目建设不对工程所涉及区域的生态系统和生态功能产生影响和破坏。通过降低路基高度、收缩边坡或延长桥梁长度等措施尽量避免或减少自然植被的影响。弃渣场应严格遵照“先拦后弃”的原则，完善拦挡措施和排水设施，弃渣运到渣场应及时完成摊铺、碾压，对渣体边坡进行修整，防止堆渣过程对渣场下游的影响。妥善保存施工表土，按照边施工边修复，及时对取弃土场、临时施工营场地、施工便道等临时用地进行生态恢复。

（五）落实地表水污染防治措施。服务区、停车区、监控分中心、养护工区、收费站等沿线服务设施生活污水经处理满足《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）中城市绿化标准后全部回用，不外排。落实运营期径流收集系统、事故池及污水处理设施建设，保障污水处理设施正常运行。
（六）强化地下水保护措施。你公司应当采取有效措施防止工程建设对地下水资源量、水质、水位等造成重大不利影响。严格按照《地下水管理条例》要求，工程开工前将工程建设方案和防止对地下水产生不利影响的措施方案报有管理权限的水行政主管部门备案，并按水行政主管部门的要求开展地下水的保护。加强隧址区水文地质勘察和隧道防排水设计，隧道施工须采取超前探水、排堵结合等措施，避免出现施工涌水的情况；进一步优化隧道施工方式，尽量避免对地下水环境产生影响；加强支护，做到边掘进边衬砌，保护地下水资源；定期监测地下水水量、水位、水环境质量，并根据监测结果及时采取相应措施保障地下水环境安全。废水处理设施、产生污水的附属服务设施应当按照相关要求采取分区防渗措施。

（七）落实噪声污染防治措施。涉及声环境敏感目标路段，分情况采取降噪措施，有效控制噪声污染。针对运营期噪声预测值超标的声环境敏感目标，须采取设置声屏障、搬迁或功能置换等措施，确保声环境质量达标。村庄及学校路段两端应设置限速禁鸣标识。预留噪声监测和治理费用，运营期对沿线声环境敏感目标实施跟踪监测，根据监测结果及时增补完善噪声污染防治措施，防止噪声扰民。你公司应及时向富源县、沾益区人民政府书面报告，严格控制沿线国土空间规划，不应在线路两侧噪声超标范围内新建学校、医院、居民住宅等声环境敏感建筑物。

（八）落实固体废物污染防治措施。减少固体废物的产生量，对固体废物实行充分回收和合理利用；依法处置危险废物，加强对固体废物和危险废物暂存的环境管理。

（九）加强环境污染风险防范和应急管理。制定并落实隧道突发涌水、事故车辆突发污染事件等环境风险的防范措施。跨河桥梁两侧、沿河路段须设置加强型防撞护栏、警示牌、限速牌等。加强对有毒有害物质、油类及其他危险品的运输管理，限制运输危险品车辆的车速。制定突发环境事件应急预案并备案、演练，落实应急设施、物资和经费，加强环境应急能力保障建设。与当地政府相关部门和受影响单位建立应急联动机制，将项目突发环境事件应急预案纳入公路沿线各级政府应急管理体系。
（十）严格落实“以新带老”各项措施。项目建成前，根据《报告书》识别的现有工程环境问题采取有效防治措施，及时完成问题整改，各项“以新带老”措施未完成前，项目不得投入运行。
三、严格按照《报告书》确定的监测点位、监测项目及监测频次开展监测工作。

四、项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度。施工招标文件和施工合同应明确环保条款和责任，认真落实施工期环境保护工作。项目建成后，你公司应按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》(国环规环评〔2017〕4号)相关要求完成竣工环境保护自主验收。

五、若项目性质、规模、地点、采用的工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施等发生重大变动，应向有审批权限的生态环境部门报告并按要求办理相关手续。项目环境影响评价文件自批准之日起超过5年，方决定开工建设的，其环境影响评价文件应报我局重新审核。
六、如项目建设和运行需要取得其他行政许可或办理相关手续的，你公司应按规定办理审批等其他手续后方能开工建设或运行，并根据主管部门的要求，进一步完善相关保护措施。
七、请市生态环境局富源分局、沾益分局负责该项目的环境执法监察和监督管理，请市生态环境保护综合行政执法支队加强监督检查。

曲靖市生态环境局

                              2025年12月22日

（此件公开发布）
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