曲靖市生态环境局关于曲靖市师宗县大普安煤矿瓦斯利用设施（瓦斯发电）项目

环境影响报告表的批复
曲环审〔2026〕6-5号

 师宗宏茗新能源有限公司：

你公司申请审批的《曲靖市师宗县大普安煤矿瓦斯利用设施（瓦斯发电）项目环境影响报告表（报批稿）》（以下简称《报告表》）及相关附件材料收悉。经研究，批复如下：

一、该项目建设地点位于师宗县雄壁镇大普安村大普安煤矿西翼工业场地内，于2025年8月19日取得师宗县发展和改革局投资项目备案证，项目代码：2508-530323-04-01-413746，总投资1250万元，其中环保投资69.95万元，占总投资的5.6% 。项目属于新建项目，占地面积968.44m2。建设集装箱式2.8MW（4台×700kW/台）的瓦斯发电机组，配套消防、排水等附属设施，总装机容量：2.8MW（4×700kW），分两期建设，其中一期建设2台（2×700kW）发电机组，匹配煤矿原有30万吨/年产能，二期建设2台（2×700kW）发电机组，匹配煤矿扩建至45万吨/年产能后的新增瓦斯利用需求。
根据《报告表》评价结论，项目不涉及依法设立的自然保护区、风景名胜区、集中式饮用水水源保护区、生态保护红线等环境敏感区域，符合国家产业政策及生态环境分区管控要求。在全面落实《报告表》提出的各项生态保护和污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响可以降低或得到有效控制，我局原则同意你公司按《报告表》中所列建设项目的性质、规模、地点、生产工艺和拟采取的环境保护措施建设。

二、项目建设和运营过程中应全面落实《报告表》提出的各项污染防治和生态保护措施，并重点做好以下工作。

（一）加强施工期环境管理。施工期生活污水依托大普安煤矿配套的生活污水处理站处理；施工期产生的施工废水、管道试压废水经临时沉淀池沉淀处理后回用于场地洒水降尘，不外排；施工场地适时洒水降尘并及时清扫，运输车辆密闭运输；施工人员生活垃圾经垃圾桶收集后送至附近村庄垃圾收集点，交当地环卫部门清运处置；产生的建筑垃圾经分拣后可回收部分回收利用，不可回收部分及时清运至住建部门指定地点堆放；支架基础开挖产生的少量废弃土石方（约270m3）及时清运用于矿山恢复。合理安排施工时间，减少施工期噪声对周围环境的影响。严格落实环评提出的措施，有效控制水土流失，减轻项目建设对生态环境的不利影响。

（二）加强大气环境污染防治。正常工况瓦斯燃烧废气采用低氮燃烧技术，项目共设置4台发电机组，每台发电机组设置1根排气筒，瓦斯燃烧废气分别通过1根8m（内径0.30m）高排气筒（DA001~DA004）达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2新污染源大气污染物排放限值中的“燃气锅炉”标准限值排放；非正常工况设置自动放散与点火系统，当检测到瓦斯出现放散排空时，自动点火装置立即启动点燃瓦斯，瓦斯于13m 高火炬头处充分燃烧后废气达到《煤层气（煤矿瓦斯）排放标准（暂行）》（GB21522-2024）无组织排放。
（三）严格落实水环境保护措施。旋风重力脱水器废水经沉淀池沉淀后进入雾化水池回用于细水雾输送系统，不外排；生活污水依托大普安煤矿主井工业场地西南侧配套的生活污水处理站处理，达到《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）标准后回用于主井地面生产、厂区道路浇洒和绿化，不外排。

（四）落实固体废物的贮存、处理和处置措施。生活垃圾经垃圾桶收集后委托环卫部门清运处置；瓦斯过滤沉渣经收集后送至大普安煤矿储煤场与原煤一同外售；丝网过滤器及空气滤清器产生的废滤芯统一由厂家回收处理；燃气发电机组润滑系统产生的废润滑油、冷却系统产生的废冷却液、变压器产生的废蓄电池、机械维修产生的废手套废棉纱，以上危废分别经专用容器收集暂存于项目区内配套的危废暂存间内，交有资质的单位定期清运处置，并建立管理台账。
（五）落实噪声污染防治措施。选用低噪声设备，每台发电机组自带一套消声器，采用集装箱式发电机组（集装箱内壁设置隔声层）、基础减震、隔声、合理布局等降噪措施。确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。

（六）健全内部管理制度，落实环保管理人员。严格按照《报告表》要求落实各项环境风险防范措施，对项目污染治理设施开展安全风险辨识管理，严防突发环境事件发生，结合实际制定《突发环境事件应急预案》上报备案。

三、经《报告表》分析及核算结果，项目主要污染物排放总量初步核定为氮氧化物：13.78t/a，由市生态环境局师宗分局纳入主要污染物排放总量控制管理。
四、项目建成后，你公司应按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号）相关要求完成竣工环境保护自主验收，并按《排污许可管理条例》《排污许可管理办法》要求，在项目建成投产前办理排污许可相关手续。

五、如项目的性质、规模、地点、生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施等发生重大变动，应向有审批权限的生态环境部门报告并按要求办理相关手续。项目环境影响评价文件自批准之日起超过5年，方决定开工建设的，其环境影响评价文件应报我局重新审核。
六、请市生态环境局师宗分局负责该项目的环境执法监察和监督管理，请市生态环境保护综合行政执法支队加强监督检查。
曲靖市生态环境局

2026年8月 24日

（此件公开发布）
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