曲靖市生态环境局关于竹子箐至大营山220kV送出线路工程环境影响报告表的批复
曲环审〔2026〕41号
会泽华电道成清洁能源开发有限公司：

你公司申请审批的《竹子箐至大营山220kV送出线路工程环境影响报告表（报批稿）》（以下简称《报告表》）及相关附件材料收悉。经研究，批复如下： 

一、该拟建项目位于会泽县迤车镇、马路乡境内，于2026年6月16日取得核准批复文件（曲发改基础〔2026〕14号），项目代码：2605-530300-04-01-265895。建设内容及规模：新建1回220kV输电线路，起于竹子箐光伏发电项目220kV升压站出线构架，止于大营山光伏发电项目220kV升压站侧构架，线路全长14.5km，采用单回路架设，新建铁塔45基。项目拟总投资1824.48万元，其中环保投资61万元，占总投资的3.34%。
根据《报告表》评价结论、技术评估意见，项目符合国家产业政策及生态环境分区管控要求，不涉及依法设立的风景名胜区、饮用水水源保护区、森林公园等环境敏感区，推荐线路穿越“金沙江下游-小江流域水土流失控制生态保护红线”约1719.16m，立塔8基，已取得会泽县人民政府出具的属于生态保护红线内允许有限人为活动的认定意见；11基塔占用省级公益林（面积约0.11hm2）；路径选址走向已取得会泽县相关部门的同意。在全面落实《报告表》提出的各项生态保护和污染防治措施，符合生态保护红线及公益林保护和管理要求的前提下，我局同意市生态环境局会泽分局的审查意见，并原则同意你单位按《报告表》中所列建设项目的性质、规模、内容、地点和拟采取的环境保护措施建设。
二、项目建设和运营过程中应全面落实《报告表》提出的各项污染防治和生态保护措施，并重点做好以下工作。

（一）在工程设计和施工过程中，应进一步优化线路走向及塔基位置，尽量不占或少占生态保护红线、公益林及其他林地，必须占用时，应严格按照相关法律法规要求办理相关手续。                                                                                                                                                                                              
（二）加强施工期环境管理，落实各项生态保护和污染防治措施。合理安排施工时间，采取覆盖、洒水降尘等措施防治扬尘。施工废水经沉淀处理后回用于施工作业及洒水抑尘，不外排。选用低噪声施工设备，采取合理布局施工场地、安排施工时间、加强施工现场管理等措施，靠近居民点位置的输电线路施工前应告知周边居民，并取得理解，施工方式尽量采用人工施工或其他低噪声施工方式，确保施工噪声排放满足《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）要求，环境保护目标声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）相应功能区标准要求；禁止夜间施工，确需夜间施工的，须办理相关手续，并公告周边居民。合理布置施工场地，严格控制施工范围，禁止在生态保护红线内设置牵张场、施工营地及施工便道，施工运输尽可能利用现有便道，减少对生态的破坏；塔基定位尽量选择植被较稀疏处，避开植被茂密区域，对线路走廊内不能避让的高大林木，采取高跨方案，避免砍伐通道，以减少植被破坏，发现保护植物，应选择避让，确实无法避让的，应报告相关部门并在专业人员指导下对保护植物进行移栽保护。施工结束后及时恢复临时施工用地的原有功能。
（三）按照相关设计技术规范要求设置导线对地高度，加强运行维护管理，确保输电线路附近环境保护目标及周围环境的电磁环境满足《电磁环境控制限值》( GB8702-2014)中频率为50Hz时工频电场强度4kV/m、工频磁感应强度100µT，架空线路经过耕地、园地、牧草地、畜禽饲养地、养殖水面、道路等场所电场强度控制限制为10kV/m的限值要求。

（四）严格控制输变电线路与周边居民的距离，减小噪声对周边居民的影响，确保环境保护目标声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）相应功能区标准要求。

（五）项目建成后，你公司应向相关部门汇报，按《电力设施保护条例》和《云南省电力设施保护条例》规定，划定电力设施保护范围，确保电力设施保护范围内不得新建住房、厂房等构筑物。

（六）加强电磁辐射环境保护宣传教育工作，使公众科学认识工频电磁场的环境影响。

（七）加强应急处置。严格落实环境风险防范措施，编制并不断完善环境风险管理制度、事故应急预案，加强管理，避免环境风险事故的发生。

三、线路跨越大河、小河及邻近硝厂河施工时，不得占用河道管理范围，禁止向水体排入施工废水和固体废物，减少对硝厂河、大河及小河的影响。
四、严格按照《报告表》确定的监测点位、监测项目及监测频次开展监测工作。

五、项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度。施工招标文件和施工合同应明确环保条款和责任，认真落实施工期环境保护工作。项目建成后，你公司应按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》(国环规环评〔2017〕4号)相关要求完成竣工环境保护自主验收。

六、若项目性质、规模、地点、采用的施工工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施等发生重大变动，应向有审批权限的生态环境部门报告并按要求办理相关手续。项目环境影响评价文件自批准之日起超过5年，方决定开工建设的，其环境影响评价文件应报我局重新审核。

七、请市生态环境局会泽分局负责该项目的环境执法监察和监督管理，请市生态环境保护综合行政执法支队加强监督检查。
曲靖市生态环境局

                              2026年9月9日
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