曲靖市生态环境局关于年产20000吨日用

玻璃器皿项目生态环境影响报告表的批复
曲环审〔2026〕5-15号

云南晶鑫玻璃制品有限公司：

你公司申请审批的《年产20000吨日用玻璃器皿项目生态环境影响报告表（报批稿）》（以下简称《报告表》）及相关附件材料收悉。经研究，批复如下：

一、该项目位于陆良产业园区大莫古片区，中心地理坐标：东经103°36′46.901″，北纬24°58′40.870″，项目备案证号：2506-530322-04-01-712716。建设内容及规模：年产20000吨日用玻璃器皿（不涉及瓶罐），新建一座日产65吨全电熔窑炉、10台压杯机及3台印花机等设备，配套建设办公生活区等配套辅助设施及相应环保设施。总投资23200万元，其中环保投资360万元，占总投资的1.55%。
根据《报告表》评价结论、技术评估意见，项目不涉及占用依法设立的自然保护区、风景名胜区、集中式饮用水水源保护区、生态保护红线等环境敏感区，符合国家产业政策、生态环境管控及园区规划要求，且符合《云南陆良产业园区总体规划修编（2021-2035年）调整环境影响报告书》评价结论及审查意见要求。在全面落实《报告表》提出的各项生态保护和污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响可以降低或得到有效控制，我局原则同意你公司按《报告表》中所列建设项目的地点、性质、规模、生产工艺和拟采取的环境保护措施建设。

二、项目建设和运营过程中应全面落实《报告表》提出的各项污染防治和生态保护措施，并重点做好以下工作。

（一）加强施工现场管理。施工现场采取物料覆盖、设置围挡、洒水降尘、运输车辆篷布遮盖、出入口设置车辆冲洗装置和沉淀池等措施防治扬尘；施工废水经沉沙池处理后回用于施工或厂区洒水降尘，严禁外排；采取合理安排施工时间、选用低噪声设备、加强施工管理等措施减小施工噪声影响；妥善处置建筑垃圾、施工生活垃圾等，严禁乱堆乱放及随意倾倒。

（二）落实大气污染防治措施。配料工序料斗上方设置集气罩，玻璃电熔工序产生的烟气经集气管收集，经一套布袋除尘器处理后通过一根15m高的排气筒排放，有组织排放颗粒物、氟化物满足《玻璃工业大气污染物排放标准》（GB26453-2022）。印花烘干工序产生的废气经集气管收集后，经一套干式过滤箱+二级活性炭吸附处理后，通过一根15m高的排气筒排放，有组织排放颗粒物、非甲烷总烃、二氧化硫、氮氧化物满足《玻璃工业大气污染物排放标准》（GB26453-2022）；无组织废气通过采取原料库地面硬化、彩钢瓦密闭厂房（四面围挡）、厂房内设置喷雾降尘、粉状物料厂内转移及输送过程均在彩钢瓦密闭厂房进行、配料工序料斗上方设置集气罩、烤花窑炉的出口处设置集气管收集等措施，厂界无组织排放颗粒物、SO2、NOx、非甲烷总烃、氟化物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放监控浓度限值；企业厂区内颗粒物、非甲烷总烃无组织排放满足《玻璃工业大气污染物排放标准》（GB 26453-2022）无组织排放限值。
（三）强化水环境保护措施。项目实行雨污分流，雨水排至南侧的园区雨水管；生产冷却循环系统排污水经循环冷却沉淀池预处理，生活污水经隔油池+化粪池预处理，排入城市污水市政管网，进入城市市政管网水质满足GB/T31962-2015《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1C等级标准要求，近期进入陆良县国祯环保科技有限公司污水处理厂，远期进入陆良产业园区大莫古片区污水处理厂。严禁生产废水、生活污水外排。

（四）落实噪声污染防治措施。加强产噪设备管理，采取定期检修等措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类区标准限值要求。

（五）妥善处置固体废物。玻璃次废品收集后回用于配料，作为原料重新入炉处理；物料产生的废包装材料收集后外售给回收单位；布袋除尘收尘灰回用于生产；项目电熔窑钼电极更换后由厂家进行回收；生产过程产生的压杯模具由厂家进行回收修复；生活垃圾集中收集后由园区环卫部门清运处理，一般工业固体废物的贮存及处置执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。设备检修产生的废机油及废机油桶、废活性炭、油墨废桶、废液压油暂存于危险废物贮存间，委托有资质的单位进行处置，其收集、暂存及转运过程中的管理严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物转移管理办法》等规定执行，并做好台账记录。

（六）加强应急处置。严格落实风险防范措施，编制并不断完善环境风险管理制度，事故应急预案，加强管理，避免环境风险事故的发生。

三、经《报告表》分析及核算结果，项目主要污染物排放总量初步核定为氮氧化物：4.086t/a、挥发性有机物：0.795t/a，由市生态环境局陆良分局纳入主要污染物排放总量控制管理。
四、严格按照《报告表》确定的监测点位、监测项目及监测频次开展监测工作。
五、项目建成后，你公司应按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号）相关要求完成竣工环境保护自主验收，并按《排污许可管理条例》《排污许可管理办法》要求，在项目建成投产或使用前申请办理排污许可证。

六、如项目的性质、规模、地点、生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施等发生重大变动，应向有审批权限的生态环境部门报告并按要求办理相关手续。项目环境影响评价文件自批准之日起超过5年，方决定开工建设的，其环境影响评价文件应报我局重新审核。

七、请市生态环境局陆良分局负责该项目的环境执法监察和监督管理，请市生态环境保护综合行政执法支队加强监督检查。

曲靖市生态环境局

2026年9月23日

（此件公开发布）

