[bookmark: _GoBack]曲靖市生态环境局关于云南曲煤焦化实业发展有限公司集装箱堆场提质改造项目
生态环境影响报告书的批复
 
曲环审〔2026〕47号

云南曲煤焦化实业发展有限公司：
你公司申请审批的《云南曲煤焦化实业发展有限公司集装箱堆场提质改造项目生态环境影响报告书（报批稿）》（以下简称《报告书》）及相关附件材料收悉。经研究，批复如下：
一、该项目位于曲靖高新技术产业园区花山片区，为利用曲煤焦化专用铁路开展集装箱堆场的提质改造，以此开通集装箱装卸业务，于2025年2月10日取得云南省固定资产投资项目备案证，项目代码：2502-530303-04-02-395253。主要建设内容及规模：新建2条尽头式货物线，配套货物线集装箱堆场2处，增加电动正面吊2台、重型叉车1台、100t动态轨道衡（带超偏载功能）1台、2台汽车衡及检箱平台，将原有的4条到发线改建为集装箱货物线（贯通式，只改用途性质，不施工），另设有充电大棚、视频监控、计量、照明、排水等设施；使用曲煤焦化专用铁路既有自备机车2台，1台为DF5D、一台为DF10D；设计运量为250万吨/年，其中到达量120万吨、发出量130万吨，运输物品为装有煤焦的密闭集装箱。项目拟总投资8418万元，其中环保投资117.2万元，占总投资的1.39%。
项目涉及“未批先建”环境违法行为，市生态环境局沾益分局于2026年8月14日出具了《关于云南曲煤焦化实业发展有限公司集装箱堆场提质改造项目环评手续办理的情况说明》，免于行政处罚。
根据《报告书》评价结论、技术评估意见，项目不涉及占用依法设立的自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区、生态保护红线等环境敏感区，符合国家产业政策及生态环境分区管控要求，且符合《曲靖高新技术产业开发区总体规划（2023-2035年）》、规划环评及审查意见要求。在全面落实《报告书》提出的各项生态保护和污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响可以降低或得到有效控制，我局同意市生态环境局沾益分局的审查意见，并原则同意你公司按《报告书》中所列建设项目的性质、规模、地点和拟采取的环境保护措施建设。
二、项目建设和运营过程中应全面落实《报告书》提出的各项污染防治和生态保护措施，并重点做好以下工作。
（一）加强施工期环境管理。严格执行各项防尘措施，定期洒水降尘，减小扬尘对周围环境的影响。施工废水和施工人员清洗生活污水经收集沉淀后全部回用于场地洒水降尘，不外排。选用低噪声施工设备，加强设备维护，采取合理布局施工场地、合理安排施工时间等措施，确保施工噪声排放满足《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）；禁止夜间施工，确需夜间施工的，须办理相关手续。建筑垃圾可利用部分回收利用，不可利用部分及时清运至指定地点堆放，不得随意倾倒；生活垃圾按当地环卫部门要求处置。
（二）严格落实噪声及制动环境保护措施。通过采取合理规划运输时间（货物运输尽量安排在白天进行），采用安装强指向性风笛装置，严格控制鸣笛时长，加强日常管理和保养，定期进行轨道打磨和旋轮等使线路在较佳的条件下运行等措施，确保铁路边界昼间噪声贡献值满足《铁路边界噪声限值及其测量方法》（GB12525-90）及其修改单要求，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声标准》（GB12348-2008）中3类标准要求。你公司应及时向沾益区人民政府书面报告，严格控制沿线国土空间规划，不应在线路两侧噪声超标范围内新建学校、医院、居民住宅等声环境敏感建筑物。
（三）落实水污染防治措施。初期雨水经雨水沟收集，排入项目区初期雨水收集池沉淀后回用于项目区绿化、洒水降尘，回用不完的由曲煤内部清运至铁路卸煤区洒水降尘；生活废水排入化粪池处理后委托环卫部门清运处置。
（四）落实地下水和土壤污染防治措施。按照源头控制、分区防治、污染监控、应急响应原则进行地下水污染防治。严格按照《环境影响评价技术导则 地下水环境》要求，采取分区防渗措施。加强防渗设施的日常维护，对出现损坏的防渗设施应及时修复和加固，确保防渗设施牢固安全。加强隐蔽工程泄漏检测，一旦发现泄漏，应立即采取补救措施，防止污染地下水和土壤。
[bookmark: OLE_LINK1]（五）严格落实固体废物污染防治措施。一般固体废物应分类收集、贮存、利用和处置，临时堆存场所应符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求；危险废物收集、暂存及转运过程中的管理应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）《危险废物转移管理办法》(生态环境部 公安部 交通运输部令 第23等规定执行，并做好台账记录。生活垃圾按当地环卫部门要求处置。
（六）你公司应对环保设施开展安全风险辨识管理，健全内部管理制度，严格依据标准规范建设。
（七）加强应急处置。制定突发环境事件应急预案并备案、演练，落实应急设施、物资和经费，加强环境应急能力保障建设。与当地政府相关部门和受影响单位建立应急联动机制，将项目突发环境事件应急预案纳入到铁路沿线各级政府应急管理体系
三、严格按照《报告书》确定的监测点位、监测项目及监测频次开展监测工作，若出现超标，你公司应及时报告当地政府及相关部门，并分析超标原因以及采取相应的处置措施。
四、项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度。施工招标文件和施工合同应明确环保条款和责任，认真落实施工期环境保护工作。项目建成后，你公司应按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号）相关要求完成竣工环境保护自主验收。
五、如项目的性质、规模、地点、生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施等发生重大变动，应向有审批权限的生态环境部门报告并按要求办理相关手续。
六、请市生态环境局沾益分局负责该项目的环境执法监察和监督管理，请市生态环境保护综合行政执法支队加强监督检查。            


曲靖市生态环境局
                              2026年10月19日
（此件公开发布）
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