曲靖市生态环境局关于雨碌乡小米村宜居宜业和美乡村建设项目生态环境影响

报告表的批复

曲环审〔2026〕9-9号

会泽县雨碌乡人民政府：

你单位报批的《雨碌乡小米村宜居宜业和美乡村建设项目生态环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。经研究，现批复如下：

该项目位于会泽县雨碌乡小米村、雨碌村，根据会泽县发展和改革局出具的“关于雨碌乡小米村宜居宜业和美乡村建设项目可行性研究报告的批复”（会发改社会〔2024〕23号），建设内容为：在雨碌村现有道路和建筑路面下修建污水收集主干管，建设检查井36座。小米河治理长度1930m，不涉及清淤，主要进行堤岸护坡建设；对小米村现有路面进行硬化改造，硬化道路长992m，宽3m；建设步行道，青石板路面650m2，钢结构步行栈道590m2；建设生态停车场及配套设施5464.59m2。总投资646万元，环保投资24.5万元，占总投资的3.79%。

该项目于2024年2月开工建设，2024年6月全部建设完成。曲靖市生态环境局会泽分局于2026年8月发现该违法行为，出具了不予行政处罚的情况说明，并要求会泽县雨碌乡补办项目环评手续。根据《报告表》评价结论，项目不涉及自然保护区、风景名胜区、集中式饮用水水源保护区、生态保护红线等法定环境敏感区域，符合国家产业政策及生态环境分区管控要求。在全面落实《报告表》提出的各项生态保护、污染防治和风险防范措施的前提下，项目建设对环境的不利影响可得到有效控制。原则同意你单位按照《报告表》所述的项目性质、规模、地点及环境保护措施进行建设。

二、污水管道工程临时占地已全部恢复为原有路面，其余施工临时占地均已采取覆土植被措施进行了生态恢复。

三、项目运营过程中应全面落实《报告表》提出的各项污染防治和生态保护措施，并重点做好以下工作。

（一）加强运营期环境管理。大气污染防治措施：及时疏导进出车辆，减少汽车慢速行驶的时间，在停车场出入口和道路两侧加强绿化。噪声污染防治措施：停车场出入口设置限速、禁鸣标志；加强车辆停放管理；停车区周围及停车场场界四周设绿化进行吸声、隔声。

（二）强化环境风险防控与生态保护。严格落实《报告表》提出的各项环境风险防范措施。建立健全环境管理制度。按规定编制突发环境事件应急预案并报市生态环境局会泽分局备案，定期开展应急演练，提升环境风险应对能力。

四、严格按照《报告表》确定的监测点位、监测项目及监测频次开展监测工作。

五、项目建成后，应按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号）相关要求完成竣工环境保护自主验收。

六、如项目的性质、规模、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施等发生重大变动，应向有审批权限的生态环境部门报告并按要求办理相关手续。项目环境影响评价文件自批准之日起超过5年，方决定开工建设的，其环境影响评价文件应报我局重新审核。

七、请市生态环境局会泽分局负责该项目的环境执法监察和监督管理，请市生态环境保护综合行政执法支队加强监督检查。

曲靖市生态环境局

2026年10月22日

（此件公开发布）


